|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-23) Dubái, 20 de noviembre - 15 de diciembre de 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| SESIÓN PLENARIA | | **Documento 90-S** | |
|  | | **24 de octubre de 2023** | |
|  | | **Original: inglés** | |
|  | | | |
| Kazajstán (República de) | | | |
| PROPuestas para los trabajos de la conferencia | | | |
|  | | | |
| Punto 8 del orden del día | | | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-19)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

De conformidad con la Resolución **26 (Rev.CMR-19)**, la Administración de Kazajstán ha examinado las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y propone suprimir el nombre de Kazajstán en los números **5.56**, **5.58**, **5.155**, **5.155A**, **5.349** y **5.387** del RR.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD KAZ/90/1

5.56Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14-19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las bandas 72-84 kHz y 86-90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, se utilizarán las frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.     (CMR-23)

**Motivos:** Las frecuencias 25 kHz y 50 kHz no se utilizan para la transmisión de frecuencias patrón y señales horarias en Kazajstán. Por consiguiente, la referencia a Kazajstán en este número ya no es necesaria.

MOD KAZ/90/2

5.58*Atribución adicional:*  en Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 67-70 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.     (CMR‑23)

**Motivos:** La banda de frecuencias 67-70 kHz no se utiliza para el servicio de radionavegación en Kazajstán. Por consiguiente, la atribución adicional en Kazajstán ya no es necesaria.

MOD KAZ/90/3

5.155 *Atribución adicional:*en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 21 850‑21 870 kHz está atribuida también, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R).     (CMR‑23)

**Motivos:** La banda de frecuencias 21 850-21 870 kHz no se utiliza para el servicio móvil aeronáutico (R) en Kazajstán. Por consiguiente, la atribución adicional en Kazajstán ya no es necesaria.

MOD KAZ/90/4

5.155A En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la utilización de la banda 21 850-21 870 kHz por el servicio fijo está limitada a la prestación de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.     (CMR‑23)

**Motivos:** La referencia a Kazajstán en este número ya no es necesaria.

MOD KAZ/90/5

5.349 *Categoría de servicio diferente:*en Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Camerún, Egipto, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel Kuwait, Líbano, Macedonia del Norte, Marruecos, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Turkmenistán y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 1 525-1 530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número **5.33**).     (CMR‑23)

**Motivos:** La referencia a Kazajstán en este número ya no es necesaria.

MOD KAZ/90/6

5.387 *Atribución adicional:*en Belarús, Georgia Kirguistán, Rumania, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 1 770-1 790 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número **9.21**.     (CMR‑23)

**Motivos:** La banda de frecuencias 1 770-1 790 MHz no se utiliza para el servicio de meteorología por satélite en Kazajstán. Por consiguiente, la atribución adicional en Kazajstán ya no es necesaria.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_