|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 98-R** |
|  | **27 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Монголия |
| предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 8 повестки дня |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, с учетом Резолюции **26 (Пересм. ВКР-19)**, и принять по ним надлежащие меры;

Предложение

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD MNG/98/1

5.155 *Дополнительное распределение*:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 21 850–21 870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе.     (ВКР-23)

**Основания**: В Монголии воздушная подвижная (R) служба не используется в полосе частот 21 850−21 870 кГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

MOD MNG/98/2

5.155A В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине использование полосы 21 850−21 870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полета воздушного судна.     (ВКР-23)

**Основания**: В Монголии воздушная подвижная (R) служба не используется в полосе частот 21 850−21 870 кГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

MOD MNG/98/3

5.175 *Заменяющее распределение*:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 68–73 МГц и 76−87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. В Латвии и Литве полосы 68–73 МГц и 76–87,5 МГц распределены радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены в других странах, а также радиовещательная служба в перечисленных выше странах подлежат согласованию с заинтересованными соседними странами.     (ВКР‑23)

**Основания**: В Монголии радиовещательной службе распределена полоса частот 76−87,5 МГц, в которой эта служба работает. Поэтому Монголия не упоминается в этом примечании.

MOD MNG/98/4

5.429 *Дополнительное распределение*:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бенине, Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Камеруне, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Кот‑д'Ивуаре, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, Малайзии, Монголии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Корейской Народно-Демократической Республике, Судане и Йемене полоса частот 3300−3400 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Новая Зеландия и страны, граничащие со Средиземноморским бассейном, не должны требовать защиты для своих фиксированных и подвижных служб от радиолокационной службы.     (ВКР-23)

**Основания**: В Монголии существует интерес к использованию полосы частот 3300−3400 МГц для IMT. Поэтому Монголия также упоминается в этом примечании.

MOD MNG/98/5

5.469 *Дополнительное распределение*:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Литве, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 8500–8750 МГц распределена также сухопутной подвижной и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

**Основания**: В Монголии сухопутные подвижные и радионавигационные службы не используются в полосе частот 8500−8750 МГц. Поэтому упоминание Монголии в этом примечании больше не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_