|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **الجلسة العامة** | | **الإضافة 2 للوثيقة 111-A** | |
|  | | **29 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالصينية** | |
|  | | | |
| جمهورية الصين الشعبية | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 2.1 | | | |

2.1 النظر في تحديد نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 3 800-3 600 وMHz 7 025-6 425 وMHz 7 125-7 025 وGHz 10,5-10,0 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية منح توزيعات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **245 (WRC‑19)**؛

مقدمة

وافق أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات على عدم تكوين رأي مشترك بشأن نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 3 800-3 600 وGHz 10,5-10,0. واستناداً إلى دراسات التقاسم التي أجرتها فرقة العمل 5D لقطاع الاتصالات الراديوية، تعتقد هذه الإدارة أن الحماية الكاملة للخدمات القائمة ضرورية قبل تحديد للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقات التردد هذه.

المقترح

تؤيد الصين الآراء التالية بشأن نطاقات التردد MHz 3 400-3 300 وMHz 3 800-3 600 وGHz 10,5-10,0.

CHN/111A2/1

**النطاق 1 MHz 3 400-3 300 (تعديل الحاشية في الإقليم 1)**

لا تؤيد الصين التعديلات التي أدخلت في حواشي تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 3 400-3 300 في الإقليم 1، قبل ضمان الحماية والتطوير الكاملين للخدمات القائمة في هذا النطاق وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليم 1.

الأسباب: الإقليم 3 هو الإقليم المجاور مباشرة للإقليم 1، ومن شان التعديلات على الحواشي في نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 في الإقليم 1 أن تؤثر سلباً على تنفيذ الخدمات القائمة وتعرقل تطويرها في هذا النطاق وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليم 3.

CHN/111A2/2

**النطاق 2 MHz 3 400-3 300 (الإقليم 2)**

يعتبر تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد نطاق التردد MHz 3 400-3 300 في الإقليم 2 غير مناسب قبل ضمان الحماية والتطور الكاملين للخدمات القائمة في هذا النطاق وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليم 3.

الأسباب: ينبغي حماية الخدمات القائمة في نطاق التردد MHz 3 400-3 300 وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليم 2، بما في ذلك الصين.

CHN/111A2/3

**النطاق 3 MHz 3 800-3 600 (الإقليم 2)**

يعتبر تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 3 800-3 600 في الإقليم 2 غير مناسب قبل ضمان الحماية والتطوير الكاملين للخدمات القائمة في هذا النطاق وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليم 3.

الأسباب: سيكون لتحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 3 800-3 600 في الإقليم 2 أثر سلبي على الخدمة الثابتة الساتلية في البلدان النامية حيث لا تزال الخدمة الثابتة الساتلية مستعملة على نطاق واسع في هذا النطاق.

CHN/111A2/4

**النطاق GHz 10,5-10,0**

لا تعترض الصين على تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 10,5-10,0 في الإقليم 2، بشرط أن تتوفر الحماية الكاملة للخدمات القائمة في هذا النطاق وفي النطاقات المجاورة في بلدان الإقليمين 1 و3، وأن لا تفرض قيود إضافية على تطور هذه الخدمات في المستقبل.

الأسباب: ينبغي ألا يترتب على تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية في النطاق MHz 10,5-10,0 في الإقليم 2 أي تأثير سلبي على الخدمات القائمة وتطورها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ