|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | **الإضافة 20للوثيقة 111-A** |
|  | **29 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالصينية** |
|  |
| جمهورية الصين الشعبية |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 2 |

2 تفحص توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) المراجَعة والمضمّنة بالإحالة في لوائح الراديو، والتي تقدمت بها جمعية الاتصالات الراديوية، وفقاً للفقرة *"يقرر كذلك"* من القرار **27 (Rev.WRC‑19)**، والبت في ضرورة تحديث الإحالات ذات الصلة في لوائح الراديو، وفقاً للمبادئ الواردة تحت *"يقرر"* من ذلك القرار؛

مقدمة

تؤيد جميع الدول الأعضاء في جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات التضمين بالإحالة لتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية المراجعة والمعتمدة منذ المؤتمر WRC-19‏، وأعدت مقترحاً مشتركاً لجماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (‎[ACP](https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/23/wrc23/c/R23-WRC23-C-0062%21A20%21MSW-E.docx)) ‏بشأن البند ‎2 ‏من جدول الأعمال. ويدعو هذا المقترح [ACP بشأن البند 2 من جدول الأعمال](https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/23/wrc23/c/R23-WRC23-C-0062%21A20%21MSW-E.docx) إلى ‏التضمين بالإحالة للصيغ الجديدة للتوصيتين M.585-9 ‏و‎M.633-5. ‏وعقب الاجتماع السادس لفريق جماعة آسيا والمحيط الهادئ ‎في عام 2023 (APG23-6)‏، اعتمدت لجنة الدراسات ‎ 5 في اجتماعها العشرين في سبتمبر ‎2023 ‏الصيغتين المراجعتين للتوصيتين ‎ M.541-10‏و
‎M.1171-0 وقدمتهما إلى الجمعية للموافقة عليهما. وإذا تمت الموافقة على الصيغ المراجعة قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصيات‎.

المقترح

تؤيد الصين المقترح [ACP بشأن البند 2 من جدول الأعمال](https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/md/23/wrc23/c/R23-WRC23-C-0062%21A20%21MSW-E.docx) وعلاوةً على ذلك، إذا تمت الموافقة على الصيغتين المراجعتين للتوصيتين أدناه قبل نهاية المؤتمر WRC-23، فإن الصين تؤيد تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهاتين التوصيتين.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الصيغة الحالية الواردة في المجلد 4 من لوائح الراديو | أحدث صيغة  | الأحكام والحواشي المضمنة في لوائح الراديو بالإحالة إليها |
| M.541-10\* | M.541-11 | الأرقام **51.35** و**52.112** و**52.149** و**52.153** و**54.2** |
| M.1171-0\* | M.1171-1 | الأرقام **52.192** و**52.195** و**52.213** و**52.224** و**52.234** و**52.240** و**57.1** |

 (\*) قيد عملية الموافقة حالياً.

وتقترح الصين إدخال التعديلات التالية على لوائح الراديو.

المـادة 51

الشروط الواجب استيفاؤها في الخدمات البحرية

القسم I - الخدمة المتنقلة البحرية

24.51 C - محطات السفن التي تستخدم النداء الانتقائي الرقمي

32.51 C3 - النطاقات المحصورة بين kHz 4 000 وkHz 27 500

MOD CHN/111A20/1

35.51 *ب)* بث واستقبال إرسالات من الصنفين F1B أو J2B على قناة نداء دولية (محددة في التوصية ITU‑R M.541‑11) في كل من نطاقات الموجات الديكامترية (HF) في الخدمة المتنقلة البحرية اللازمة لأداء خدمتها؛(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.541-11 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

المـادة 52

أحكام خاصة تتعلق باستعمال الترددات

القسم IV - استعمال الترددات للنداء الانتقائي الرقمي

110.52 A - اعتبارات عامـة

MOD CHN/111A20/2

112.52 البند 51 يجب أن تكون خصائص أجهزة النداء الانتقائي الرقمي وفقاً للتوصية ITU‑R M.541‑11، كما ينبغي أن تكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية ITU‑R M.493.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.541-11 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

141.52 D - النطاقات المحصورة بين kHz 4 000 وkHz 27 500

D2 - النداء والإشعار بالاستلام

MOD CHN/111A20/3

149.52 (2 تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في التوصية ITU‑R M.541‑11 ويجوز أن تستعملها أي محطة سفينة. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات يجب ألا تستعمل إلا عندما لا يمكن إجراء النداءات على الترددات المخصصة على الصعيد الوطني.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.541-11 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

MOD CHN/111A20/4

153.52 (2 تكون الترددات الدولية للنداء الانتقائي الرقمي تلك المبينة في التوصية ITU‑R M.541‑11 ويجوز تخصيصها لأي محطة ساحلية. وبغية خفض التداخلات على هذه الترددات، يمكن أن تستعملها المحطات الساحلية، كقاعدة عامة، لمناداة السفن التي تحمل جنسية غير جنسيتها، أو إذا كانت تجهل على أي واحد من ترددات النداء الانتقائي الرقمي في النطاقات المعنية تداوم محطة السفينة المراقبة.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.541-11 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

القسم VI - استعمال الترددات في المهاتفة الراديوية

182.52 B - النطاقات المحصورة بين kHz 1 606,5 وkHz 4 000 (WRC-03)

B2 - النداء والإجابة

MOD CHN/111A20/5

192.52 *ب)* إعلان المحطات الساحلية عن بث قوائم نداءاتها على تردد آخر حسبما هو محدد في التوصية ITU‑R M.1171‑1.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

MOD CHN/111A20/6

195.52 الفقرة 89 (1 قبل أن ترسل أي محطة على التردد الحامل kHz 2 182، يجب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا التردد حتى تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة في هذه الأثناء وفقاً للتوصية ITU-R M.1171-1.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

B4 - أحكام إضافية تنطبق في الإقليم 1

MOD CHN/111A20/7

213.52 (2 إذا تعذر استخدام الترددات وفقاً للأرقام من 203.52 إلى 208.52 أو الرقم 210.52، يجوز لمحطة السفينة في ظروف استثنائية، أن تستخدم أحد الترددات في الاتجاه "من السفينة إلى المحطة الساحلية" والمخصصة لها على الصعيد الوطني لتتصل بمحطة ساحلية من جنسية أخرى، ويشترط صراحة، في هذه الحالة، أن تتخذ كل من المحطة الساحلية ومحطة السفينة تدابير الحذر اللازمة وفقاً للتوصية ITU-R M.1171-1 حتى لا يسبب استخدام هذا التردد تداخلات ضارة بالخدمة التي يكون استخدام هذا التردد مرخصاً لها.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

216.52 C - النطاقات المحصورة بين kHz 4 000 وkHz 27 500

C2 - النداء والإجابة

MOD CHN/111A20/8

224.52 الفقرة 99 (1 قبل أن ترسل أي محطة على أي من الترددات الحاملة kHz 4 125 أو kHz 6 215 أو kHz 8 291 أو kHz 12 290 أو kHz 16 420، يجب عليها أن تستمع، وفقاً للتوصية ITU‑R M.1171‑1، مدة كافية على هذا التردد لكي تتأكد من عدم جريان أي حركة استغاثة عليه (انظر الرقم 221A.52).(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

230.52 D - النطاقات المحصورة بين MHz 156 وMHz 174

D1 - النداء والإجابة

MOD CHN/111A20/9

234.52 *ب)* المحطات الساحلية للإعلان أن بث قوائم نداءاتها ومعلومات بحرية مهمة سيجري على تردد آخر وفقاً للتوصية ITU-R M.1171-1.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

MOD CHN/111A20/10

240.52 (8 قبل أن ترسل أي محطة على التردد MHz 156,8، يجب عليها أن تستمع مدة كافية على هذا التردد حتى تتحقق من عدم جريان أي حركة استغاثة في هذه الأثناء وفقاً للتوصية ITU-R M.1171-1.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

المـادة 54

النداء الانتقائي

MOD CHN/111A20/11

2.54 (2 يجرى النداء الانتقائي باستعمال نظام النداء الانتقائي الرقمي الذي يجب أن يكون وفقاً للتوصية ITU‑R M.541‑11 كما يجوز أن يكون وفقاً لأحدث صيغة للتوصية ITU-R M.493.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.541-11 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

المـادة 57

المهاتفة الراديوية

MOD CHN/111A20/12

1.57 البند 1 تطبق الإجراءات الواردة بالتفصيل في التوصية ITU‑R M.1171‑1 على محطات المهاتفة الراديوية، إلا في حالات الاستغاثة أو الطوارئ أو السلامة.(WRC-23)

الأسباب: أُرسلت التوصية M.1171-1 لقطاع الاتصالات الراديوية إلى الإدارات، في الرسالة المعممة CACE/1083 المؤرخة 5 أكتوبر 2023، من أجل الموافقة عليها عن طريق المشاورة. وإذا تمت الموافقة على صيغة جديدة لهذه التوصية قبل نهاية المؤتمر WRC-23‏، ينبغي عندئذ تضمين لوائح الراديو أحدث صيغة لهذه التوصية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ