|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| الجلسة العامة | | **الإضافة 3 للوثيقة 111-A** | |
|  | | **29 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالصينية** | |
|  | | | |
| جمهورية الصين الشعبية | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 3.1 | | | |

3.1 أن ينظر في توزيع نطاق التردد MHz 3 800-3 600 على أساس أولي للخدمة المتنقلة في الإقليم 1 واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة بهذا الشأن، وفقاً للقرار **246 (WRC-19)؛**

مقدمة

تُقترح في القسم 4/3.1/1 من تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر الأساليب الخمسة التالية للوفاء بهذا البند من جدول الأعمال:

• **الأسلوب A**: لا تغيير؛

• **الأسلوب B**: رفع توزيع نطاق التردد MHz 3 800‑3 600 للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، إلى توزيع على أساس أولي في الإقليم 1، دون شروط

• **الأسلوب C**:رفع التوزيع للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، إلى توزيع على أساس أولي في الإقليم 1، بشروط تنظيمية و/أو تقنية وإلغاء القرار **246 (WRC-19)**

• **الأسلوب D**: رفع توزيع نطاق التردد MHz 3 800‑3 600 للخدمة المتنقلة إلى توزيع على أساس أولي في الإقليم 1، دون شروط وبتحديد للاتصالات المتنقلة الدولية

• **الأسلوب E:** رفع توزيع نطاق التردد MHz 3 800-3 600 أو أجزاء منه للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، إلى توزيع على أساس أولي في الإقليم 1 بشروط تنظيمية و/أو تقنية، وتحديد الاتصالات المتنقلة الدولية.

وتقترح الأساليب الخمسة أعلاه أيضاً إلغاء القرار **246 (WRC‑19)**.

المقترح

ترى الصين أن التوزيع الأولي للخدمة المتنقلة في النطاق الترددي MHz 3 800-3 600 في الإقليم 1 ينبغي أن يراعي نتائج الدراسات التي أجريت في إطار فرقة العمل 5A لقطاع الاتصالات الراديوية، وأن يستعمل الشروط التنظيمية والتقنية المناسبة لضمان الحماية الكاملة للخدمات الموزع عليها نطاق الترددات على أساس أولي (والخدمات في النطاقات المجاورة، إذا وجدت هذه النطاقات) في الإقليم 3.

‏وتعرب الصين عن قلقها إزاء شروط التشارك والتوافق بين الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة المتنقلة بمجرد رفع مكانة توزيع نطاق التردد ‎MHz 3 800-3 600 ‏للخدمة المتنقلة (باستثناء المتنقلة للطيران) إلى توزيع أولي في الإقليم ‎1. فلا يزال عدد كبير من المحطات الأرضية للخدمة الثابتة الساتلية منشوراً في نطاق التردد ‎MHz 3 800-3 600‏، في حين تبين نتائج الدراسة الحالية أن دراسات التشارك والتوافق ليست كافيةً لحماية الخدمات القائمة وتطويرها في المستقبل. ولذلك تؤيد الصين الأسلوب ‎A (‏لا تغيير).‎

SUP CHN/111A3/1

القرار 246 (WRC-19)

دراسات للنظر في إمكانية توزيع نطاق التردد   
MHz 3 800-3 600للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران،   
على أساس أولي في الإقليم 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ