|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)**دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | **الإضافة 3للوثيقة 142(Add.25)-A** |
|  | **27 أكتوبر 2023** |
|  | **الأصل: بالإنكليزية** |
|  |
| الولايات المتحدة الأمريكية |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 2.9 |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الاتحاد؛

2.9 بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو[[1]](#footnote-1)1؛

القسم 2.2.2 أوجه التضارب والأحكام التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح

يتضمن هذا القسم بعض أوجه التضارب في طبعة عام 2020 من لوائح الراديو التي حددها ولخصها المكتب في جدول، بغية رفعها إلى عناية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 الذي قد يرغب في اقتراح إجراء تصحيحي بشأنها. ‏

‏وتقترح الولايات المتحدة الأمريكية عدم إدخال أي تغيير على البند ‎29 ‏في القسم ‎2.2.2‏، بشأن مقترح المكتب الداعي لإزالة الرقم ‎433.5 ‏من لوائح الراديو من النطاق ‎MHz 3 700-3 600 ‏في الإقليم ‎2 ‏في جدول توزيع نطاقات الترددات.‎

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | جميع اللغات الرسمية بالاتحاد |  124 (RR5-90) | Footnote No. **5.433**, which refers to an allocation in the band 3 400-3 600 MHz in Regions 2 and 3, is also listed in the Table for the band 3 600-3 700 MHz in Region 2.الحاشية رقم **433.5**، التي تشير إلى توزيع في النطاق MHz 3 600-3 400 في الإقليمين 2 و3، مدرجة أيضاً في الجدول بشأن النطاق MHz 3 700-3 600 في الإقليم 2. | To remove No. **5.433** from the band 3 600-3 700 MHz in Region 2 of the Table of Frequency Allocations.إزالة الرقم **433.5** من النطاق MHz 3 700-3 600 في الإقليم 2 في جدول توزيع الترددات. |

المقترحات:

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC USA/142A25A3/1

433.5 يوزع النطاق MHz 3 600-3 400 في الإقليمين 2 و3 لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس أولي. ولكن جميع الإدارات التي تشغل أنظمة التحديد الراديوي للموقع في هذا النطاق تحث على إنهاء هذا التشغيل قبل عام 1985. ويجب عليها، بعد ذلك، أن تتخذ كل التدابير الممكنة عملياً لحماية الخدمة الثابتة الساتلية، وأن تعمل ما يلزم حتى لا تفرض متطلبات تنسيق على الخدمة الثابتة الساتلية.

الأسباب: ‏إن الرادارات العاملة في هذه النطاقات موصَّفة في التوصية ITU-R M.1465 ‏التي توصي بمدى توليف فوق ‎MHz 3 600. ‏وبالتالي يستمر تطبيق التعليمات المقدَّمة للحث على تشغيلات فوق ‎MHz 3 400 ‏حتى ‎MHz 3 700.

NOC USA/142A25A3/2

MHz 4 800-3 600

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 4 200-3 600**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)متنقلة | 3 700-3 600**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 434.5تحديد راديوي للموقع 433.5 | 3 700-3 600**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيرانتحديد راديوي للموقع435.5 |
| 4 200-3 700**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران |
| 4 400-4 200 **متنقلة للطيران** (R) 436.5 **ملاحة راديوية للطيران** 438.5 440.5 439.5 437.5 |
| 4 500-4 400 **ثابتة** **متنقلة** 440A.5  |
| 4 800-4 500 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 441.5 **متنقلة** 440A.5  |

الأسباب: ‏إن الرادارات العاملة في هذه النطاقات موصَّفة في التوصية ITU-R M.1465 ‏التي توصي بمدى توليف فوق ‎MHz 3 600. ‏وبالتالي يستمر تطبيق التعليمات المقدَّمة للحث على تشغيلات فوق ‎MHz 3 400 ‏حتى ‎MHz 3 700.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. 1 هذا البند من جدول الأعمال يقتصر حصراً على تقرير المدير فيما يتعلق بأي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو والتعليقات المقدمة من الإدارات. وتُدعى الإدارات إلى إحاطة مدير مكتب الاتصالات الراديوية علماً بأي صعوبات أو حالات تضارب واجهتها في تطبيق لوائح الراديو. [↑](#footnote-ref-1)