|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| الجلسة العامة | | **الوثيقة 172-A** | |
|  | | **30 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالروسية** | |
|  | | | |
| جمهورية أوزبكستان | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 2.9 | | | |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من اتفاقية الاتحاد؛

2.9 بشأن أي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو[[1]](#footnote-1)1؛

مقدمة

لدى فحص نسخة لوائح الراديو المنشورة في عام ‎2020‏، لاحظت إدارة جمهورية أوزبكستان عدداً من أوجه عدم الدقة والصعوبات والأخطاء في النسختين الإنكليزية والروسية من بين أمور أخرى.‎

وتقدم المقترحات التالية معلومات مفصلة عن التعديلات الصياغية المقترح إدخالها على المادة **5** من نسخة 2020 من لوائح الراديو التي سينظر فيها المؤتمر في إطار البند 2.9 من جدول أعمال المؤتمر WRC23.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD UZB/172/1

GHz 47,5-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| ... | | |
| 43,5-42,5 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء)552.5  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران550B.5  **فلك راديوي**  547.5 149.5 551H.5 551I.5 | | |
| ... | | |

الأسباب: أضيفت معلومات تبين الشروط الواردة في حواشي جدول توزيع نطاقات التردد. وفي هذا الصدد، يقترح استكمال نص الجدول المتعلق بنطاق التردد ‎GHz 43,5-42,5 ‏بالحاشيتين ‎551H.5 ‏و‎551I.5‏، اللتين تعطيان شروط استعمال الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الإذاعية الساتلية فيما يتعلق بخدمة الفلك الراديوي في النطاق ذاته. ويخص هذا التعديل جميع نُسَخ اللغات.

MOD UZB/172/2

MHz 1 710-1 660

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| ... | ... | |
| 1 700-1 690  **مساعدات أرصاد جوية**  أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض)  ثابتة  متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران | 1 700-1 690  **مساعدات أرصاد جوية**  **أرصاد جوية ساتلية** (فضاء-أرض) | |
| 382.5 341.5 289.5 | 381.5 341.5 289.5 382.5 | |
| ... | ... | |

الأسباب: في لوائح الراديو، يفتقر قسم الجدول الخاص بنطاق التردد ‎MHz 1 700-1 690 ‏للإقليمين ‎2 ‏و‎3، إلى إحالة إلى الحاشية ‎382.5 ‏التي تذكر *فئة خدمة مختلفة* لبلد في الإقليم 3.   
مع مراعاة الرقم ‎33.5 ‏من لوائح الراديو، يقترح استكمال قسم جدول توزيعات نطاق التردد ‎MHz 1 700-1 690 ‏في الإقليمين ‎2 ‏و‎3 ‏بالحاشية ‎382.5. ‏ويخص هذا التعديل جميع نُسَخ اللغات.‎

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. 1 هذا البند من جدول الأعمال يقتصر حصراً على تقرير المدير فيما يتعلق بأي صعوبات أو حالات تضارب وُوجهت في تطبيق لوائح الراديو والتعليقات المقدمة من الإدارات. [↑](#footnote-ref-1)