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المسألة ITU-R 234-1/7
[bookmark: dtitle2]تقاسم الترددات بين أنظمة الاستشعار النشيطة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية، 
والأنظمة العاملة في الخدمات الأخرى في النطاق MHz 1 300‑1 215
(2000-2026)
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها
 أ )	أن خصائص أنظمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (النشيطة)، والترددات وعروض النطاقات ومعايير الأداء والتداخل وتقاسم الترددات ترد في التوصيات ITU-R RS.577 وITU-R RS.1166 وITU-R RS.2105؛
ب)	أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 وزع نطاق التردد MHz 1 300‑1 215 لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) على أساس أولي كي تستعمله أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء الخاضعة للأرقام 332.5 و335.5 و335A.5 من لوائح الراديو؛
ج)	أن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية تبيِّن أن التقاسم بين الرادارات ذات الفتحة الاصطناعية المحمولة في الفضاء ورادارات الأرض ممكن التحقيق باستثناء الرادارات بتشكيل التردد النبضي؛
د )	أن تقنيات التخفيف يمكن تطبيقها على أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء إذا لزم ذلك لتحسين إمكانيات إجراء التقاسم بين أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء وأنظمة الرادارات الخاصة بالتحديد الراديوي للمواقع العاملة في النطاق MHz 1 300‑1 215،
تقرر أن تخضع المسائل التالية للدراسة
1	ما الإمكانيات والشروط اللازمة لتقاسم الترددات بين أنظمة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء في خدمة استكشاف الأرض الساتلية والأنظمة العاملة في الخدمات الأخرى في النطاق MHz 1 300‑1 215؟
2	ما تقنيات تخفيف التداخل الممكنة التي يمكن أن تستعملها أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة في الفضاء لتيسير التقاسم في النطاق MHz 1 300‑1 215؟
تقرر كذلك
1	إدراج نتائج الدراسات أعلاه في توصية واحدة أو أكثر؛
2	استكمال الدراسات المذكورة أعلاه بحلول عام 2031.
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