|  |
| --- |
| **Recommandation UIT-R BO.1784-1**  **(12/2016)** |
| **Système numérique de radiodiffusion**  **par satellite avec configuration souple (télévision, son et données)** |
| **Série BO**  **Diffusion par satellite** |

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT‑R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

|  |  |
| --- | --- |
| Séries des Recommandations UIT-R  (Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>) | |
| **Séries** | Titre |
| **BO** | Diffusion par satellite |
| **BR** | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| **BS** | Service de radiodiffusion sonore |
| **BT** | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| **F** | Service fixe |
| **M** | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| **P** | Propagation des ondes radioélectriques |
| **RA** | Radio astronomie |
| **RS** | Systèmes de télédétection |
| **S** | Service fixe par satellite |
| **SA** | Applications spatiales et météorologie |
| **SF** | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| **SM** | Gestion du spectre |
| **SNG** | Reportage d'actualités par satellite |
| **TF** | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| **V** | Vocabulaire et sujets associés |

|  |
| --- |
| ***Note****: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.* |

*Publication électronique*

Genève, 2017

© UIT 2017

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION UIT-R BO.1784-1

Système numérique de radiodiffusion par satellite avec configuration souple   
(télévision, son et données)

(Question UIT-R 285/4)

(2007-2016)

Domaine d'application

La présente Recommandation porte sur un système numérique de radiodiffusion par satellite (SRS) présentant une configuration très souple et conçu pour prendre en charge des applications interactives, ce qui permet d'établir une large palette de compromis d'exploitation jusqu'au niveau minimal de rapport *C*/*N* ou jusqu'à la capacité de transmission maximale.

Mots clés

TVHD, TVUHD, satellite, radiodiffusion, regroupement de canaux, système DVB-S2, système DVB‑S2X

Abréviations/Glossaire

AAC codage audio évolué (*advanced audio coding*)

ACM codage et modulation adaptatifs (*adaptive coding and modulation*)

ALS codage audio sans perte (*audio lossless coding*)

ATM mode de transfert asynchrone (*asynchronous tranfer mode*)

ATOP amplificateur à tube à ondes progressives (*traveling wave tube amplifier*)

AVC codage vidéo évolué (*advanced video coding*)

AWGN bruit blanc gaussien additif (*additive white Gaussian noise*)

BB bande de base (*baseband*)

C/N rapport porteuse/bruit (*carrier to noise ratio*)

CCM codage et modulation constants (*constant coding and modulation*)

CED correction d'erreur directe

code BCH code Bose-Chaudhuri-Hocquenghem

CRC contrôle de redondance cyclique (*cyclic redundancy check*)

DSNG reportage d'actualités par satellite en mode numérique (*digital satellite news gathering*)

DTH réception directe chez le particulier (*direct to home*)

DVB S système DVB pour la radiodiffusion par satellite (*DVB system for satellite broadcasting*)

DVB S2 système DVB de deuxième génération pour la radiodiffusion et l'unidiffusion par satellite (*second generation DVB system for satellite broadcasting and unicasting*)

DVB S2X extensions du Système DVB de deuxième génération pour la radiodiffusion et l'unidiffusion par satellite (*extensions of the second generation DVB System for satellite broadcasting and unicasting*)

DVB radiodiffusion vidéonumérique (*digital video broadcasting*)

FPGA réseau de portes programmables in situ (*field programmable gate array*)

GF champ de Galois (*Galois field*)

GS flux générique (*generic stream*)

GSE encapsulation de flux générique (*generic stream encapsulation*)

HEVC codage vidéo à haute efficacité (*high efficiency video coding*)

IBO recul de puissance à l'entrée (*input back off*)

IP protocole Internet (*Internet protocol*)

IRD récepteur-décodeur intégré (*integrated receiver decoder*)

LDPC contrôle de parité à faible densité (*low density parity check*)

LNB bloc à faible bruit (*low noise block*)

MAQ modulation d'amplitude en quadrature (*quadrature amplitude modulation*)

MDAP modulation par déplacement d'amplitude et de phase

MDP modulation par déplacement de phase (*phase shift keying*)

MDP-2 modulation par déplacement de phase bivalente (*binary phase shift keying*)

MDP-4 modulation par déplacement de phase quadrivalente (*quadrature phase shift keying*)

MPEG Groupe d'experts pour les images animées (*moving picture Experts Group*)

OBO recul de puissance à la sortie (*output back off*)

PL couche physique (*physical layer*)

QEF pratiquement sans erreur (*quasi error free*)

RF fréquence radioélectrique (*radio frequency*)

RS Reed Solomon

SBPA séquence binaire pseudo-aléatoire (*pseudo-random binary sequence*)

SNR rapport signal/bruit (*signal to noise ratio*)

SOF début de trame (*start of frame*)

SRS service de radiodiffusion par satellite

TS flux de transport (*transport stream*)

TV télévision

TVDN télévision à définition normalisée

TVHD télévision à haute définition

TVUHD télévision ultra-haute définition

VCM codage et modulation variables (*variable coding and modulation*)

VL-SNR rapport SNR très faible (*very low - signal to noise ratio*)

VSAT microstation (*very small aperture terminal*)

Recommandations et Rapports de l'UIT pertinents

Recommandation UIT-R BO.1408-1 Système de transmission pour services multimédias de haute technologie fournis par la radiodiffusion numérique à intégration de services dans un canal de radiodiffusion par satellite

Recommandation UIT-R BO.1516-1 Systèmes de télévision numérique multiprogramme utilisés par des satellites dans la gamme de fréquences 11/12 GHz

L'Assemble des radiocommunications de l'UIT,

considérant

*a)* que les Recommandations UIT-R BO.1408 et UIT-R BO.1516 spécifient des systèmes de télévision numérique multiprogramme par satellite, désignés comme étant les systèmes actuels;

*b)* que des progrès récents enregistrés dans le domaine du codage de canal et de la modulation ont permis d'élaborer de nouvelles techniques avec des performances proches de la limite de Shannon;

*c)* que ces nouvelles techniques numériques devraient offrir une meilleure efficacité d'utilisation du spectre et/ou un meilleur rendement de puissance que les systèmes actuels, tout en pouvant être configurées de façon souple afin de tenir compte des ressources spécifiques des satellites en termes de largeur de bande et de puissance;

*d)* que le système recommandé utilise ces techniques et permet ainsi d'établir une large palette de compromis d'exploitation jusqu'au niveau minimal de rapport *C*/*N* ou jusqu'à la capacité de transmission maximale, un gain appréciable pouvant alors être obtenu par rapport au système DVB‑S (Système A de la Recommandation UIT-R BO.1516) suivant le mode DVB-S2 choisi;

*e)* que le système recommandé a été spécifié non seulement pour des applications de radiodiffusion mais aussi pour des applications interactives, des applications de contribution (liaisons de contribution pour la télévision, par exemple) et pour le reportage d'actualités par satellite en mode numérique (DSNG);

*f)* qu'un système englobant tous ces domaines d'application, tout en maintenant le décodeur à puce unique à un niveau de complexité raisonnable, permettrait de réutiliser les spécifications des produits de masse pour des applications de contribution ou pour des applications correspondant à des micromarchés;

*g)* que la nouvelle technique de codage et de modulation adaptatifs (ACM) utilisée par le système recommandé devrait permettre d'utiliser plus efficacement le spectre pour des applications d'unidiffusion avec trajet de retour, grâce à l'optimisation des paramètres de transmission (à savoir de modulation et de codage) pour chaque utilisateur, suivant les conditions du trajet;

*h)* que le système recommandé prend en charge les flux d'entrée quel que soit leur format, notamment sous forme d'un seul ou de plusieurs flux de transport MPEC (Groupe d'experts pour les images animées) (caractérisés par des paquets de 188 octets), de paquets IP ainsi que de paquets ATM (mode de transfert asynchrone) et de flux binaires continus;

*i)* que le système recommandé devrait pouvoir traiter les divers formats audiovisuels évolués actuellement disponibles ou en cours de définition;

*j)* que les nouvelles extensions du système recommandé permettent d'améliorer les performances et les caractéristiques de ses applications centrales, y compris la réception directe chez le particulier (DTH) pour la télévision à ultra-haute définition (TVUHD), et également d'élargir la plage opérationnelle pour couvrir de nouveaux marchés tels que les applications mobiles,

considérant en outre

*a)* que les systèmes spécifiés dans des Recommandations de l'UIT favorisent la fourniture sur le marché de services fondés sur des systèmes normalisés, évitant ainsi la prolifération de systèmes propriétaires, ce qui est avantageux à la fois pour les utilisateurs finals et pour l'industrie en général;

*b)* que, malgré le succès des systèmes actuels, bon nombre d'organismes de radiodiffusion par satellite, d'opérateurs et de fabricants du monde entier accueillent avec satisfaction une nouvelle spécification permettant d'offrir un débit de données nettement plus élevé dans une largeur de bande de répéteur donnée que les systèmes actuels;

*c)* que la nécessité d'offrir des services de TVHD (télévision à haute définition) et de TVUHD obligera les radiodiffuseurs à chercher des méthodes plus efficaces pour acheminer ces services dans les répéteurs existants;

*d)* que la souplesse intrinsèque du système recommandé et de ses extensions devrait permettre de réduire l'influence de l'affaiblissement dû à l'atmosphère dans les bandes élevées attribuées au service SRS, qui sont destinées à être utilisées pour les services de TVHD et pour des services plus évolués,

recommande

**1** que le système DVB-S2 spécifié dans la norme ETSI EN 302 307-1 V 1.4.1 (voir Pièce jointe 1) soit éventuellement considéré comme approprié pour la spécification d'un système de radiodiffusion par satellite avec configuration souple[[1]](#footnote-1);

**2** que le système DVB-S2X spécifié dans la norme ETSI EN 302 307-2 V1.1.1 (voir Pièce jointe 2) soit éventuellement considéré comme approprié pour la spécification d'un système de radiodiffusion par satellite aux performances et aux caractéristiques améliorées1.

NOTE 1 – L'Annexe 1 décrit le système recommandé DVB-S2 (Système E1), l'Annexe 2 décrit les extensions DVB-S2X du système recommandé (Système E2), tandis que l'Annexe 3 contient des tableaux permettant de comparer les systèmes recommandés (Systèmes E1 et E2) avec les systèmes mentionnés dans la Recommandation UIT‑R BO.1516 (Systèmes A, B, C, D).

Annexe 1  
  
Principales caractéristiques du système DVB‑S2 (appelé Système E1)

La spécification du système DVB‑S2 élaborée en 2003 par le projet de radiodiffusion vidéo numérique (DVB, *digital video broadcasting*) correspond à la deuxième génération de systèmes large bande à satellites. Elle est devenue la norme ETSI EN 302 307 en 2004.

La norme EN 302 307 spécifie la structure de verrouillage de trame, le codage de canal et la modulation pour différents types d'applications par satellite:

– radiodiffusion télévisuelle à définition normale et radiodiffusion télévisuelle à haute définition (TVDN et TVHD);

– interactivité (y compris l'accès à l'Internet) pour les applications de radiodiffusion par satellite (pour les récepteurs-décodeurs intégrés (IRD) et ordinateurs personnels);

– applications de contribution (par exemple, contribution de télévision numérique), distribution et reportage d'actualités;

– distribution de contenus de données et jonction Internet.

Pour pouvoir englober tous les domaines d'application tout en maintenant le décodeur à puce unique à un niveau de complexité raisonnable, le système DVB‑S2 est défini sous la forme d'un *ensemble de modules*, ce qui permet d'utiliser également les produits de masse pour des applications de contribution ou pour des applications correspondant à des micromarchés.

Le système DVB‑S2 a été spécifié autour de trois concepts: excellente qualité de transmission, proche de la limite de Shannon, totale souplesse et complexité raisonnable du récepteur.

Pour obtenir le meilleur compromis possible entre performances et complexité et obtenir ainsi un gain de capacité appréciable par rapport au système DVB‑S destiné aux applications de radiodiffusion traditionnelles, le système DVB‑S2 tire parti des progrès récents enregistrés en matière de codage de canal et de modulation: on a adopté des codes LDPC associés aux modulations MDP‑4, MDP‑8, MDAP‑16 et MDAP‑32, pour que le système fonctionne correctement sur le canal par satellite non linéaire.

La structure de verrouillage de trame permet de garantir la souplesse maximale pour un système polyvalent et de maintenir la synchronisation même dans les configurations les plus défavorables (faibles valeurs du rapport SNR).

Pour les applications point à point interactives comme l'unidiffusion IP avec trajet de retour, l'adoption de la fonctionnalité ACM permet d'optimiser les paramètres de transmission pour chaque utilisateur trame par trame, en fonction des conditions du trajet, grâce à un contrôle en boucle fermée via le canal de retour (raccordant le récepteur à la station associée à la liaison montante du système DVB‑S2 par le biais de liaisons de Terre ou par satellite, pour signaler les conditions de réception). Cette fonctionnalité permet au système DVB‑S2 d'utiliser encore plus efficacement le spectre que le système DVB‑S, ce qui permet d'optimiser la conception du segment spatial et donc de réduire nettement le coût des services IP par satellite.

Le système DVB‑S2 présente une telle souplesse qu'il peut prendre en charge n'importe quelles caractéristiques de répéteur de satellite existantes, avec une grande variété d'efficacités d'utilisation du spectre et de valeurs requises correspondantes pour le rapport SNR. Il est en outre conçu pour traiter les divers formats audiovisuels évolués actuellement définis par des organismes internationaux. Le système DVB‑S2 prend en charge les flux d'entrée quel que soit leur format, notamment sous forme d'un seul ou de plusieurs flux de transport MPEG (caractérisés par des paquets de 188 octets), de paquets IP ainsi que de paquets ATM et de flux binaires continus.

Structure du système DVB‑S2

Le système DVB‑S2 est composé d'une séquence de blocs fonctionnels tels que décrits sur la Fig. 1. La production du signal est fondée sur deux niveaux de structure de verrouillage de trame:

– trame BB au niveau de la bande de base, acheminant divers bits de signalisation, pour configurer le récepteur de façon souple conformément au scénario d'application;

– trame PL au niveau de la couche physique, acheminant quelques bits de signalisation très protégés, pour assurer une synchronisation et une signalisation robustes dans la couche physique.

FIGURE 1

Diagramme des blocs fonctionnels du système DVB-S2



Suivant l'application, les séquences d'entrée DVB‑S2 peuvent correspondre à un seul ou à plusieurs flux de transport (TS) MPEG, à un seul ou à plusieurs flux génériques (GS), en paquets ou continus. Le bloc *adaptation de mode* assure l'interface pour les flux d'entrée[[2]](#footnote-2), la synchronisation des flux d'entrée[[3]](#footnote-3) (facultatif), la suppression des paquets néant[[4]](#footnote-4) (uniquement pour le mécanisme ACM et le format d'entrée de flux de transport), le codage CRC‑8 pour la détection des erreurs au niveau des paquets dans le récepteur (uniquement pour les flux d'entrée en paquets), la fusion des flux d'entrée (uniquement pour les modes comportant plusieurs flux d'entrée) et le découpage en champs de données. Un en-tête en bande de base (en-tête BB) est ensuite ajouté avant le champ de données, pour communiquer au récepteur le format de flux d'entrée et le type d'adaptation de mode: un seul ou plusieurs flux d'entrée, flux générique ou de transport, codage et modulation constants (CCM) ou ACM, et beaucoup d'autres détails de configuration. Grâce à la protection avec correction d'erreur directe (CED) couvrant l'en-tête et la charge utile des données, et à la grande longueur de la trame CED, l'en-tête en bande de base peut en fait contenir de nombreux bits de signalisation sans réduction de l'efficacité de transmission ni de la robustesse face au bruit. Il est à noter que les paquets de transport de multiplex MPEG peuvent être mis en correspondance de façon asynchrone avec des trames en bande de base.

L'*adaptation de flux* est ensuite appliquée, afin d'assurer un bourrage si les données d'utilisateur à transmettre ne sont pas suffisantes pour remplir complètement une trame BB et afin d'assurer l'embrouillage en bande de base.

Le*codage avec correction d'erreur directe* assure la concaténation du code externe BCH (Bose‑Chaudhuri‑Hochquenghem) et des codes internes avec contrôle de parité à faible densité (LDPC) (rendement 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10). Suivant le domaine d'application, les blocs issus du codage CED (trames CED) peuvent avoir une longueur de 64 800 ou de 16 200 bits. Lorsqu'on utilise la technique de codage et de modulation variables (VCM) ou la technique de codage et de modulation adaptatifs (ACM), la correction CED et le mode de modulation sont constants dans une trame donnée mais peuvent varier d'une trame à l'autre; en outre, le signal transmis peut contenir un mélange de blocs issus d'un codage normal et de blocs issus d'un codage abrégé.

Le*mappage* peut être choisi parmi les constellations MDP‑4, MDP‑8, MDAP‑16 et MDAP‑32 (voir la Fig. 2), suivant le domaine d'application. Les modes MDP‑4 et MDP‑8 sont généralement proposés pour les applications de radiodiffusion, car il s'agit de modulations à enveloppe pratiquement constante, qui peuvent être utilisées dans les répéteurs de satellite non linéaires fonctionnant près de la saturation. Les modes MDAP‑16 et MDAP‑32, destinés essentiellement aux applications de contribution, peuvent aussi être utilisés pour la radiodiffusion, mais dans ce cas, il faut que la valeur du rapport *C/N* disponible soit élevée et il faut adopter des méthodes évoluées de prédistorsion dans la station associée à la liaison montante afin de minimaliser l'effet de la non‑linéarité du répéteur. Le rendement de puissance est moins grand pour ces modes que pour les autres modes, mais l'efficacité d'utilisation du spectre est beaucoup plus grande. Les constellations MDAP‑16 et MDAP‑32 ont été optimisées pour un répéteur non linéaire grâce au placement des points sur des cercles. Néanmoins, leurs performances pour un canal linéaire sont respectivement comparables à celles des constellations MAQ‑16 et MAQ‑32.

Le choix de la constellation de modulation et des rendements de codage conduit à des efficacités d'utilisation du spectre comprises entre 0,5 et 4,5 bits par symbole, qui peuvent être choisies en fonction des capacités et des limites du répéteur de satellite utilisé.

FIGURE 2

Les quatre constellations possibles pour le système DVB-S2  
avant l'embrouillage dans la couche physique



Le*verrouillage de trame dans la couche physique*a été conçupour assurerune synchronisation et une signalisation robustes au niveau de la couche physique. Ainsi, un récepteur peut se synchroniser (récupération de porteuse et de phase, synchronisation de trame) et détecter les paramètres de modulation et de codage avant la démodulation et le décodage CED. Le signal de couche physique DVB‑S2 est composé d'une séquence normale de trames (voir la Fig. 3): dans une trame donnée, le mécanisme de modulation et de codage est homogène, mais il peut varier (dans la configuration avec codage et modulation adaptatifs) d'une trame à la suivante. Chaque trame est constituée d'une charge utile de 64 800 bits dans la configuration de la «trame normale» et de 16 200 bits dans celle de la «trame abrégée», correspondant à un bloc de code CED. Un en-tête de 90 symboles de modulation binaires précédant la charge utile contient les informations de synchronisation et de signalisation, permettant à un récepteur de se synchroniser (récupération de porteuse et de phase, synchronisation de trame) et de détecter les paramètres de modulation et de codage avant la démodulation et le décodage CED.

Figure 3

Structure de la trame PL



Les 26 premiers symboles binaires (la séquence 18D2E82HEX) de l'en-tête PL marquent le début de la trame PL (SOF), les 64 autres symboles étant utilisés pour signaler la configuration du système. Comme l'en-tête PL est la première entité que le récepteur décode, elle ne peut pas être protégée par le mécanisme CED (à savoir BCH & LDPC). En revanche, elle doit être parfaitement décodable dans les conditions de liaison les plus défavorables (rapport SNR d'environ −2,5 dB). Par conséquent, afin de minimaliser l'incidence sur l'efficacité globale d'utilisation du spectre, les informations de signalisation à ce niveau ont été réduites à 7 bits, dont 5 sont utilisés pour indiquer la configuration de modulation et de codage (champ MODCOD), 1 est utilisé pour la longueur de trame (64 800 ou 16 200 bits) et 1 pour la présence/absence de pilotes pour faciliter la synchronisation du récepteur (comme expliqué ci-après). Ces bits sont ensuite fortement protégés par un code en blocs Reed-Muller du premier ordre avec entrelacement (64, 7, *t*= 32), adapté à un décodage par corrélation à décision progressive.

Indépendamment du mécanisme de modulation de la charge utile de la trame PL (bloc de code CED), les 90 symboles binaires formant l'en-tête PL sont soumis à la modulation MDP‑2 π/2; cette variante de la constellation MDP‑2 classique introduit une rotation de π/4 pour les symboles pairs et de −π/4 pour les symboles impairs, ce qui permet de réduire les fluctuations de l'enveloppe de signal radioélectrique.

La charge utile de la trame PL est composée d'un nombre différent de symboles modulés, suivant la longueur CED (64 800 ou 16 200 bits) et la constellation de modulation, mais (à l'exclusion des pilotes facultatifs) la longueur de la charge utile est toujours un multiple d'un intervalle de 90 symboles (voir la Fig. 3), présentant ainsi une périodicité qui peut être exploitée par le synchroniseur de trame présent dans le récepteur: une fois que l'en-tête PL considéré a été décodé, le décodeur connaît exactement la longueur de la trame PL et donc la position du début de trame, SOF suivant.

Le verrouillage de trame PL assure également:

– l'insertion facultative de trames PL fictives, lorsque aucune donnée utile n'est prête à être envoyée sur le canal, et

– l'insertion de pilotes facultatifs pour faciliter la synchronisation du récepteur.

Les codes CED du système DVB‑S2 sont en fait si puissants que la récupération de la porteuse peut vraiment poser problème pour les modulations d'ordre élevé réalisées avec de faibles valeurs du rapport SNR en présence de niveaux élevés de bruit de phase dans les convertisseurs et syntoniseurs LNB de radiodiffusion par satellite: c'est en particulier le cas avec certains modes MDP‑8, MDAP‑16 et MDAP‑32 à faible rendement du système DVB‑S2. Les pilotes sont des symboles non modulés, identifiés par *I* = *Q* = 1/√2, regroupés par blocs de 36 symboles et insérés tous les 16 intervalles de charge utile, entraînant une perte maximale de capacité d'environ 2,4% lorsqu'ils sont utilisés.

Enfin, un embrouillage en vue d'une dispersion de l'énergie est réalisé afin de respecter le Règlement des radiocommunications en matière d'occupation spectrale et de transmettre une sorte de «signature» de l'opérateur de service, en vue d'une identification rapide en cas d'erreurs dans les procédures associées à la liaison montante.

On applique ensuite*un filtrage en bande de base et une modulation en quadrature*, pour modeler le spectre du signal et produire le signal RF. Un filtrage en racine carrée de cosinus biaisé est utilisé côté émission, avec trois valeurs possibles pour le facteur de décroissance: 0,35, 0,25 et 0,20, suivant les restrictions en termes de largeur de bande.

Pièce jointe  
à l'Annexe 1  
  
Résultats de tests en laboratoire concernant des équipements DVB-S2

Afin de vérifier la qualité de fonctionnement du système DVB-S2, de nombreux tests en laboratoire ont été réalisés par le Centre de recherche et d'innovation technologique Rai-CRIT concernant des équipements DVB-S2 fournis par sept fabricants différents en juin 2006. Les tests ont porté sur la qualité de fonctionnement en présence de bruit blanc gaussien additif (AWGN), sur les canaux non linéaires et sur la dégradation due au bruit de phase. Les résultats montrent clairement que la qualité de fonctionnement des équipements est conforme aux résultats de simulation présentés dans la norme DVB‑S2.

Des configurations à une seule porteuse et à plusieurs porteuses ont été mises en oeuvre et comparées aux configurations équivalentes pour le système DVB-S, montrant que le système DVB‑S2 peut offrir des gains excellents à la fois en termes de capacité ou de qualité de fonctionnement et en termes de souplesse. En outre, des configurations VCM et ACM ont été mises en oeuvre et la capacité des équipements a été vérifiée.

Enfin, il est à noter que la qualité d'interfonctionnement des équipements testés s'est avérée excellente.

# 1 Principaux résultats des tests

*Test concernant le bruit AWGN*

Des mesures ont été réalisées sur le canal AWGN respectivement pour les modulations MDP‑4, MDP‑8, MDAP‑16 et MDAP‑32 afin d'évaluer la qualité de fonctionnement du système pour la configuration de trame CED normale et la configuration de trame CED abrégée. Le débit de symboles était de 27,5 MBd, sauf pour la modulation MDAP‑32 pour laquelle il était de 20 MBd[[5]](#footnote-5), et le taux de décroissance était de 35%. Les résultats de mesure moyens montrent que les affaiblissements liés à la mise en oeuvre, calculés sous la forme ΔEs/N0@PER = 10–7 par rapport aux résultats de simulation indiqués dans le Tableau 13 de la norme EN 302 307, sont compris entre 0,2 et 0,6 dB pour la MDP‑4, entre 0,2 et 0,9 dB pour la MDP‑8, entre 0,3 et 1,3 dB pour la MDAP‑16 et entre 1,3 et 1,7 dB pour la MDAP‑32.

*Test concernant le canal par satellite*

Sur le canal par satellite non linéaire, les résultats des tests en laboratoire confirment les résultats de simulation indiqués dans le Tableau H.1 de la norme EN 302 307. Le point de fonctionnement optimal correspond à un recul de puissance à l'entrée (IBO) de 0 dB pour la MDP‑4 avec un taux de 1/2, ce qui correspond à un recul de puissance à la sortie (OBO) de 0,3 dB et à une dégradation de qualité d'environ 0,5 dB par rapport au canal AWGN. Pour la MDP‑8, le point de fonctionnement optimal correspond à un IBO de 1 dB, ce qui correspond à un OBO de 0,4 dB et à une dégradation de qualité d'environ 0,6 dB. Pour la MDAP‑16, le point de fonctionnement optimal correspond à un IBO de 4 dB, ce qui correspond à un OBO de 1,6 dB et à une dégradation de qualité d'environ 3,0 dB. Pour la MDAP‑32, le point de fonctionnement optimal correspond à un IBO de 7 dB, ce qui correspond à un OBO de 3,2 dB et à une dégradation de qualité d'environ 5,4 dB. Si des pilotes sont insérés dans le signal émis, la qualité est améliorée de l'ordre de 0,3 dB pour la MDP‑8 et de 1,0 dB pour la MDAP‑16.

Des tests additionnels ont été réalisés avec une précorrection du signal dans le modulateur destinée à réduire les effets non linéaires sur le signal démodulé et à permettre au système de fonctionner plus près du point de saturation, également pour les modulations d'ordre élevé, à savoir la MDAP‑16 et la MDAP‑32. Pour la MDAP‑16 avec un rendement de 3/4, l'utilisation d'une précorrection dans le modulateur permet au système de fonctionner de façon optimale à saturation, avec une diminution de l'OBO au niveau du satellite d'environ 1,3 dB et un affaiblissement de qualité par rapport au canal AWGN d'environ 1,5 dB, ce qui permet d'obtenir un gain de qualité d'environ 1,5 dB par rapport au signal sans précorrection.

Des exemples comparatifs des systèmes DVB-S et DVB-S2 pour des applications de radiodiffusion ont été étudiés, dans les configurations suivantes:

TABLEAU 1

Scénarios comparatifs DVB-S/DVB-S2 pour des applications de radiodiffusion

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Système | DVB-S | DVB-S2 | DVB-S | DVB-S2 |
| Largeur de bande de canal BW (MHz) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Modulation et codage | MDP‑4 2/3 | MDP‑4 3/4 | MDP‑4 7/8 | MDP‑8 2/3 |
| Facteur de décroissance α | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,25 |
| Débit de symboles (MBd) = 1,03\*BW/(1 + α) | 27,5 | 30,9 | 27,5 | 29,7 |
| *C*/*N* (dans 27,5 MHz) (dB) | 4,7 | 4,9 | 7,6 | 7,6 |
| Débit binaire utile (Mbit/s) | 33,8 | 46  (gain = 34%) | 44,4 | 58,8  (gain = 32%) |

Le canal par satellite inclut l'amplificateur (ATOP) et le filtre de multiplexage de sortie (OMUX).

Les résultats donnés dans le Tableau 1 indiquent que, moyennant une augmentation marginale du rapport *C*/*N* requis (0 à 0,2 dB), le système DVB-S2 permet d'augmenter jusqu'à 30% et au-delà la capacité de transmission suivant le mode.

*Test concernant le bruit de phase*

Deux configurations différentes ont été envisagées pour les tests concernant le bruit de phase:

– Un scénario de contribution, le débit de symboles du signal émis étant de 5 MBd et l'amplificateur du satellite fonctionnant de façon linéaire.

– Un scénario de radiodiffusion par satellite, le débit de symboles du signal émis étant de 27,5 MBd et l'amplificateur du satellite fonctionnant avec la valeur optimale du recul.

Les résultats obtenus pour le scénario de contribution indiquent que la dégradation introduite par le bruit de phase LNB est de l'ordre de 0,3 dB pour la MDP‑4 et la MDP‑8, de 1,2 dB pour la MDAP‑16 et la MDAP‑32. En outre, les pilotes ne sont pas nécessaires pour la MDP‑4, mais ils commencent à être utiles pour la MDP‑8; les MDAP‑16 et MDAP‑32 ont besoin de pilotes pour donner de bons résultats.

Le scénario de radiodiffusion par satellite utilise un débit de symboles plus élevé mais est beaucoup moins sensible au bruit de phase. Les résultats indiquent que la dégradation introduite par le bruit de phase LNB est négligeable pour la MDP‑4 même sans utiliser de pilotes, de l'ordre de 0,1 dB pour la MDP‑8 et de 0,3 dB pour la MDAP‑16 avec utilisation de pilotes.

*Tests concernant les configurations VCM et ACM*

Des tests ont été réalisés concernant la configuration VCM et ont montré que les récepteurs sont capables de s'adapter au changement de configuration de transmission. Une séquence de trames CED a été produite et stockée dans un générateur de forme d'onde arbitraire. Du bruit a ensuite été inséré pour donner différentes valeurs du rapport signal sur bruit. Pour un rapport signal sur bruit supérieur à la valeur minimale requise pour un mécanisme donné de modulation et de codage, le récepteur est capable de décoder la trame CED correspondante.

Enfin, la fonctionnalité ACM a été testée, afin d'étudier la capacité des récepteurs à évaluer le rapport signal sur bruit reçu et l'adaptativité correspondante du modulateur pour changer de modulation et de codage. Les résultats montrent que, dans une connexion point à point, les équipements sont capables de suivre les variations du rapport signal sur bruit et de s'adapter en conséquence.

# 2 Conclusions

Les tests réalisés dans les laboratoires Rai-CRIT montrent que les équipements DVB-S2 présentent une qualité conforme à la qualité prédite par les simulations informatiques et qu'ils permettent de bien comprendre les caractéristiques des techniques sophistiquées de modulation, de codage de canal, de verrouillage de trame et de synchronisation utilisées par le système DVB-S2. Les équipements testés sont des équipements de première génération et, par conséquent, les algorithmes du récepteur seront certainement améliorés, permettant ainsi d'améliorer encore la qualité de fonctionnement, mais, en moyenne, les résultats indiquent que le système DVB-S2 est un excellent système, non seulement en théorie mais aussi en pratique.

En outre, des comparaisons avec la qualité de fonctionnement du système DVB-S dans certaines configurations d'exploitation indiquent que le système DVB-S2 offre un gain de capacité appréciable dans les configurations CCM à la fois dans le cas d'une seule porteuse par répéteur et dans le cas de plusieurs porteuses par répéteur.

Enfin, des tests ont été réalisés avec des modulateurs et des démodulateurs provenant de différents fabricants. Les résultats montrent que l'interfonctionnement des équipements est excellent.

Annexe 2  
  
Caractéristiques principales du système DVB-S2X  
(appelé Système E2 pour ce qui est de la partie radiodiffusion)

Le système DVB-S2X est une extension du système DVB-S2 pour les applications large bande par satellite, qui présente des technologies et des caractéristiques supplémentaires. Le système DVB‑S2X fait l'objet de la deuxième partie de la publication ETSI EN 302 307, la première partie étant consacrée au système DVB-S2.

Le système DVB-S2X améliore les performances et les caractéristiques des applications centrales du système DVB-S2, notamment en ce qui concerne la réception DTH, la contribution, les microstations et le reportage DSNG. Il permet également d'élargir la plage opérationnelle pour couvrir de nouveaux marchés tels que les applications mobiles.

Le système DVB-S2 a été spécifié il y a environ 10 ans, l'accent ayant été mis principalement sur la réception DTH. Depuis, de nouvelles exigences sont apparues et les spécifications techniques nécessaires sont fournies dans le cadre du système DVB-S2X. Le système DVB-S2X assure une efficacité d'utilisation du spectre bien meilleure pour les valeurs du rapport C/N habituellement rencontrées dans les applications professionnelles telles que les liaisons de contribution et les liaisons interurbaines IP. Il prend également en charge des valeurs très faibles du rapport *C*/*N*, aussi faibles que −10 dB, pour les applications mobiles (par exemple des applications maritimes, aéronautiques et ferroviaires).

Le système DVB-S2X est fondé sur la spécification bien établie du système DVB-S2. Il utilise le système de contrôle LDPC et de correction CED, efficace et qui a fait ses preuves, en association avec le code BCH CED comme code externe, et comporte les éléments additionnels suivants:

– options de décroissance limitée de 5% et 10% (en plus de 20%, 25% et 35% pour le système DVB-S2);

– gradation et extension plus fines du nombre de modes de modulation et de codage;

– nouvelles options de constellation pour les canaux linéaires et non linéaires (les constellations pour les canaux linéaires sont représentées sous la forme xxx-L, xxx correspondant à la constellation non linéaire);

– options d'embrouillage additionnelles pour les situations de brouillage cocanal critiques;

– regroupement de canaux pouvant aller jusqu'à 3 canaux;

– prise en charge des valeurs très faibles du rapport SNR, aussi faibles que −10 dB; et

– option de supertrame.

Il est ainsi possible de comparer l'efficacité d'utilisation du spectre respective du système DVB-S2X et du système DVB-S2 (Fig. 4).

FIGURE 4

**Comparaison des performances du système DVB-S2 et du système DVB-S2X**



La gamme de rapports *C*/*N* utilisables s'étend aux valeurs à partir de −10 dB grâce à des options de verrouillage de trame, de codage et de modulation supplémentaires, ce qui permettra de fournir des services par satellite pour les antennes mobiles (en mer et dans l'espace aérien) et les antennes directives de très petite taille. Dans le cas des applications VSAT, le système DVB-S2X permet de prendre en charge des techniques évoluées liées aux futurs réseaux interactifs large bande, à savoir des techniques de réduction du brouillage interne au système, des techniques de saut de faisceau et des techniques de transmission multi-format. La capacité et la souplesse des réseaux interactifs large bande par satellite s'en trouvent nettement améliorées et ces techniques sont prises en charge grâce à la structure optionnelle de supertrame.

Le système DVB-S2 garantissait déjà une excellente efficacité d'utilisation du spectre pour les applications DTH et il n'était pas possible que le système DVB-S2X s'accompagne d'une amélioration de la couche physique comparable à celle constatée lors du passage du système DVB‑S au système DVB-S2 (c'est-à-dire environ 30%). Néanmoins, en ce qui concerne la réception DTH, le système DVB-S2X permet de parfaire la couche physique et les couches de protocole supérieures du système DVB-S2, ce qui rend le produit très intéressant (pour les services de nouvelle génération, de nouveaux récepteurs seront nécessaires dans tous les cas).

Les caractéristiques les plus pertinentes pour la réception DTH sont le regroupement de canaux et la granularité plus fine des options de modulation et de correction CED, ainsi qu'une décroissance plus marquée. Le regroupement jusqu'à 3 canaux de satellite permettra de disposer d'un débit de données composite élevé et d'améliorer encore le multiplexage statistique pour les services à haut débit, par exemple les services de TVUHD. Grâce à la mise en oeuvre obligatoire du codage et de la modulation variables dans les récepteurs, il est possible d'augmenter l'efficacité d'utilisation du spectre pour les services de TVUHD, et d'assurer la continuité du service lorsqu'il pleut intensément en diffusant simultanément en numérique et en analogique des éléments de TVDN hautement protégés.

La granularité plus fine des options de modulation et de correction CED permet d'améliorer la souplesse d'exploitation.

En ce qui concerne les applications professionnelles et les applications DSNG, des modes de modulation hautement efficaces permettent d'atteindre des efficacités d'utilisation du spectre proches de 6 bit/s/Hz (avec la MDAP 256). Il est désormais possible de prendre en charge des valeurs de C/N allant jusqu'à 20 dB, avec une amélioration pouvant aller jusqu'à 50%.

Annexe 3  
  
Comparaison du système DVB‑S2 (Système E1) et du système DVB-S2X (appelé Système E2 pour ce qui est de la partie radiodiffusion) avec les systèmes de télévision numérique multiprogramme par satellite mentionnés   
dans la Recommandation UIT‑R BO.1516

Le Tableau 2 contient des informations sur les fonctions centrales (éléments communs) ainsi que sur d'autres fonctions essentielles des quatre systèmes mentionnés dans la Recommandation UIT‑R BO.1516 (Systèmes A, B, C et D) et les compare avec les informations concernant le système DVB‑S2, désigné comme étant le Système E1, et avec celles concernant le système DVB-S2X, désigné comme étant le Système E2.

L'Assemblée des radiocommunications dispose dans le § 6.1.2 de la Résolution UIT-R 1 que: «Les Recommandations comprenant des informations sur divers systèmes associés à une application radioélectrique donnée doivent être établies sur la base de critères pertinents pour cette application et doivent si possible comprendre une évaluation des systèmes recommandés, selon ces critères». Le Tableau 3 fournit cette évaluation. Des critères de qualité pertinents pour ces systèmes ont été sélectionnés, et l'on donne les valeurs de paramètres ou les capacités associées pour chacun de ces systèmes.

TABLEAU 2

Résumé des caractéristiques des systèmes numériques large bande à satellites

*a) Fonction*

|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services fournis | TVDN et TVHD, son, données et applications de données interactives | TVDN et TVHD, son, données et applications de données interactives | TVDN et TVHD, son, données et applications de données interactives | TVDN et TVHD, son, données et applications de données interactives | TVDN, TVHD et TVUHD, son, données et applications de données interactives(1) | |
| Format des signaux d'entrée | MPEG‑TS | MPEG‑TS modifié | MPEG‑TS | MPEG‑TS | MPEG‑TS/flux générique (par exemple IP) | |
| Capacité de plusieurs signaux d'entrée | Non | Non | Non | Oui, 8 au maximum | Oui, 255 au maximum | |
| Résistance aux évanouissements dus à la pluie | Déterminée par la puissance d'émission et le rendement du code interne | Déterminée par la puissance d'émission et le rendement du code interne | Déterminée par la puissance d'émission et le rendement du code interne | La transmission hiérarchique est disponible en plus de la puissance d'émission et du rendement du code interne | Pour la radiodiffusion: déterminée par la puissance d'émission et le rendement du code interne(7). | Pour la radiodiffusion: le codage et la modulation variables sont disponibles en plus de la puissance d'émission et du rendement du code interne(7). |
| Regroupement de canaux | Non | Non | Non | Non | Non | Jusqu'à trois canaux |
| Réception mobile | Non disponible et à examiner ultérieurement | Non disponible et à examiner ultérieurement | Non disponible et à examiner ultérieurement | Non disponible et à examiner ultérieurement | Non disponible et à examiner ultérieurement | Modes VL-SNR appropriés pour les applications mobiles et d'autres services dans des zones avec un rapport SNR aussi faible que −10 dB |
| Attribution souple du débit binaire aux services | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |

TABLEAU 2 *(suite)*

*a) Fonction (fin)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 | |
| Conception d'une réception commune avec d'autres systèmes de réception | Les Systèmes A, B, C et D sont possibles | Les Systèmes A, B, C et D sont possibles | Les Systèmes A, B, C et D sont possibles | Les Systèmes A, B, C et D sont possibles | Les Systèmes A, B, C, D et E1 sont possibles | | Les Systèmes A, B, C, D, E1 et E2 sont possibles |
| Points communs avec les autres supports (système de Terre, câble, etc.) | Base MPEG‑TS | Base MPEG‑ES (flux élémentaire) | Base MPEG‑TS | Base MPEG‑TS | Base MPEG‑TS  Base GSE et GSE-Lite | | |
| Equipements de la station de radiodiffusion | Disponibles sur le marché | Disponibles sur le marché | Disponibles sur le marché | Disponibles sur le marché | Disponibles sur le marché | | |

*b) Performances*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Débit de données net (débit transmissible sans la parité) | Le débit de symboles (Rs) n'est pas fixé. Les débits de données nets suivants sont issus d'un exemple dans lequel *Rs* vaut  27,776 MBd: 1/2: 23,754 Mbit/s 2/3: 31,672 Mbit/s 3/4: 35,631 Mbit/s 5/6: 39,590 Mbit/s 7/8: 41,570 Mbit/s | 1/2: 17,69 Mbit/s 2/3: 23,58 Mbit/s 6/7: 30,32 Mbit/s | 19,5 MBd 29,3 MBd 5/11: 16,4 Mbit/s 24,5 Mbit/s 1/2: 18,0 Mbit/s 27,0 Mbit/s 3/5: 21,6 Mbit/s 32,4 Mbit/s 2/3: 24,0 Mbit/s 36,0 Mbit/s 3/4: 27,0 Mbit/s 40,5 Mbit/s 4/5: 28,8 Mbit/s 43,2 Mbit/s 5/6: 30,0 Mbit/s 45,0 Mbit/s 7/8: 31,5 Mbit/s 47,2 Mbit/s | Jusqu'à 52,2 Mbit/s (pour un débit de symboles de 28,86 MBd) | Le débit de symboles (*Rs*) n'est pas fixé. Les débits de données nets suivants sont issus d'un exemple dans lequel *Rs* vaut 27,776 MBd, on utilise la longueur de trame CED normale et on n'utilise pas de pilotes: MDP‑4 1/2: 27,467 Mbit/s MDP‑4 3/4: 41,316 Mbit/s MDP‑8 2/3: 55,014 Mbit/s  MDAP‑16 3/4: 82,404 Mbit/s(5)(6) | |
|  |  |  |  |  |  | MDP-8 25/36: 57,278  MDAP-32 2/3 L(\*): 91,437  MDAP-64 5/6: 137,120(6) |
| Capacité d'extension vers le haut | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Capacité de TVHD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Capacité de TVUHD |  |  |  |  | Oui | |
| Sélection possible d'accès conditionnel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| (\*) L désigne des modes optimisés pour les canaux quasi linéaires | | | | | | |

TABLEAU 2 *(suite)*

*c) Caractéristiques techniques (transmission)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Mécanismes de modulation pour la radiodiffusion | MDP-4 | MDP-4 | MDP-4 | MDP‑8 CT/MDP-4/ MDP‑2 | MDP-4/ MDP-8/ MDAP-16/ MDAP-32(5) | MDP-4/ MDP-8/ MDAP-8-L/ MDAP-16/ MDAP-16-L/ MDAP‑32/ MDAP-32-L/ MDAP-64/ MDAP-64-L(6) |
| Débit de symboles | Non spécifié | Fixé à 20 MBd | Variable: 19,5 et 29,3 MBd | Non spécifié (par exemple 28,86 MBd) | Non spécifié | |
| Largeur de bande nécessaire | Non spécifiée | 24 MHz | 19,5 et 29,3 MHz | Non spécifiée (par exemple 28,86 MHz) | Non spécifiée | |
| Rendement de décroissance | 0,35 (cosinus biaisé) | 0,2 (cosinus biaisé) | 0,55 et 0,33 (filtre de Butterworth du 4ème ordre) | 0,35 (cosinus biaisé) | 0,35; 0,25; 0,2 (cosinus biaisé) | |
|  |  |  |  |  |  | 0,15; 0,10; 0,05 (cosinus biaisé) |
| Code externe | Reed Solomon (204, 188, *T* = 8) | Reed Solomon (146, 130, *T* = 8) | Reed Solomon (204, 188, *T* = 8) | Reed Solomon (204, 188,  *T* = 8) | BCH (*N*, *K*, *T* ) avec des paramètres différents suivant la configuration de codage interne et de longueur de trame | |

TABLEAU 2 *(suite)*

*c) Caractéristiques techniques (transmission) (suite)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Générateur du code externe | Reed Solomon (255, 239, *T* = 8) | Reed Solomon (255, 239, *T* = 8) | Reed Solomon (255, 239, *T* = 8) | Reed Solomon (255, 239,  *T* = 8) | BCH (*N*, *K*, *T* ) avec des paramètres différents suivant la configuration de codage interne et de longueur de trame | |
| Polynôme générateur du code externe | (*x* + α0)(*x* + α1) ... (*x* + α15) avec α = 02*h* | (*x* + α0)(*x* + α1) ... (*x* + α15) avec α = 02*h* | (*x* + α1)(*x* + α2) ... (*x* + α16) avec α = 02*h* | (*x* + α0)(*x* + α1) ... (*x* + α15) avec α = 02*h* | Différent suivant la configuration de codage interne et de longueur de trame | |
| Polynôme générateur du champ | *x*8 + *x*4 + *x*3 + *x*2 + 1 | *x*8 + *x*4 + *x*3 + *x*2 + 1 | *x*8 + *x*4 + *x*3 + *x*2 + 1 | *x*8 + *x*4 + *x*3 + *x*2 + 1 | Différent suivant la configuration de codage interne et de longueur de trame | |
| Randomisation pour la dispersion d'énergie | SBPA:  1 + *x*14 +*x*15 | Aucune | SBPA:  1 + *x* + *x*3 + *x*12 + *x*16 tronqué pour une période de 4 894 octets | SBPA: 1 + *x*14 +*x*15 | *n* séquences Gold SBPA obtenues grâce à la combinaison de deux séquences construites en utilisant les polynômes primitifs (sur GF(2)) 1*+x*7*+x*18 et 1*+y*5*+y*7*+y*10*+y*18, où *n*∈[0, 262 141]  La nième séquence de code Gold *zn*, où *n* = 0,1,2,..., 218-2, est alors définie comme suit:  –*zn* (i) = [*x*((*i*+*n*) modulo (218−1)) + *y*(*i*)] modulo 2, où *i* = 0,…, 218 − 2. | |

TABLEAU 2 *(suite)*

*c) Caractéristiques techniques (transmission)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Séquence de chargement dans le registre de séquences binaires pseudo-aléatoires (SBPA) | 100101010000000 | Sans objet | 0001*h* | 100101010000000 | *n*=0 pour les services de radiodiffusion | *n*=*i*×10949, où *i*∈[0,6] pour les services de radiodiffusion, afin de réduire les brouillages |
| Point de randomisation | Avant le codeur RS | Sans objet | Après le codeur RS | Après le codeur RS | Avant la modulation /après le mappage binaire dans la trame de couche physique et l'insertion facultative de pilotes | |
| Entrelacement entre le code interne et le code externe | Convolutif, *I* = 12, *M* = 17 (Forney) | Convolutif, *N*1 = 13, *N*2 = 146 (Ramsey II) | Convolutif, *I* = 12, *M* = 19 (Forney) | Bloc (profondeur = 8) | (2) | |
| Codage interne | Convolutif | Convolutif | Convolutif | Convolutif, treillis (MDP‑8: MCT 2/3) | LDPC | |
| Longueur de contrainte | *K* = 7 | *K* = 7 | *K* = 7 | *K* = 7 | Sans objet | |
| Code de base | 1/2 | 11/2 | 1/3 | 1/2 | Sans objet | |
| Polynôme générateur | 171, 133 (octal) | 171, 133 (octal) | 117, 135, 161 (octal) | 171, 133 (octal) | Sans objet | |
| Longueur de bloc du code interne | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Trame CED normale = 64 800 bits Trame CED abrégée =  16 200 bits | |
|  |  |  |  |  |  | Trame CED moyenne = 32 400 bits |

TABLEAU 2 *(suite)*

*c) Caractéristiques techniques (transmission) (suite)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1(3) | Système E2(3) |
| Rendement du codage interne | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 1/2, 2/3, 6/7 | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 5/11, 7/8 | 1/2, 3/4, 2/3, 5/6, 7/8 | MDP‑4: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 MDP‑8: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 MDAP‑16: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 MDAP‑32: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
|  | MDP-4: 13/45, 9/20, 11/20, 11/45, 4/15, 14/45, 7/15, 8/15, 32/45  MDP-8: 23/36, 25/36, 13/18, 7/15, 8/15, 26/45, 32/45  MDAP-8-L: 5/9, 26/45  MDAP-16: 26/45; 3/5; 28/45; 23/36; 25/36; 13/18; 7/9; 77/90 7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45  MDAP-16-L: 5/9; 8/15; 1/2; 3/5; 2/3  MDAP-32: 2/3, 32/45  MDAP-32-L: 2/3  MDAP-64: 11/15; 7/9; 4/5; 5/6  MDAP-64-L: 32/45(6) |

TABLEAU 2 *(suite)*

*c) Caractéristiques techniques (transmission) (fin)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1(3) | Système E2(3) |
| Commande de transmission | Aucune | Aucune | Aucune | TMCC | Structure de verrouillage de trame en bande de base et dans la couche physique; pilotes facultatifs | |
| Structure des trames | Aucune | Aucune | Aucune | 48 intervalles/trame 8 trames/supertrame | Trame CED normale = 64 800 bits Trame CED abrégée = 16 200 bits | |
|  |  |  |  |  |  | Trame CED moyenne = 32 400 bits |
| Structure de super trame | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Taille des paquets (octets) | 188 | 130 | 188 | 188 | 188 pour MPEG‑TS Non spécifiée pour GS | |
| Couche transport | MPEG‑2 | Non MPEG | MPEG‑2 | MPEG‑2 | Non spécifiée | |
| Gamme de fréquences pour la liaison descendante depuis le satellite (GHz) | Conçu à l'origine pour la gamme de fréquences 11/12, ce qui n'exclut pas d'autres gammes de fréquences | Conçu à l'origine pour la gamme de fréquences 11/12, ce qui n'exclut pas d'autres gammes de fréquences | Conçu à l'origine pour les gammes de fréquences 11/12 et 4 GHz | Conçu à l'origine pour la gamme de fréquences 11/12, ce qui n'exclut pas d'autres gammes de fréquences | Conçu pour les gammes de fréquences 11/12 et 17/21, ce qui n'exclut pas d'autres gammes de fréquences | |

TABLEAU 2 *(suite)*

*d) Caractéristiques techniques (codage de source)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Codage de la source vidéo | Syntaxe | MPEG‑2 | MPEG‑2 | MPEG‑2 | MPEG‑2 | MPEG‑4 AVC MPEG‑2 générique  HEVC(4)  Pas de restriction | |
| Niveaux | Au moins le niveau principal | Au moins le niveau principal | Au moins le niveau principal | Niveau principal et niveau élevé | Niveaux 3 et 4  Pas de restriction, applicable à tous les niveaux | |
| Profils | Au moins le profil principal | Au moins le profil principal | Au moins le profil principal | Profil principal | Profil principal  Pas de restriction, tous les profils sont utilisables | |
| Rapports largeur/hauteur | | 4:3 16:9 (2.12:1 en option) | 4:3 16:9 | 4:3 16:9 | 4:3 16:9 | 4:3 16:9 (2.12:1 en option)  Pas de restriction | |
| Formats d'image possibles | | Non limités, recommandés: 720 × 576 704 × 576 544 × 576 480 × 576 352 × 576 352 × 288 | 720 × 480 704 × 480 544 × 480 480 × 480 352 × 480 352 × 240 720 × 1 280 1 280 × 1 024 1 920 × 1 080 | 720(704) × 576 720(704) × 480 528 × 480 528 × 576 352 × 480 352 × 576 352 × 288 352 × 240 | 1 920 × 1 080 1 440 × 1 080 1 280 × 720 720 × 480 544 × 480 480 × 480 352 × 240(1),\* 176 × 120(1),\* (\* pour transmission hiérarchique) | Recommandés pour  MPEG‑2: 720 × 576 704 × 576 544 × 576 480 × 576 352 × 576 352 × 288 Recommandés pour MPEG‑4 AVC: 720 × 480 640 × 480 544 × 480 480 × 480 352 × 480 352 × 240 1 920 × 1 080 1 440 × 1 080 1 280 × 1 080 960 × 1 080 1 280 × 720 960 × 720 640 × 720  Recommandés pour HEVC(4)  Pas de restriction | |

TABLEAU 2 *(fin)*

*d) Caractéristiques techniques (codage de source) (fin)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système A | Système B | Système C | Système D | Système E1 | Système E2 |
| Débit de trames pour le moniteur (par s) | 25 | 29,97 | 25 ou 29,97 | 29,97 ou 59,94 | 25, 50 ou 100, 24, 30, 60 ou 120 | |
| Décodage de la source audio | Couches I et II MPEG‑2 | Couche II MPEG‑1; ATSC A/53 (AC3) | ATSC A/53 ou couches I et II MPEG‑2 | MPEG‑2 AAC | Audio rétrocompatible avec la couche I MPEG‑1, la couche II MPEG‑1 ou la couche II MPEG‑2  MPEG-4 AAC, MPEG-4 ALS | |
| Informations sur les services | ETS 300 468 | Système B | ATSC A/56 SCTE DVS/011 | ETS 300 468 | Prises en charge | |
| EPG | ETS 300 707 | Système B | Sélection possible par l'utilisateur | Sélection possible par l'utilisateur | Pris en charge | |
| Télétexte | Pris en charge | Non spécifié | Non spécifié | Sélection possible par l'utilisateur | Pris en charge | |
| Sous-titrage | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | |
| Sous-titrage codé | Non spécifié | Oui | Oui | Pris en charge | Non spécifié | |
| (1) Egalement applicable au reportage d'actualités, aux services interactifs et à d'autres applications par satellite.  (2) Le Système E1 et le Système E2 n'utilisent pas d'entrelacement entre le code interne et le code externe, mais un entrelacement des bits est réalisé avant le mappage des symboles (sauf pour la MDP‑4).  (3) Tous les rendements du codage interne ne sont pas applicables à une taille de trame CED donnée.  (4) Recommandation UIT-T H.265 (2013) | ISO/CEI 23008-2:2013: Codage vidéo à haute efficacité (HEVC).  (5) En ce qui concerne les applications de radiodiffusion utilisant le système DVB-S2, les modulations MDP-4 et MDP-8 sont obligatoires, tandis que les modulations MDAP-16 et MDAP-32 sont facultatives.  (6) Pour la radiodiffusion utilisant le système DVB-S2X, les modulations MDP-4, MDP-8, MDAP-8-L, MDAP-16, MDAP-16-L, MDAP-32 et MDAP-32-L sont obligatoires, tandis que les modulations MDAP-64 et MDAP-64-L sont facultatives. De plus, les modulations MDP-2, MDAP-128, MDAP-256 et MDAP-256-L sont disponibles dans le système DVB-S2X mais ne sont pas applicables à la radiodiffusion. L désigne des modes optimisés pour les canaux quasi-linéaires.  (7) Pour les services point à point et les services interactifs, le codage et la modulation adaptatifs sont pris en charge, en plus de la puissance d'émission et du rendement du code interne. | | | | | | |

TABLEAU 3

Tableau de caractéristiques comparées

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation et codage | | Système A | | | Système B | | | Système C | | | Système D | | | | Système E1(9) | | | Système E2(9) | | |
| Types de modulation possibles de façon individuelle et sur la même porteuse | | MDP‑4 | | | MDP‑4 | | | MDP‑4 | | | MDP‑8, MDP‑4 et MDP‑2 | | | | MDP‑4, MDP‑8, MDAP‑16, MDAP‑32(10) (11) | | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | MDAP-8-L, MDAP-16-L, MDAP-32-L, MDAP-64,  MDAP-64-L(11) | | |
| Performances (définies par le rapport *C*/*N* requis dans des conditions quasiment sans erreur (QEF, *quasi-error-free*) (bit/s/Hz)) | | Efficacité d'utilisation spectrale(1) | | *C*/*N* pour QEF(1) | Efficacité d'utilisation spectrale | | *C*/*N* pour QEF(2) | Efficacité d'utilisation spectrale(3) | | *C*/*N* pour QEF(4) | Efficacité d'utilisation spectrale | *C*/*N* pour QEF(5) | | | Efficacité d'utilisation spectrale(7) | | *C*/*N* pour QEF(6) | Efficacité d'utilisation spectrale(7) | | *C*/*N* pour QEF(8) |
| Modes Code interne | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| BPSK  Conv. | 1/2 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,35 | | 0,2 | Inutilisé | | | | | | |
| QPSK | 1/4 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,49 | | −2,3 | | | | |
| 13/45 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | | 0,57 | | –2,03 |
| 1/3 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,66 | | −1,2 | | | | |
| 2/5 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,79 | | −0,3 | | | | |
| 5/11 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,54/0,63 | 2,8/3,0 | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | | | | |
| 9/20 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | | 0,89 | 0,22 | |
| 1/2 | 0,72 | 4,1 | | 0,74 | 3,8 | | 0,59/0,69 | 3,3/3,5 | | 0,7 | | 3,2 | 0,99 | | | | 1,0 | | |
| 11/20 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | | 1,09 | 1,45 | |
| 3/5 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,71/0,83 | 4,5/4,7 | |  | | | 1,19 | | | | 2,2 | | |
| 2/3 | 0,96 | 5,8 | | 0,98 | 5 | | 0,79/0,92 | 5,1/5,3 | | 0,94 | | 4,9 | 1,32 | | | | 3,1 | | |
| 3/4 | 1,08 | 6,8 | | Inutilisé | | | 0,89/1,04 | 6,0/6,2 | | 1,06 | | 5,9 | 1,49 | | | | 4,0 | | |
| 4/5 | Inutilisé | | | Inutilisé | | | 0,95/1,11 | 6,6/6,8 | | Inutilisé | | | 1,59 | | | | 4,7 | | |
| 5/6 | 1,2 | 7,8 | | Inutilisé | | | 0,99/1,15 | 7,0/7,2 | | 1,18 | | 6,8 | 1,65 | | | | 5,2 | | |
| 6/7 | Inutilisé | | | 1,26 | 7,6 | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | Inutilisé | | | | | | |
| 7/8 | 1,26 | 8,4 | | Inutilisé | | | 1,04/1,21 | 7,7/7,9 | | 1,24 | | 7,4 | Inutilisé | | | | | | |

TABLEAU 3 (*suite*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation et codage | | Système A | Système B | Système C | Système D | | | Système E1(9) | | | | Système E2(9) | |
|  | 8/9 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | 1,77 | | 6,2 | | | |
| 9/10 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | 1,79 | | 6,4 | | | |
| MDP-8 Trellis | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | 1,4 | 8,4 | Inutilisé | | | | | |
| MDAP-8-L | 5/9 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 1,65 | | 4,73 |
| 26/45 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 1,71 | | 5,13 |
| MDP-8 | 3/5 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 1,78 | 5,5 | | | | |
| 23/36 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 1,90 | | 6,12 |
| 2/3 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 1,98 | 6,6 | | | | |
| 25/36 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,06 | | 7,02 |
| 13/18 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,15 | | 7,49 |
| 3/4 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,23 | 7,9 | | | | |
| 5/6 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,48 | 9,3 | | | | |
| 8/9 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,65 | 10,7 | | | | |
| 9/10 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,68 | 11,0 | | | | |
| MDAP-16-L | 1/2 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 1,97 | | 5,97 |
| 8/15 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,10 | | 6,55 |
| 5/9 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,19 | | 6,84 |
|  | 3/5 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,37 | | 7,41 |
|  | 2/3 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,64 | | 8,43 |
| MDAP-16 | 26/45 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,28 | | 7,51 |
| 3/5 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,37 | | 7,80 |
| 28/45 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,46 | | 8,10 |
| 23/36 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,52 | | 8,38 |
| 2/3 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,64 | 9,0 | | | | |
| 25/36 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,75 | | 9,27 |
| 13/18 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 2,86 | | 9,71 |
| 3/4 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 2,97 | 10,2 | | | | |
| 7/9 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | Inutilisé | | | 3,08 | | 10,65 |
| 4/5 | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | | 3,17 | 11,0 | | | | |

TABLEAU 3 (*suite*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation et codage | | Système A | Système B | | Système C | Système D | Système E1(9) | | | Système E2(9) | | | |
|  | 5/6 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 3,30 | 11,6 | | | | | |
| 77/90 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 3,39 | 11,99 | |
| 8/9 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 3,52 | 12,9 | | | | | |
| 9/10 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 3,57 | 13,1 | | | | | |
| MDAP-32-L | 2/3 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 3,29 | 11,10 | |
| MDAP-32 | 32/45 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 3,51 | 11,75 | |
| 11/15 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 3,62 | 12,17 | |
| 3/4 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 3,70 | 12,7 | | | | | |
| 7/9 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 3,84 | 13,05 | |
| 4/5 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 3,95 | 13,6 | | | | | |
| 5/6 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 4,12 | 14,3 | | | | | |
| 8/9 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 4,40 | 15,7 | | | | | |
| 9/10 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | 4,46 | 16,0 | | | | | |
| MDAP-64-L | 32/45 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 4,21 | | 13,98 |
| MDAP-64 | 11/15 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 4,34 | | 14,81 |
| 7/9 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 4,60 | | 15,47 |
| 4/5 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 4,74 | | 15,87 |
| 5/6 | Inutilisé | Inutilisé | | Inutilisé | Inutilisé | Inutilisé | | | | 4,93 | | 16,55 |
| Capacité de commande de modulation hiérarchique? | | Non | | Non | Non | Oui | Oui | | | | | | |
| Caractéristiques du débit de symboles | | Continûment variable | | Fixe, 20 MBd | Variable, 19,5 ou 29,3 MBd | Continûment variable | Continûment variable | | | | | | |
| Longueur des paquets (octets) | | 188 | | 130 | 188 | | 188 | | 188 pour TS, définissable par l'utilisateur jusqu'à 64K pour GS, Des flux de paquets de longueur variable, des flux sans paquet ou des longueurs de paquets supérieures à 64K sont possibles et sont traités comme des flux continus | | | | |

TABLEAU 3 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulation et codage | Système A | Système B | Système C | | Système D | Système E1(9) | Système E2(9) | |
| Flux de transport possibles | MPEG‑2 | Système B | | MPEG‑2 | | MPEG‑2 | MPEG‑2 et flux générique (GS) | |
|  | Tout IP |
| Correspondance entre le flux de transport et les canaux par satellite | Un flux/canal | Un flux/canal | Un flux/canal | | | 1 à 8 flux/canal | 1 à 255 flux/canal | |
| Prise en charge du multiplexage statistique des flux vidéo | Pas de limitation dans un flux de transport | Pas de limitation dans un flux de transport | Pas de limitation dans un flux de transport | | | Pas de limitation dans un flux de transport, Possible également parmi les flux de transport d'un canal par satellite | Pas de limitation dans un flux de transport. Pas de limitation pour les flux génériques | |
| ATOP: amplificateur à tube à ondes progressives  (1) Pour un TEB <10–10. Les valeurs de *C*/*N* pour le Système A correspondent à des simulations sur ordinateur effectuées avec une chaîne à satellite fictive comprenant multiplexage d'entrée, ATOP et multiplexage de sortie, avec une décroissance de modulation de 0,35. Les valeurs de *C*/*N* reposent sur l'hypothèse d'un décodage de Viterbi à décision progressive au niveau du récepteur. Un rapport largeur de bande sur débit de symboles de 1,28 a été adopté. Les valeurs de *C*/*N* tiennent compte d'une dégradation calculée de 0,2 dB due aux limitations de largeur de bande au niveau des filtres de multiplexage d'entrée et de sortie, d'une distorsion non linéaire de 0,8 dB au niveau de l'ATOP à saturation et d'une dégradation de 0,8 dB au niveau du modem. Les chiffres correspondent à un TEB de 2  10–4 avant codage RS (204, 188), ce qui donne un fonctionnement QEF en sortie de codeur RS. La dégradation due aux brouillages n'est pas prise en compte.  (2) Pour un TEB de 1 × 10−12.  (3) Calculée selon la formule 2(*Rc*)(188/204)/1,55 ou 2(*Rc*)(188/204)/1,33 dans le cas du modelage, pour le Système C, du spectre transmis normal ou tronqué, respectivement, où *Rc* est le rendement du code convolutif.  (4) *Es*/*N*0 théorique pour la MDP‑4 (2 bits par symbole), c'est-à-dire, le rapport *C*/*N* mesuré dans la largeur de bande de débit en bauds pour le modelage spectral normal ou tronqué, respectivement. La marge de mise en oeuvre des équipements ou la marge de pertes du répéteur de satellite ne sont pas pris en compte.  (5) Ces valeurs ont été établies à partir de simulations informatiques et sont considérées comme des valeurs théoriques. Elles correspondent à un TEB de 2  10–4 avant codage RS (204, 188), avec une largeur de bande de débit en bauds (largeur de bande de Nyquist). La marge de mise en oeuvre des équipements ou la marge de pertes du répéteur de satellite ne sont pas prises en compte.  (6) Ces valeurs ont été établies à partir de simulations informatiques, avec 50 itérations de décodage à virgule fixe LDPC, avec une récupération parfaite de la porteuse et de la synchronisation, sans bruit de phase, sur un canal AWGN. La longueur de la trame CED est de 64 800 bits. Les valeurs correspondent à un PER = 10−7, où PER est le rapport, après correction d'erreur directe au niveau du récepteur, entre les paquets utiles de flux de transport (188 octets) erronés et le nombre total de paquets reçus. La marge de mise en oeuvre des équipements ou la marge de pertes du répéteur de satellite ne sont pas prises en compte.  (7) Définie comme étant le débit binaire utile par unité de débit de symboles sans pilotes.  (8) Ces valeurs ont été établies à partir de simulations informatiques, avec 50 itérations, avec une récupération parfaite de la porteuse et de la synchronisation, sans bruit de phase, sur un canal AWGN. La longueur de la trame CED est de 64 800 bits. Les valeurs correspondent à un FER  10−5, où FER est le rapport, après correction d'erreur directe au niveau du récepteur, entre le nombre de trames CED normales reçues qui sont erronées et le nombre total de trames reçues. La marge de mise en oeuvre des équipements ou la marge de pertes du répéteur de satellite ne sont pas prises en compte dans ce rapport.  (9) Les configurations de modulation et de codage indiquées se rapportent à des trames CED normales.  (10) Pour les applications de radiodiffusion utilisant le système DVB-S2, les modulations MDP-4 et MDP-8 sont obligatoires, tandis que les modulations MDAP-16 et MDAP-32 sont facultatives.  (11) Pour ce qui est de la radiodiffusion utilisant le système DVB-S2X, les modulations MDP-4, MDP-8, MDAP-8-L, MDAP-16, MDAP-16-L, MDAP-32 et MDAP-32-L sont obligatoires, tandis que les modulations MDAP-64 et MDAP-64-L sont facultatives. De plus, les modulations MDAP-128, MDAP-256 et MDAP-256-L sont disponibles dans le système DVB-S2X mais ne sont pas applicables aux applications de radiodiffusion. L désigne des modes optimisés pour les canaux quasi linéaires. | | | | | | | | |

Pièce jointe 1   
à l'Annexe 3

ETSI EN 302 307-1 V1.4.1, *Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2*, [http://www,etsi,org/deliver/etsi\_en/302300\_302399/30230701/01,04,01\_60/en\_30230701v010401p,pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/30230701/01.04.01_60/en_30230701v010401p.pdf)

Pièce jointe 2   
à l'Annexe 2

ETSI EN 302 307-2 V1.1.1, *Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 2: DVB-S2 Extensions (DVB-S2X)*, [http://www,etsi,org/deliver/etsi\_en/302300\_302399/30230702/01,01,01\_60/en\_30230702v010101p,pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/30230702/01.01.01_60/en_30230702v010101p.pdf)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. L'auxiliaire «shall» employé dans cette norme de l'ETSI devrait être considéré comme l'auxiliaire «should» dans la présente Recommandation UIT‑R. [↑](#footnote-ref-1)
2. Les séquences d'entrée peuvent correspondre à un seul ou à plusieurs flux de transport TS, à un seul ou à plusieurs flux génériques (en paquets ou continus). [↑](#footnote-ref-2)
3. Le traitement des données dans le système DVB‑S2 peut entraîner un retard de transmission variable. Ce bloc permet de garantir un débit binaire constant et un temps de transmission de bout en bout constant pour le flux d'entrée en paquets considéré. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour réduire le débit de données et augmenter la protection contre les erreurs dans le modulateur. Le processus permet de réinsérer les paquets néant dans le récepteur à l'endroit exact où ils se trouvaient au départ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Débit de symboles maximal disponible pour la configuration MDAP‑32. Au-dessus de 20 MBd, la qualité de fonctionnement des équipements n'est pas garantie pour l'instant, car la vitesse d'horloge et/ou la densité de la matrice FPGA ne permettent pas d'effectuer le nombre requis d'itérations dans le décodeur LDPC. Les améliorations de la technologie FPGA devraient permettre, dans un avenir proche, d'assurer une très bonne qualité de fonctionnement pour des débits de symboles supérieurs. [↑](#footnote-ref-5)