|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R BT.1120-8**  **(01/2012)** |
| **Цифровые интерфейсы  для студийных сигналов ТВЧ** |
| **Серия BT**  **Радиовещательная служба (телевизионная)** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | **Радиовещательная служба (телевизионная)** |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.* |

*Электронная публикация*Женева, 2012 г.

© ITU 2012

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.1120-8[[1]](#footnote-1)\*

Цифровые интерфейсы для студийных сигналов ТВЧ

(Вопрос МСЭ-R 130/6)

(1994-1998-2000-2003-2004-2005-2007-2012)

Сфера применения

Данный интерфейс ТВЧ работает на двух номинальных тактовых частотах 1,485 ГГц и 2,97 ГГц и передает несжатую полезную информацию, спецификация которой приведена в части 2 Рекомендации МСЭ-R BT.709. Этот интерфейс может использоваться также для передачи пакетов данных.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a) что в Рекомендации МСЭ-R BT.709 приведены значения параметров формата изображения для производства и международного обмена программами ТВЧ, а также содержится описание следующего студийного стандарта ТВЧ для охвата широкого набора приложений:

– 1125 полных строк и 1080 активных строк;

– частота кадров 60[[2]](#footnote-2), 50, 301, 25 и 241 Гц, включая прогрессивную, чересстрочную и сегментированную передачу;

b) что разработан и представлен на рынке широкий спектр оборудования на основе указанных выше систем;

c) что в упомянутых системах с использованием описанного выше оборудования производится большое количество программ и что в ходе развития радиовещания и других служб наблюдается все возрастающая потребность в оборудовании для производства программ ТВЧ;

d) что последовательные цифровые соединения разработаны для обеспечения надежных и прозрачных цифровых соединительных линий,

рекомендует,

**1** чтобы спецификации, приведенные в настоящей Рекомендации, использовались в качестве последовательных цифровых интерфейсов для студийных сигналов ТВЧ;

**2** чтобы нижеследующее Примечание 1 рассматривалось как часть настоящей Рекомендации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия или практической реализации), и соблюдение положений данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех этих обязательных положений. Для выражения требований используются слова "следует" или другие обязывающие термины, например "должен", и их отрицательные эквиваленты.

Приложение 1  
  
Интерфейсы для ТВЧ сигналов, соответствующие   
Рекомендации МСЭ-R BT.709, часть 2[[3]](#footnote-3)

В данном Приложении определяются цифровые интерфейсы для систем, перечисленных в таблице 1. Параметры цифрового кодирования приведены в таблице 2. Для систем с частотой кадров 60, 30 и 24 Гц учтены также частоты кадров, имеющие эти значения, поделенные на 1,001. Значения параметров для этих систем показаны в скобках.

ТАБЛИЦА 1

Системы ТВЧ на основе CIF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система | Прием (Гц) | Передача |
| 60/P | 60 прогрессивный | Прогрессивная |
| 30/P | 30 прогрессивный | Прогрессивная |
| 30/PsF | 30 прогрессивный | Сегментированный кадр |
| 60/I | 30 чересстрочный | Чересстрочная |
| 50/P | 50 прогрессивный | Прогрессивная |
| 25/P | 25 прогрессивный | Прогрессивная |
| 25/PsF | 25 прогрессивный | Сегментированный кадр |
| 50/I | 25 чересстрочный | Чересстрочная |
| 24/P | 24 прогрессивный | Прогрессивная |
| 24/PsF | 24 прогрессивный | Сегментированный кадр |

# 1 Цифровое представление сигнала

## 1.1 Характеристики кодирования

Подлежащие передаче сигналы ТВЧ должны соответствовать характеристикам, описанным в Рекомендации МСЭ-R BT.709, часть 2.

# 2 Цифровой интерфейс

Данный интерфейс обеспечивает однонаправленное межсоединение. Сигналы данных в форме двоичной информации кодируются следующим образом:

– видеоданные (10-битовые слова);

– коды опорных синхросигналов и идентификационные коды (10-битовые слова);

– вспомогательные данные (см. Рекомендацию МСЭ-R BT.1364).

При использовании 8-битовых видеоданных для формирования 10-битовых слов к 8-битовым словам добавляются два нулевых младших бита.

## 2.1 Последовательные видеоданные

Сигналы *Y*, *CB* и *CR* обрабатываются как 20-битовые слова путем мультиплексирования с разделением во времени компонент *CB* и *CR*. Каждое 20-битовое слово соответствует отсчету цветоразностного сигнала и отсчету сигнала яркости. Мультиплексный сигнал формируется как:

(*CB*0 *Y*0)(*CR*0 *Y*1) (*CB*1 *Y*2)(*CR*1 *Y*3)...,

где *Yi* обозначает *i*-й активный отсчет сигнала яркости в строке, а *CBj* и *CRj* обозначают *j*-е активные цветоразностные отсчеты компонент *CB* и *CR*. Отсчеты *CBj* и *CRj* совмещаются с четным отсчетом *Yi*, поскольку дискретизация цветоразностных сигналов осуществляется с половинной частотой.

Слова данных, соответствующие цифровым уровням от 0(10) до 3(10) и от 1020(10) до 1023(10), резервируются для целей идентификации данных и не должны использоваться как видеоданные.

Сигналы *R*, *G*, *B* обрабатываются как 30-битовые слова в дополнение к вышеописанным 20-битовым словам для сигналов *Y*, *CB*, *CR*.

ТАБЛИЦА 2

Параметры цифрового кодирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Система | | | | | | | | | |
| 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 1 | Кодированные сигналы *Y*, *CB*, *CR* или *R*, *G*, *B* | Эти сигналы получают путем предварительной гамма-коррекции сигналов , , или , , . См. также Рекомендацию МСЭ-R BT.709, часть 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Шаблон дискретизации – *R*, *G*, *B*, *Y* | Ортогональный, линейный и с повторением изображения | | | | | | | | | |
| 3 | Шаблон дискретизации – *CB*, *CR* | Ортогональный, линейный и с повторением изображения, отсчеты, совмещенные друг с другом и с чередующимися(1) отсчетами сигнала *Y* | | | | | | | | | |
| 4 | Количество активных строк | 1 080 | | | | | | | | | |
| 5 | Частота дискретизации(2) (МГц) – *R*, *G*, *B*, *Y* | 148,5  (148,5/1,001) | 74,25 (74,25/1,001) | | | 148,5 | 74,25 | | | 74,25 (74,25/1,001) | |
|  | – *CB*, *CR*(3) | 74,25  (74,25/1,001) | 37,125 (37,125/1,001) | | | 74,25 | 37,125 | | | 37,125 (37,125/1,001) | |
| 6 | Количество отсчетов на строку – *R*, *G*, *B*, *Y* – *CB*, *CR* | 2 200 1 100 | | | | 2 640 1 320 | | | | 2 750 1 375 | |
| 7 | Количество активных отсчетов на строку – *R*, *G*, *B*, *Y* – *CB*, *CR* | 1 920 960 | | | | | | | | | |
| 8 | Положение первых активных отсчетов *Y*, *CB*, *CR* относительно опорного момента аналоговой строчной синхронизации OH(4) (см. рис. 1) | 192 *T* | | | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 2 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Система | | | | | | | | | |
| 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| 9 | Формат кодирования | ИКМ с равномерным квантованием для каждого из компонентов видеосигнала, 8 или 10 битов на отсчет | | | | | | | | | |
| 10 | Назначение уровней квантования(5)  – Видеоданные – Опорные моменты | от 1(8) до 254(8) или от 4(10) до 1 019(10) от 0(8) до 255(8) или от 0(10) до 3(10) и от 1 020 (10) до 023(10) | | | | | | | | | |
| 11 | Уровни квантования(6)  – Уровень черного *R*, *G*, *B*, *Y* – Ахроматический уровень *CB*, *CR* – Номинальный пиковый уровень  – *R*, *G*, *B*, *Y*  – *CB*, *CR* | 16(8) или 64(10) 128(8) или 512(10)  235(8) или 940(10) 16(8) и 240(8) или 64(10) и 960(10) | | | | | | | | | |
| 12 | Характеристики фильтра | См. Рекомендацию МСЭ-R BT.709 | | | | | | | | | |
| (1) Первые активные цветоразностные отсчеты совмещены с первым активным отсчетом *Y*.  (2) Частота дискретизации должна быть синхронизирована с частотой строк. Допуск по частоте составляет ±0,001%.  (3) Частота дискретизации *CB*, *CR* равна половине частоты дискретизации сигнала яркости.  (4) Через *Т* обозначен период дискретизации сигнала яркости или величина, обратная частоте дискретизации.  (5) Если в 10-битовой системе обрабатываются слова из 8 битов, то к 8-битовым словам добавляются два нулевых младших бита.  (6) Эти уровни относятся к точным номинальным уровням видеосигнала. Обработка сигнала может иногда привести к тому, что уровень сигнала выходит за эти пределы. | | | | | | | | | | | | |

## 2.2 Временные соотношения между видеосигналом и аналоговым сигналом

Цифровая строка занимает *m* тактовых периодов. Она начинается на *f* тактовых периодов раньше опорного момента перехода (OH) аналогового синхросигнала в соответствующей строке. Активная цифровая строка начинается на *g* тактовых периодов после опорного момента перехода (OH). Значения *m*, *f* и *g* представлены в таблице 3. Более подробно временные соотношения в интервале строки показаны на рис. 1 и в таблице 3.

РИСУНОК 1

Формат данных и временные соотношения с аналоговым сигналом



Для систем с чересстрочной разверткой и с передачей сегментированных кадров начало цифрового поля/сегмента определяется позицией, указанной как начало цифровой строки. Более подробно временные соотношения в интервале поля/сегмента показаны на рис. 2а) и в таблице 4а).

Для систем с прогрессивной разверткой начало цифрового кадра определяется позицией, указанной как начало цифровой строки. Более подробно временные соотношения в интервале кадра показаны на рис. 2b) и в таблице 4b).

## 2.3 Коды опорных синхросигналов видеоданных (SAV и EAV)

Существуют два типа кодов опорных синхросигналов, один из которых подается в начале каждого блока видеоданных (SAV), а второй – в конце каждого блока видеоданных (EAV). Эти коды являются смежными с видеоданными и не прерываются на протяжении интервала гашения поля/кадра/сегмента, как показано на рис. 2.

ТАБЛИЦА 3

Спецификация временных интервалов строки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символ | Параметр | Значение | | | | | | | | | |
| 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
|  | Количество активных отсчетов *Y* на строку | 1 920 | | | | | | | | | |
|  | Частота дискретизации сигнала яркости (МГц) | 148,5 (148,5/ 1,001) | 74,25 (74,25/1,001) | | | 148,5 | 74,25 | | | 74,25 (74,25/1,001) | |
| *a* | Гашение аналоговой строки (*T*) | +12 280 –0 | | | | +12 280 –0 | | | | +12 280 –0 | |
| *b* | Активная аналоговая строка (*T*) | +0 1 920 –12 | | | | | | | | | |
| *c* | Полная аналоговая строка (*T*) | 2 200 | | | | 2 640 | | | | 2 750 | |
| *d* | Продолжительность интервала между окончанием активного аналогового видеосигнала и началом EAV (*T*) | 0–6 | | | | | | | | | |
| *e* | Продолжительность интервала между окончанием SAV и началом активного аналогового видеосигнала (*T*) | 0–6 | | | | | | | | | |
| *f* | Продолжительность интервала между началом EAV и опорным моментом аналоговой синхронизации OH (*T*) | 88 | | | | 528 | | | | 638 | |
| *g* | Продолжительность интервала между опорным моментом аналоговой синхронизации OH и окончанием SAV (*T*) | 192 | | | | | | | | | |
| *h* | Блок видеоданных (*T*) | 1 928 | | | | | | | | | |
| *i* | Продолжительность EAV (*T*) | 4 | | | | | | | | | |
| *j* | Продолжительность SAV (*T*) | 4 | | | | | | | | | |
| *k* | Гашение цифровой строки (*T*) | 280 | | | | 720 | | | | 830 | |
| *l* | Активная цифровая строка (*T*) | 1 920 | | | | | | | | | |
| *m* | Цифровая строка (*T*) | 2 200 | | | | 2 640 | | | | 2 750 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Значения параметров для аналоговых спецификаций, выраженные символами *a*, *b* и *c*, обозначают номинальные величины.  ПРИМЕЧАНИЕ 2. – *Т* обозначает длительность тактового импульса сигнала яркости или величину, обратную частоте дискретизации сигнала яркости. | | | | | | | | | | | |

РИСУНОК 2

Коды опорных синхросигналов видеоданных (SAV и EAV)



Каждый код представляет собой последовательность из четырех слов. Распределение битов в слове показано в таблице 5. Первые три слова – это фиксированная преамбула, а четвертое слово содержит информацию, которая определяет идентификацию поля (F), интервал гашения поля/кадра (V) и интервал гашения строки (H). В 8-битовом варианте используются биты с номерами с 9-го по 2-й включительно.

Биты F и V изменяют статус синхронно с EAV в начале цифровой строки.

Значения защитных битов с P0 по P3 зависят от F, V и H, как показано в таблице 6. Такое распределение битов позволяет корректировать однобитовые ошибки и обнаруживать двухбитовые ошибки в приемнике, но только в 8 старших битах, как показано в таблице 7.

ТАБЛИЦА 4

a) Параметры синхронизации в интервале поля/сегмента для систем с чересстрочной разверткой и систем с сегментированными кадрами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Определение | Номер цифровой строки интерфейса |
|  | Количество активных строк | 1 080 |
| L1 | Первая строка поля/сегмента № 1 | 1 |
| L2 | Последняя строка гашения цифрового поля/сегмента № 1 | 20 |
| L3 | Первая строка поля/сегмента № 1 активного изображения | 21 |
| L4 | Последняя строка поля/сегмента № 1 активного видеосигнала | 560 |
| L5 | Первая строка гашения цифрового поля/сегмента № 2 | 561 |
| L6 | Последняя строка поля/сегмента № 1 | 563 |
| L7 | Первая строка поля/сегмента № 2 | 564 |
| L8 | Последняя строка гашения цифрового поля/сегмента № 2 | 583 |
| L9 | Первая строка поля/сегмента № 2 активного видеосигнала | 584 |
| L10 | Последняя строка поля/сегмента № 2 активного видеосигнала | 1 123 |
| L11 | Первая строка гашения цифрового поля/сегмента № 1 | 1 124 |
| L12 | Последняя строка поля/сегмента № 2 | 1 125 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Под гашением цифрового поля/сегмента № 1 имеется в виду период гашения поля/сегмента, расположенного перед активным видеосигналом поля сегмента № 1, а гашение цифрового поля/сегмента № 2 означает период гашения цифрового поля/сегмента, расположенного перед активным видеосигналом поля/сегмента № 2. | | |

b) Параметры синхронизации в кадре для систем  
с прогрессивной разверткой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Определение | Номер цифровой строки интерфейса |
|  | Количество активных строк | 1 080 |
| L1 | Первая строка кадра | 1 |
| L2 | Последняя строка гашения цифрового кадра | 41 |
| L3 | Первая строка активного видеосигнала | 42 |
| L4 | Последняя строка активного видеосигнала | 1 121 |
| L5 | Первая строка гашения цифрового кадра | 1 122 |
| L6 | Последняя строка кадра | 1 125 |

ТАБЛИЦА 5

Распределение битов для кодов опорных синхросигналов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово | Номер бита | | | | | | | | | | | | |
|  | 9 (MSB) | | 8 | 7 | 6 | | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 0 (LSB) |
| Первое | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Второе | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Третье | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Четвертое | 1 | | F | V | H | | P3 | P2 | P1 | P0 | | 0 | 0 |
| Система с чересстрочной разверткой и сегментированными кадрами | | F = 1 во время поля/сегмента  № 2  = 0 во время поля/сегмента № 1 | | | | V = 1 во время гашения поля/сегмента  = 0 в другое время | | | | | H = 1 в сигнале EAV  = 0 в сигнале SAV | | |
| Система с прогрессивной разверткой | | F = 0 | | | | V = 1 во время гашения кадра  = 0 в другое время | | | | | H = 1 в сигнале EAV  = 0 в сигнале SAV | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Биты P0, P1, P2, P3 в четвертом слове являются защитными битами (см. таблицу 6). | | | | | | | | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 6

Биты защиты для SAV и EAV

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус битов SAV/EAV | | | Биты защиты | | | |  | |
| Бит 9 (фикс.) | 8 (F) | 7 (V) | 6 (H) | 5 (P3) | 4 (P2) | 3 (P1) | 2 (P0) | 1 (фикс.) | 0 (фикс.) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

ТАБЛИЦА 7

Коррекция ошибок с использованием битов защиты (P3–P0)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятые биты 5–2 для P3–P0 | Принятые биты 8–6 для F, V и H | | | | | | | |
| 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| 0000 | 000 | 000 | 000 | – | 000 | – | – | 111 |
| 0001 | 000 | – | – | 111 | – | 111 | 111 | 111 |
| 0010 | 000 | – | – | 011 | – | 101 | – | – |
| 0011 | – | – | 010 | – | 100 | – | – | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | 000 | – | – | 011 | – | – | 110 | – |
| 0101 | – | 001 | – | – | 100 | – | – | 111 |
| 0110 | – | 011 | 011 | 011 | 100 | – | – | 011 |
| 0111 | 100 | – | – | 011 | 100 | 100 | 100 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 000 | – | – | – | – | 101 | 110 | – |
| 1001 | – | 001 | 010 | – | – | – | – | 111 |
| 1010 | – | 101 | 010 | – | 101 | 101 | – | 101 |
| 1011 | 010 | – | 010 | 010 | – | 101 | 010 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | – | 001 | 110 | – | 110 | – | 110 | 110 |
| 1101 | 001 | 001 | – | 001 | – | 001 | 110 | – |
| 1110 | – | – | – | 011 | – | 101 | 110 | – |
| 1111 | – | 001 | 010 | – | 100 | – | – | – |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Применяемая коррекция ошибок позволяет реализовать функцию DEDSEC (обнаружение двойной ошибки – коррекция одинарной ошибки). Принятые биты, обозначенные в таблице как "–", если обнаружены, означают, что ошибка обнаружена, но не может быть исправлена. | | | | | | | | |

## 2.4 Вспомогательные данные

Вспомогательные данные могут быть при желании включены в интервалы гашения цифрового интерфейса в соответствии с положениями настоящей Рекомендации. Вспомогательные сигналы должны отвечать общим правилам Рекомендации МСЭ-R BT.1364.

Горизонтальный интервал гашения между окончанием кодовых слов обнаружения ошибок и началом SAV может быть использован для передачи пакетов вспомогательных данных.

Пакеты вспомогательных данных могут передаваться во время вертикального интервала гашения между окончанием SAV и началом EAV следующим образом:

− в системе с прогрессивной разверткой во время строк от 1 до 41 включительно и от 1122 до 1125 включительно;

− в системе с чересстрочной разверткой во время строк от 1 до 20 включительно и от 561 до 583 включительно, а также от 1124 до 1125 включительно;

− в любой строке за пределами вертикальных границ изображения, как отмечено выше, не используемой для передачи сигналов в вертикальном интервале гашения, которая может быть представлена в аналоговой области прямым (цифро-аналоговым) преобразованием;

− пакеты вспомогательных данных не должны размещаться в области, которая может быть затронута переключением, как показано в таблице 2 Дополнения 3 к Приложению 1 Рекомендации МСЭ-R BT.1364.

## 2.5 Слова данных во время гашения

Слова данных, появляющиеся во время цифровых интервалов гашения, если они не используются для кодов опорных синхросигналов (SAV и EAV), данных номера строки, кодов обнаружения ошибки или для передачи вспомогательных данных (ANC), заполняются словами, соответствующими указанным ниже уровням гашения и надлежащим образом размещаемыми в мультиплексных данных:

64(10) для сигналов *Y*, *R*, *G*, *B*;

512(10) для сигналов *CB*, *CR* (мультиплексный цветоразностный сигнал с разделением по времени).

# 3 Параллельный интерфейс

Параллельный интерфейс, описанный в предыдущих версиях данной Рекомендации, больше не используется и признан устаревшим.

# 4 Последовательный интерфейс

## 4.1 Формат данных

Последовательные данные состоят из видеоданных, кодов опорных синхросигналов видеоданных, данных о номере строки, кодов обнаружения ошибки, вспомогательных данных и данных гашения. Все данные состоят из 10-битовых слов и до преобразования в последовательную форму передаются параллельно. Два параллельных потока (т. е. данные сигнала яркости *Y* и данные цветоразностных сигналов *CB*/*CR*) мультиплексируются и преобразуются в последовательные данные в соответствии с п. 4.2.

### 4.1.1 Видеоданные

Видеоданные должны быть 10-битовыми словами, представляющими сигналы *Y*, *CB*/*CR* видеосистем, определенных в п. 1.

### 4.1.2 Коды опорных синхросигналов

Коды опорных синхросигналов, SAV и EAV, имеют такой же формат, как и определенный в п. 2.

### 4.1.3 Данные о номере строки интерфейса

Данные о номере строки состоят из двух слов, указывающих номер строки. Распределение битов в данных о номере строки показано в таблице 8. Данные о номере строки должны располагаться сразу же после EAV.

ТАБЛИЦА 8

Распределение битов в данных о номере строки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово | b9 (MSB) | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 (LSB) |
| LN0 | Не b8 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | L0 | R | R |
| LN1 | Не b8 | R | R | R | L10 | L9 | L8 | L7 | R | R |
| L0 (LSB) – L10 (MSB): номер строки в двоичном коде.  R: зарезервирован (установлен на нуль). | | | | | | | | | | |

### 4.1.4 Коды с обнаружением ошибок

Коды с обнаружением ошибок, коды с циклической проверкой по избыточности (CRC), которые используются для обнаружения ошибок в активной цифровой строке, EAV и данных о номере строки, состоят из двух слов и определяются следующим уравнением полиномиального генератора:

*EDC*(*x*)  *x*18  *x*5  *x*4  1.

Исходное значение кода задано равным нулю. Вычисление начинается с первого слова активной цифровой строки и заканчивается на последнем слове данных о номере строки. Вычисляются два кода с обнаружением ошибок – один для данных сигнала яркости (YCR), а другой для данных цветоразностных сигналов (CCR). Распределение битов в кодах с обнаружением ошибок показано в таблице 9. Коды с обнаружением ошибок должны располагаться сразу же после данных о номере строки.

ТАБЛИЦА 9

Распределение битов в кодах с обнаружением ошибок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слово | b9 (MSB) | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 (LSB) |
| YCR0 | Не b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| YCR1 | Не b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| CCR0 | Не b8 | CRC8 | CRC7 | CRC6 | CRC5 | CRC4 | CRC3 | CRC2 | CRC1 | CRC0 |
| CCR1 | Не b8 | CRC17 | CRC16 | CRC15 | CRC14 | CRC13 | CRC12 | CRC11 | CRC10 | CRC9 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – CRC0 является старшим значащим битом кодов с обнаружением ошибок. | | | | | | | | | | |

### 4.1.5 Вспомогательные данные

Вспомогательные данные должны соответствовать правилам, указанным в п. 2.4.

### 4.1.6 Данные гашения

Слова данных гашения, появляющиеся во время интервалов гашения, которые не используются для SAV, EAV, данных о номере строки, кодов с обнаружением ошибок и вспомогательных данных, должны быть заполнены 10-битовыми словами, как указано в п. 2.5.

## 4.2 Формат передачи

Два параллельных потока данных передаются по одному каналу в последовательной форме после того, как выполнено мультиплексирование слов данных, преобразование из параллельной формы в последовательную и скремблирование.

### 4.2.1 Мультиплексирование слов данных

Два параллельных потока должны мультиплексироваться слово за словом и сформироваться в один 10-битовый параллельный поток в следующем порядке: *CB*, *Y*, *CR*, *Y*, *CB*, *Y*, *CR*, *Y*… (см. рис. 3 и таблицу 11).

РИСУНОК 3

Преобразование потоков данных



Для систем 50/P или 60/P доступен также альтернативный формат. См. п. 4.5 и п. 4.6.

### 4.2.2 Преобразование в последовательную форму

Младший значащий бит (LSB) каждого 10-битового слова в параллельном потоке мультиплексных слов должен передаваться первым в последовательном формате.

### 4.2.3 Кодирование канала

Схема кодирования канала должна быть скремблированной инвертированной схемой без возврата к нулю (NRZI). Преобразованный в последовательную форму поток данных должен скремблироваться с применением следующего уравнения полиномиального генератора:

*G*(*x*)  (*x*9 + *x*4 + 1) (*x* + 1).

Сигнал на входе скремблера должен быть логически положительным. (Высокий уровень напряжения соответствует единице данных, а низкий – нулю данных.)

### 4.2.4 Последовательные тактовые импульсы

ТАБЛИЦА 10

Частоты последовательных тактовых импульсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение | | | | | | | | | |
| 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| Частота последова­тельных тактовых импульсов (ГГц) | 1,485 для двухканаль­ного режима  2,97 для одноканаль­ного режима  (2,97/1,001) | 1,485 (1,485/1,001) | | | 1,485 для двухканаль­ного режима  2,97 для одноканаль­ного режима | 1,485 | | | 1,485 (1,485/1,001) | |

ТАБЛИЦА 11

Параметры синхронизации потока данных (см. рис. 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символ | Параметр | Значение | | | | | | | | | |
| 60/P | 30/P | 30/PsF | 60/I | 50/P | 25/P | 25/PsF | 50/I | 24/P | 24/PsF |
| *T* | Период параллельных тактовых импульсов (нс) | 1 000/148,5 (1 001/148,5) | 1 000/74,25 (1 001/74,25) | | | 1 000/148,5 | 1 000/74,25 | | | 1 000/74,25 (1 001/74,25) | |
| *Ts* | Период синхронизации мультиплексного параллельного потока | T/2 | | | | | | | | | |
| *m* | Цифровая строка в параллельном потоке данных | 2 200 | | | | 2 640 | | | | 2 750 | |
| *k* | Гашение цифровой строки в параллельном потоке данных | 280 | | | | 720 | | | | 830 | |
| *n* | Вспомогательные данные или данные гашения в параллельном потоке данных | 268 | | | | 708 | | | | 818 | |
| *ms* | Цифровая строка в мультиплексном параллельном потоке данных | 4 400 | | | | 5 280 | | | | 5 500 | |
| *ks* | Гашение цифровой строки в мультиплексном параллельном потоке данных | 560 | | | | 1 440 | | | | 1 660 | |
| *ns* | Вспомогательные данные или данные гашения в мультиплексном параллельном потоке данных | 536 | | | | 1 416 | | | | 1 636 | |

### 4.2.5 Последовательное цифровое контрольное поле

В Приложении 2 описываются цифровые испытательные сигналы, используемые для установления синхронизма между системой кабельной коррекции и системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

### 4.2.6 Идентификатор полезной информации

Идентификатор полезной информации является необязательным при одном интерфейсе 1,5 Гбит/с и обязательным при одном интерфейсе 3 Гбит/с и двухканальном интерфейсе 1,5 Гбит/с, и в случае его наличия должен быть вставлен в горизонтальное пространство для вспомогательных данных канала *Y*. Зарезервированные значения должны быть установлены на нуль, если не оговорено иное.

Этот идентификатор полезной информации должен соответствовать формату данных идентификатора нагрузки, определенному в Рекомендации МСЭ-R BT.1614. Если имеется 4‑байтовый идентификатор полезной информации, то он должен быть размещен в горизонтальной области гашения интерфейса, следуя сразу за последовательностью слов EAV-LN-CRC.

Для цифровых интерфейсов, имеющих 1125 строк, с чересстрочной разверткой (I) и прогрессивной разверткой с сегментированными кадрами (PsF) пакет вспомогательных данных должен быть добавлен один раз в каждом поле канала Y. При наличии пространства для вспомогательных данных рекомендуется располагать пакет вспомогательных данных в следующих строках:

1125I (поле 1): Строка 10;

1125I (поле 2): Строка 572.

Указанные номера строк также применимы к двухканальному интерфейсу HD-SDI при использовании чересстрочной развертки и прогрессивной развертки с сегментированными кадрами.

Для цифровых интерфейсов, имеющих 1125 строк, с прогрессивной разверткой (P) пакет вспомогательных данных должен быть добавлен один раз в каждом кадре канала Y. При наличии пространства для вспомогательных данных рекомендуется располагать пакет вспомогательных данных в следующей строке:

1125P: Строка 10.

ТАБЛИЦА 12A

Определения идентификатора полезной информации для 1080-строчных видеосигналов на последовательном цифровом интерфейсе 1,5 Гбит/с (номинальное значение)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0)  или прогрессивная (1) развертка | Количество пикселей по горизонтали 1 920 (0) Зарезервирован (1) | Зарезервирован |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1), неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 0 | Частоты кадров 25 Гц (5h), 24/1,001 Гц (2h), 30/1,001 Гц (6h), 24 Гц (3h) | Структура дискретизации 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 1 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 0 | Зарезервирован |
| Бит 0 | 1 | Разрядность 8-битовая (0)  или 10-битовая (1) |

ТАБЛИЦА 12B

Определения идентификатора полезной информации для 1080-строчных видеосигналов на последовательном цифровом интерфейсе 3 Гбит/с[[4]](#footnote-4) (номинальное значение)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0)  или прогрессивная (1) развертка | Количество пикселей по горизонтали 1 920 (0) Зарезервирован (1) | Зарезервирован |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1), неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 1 | Частоты кадров 50 Гц (9h), 60/1,001 Гц (Ah), 60 Гц (Bh) | Структура дискретизации 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 0 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 0 | Зарезервирован |
| Бит 0 | 1 | Разрядность  8-битовая (0)  или 10-битовая (1) |

**Байт 1** Должен иметь значение (85h) для 1,5 Гбит/с.

Байт 2 Должен иметь значение (89h) для 3 Гбит/с.

Второй байт следует использовать для определения частоты кадров, а также структуры изображения и транспортировки.

Бит b7 следует использовать для идентификации транспортной структуры (прогрессивной или чересстрочной), используемой цифровым интерфейсом, следующим образом:

b7 = (0) идентифицирует транспортировку как чересстрочную;

b7 = (1) идентифицирует транспортировку как прогрессивную.

Бит b6 следует использовать для идентификации развертки изображения (прогрессивной или чересстрочной) следующим образом:

b6 = (0) идентифицирует чересстрочную развертку;

b6 = (1) идентифицирует прогрессивную развертку.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Полезная видеоинформация систем PsF идентифицируется изображением с прогрессивной разверткой, передаваемым посредством чересстрочного цифрового интерфейса. При транспортировке передаются (с прогрессивной разверткой) полезные видеосигналы в качестве первого и второго сегмента изображения в течение длительности кадра транспортировки. Эти первый и второй сегменты изображения обозначаются первым и вторым индикаторами поля при транспортировке через цифровой интерфейс.

Биты от b5 до b4 должны быть установлены в (0).

Биты от b3 до b0 следует использовать для идентификации частоты кадров в герцах, при этом они должны быть ограничены значениями частоты кадров, определенными в Рекомендации МСЭ‑R BT.709, часть 2.

(2h) идентифицирует 24/1,001 кадра/с;

(3h) идентифицирует 24 кадра/с;

(5h) идентифицирует 25 кадров/с;

(6h) идентифицирует 30/1,001 кадра/с;

(9h) идентифицирует 50 кадров/с;

(Ah) идентифицирует 60/1,001 кадра/с;

(Bh) идентифицирует 60 кадров/с;

(7h) идентифицирует 30 кадров/с.

Байт 3

Третий байт следует использовать для идентификации формата изображения и структуры дискретизации полезной видеонагрузки.

Бит b6 следует использовать для идентификации количества пикселей по горизонтали:

(0) 1920 пикселей;

(1) зарезервирован.

Бит b5 следует использовать для идентификации формата изображения:

(0) формат изображения неизвестен;

(1) изображение 16:9.

Биты от b3 до b0 следует использовать для идентификации структуры горизонтальной дискретизации. В настоящей Рекомендации значение ограничено (0h); биты b7 и b4 должны быть зарезервированы и установлены в (0).

Байт 4

Биты от b7 до b1 зарезервированы и установлены в (0).

Бит b0 следует использовать для идентификации разрядности.

(0) идентифицирует 8 битов на выборку;

(1) идентифицирует 10 битов на выборку.

## 4.3 Коаксиальные кабельные интерфейсы

Коаксиальные кабельные интерфейсы связывают один источник и один адресат. Коаксиальные кабельные интерфейсы определяют характеристики линейного драйвера (источника), линейного приемника (адресата), линии передачи и разъемов.

### 4.3.1 Характеристики линейного драйвера (источника)

В таблице 13 указаны характеристики линейного драйвера. Линейный драйвер должен иметь несбалансированную выходную цепь.

ТАБЛИЦА 13

Характеристики линейного драйвера

| № п/п | Параметр | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,485 Гбит/с | 2,97 Гбит/с |
| 1 | Выходное сопротивление | 75 Ом номинальное | |
| 2 | Смещение постоянной составляющей(1) | 0,0 В ± 0,5 В | |
| 3 | Амплитуда сигнала(2) | 800 мВв размахе ± 10% | |
| 4 | Потери на отражение | ≥ 15 дБ(3), ³ 10 дБ(4) | |
| 5 | Время нарастания и спада сигнала(5) |  270 пс (от 20% до 80%) |  135 пс (от 20% до 80%) |
| 6 | Разница между временем нарастания и временем спада | £ 100 пс | £ 50 пс |

ТАБЛИЦА 13 (*окончание*)

| № п/п | Параметр | Значение | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,485 Гбит/с | 2,97 Гбит/с |
| 7 | Выходное фазовое дрожание(6) | *f*1 = 10 Гц *f*3 = 100 кГц *f*4 = 1/10 тактовой частоты *A*1 = 1 UI (UI: единичный интервал) *A*2 = 0,2 UI | *f*1 = 10 Гц *f*3 = 100 кГц *f*4 = 1/10 тактовой частоты *A*1 = 2 UI *A*2 = 0,3 UI |
| (1) Определяется на уровне средней точки амплитуды сигнала.  (2) Измерено на резистивной нагрузке 75 Ом, присоединенной с помощью коаксиального кабеля длиной 1 м.  (3) В полосе частот от 5 МГц до fc/2 (fc: частота последовательных тактовых импульсов).  (4) В полосе частот от fc/2 до fc.  (5) Определено между точками на уровне 20% и 80% от амплитуды сигнала и измерено на резистивной нагрузке 75 Ом. Выбросы нарастающих и спадающих фронтов сигнала не должны превышать 10% от амплитуды.  (6) 1 UI соответствует 1/fc. Параметры фазового дрожания и методы измерения фазового дрожания должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1363 – Спецификация параметров фазового дрожания и методы его измерения для последовательных сигналов, соответствующих Рекомендациям МСЭ-R BT.656,  МСЭ-R BT.799 и МСЭ-R BT.1120.  Размах амплитуды сигнала на выходе, обусловленный наличием значительной постоянной составляющей в сигналах на горизонтальной строке (патологические сигналы), не должен выходить за пределы, ограниченные 50 мВ выше или ниже средней амплитуды огибающей сигнала (в размахе). (Фактически эта спецификация определяет минимальные временные параметры связи на выходе.) | | | |

### 4.3.2 Характеристики линейного приемника (адресата)

В таблице 14 указываются характеристики линейного приемника. Линейный приемник должен иметь несбалансированную входную цепь. Он должен правильно распознавать принятые данные, будучи присоединенным к линейному драйверу, работающему на предельных напряжениях, указанных в п. 4.3.1, а также при соединении с помощью кабеля, имеющего наихудшие параметры из допустимых согласно п. 4.3.3.

ТАБЛИЦА 14

Характеристики линейного приемника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение | |
| 1 | Входное сопротивление | 75 Ом номинальное | |
| 2 | Потери на отражение | ≥ 15 дБ(1), ≥ 10 дБ(2) | |
|  |  | ±2,5 В*макс* | Постоянная составляющая (DC) |
| 3 | Мешающий сигнал(3) |  2,5 Вв размахе | Ниже 5 кГц |
|  |  | 100 мВв размахе | От 5 кГц до 27 МГц |
|  |  |  40 мВв размахе | Выше 27 МГц |
| (1) В полосе частот от 5 МГц до fc/2.  (2) В полосе частот от fc/2 до fc.  (3) Эти значения приведены в качестве ориентира. | | | |

### 4.3.3 Характеристики линии передачи

Соответствующие характеристики приведены в таблице 15.

ТАБЛИЦА 15

Характеристики линии передачи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение | |
| 1 | Потери передачи(1) |  20 дБ на 1/2 тактовой частоты |  |
| 2 | Потери на отражение |  15 дБ(2),  10 дБ(3) | |
| 3 | Сопротивление | 75 Ом номинальное | |
| (1) Характеристики потерь имеют вид  (2) В полосе частот от 5 МГц до fc/2.  (3) В полосе частот от fc/2 до fc. | | | |

### 4.3.4 Разъем

Штыревая и гнездовая части разъема должны представлять собой байонетный коннектор (BNC) 75 Ом, как указано в IEC 61169-8, часть 8, Приложение А.

## 4.4 Интерфейсы волоконно-оптических кабелей

Оптические интерфейсы должны использовать только одномодовый режим работы и должны отвечать общим правилам Рекомендации МСЭ-R BT.1367 – Цифровая оптоволоконная система последовательной передачи сигналов, соответствующих Рекомендациям МСЭ-R BT.656, МСЭ‑R BT.799 и МСЭ-R BT.1120.

Для применения настоящей Рекомендации необходимыми являются следующие спецификации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметр | Значение | |
| 1,485 Гбит/с | 2,97 Гбит/с |
| 1 | Время нарастания и спада сигнала |  270 пс (от 20% до 80%) |  135 пс (от 20% до 80%) |
| 2 | Фазовое дрожание на выходе(1) | *f*1 = 10 Гц *f*3 = 100 кГц *f*4 = 1/10 тактовой частоты *A*1 = 1 UI (UI: единичный интервал) *A*2 = 0,2 UI | *f*1 = 10 Гц *f*3 = 100 кГц *f*4 = 1/10 тактовой частоты *A*1 = 2 UI *A*2 = 0,3 UI |
| (1) Спецификации фазового дрожания и методы измерения фазового дрожания должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1363. Фазовое дрожание на входе измеряется с помощью короткого кабеля (2 м). | | | |

## 4.5 Последовательный интерфейс для двухканального режима работы 60/P и 50/P

Такой интерфейс состоит из двух однонаправленных соединений между двумя устройствами. По таким соединениям передаются данные, соответствующие телевизионному сигналу высокой четкости (ТВЧ), и связанные с ним данные. Эти два соединения называются линией A и линией B. Термин "линия" использован для определения последовательного потока данных, форматированного в соответствии со спецификацией, описанной в п. 4. Суммарная скорость передачи данных двухканального интерфейса составляет 2,970 Гбит/с или 2,970/1,001 Гбит/с.

### 4.5.1 Нумерация отсчетов сигнала источника

Каждая строка компоненты *Y* состоит из 2640 (50/P) или 2200 (60/P) отсчетов, а каждая строка компонент *CB* и *CR* состоит из 1320 (50/P) или 1100 (60/P) отсчетов, как показано в таблице 2. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2639 или 0–2199 для компоненты *Y* и номерами 0–1319 или 0−1099 для компонент *CB* и *CR*, а отдельным отсчетам присваиваются индексы, например отсчет *Y*135 или отсчет *CB*429.

### 4.5.2 Потоки данных интерфейса и структура мультиплексного сигнала

Данные изображения делятся на два потока данных, передаваемых по линиям A и B. Последовательный поток данных в одной линии содержит два канала – первый (*Y* канал) и второй (*CB*/*CR* канал). Данные направляются в эти каналы. Термин "канал" предназначается для определения того, как используются первый и второй каналы линии.

Размещение данных, полученных в виде структуры дискретизации изображения 4:2:2, показано на рис. 4 и 5. Каждая строка исходного изображения попеременно размещается в линиях А и В двухканального интерфейса.

### 4.5.3 Опорные синхросигналы и номера строк

Биты F (поле/кадр), V (вертикальный), H (горизонтальный) и номера строк интерфейса в линии А и линии B должны быть такими, как показано на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В данном процессе на каждом интерфейсе требуется буферизация с минимальной продолжительностью в одну горизонтальную строку, в результате чего получается, что минимальное время задержки передачи составляет две горизонтальные строки.

РИСУНОК 4

Нумерация и пакетирование строк двухканального интерфейса



### 4.5.4 Соображения, касающиеся синхронизации сигнала

Разность в синхронизации сигнала между линиями А и В в источнике не должна превышать 400 нс.

### 4.5.5 Идентификация линий А и В

Для этого применения должен быть представлен идентификатор полезной информации, который должен быть вставлен в горизонтальное пространство для вспомогательных данных канала Yкак длялинии А, так и для линии В.

Линия А и линия В должны определяться идентификатором полезной информации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT.1614, которому соответствует определение в таблице 16.

ТАБЛИЦА 16

Определения идентификатора полезной информации для видеосигналов 1920 × 1080 на двухканальных цифровых интерфейсах высокой четкости

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) развертка | Количество пикселей по горизонтали 1 920 (0) или зарезервирован (1) | Назначение каналов двухканальной линии Линия A (0) или линия B (1) |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1) или неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 0 | Частота кадров  50 Гц (9h), 60 Гц (Bh) 60/1,001 Гц (Ah) | Структура дискретизации 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 1 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 1 | Разрядность 8-битовая (0h),  10-битовая (1h)  Зарезервирован (2h, 3h) |
| Бит 0 | 1 |

При идентификации 1080-строчной полезной информации с прогрессивной разверткой, введенной в двухканальный последовательный цифровой интерфейс 1,485 Гбит/с, должны применяться следующие ограничения:

– байт 1 должен иметь значение (87h);

– частота кадров всегда должна быть установлена в значение частоты, с которой должны показываться изображения, независимо от частоты кадров интерфейса;

– для сигналов с прогрессивной разверткой частотой 60 Гц, 60/1,001 Гц и 50 Гц, а также всех сигналов PsF тип транспортировки должен быть задан как чересстрочный (бит b7 байта 2 = 0), а тип изображения должен быть задан как прогрессивный (бит b6 байта 2 = 1);

– бит b6 байта 3 следует использовать для идентификации активных отсчетов Y, как определено количеством отсчетов по горизонтали, и он должен быть ограничен значением (0);

– номер канала в бите b6 байта 4 должен быть установлен в значение 0 для линии А и в 1 для линии B;

– биты b0 и b1 байта 4 должны быть заданы следующим образом: разрядность пикселя 8 битов (0h), разрядность пикселя 10 битов (1h).

### 4.5.6 Вспомогательные данные

Вспомогательные данные должны быть размещены в области гашения линии А и линии В и должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1364. Размещение вспомогательных данных в линии А должно быть выполнено до их размещения в линии В.

### 4.5.7 Аудиоданные

Аудиоданные, если таковые имеются, должны быть размещены в области вспомогательных данных линии А и линии В и должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1365. Размещение аудиоданных в линии А должно быть выполнено до их размещения в линии В.

– *Пример 1*: Когда на двухканальный интерфейс подается 12 каналов аудиоданных, все 12 каналов должны быть размещены в линии А – запрещается размещать 8 каналов в линии A и 4 канала в линии B.

*– Пример 2*: Когда вводится 20 каналов аудиоданных, 16 каналов должны быть размещены в линии А и 4 канала должны быть размещены в линии B.

### 4.5.8 Временной код

Временной код, если таковой имеется, должен быть размещен в области вспомогательных данных линии А и должен соответствовать Рекомендации МСЭ-R BT.1366.

## 4.6 Преобразование одноканальной линии со скоростью 3 Гбит/с – Двухканальный источник

Два параллельных 10-битовых интерфейса с одинаковой структурой строк и кадров, имеющие синхронизацию битов и спроектированные в соответствии с п. 4 настоящей Рекомендации, должны быть преобразованы в 20-битовый виртуальный интерфейс, состоящий из двух потоков данных – первый поток данных и второй поток данных.

Первый поток данных должен содержать все 10-битовые слова данных интерфейса линии А, а второй поток данных должен содержать все слова данных интерфейса линии В, как показано на рис. 6.

Сформированные подобным образом 10-битовые интерфейсы должны содержать слова кодов опорного синхросигнала (SAV/EAV, номера строк и коды CRC на основе строк, как определено в данной Рекомендации).

Каждый параллельный 10-битовый интерфейс должен быть выровнен по строкам и словам, с частотой интерфейса 148,5 МГц или 148,5/1,001 МГц.

рисунок 5

Структура преобразования *Y*, *CB*, *CR* одноканальной линии со скоростью 3 Гбит/с



Значения отсчетов, не указанные в виде номеров, приведены в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17

Параметры синхронизации потока данных (см. рис. 5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Символ | Параметр | Значение | |
| 60/P | 50/P |
| *T* | Период параллельных тактовых импульсов (нс) | 1 000/148,5 (1 001/148,5) | 1 000/148,5 |
| *Ts* | Период синхронизации мультиплексного параллельного потока | T/2 | |
| *m* | Цифровая строка в параллельном потоке данных | 4 400 | 5 280 |
| *k* | Гашение цифровой строки в параллельном потоке данных | 560 | 1 440 |
| *n* | Вспомогательные данные или данные гашения в параллельном потоке данных | 536 | 1 416 |
| *ms* | Цифровая строка в мультиплексном параллельном потоке данных | 8 800 | 10 560 |
| *ks* | Гашение цифровой строки в мультиплексном параллельном потоке данных | 1 120 | 2 880 |
| *ns* | Вспомогательные данные или данные гашения в мультиплексном параллельном потоке данных | 1 072 | 2 832 |

## 4.6.1 Идентификатор полезной информации одноканальной линии со скоростью 3 Гбит/с (Двухканальный источник)

Идентификатор полезной информации должен иметься в наличии для данного применения и должен быть размещен в горизонтальной области вспомогательных данных канала Y как потока данных 1, так и потока данных 2.

Данный идентификатор полезной информации должен соответствовать формату данных идентификатора полезной информации, определенному в Рекомендации МСЭ-R BT.1614 и связанному с определением в таблице 18. 4-байтовый идентификатор полезной информации должен быть размещен в горизонтальной области гашения интерфейса сразу за последовательностью слов EAV-LN-CRC.

1125I (поле 1): Строка 10;

1125I (поле 2): Строка 572.

ТАБЛИЦА 18

Преобразование одноканальной линии со скоростью 3 Гбит/с –   
двухканальный идентификатор полезной информации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) развертка | Количество пикселей по горизонтали 1 920 (0) Зарезервирован (1) | Назначение каналов двухканальной линии Линия A (0) или линия B (1) |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1), неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 0 | Частота кадров  50 Гц (9h), 60 Гц (Bh) 60/1,001 Гц (Ah) | Структура дискретизации  4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 1 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 1 | Разрядность 8-битовая (0h),  10-битовая (1h)  Зарезервирован (2h, 3h) |
| Бит 0 | 0 |

**Байт 1** Должен иметь значение (8Ah).

Байт 2

Второй байт должен использоваться для идентификации частоты кадров и структуры изображения и транспортировки.

Бит b7 должен использоваться для идентификации того, использует ли цифровой интерфейс прогрессивную или чересстрочную структуру транспортировки, при этом:

b7 = (0) идентифицирует транспортировку как чересстрочную;

b7 = (1) идентифицирует транспортировку как прогрессивную.

Бит b6 должен использоваться для идентификации того, имеет ли изображение прогрессивную или чересстрочную структуру, при этом:

b6 = (0) идентифицирует чересстрочную структуру;

b6 = (1) идентифицирует прогрессивную структуру.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Полезная видеоинформация систем PsF идентифицируется полезным видеосигналом с прогрессивной разверткой, передаваемым посредством чересстрочного цифрового интерфейса. При транспортировке передаются полезные видеосигналы в качестве первого и второго сегмента изображения в течение длительности кадра транспортировки. Эти первый и второй сегменты изображения обозначаются первым и вторым индикаторами поля при транспортировке через цифровой интерфейс.

Биты от b5 до b4 должны быть установлены в (0).

Биты от b3 до b0 следует использовать для идентификации частоты кадров в герцах и ограничить частотами кадров (50 Гц (9h), 60 Гц (Bh) и 60/1,001 Гц (Ah)), как определено в Рекомендации МСЭ‑R BT.709, часть 2.

Байт 3

Третий байт следует использовать для идентификации формата изображения и структуры дискретизации полезной видеонагрузки.

Бит b6 следует использовать для идентификации количества пикселей по горизонтали:

(0) 1920 пикселей;

(1) зарезервирован.

Бит b5 следует использовать для идентификации формата изображения:

(0) формат неизвестен;

(1) изображение 16:9.

Биты от b3 до b0 байта 3 следует использовать для идентификации структуры дискретизации. Настоящая Рекомендация ограничивается значением (0h).

Биты b7 и b4 должны быть зарезервированы и установлены в (0).

Байт 4

Биты от b7 до b2 резервируются и устанавливаются в (0).

Биты b1 и b0 следует использовать для идентификации разрядности:

(0) определяет 8 битов в выборке;

(1) определяет 10 битов в выборке.

## 4.7 Применения двухканального последовательного цифрового интерфейса

В Дополнении 1 к Приложению 1 показаны некоторые варианты применения в ТВЧ двухканального последовательного цифрового интерфейса высокой четкости для других расширенных форматов сигнала.

## 4.8 Применения одноканального интерфейса 3 Гбит/с, переносящего данные, отформатированные на двух интерфейсах 1,5 Гбит/с

В Дополнении 2 к Приложению 1 показаны некоторые варианты применения в ТВЧ одноканального последовательного цифрового интерфейса 3 Гбит/с высокой четкости для других расширенных форматов сигнала*.*

Дополнение 1  
к Приложению 1  
  
Варианты применения двухканального последовательного цифрового интерфейса высокой четкости

Двухканальный последовательный цифровой интерфейс высокой четкости может быть также использован для передачи форматов исходных ТВЧ сигналов, перечисленных в таблице 19.

ТАБЛИЦА 19

Расширенные форматы исходного ТВЧ сигнала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Структура дискретизации формата сигнала | Разрядность пикселя | Частоты кадров/полей |
| 4:4:4 (*RGB*) 4:4:4:4 (*RGB*  *A* или *D*) | 10 битов | 30, 30/1,001, 25, 24 и 24/1,001 Гц для сигнала с прогрессивной разверткой и с передачей сегментированных кадров для сигнала с чересстрочной разверткой 60, 60/1,001 и 50 Гц (частота полей) |
| 4:4:4 (*RGB*) | 12 битов |
| 4:2:2 (*YCBCR*) 4:2:2:4 (*YCBCR* + *A* или *D*) | 12 битов |
| 4:4:4 (*YCBCR*) 4:4:4:4 (*YCBCR*  *A* или *D*) | 10 битов |
| 4:4:4 (*YCBCR*) | 12 битов |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Компоненты "А" или "D" – это вспомогательные компоненты, которые определяют пользователь в зависимости от применения. Номенклатура "А" относится к каналу изображения, а номенклатура "D" – к каналу, не передающему изображение (т. е. каналу данных). Если используется компонента "D", разрядность вспомогательного сигнала ограничивается максимальным значением 8 битов. | | |

# 1 4:4:4 (*RGB*) и 4:4:4:4 (*RGB* + *A* или *D*) 10-битовые сигналы систем 30/P, 30/PsF, 60/I, 25/P, 25/PsF, 50/I, 24/P и 24/PsF

## 1.1 Нумерация отсчетов сигнала источника

Каждая строка компонент *G*, *B*, *R* и *A* или *D* состоит из общего количества отсчетов 2750, 2640 или 2200, как показано в таблице 2. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2749, 0–2639, или 0–2199, кроме того, отдельным отсчетам присваивается индекс, например отсчет *G*135 или отсчет *B*429.

## 1.2 Потоки данных интерфейса

Поток данных линии A содержит все отсчеты компоненты *G* плюс четные (0, 2, 4 и т. д.) отсчеты компонент *B* и *R.* Поток данных линии B содержит все нечетные (1, 3, 5 и т. д.) отсчеты компонент *B* и *R* плюс все отсчеты компонент *A* или *D* (см. рис. 6).

РИСунок 6

Структура мультиплексного сигнала для 10-битовых сигналов 4:4:4 (*RGB*) и 4:4:4:4 (*RGB + A*)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота кадров/полей | Разрядность пикселя | Общее количество слов в передаваемом пакете | Общее количество слов данных активного изображения на один передаваемый пакет | Номер слова a |
| 60 или 60/1,001 полей, 30 или 30/1,001 кадров | 10 битов | 2 200 | 1 920 | 2 199 |
| 50 полей, 25 кадров | 10 битов | 2 640 | 1 920 | 2 639 |
| 24 или 24/1,001 кадра | 10 битов | 2 750 | 1 920 | 2 749 |

## 1.3 Структура мультиплексного сигнала

Слова видеоданных должны передаваться в следующем порядке (см. рис. 7):

Поток данных линии А: *B*0, *G*0, *R*0, *G*1, *B*2, *G*2, *R*2, *G*3...

Поток данных линии В: *B*1, *A*0, *R*1, *A*1, *B*3, *A*2, *R*3, *A*3...

Рисунок 7

Содержание данных в линии для 10-битовых сигналов 4:4:4 (*RGB*) и 4:4:4:4 (*RGB* + *A*)



## 1.4 Вспомогательный сигнал

Использование вспомогательного сигнала (*A* или *D*) зависит от приложения.

Если вспомогательный сигнал отсутствует, то значение вспомогательной компоненты по умолчанию должно быть установлено в 64(10). Если вспомогательный сигнал используется для передачи информации изображения, то размер растра и частота кадров/полей должны быть теми же, что и для передаваемых через интерфейс компонент *G*. Если вспомогательный сигнал используется для передачи информации, не относящейся к изображению, слова данных вспомогательного сигнала должны иметь размер не более 8 битов. Как в 10-битовом интерфейсе, бит b8 должен являться битом контроля по четности для битов от b7 до b0, а бит b9 должен быть дополнением бита b8.

Данные со значениями от 0(10) до 3(10) и от 1020(10) до 1023(10) не допускаются.

# 2 12-битовые сигналы 4:4:4 (*RGB*) систем 30/P, 30/PsF, 60/I, 25/P, 25/PsF, 50/I, 24/P и 24/PsF

## 2.1 Нумерация отсчетов сигнала источника

Каждая строка компонент *G*, *B* и *R* состоит из общего числа отсчетов 2750, 2640 или 2200, как показано в таблице 2. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2749, 0–2639 или 0–2199, кроме того, отдельным отсчетам присваиваются индексы, такие как отсчет *G*135 или отсчет *B*429. Отсчеты – это 12-битовые значения сигнала, квантованные в соответствии с уравнениями цифрового кодирования, приведенными ниже:

,

,

,

"*n*" обозначает количество битов квантованного сигнала, а именно *n*= 12.

Оператор INT выдает значение 0 для дробных частей в диапазоне от 0 до 0,4999… и +1 для дробных частей в диапазоне от 0,5 до 0,9999…, т. е. он округляет дробные части больше 0,5.

10 старших битов 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *G*135:2-11 или отсчет *B*429:2-11, а 2 младших бита 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *G*135:0-1 или отсчет *B*429:0-1. 2 младших бита сигналов *R*, *G*, *B* вводятся в 1-й канал линии В и обозначаются индексами, такими как *RGB*135:0-1. *n*-й бит сигналов *R*, *G*, *B* обозначаются индексом, таким как *G*:*n.* Структура данных *RGB*:0-1 определяется в п. 2.3.

## 2.2 Потоки данных интерфейса

Поток данных линии А содержит 10 старших битов всех отсчетов компоненты *G* плюс 10 старших битов четных (0, 2, 4 и т. д.) отсчетов в компонентах *B* и *R*. Поток данных линии В содержит 10 старших битов нечетных (1, 3, 5 и т. д.) отсчетов в компонентах *B* и *R* плюс 2 младших бита всех отсчетов в компонентах *R*, *G* и *B* (cм. рис. 8).

рисунок 8

Структура мультиплексного сигнала для 12-битовых сигналов 4:4:4 (*RGB*)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота кадров/полей | Разрядность пикселя | Общее количество слов в передаваемом пакете | Общее количество слов данных активного изображения на один передаваемый пакет | Номер слова  а |
| 60 или 60/1,001 полей, 30 или 30/1,001 кадров | 12 битов | 2 200 | 1 920 | 2 199 |
| 50 полей, 25 кадров | 12 битов | 2 640 | 1 920 | 2 639 |
| 24 или 24/1,001 кадра | 12 битов | 2 750 | 1 920 | 2 749 |

## 2.3 Размещение данных *RGB*:0-1 в первом канале линии B

Размещение 2 младших битов компонент *R*, *G* и *B* в первом канале линии B показано в таблице 20.

ТАБЛИЦА 20

Структура размещения данных *RGB*:0-1 в первом канале линии B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бита | | | | | | | | | | | |
| Слово | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) | |
|  | \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B8 | EP | *G*:1 | *G*:0 | *B*:1 | *B*:0 | *R*:1 | *R*:0 | Резерв. | Резерв. | |
| MSB: старший значащий бит.  LSB: младший значащий бит.  Бит b8: проверка на четность битов от b7 до b0.  Бит b9: дополнение бита b8.  Биты b0 и b1 – это резервные биты (пока значение резервных битов не определено, они должны быть установлены в 0). | | | | | | | | | | |

## 2.4 Структура мультиплексного сигнала

Слова данных изображения должны передаваться в следующем порядке (см. рис. 9):

Поток данных линии А: *B*0:2-11, *G*0:2-11, *R*0:2-11, *G*1:2-11, *B*2:2-11, *G*2:2-11, *R*2:2-11, *G*3:2-11...

Поток данных линии В: *B*1:2-11, *RGB*0:0-1, *R*1:2-11, *RGB*1:0-1, *B*3:2-11, *RGB*2:0-1, *R*3:2-11, *RGB*3:0-1...

рисунок 9

Содержание данных в линии для 12-битовых сигналов 4:4:4 (*RGB*)



ВТ.1120-09

# 3 12-битовые сигналы 4:2:2 (*YCBCR*) систем 30/P, 30/PsF, 60/I, 25/P, 25/PsF, 50/I, 24/P и 24/PsF

## 3.1 Нумерация отсчетов сигнала источника

Каждая строка компоненты *Y* состоит из общего числа отсчетов 2750, 2640 или 2200, а каждая строка компонент *CB* и *CR* состоит из общего числа отсчетов 1375, 1320 или 1100, как показано в таблице 2. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2749, 0–2639 или 0–2199 для компоненты *Y* и номерами 0−1374, 0–1319 или 0–1099 для компонент *CB* и *CR*, кроме того, отдельным отсчетам присваиваются индексы, такие как отсчет *Y*135 или отсчет *CB*429. Отсчеты – это 12-битовые значения сигнала, квантованные в соответствии с уравнениями цифрового кодирования, приведенными ниже:

,

,

,

"*n*" обозначает количество битов в квантованном сигнале, а именно *n*= 12.

Оператор INT выдает значение 0 для дробных частей в диапазоне от 0 до 0,4999… и +1 для дробных частей в диапазоне от 0,5 до 0,9999…, т. е. он округляет дробные части больше 0,5.

10 старших битов 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *Y*135:2-11 или отсчет *CB*429:2-11, а 2 младших бита 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *Y*135:0-1 или отсчет *CB* 429:0-1. 2 младших бита сигналов *Y*, *CB* и *CR* вводятся в 1-й канал линии В и обозначаются индексами, такими как *YCBCR*135:0-1 и *Y*136:0-11. Кроме того, *n*-й бит сигналов *Y*, *CB* и *CR* обозначается индексом, таким как *Y*:*n.* Структура данных *YCBCR*:0-1 и *Y*:0-1 определяется в п. 3.3.

## 3.2 Потоки данных интерфейса

Поток данных линии А содержит 10 старших битов всех отсчетов компоненты *Y* плюс 10 старших битов всех четных отсчетов компонент *CB*, *CR*. Поток данных линии В содержит 2 младших бита отсчетов компонент *Y*, *CB*, *CR* в четных точках отсчета и 2 младших бита только одной компоненты *Y* в нечетных точках отсчета плюс компоненты *A* или *D* (cм. рис. 10).

## 3.3 Размещение данных *YCBCR*:0-1 и *Y*:0-1 в первом канале линии В

Размещение 2 младших битов четных отсчетов компонент *Y*, *CB* и *CR* и 2 младших битов нечетных отсчетов только компоненты *Y* в первом канале линии B показано в таблицах 21 и 22 и на рис. 11.

ТАБЛИЦА 21

Структура размещения данных *YCBCR*:0-1 в первом канале линии B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бита | | | | | | | | | | | |
| Слово | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) | |
|  | \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Бит 8 | EP | *Y*:1 | *Y*:0 | *CB*:1 | *CB*:0 | *CR*:1 | *CR*:0 | Резерв. | Резерв. | |
| MSB: старший значащий бит.  LSB: младший значащий бит.  Бит b8: проверка на четность битов от b7 до b0.  Бит b9: дополнение бита b8.  Биты b0 и b1 – это резервные биты (пока значение резервных битов не определено, они должны быть установлены в 0). | | | | | | | | | | |

ТАБЛИЦА 22

Структура размещения данных *Y*:0-1 в первом канале линии B

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бита | | | | | | | | | | | |
| Слово | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| (MSB) |  |  |  |  |  |  |  |  | (LSB) | |
|  | \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Бит 8 | EP | *Y*:1 | *Y*:0 | Резерв. | Резерв. | Резерв. | Резерв. | Резерв. | Резерв. | |
| MSB: старший значащий бит.  LSB: младший значащий бит.  Бит b8: проверка на четность битов от b7 до b0.  Бит b9: дополнение бита b8.  Биты b0 и b5 – это резервные биты (пока значение резервных битов не определено, они должны быть установлены в 0). | | | | | | | | | | |

Рисунок 10

Структура мультиплексного сигнала для 12-битовых сигналов 4:2:2 (*YCBBR*)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота кадров/полей | Разрядность пикселя | Общее количество слов в передаваемом пакете | Общее количество слов данных активного изображения на один передаваемый пакет | Номер слова  а |
| 60 или 60/1,001 полей, 30 или 30/1,001 кадров | 12 битов | 2 200 | 1 920 | 2 199 |
| 50 полей, 25 кадров | 12 битов | 2 640 | 1 920 | 2 639 |
| 24 или 24/1,001 кадра | 12 битов | 2 750 | 1 920 | 2 749 |

## 3.4 Структура мультиплексного сигнала

Слова данных изображения должны передаваться в следующем порядке (см. рис. 11):

Поток данных линии A: *CB*0:2-11, *Y*0:2-11, *CR*0:2-11, *Y*1:2-11, *CB*2:2-11, *Y*2:2-11, *CR*2:2-11,  
*Y*3:2-11...

Поток данных линии B: *A*0, *YCBCR*0:0-1, *A*1, *Y*1:0-1, *A*2, *YCBCR*2:0-1, *A*3, *Y*3:0-1...

рисунок 11

Содержание данных в линии для 12-битовых сигналов 4:2:2 (*YCBBR*)



## 3.5 Вспомогательный сигнал

См. п. 1.4.

# 4 10-битовые сигналы 4:4:4 (*YCBCR*), 4:4:4:4 (*YCBCR* + *A* или *D*) систем 30/P, 30/PsF, 60/I, 25/P, 25/PsF, 50/I, 24/P и 24/PsF

## 4.1 Нумерация отсчетов сигналов источника

Каждая строка компонент *Y*, *CB*, *CR* и *A* или *D* состоит из общего числа отсчетов 2750, 2640 или 2200. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2749, 0–2639 или 0–2199, кроме того, отдельным отсчетам присваиваются индексы, такие как отсчет *Y*135 или отсчет *CB*429.

## 4.2 Потоки данных интерфейса

Поток данных линии A содержит все отсчеты компоненты *Y* плюс четные (0, 2, 4 и т. д.) отсчеты компонент *CB* и *CR*. Поток данных линии B содержит нечетные (1, 3, 5 и т. д.) отсчеты компонент *CB* и *CR* плюс все отсчеты компонент *A* или *D* (см. рис. 12).

рисунок 12

Структура мультиплексного сигнала для 10-битовых сигналов 4:4:4 (*YCBCR*) и 4:4:4:4 (*YCBCR* + *A*)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота кадров/полей | Разрядность пикселя | Общее количество слов в передаваемом пакете | Общее количество слов данных активного изображения на один передаваемый пакет | Номер слова  а |
| 60 или 60/1,001 полей, 30 или 30/1,001 кадров | 10 битов | 2 200 | 1 920 | 2 199 |
| 50 полей, 25 кадров | 10 битов | 2 640 | 1 920 | 2 639 |
| 24 или 24/1,001 кадра | 10 битов | 2 750 | 1 920 | 2 749 |

## 4.3 Структура мультиплексного сигнала

Слова данных изображения должны передаваться в следующем порядке (см. рис. 13):

Поток данных линии A: *CB*0, *Y*0, *CR*0, *Y*1, *CB*2, *Y*2, *CR*2, *Y*3...

Поток данных линии B: *CB*1, *A*0, *CR*1, *A*1, *CB*3, *A*2, *CR*3, *A*3...

рисунок 13

Содержание данных в линии для 10-битовых сигналов 4:4:4 (*YCBCR*) и 4:4:4:4 (*YCBCR* +*A*)



## 4.4 Вспомогательный сигнал

См. п. 1.4.

# 5 12-битовые сигналы 4:4:4 (*YCBCR*) систем 30/P, 30/PsF, 60/I, 25/P, 25/PsF, 50/I, 24/P и 24/PsF

## 5.1 Нумерация отсчетов сигнала источника

Каждая строка компонент *Y*, *CB* и *CR* состоит из общего числа отсчетов 2750, 2640 или 2200. Эти отсчеты обозначаются номерами 0–2749, 0–2639 или 0–2199, кроме того, отдельным отсчетам присваиваются индексы, такие как отсчет *Y*135 или отсчет *CB*429. Отсчеты – это 12-битовые значения сигнала, квантованные в соответствии с уравнениями цифрового кодирования, приведенными в п. 3.1. 10 старших битов 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *Y*135:2-11 или отсчет *CB*429:2-11, а 2 младших бита 12-битовых отсчетов обозначаются индексами, такими как отсчет *Y*135:0-1 или отсчет *CB* 429:0-1. 2 младших бита сигналов *Y*, *CB* и *CR* размещаются в 1-м канале линии В и обозначаются индексами, такими как *Y*, *CB*, *CR*135:0‑1. Кроме того, *n*-й бит сигналов *Y*, *CB* и *CR* обозначается индексом, таким как *Y*:*n.* Структура данных *Y*, *CB*, *CR*:0-1 определяется в п. 3.3.

## 5.2 Потоки данных интерфейса

Поток данных линии А содержит 10 старших битов всех отсчетов компоненты *Y* плюс 10 старших битов всех четных (0, 2, 4 и т. д.) отсчетов компонент *CB*, *CR*. Поток данных линии В содержит 10 старших битов нечетных (1, 3, 5 и т. д.) отсчетов компонент *CB* и *CR* плюс 2 младших бита всех отсчетов компонент *Y*, *CB* и *CR* (cм. рис. 14).

рисунок 14

Структура мультиплексного сигнала для 12-битовых сигналов 4:4:4 (*YCBCR*)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота кадров/полей | Разрядность пикселя | Общее количество слов в передаваемом пакете | Общее количество слов данных активного изображения на один передаваемый пакет | Номер слова  а |
| 60 или 60/1,001 полей, 30 или 30/1,001 кадров | 12 битов | 2 200 | 1 920 | 2 199 |
| 50 полей, 25 кадров | 12 битов | 2 640 | 1 920 | 2 639 |
| 24 или 24/1,001 кадра | 12 битов | 2 750 | 1 920 | 2 749 |

## 5.3 Структура мультиплексного сигнала

Слова видеоданных должны передаваться в следующем порядке (см. рис. 15):

Поток данных линии A: *CB*0:2-11, *Y*0:2-11, *CR*0:2-11, *Y*1:2-11, *CB*2:2-11, *Y*2:2-11, *CR*2:2-11, *Y*3:2-11...

Поток данных линии B: *CB*1:2-11, *YCBCR*0:0-1, *CR*1:2-11, *YCBCR*1:0-1, *CB*3:2-11, *YCBCR*2:0-1, *CR*3:2‑11, *YCBCR*3:0-1...

рисунок 15

Содержание данных в линии для 12-битовых сигналов 4:4:4 (*YCBCR*)



## 5.4 Значения расширенной полезной информации (изображения)

ТАБЛИЦА 23

Определения идентификатора расширенной полезной информации (изображения) для видеосигналов 1920 × 1080 на двухканальных цифровых интерфейсах высокой четкости

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) развертка | Количество активных отсчетов по горизонтали 1 920 (0) или зарезервирован (1) | Назначение каналов двухканальной линии Линия A (0) или линия B (1) |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1) или неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 0 | Частота кадров 24 Гц (3h), 24/1,001 Гц (2h),  25 Гц (5h), 30 Гц (7h) 30/1,001 Гц (6h) | Структура дискретизации4:4:4 *RGB* (2h),  4:4:4:4 *RGB+A* (6h) 4:4:4:4 *RGB+D* (Ah) 4:4:4 *Y*, *CB*, *CR* (1h) 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) 4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR+*A (4h)  4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR+*D (8h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 1 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 1 | Разрядность 8-битовая (0h),  10-битовая (1h) 12-битовая (2h)  зарезервирован (3h) |
| Бит 0 | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Термин 4:4:4 идентифицирует коэффициент дискретизации компоненты независимо от разрешения.

Линия A и линия B должны определяться идентификатором полезной информации нагрузки при значении байта 1, равном 87h.

Идентификатор полезной информации должен иметься в наличии для данного применения и должен быть размещен в области вспомогательных данных сразу за последовательностью слов EAV-LN-CRC в канале Y линии А и линии В.

При наличии области вспомогательных данных рекомендуется располагать пакеты вспомогательных данных в следующих строках:

1125I (поле 1): Строка 10;

1125I (поле 2): Строка 572.

Дополнение 2   
к Приложению 1

Применения одноканального последовательного цифрового интерфейса высокой четкости 3 Гбит/с для преобразования двухканального формата 1,5 Гбит/с в одноканальный 3 Гбит/с

Одноканальный последовательный цифровой интерфейс высокой четкости 3 Гбит/с может также использоваться для передачи исходных ТВЧ сигналов, имеющих форматы, перечисленные в таблице 19 Дополнения 1 к Приложению 1.

# 1 Двухканальный источник

Два параллельных 10-битовых интерфейса с одинаковой структурой строк и кадров, имеющие синхронизацию битов и спроектированные в соответствии с настоящей Рекомендацией, должны быть преобразованы в 20-битовый виртуальный интерфейс, состоящий из двух потоков данных – первый поток данных и второй поток данных.

Первый поток данных должен содержать все 10-битовые слова данных интерфейса линии А, а второй поток данных должен содержать все слова данных интерфейса линии В, как показано на рис. 16.

Подробности преобразования линии A и линии B описаны в п. 1–5 Дополнения 1 к Приложению 1 настоящей Рекомендации.

Спроектированные подобным образом 10-битовые интерфейсы должны содержать слова кодов опорных синхросигналов (SAV/EAV, номера строк и коды CRC на основе строк, как определено в данной Рекомендации).

Каждый параллельный 10-битовый интерфейс должен быть выровнен по строкам и словам с частотой интерфейса 148,5 МГц или 148,5/1,001 МГц.

Расширенные форматы источников, перечисленные в таблице 19, рассматриваются в данном Дополнении.

## 1.1 Преобразование данных

Двухканальные данные преобразуются в поток одноканальных данных, как показано на рис. 16А и 16В.

На рис. 16A показано общее преобразование. На рис. 16B показано преобразование компонент *R*, *G*, *B*+A.

Линия А соответствует потоку данных 1, линия В соответствует потоку данных 2.

## 1.2 Идентификатор полезной информации

Идентификатор полезной информации (см. таблицу 25) должен иметься в наличии для данного применения и должен быть размещен в горизонтальной области вспомогательных данных канала Y линии А и линии В.

Данный идентификатор полезной информации должен соответствовать формату данных идентификатора нагрузки, определенному в Рекомендации МСЭ-R BT.1614. 4-байтовый идентификатор нагрузки должен быть размещен в горизонтальной области гашения интерфейса непосредственно за последовательностью слов EAV-LN-CRC.

При наличии вспомогательных данных рекомендуется располагать пакеты вспомогательных данных в следующих строках:

1125I (поле 1): Строка 10;

1125I (поле 2): Строка 572.

рисунок 16A

Одноканальное преобразование данных 3 Гбит/с – общая схема



рисунок 16B

Одноканальное преобразование данных 3 Гбит/с – информативный пример для *R*, *G*, *B+A*



ТАБЛИЦА 24

Параметры синхронизации потока данных (см. рис. 16B)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Символ | Параметр | Значение | |
| 60I | 50I |
| *T* | Период параллельных тактовых импульсов (нс) | 1 000/148,5 (1 001/148,5) | 1 000/148,5 |
| *Ts* | Период синхронизации мультиплексного параллельного потока | T/2 | |
| *m* | Цифровая строка в параллельном потоке данных | 4 400 | 5 280 |
| *k* | Гашение цифровой строки в параллельном потоке данных | 560 | 1 440 |
| *n* | Вспомогательные данные или данные гашения в параллельном потоке данных | 536 | 1 416 |
| *ms* | Цифровая строка в мультиплексном параллельном потоке данных | 8 800 | 10 560 |
| *ks* | Гашение цифровой строки в мультиплексном параллельном потоке данных | 1 120 | 2 880 |
| *ns* | Вспомогательные данные или данные гашения в мультиплексном параллельном потоке данных | 1 072 | 2 832 |

ТАБЛИЦА 25

Идентификатор расширенной полезной информации (изображения)   
для одноканальной линии 3 Гбит/с

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| Бит 7 | 1 | Транспортировка: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 6 | 0 | Изображение: чересстрочная (0) или прогрессивная (1) развертка | Количество активных отсчетов по горизонтали 1 920 (0) или зарезервирован (1) | Назначение каналов двухканальной линии  Линия A (0) или линия B (1) |
| Бит 5 | 0 | Зарезервирован | Формат изображения 16:9 (1) или неизвестен (0) | Зарезервирован |
| Бит 4 | 0 | Зарезервирован | Зарезервирован | Зарезервирован |
| Бит 3 | 1 | Частота кадров  24 Гц (3h), 24/1,001 Гц (2h), 25 Гц (5h), 30 Гц (7h) 30/1,001 Гц (6h) | Структура дискретизации 4:4:4 *RGB* (2h), 4:4:4:4 *RGB*+*A* (6h) 4:4:4:4 *RGB*+*D* (Ah) 4:4:4 *Y*, *CB*, *CR* (1h) 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR* (0h) 4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR*+*A* (4h)  4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR*+*D* (8h) | Зарезервирован |
| Бит 2 | 0 | Зарезервирован |
| Бит 1 | 1 | Разрядность 8-битовая (0h),  10-битовая (1h) 12-битовая (2h) зарезервирован (3h) |
| Бит 0 | 0 |

**Байт 1** Должен иметь значение (8Ah).

Байт 2

Второй байт должен использоваться для идентификации частоты кадров, а также структуры изображения и транспортировки.

Бит b7 должен использоваться для идентификации того, использует ли цифровой интерфейс прогрессивную или чересстрочную структуру транспортировки, при этом:

b7 = (0) идентифицирует транспортировку как чересстрочную;

b7 = (1) идентифицирует транспортировку как прогрессивную.

Бит b6 должен использоваться для идентификации структуры изображения (прогрессивной или чересстрочной) следующим образом:

b6 = (0) идентифицирует чересстрочную структуру;

b6 = (1) идентифицирует прогрессивную структуру.

Биты от b5 до b4 должны быть установлены в (0).

Биты с b3 по b0 следует использовать для идентификации частоты кадров в герцах:

(2h) должен определять частоту 24/1,001 Гц;

(3h) должен определять частоту 24 Гц;

(5h) должен определять частоту 25 Гц;

(6h) должен определять частоту 30/1,001 Гц;

(7h) должен определять частоту 30 Гц.

Байт 3

Третий байт следует использовать для идентификации формата изображения и структуры дискретизации полезной информации.

Бит b6 следует использовать для идентификации количества пикселей по горизонтали:

(0) 1920 пикселей;

(1) зарезервирован.

Бит b5 следует использовать для идентификации формата изображения:

(0) формат изображения неизвестен;

(1) изображение 16:9.

Биты от b3 до b0 байта 3 следует использовать для идентификации структуры дискретизации.

(2h) должен определять 4:4:4 *RGB*;

(6h) должен определять 4:4:4:4 *RGB+A*;

(Ah) должен определять 4:4:4:4 *RGB+D*;

(1h) должен определять 4:4:4 *Y*, *CB*, *CR*;

(0h) должен определять 4:2:2 *Y*, *CB*, *CR*;

(4h) должен определять 4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR*+*A*;

(8h) должен определять 4:2:2:4 *Y*, *CB*, *CR*+*D*.

Биты b7 и b4 должны быть зарезервированы и установлены в (0).

Байт 4

Биты от b7 до b2 резервируются и устанавливаются в (0).

Биты b1 и b0 следует использовать для идентификации разрядности:

(0h) должен определять 8 битов в выборке;

(1h) должен определять 10 битов в выборке;

(2h) должен определять 12 битов в выборке.

Дополнение 3   
к Приложению 1   
(Информативное)  
  
Преобразование формата изображения 1920 × 1035, соответствующего Рекомендации МСЭ-R BT.709, часть 1

Для того чтобы преобразовать существующие активные изображения, состоящие из 1035 активных строк, в цифровой интерфейс, соответствующий Рекомендации МСЭ-R BT.1120, и обеспечить совместимость центра изображения с изображениями, состоящими из 1080 активных строк, необходимо выполнить следующие преобразования:

– активные строки поля 1 должны быть преобразованы в строки интерфейса с номерами 32‑548;

– активные строки поля 2 должны быть преобразованы в строки интерфейса с номерами 596‑1113.

Приложение 2  
  
Последовательное цифровое контрольное поле   
для использования в цифровых интерфейсах ТВЧ

# 1 Сфера применения

В настоящем Приложении определяются цифровые испытательные сигналы, предназначенные для оценки низкочастотного отклика оборудования для обработки последовательных цифровых видеосигналов ТВЧ. Хотя желаемые низкочастотные эффекты могут создавать многие сигналы, определены два специальных сигнала для проверки правильности коррекции характеристик кабельного канала и синхронизации системы ФАПЧ соответственно. Раньше эти два сигнала в разговорной речи называли "патологическими сигналами".

# 2 Общие соображения

Автоматический эквалайзер возбуждается сигналом с максимальным количеством единиц или нулей, с редкими одиночными импульсами противоположного уровня, следующими с периодом тактовой частоты. Система ФАПЧ возбуждается сигналом, имеющим максимальную низкочастотную составляющую; т. е. сигналом, в котором период времени между переходами от уровня к уровню максимален.

**2.1** При кодировании канала последовательного цифрового сигнала, определенного в настоящей Рекомендации, используется скремблирование и кодирование в форму NRZI, выполняемое путем конкатенации двух следующих функций:

*G*1 (*x*)  *x*9  *x*4  1, *G*2 (*x*)  *x*  1.

В результате кодирования канала в выходных данных *G*2 (*x*) могут быть получены длинные цепочки нулей, если при приходе определенных слов скремблер *G*1 (*x*) находится в определенном состоянии. Это состояние будет появляться регулярно; следовательно, непрерывное поступление определенных слов данных будет приводить к возникновению низкочастотных эффектов.

**2.2** Хотя самая длинная серия нулей в параллельных данных (40 последовательных нулей) будет возникать во время слов последовательности опорных синхросигналов EAV/SAV (TRS), частота случаев, когда скремблирование слов TRS совпадает с требуемым состоянием скремблера, что необходимо для создания соответствующего условия возбуждения, мала. В те моменты, когда возникает такое совпадение, генерируемый возбуждающий сигнал оказывается таким кратковременным, что его просто недостаточно для максимального возбуждения эквалайзера и системы ФАПЧ.

**2.3** В тех сегментах цифрового видеосигнала, где расположены данные (кроме слов TRS в сигналах EAV или SAV и слов флага данных ANC), значения отсчетов ограничены так, чтобы исключить уровни данных 0(10)–3(10) и 1020(10)–1023(10) (000h–003h и 3FCh–3FFh в 10‑битовом шестнадцатеричном представлении, см. Примечание 1). В результате такого ограничения самая длинная цепочка нулей на входе скремблера, состоящая из 16 нулей (битов), будет возникать, когда после значения отсчета 512(10) (200h) следует значение от 4(10) (004h) до 7(10) (007h). Такая ситуация может привести к появлению серии из максимум 26 последовательных нулей в выходном сигнале NRZI, что также недостаточно для максимального возбуждения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В рамках настоящего Приложения содержимое цифрового слова выражается как в десятичной, так и в шестнадцатеричной форме. Например, двоичное слово 1001000101 может быть выражено как 581(10) или как 245h.

**2.4** Другие конкретные слова данных в сочетании с определенными состояниями скремблера могут генерировать повторяющийся низкочастотный последовательный сигнал на выходе до тех пор, пока следующий сигнал EAV или SAV не приведет к изменению состояния скремблера. Именно такие комбинации слов данных формируют основу для испытательных сигналов, определяемых в этом Приложении.

**2.5** Поскольку компонентный цифровой сигнал – это перемежение компонент *Y*/*C*, можно получить практически любую перестановку соответствующих пар данных в слове в пределах всей области активного изображения путем определения конкретного цветного поля при отсутствии шумов. Некоторые из этих перестановок значений пар данных будут давать желаемые низкочастотные эффекты.

# 3 Данные контрольного поля

**3.1** Тестирование эквалайзера приемника выполняется путем подачи последовательного цифрового сигнала с максимально возможной постоянной составляющей. Непрерывно применяя последовательность 768(10) (300h), 408(10) (198h) к отсчетам *C* и *Y* (соответственно) во время активной строки, можно получить повторяющийся сигнал, состоящий из 19 последовательных состояний с высоким (низким) уровнем, за которыми следует одно состояние с низким (высоким) уровнем, как только на скремблере возникают необходимые начальные условия. Манипулируя уровнями 19 последовательных состояний, можно получить сигнал любой полярности. Если примерно половина поля будет состоять из непрерывных строк, содержащих такую последовательность, то в нескольких строках можно создать требуемое начальное условие для скремблера, что приведет в результате к возникновению необходимых условий для тестирования эквалайзера.

**3.2** Тестирование системы ФАПЧ приемника выполняется путем создания последовательного цифрового сигнала с максимально возможной низкочастотной составляющей и минимально возможной высокочастотной составляющей (т. е. с наименьшей частотой переходов между уровнями). Непрерывно применяя последовательность 512(10) (200h), 272(10) (110h) к отсчетам *C* и *Y* (соответственно) во время активной строки, можно получить повторяющийся сигнал, состоящий из 20 последовательных состояний с высоким (низким) уровнем, за которыми следует 20 состояний с низким (высоким) уровнем, как только на скремблере возникают необходимые начальные условия. Если примерно половина поля будет состоять из непрерывных строк, содержащих такую последовательность, то в нескольких строках можно создать требуемые начальные условия для скремблера, что приведет в результате к возникновению необходимых условий для тестирования системы ФАПЧ.

**3.3** Поскольку при тестировании эквалайзера генерируется последовательный цифровой сигнал со смещением, должны быть предприняты меры для того, чтобы это смещение имело две полярности. Чтобы изменить полярность смещения при переходе от кадра к кадру, общая сумма всех битов во всех словах данных во всех строках поля видеосигнала должна быть нечетной.

Для того чтобы полярность смещения могла меняться часто, слово данных одного отсчета *Y* в сигнале должно изменяться от 480(10) (198h) до 400(10) (190h) (меняется всего 1 бит данных) через кадр. В результате полярность смещения меняется с частотой кадров, независимо от того, является сумма битов исходного кадра четной или нечетной. Слово данных, в котором происходит замена значения, является первым отсчетом сигнала *Y* в первой строке активного изображения каждого второго кадра. В таблице 24 перечислены конкретные слова и строки для каждого формата сигнала, которые используются в качестве слов управления полярностью.

**3.4** Если последовательности 768(10) (300h), 408(10) (198h) и 512(10) (200h), 272(10) (110h), применить к отсчетам *C* и *Y*, то можно получить оттенки пурпурного и серого цвета соответственно. Меняя порядок отсчетов *C* и *Y* для каждой из этих двух последовательностей, получим более светлые и темные оттенки зеленого цвета соответственно. В таблице 26 показан один способ упорядочения каждой из двух последовательностей, однако данное Приложение допускает любой способ упорядочения значений данных для каждой из последовательностей.

Если порядок, описанный в п. 3.1, изменить на обратный, то слово управления полярностью, о котором говорилось в п. 3.3, изменит свое значение и станет равным 512(10) (200h). Слово управления полярностью в любом случае располагается в первом отсчете *Y* в первой активной строке изображения в поле (полях), указанном в п. 3.3.

# 4 Контрольное поле последовательного цифрового интерфейса (SDI)

Распределение данных в контрольном поле SDI показано на рис. 16 для различных стандартов сигнала. Конкретные распределения значений отсчетов приведены в таблице 26. В каждом поле указывается некий диапазон строк, а не просто одна строка, в котором сигнал переходит из состояния, предназначенного для тестирования эквалайзера, в состояние, пригодное для тестирования системы ФАПЧ. Хотя с технической точки зрения не имеет значения, какая конкретная строка выбрана из диапазона строк, точка перехода должна сохраняться от кадра к кадру и от поля к полю (в случае форматов сигнала с чересстрочной разверткой).

ТАБЛИЦА 26

Значения отсчетов в контрольном поле SDI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система | | 60/I, 30/PsF, 50/I, 25/PsF, 24/PsF | 60/P, 30/P, 50/P, 25/P, 24/P |
| Количество активных отсчетов *Y* на строку | | 1 920 | |
| Количество активных строк | | 1 080 | |
| Испытательный сигнал эквалайзера | Первая строка | 21 (поле/сегмент 1) | 42 |
|  | 584 (поле/сегмент 2) |  |
| Последняя строка (диапазон) | 287–293 (поле/сегмент 1) | 578–585 |
|  | 850–856 (поле/сегмент 2) |  |
| Значения данных(1) | Отсчеты | |
| 768(10) *CB* | 0 ... 3 836 | |
| 408(10) *Y* | 1 ... 3 837 | |
| 768(10) *CR* | 2 ... 3 838 | |
| 408(10) *Y* | 3 ... 3 839 | |
| Слово управления полярностью | (Каждый второй кадр) | |
| Значение данных(1), (2) 400(10) *Y* | Строка 21 Отсчет 1 | Строка 42 Отсчет 1 |

ТАБЛИЦА 26 (*окончание*)

Значения отсчетов в контрольном поле SDI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система | | | 60/I, 30/PsF, 50/I, 25/PsF, 24/PsF | 60/P, 30/P, 50/P, 25/P, 24/P |
| Испытательный сигнал ФАПЧ | | Первая строка (диапазон)(3) | 288–294 (поле/сегмент 1) | 579–586 |
|  | 851–857 (поле/сегмент 2) |  |
| Последняя строка | 560 (поле/сегмент 1) | 1 121 |
|  | 1 123 (поле/сегмент 2) |  |
| Значения данных(1) | Отсчеты | |
| 512(10) *CB* | 0 ... 3 836 | |
| 272(10) *Y* | 1 ... 3 837 | |
| 512(10) *CR* | 2 ... 3 838 | |
| 272(10) *Y* | 3 ... 3 839 | |
| (1) Порядок значений данных для каждой пары значений отсчетов может быть изменен на обратный. Если принят порядок отсчетов, обратный тому, что указан в данной таблице, то слово управления полярностью будет (512(10) *Y* ) (см. п. 3.4).  (2) Слово изменения полярности представляет собой замену первого отсчета сигнала *Y* в активной области изображения каждого второго кадра (см. п. 3.3).  (3) Предусмотрен диапазон номеров строк для перехода от одного испытательного сигнала к другому. Момент перехода  в пределах этого диапазона строк должен быть одинаковым для всех полей (см. п. 4). | | | |

рисунок 17

Контрольное поле SDI

|  |  |
| --- | --- |
|  | Вертикальный интервал гашения |
| EAV  SAV     Горизонтальный интервал гашения | Первая строка активного изображения  1-я половина активного поля 768(10), 408(10) для тестирования эквалайзера(1) |
| 2-я половина активного поля 512 (10), 272 (10) для тестирования ФАПЧ(1)   Последняя строка активного изображения |
| (1) Порядок значений данных для каждой пары значений отсчетов может быть изменен на обратный (см. п. 3.4). | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* В мае 2012 года 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла в настоящую Рекомендацию редакционные поправки в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Также включены значения частоты кадров 60/1,001, 30/1,001 и 24/1,001 Гц. [↑](#footnote-ref-2)
3. Существующие (традиционные) сигналы, соответствующие Рекомендации МСЭ-R BT.709, часть 1: См. Дополнение 3 к Приложению 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Цифровая скорость 3 Гбит/с – это типичное терминологическое значение; фактическая скорость составляет 2,97 Гбит/с и 2,97/1,001 Гбит/с. [↑](#footnote-ref-4)