**التوصيـة ITU-R  BT.1306-6  
(2011/12)**

**طرائق تصحيح الأخطاء وترتيل المعطيات والتشكيل والإرسال في الإذاعة  
التلفزيونية الرقمية للأرض**

**السلسلة BT**

**الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) | |
| **BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)** | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة | |
| **P** انتشار الموجات الراديوية | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2012

© ITU 2012

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R  BT.1306-6

طرائق تصحيح الأخطاء وترتيل المعطيات والتشكيل والإرسال   
في الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض

(المسألة (ITU-R 31/6

(2011-2011-2009-2006-2005-2000-1997)

مجال التطبيق

تتناول هذه التوصية طرائق تصحيح الأخطاء وترتيل المعطيات والتشكيل والإرسال في أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية الحالية للأرض.

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أن بعض الإدارات تستعمل منذ عام 1997 الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB) في نطاقات الموجات المترية والديسيمترية (VHF/UHF)؛

ب) أن الإذاعة DTTB يجب أن تتلاءم مع القنوات القائمة 6 و7 وMHz 8 المخصصة للإرسال التلفزيوني التماثلي؛

ج) أنه قد يكون من المستحسن دعم الإرسال المتزامن لتراتب سويات النوعية المتداخلة (بما في ذلك التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) والتلفزيون محسّن الوضوح (EDTV) والتلفزيون مقيس الوضوح ((SDTV) داخل قناة واحدة؛

د ) أنه قد يكون من الضروري لخدمات الإذاعة DTTB أن تتعايش لفترة مؤقتة مع إرسالات التلفزيون التماثلي القائمة؛

ﻫ ) أن عدة أنماط من التداخل منها التداخل في نفس القناة والتداخل في القناة المجاورة وضوضاء الإشعال والتداخل بسبب المسيرات المتعددة وتشوهات أخرى في الإشارة، توجد في نطاقات الموجات المترية والديسيمترية (VHF/UHF)؛

و ) أن وجود أوجه تآلف مع وسائط بديلة مثل الكبل أو الساتل قد يكون مفيداً على صعيد مخطط التشفير الخارجي؛

ز ) أن من الضروري أن يكون تزامن الرتل قادراً على مقاومة التداخل في القنوات التي تتعرض إلى أخطاء الإرسال؛

ح) أن من المستحسن أن تتكيف بنية الرتل مع القنوات التي لها معدلات بتات مختلفة؛

ط) أن من الممكن إدخال طريقة تشكيل الموجة الحاملة الوحيدة وطريقة تشكيل الموجات الحاملة المتعددة على حد السواء؛

ي) أن من المستحسن وجود أقصى قدر ممكن من التآلف بين خصائص الأنظمة؛

ك) أن من المستحسن وجود أقصى قدر ممكن من التآلف بين الإرسالات التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTT) التي ينبغي لها أن تتعايش مع إرسالات التلفزيون التماثلي القائمة والإرسالات التي لا يطلب منها ذلك؛

ل) أن أنظمة التلفزيون الرقمية للأرض (DTTB) التي اقترحت في أوقات مختلفة، بناءً على التطور السريع للتكنولوجيات الرقمية، تفتح المجال أمام إمكانيات وخدمات جديدة جذابة؛

م ) أن انتقاء أحد خيارات التشكيل يحتاج إلى الاستناد إلى شروط محددة مثل موارد الطيف والسياسات المطبقة ومتطلبات التغطية وبنية الشبكة القائمة وشروط الاستقبال ونمط الخدمة المطلوبة والتكلفة بالنسبة للمستهلك وجهات البث،

توصـي

**1** الإدارات التي ترغب في إدخال الإذاعة DTTB باستعمال إحدى عائلات طرائق تصحيح الأخطاء والترتيل والتشكيل والإرسال التي يرد وصفها في الملحق 1.

الملحق 1

يحتوي الجدول 1أ ) على المعطيات الخاصة بالأنظمة ذات الموجة الحاملة الوحيدة، ويحتوي الجدول 1ب) على المعطيات الخاصة بالأنظمة متعددة الموجات الحاملة، ويحتوي الجدول 1ج) على المعطيات الخاصة بالأنظمة متعددة الموجات الحاملة مع تقطيع النطاق RF، ويحتوي الجدول 1 د) على المعطيات الخاصة بالأنظمة المشتركة الوحيدة والمتعددة الموجات الحاملة.

وترد مواصفات الأنظمة A وB وC وD في التذييلات 1 و2 و3 و4.

يحتوي التذييل 5 بالملحق 1 على مبادئ توجيهية بشأن الاختيار بين الأنظمة A وB وC وD.

الجـدول 1

معلمات أنظمة الإرسال DTTB

أ ) أنظمة بموجة حاملة وحيدة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | MHz 6 | MHz 7 | MHz 8 |
| 1 | عرض النطاق المستعمل | MHz 5,38 (dB 3–) | MHz 6,00 (dB 3–) | MHz 7,00 (dB 3–) |
| 2 | عدد الموجات الحاملة المشعة | 1 | 1 | 1 |
| 3 | طريقة التشكيل | 8-VSB | 8-VSB | 8-VSB |
| 4 | وظيفة قولبة الطيف | القطع بجذر جيب التمام المرفوع %5,8 = *R* | القطع بجذر جيب التمام المرفوع %8,3 = *R* | القطع بجذر جيب التمام المرفوع %7,1 = R |
| 5 | شغل القنوات | انظر التوصية ITU-R BT.1206 | – | – |
| 6 | مدة الرمز الفعّالة | ns 92,9 | ns 83,3 | ns 71,4 |
| 7 | المدة الإجمالية للرمز أو للمقطع | μs 77,3 (مقطع) | μs 69,3 (مقطع) | μs 59,4 (مقطع) |
| 8 | مدة إرسال الرتل | ms 48,4 | ms 43,4 | ms 37,2 |
| 9 | تسوية القناة |  |  |  |
| 10 | تشذير داخلي | 12  (قطارات مشفرة تشفيراً  مستقلاً ومشذرة زمنياً) | 24  (قطارات مشفرة تشفيراً  مستقلاً ومشذرة زمنياً) | 28  (قطارات مشفرة تشفيراً  مستقلاً ومشذرة زمنياً) |
|  | القناة الداخلية | شبكية 2/3 = *R* شبكية سلساليةR = 1/2 أو 1/4 | شبكية 2/3 = *R* شبكية سلساليةR = 1/2 أو 1/4 | شبكية 2/3 = *R* شبكية سلساليةR = 1/2 أو 1/4 |
| 11 | شفرة ريد-سولومون (RS) لقناة خارجية | RS (207، 187، 10 = *T*) سلسالية RS (184، 164، 10 = *T*) | RS (207، 187، 10 = *T*) سلسالية RS (184، 164، 10 = *T*) | RS (207، 187، 10 = *T*) سلسالية RS (184، 164، 10 = *T*) |
| 12 | تشذير خارجي | تتابع تلافيفي ذو 52 مقطعاً مع تشذير البايتات، | تتابع تلافيفي ذو 52 مقطعاً مع تشذير البايتات، | تتابع تلافيفي ذو 52 مقطعاً مع تشذير البايتات، |
|  |  | تتابع سلسالي ذو 46 مقطعاً مع تشذير البايتات | تتابع سلسالي ذو 46 مقطعاً مع تشذير البايتات | تتابع سلسالي ذو 46 مقطعاً مع تشذير البايتات |
| 13 | عشوائية المعطيات/تشتت الطاقة | PRBS ذو 16 بتة | PRBS ذو 16 بتة | PRBS ذو 16 بتة |

الجـدول 1 *(تابع)*

أ ) أنظمة بموجة حاملة وحيدة (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | MHz 6 | MHz 7 | MHz 8 |
| 14 | تزامن الوقت/التردد | تزامن المقاطع، موجة حاملة دليلة | تزامن المقاطع، موجة حاملة دليلة | تزامن المقاطع، موجة حاملة دليلة |
| 15 | تزامن الرتل | تزامن الرتل | تزامن الرتل | تزامن الرتل |
| 16 | تسوية المعطيات | تزامن الرتل، PN.511 و3 × PN.63 | تزامن الرتل، PN.511 و3 × PN.63 | تزامن الرتل، PN.511 و3 × PN.63 |
| 17 | التعرف على هوية أسلوب الإرسال | رمز الأسلوب في تزامن الرتل | رمز الأسلوب في تزامن الرتل | رمز الأسلوب في تزامن الرتل |
| 18 | معدل المعطيات الصافي | تبعاً لمعدل تشكيل الشفرة  4,23-Mbit/s 19,39 | تبعاً لمعدل تشكيل الشفرة  4,72-Mbit/s 21,62 | تبعاً لمعدل تشكيل الشفرة  5,99-Mbit/s 27,48 |
| 19 | نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في قناة بضوضاء غوسية بيضاء مضافة (AWGN) | تبعاً لتشفير القناة dB 15,19، dB 9,2، (1)dB 6,2، (2) | تبعاً لتشفير القناة dB 15,19، dB 9,2، (2)dB 6,2 | تبعاً لتشفير القناة dB 15,19، dB 9,2، (2)dB 6,2 |

ب) أنظمة بموجات حاملة متعددة

|  | المعلمات | موجات حاملة متعددة MHz 6 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 7 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 8 (OFDM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عرض النطاق المستعمل | MHz 5,71 | MHz 6,66 | MHz 7,61 |
| 2 | عدد الموجات الحاملة المشعة | 1 705 ( أسلوب 2k)(3) 3 409 (أسلوب 4k) 6 817 (أسلوب 8k) | 1 705 ( أسلوب 2k)(3) 3 409 (أسلوب 4k) 6 817 (أسلوب 8k) | 1 705 ( أسلوب 2k)(3) 3 409 (أسلوب 4k) 6 817 (أسلوب 8k) |
| 3 | أسلوب التشكيل | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) |
| 4 | طريقة التشكيل | QPSK، 16-QAM، 64‑QAM، MR‑16-QAM، (4)MR‑64‑QAM | QPSK، 16-QAM، 64‑QAM، MR‑16-QAM، (4)MR-64-QAM | QPSK، 16-QAM، 64‑QAM، MR‑16-QAM، (4)MR-64-QAM |
| 5 | شغل القنوات |  | انظر التوصية  ITU-R BT.1206 | انظر التوصية  ITU-R BT.1206 |
| 6 | مدة الرمز الفعّالة | μs 298,67 (أسلوب 2k) μs 597,33 (أسلوب 4k) μs 1 194,67 (أسلوب 8k) | μs 256 (أسلوب 2k) μs 512 (أسلوب 4k) μs 1 024 (أسلوب 8k) | µs 224 (أسلوب 2k) µs 448 (أسلوب 4k) μs 896 (أسلوب 8k) |
| 7 | المباعدة بين الموجات الحاملة | Hz 3 348,21 (أسلوب 2k) Hz 1 674,11 (أسلوب 4k) Hz 837,05 (أسلوب 8k) | Hz 3 906 (أسلوب 2k) Hz 1 953 (أسلوب 4k) Hz 976 (أسلوب 8k) | Hz 4 464 (أسلوب 2k) Hz 2 232 (أسلوب 4k) Hz 1 116 (أسلوب 8k) |

الجـدول 1 *(تابع)*

ب) أنظمة بموجات حاملة متعددة *(تابع)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | موجات حاملة متعددة MHz 6 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 7 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 8 (OFDM) |
| 8 | مدة فترة الحراسة | 1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من مدة الرمز الفعّالة 9,33، 18,67،37,33 ، µs 74,67 (أسلوب 2k) 18,67، 37,33، 74,67، 149,33 (أسلوب 4k) 37,33، 74,67، 149,33، µs 298,67  (أسلوب 8k) | 1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من مدة الرمز الفعّالة 8، 16، 32، µs 64  (أسلوب 2k) 16، 32، 64، µs 128  (أسلوب 4k) 32، 64، 128، µs 256  ( أسلوب 8k) | 1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من مدة الرمز الفعّالة 7، 14، 28، µs 56  (أسلوب 2k) 14، 28، 56، µs 112  (أسلوب 4k) 28، 56، 112، µs 224  ( أسلوب 8k) |
| 9 | المدة الإجمالية للرمز | 308,00، 317,33، 336,00، μs 373,33 (أسلوب 2k) 616,00، 634,67، 672,00، µs 746,67 (أسلوب 4k) 1 232,00، 1 269,33، 1 344,00، 1 493,33 μs (أسلوب 8k) | 264، 272، 288، µs 320  (أسلوب 2k) 528، 544، 576، µs 640  (أسلوب 4k) 1 048، 1 088، 1 152، μs 1 280 ( أسلوب 8k) | 231، 238، 252، µs 280  (أسلوب 2k) 462، 476، 504، µs 560  (أسلوب 4k) 924، 952، 1 008، μs 1 120 ( أسلوب 8k) |
| 10 | مدة إرسال الرتل | 68 رمزاً OFDM. يتكون الرتل الثانوي من 4 أرتال | 68 رمزاً OFDM. يتكون الرتل الثانوي من 4 أرتال | 68 رمزاً OFDM. يتكون الرتل الثانوي من 4 أرتال |
| 11 | شفرة قناة داخلية | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 مع 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 مع 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 مع 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 |
| 12 | تشذير داخلي | تشذير البتات مختلط مع تشذير أساسي أو متعمق(5) للرموز | تشذير البتات مختلط مع تشذير أساسي أو متعمق(5) للرموز | تشذير البتات مختلط مع تشذير أساسي أو متعمق(5) للرموز |
| 13 | شفرة ريد-سولومون (RS) لقناة خارجية | RS (204، 188، 8 = *T*) | RS (204، 188، 8 = *T*) | RS (204، 188، 8 = *T*) |
| 14 | تشذير خارجي | تشذير تلافيفي لشبه البايتات، *I* = 12 | تشذير تلافيفي لشبه البايتات، *I* = 12 | تشذير تلافيفي لشبه البايتات، *I* = 12 |
| 15 | عشوائية المعطيات/تشتت الطاقة | PRBS | PRBS | PRBS |
| 16 | تزامن الوقت/التردد | موجات حاملة دليلة(6) | موجات حاملة دليلة(6) | موجات حاملة دليلة(6) |
| 17 | شفرة ريد-سولومون (RS) لقناة خارجية IP | (7)MPE-FEC RS (255,191) | (7)MPE-FEC RS (255,191) | (7)MPE-FEC RS (255,191) |
| 18 | تقليل استهلاك المستقبل من الطاقة | تشريح الزمن(8) | تشريح الزمن(8) | تشريح الزمن(8) |

الجـدول 1 *(تابع)*

ب) أنظمة بموجات حاملة متعددة *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | موجات حاملة متعددة MHz 6 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 7 (OFDM) | موجات حاملة متعددة MHz 8 (OFDM) |
| 19 | تشوير معلمات الإرسال (9)(TPS) | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TPS | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TPS | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TPS |
| 20 | نسق قطار نقل النظام | MPEG-2 TS | MPEG-2 TS | MPEG-2 TS |
| 21 | معدل المعطيات الصافي | يتوقف على التشكيل ومعدل التشفير وفترة الحراسة 3,69)-Mbit/s 23,5  بالنسبة إلى الأساليب غير التراتبية)(10) | يتوقف على التشكيل ومعدل التشفير وفترة الحراسة 4,35)-Mbit/s 27,71  بالنسبة إلى الأساليب غير التراتبية)(10) | يتوقف على التشكيل ومعدل التشفير وفترة الحراسة 4,98)-Mbit/s 31,67  بالنسبة إلى الأساليب غير التراتبية)(10) |
| 22 | نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في قناة AWGN | يتوقف على التشكيل وشفرة القناة 3,1-20,1 (11)dB | يتوقف على التشكيل وشفرة القناة 3,1-20,1 (11)dB | يتوقف على التشكيل وشفرة القناة 3,1-20,1 (11)dB |

ج) أنظمة بموجات حاملة متعددة مع تقطيع نطاق التردد الراديوي(12)

|  | المعلمات | موجات حاملة متعددةMHz 6 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 7 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 8 (مقطع (OFDM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عدد المقاطع(Ns) | (13)13 | (13)13 | (13)13 |
| 2 | عرض نطاق المقطع (Bws) | 6 000/14 = kHz 428,57 | 7 000/14 = kHz 500 | 8 000/14 = kHz 571,428 |
| 3 | عرض النطاق المستعمل (Bw) | Bw × Ns + Cs MHz 5,575 (أسلوب 1) MHz 5,573 (أسلوب 2) MHz 5,572 (أسلوب 3) | Bw × Ns + Cs  MHz 6,504 (أسلوب 1) MHz 6,502 (أسلوب 2) MHz 6,501 (أسلوب 3) | Bw × Ns + Cs  MHz 7,434 (أسلوب 1) MHz 7,431 (أسلوب 2) MHz 7,430 (أسلوب 3) |
| 4 | عدد الموجات الحاملة المشعة | 1 405 (أسلوب 1) 2 809 (أسلوب 2) 5 617 (أسلوب 3) | 1 405 (أسلوب 1) 2 809 (أسلوب 2) 5 617 (أسلوب 3) | 1 405 (أسلوب 1) 2 809 (أسلوب 2) 5 617 (أسلوب 3) |
| 5 | طريقة التشكيل | DQPSK، QPSK،16‑QAM، 64‑QAM | DQPSK، QPSK، 16‑QAM، 64‑QAM | DQPSK،QPSK،  16‑QAM، 64‑QAM |
| 6 | شغل القنوات |  | انظر التوصية  ITU-R BT.1206 | انظر التوصية  ITU-R BT.1206 |
| 7 | مدة الرمز الفعّالة | μs 252 (أسلوب 1) μs 504 (أسلوب 2) μs 1 008 (أسلوب 3) | μs 216 (أسلوب 1) μs 432 ( أسلوب 2) μs 864 (أسلوب 3) | μs 189 (أسلوب 1) μs 378 (أسلوب 2) μs 756 (أسلوب 3) |
| 8 | المباعدة بين الموجات الحاملة (Cs) | Bws/108 = kHz 3,968 (أسلوب 1) Bws/216 = kHz 1,948  (أسلوب 2) Bws/432 = kHz 0,992 (أسلوب 3) | Bws/108 = kHz 4,629 (أسلوب 1) Bws/216 = kHz 2,314 (أسلوب 2) Bws/432 = kHz 1,157 (أسلوب 3) | Bws/108 = kHz 5,271 (أسلوب 1) Bws/216 = kHz 2,645 (أسلوب 2) Bws/432 = kHz 1,322 (أسلوب 3) |

الجـدول 1 *(تابع)*

ج) أنظمة بموجات حاملة متعددة مع تقطيع نطاق التردد الراديوي(12) *(تابع)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | موجات حاملة متعددةMHz 6 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 7 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 8 (مقطع (OFDM |
| 9 | مدة فترة الحراسة | 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 من مدة الرمز الفعّالة 63، 31,5، 15,75، µs 7,875 (أسلوب 1) 126، 63، 31,5، µs 15,75 (أسلوب 2) 252، 126، 63، µs 31,5 (أسلوب 3) | 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 من مدة الرمز الفعّالة 54، 27، 13,5، µs 6,75 (أسلوب 1) 108، 54، 27،µs 13,5  (أسلوب 2) 216، 108،54، µs 27  (أسلوب 3) | 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 من مدة الرمز الفعّالة 47,25،23,625 ، 11,8125، µs 5,90625  (أسلوب 1) 94,5، 47,25،23,625 ،  µs 11,8125(أسلوب 2) 189،94,5 ، 47,25،µs 23,625 (أسلوب 3) |
| 10 | مدة الرمز الإجمالية | 315، 283,5، 267,75، µs 259,875  (أسلوب 1) 630، 567، 535,5،  µs 519,75  (أسلوب 2) 1 260، 1 134، 1 071، µs 1 039,5 (أسلوب 3) | 270، 243،229,5 ، µs 222,75  (أسلوب 1) 540،486 ،459 ، µs 445,5  (أسلوب 2) 1 080، 972، 918، µs 891 (أسلوب 3) | 236,25، 212,625، 200,8125 µs 194,90625  (أسلوب 1) 472,5، 425,25، 401,625، µs 389,8125  (أسلوب 2) 945، 850,5، 803,25، µs 779,625 (أسلوب 3) |
| 11 | مدة إرسال الرتل | 204 رموز OFDM | 204 رموز OFDM | 204 رموز OFDM |
| 12 | شفرة قناة داخلية | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 إلى 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 إلى 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 | شفرة تلافيفية، المعدل الأولي 1/2 إلى 64 حالة. تثقيب بمعدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 |
| 13 | تشذير داخلي | تشذير داخلي وبيني للمقاطع (تشذير ترددي). تشذير تلافيفي لشبه الرموز 0، 380، 760، 1 520 رمزاً (أسلوب (1  0، 190، 380، 760 رمزاً (أسلوب (2  0، 95، 190، 380 رمزاً (أسلوب (3 (تشذير زمني) | تشذير داخلي وبيني للمقاطع (تشذير ترددي). تشذير تلافيفي لشبه الرموز 0، 380، 760، 1 520 رمزاً (أسلوب (1  0، 190، 380، 760 رمزاً (أسلوب (2  0، 95، 190، 380 رمزاً (أسلوب (3 (تشذير زمني) | تشذير داخلي وبيني للمقاطع (تشذير ترددي). تشذير تلافيفي لشبه الرموز 0، 380، 760، 1 520 رمزاً (أسلوب (1  0، 190، 380، 760 رمزاً (أسلوب (2  0، 95، 190، 380 رمزاً (أسلوب (3 (تشذير زمني) |
| 14 | شفرة قناة خارجية | RS (204، 188، 8 = *T*) | RS (204، 188، 8 = *T*) | RS (204، 188، 8 = *T*) |
| 15 | تشذير خارجي | تشذير تلافيفي لشبه البايتات *I* = 12 | تشذير تلافيفي لشبه البايتات *I* = 12 | تشذير تلافيفي لشبه البايتات *I* = 12 |
| 16 | عشوائية المعطيات/تشتت الطاقة | PRBS | PRBS | PRBS |
| 17 | تزامن الوقت/التردد | موجات حاملة دليلة | موجات حاملة دليلة | موجات حاملة دليلة |
| 18 | تشكيل وتعدد الإرسال | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TMCC | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TMCC | تسيِّرها موجات حاملة دليلة TMCC |

الجـدول 1 *(تتمة)*

ج) أنظمة بموجات حاملة متعددة مع تقطيع نطاق التردد الراديوي *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | موجات حاملة متعددة MHz 6 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 7 (مقطع (OFDM | موجات حاملة متعددةMHz 8 (مقطع (OFDM |
| 19 | معدل المعطيات الصافي | يتوقف على عدد المقاطع والتشكيل ومعدل الشفرة والبنية التراتبية وفترة الحراسة 3,65-Mbit/s 23,2 | يتوقف على عدد المقاطع والتشكيل ومعدل الشفرة والبنية التراتبية وفترة الحراسة  4,26-Mbit/s 27,71 | يتوقف على عدد المقاطع والتشكيل ومعدل الشفرة والبنية التراتبية وفترة الحراسة  4,87-Mbit/s 31,0 |
| 20 | نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في قناة AWGN | تتوقف على التشكيل وشفرة القناة 5,0-(14)dB 23 | تتوقف على التشكيل وشفرة القناة 5,0-(14)dB 23 | تتوقف على التشكيل وشفرة القناة 5,0-(14)dB 23 |
|  |  |  |  |  |

د ) أنظمة مشتركة بموجات حاملة وحيدة ومتعددة

|  | المعلمات | MHz 6 | MHz 7 | MHz 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | عرض النطاق المستعمل | MHz 5,67 | MHz 6,62 | MHz 7,56 |
| 2 | عدد الموجات الحاملة المشعة | 1 (أسلوب موجة حاملة وحيدة) 3 780 (أسلوب موجات حاملة متعددة) | 1 (أسلوب موجة حاملة وحيدة) 3 780 (أسلوب موجات حاملة متعددة) | 1 (أسلوب موجة حاملة وحيدة) 3 780 (أسلوب موجات حاملة متعددة) |
| 3 | أسلوب التشكيل | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) | تشفير وتشكيل ثابتان (CCM) |
| 4 | طريقة التشكيل | 4-QAM-NR، 4-QAM، 16‑QAM، 32‑QAM، 64‑QAM | 4-QAM-NR، 4-QAM، 16‑QAM، 32‑QAM، 64‑QAM | 4-QAM-NR، 4-QAM، 16‑QAM، 32‑QAM، 64‑QAM |
| 5 | شغل القنوات | انظر التوصية ITU-R BT.1206 | انظر التوصية ITU-R BT.1206 | انظر التوصية ITU-R BT.1206 |
| 6 | مدة الرمز الفعّالة | μs 0,176 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  μs 666,67 (أسلوب موجة حاملة متعددة) | μs 0,151 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  μs 571,43 (أسلوب موجة حاملة متعددة) | μs 0,132 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  μs 500 (أسلوب موجة حاملة متعددة) |
| 7 | المباعدة بين الموجات الحاملة | MHz 5,67 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  kHz 1,5 (أسلوب موجة حاملة متعددة) | MHz 6,62 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  kHz 1,75 (أسلوب موجة حاملة متعددة) | MHz 7,56 (أسلوب موجة حاملة وحيدة)  kHz 2,0 (أسلوب موجة حاملة متعددة) |
| 8 | مدة رأسية الرتل | 1/9، 1/6، 1/4 من حجم الرتل من مدة رتل الإشارة  74,07 و104,94 و μs 166,67 | 1/9، 1/6، 1/4 من حجم الرتل من مدة رتل الإشارة  63,49 و89,95 و μs 142,86 | 1/9، 1/6، 1/4 من حجم الرتل من مدة رتل الإشارة  55,56 و78,70 و μs 125,00 |
| 9 | مدة رتل الإشارة بكاملها | 740,74، 771,60، μs 833,33 | 634,92، 661,38، μs 714,29 | 555,56، 578,70، μs 625,00 |
| 10 | مدة رتل الإرسال | رتل يوم مدته 24 ساعة ورتل دقيقة مدته 60 ثانية ورتل فوقي مدته ms 166,7 وأرتال إشارات مدتها 740,74، 771,60، μs 833,33 | رتل يوم مدته 24 ساعة ورتل دقيقة مدته 60 ثانية ورتل فوقي مدته ms 142,8 وأرتال إشارات مدتها 634,92، 661,38، μs 714,29 | رتل يوم مدته 24 ساعة ورتل دقيقة مدته 60 ثانية ورتل فوقي مدته ms 125 وأرتال إشارات مدتها 555,56، 578,70، μs 625,00 |

الجـدول 1 (*تتمة*)

د ) أنظمة مشتركة بموجات حاملة وحيدة ومتعددة *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | MHz 6 | MHz 7 | MHz 8 |
| 11 | الشفرة LDPC للقناة الداخلية | 0,4 (7 488، 3 008)، 0,6 (7 488، 4 512)، 0,8 (7 488، 6 016) | 0,4 (7 488، 3 008)، 0,6 (7 488، 4 512)، 0,8 (7 488، 6 016) | 0,4 (7 488، 3 008)، 0,6 (7 488، 4 512)، 0,8 (7 488، 6 016) |
| 12 | التشذير الداخلي بالنسبة إلى التردد | داخل رتل إشارة واحد (أسلوب قنوات حاملة متعددة) | داخل رتل إشارة واحد (أسلوب قنوات حاملة متعددة) | داخل رتل إشارة واحد (أسلوب قنوات حاملة متعددة) |
| 13 | الشفرة BCH للقناة الخارجية | شفرة BCH (762 و752) مشتقة من شفرة BCH (1 023 و1 013) | شفرة BCH (762 و752) مشتقة من شفرة BCH (1 023 و1 013) | شفرة BCH (762 و752) مشتقة من شفرة BCH (1 023 و1 013) |
| 14 | تشذير تلافيفي خارجي بالنسبة إلى الزمن | عدد أفرع التشذير B = 52 وعمق التشذير M = 240 و720 | عدد أفرع التشذير B = 52 وعمق التشذير M = 240 و720 | عدد أفرع التشذير B = 52 وعمق التشذير M = 240 و720 |
| 15 | عشوائية المعطيات/ تشتت الطاقة | PRBS | PRBS | PRBS |
| 16 | تزامن الوقت/التردد | تتابع PN مثل رأسية الرتل لرتل الإشارة(15) | تتابع PN مثل رأسية الرتل لرتل الإشارة(15) | تتابع PN مثل رأسية الرتل لرتل الإشارة(15) |
| 17 | معلومات النظام | تنقل بواسطة 36 رمزاً من رموز معلومات النظام لكل رتل من أرتال الإشارات | تنقل بواسطة 36 رمزاً من رموز معلومات النظام لكل رتل من أرتال الإشارات | تنقل بواسطة 36 رمزاً من رموز معلومات النظام لكل رتل من أرتال الإشارات |
| 18 | نسق قطار نقل النظام | MPEG-2 TS | MPEG-2 TS | MPEG-2 TS |
| 19 | معدل المعطيات الصافي | حسب التشكيل والشفرة ورأسية الرتل (Mbit/s 24,436‑3,610) | حسب التشكيل والشفرة ورأسية الرتل (Mbit/s 28,426‑4,211) | حسب التشكيل والشفرة ورأسية الرتل (Mbit/s 32,486‑4,813) |
| 20 | نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في قناة AWGN | حسب التشكيل وشفرة القناة.  (16)dB 22,0‑2,5 | حسب التشكيل وشفرة القناة.  (16)dB 22,0‑2,5 | حسب التشكيل وشفرة القناة.  (16)dB 22,0‑2,5 |
|  | | | | |

:LDPC اختبار تعادلية منخفض الكثافة

MPE-FEC: تغليف متعدد البروتوكولات – تصحيح أمامي للخطأ

:NR نوردستروم روبنسون

OFDM: تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد

PRBS: تتابع اثنيني شبه عشوائي

TMCC: التحكم في تشكيل الإرسال وتعدد الإرسال

VSB: نطاق جانبي متبق

(1) قيمة مقيسة. معدل الخطأ بعد فك التشفير RS: 3×6–10.

(2) نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* هي dB 9,2 لتشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/2 وdB 6,2 لتشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/4.

(3) يمكن استعمال الأسلوب 2k في حالة تشغيل المرسل الوحيد، ومالئ الثغرات وحيد التردد، والشبكات الصغيرة وحيدة التردد. ويمكن كذلك استعمال الأسلوب 8k في بنى الشبكات نفسها وفي الشبكات الكبيرة وحيدة التردد. ويتيح الأسلوب 4k حلاً وسطاً بين قد الخلية ومقدرات الاستقبال المتنقل، ومن ثم درجة إضافية من المرونة فيما يتعلق بتخطيط الشبكات المتنقلة والمحمولة.

(4) يمكن استعمال أنماط التشكيل 16-QAM و64-QAM وMR-16-QAM وMR-64-QAM MR-QAM):كوكبات تشكيل اتساعي تربيعي (QAM) غير منتظمة) في حالة المخططات التراتبية للإرسال. وفي هذه الحالة، تسير طبقتان من التشكيل عدة قطارات نقل MPEG‑2. وقد يكون للطبقتين معدلات تشفير مختلفة ويمكن فك تشفيرهما بصفة مستقلة.

(5) مشذر رموز متطور للأسلوبين 2k و4k بغرض زيادة تحسين قوتيهما في بيئة متنقلة وفي ظل ظروف ضوضاء النبضة.

(6) الموجات الحاملة الدليلة هي موجات دليلة متواصلة تسيرها 45 موجة حاملة (في أسلوب (2k أو 177 موجة حاملة (في أسلوب (8k في كل الرموز OFDM والموجات الدليلة المتناثرة والممتدة في الوقت وفي التردد.

(7) بغرضتحسين أداء النسبة *C/N* وأداء دوبلر في القنوات المتنقلة.

(8) بغرض تقليل متوسط استهلاك المطراف من الطاقة وتأمين النقل التدريجي.

(9) تحملالموجة الدليلية TPS معلومات عن التشكيل ومعدل التشفير ومعلمات الإرسال الأخرى.

(10) يتوقف اختيار التشكيل ومعدل التشفير وفترة الحراسة على متطلبات الخدمة وبيئة التخطيط.

(11) تحاكَى مع تقدير تام للقناة ومع أساليب غير تراتبية. يكون معدل الخطأ قبل فك التشفير RS:2  × 4−10 ومعدل الخطأ بعد فك التشفير RS:1  × 11−10.

(12) يسمح تقطيع نطاق الترددات الراديوية باستعمال تشكيل مناسب وخطة تصحيح للأخطاء مناسبة، مقطعاً بعد مقطع، واستقبال مقطع مركزي على مستقبلات ضيقة النطاق.

(13) تستعملأنظمة الموجات الحاملة المتعددة مع تقطيع نطاق الترددات الراديوية 13 مقطعاً للخدمات التلفزيونية في حين يمكن استعمال أي عدد من المقاطع في الخدمات الأخرى مثل الخدمات الصوتية.

(14) معدل الخطأ قبل فك التشفير RS: 2 × 4−10، ومعدل الخطأ بعد فك التشفير RS:1  ×  11−10.

(15) يتكون رتل الإشارة من رأسية الرتل (FH) وجسم الرتل (FB). وتستعمل رأسية الرتل تتابع اثنيني شبه عشوائي وتشكيل بموجة حاملة وحيدة مثل كل من الفاصل الحارس وتتابع التوجيه من أجل التزامن وكذلك تقدير القناة. ويتألف جسم الرتل من 3 744 رمزاً من رموز المعطيات و36 رمزاً من رموز المعلومات ويمكن تشكيله باستخدام أي من المخططين ذوي الموجة الحاملة الوحيدة أو متعدد الموجات الحاملة.

(16) معدل الخطأ بعد فك التشفير BCH يساوي 6−10 × 3.

التذييل 1  
للملحق 1

معيار النظام A

بيبليوغرافيا

ATSC [September, 1996] Recommended Practice A/58. Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital television standard. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [May, 2008] Recommended Practice A/64B. Transmission measurement and compliance for digital television. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [November, 2010] Standard A/52:2010. Digital audio compression standard (AC-3, E‑AC‑3). Advanced Television Systems Committee.

ATSC [April, 2009] Standard A/65:2009. Program and system information protocol for terrestrial broadcasting and cable (PSIP). Advanced Television Systems Committee.

ATSC [May, 2008] Standard A/57B. Content Identification and Labeling for ATSC Transport. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [December, 2006] Recommended Practice A/54A. Guide to the use of the ATSC digital television Standard, with Corrigendum No. 1. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [April, 2010] Recommended Practice A/74:2010. Receiver performance guidelines. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [August, 2009] Standard A/53, Part 1:2009. Digital television system. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [January, 2007] Standard A/53, Part 2:2007. RF/Transmission system characteristics. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [August, 2009] Standard A/53, Part 3:2009. Service multiplex and transport subsystem characteristics. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [August, 2009] Standard A/53, Part 4:2009. MPEG-2 Video system characteristics. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [July, 2010] Standard A/53, Part 5:2010. AC-3 Audio system characteristics. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [July, 2010] Standard A/53, Part 6:2010. Enhanced AC-3 Audio system characteristics. Advanced Television Systems Committee.

ATSC [November, 2010] Standard A/70, Part 1:2010. Conditional access system for terrestrial broadcast. Advanced Television Systems Committee.

التذييل 2  
للملحق 1

معيار النظام B

بيبليوغرافيا

ETSI ETS 300 472. Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bit streams.

ETSI ETR 162. Digital broadcasting systems for television, sound and data services; Allocation of Service Information (SI) codes for Digital Video Broadcasting (DVB) systems.

ETSI ETR 154. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for the use of MPEG-2 systems, video and audio in satellite and cable broadcasting applications.

ETSI ETR 211. Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of DVB service information.

ETSI ETR 289. Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems.

ETSI ETS 300 468. Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems.

ETSI ETS 300 743. Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems.

ETSI EN 300 744. Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television.

ETSI EN 302 304. Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission to Handheld terminals (DVB H).

ETSI EN 301 192. Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting.

ETSI TS 101 191. Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization.

التذييل 3   
للملحق 1

معيار النظام C

بيبليوغرافيا

ABNT ABNT NBR 15601. Digital terrestrial television – Transmission system.

ABNT ABNT NBR 15602 (Part 1-3). Digital terrestrial television – Video coding, audio coding and multiplexing.

ABNT ABNT NBR 15603 (Part 1-3). Digital terrestrial television – Multiplexing and service information (SI).

ABNT ABNT NBR 15604. Digital terrestrial television – Receivers.

ABNT ABNT NBR 15605. Digital terrestrial television – Security issues.

ABNT ABNT NBR 15606 (Part 1-5). Digital terrestrial television – Data coding and transmission specification.

ABNT ABNT NBR 15607. Digital terrestrial television – Interactivity channel.

ARIB ARIB STD-B-10. Service information for digital broadcasting system. Association of Radio Industries and Businesses.

ARIB ARIB STD-B21. Receiver for digital broadcasting.

ARIB ARIB STD-B24. Data coding and transmission specification for digital broadcasting.

ARIB ARIB STD-B25. Conditional access system specifications for digital broadcasting.

ARIB ARIB STD-B31. Transmission system for digital terrestrial television broadcasting.

ARIB ARIB STD-B32. Video coding. Audio coding and multiplexing specifications for digital broadcasting.

التذييل 4  
للملحق 1

معيار النظام D

بيبليوغرافيا

Chinese Standard GB20600-2006. Framing structure, channel coding and modulation for digital television terrestrial broadcasting system.

Chinese Standard GY/T 236-2008. Implementation guidelines for transmission system of digital terrestrial television broadcasting.

Chinese Standard GY/T 237-2008. Frequency planning criteria for digital terrestrial television broadcasting in the VHF/UHF bands.

Chinese Standard GY/T 229.4-2008. Technical specifications and methods of measurement for digital terrestrial television broadcasting transmitters.

Chinese Standard GY/T 229.3-2008. Specification for transport stream multiplexing and interfaces in terrestrial digital television.

Chinese Standard GY/T 229.2-2008. Technical specifications and methods of measurement for digital terrestrial television broadcasting exciter.

Chinese Standard GY/T 229.1-2008. Technical specifications and methods of measurement for digital terrestrial television broadcasting single frequency network adapter.

Chinese Standard GY/T 230-2008. Specification of service information for digital television broadcasting.

Chinese Standard GY/T 231-2008. Specification of electronic programme guide for digital television broadcasting.

Chinese Standard GY/T 238.1-2008. Objective assessment and measurement methods for coverage of digital terrestrial television broadcasting signals Part 1: Single transmitter and outdoor fixed reception.

التذييل 5  
للملحق 1

مبادئ توجيهية بشأن اختيار النظام

يمكن التفكير في عملية اختيار النظام المناسب كعملية تكرارية تنطوي على ثلاثة أطوار:

- الطور الأول: تقييم أولي للأنظمة التي يرجح فيها استيفاء المتطلبات الأساسية للمذيع مع مراعاة البيئة التقنية والتنظيمية السائدة؛

- الطور الثاني: تقييم أكثر تفصيلاً لاختلافات الأداء "المتوازنة"؛

- الطور الثالث: تقييم إجمالي للعوامل التجارية والتشغيلية التي تؤثر في اختيار النظام.

فيما يلي وصف إجمالي لهذه الأطوار الثلاثة.

الطور الأول: التقييم الأولي

يمكن أن نستعمل في البداية الجدول 2 لتقييم جميع الأنظمة التي من شأنها أن تستوفي على أفضل وجه إحدى متطلبات الإذاعة.

الجـدول 2

مبادئ توجيهية للاختيار الأولي

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المتطلبات | | أنظمة ملائمة |
| معدل المعطيات الأقصى في قناة غوسية بالنسبة إلى عتبة *C/N* | مطلوب | A أو D |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| المقاومة القصوى للتداخلات بواسطة المسيرات المتعددة (1) | مطلوب | B أو C أو D |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| شبكات أحادية التردد (SFN) | مطلوب | B أو C أو D |
|  | غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| استقبال متنقل(1)، (2) | مطلوب | B أو C أو D |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| إرسال متزامن لسويات نوعية مختلفة (إرسال تراتبي) | هام جداً | C |
| مطلوب | B أو C |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| فك شفرة مستقل للفدرات الفرعية للمعطيات (لتيسير الإذاعة الصوتية على سبيل المثال) | مطلوب | C |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| تغطية قصوى من المرسل المركزي عند قدرة معينة في بيئة غوسية(3) | مطلوب | A أو D |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| المقاومة القصوى لتداخل النبضة(4) | مطلوب | A أو C أو D |
| غير مطلوب | A أوB أو C أو D |
| *ملاحظات على الجدول 2:*  (1) إمكانية التوفيق مع فعالية عرض النطاق ومعلمات النظام الأخرى.  (2) قد يتعذر ضمان استقبال HDTV بهذا الأسلوب.  (3) بالنسبة إلى جميع الأنظمة القائمة، سيكون من الضروري ضمان تغطية المناطق التي تشملها الخدمة بواسطة مرسلات مالئ الثغرات.  (4) لأغراض هذه المقارنة، يطبق النظامان B وC في الأسلوب 8K. | | |

الطور الثاني: تقييم الاختلافات المتوازنة للأداء

بعد إجراء التقييم الأولي بالاستناد إلى الجدول 2، من الضروري البدء في انتقاء أكثر تعمقاً من خلال اللجوء إلى تقييم مقارن لأداء الأنظمة المعنية. ويعد هذا التقييم ضرورياً لأن الانتقاء في حد ذاته ليس عملية بسيطة تقتضي الجواب بنعم أم لا. وفي كل الأحوال، يمكن أن يكتسب أحد المعايير دلالة كبيرة إلى حد ما في بيئة الإذاعة قيد البحث مما يعني أنه يتعين أن تكون هناك وسيلة تسمح بإقامة توازن بين الاختلافات الصغيرة للأداء ومعلمات الانتقاء الهامة إلى حد ما. وبعبارة أخرى، من الواضح أن اختلافاً ضئيلاً بين الأنظمة فيما يتعلق بمعلمة أساسية من الأرجح أن يكون له تأثير على الاختيار أكبر من الاختلاف الكبير بشأن معايير الاختيار الأقل أهمية نسبياً.

يوصى باستعمال الطريقة التالية فيما يتعلق بهذا الطور لتقييم الأنظمة.

*المرحلة 1*: تقتضي التعرف على معلمات الأداء ذات الصلة بظروف الإدارة أو المذيع الذي يرغب في انتقاء نظام DTTB. ويمكن أن تشمل هذه المعلمات مقدرات أداء ملازمة للنظام الرقمي في حد ذاته، وملاءمته مع الخدمات التماثلية القائمة والحاجة إلى التشغيل البيني مع الخدمات الأخرى للاتصالات أو لإذاعة الصور.

*المرحلة 2*: تقتضي تخصيص "توازنات" إلى المعلمات حسب الترتيب من حيث الأهمية أو الحرج فيما يتعلق بالبيئة التي أدخلت فيها خدمة التلفزيون الرقمي. ويمكن أن يكون هذا التوازن مضاعفاً بسيطاً مثل 1 بالنسبة إلى "عادي" و2 بالنسبة إلى "هام".

*المرحلة 3*: تنطوي على تراكم المعطيات الناجمة عن الاختبارات التي أجريت في المختبرات أو الاختبارات الميدانية (يفضل كلاهما). ويمكن جمع هذه المعطيات مباشرة من الأطراف المشاركة في التقييم أو يمكن الحصول عليها من الآخرين الذين أجروا اختبارات أو تقييمات. ومن المتوقع أن تعد لجنة دراسات الاتصالات الراديوية 6 (لجنة الدراسات 11 سابقاً) في المستقبل القريب تقريراً يحتوي على شواهد تقنية كاملة عن مختلف أنظمة DTTB التي يمكن استعمالها في حال عدم تيسر معطيات اختبار متأتية من مصادر موثوقة أخرى.

*المرحلة 4*: تقتضي المطابقة بين معطيات الاختبارات ومعلمات الأداء ووضع "تقدير" مقابل كل معلمة. ويستخدم التصنيف الإجمالي لاختيار النظام الذي يتطابق على أفضل وجه مع المتطلبات. وقد وجدت بعض الإدارات البنية الجدولية التي تستعمل تصنيفاً رقمياً وسلم موازنة مفيدين. ونفترض في البداية أن جميع الأنظمة المرشحة يمكن أن تضمن خدمة DTTB قابلة للاستمرار. وعلى ذلك، تكون الاختلافات بين الأنظمة صغيرة نسبياً. ومن المستحسن تفادي المبالغة التي لا طائل منها في الاختلافات ولكن ينبغي التأكد في الوقت ذاته من أن عملية الانتقاء تتكيف مع احتياجات الخدمة المستهدفة. ووجود سلم رقمي مدمج وبسيط للتقدير يمكن أن يستوفي متطلبات هذا الاختيار.

فيما يلي بعض الأمثلة المفيدة:

|  |  |
| --- | --- |
| الأداء | التقدير |
| مرضٍ | 1 |
| أحسن | 2 |
| أفضل | 3 |

تسند العلامة 0 (صفر) على هذا السلم إلى النظام الذي لا يكون أداؤه مرضياً حيال معلمة معينة أو حيال إحدى المعلمات التي لا يمكن تقييمها.

|  |  |
| --- | --- |
| الأهمية | الموازنة |
| عادي | 1 |
| هام | 2 |
| بالغ الأهمية | 3 |

وفيما يلي مثال على جدول يمكن أن يُستخدم لمقارنة تقييم عدة أنظمة.

| الرقم | المعيار | أداء النظام | | | | الموازنة | التقدير المسند إلى النظام | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | A | B | C | D |
| 1 | خصائص الإشارات المرسلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | قوة الإشارة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | حصانة التداخل الكهربائي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | كفاءة الإشارة المرسلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | التغطية الفعلية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | استقبال بواسطة هوائي داخلي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أداء القناة المجاورة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أداء القناة المشاركة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | ممانعة التشوهات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ممانعة التشوهات بسبب المسيرات المتعددة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | استقبال متنقل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | استقبال محمول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الطور الثالث: تقييم الجوانب التجارية والتشغيلية

الطور الأخير هو تقييم الجوانب التجارية والتشغيلية لتحديد النظام الذي يمثل بالفعل أفضل الحلول بصفة عامة. وهو يأخذ في الاعتبار التقويم الزمني لتنفيذ الخدمة وتكلفة المعدات وتيسرها وكذلك القابلية للتشغيل البيني في بيئة إذاعية متطورة، وما إلى ذلك.

مستقبِل متوائم

سيكون من الضروري في الحالات التي تتطلب استقبال أكثر من خيار واحد لنظام التشكيل توفر أجهزة استقبال ملائمة. وينبغي ألا تفوق بكثير تكلفة أجهزة الاستقبال هذه، مع مراعاة التقدم المحرز في مجال التكنولوجيات الرقمية، تكلفة أجهزة الاستقبال لنظام التشكيل الأحادي، ولكن يمكن لأجهزة الاستقبال هذه أن تكون ذات فوائد عديدة، إذ يمكن أن تفتح السبيل أمام إمكانيات وخدمات إضافية جديدة وهامة يستفيد منها المستهلك والمذيع على النحو المبين في الجدول 2. ويجري حالياً إعداد دراسات بهذا الشأن.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_