**معايير تخطيط خدمات التلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF)، بما في ذلك نسب الحماية**

**التوصيـة ITU-R  BT.1368-9  
(2011/12)**

**السلسلة BT**

**الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) | |
| **BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)** | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة | |
| **P** انتشار الموجات الراديوية | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2012

© ITU 2012

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من  
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R  BT.1368-9

معايير تخطيط خدمات التلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات  
الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF)، بما في ذلك نسب الحماية

(2011-2009-2007-2006-2005-2004-2002-2000-1998-1998)

مجال التطبيق

تتناول هذه التوصية معايير التخطيط لمختلف طرائق توفير خدمات التلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

أ ) أنه تم وضع أنظمة خاصة بإرسال خدمات التلفزيون الرقمي للأرض (DTTS) في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF)؛

ب) أن نطاقات الموجات المترية والديسمترية التلفزيونية لا تزال تشغلها خدمات التلفزيون التماثلي؛

ج) أن خدمات التلفزيون التماثلي ستبقى موضع استعمال لفترة زمنية طويلة في بعض الإدارات؛

د ) أن تيسر مجموعات متناسقة من معايير التخطيط التي توافق عليها الإدارات ستساعد على تخطيط خدمات التلفزيون الرقمي للأرض؛

ﻫ ) أن أجزاء من نطاقات الإذاعة التلفزيونية VHF وUHF يتم تقاسمها مع خدمات أولية أخرى؛

و ) أن التقاسم بين الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB) وبعض الخدمات الأولية الأخرى أمر آخذ في التطوّر؛

ز ) أن نسب الحماية المحددة لحماية التلفزيون الرقمي للأرض يتعيّن أن تكون عند عتبة انقطاع الإشارة،

توصـي

**1** باستعمال نسب الحماية (PR) وقيم شدة التيار ذات الصلة الواردة في الملحقات 1 و2 و3 و4 والمعلومات الإضافية الواردة في الملحقات 5 و6 و7 و8 كأساس لتخطيط الترددات من أجل خدمات التلفزيون الرقمي للأرض.

مقدمة

تتضمن هذه التوصية الملحقات التالية:

الملحق 1 - معايير تخطيط أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض العاملة في نطاقات الموجات المترية والديسمترية

الملحق 2 - معايير تخطيط أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات المترية والديسمترية

الملحق 3 - معايير تخطيط أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض في نطاقات الموجات المترية والديسمترية

الملحق 4 - معايير تخطيط أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض DTMB في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسمترية (UHF)

الملحق 5 - عوامل التخطيط الأخرى

الملحق 6 - طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي

الملحق 7 - طرائق تقييم نقطة الانقطاع

الملحق 8 - التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر

اعتبارات عامة

إن نسبة الحماية RF هي القيمة الدنيا لنسبة الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة، والتي يعبَّر عنها بالديسيبل عند مدخل المستقبِل.

وتُعرَّف السوية المرجعية للإشارة الرقمية باعتبارها القيمة الفعالة r.m.s. لقدرة الإشارة المرسلة ضمن النطاق العريض للقناة. وقد يكون من الأفضل القياس بواسطة مقياس القدرة الحراري. فيما سبق، كان يتم قياس جميع قيم نسب الحماية للإشارات الرقمية المطلوبة بقدرة dBm 60– عند دخل المستقبِل. وتشتق نسب الحماية لأنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية، حيثما أمكن، من قياسات تستخدم مجموعة من سويات الإشارة.

وتُعرَّف السوية المرجعية للإشارة التماثلية لتشكيل الرؤية باعتبارها القيمة الفعالة r.m.s. للموجة الحاملة للرؤية عند ذروة غلاف التشكيل. وتقاس جميع نسب الحماية للإشارات التماثلية المطلوبة بقدرة dBm 39– dB(μV) 70) عند (Ω 75 عند دخل المستقبِل.

# 1 أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض المطلوبة

تنطبق نسب الحماية لأنظمة التلفزيون الرقمي للأرض على كل من التداخلات التروبوسفيرية والتداخلات المستمرة. وتشير نسب الحماية إلى التردد المركزي لنظام التلفزيون الرقمي للأرض المطلوب.

ونظراً لأن مستقبل التلفزيون الرقمي يحتاج، لكي يعمل بنجاح، إلى وجود إشارات تماثلية عالية السوية على القنوات المجاورة، سيقتضي الأمر درجة عالية من الخطية عند دخل المستقبِل.

تتعلق نسب الحماية المطبقة على أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض، باعتبارها نظام مسبب للتداخل، على الحالة التي لا تكون فيها الإشارات المطلوبة وغير المطلوبة متزامنة و/أو ليس لها مصدر برنامج مشترك. ولم يتم بعد وصف النتائج المتعلقة بالشبكات وحيدة التردد (SFN)، ويمكن كتوجيه أولي، استعمال حسابات جمع بسيطة للقدرة الكلية تراعى فيها موقع المرسل والانتشار بالنسبة لكل مرسل في الشبكة.

وعندما يتعلق الأمر بنظام التلفزيون الرقمي للأرض ATSC، تقاس نسب الحماية لنسبة الخطأ في البتات 6–10 × 3 = BER عند دخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2.

بالنسبة لأنظمة التلفزيون الرقمي للأرض (الإذاعة الرقمية الفيديوية للأرض (DVB-T) والإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات (ISDB-T)) تقاس نسب الحماية بين الشفرات الداخلية والشفرات الخارجية، قبل فك تشفير ريد-سولمون، لنسبة  
4–10 × 2 = BER؛ وتطابق هذه القيمة لنسبة 11–10 × 1 > BER عند دخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2. وقد يكون من الممكن في حالة المستقبِلات المحلية قياس النسبة BER قبل فك تشفير ريد-سولمون. قيم النسبة BER في هذه الحالة قيد الدراسة.

وبالنسبة للإذاعة التلفزيونية الرقمية متعددة الوسائط للأرض (DTMB)، تقاس نسب الحماية عند خَرج المشفّر BCH ومعدل خطأ في البتات (BER) = 6–10 × 3 عند دَخْل مفكك تعدد الإرسال.

وبغية تقليل عدد القياسات والجداول، يقترح من الأفضل أن تجرى قياسات نسب الحماية لأنظمة التلفزيون DVB‑T باستعمال الأساليب الثلاثة التالية المبينة في الجدول 1. ويمكن حساب قيم نسب الحماية لمختلف أساليب التشغيل المطلوبة لاستقبال ثابت أو محمول أو متنقل من القيم المقاسة المبينة. وترد قيم القياس المجدولة لدرجات جودة مختلفة لقناة الاستقبال من غوسية مروراً برايس وصولاً إلى رايلي، في الجدول 50 بالفقرة 4 من الملحق 2.

الجـدول 1

أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DVB-T

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | (1)*C*/*N* (dB) | معدل البتات(2) (Mbit/s) |
| QPSK | 2/3 | 6,9− | 7 ≈ |
| 16-QAM | 2/3 | 13,1 | 13 ≈ |
| 64-QAM | 2/3 | 18,7 | 20 ≈ |
| (1) ترد هذه الأرقام من أجل قناة غوسية (بما في ذلك هامش نمطي للتطبيق) للنسبة 11–10 × 1 > BER.  (2) لفاصل حارس قدره 1/4. | | | |

ولتقليل عدد القياسات والجداول، يُقترح أن من المفضل إجراء قياسات نسب الحماية للأنظمة DTMB بالأساليب الأحد عشر التالية المبينة في الجدول 2.

الجـدول 2

أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DTMB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | (1)*C*/*N* (dB) | معدل البتات(2) (Mbit/s) |
| 4-QAM | 0,4 | 2,5 | 5,414 |
| 16-QAM | 0,4 | 8,0 | 10,829 |
| 64-QAM | 0,4 | 14,0 | 16,243 |
| 4-QAM | 0,6 | 4,5 | 8,122 |
| 16-QAM | 0,6 | 11,0 | 16,243 |
| 64-QAM | 0,6 | 17,0 | 24,365 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | 2,5 | 5,414 |
| 4-QAM | 0,8 | 7,0 | 10,829 |
| 16-QAM | 0,8 | 14,0 | 21,658 |
| 32-QAM | 0,8 | 16,0 | 27,072 |
| 64-QAM | 0,8 | 22,0 | 32,486 |
| (1) الأرقام خاصة بقناة غوسية عند خَرج المشفر BCH بمعدل BER 6–10 × 3 >.  (2) بالنسبة لفاصل حارس مقداره 1/9 وعرض نطاق RF مقداره MHz 8. | | | |

# 2 أنظمة التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة

من الأفضل استعمال طريقة المقارنة الذاتية بمسبب تداخل جيبوي الموضحة في الملحق 6 لقياس نسب الحماية المطبقة على إشارة رؤية نظام تلفزيوني تماثلي للأرض المطلوب.

وتنطبق نسبة الحماية المشار إليها على التداخل الناتج عن مصدر وحيد. وإذا لم يُذكر خلاف ذلك، تنطبق النسب على التداخل التروبوسفيري *T*، ويطابق ذلك إلى حد بعيد حالة انحطاط طيف الإزعاج. وهي تُعتبر مقبولة فقط إذا حدث التداخل أثناء فترة زمنية قصيرة، لم تحدد بدقة ولكنها تُعتبر عموماً ما بين %1 إلى %10. وبالنسبة للإشارات المطلوبة الوفيرة بلا خُبو، من الضروري توفير درجة عالية من الحماية ونسب ملائمة للتداخل المستمر *C* (انظر الملحق 8).

وعندما تكون الإشارة المطلوبة هي إشارة تلفزيون تماثلي، يمكن النظر في قيمتين أو أكثر من قيم نسبة الحماية، واحدة لنسبة حماية إشارة الرؤية وأخرى لنسب حماية الإشارة الصوتية. وعندئذ يجب استعمال القيمة الأكثر صرامة.

وقد تتطلب إشارات الدخل المطلوبة القوية ذات الدلالة نسب حماية أعلى بسبب الآثار غير الخطية في المستقبل.

وبالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً، تكون سويات الانحطاط المرجعية هي تلك المطابقة لنسب الحماية في ذات القناة من dB 30 وdB 40، في حالة استعمال تخالف من ثلثين، انظر التوصية ITU-T BT.655. وهذه الظروف تقترب من انحطاط الدرجة 3 (طفيف الإزعاج) والدرجة 4 (يمكن إدراكه لكنه غير مثير للإزعاج) وتنطبق على التداخل التروبوسفيري، *T*، وعلى التداخل المستمر، *C*، على التوالي.

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

[الملحق 1 - معايير تخطيط أنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديسمترية 15](#_Toc324925517)

[1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض 15](#_Toc324925519)

[1.1 حماية إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض تتعرض للتداخل من إشارة من ذات النمط 15](#_Toc324925520)

[2.1 حماية إذاعة تلفزيونية رقمية للأرض ATSC من تداخل من إذاعة تلفزيونية تماثلية للأرض 16](#_Toc324925521)

[1.2.1 الحماية من تداخل في قناة مشتركة 16](#_Toc324925522)

[2.2.1 الحماية من تداخلات القناة المجاورة الأدنى (1 – N ) 16](#_Toc324925523)

[3.2.1 الحماية من تداخلات القناة المجاورة العليا (1 + N ) 17](#_Toc324925524)

[4.2.1 الحماية من تداخل القنوات الأخرى 17](#_Toc324925525)

[2 نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة 17](#_Toc324925526)

[1.2 نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 525 خطاً 17](#_Toc324925527)

[1.1.2 حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع التلفزيون الرقمي ATSC 17](#_Toc324925528)

[2.2 نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 625 خطاً 18](#_Toc324925529)

[1.2.2 حماية إشارات الرؤية المطلوبة المتداخلة مع التلفزيون الرقمي للأرض ATSC 18](#_Toc324925530)

[1.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة ذاتها 18](#_Toc324925531)

[2.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا 20](#_Toc324925532)

[3.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا 21](#_Toc324925533)

[3 نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة 19](#_Toc324925534)

[1.3 حماية الإشارات الصوتية NTSC (نظام BTSC MTS وSAP) المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي (انظر الملاحظة 1) 19](#_Toc324925535)

[4 شدة المجال الدنيا لأنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض 19](#_Toc324925536)

[التذييل 1 للملحق 1 - الحساب بطريقة عامل الجدارة 21](#_Toc324925537)

[الملحق 2 - معايير تخطيط أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض في نطاق الموجات المترية والديسمترية](#_Toc324925539)  24

[1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض 23](#_Toc324925541)

[1.1 حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط 23](#_Toc324925542)

[2.1 حماية نظام DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع نظام تلفزيون تماثلي للأرض 26](#_Toc324925543)

[1.2.1 الحماية من التداخل في نفس القناة 26](#_Toc324925544)

[2.2.1 الحماية من التداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 – N ) 27](#_Toc324925545)

[3.2.1 الحماية من التداخل من القناة المجاورة العليا (1 + N ) 28](#_Toc324925546)

[4.2.1 الحماية من التداخل في القنوات المتراكبة 28](#_Toc324925547)

[3.1 حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM) 29](#_Toc324925548)

[4.1 حماية إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض من إشارات T-DAB 30](#_Toc324925549)

[5.1 حماية إشارات DVB-T من الإشارة عريضة النطاق في الإذاعة خلاف الإذاعة الأرضية 32](#_Toc324925550)

[1.5.1 نسب الحماية DVB-T من التداخل مع خدمة ثابتة (نظام يمكن نقله) 32](#_Toc324925551)

[2.5.1 نسب الحماية لإشارة DVB-T متداخلة مع نظام نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA) 32](#_Toc324925552)

[3.5.1 نسب الحماية وعتبات الحِمل الزائد لإشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة LTE OFDMA وإشارة SC-FDMA 36](#_Toc324925553)

[2 نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات غير مطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض 40](#_Toc324925554)

[1.2 نسب الحماية لأنظمة تلفزيون ذات 625 خطاً 40](#_Toc324925555)

[1.1.2 حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض 40](#_Toc324925556)

[1.1.1.2 الحماية من التداخل في نفس القناة 40](#_Toc324925557)

[2.1.1.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا 40](#_Toc324925558)

[3.1.1.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا 41](#_Toc324925559)

[4.1.1.2 الحماية من تداخل قناة الصورة 41](#_Toc324925560)

[5.1.1.2 الحماية من التداخلات المركبة 42](#_Toc324925561)

[3 نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات DVB‑T للتلفزيون الرقمي للأرض 43](#_Toc324925562)

[1.3 حماية الإشارات الصوتية FM وAM وNICAM لأنظمة التلفزيون التماثلي المتداخلة مع إشارات  DVB-Tللتلفزيون الرقمي للأرض 44](#_Toc324925563)

[4 معاملات تصحيح لما هو مطلوب من مختلف تغايرات النظام DVB-T ومختلف ظروف الاستقبال 45](#_Toc324925564)

[5 نسب الحماية لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيونية رقمية للأرض غير مطلوبة 46](#_Toc324925565)

[6 أدنى شدة للمجال في أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، استقبال ثابت 47](#_Toc324925566)

[7 أدنى شدة للمجال المتوسط للاستقبال DVB-T المتنقل 47](#_Toc324925567)

[1.7 قيم نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) المطلوبة للاستقبال المتنقل 47](#_Toc324925568)

[2.7 عامل ضوضاء المستقبِل 50](#_Toc324925569)

[8 أدنى شدة للمجال المتوسط لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني واستقبال الإذاعة DVB-H المتنقلة 50](#_Toc324925570)

[1.8 نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني 50](#_Toc324925571)

[2.8 نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة 52](#_Toc324925572)

[3.8 نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني 52](#_Toc324925573)

[4.8 النسبة *C/N* المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني 53](#_Toc324925574)

[5.8 عامل ضوضاء المستقبِل 54](#_Toc324925575)

[التذييل 1 للملحق 2 - حساب الحد الأدنى لشدة المجال والحد الأدنى لشدة المجال المتوسطة المكافئة 55](#_Toc324925576)

[التذييل 2 للملحق 2 56](#_Toc324925578)

[الملحق 3 - معايير تخطيط نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي في نطاق الموجات المترية والديسمترية 63](#_Toc324925579)

[1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض 63](#_Toc324925581)

[1.1 حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة لتلفزيون رقمي 63](#_Toc324925582)

[2.1 حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض 65](#_Toc324925583)

[1.2.1 الحماية من التداخل في نفس القناة 65](#_Toc324925584)

[2.2.1 الحماية من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – N ) 66](#_Toc324925585)

[3.2.1 الحماية من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + N ) 67](#_Toc324925586)

[2 نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع الإشارات غير المطلوبة للتلفزيون الرقمي للأرض 68](#_Toc324925587)

[1.2 نسب الحماية لأنظمة تلفزيونية ذات 525 خطاً 68](#_Toc324925588)

[1.1.2 حماية إشارات الرؤية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T للتلفزيون الرقمي 68](#_Toc324925589)

[2.2 نسب الحماية للأنظمة التلفزيونية ذات 625 خطاً 70](#_Toc324925590)

[1.2.2 حماية إشارات الرؤية PAL التي تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T للتلفزيون الرقمي 68](#_Toc324925591)

[1.1.2.2 الحماية من تداخل في نفس القناة 68](#_Toc324925592)

[2.1.2.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى 69](#_Toc324925593)

[3.1.2.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى 69](#_Toc324925594)

[3 نسب حماية الإشارات الصوتية للأنظمة المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوب 69](#_Toc324925595)

[1.3 حماية الإشارة الصوتية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي 69](#_Toc324925596)

[2.3 حماية إشارات الصوت FM لنظامي التلفزيون التماثلي I/PAL وG/PAL التي تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض 70](#_Toc324925597)

[4 أدنى شدة للمجال في أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، في الاستقبال الثابت 70](#_Toc324925598)

[5 الحد الأدنى لمتوسط شدة المجال لنظام استقبال ISDB-T المحمول باليد للمشاة داخل المباني وللمشاة خارج المباني وللخدمة المتنقلة 70](#_Toc324925599)

[1.5 نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني 70](#_Toc324925600)

[2.5 نموذج القناة لاستقبال الخدمة المتنقلة 73](#_Toc324925601)

[3.5 المتوسط المطلوب لنسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) من أجل استقبال الأجهزة المحمولة داخل وخارج المباني 73](#_Toc324925602)

[4.5 المتوسط المطلوب لنسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) من أجل استقبال الخدمة المتنقلة 73](#_Toc324925603)

[5.5 عامل ضوضاء المستقبل 74](#_Toc324925604)

[التذييل 1 للملحق 3 - حساب الحد الأدنى لشدة المجال والحد الأدنى لشدة المجال المتوسطة المكافئة 75](#_Toc324925605)

[الملحق 4 - معايير التخطيط لأنظمة التلفزيون الرقمي DTMB في نطاقي الموجات المترية VHF والديسمترية UHF 77](#_Toc324925607)

[1 نسب الحماية لإشارات التلفزيون الرقمي للأرض DTMB المطلوبة 77](#_Toc324925609)

[1.1 حماية إشارة DTMB تتعرض للتداخل من إشارة DTMB 77](#_Toc324925610)

[2.1 حماية إشارة DTMB تتعرض للتداخل من تلفزيون تماثلي للأرض 78](#_Toc324925611)

[1.2.1 الحماية من تداخل في نفس القناة 78](#_Toc324925612)

[2.2.1 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى (1+N ) 79](#_Toc324925613)

[3.2.1 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى (1-N ) 79](#_Toc324925614)

[2 نسب الحماية لإشارات تلفزيون تماثلي للأرض مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارات DTMB   
بتردد MHz 8 غير مطلوبة 80](#_Toc324925615)

[1.2 حماية إشارات الرؤية المطلوبة التي تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 80](#_Toc324925616)

[1.1.2 الحماية من تداخل في نفس القناة 80](#_Toc324925617)

[2.1.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى 80](#_Toc324925618)

[3.1.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى 81](#_Toc324925619)

[4.1.2 الحماية من تداخل قناة الصورة 81](#_Toc324925620)

[5.1.2 القناة من تداخل من قناة مجاورة ومتراكبة 81](#_Toc324925621)

[3 قيم شدة المجال الدنيا للاستقبال الثابت للنظام DTMB 82](#_Toc324925622)

[4 متوسط شدة المجال الدنيا للاستقبال المتنقل للنظام DTMB 82](#_Toc324925623)

[1.4 القيمة المتنوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* من أجل الاستقبال المتنقل 82](#_Toc324925624)

[2.4 عامل ضوضاء المستقبل 84](#_Toc324925625)

[التذييل1 للملحق 4 - حساب شدة المجال الدنيا والحد الأدنى لشدة المجال المكافئة المتوسطة 84](#_Toc324925626)

[الملحق 5 - عوامل التخطيط الأخرى 86](#_Toc324925627)

[1 توزيع شدة المجال بحسب الموقع 86](#_Toc324925629)

[2 الاستقبال باستعمال تجهيزات محمولة داخل المباني والمركبات 87](#_Toc324925630)

[1.2 الخسارة الناجمة عن الارتفاع: *Lh* 87](#_Toc324925631)

[2.2 الخسارة الناجمة عن دخول المبنى: *Lb* 87](#_Toc324925632)

[3.2 الخسارة الناجمة عن دخول مركبة: *Lv* 88](#_Toc324925633)

[3 التمييز في هوائي الاستقبال 88](#_Toc324925634)

[4 هوائيات للمستقبِلات المحمولة والمتنقلة 88](#_Toc324925635)

[1.4 الهوائيات من أجل الاستقبال المحمول 88](#_Toc324925636)

[2.4 هوائيات استقبال تُحمل باليد 88](#_Toc324925637)

[3.4 الهوائيات من أجل الاستقبال المتنقل 89](#_Toc324925638)

[الملحق 6 - طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي 90](#_Toc324925639)

[1 مقدمة 90](#_Toc324925641)

[2 طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسب الحماية باستعمال مرجع الموجة الجيبية 90](#_Toc324925642)

[1.2 وصف عام 90](#_Toc324925643)

[2.2 تحقيق مسبب التداخل المرجعي 91](#_Toc324925644)

[3.2 ظروف الاختبار 92](#_Toc324925645)

[4.2 تقديم النتائج 92](#_Toc324925646)

[3 جدول المعلمات الهامة 92](#_Toc324925647)

[الملحق 7 - طرائق تقييم نقطة الانقطاع 93](#_Toc324925648)

[1 معلومات أساسية 93](#_Toc324925650)

[2 طريقة نقطة العطب الذاتي (SFP) لإجراء قياسات نسب الحماية 93](#_Toc324925651)

[الملحق 8 - التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر 93](#_Toc324925652)

**قائمة الجداول**

*الصفحة*

[الجدول 1 - أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DVB-T 3](#_Toc325102554)

[الجدول 2 -](#_Toc325102556) [أنماط الأساليب المفضلة لقياس نسب حماية أنظمة التلفزيون DTMB 3](#_Toc325102557)

[الجدول 3 -](#_Toc325102558) [نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل من إشارة من نفس النمط عند قيم مختلفة لنسبة إشارة إلى ضوضاء (S/N) 15](#_Toc325102559)

[الجدول 4 - نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC بترد MHz 6 (المطلوبة) تتعرض للتداخل من إشارة ATSC بتردد MHz 6 (غير مطلوبة) في القناتين المجاورتين الأدنى (1 − *N*) والأعلى (1 + *N*) عند سويات معنية للقدرة المتوسطة للإشارة عند دخل المستقبل 15](#_Toc325102560)

[الجدول 5 - نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC بترد MHz 6 (المطلوبة) تتعرض للتداخل من إشارة ATSC بتردد MHz 6 (غير مطلوبة) في القناتين المجاورتين الأدنى (2 + *N*) والأعلى (15 + *N*) عند سويات معنية للقدرة المتوسطة للإشارة عند دخل المستقبل 16](#_Toc325102562)

[الجدول 6 - نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل من   
إشارة تلفزيون تماثلي 16](#_Toc325102564)

[الجدول 7 - نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة الأدنى (1 − N) في حالة إشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارة الصوتية 16](#_Toc325102566)

[الجدول 8 - نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة العليا (1 + *N*) في حالة إشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيون تماثلي 17](#_Toc325102568)

[الجدول 9 - نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC من MHz 6 متداخلة مع إشارة M/NTSC على قنوات أخرى خارج النطاق 17](#_Toc325102570)

[الجدول 10 - نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة (NTSC من MHz 6) متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة 18](#_Toc325102572)

[الجدول 11 - نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة من MHz 6 18](#_Toc325102574)

[الجدول 12 - نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا) 18](#_Toc325102576)

[الجدول 13 - نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا) 19](#_Toc325102578)

[الجدول 14 - الحساب بطريقة عامل الجدارة نظام ATSC من MHz 6 19](#_Toc325102580)

[الجدول 15 - نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T متداخلة مع إشارة من نفس النمط 23](#_Toc325102582)

[الجدول 16 - نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة DTMB في حالة الاستقبال الثابت 24](#_Toc325102584)

[الجدول 17 -](#_Toc325102586) [نسب الحماية (dB) وعتبات الحمل الزائد (dBm) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64−QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة DVB-T بتردد MHz 8 في القنوات المجاورة وما بعدها (انظر الملاحظات من 1 إلى 6) 25](#_Toc325102587)

[الجدول 18](#_Toc325102588) - [نسبة الحماية (dB) لإشارة DVB-T بشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة DTMB في القناتين المجاورتين الأدنى (1-N) والأعلى (1+N) 26](#_Toc325102589)

[الجدول 19](#_Toc325102590) - [نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 متداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي (ظروف غيبة المراقبة) 26](#_Toc325102591)

[الجدول 20-](#_Toc325102592) [نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1–N) في حالة الإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارات الصوتية 27](#_Toc325102593)

[الجدول 21](#_Toc325102594) - [نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة العليا (1+N) في حالة الإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي 28](#_Toc325102595)

[الجدول 22](#_Toc325102596) - [نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة PAL B متراكبة بما في ذلك الإشارة الصوتية 28](#_Toc325102597)

[الجدول 23](#_Toc325102598) - [نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 7 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة 28](#_Toc325102599)

[الجدول 24](#_Toc325102600) - [نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة 29](#_Toc325102601)

[الجدول 25](#_Toc325102602) - [نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة 29](#_Toc325102603)

[الجدول 26](#_Toc325102604) - [نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM) (تخالف تردد غير متحكم فيه) 29](#_Toc325102605)

[الجدول 27](#_Toc325102606) - [نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM) (تخالف تردد غير متحكم فيه) 30](#_Toc325102607)

[الجدول 28 -](#_Toc325102608) [نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع إشارة مستمرة (CW) (تخالف تردد متحكم فيه) 30](#_Toc325102609)

[الجدول 29](#_Toc325102610) - [نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T بترددين MHz 7 وMHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات T-DAB بأربع فدرات تردد 30](#_Toc325102611)

[الجدول 29 *مكرر*](#_Toc325102612) - [نسب الحماية (dB) في القناة المشتركة لإشارة DVB-T من MHz 7 تتعرض للتداخل من إشارات T-DAB لعدد أقل من أربع فدرات تردد داخل قناة MHz 7 31](#_Toc325102613)

[الجدول 30](#_Toc325102614) - [نسبة الحماية (dB) لإشارة DVB-T بترددين MHz 7 وMHz 8 تتعرض للتداخل بإشارة T-DAB في القناتين المجاورتين الأدنى (1-N) والأعلى (1+N) 31](#_Toc325102615)

[الجدول 31](#_Toc325102616) - [نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل تشفير 2/3 متداخلة مع بث خدمة ثابتة 32](#_Toc325102617)

[الجدول 32](#_Toc325102618) - [نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3 متداخلة مع بث نظام CDMA-1X 32](#_Toc325102619)

[الجدول 33](#_Toc325102620) - [نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3 متداخلة مع بث نظام CDMA-3X 32](#_Toc325102621)

[الجدول 34](#_Toc325102622) - [نسب الحماية (PR) وعتبات الحِمل الزائد (Oth) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64‑QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات محطة قاعدة UMTS بتردد MHz 5 بدون إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC Off) (انظر الملاحظات من 1 إلى 4) 34](#_Toc325102623)

[الجدول 35](#_Toc325102624) - [نسب الحماية (PR) وعتبات الحِمل الزائد لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من جهاز مستعمل UMTS بتردد MHz 5 مع وجود إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC On) (انظر الملاحظات من 1 إلى 5) 35](#_Toc325102625)

[الجدول 36](#_Toc325102626) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" (انظر الملاحظات من 1 إلى 5) 37](#_Toc325102627)

[الجدول 37](#_Toc325102628) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10 في بيئة قناة غوسية للمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 4) 38](#_Toc325102629)

[الجدول 38](#_Toc325102630) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" (انظر الملاحظات من 1 إلى 3) 39](#_Toc325102631)

[الجدول A38](#_Toc325102632)- [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بترددMHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE UE بتردد MHz 10 في بيئة قناة غوسية للمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 4) 39](#_Toc325102633)

[الجدول 39](#_Toc325102634) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة مع إشارة غير مطلوبة للتلفزيون DVB-T من MHz 8 40](#_Toc325102635)

[الجدول 40](#_Toc325102636) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة غير مطلوبة للتلفزيون DVB-T من MHz 7 40](#_Toc325102637)

[الجدول 41](#_Toc325102638) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة للتلفزيون DVB-T من MHz 7 وMHz 8 (القناة المجاورة الدنيا) 40](#_Toc325102639)

[الجدول 42](#_Toc325102640) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة للتلفزيون DVB-T من MHz 7 وMHz 8 (القناة المجاورة العليا) 41](#_Toc325102641)

[الجدول 43](#_Toc325102642) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قناة الصورة) 41](#_Toc325102643)

[الجدول 44](#_Toc325102644) - [نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قناة الصورة) 41](#_Toc325102645)

[الجدول 45](#_Toc325102646) - [نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية متداخلة\* مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة جزئياً) 42](#_Toc325102647)

[الجدول 46](#_Toc325102648) - [نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية متداخلة\* مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قنوات متراكبة) 43](#_Toc325102649)

[الجدول 47](#_Toc325102650) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة متداخلة مع إشارات DVB-T التلفزيون الرقمي للأرض 44](#_Toc325102651)

[الجدول 48](#_Toc325102652) - [نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية FM مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة) 45](#_Toc325102653)

[الجدول 49](#_Toc325102654) - [نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية AM مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T من MHz 8 لمختلف تخالفات الترددات (القناة المجاورة العليا) 45](#_Toc325102655)

[الجدول 50](#_Toc325102656) - [معاملات تصحيح نظرية لنسب الحماية (dB) لما هو مطلوب لمختلف تغايرات النظام DVB-T بالنسبة لإشارة DVB-T بشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 لمختلف ظروف الاستقبال (متعرض للتداخل من نظام DVB-T أو من خدمات أخرى) 46](#_Toc325102657)

[الجدول 51](#_Toc325102658) - [نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل من إشارة DVB-T بتردد MHz 8 46](#_Toc325102659)

[الجدول 52](#_Toc325102660) - [نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل من إشارة DVB-T بتردد MHz 7 47](#_Toc325102661)

[الجدول 53](#_Toc325102662) - [حساب أدنى شدة للمجال لنظام DVB-T من MHz 8 47](#_Toc325102663)

[الجدول 54](#_Toc325102664) - [قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل لحالة الاستقبال بدون تنوع الهوائي 49](#_Toc325102665)

[الجدول 55](#_Toc325102666) - [قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل − حالة الاستقبال بتنوع الهوائي 49](#_Toc325102667)

[الجدول 56](#_Toc325102668) - [المظهر الجان‍ب‍ي لقناة لقياس قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء C/N اللازمة لاستقبال المتنقل - حالة استقبال DVB-T "نموذج حضري نمطي" 50](#_Toc325102669)

[الجدول 57](#_Toc325102670) - [تعاريف الطيف الدوبلري لقنوات المشاة داخل المباني (PI) وخارج المباني (PO) 51](#_Toc325102671)

[الجدول 58](#_Toc325102672) - [تعريف قناة المشاة داخل المباني (PI) 51](#_Toc325102673)

[الجدول 59](#_Toc325102674) - [تعريف قناة المشاة خارج المباني (PO) 52](#_Toc325102675)

[الجدول 60](#_Toc325102676) - [النسبة C/N محسوبة بوحدات dB بالنسبة إلى %5 من المعدل MFER لقناتي المشاة داخل المباني وخارجها 53](#_Toc325102677)

[الجدول 61](#_Toc325102678) - [النسبة C/N للإذاعة DVB-H في القناة المتنقلة في حالة %5 من المعدل MFER 54](#_Toc325102679)

[الجدول 62](#_Toc325102680) - [نسب الحماية (PR) وعتبات الحمل الزائد (Oth) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64‑QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات محطة قاعدة UMTS بتردد MHz 5 بدون إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC Off) مقاسة لمولفات سليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 3) 56](#_Toc325102681)

[الجدول 63](#_Toc325102682) - [نسب الحماية (PR) وعتبات الحمل الزائد لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64−QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات صادرة عن جهاز مستعمل UMTS بتردد MHz 5 مع إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC On) مقاسة لمولفات سليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 3) 51](#_Toc325102683)

[الجدول 64](#_Toc325102684) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB−T بتردد MHz 8 ومشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %0 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 7) 51](#_Toc325102685)

[الجدول 65](#_Toc325102686) - [قيم نسب الحماية PR وعتبة الحمل الزائد Oth لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64−QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة لمحطة قاعدة LTE بتردد MHz 10 مع حمل حركة يساوي %0 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" المقاسة (انظر الملاحظات من 1 إلى 4) 59](#_Toc325102687)

[الجدول 66](#_Toc325102688) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 ومشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل بين إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %50 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 5) 60](#_Toc325102689)

[الجدول 67](#_Toc325102690) - [قيم نسب الحماية PR وعتبة الحمل الزائد Oth لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64−QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة لمحطة قاعدة LTE بتردد MHz 10 مع حمل حركة يساوي %50 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" المقاسة (انظر الملاحظات من 1 إلى 4) 61](#_Toc325102691)

[الجدول 68](#_Toc325102692) - [قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 ومشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل بين إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %100 في بيئة قناة غوسية للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 5) 62](#_Toc325102693)

[الجدول 69](#_Toc325102694) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة ISDB−T من MHz 6 63](#_Toc325102695)

[الجدول 70](#_Toc325102696) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T من MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة مماثلة أو من إشارة DVB-T بتردد MHz 8 63](#_Toc325102697)

[الجدول 71](#_Toc325102698) - [نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة دنيا (1−N) 64](#_Toc325102699)

[الجدول 72](#_Toc325102700) - [نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة من نفس النمط في قناة مجاورة عليا (1+N) 64](#_Toc325102701)

[الجدول 73](#_Toc325102702) - [نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة مماثلة أو من إشارة DVB-T بتردد MHz 8 في القناتين المجاورتين الأدنى (1-N) والأعلى (1+N) 64](#_Toc325102703)

[الجدول 74](#_Toc325102704) - [نسب الحماية (dB) في ذات القناة في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي 65](#_Toc325102705)

[الجدول 75](#_Toc325102706) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي (في ظل ظروف عدم التحكم في التردد) 65](#_Toc325102707)

[الجدول 76](#_Toc325102708) - [نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة دنيا (1–N) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارات NTSC بما في ذلك الإشارات الصوتية 66](#_Toc325102709)

[الجدول 77](#_Toc325102710) - [نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأدنى (1−N) لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي تتضمن الصوت 66](#_Toc325102711)

[الجدول 78](#_Toc325102712) - [نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1+N) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة NTSC من MHz 6 67](#_Toc325102713)

[الجدول 79](#_Toc325102714) - [نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1+N) في حالة إشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي 67](#_Toc325102715)

[الجدول 80](#_Toc325102716) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية (NTSC من MHz 6) متداخلة مع إشارة ISDB-T 68](#_Toc325102717)

[الجدول 81](#_Toc325102718) - [نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8) تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8 68](#_Toc325102719)

[الجدول 82](#_Toc325102720) - [نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8) تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأدنى) 69](#_Toc325102721)

[الجدول 83](#_Toc325102722) - [نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8) تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأعلى) 51](#_Toc325102723)

[الجدول 84](#_Toc325102724) - [نوعية الصوت المرتبطة بنسبة حماية إشارة الرؤية من الدرجة 3 عندما تتداخل إشارة NTSC من MHz 6 مع إشارة ISDB-T من MHz 6 69](#_Toc325102725)

[الجدول 85](#_Toc325102726) - [نسبة الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض 70](#_Toc325102727)

[الجدول 86](#_Toc325102728) - [حساب شدة المجال الدنيا ISDB-T بتردد MHz 6 71](#_Toc325102729)

[الجدول 87](#_Toc325102730) - [حساب قيم شدة المجال الدنيا لنظام ISDB-T بتردد MHz 8 72](#_Toc325102731)

[الجدول 88](#_Toc325102732) - [نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) (dB) لنسبة الثواني الخطأ (ESR) البالغة%5  في القناة للمشاة داخل المباني (PI) والمشاة خارج المباني (PO) 73](#_Toc325102733)

[الجدول 89](#_Toc325102734) - [نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) (dB) لنظام ISDB-T في قناة الخدمة المتنقلة من أجل نسبة ثواني خطأ (ESR) تبلغ %5 74](#_Toc325102735)

[الجدول 90](#_Toc325102736) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة DTMB 77](#_Toc325102737)

[الجدول 91](#_Toc325102738) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 في القناتين المجاورتين الأدنى (1-N) والأعلى (1+N) 78](#_Toc325102739)

[الجدول 92](#_Toc325102740) - [نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي (في ظل ظروف عدم التحكم في التردد) 78](#_Toc325102741)

[الجدول 93](#_Toc325102742) - [نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأدنى (1-N) لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي، بما في ذلك الصوت 79](#_Toc325102743)

[الجدول 94](#_Toc325102744) - [نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأعلى (1+N) لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي، بما في ذلك الصوت 79](#_Toc325102745)

[الجدول 95](#_Toc325102746) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 غير مطلوبة 80](#_Toc325102747)

[الجدول 96](#_Toc325102748) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأدنى) 80](#_Toc325102749)

[الجدول 97](#_Toc325102750) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأعلى) 81](#_Toc325102751)

[الجدول 98](#_Toc325102752) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 (قناة الصورة) 81](#_Toc325102753)

[الجدول 99](#_Toc325102754) - [نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8 (قنوات متراكبة) 81](#_Toc325102755)

[الجدول 100](#_Toc325102756) - [حساب شدة المجال الدنيا لنظام DTMB بتردد MHz 8 82](#_Toc325102757)

[الجدول 101](#_Toc325102758) - [القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* وحدود السرعة للاستقبال المتنقل في حالة عدم التنوع 83](#_Toc325102759)

[الجدول 102](#_Toc325102760) - [المظهر الجانب‍ي للقناة من أجل قياس القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* لاستقبال متنقل للنظام DTMB](#_Toc325102761) - ["بيئة حضرية نمطية" 84](#_Toc325102762)

[الجدول 103](#_Toc325102763) - [التغييرات في الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين في الموجات الديسمترية، النطاقان IV/V 87](#_Toc325102764)

[الجدول 104](#_Toc325102765) - [كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول 88](#_Toc325102766)

[الجدول 105](#_Toc325102767) - [كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول باليد 89](#_Toc325102768)

[الجدول 106](#_Toc325102769) - [كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول 89](#_Toc325102770)

[الجدول 107 -](#_Toc325102771) [المصطلحات الرئيسية والعلاقات التي تحكم طريقة المقارنة الذاتية SCM 92](#_Toc325102772)

**قائمة الأشكال**

*الصفحة*

[الشكل 1 - متوسط نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة (*C/N*) في قناة انتشار متنقلة 48](#_Toc324925803)

[الشكل 2 - نسبة شدة المجال (dB) من أجل نسبة مئوية معينة لتحديد مواقع الاستقبال إلى شدة المجال من أجل نسبة %50 من تحديد مواقع الاستقبال 86](#_Toc324925807)

[الشكل 3 - طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسبة الحماية 91](#_Toc324925809)

الملحق 1

معايير تخطيط أنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي في نطاق  
الموجات المترية والديسمترية

# 1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 3 إلى 5 ومن 6 إلى 9 نسب الحماية لإشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض، ومع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض على التوالي.

## 1.1 حماية إشارة ATSC لتلفزيون رقمي للأرض تتعرض للتداخل من إشارة من ذات النمط

الجـدول 3

نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل   
من إشارة من نفس النمط عند قيم مختلفة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (S/N)

|  |  |
| --- | --- |
| النسبة S/N للإشارة المطلوبة (dB) | نسبة الحماية للإشارة غير المطلوبة (dB) |
|  | إشارة من النمط ATSC بتردد MHz 6 |
| dB 16 | 23 |
| أكبر من dB 16 وأقل من dB 28 | استعمل المعادلة أدناه(1) |
| أكبر من أو تساوي dB 28 | 15 |
| (1) نسبة الحماية (dB) = 15 + 10 log10{1/(1-10–x/10)}  حيث: x = S/N − 15,19 (minimum S/N). | |

الجـدول 4

نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC بتردد MHz 6 (المطلوبة) تتعرض للتداخل من إشارة ATSC   
بتردد MHz 6 (غير مطلوبة) في القناتين المجاورتين الأدنى (1 –*N*) والأعلى (1 +*N*)  
عند سويات معنية للقدرة المتوسطة للإشارة عند دخل المستقبل

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع التداخل | نسبة الحماية (dB) للقناة المجاورة | | |
| إشارة ATSC مطلوبة ضعيفة (dBm 68−) | إشارة ATSC مطلوبة متوسطة (dBm 53−) | إشارة ATSC مطلوبة قوية  (dBm 28−) |
| تداخلات القناة المجاورة الأدنى (1*– N*) | -28 | -28 | -20 |
| تداخلات القناة المجاورة الأعلى (1*+ N*) | -26 | -26 | -20 |

تطبق نسب الحماية (dB) هذه على كل من التداخل المستمر والتداخل التروبوسفيري.

الجـدول 5

نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC بتردد MHz 6 (المطلوبة) تتعرض للتداخل من إشارة ATSC بتردد MHz 6  
(غير مطلوبة) في القناتين المجاورتين الأدنى (2±*N*) والأعلى (15± *N*) عند سويات معنية للقدرة المتوسطة  
للإشارة عند دخل المستقبل

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع التداخل | نسبة الحماية لقنوات مجاورة متعددة (dB) | | |
| إشارة ATSC مطلوبة ضعيفة (dBm 68−) | إشارة ATSC مطلوبة متوسطة (dBm 53−) | إشارة ATSC مطلوبة قوية (dBm 28−) |
| *N* ± 2 | -44 | -40 | -20 |
| *N* ± 3 | -48 | -40 | -20 |
| *N* ± 4 | -52 | -40 | -20 |
| *N* ± 5 | -56 | -42 | -20 |
| *N* ± 6 إلى *N* ± 13 | -57 | -45 | -20 |
| *N* ± 14 *و N* ± 15 | -50 | -45 | -20 |

## 2.1 حماية إذاعة تلفزيونية رقمية للأرض ATSC من تداخل من إذاعة تلفزيونية تماثلية للأرض

### 1.2.1 الحماية من تداخل في قناة مشتركة

الجـدول 6

نسب الحماية (dB) في ذات القناة لإشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل  
من إشارة تلفزيون تماثلي

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | **إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي تتضمن موجات حاملة للصوت)** | |
|  | M/NTSC | PAL B |
| ATSC | (1)2  7 | 9 |
| ATSC  مع تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/2 | 1 | 3 |
| ATSC  مع تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/4 | 2– | 0 |
| (1)  باستعمال مرشاح مشطي في مستقبِل التلفزيون الرقمي وعلاقة *C/N* قدرها dB 19. | | |

### 2.2.1 الحماية من تداخلات القناة المجاورة الأدنى (1 – *N*)

الجـدول 7

نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة الأدنى(1 *– N*) في حالة إشارة ATSC بتردد MHz 6  
تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الإشارة الصوتية

|  |  |
| --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | **إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الموجات الحاملة للصوت)** |
|  | M/NTSC |
| ATSC | 48– |

### 3.2.1 الحماية من تداخلات القناة المجاورة العليا (1 *+ N*)

الجـدول 8

نسب الحماية (dB) للتداخل من القناة المجاورة العليا (1 *+ N*)  
في حالة إشارة ATSC بتردد MHz 6 تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيون تماثلي

|  |  |
| --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | **إشارة غير مطلوبة (إشارة تلفزيون تماثلي بما في ذلك الموجات الحاملة للصوت)** |
|  | M/NTSC |
| ATSC | 49– |

### 4.2.1 الحماية من تداخل القنوات الأخرى

الجـدول 9

نسب الحماية (dB) لإشارة ATSC من MHz 6 متداخلة مع إشارة M/NTSC  
على قنوات أخرى خارج النطاق

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | **إشارة غير مطلوبة** | **قنوات غير مطلوبة** | **نسب الحماية** |
| ATSC | M/NTSC | 2 ± *N* إلى 8 ± *N* | 58– |

# 2 نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة

توضح الجداول 10 ومن 11 إلى 13 نسب الحماية لإشارات التلفزيون التماثلي المطلوبة ذات 525 خطاً وذات 625 خطاً على التوالي، المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض.

## 1.2 نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 525 خطاً

### 1.1.2 حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع التلفزيون الرقمي ATSC

تطبق في هذا القسم نسب الحماية لإشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة ATSC رقمية غير مطلوبة فقط على التداخل المسبب للموجة الحاملة للرؤية واللون.

الجـدول 10

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة (NTSC من MHz 6)  
متداخلة مع إشارة ATSC غير مطلوبة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قناة رقمية غير مطلوبة** | **تداخل تروبوسفيري من الدرجة 3** | **تداخل مستمر من الدرجة 4** |
| 1 – *N* (دنيا) | 16– |  |
| *N* (ذات القناة) | 34 |  |
| 1 + *N* (عليا) | 17– |  |
| 14 + *N* (صورة) | 33– |  |
| 15 + *N* (صورة) | 31– |  |
| 2 ± *N* | 24– |  |
| 3 ± *N* | 30– |  |
| 4 ± *N* | 25– |  |
| 7 ± *N* | 34– |  |
| 8 ± *N* | 32– |  |

## 2.2 نسبة الحماية لأنظمة التلفزيون ذات 625 خطاً

### 1.2.2 حماية إشارات الرؤية المطلوبة المتداخلة مع التلفزيون الرقمي للأرض ATSC

تطبق في هذا القسم نسب الحماية لإشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة رقمية غير مطلوبة مرتبطة فقط بالتداخل مع إشارة رؤية.

وترتبط قيم نسب الحماية بالتوهين الطيفي خارج القناة للمرسل DVB-T غير المطلوب من dB 40.

#### 1.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة ذاتها

الجـدول 11

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة  
مع إشارة ATSC غير مطلوبة من MHz 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة: نظام تماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: ATSC من MHz 6** | |
| **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| B/PAL | 38 | 45 |

#### 2.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا

الجـدول 12

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة  
مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة: نظام تماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة الدنيا)** | |
| **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| B/PAL | -7 | -1 |

#### 3.1.2.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا

الجـدول 13

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة متداخلة  
مع إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة: نظام تماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: إشارة ATSC من MHz 6 (القناة المجاورة العليا)** | |
| **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| B/PAL | 7– | 0 |

# 3 نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المطلوبة المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة

## 1.3 حماية الإشارات الصوتية NTSC (نظام BTSC MTS وSAP) المتداخلة مع إشارات ATSC للتلفزيون الرقمي (انظر الملاحظة 1)

في حالة القناة الرقمية المجاورة العليا غير المطلوبة 1 + *N*، تنحَّط الإشارات الصوتية قبل إشارات الرؤية. وتبلغ قيمة نسبة الحماية المطبقة على التداخل المتسبب في الإشارات الصوتية BTSC MTS وSAP مقدار dB 12–. (تبلغ نسبة حماية الرؤية مقابل 1 + *N* مقدار (dB 17–. ويُنسب مقدار نسبة حماية الصوت وهو dB 12– إلى سوية الموجة الحاملة للرؤية المطلوبة NTSC.

**الملاحظة 1** - BTSC MTS: لجنة نظام الإذاعة التلفزيونية متعددة القنوات لصوت التلفزيون؛ SAP: برنامج صوتي سمعي.

# 4 شدة المجال الدنيا لأنظمة ATSC للتلفزيون الرقمي للأرض

الجـدول 14

الحساب بطريقة عامل الجدارة نظام ATSC من \*MHz 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **معلمة التخطيط**(1) | **موجات مترية دنيا MHz 88-54** | **موجات مترية عليا MHz 216-174** | **موجات ديسمترية MHz 806-470** |
| التردد (MHz) | 69 | 194 | 615 |
| *C*/*N* (dB) | (2)19,5 | (2)19,5 | (2)19,5 |
| *k* (dB) | -228,6 | -228,6 | -228,6 |
| *B* (dB(Hz)) (6 MHz) | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| *G*1m2 (dB) | -1,8 | 7,3 | 17,2 |
| *GD* (dB) | 6 | 8 | 10 |
| *GI* (dB) | 8,2 | 10,2 | 12,2 |
| خسارة خط الإرسال (dB) α*line* | 1,1 | 1,9 | 3,3 |
| خسارة 300/75 لمحول توازن الهوائي (dB) α*balun* | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| رقم ضوضاء المستقبِل (dB) | 5 | 5 | 10 |
| *Trx* (K) | 627,1 | 627,1 | 2 610 |
| *Tline* (K) | 65,0 | 102,9 | 154,4 |
| عامل ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء (LNA) (dB) | 5 | 5 | 5 |
| كسب مكبر منخفض الضوضاء (LNA) (dB) | 20 | 20 | 20 |
| *TLNA* (dB) | 627,1 | 627,1 | 627,1 |
| *Tbalun* (K) | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| *Ta* (K) | 9 972,1 | 569,1 | جديرة بالإهمال |
| *Ta* α*balun* (K) | 8 885,1 | 507,1 | جديرة بالإهمال |
| *Tline*/α *G* (K) | 0,8 | 1,6 | 3,3 |
| *Trx*/α *G* (K) | 8,1 | 9,7 | 55,8 |
| *Te* (K) | 9 552,6 | 1 176,8 | 717,8 |
| 10 log(*Te*) (dB(K)) | 39,8 | 30,7 | 28,6 |
| *GA* (dB) | 7,7 | 9,7 | 11,7 |
| *Erx* (dB(μV/m))(2), (3) (TBC) | 35 | 33 | 39 |

\* احتسبت القيم الواردة في هذا الجدول على أساس نسبة *C/N*، مع مراعاة انحطاط نمطي للاستقبال متعدد المسيرات وتقسيم متساو للضوضاء والتداخلات. ونموذج نظام الاستقبال هو منشأة استقبال نمطية قريبة من حافة التغطية ويتألف من هوائي خارجي، ومكبر منخفض الضوضاء (LNA) مُركَّب على الهوائي، وكبل توصيل ومستقبِل ATSC.

(1) انظر التذييل 1 للملحق 1 للحصول على التعاريف.

(2) ينبغي تعديل الأرقام انخفاضاً (نحو أداء أفضل) بمقدار dB 6 من أجل تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/2 أو dB 9 من أجل تشفير شبكي سلسالي بمعدل 1/4.

(3) انظر التذييل 1 للملحق 1 للحصول على الصيغة.

التذييل 1  
للملحق 1

الحساب بطريقة عامل الجدارة

شدة المجال المطلوبة

*Erx* (dB(V/m))  =  ϕ (dB(W/m2)) +10 log(120 π)

*C*/*N  =*  ϕ – *G*lm2 + *GA*/*Te* – *k* – *Brf*

*Erx* (dB(μV/m)) = ϕ (dB(W/m2)) + 25.8 (dB) + 120 (dB)

= 145.8 + *C*/*N* + *G*lm2 – *GA*/ *Te* + 10 log(*k*) + 10 log(*Brf* )

*Erx*: شدة المجال المطلوبة لهوائي نظام الاستقبال

ϕ: قدرة كثافة التدفق لهوائي نظام الاستقبال

*C*/*N*: نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء

*G*lm2: كسب من 1 متر مربع (1 m2)

*GA*/*Te* : عامل جدارة نظام الاستقبال

*k*: ثابت بولتزمان (J/K)

*Brf*: عرض نطاق الضوضاء المكافئ للنظام.

عامل جدارة نظام الاستقبال

(لنظام الاستقبال النمطي لمكبر منخفض الضوضاء (LNA))

*GA* / *Te* = (*G* – *L* ) / (α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tline* / (α*line* *GLNA*) + *Trx* / (α*line* *GLNA*))

درجة حرارة ضوضاء المستقبِل

*Trx* = (10*NF / 10* – 1) × 290°

درجة حرارة ضوضاء المكبر منخفض الضوضاء (LNA)

*TLNA* = (10*NF / 10* – 1) × 290°

درجة حرارة ضوضاء خط الإرسال

*Tline* = (1 – α*line*) × 290°

درجة حرارة ضوضاء محوال التوازن

*Tbalun* = (1 – α*balun*) × 290°

درجة حرارة ضوضاء الهوائي

*Ta* = 10(6.63 – 2.77(log *f*)) × 290°     (لهوائي ثنائي الأقطاب)

حيث تقدّر *f* بقيمة MHz.

درجة حرارة ضوضاء الهوائي (المشار إليها بدخل المكبر منخفض الضوضاء LNA)

α *Ta* = *Ta*(α*balun*)

درجة حرارة ضوضاء النظام

*Te* = (α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tline* /(α*line* *GLNA*) + *Trx* / (α*line* *GLNA*))

*Te* (dB(K)) = 10 log(α*balun* *Ta* + *Tbalun* + *TLNA* + *Tline* / (α*line* *GLNA*) + *Trx* / (α*line* *GLNA*))

أو = 10 log(*Tbalun* + *TLNA* + *Tline* / (α*line* *GLNA*) + *Trx* / (α*line* *GLNA*)) + *Next*

عندما تكون قيمة *Ta* غير معروفة.

كسب من 2m 1 متر مربع

*G*1m2 = 10 log(4 π /λλ2)

المعطيات

*GI*: كسب الهوائي (متناحي) (dB)

*L*: خسارة خط الإرسال (dB)

α*line*: خسارة خط الإرسال (نسبة رقمية)

*Ta*: درجة حرارة ضوضاء الهوائي (K)

*Trx*: درجة حرارة ضوضاء المستقبِل (K)

*nf*: عامل الضوضاء (نسبة رقمية)

*NF*: مقدار الضوضاء (dB)

*T*0: درجة الحرارة المرجعية = K 290

λ: طول موجة تردد التشغيل

*GA*: كسب النظام (dB)

*Te*: درجة حرارة ضوضاء النظام (K)

*Next*: القيمة dB تمثل الإسهام الناتج عن الضوضاء الخارجية

*k*: ثابت بولتزمان = (J/K) (dB 228,6–) 23–10 × 1,38

*B*: عرض نطاق الضوضاء المكافئة للنظام (dB(Hz))

α*balun*: خسارة قدرها 300/75 لمحوال توازن الهوائي (نسبة رقمية)

LNA: مكبر منخفض الضوضاء

*TLNA*: درجة حرارة ضوضاء مكبر منخفض الضوضاء (K)

الملحق 2

معايير تخطيط أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض  
في نطاق الموجات المترية والديسمترية

# 1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 15 إلى 17 ومن 19 إلى 25 ومن 26 إلى 28 ومن 29 إلى 30 نسب الحماية للإشارات DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع:

- إشارات DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض،

- إشارات تلفزيون تماثلي للأرض،

- موجة حاملة مستمرة وحيدة (CW) أو موجة حاملة FM،

- إشارات إذاعة سمعية رقمية للأرض (T-DAB)، على التوالي.

## 1.1 حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة من ذات النمط

الجـدول 15

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T  
متداخلة مع إشارة من نفس النمط

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **التشكيل** | **معدل الشفرة** | **قناة غوسية** | **قناة رايس** | **قناة رايلي** |
| QPSK | 1/2 | 5 | 6 | 8 |
| QPSK | 2/3 | 7 | 8 | 11 |
| 16-QAM | 1/2 | 10 | 11 | 13 |
| 16-QAM | 2/3 | 13 | 14 | 16 |
| 16-QAM | 3/4 | 14 | 15 | 18 |
| 64-QAM | 1/2 | 16 | 17 | 19 |
| 64-QAM | 2/3 | 19 | 20 | 23 |
| 64-QAM | 3/4 | 20 | 21 | 25 |

ترد نسب الحماية لثلاثة أنماط من قنوات الانتشار (أي الغوسية ورايس ورايلي). وبالنسبة للاستقبال الثابت والمتنقل، يجدر اعتماد القيم المطبقة على قنوات رايس ورايلي على التوالي.

ويجب تطبيق نفس قيم الحماية المطبقة على أنظمة DVB-T مع عرض نطاق 6 و7 وMHz 8.

تقرب نسب الحماية إلى أقرب عدد صحيح.

وبالنسبة للقنوات المتراكبة، وفي غيبة معلومات عن القياس، وإذا كان عرض نطاق تراكب الإشارة المطلوبة أو غير المطلوبة أقل من MHz 1، يجب استيفاء نسبة الحماية *PR* من قيمة النسبة في القناة المجاورة، كما هو مشار إليه فيما يلي:

*PR* = *CCI* + 10 log10(*BO*/*BW*)

حيث:

*CCI*: نسبة الحماية في ذات القناة

*BO*: عرض النطاق (MHz) الذي تتراكب فيه إشارتين DVB-T

*BW*: عرض نطاق (MHz) الإشارة المطلوبة

*PR* = dB 30 – يجب استعمالها عندما تكتب الصيغة السابقة كما يلي dB 30 – > *PR.*

غير أنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.

الجـدول 16

نسب الحماية (dB) في القناة المشتركة لإشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
في حالة الاستقبال الثابت

|  |  |
| --- | --- |
| تغاير النظام DVB-T | نسبة الحماية، dB |
| QPSK1/2 | 6 |
| QPSK 2/3 | 8 |
| QPSK 1/4 | 9,3 |
| QPSK 5/6 | 10,5 |
| QPSK 7/8 | 11,5 |
| 16-QAM 1/2 | 11 |
| 16-QAM 2/3 | 14 |
| 16-QAM 3/4 | 15 |
| 16-QAM 5/6 | 16,9 |
| 16-QAM 7/8 | 17,5 |
| 64-QAM 1/2 | 17 |
| 64-QAM 2/3 | 20 |
| 64-QAM 3/4 | 21 |
| 64-QAM 5/6 | 23,3 |
| 64-QAM 7/8 | 24,3 |

تستند معالجة حالات التراكب والقناة المجاورة لنظام DVB-T إزاء نظام DTMB إلى التوصية ITU-R BT.1368-6 مع تصويب للقياسات. وتُستعمل نسب الحماية الخاصة بالقنوات المجاورة المُدرجة في الجدول 18.

بالنسبة للقناة المتراكبة، ينبغي اشتقاق نسبة الحماية، PR من خلال استكمال خارجي لقيمة نسبة الحماية الخاصة بالقناة المشتركة كالتالي:

*PR* = *CCI* + 10 log10((0.855784\**BO* + 1.153725)/*BW*)

حيث:

*CCI* : نسبة الحماية للقناة المشتركة

*BO* : عرض النطاق (MHz) التي تتراكب فيه إشاراتا النظامين DVB-T وDTMB

*BW* : عرض النطاق (MHz) للإشارة DVB-T المطلوبة

*PR* : -dB 30 ينبغي استخدامها عندما ينتج عن المعادلة أعلاه قيمة للنسبة *PR* < -dB 30.

ملاحظـة - لا تسري هذه المعادلة على نسبة حماية القناة المجاورة (التراكب < MHz 0,1).

الجـدول 17

نسب الحماية (dB) وعتبات الحمل الزائد (dBm) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM  
بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة DVB-T بتردد MHz 8 في القنوات المجاورة وما بعدها

(انظر الملاحظات من 1 إلى 6 أدناه)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δ*f* ، MHz | PR، dB (عتبة النسبة المئوية 90th) | Oth، dBm(عتبة النسبة المئوية 10th) |
| -80 | -54 | -4,4 |
| -72 | -53 | -4,7 |
| -64 | -52 | -5,6 |
| -56 | -51 | -5,0 |
| -48 | -51 | -8,5 |
| -40 | -50 | -8,5 |
| -32 | -49 | -9,0 |
| -24 | -47 | -10,5 |
| -16 | -43 | -10,4 |
| -8 | -30 | NR |
| 8 | -30 | NR |
| 16 | -42 | -10,7 |
| 24 | -45 | -22,6 |
| 32 | -49 | -12,7 |
| 40 | -49 | -10,6 |
| 48 | -50 | -8,8 |
| 56 | -51 | -8,6 |
| 64 | -51 | -3,1 |
| 72 | -40 | -3,8 |
| 80 | -53 | -3,0 |
| الملاحظـة 1 - عتبة النسبة المئوية 90th لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 من المستقبلات المقاسة، بالنسبة لتخالف معين للتردد ومعلمات معينة؛ بينما العتبة 10th للنسبة المئوية بالنسبة لعتبة الحمل الزائد فإنه ينبغي استعمالها لحماية %90 من المستقبلات المقاسة.  الملاحظـة 2 - Δ*f* هو الفارق بين التردد المركزي للقناة غير المطلوبة والتردد المركزي للقناة المطلوبة.  الملاحظـة 3- NR: العتبة المئوية Oth (رقم 10) لم يتم الوصول إليها. وهذا يعني أنه عند هذه القيمة لتخالف التردد، يسود معيار نسبة الحماية. وبناءً عليه، فإن المستقبل DVB-T يتعرض للتداخل من إشارة تداخل من جراء قيمة للنسبة موجة حاملة إلى تداخل (*C/I*) غير كافية (أقل من نسبة الحماية) فبل الوصول إلى العتبة المئوية Oth.  الملاحظـة 4- تطبق نسبة الحماية، PR، إلى أن تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة المئوية Oth المقابلة. فإذا زادت سوية إشارة التداخل عن العتبة المئوية Oth المقابلة، فإن المستقبل يتعرض للتداخل من إشارة التداخل هذه أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 5- عند قيمة سوية للإشارة المطلوبة تقترب من حساسية المستقبل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار مثلاً، عند حساسية قيمتها dB 3+، ينبغي إضافة dB 3 إلى نسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 6- يمكن الحصول على نسبة الحماية، PR، لتغايرات النظام المختلفة وظروف الاستقبال المختلفة، باستخدام معاملات التصحيح المدرجة في الجدول 50بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض عدم ارتباط عتبة الحمل الزائد بتغاير النظام وظروف الاستقبال. | | |

نسبة الحماية يشار إليها بالوحدة dB وتطبق على كل من التداخلات المستمرة والتداخلات التروبوسفيرية.

تطبق القيم المشار إليها في الحالة التي تشغل فيها الإشارات DVB-T المطلوبة وغير المطلوبة نفس القناة. وتحتاج التركيبات الأخرى لعرض القناة المزيد من الدراسة.

الجـدول 18

نسبة الحماية (dB) لإشارة DVB-T بشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل  
من إشارة DTMB في القناتين المجاورتين الأدنى (1-*N*) والأعلى (1+*N*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أسلوب الاستقبال (الملاحظة 1) | القناة | |
|  | **1 − *N*** | **1 + *N*** |
| ثابت (FX) | -30 | 30− |
| الملاحظـة 1 - نسبة الحماية، PR، لتغايرات النظام المختلفة وظروف الاستقبال المختلفة للإشارة DVB-T المطلوبة، يمكن الحصول عليها باستعمال معاملات التصحيح المدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. | | |

## 2.1 حماية نظام DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخل مع نظام تلفزيون تماثلي للأرض

### 1.2.1 الحماية من التداخل في نفس القناة

الجـدول 19

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارات DVB-T من MHz 7 وMHz 8  
متداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي (ظروف غيبة المراقبة)

| **التشكيل** | **معدل الشفرة** | **قناة غوسية** | **قناة رايس** | **قناة رايلي** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 | 12– |  | 12– |
| QPSK | 2/3 | 8– |  | 8– |
| QPSK | 3/4 | 4– |  |  |
| QPSK | 5/6 | 3 |  |  |
| QPSK | 7/8 | 9 |  |  |
| 16-QAM | 1/2 | 8– |  | 8– |
| 16-QAM | 2/3 | 3– |  | 3 |
| 16-QAM | 3/4 | 0 |  | 5 |
| 16-QAM | 5/6 | 9 |  |  |
| 16-QAM | 7/8 | 16 |  |  |
| 64-QAM | 1/2 | 3– |  | 3 |
| 64-QAM | 2/3 | 3 |  | 6 |
| 64-QAM | 3/4 | 9 |  | 15 |
| 64-QAM | 5/6 | 15 |  |  |
| 64-QAM | 7/8 | 20 |  |  |

الملاحظـة 1 - تطبق قيم PAL/SECAM الصالحة على أساليب الموجة الحاملة الصوتية التالية:

- موجة حاملة صوتية واحدة بتشكيل تردد FM واحد بقيمة dB 10– يشير إلى موجة حاملة للرؤية؛

- تشكيل تردد FM مزدوج وNICAM + FM بموجتين حاملتين صوتيتين عند سوية dB 13– وdB 20–؛

- تشكيل اتساعي NICAM + AM مع موجتين حاملتين صوتيتين عند سوية dB 10– وdB 27– على التوالي.

ووفقاً للقياسات المتوفرة، تطبق نفس قيم نسبة الحماية على الأسلوبين 2k و8k.

وفي جميع الجداول، باستثناء الجدول 28، تطبق الظروف التي يطلق عليها ظروف غيبة المراقبة.

تعكس القياسات الحقيقية لنسب الحماية التغير الدوري الذي يحدث عندما يتغير تخالف التردد بين الإشارة المطلوبة DVB-T وإشارة تماثلية غير مطلوبة على مدى تردد يكافئ المباعدة بين الحاملات الفرعية لأنظمة تعدد الإرسال التعامدي ومشفر بتقسيم التردد (COFDM). وتمثل نسبة الحماية المعطاة قيمة تحفظية، لكن واقعية، تغطي أداء التخالف المتوقع من المستقبِلات الموجودة. واعتماد تخالف دقيق بين إشارات COFDM وإشارات TV التماثلية المسببة للتداخل يسمح بالحصول على تحسن قدره dB 3 في نسبة الحماية. ويعتبر الاستقرار في تردد المرسل المطلوب مماثلاً لذلك الخاص بالتخالف التماثلي للدقة، أي مدى قدره نحو Hz 1 ±.

وتفتقد نسب الحماية من أجل DVB-T من MHz 6 بسبب الافتقار إلى نتائج القياس.

### 2.2.1 الحماية من التداخل من القناة المجاورة الدنيا (1 − *N*)

الجـدول 20

نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1−*N*) في حالة الإشارات DVB-T  
من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي  
بما في ذلك الإشارات الصوتية

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** | | | | | |
| **الكوكبة** | **معدل الشفرة** | **PAL B** | **PAL G، B1** | **PAL I** | **PAL D، K** | **SECAM L** | **SECAMD، K** |
| QPSK | 1/2 |  | 44– |  |  |  |  |
| QPSK | 2/3 | 44– | 44– |  |  |  |  |
| 16-QAM | 1/2 |  | 43– | 43– |  |  |  |
| 16-QAM | 2/3 | 42– | 42– |  |  |  |  |
| 16-QAM | 3/4 |  | 38– |  |  |  |  |
| 64-QAM | 1/2 |  | 40– | 38– |  |  |  |
| 64-QAM | 2/3 | 35– | 35– | 34– |  | 35– | 37– |
| 64-QAM | 3/4 |  | 32– |  |  |  |  |

تطبق جميع هذه القيم على ظروف الاستقبال الثابت وعلى الاستقبال المتنقل.

### 3.2.1 الحماية من التداخل من القناة المجاورة العليا (1 + *N*)

الجـدول 21

نسب الحماية (dB) من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + *N*) في حالة الإشارات DVB-T  
من MHz 7 وMHz 8 المتداخلة مع إشارات تلفزيون تماثلي

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** |
| **الكوكبة** | **معدل الشفرة** | **PAL/SECAM** |
| QPSK | 2/3 | 47– |
| 16-QAM | 2/3 | 43– |
| 64-QAM | 2/3 | 38– |

### 4.2.1 الحماية من التداخل في القنوات المتراكبة

الجـدول 22

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة   
مع إشارة PAL B متراكبة بما في ذلك الإشارة الصوتية

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: نظام التلفزيون التماثلي PAL B** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 9,75− | 9,25− | 8,75− | 8,25− | 6,75− | 3,95− | 3,75− | 2,75− | 0,75− | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | 37− | 14− | 8− | 4− | 2− | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1− | 29− | 36− |

يطابق اختلاف التردد Δ*f* تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجـدول 23

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي  
من MHz 7 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 7** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 9,25− | 8,75− | 8,25− | 7,75− | 6,25− | 3,45− | 3,25− | 2,25− | 1,25− | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35− | 12− | 11− | 5− | 3− | 1− | 4 | 1 | 0 | 2 | 5− | 5− | 36− | 38− |

يطابق اختلاف التردد Δ*f* تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجـدول 24

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي  
من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 8** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 10,25− | 9,75− | 9,25− | 8,75− | 7,25− | 3,45− | 3,25− | 2,25− | 1,25− | 0 | 1,75 | 2,75 | 4,25 | 4,75 |
| PR | 35− | 12− | 11− | 5− | 3− | 1− | 4 | 1 | 0 | 2 | 5− | 5− | 36− | 38– |

يطابق اختلاف التردد Δ*f* تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

الجـدول 25

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي  
من MHz 8 بما في ذلك الإشارة الصوتية في قنوات متراكبة

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: نظام تلفزيون تماثلي من MHz 8** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 10,75− | 10,25− | 9,75− | 9,25− | 7,75− | 3,45− | 3,25− | 2,25− | 1,25− | 0 | 2,25 | 3,25 | 4,75 | 5,25 |
| PR | 35− | 12− | 11− | 5− | 3− | 1− | 4 | 1 | 0 | 2 | 5− | 5− | 36− | 38– |

يطابق اختلاف التردد Δ*f* تردد الموجة الحاملة للرؤية إشارة التلفزيون التماثلي ناقص التردد المركزي لإشارة DVB-T.

## 3.1 حماية إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)

الجـدول 26

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3،  
متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)  
(تخالف تردد غير متحكم فيه)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 8، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 12− | 4,5− | 3,9− | 0 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| PR | 38− | 33− | 3− | 3− | 3− | 33− | 38− |

الجـدول 27

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM، ومعدل تشفير 2/3،  
متداخلة مع موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)  
(تخالف تردد غير متحكم فيه)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير المطلوبة: موجة حاملة مستمرة (CW) أو موجة حاملة بتشكيل التردد (FM)** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | |
| Δ *f* (MHz) | 10,5− | 4,0− | 3,4− | 0 | 3,4 | 4,0 | 10,5 |
| PR | 38− | 33− | 3− | 3− | 3− | 33− | 38− |

يمكن استعمال الجداول التي تتضمن نسب الحماية المعطاة للإشارات المسببة للتداخل ضيقة النطاق، أي الموجات الحاملة الصوتية التماثلية أو للخدمات خلاف الخدمات الإذاعية.

الجـدول 28

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T من MHz 7، 64-QAM،  
ومعدل تشفير 2/3، متداخلة مع إشارة مستمرة (CW)   
(تخالف تردد متحكم فيه)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإشارة غير مطلوبة: موجة حاملة مستمرة** | **الإشارة المطلوبة: DVB-T، MHz 7، 64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | |
| Δ*f* (MHz) | 8– | 4– | 3– | 0 | 3 | 4 | 8 |
| PR | 48– | 41– | 8– | 9– | 6– | 39– | 48– |

يمكن استعمال الجداول التي تتضمن نسب الحماية المشار إليها للإشارات المسببة للتداخل ضيقة النطاق. أي الموجات الحاملة الصوتية التماثلية أو الخدمات الأخرى خلاف الخدمات الإذاعية. ويجدر الإشارة إلى أن البنية الدقيقة لنسبة الحماية مقابل تخالف التردد بين إشارة OFDM وإشارة تداخل الموجة المستمرة (CW) تمثل طابعاً دورياً. والقيم المبينة في الجدول 25 تعتبر التخالف الأمثل.

## 4.1 حماية إشارات DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض من إشارات T-DAB

الجـدول 29

نسب الحماية في نفس القناة (dB) لإشارة DVB-T بترددين MHz 7 وMHz 8  
تتعرض للتداخل من إشارات T-DAB بأربع فدرات تردد

| **الإشارة المطلوبة DVB-T** | | **PR**  **(الملاحظة 1)** |
| --- | --- | --- |
| **الكوكبة** | **معدل الشفرة** |
| QPSK | 1/2 | 10 |
| QPSK | 2/3 | 12 |
| QPSK | 3/4 | 14 |
| 16-QAM | 1/2 | 15 |

الجـدول 29 ( *تتمة*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإشارة المطلوبة DVB-T** | | **PR**  **(الملاحظة 1)** |
| **الكوكبة** | **معدل الشفرة** |  |
| 16-QAM | 2/3 | 18 |
| 16-QAM | 3/4 | 20 |
| 64-QAM | 1/2 | 20 |
| 64-QAM | 2/3 | 24 |
| 64-QAM | 3/4 | 26 |
| 64-QAM | 7/8 | 31 |

الملاحظـة 1 - تمثل نسب الحماية الواردة لإشارات DVB-T أسوأ حالة للتداخل من جانب T-DAB (تشتق هذه القيم من قياسات تستخدم فيها أربع فدرات تردد للإشارة T-DAB بسويات متساوية للقدرة).

الجـدول 29 *مكرر*

نسب الحماية (dB) في القناة المشتركة لإشارة DVB-T بتردد MHz 7 تتعرض للتداخل من إشارات T-DAB  
لعدد أقل من أربع فدرات تردد داخل قناة MHz 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الإشارة المطلوبة DVB-T | | نسبة الحماية، (PR) (الملاحظة 1) | | |
| الكوكبة | معدل الشفرة | 1 T-DAB | 2 T-DAB | 3 T-DAB |
| 64-QAM | 2/3 | 13 | 21 | 23 |
| 64-QAM | 3/4 | 17 | 23 | 25 |

الملاحظـة 1- اشتُقت هذه القيم من قياسات في قناة غوسية. (تُزاد قيم نقطة الانقطاع الذاتية المقاسة (SFP) بمقدار dB 1 وتُقرّب لأقرب عدد صحيح لاستخراج القيم QEF). في حالات التخطيط التي تشمل قنوات رايس، تطبق زيادة أخرى بمقدار dB 0,6 على هذه القيم.

الجـدول 30

نسبة الحماية (dB) لإشارة DVB-T بترددين MHz 7 وMHz 8 تتعرض للتداخل بإشارة T-DAB  
في القناتين المجاورتين الأدنى (1-*N*) والأعلى (1+*N*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| القناة | *N*  - 1 | *N*  + 1 |
| PR | -30 | -30 |

نسبة الحماية معبَّر عنها بوحدات dB.

## 5.1 حماية إشارات DVB-T من الإشارة عريضة النطاق في الإذاعة خلاف الإذاعة الأرضية

### 1.5.1 نسب الحماية DVB-T من التداخل مع خدمة ثابتة (نظام يمكن نقله)

الجـدول 31

نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل تشفير 2/3  
متداخلة مع بث خدمة ثابتة

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| PR (dB) | 45– | 27– | 1 | 4 | 1 | 27– | 45– |

Δ*f*: الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل:

- التشكيل: 2-FSK (تشكيل بزحزحة التردد)

- عرض النطاق: kHz 750 (dB 3)

### 2.5.1 نسب الحماية لإشارة DVB-T متداخلة مع نظام نفاذ متعدد بتقسيم شفري (CDMA)

في الجدولين 32 و33 يجدر ملاحظة أن قناة واحدة لنظام CDMA تتداخل مع نظام DVB-T.

الجـدول 32

نسب الحماية (dB) لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3  
متداخلة مع بث نظام CDMA-1X

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| PR (dB) | 38– | 20– | 3– | 10 | 3– | 20– | 38– |

Δ*f*: الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل

- التشكيل: تشكيل تربيعي بزحزحة الطور (QPSK)

- عرض النطاق: MHz 1,25 (%99)

الجـدول 33

نسب الحماية لإشارة DVB-T من MHz 8 و64-QAM ومعدل شفرة 2/3  
متداخلة مع بث نظام CDMA-3X

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ*f* (MHz) | 12– | 4,5– | 3,75– | 0 | 3,75 | 4,5 | 12 |
| PR (dB) | 38– | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | 38– |

Δ*f*: الفرق بين الترددات المركزية.

الخصائص التقنية لإشارة التداخل

- التشكيل: تشكيل تربيعي بزحزحة الطور (QPSK)

- عرض النطاق: MHz 4 (%99)

يقدم القسم التالي نسب الحماية وعتبات الحمل الزائد لأنظمة DVB-T تتعرض للتداخل من أنظمة UMTS W-CDMA FDD. أُجريت جميع القياسات المستخدمة في اشتقاق هذه المعلمات على مستقبلات DVB-T مصممة لمدى توليف تردد من 470 إلى MHz 862، وتقع جميع إشارات التداخل ضمن مدى الترددات MHz 862‑759.

ويمكن لنسب الحماية وعتبات الحِمل الزائد أن تختلف كثيراً بالنسبة للمولفات السليكونية[[1]](#footnote-1) عنها بالنسبة للمولفات التقليدية "Can"[[2]](#footnote-2). ويجري استخدام المولفات السليكونية على نطاق واسع في أجهزة استقبال التلفزيون بما في ذلك أحدث المنتجات وأكثرها تقدماً مثل أجهزة التلفزيون الرقمية المتكاملة (iDTV) ومسجلات الفيديو الشخصية (PVR).

ولاختلاف خصائص الأداء بين المولفات السليكونية والمولفات Can، ينصح المخططون عند التخطيط للشبكات بمراعاة الكميات النسبية المستعملة من كل نوع والاختلاف في الخصائص بينها. ومقارنة بالمولفات "Can"، لا تُعاني المولفات السليكونية من انحطاطات في نسبة الحماية PR ولا في العتبة Oth عندما يعمل مصدر التداخل على تردد IF مقداره MHz 36 أو عندما يكون تردد الصورة، MHz 72 = 2/IF، بيد أن الأمر يحتاج إلى نسب حماية أعلى إلى حد ما عند أشكال أخرى من مصادر التداخلات.

ويُرجّح وجود خليط من هذين النوعين من المولفات ويُرجّح أن تتغيّر كميات كل نوع مع مرور الوقت. وتقدم هذه التوصية نتائج منفصلة لكل نوع من نوعي المولفات هذين (ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الاختلافات التقنية وشرحها في التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحِمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون").

وإذا كان التوزيع الفعلي غير معلوم، قد يتعيّن على الإدارات الاختيار من بين القيم.

وإذا كان التوزيع الفعلي معروفاً، %X مثلاً بالنسبة للمولفات "Can" و%Y للمولفات السليكونية، فهناك طريقة محتملة لتوزين الأرقام تتمثل في تطبيق المعادلة التالية لكل معلمة (نسبة الحماية أو عتبة الحِمل الزائد):

المعلمة المركبة = %X)/(100 / (معلمة المولفات "Can") + %Y)/(100 / (معلمة المولفات السليكونية)[[3]](#footnote-3)

ويتحقق أعلى مستوى من الحماية (حماية نوعي المولفات) بأخذ القيمة الأكبر لنسبة الحماية والقيمة الأقل لعتبة الحِمل الزائد.

وترد خصائص الإشارة UMTS (W-CDMA FDD) المستعملة في القياسات في التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحِمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون".

ويتضمن هذا القسم الحالة التي تُستعمل فيها إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC On) في جهاز المستقبل.

وتم حساب العتبتين المئويتين 50th و90th لجميع نسب الحماية المقاسة والعتبتين 10th و50th لجميع عتبات الحِمل الزائد المقاسة لتداخل صادر من نظام UMTS على إشارة DVB-T، عن طريق التحليل الإحصائي. وترد هذه القيم في الجدولين 34 و35 بالنسبة لإشارة تداخل من محطة قاعدة UMTS وبالنسبة لإشارة من جهاز مستعمل UMTS، على التوالي. وترتبط قيمتا نسبة الحماية PR والعتبة Oth لجهاز المستعمل UMTS بالقيمة r.m.s. القصوى لإشارة التداخل. ويُقاس تخالف التردد بين الترددين المركزيين للإشارة المطلوبة وإشارة التداخل.

والعتبة المئوية 90th (وبالمثل 50th) لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 (بالمثل %50) من المستقبلات المقاسة.

والعتبة المئوية 10th (وبالمثل 50th) لقيمة عتبة الحِمل الزائد تقابل حماية %90 (وبالمثل %50) من المستقبلات المقاسة.

الجـدول 34

نسب الحماية (PR) وعتبات الحِمل الزائد (Oth) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM   
بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات محطة قاعدة UMTS بتردد MHz 5 بدون إمكانية   
التحكم في قدرة الإرسال (TPC Off) (انظر الملاحظات من 1 إلى 4)

| رقم جهاز (N) الاستقبال (Rx) | مولفات "Can" | | | | مولفات سليكونية | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | | | | (الملاحظة 5) | | | |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | PR، dB العتبة 50th | PR، dB العتبة 90th | Oth، dBm العتبة 10th | Oth، dB العتبة 50th | PR، dB العتبة 50th | PR، dB العتبة 90th | Oth، dBm العتبة 10th | Oth، dBm العتبة 50th |
| 0/(0 MHz) | 17,0 | 18,1 | NR | NR |  |  |  |  |
| 1/(6.5 MHz) | -32,0 | -30,3 | -12,4 | -8,0 |  |  |  |  |
| 2/(11.5 MHz) | -43,5 | -38,3 | -7,7 | -3,0 |  |  |  |  |
| 3/(16.5 MHz) | -44,0 | -33,7 | -7,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4/(21.5 MHz) | -50,5 | -34,9 | -13,2 | -1,0 |  |  |  |  |
| 5/(26.5 MHz) | -56,0 | -41,9 | -15,1 | -5,0 |  |  |  |  |
| 6/(31.5 MHz) | -60,0 | -43,8 | -13,8 | -5,5 |  |  |  |  |
| 7/(36.5 MHz) | -45,0 | -18,1 | -23,9 | -9,5 |  |  |  |  |
| 8/(41.5 MHz) | -67,5 | -55,1 | -12,1 | -2,0 |  |  |  |  |
| 9/(46.5 MHz) | -65,0 | -55,5 | -12,4 | -0,5 |  |  |  |  |
| 10/(51.5 MHz) | -68,0 | -57,2 | -12,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| 11/(56.5 MHz) | -69,5 | -60,0 | -12,0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 14/(71.5 MHz) | -50,5 | -41,6 | -12,8 | 2,5 |  |  |  |  |
| الملاحظـة 1 - NR: لم يتم الوصول إلى العتبة Oth. وهذا يعني أن المعيار PR (نسبة الحماية) هو المهيمن عند تخالف التردد هذا. وبالتالي، يتعرَّض مستقبل DVB-T للتداخل من إشارة التداخل نتيجة لعدم كفاية النسبة موجة حاملة إلى تداخل (*C/I*) (أقل من نسبة الحماية، PR) قبل الوصول إلى العتبة الخاصة بهذا المستقبِل.  الملاحظـة 2- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 3- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 4- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 5 - قد تختلف المولفات السليكونية اختلافاً كبيراً. لم يتم اختبار إلا عدد محدود من المولفات السليكونية قوامه 3 مولفات. وبالتالي، لا يمكن تقديم إحصاءات سليمة. ويمكن الحصول على القيم في الجدول 62 بالتذييل 2 بالملحق 2 باعتبارها قيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر. | | | | | | | | |

الجـدول 35

نسب الحماية (PR) وعتبات الحِمل الزائد لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM  
بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من جهاز مستعمل UMTS بتردد MHz 5 مع وجود إمكانية  
التحكم في قدرة الإرسال (TPC On) (انظر الملاحظات من 1 إلى 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم جهاز (N) الاستقبال | مولفات "Can" | | | | مولفات سليكونية | | | |
|  | 14 | | | | (الملاحظة 6) | | | |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | PR، dB  العتبة 50th | PR، dB  العتبة 90th | Oth، dBm العتبة 10th | Oth، dB العتبة 50th | PR، dB العتبة 50th | PR، dB العتبة 90th | Oth، dBm العتبة 10th | Oth، dB العتبة 50th |
| 0/(0 MHz) | 18,0 | 19,0 | NR | NR |  |  |  |  |
| 1/(6.5 MHz) | -18,0 | -16,0 | -33,8 | -13,0 |  |  |  |  |
| 2/(11.5 MHz) | -37,0 | -25,6 | -24,7 | -4,0 |  |  |  |  |
| 3/(16.5 MHz) | -42,5 | -30,6 | -6,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4/(21.5 MHz) | -42,0 | -35,9 | -13,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5/(26.5 MHz) | -49,5 | -37,3 | -15,5 | -0,5 |  |  |  |  |
| 6/(31.5 MHz) | -57,5 | -41,1 | -8,7 | -2,5 |  |  |  |  |
| 7/(36.5 MHz) | -47,0 | -18,2 | -24,0 | -12,0 |  |  |  |  |
| 8/(41.5 MHz) | -68,0 | -53,6 | -9,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9/(46.5 MHz) | -66,5 | -55,3 | -9,0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 10/(51.5 MHz) | -71,0 | -57,6 | -9,7 | 1,5 |  |  |  |  |
| 11/(56.5 MHz) | -72,0 | -58,6 | -9,1 | 1,5 |  |  |  |  |
| 14/(71.5 MHz) | -50,0 | -43,2 | -9,5 | 3,0 |  |  |  |  |
| الملاحظـة 1 - NR: لم يتم الوصول إلى العتبة Oth. وهذا يعني أن المعيار PR (نسبة الحماية) هو المهيمن عند تخالف التردد هذا. وبالتالي، يتعرَّض مستقبل DVB-T للتداخل من إشارة التداخل نتيجة لعدم كفاية النسبة موجة حاملة إلى تداخل (*C/I*) (أقل من نسبة الحماية، PR) قبل الوصول إلى العتبة Oth الخاصة بهذا المستقبِل.  الملاحظـة 2- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 3- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 4- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 5 - نسبة الحماية PR والعتبة Oth للإشارة DVB-T التي تتعلق بالقيمة r.m.s. القصوى لقدرة إشارة التداخل تطبّق على دراسات التقاسم إذا اعتبرت قدرة إشارة جهاز المستعمل UMTS ثابتة بالنسبة لقيمتها القصوى.  الملاحظـة 6 - قد تختلف المولفات السليكونية اختلافاً كبيراً. لم يتم اختبار إلا عدد محدود من المولفات السليكونية قوامه 3 مولفات. وبالتالي، لا يمكن تقديم إحصاءات سليمة. ويمكن الحصول على القيم في الجدول AA1 بالتذييل 2 بالملحق 2 باعتبارها قيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر. | | | | | | | | |

### 3.5.1 نسب الحماية وعتبات الحِمل الزائد لإشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة LTE OFDMA وإشارة SC-FDMA

يقدم هذا القسم نسب الحماية وعتبات الحِمل الزائد لأنظمة DVB-T تتعرض للتداخل من نظام LTE OFDMA ونظام SC−FDMA. وأُجريت جميع قياسات اشتقاق هذه المعلمات على أجهزة استقبال DVB-T صُمِّمَت لمدى توليف من 470 إلى MHz 862، فيما تقع جميع إشارات التداخل ضمن مدى الترددات من 759 إلى MHz 862.

ويمكن لنسب الحماية وعتبات الحمل الزائد أن تختلف اختلافاً كبيراً بالنسبة للمولفات السليكونية1 والمولفات 2"Can". وهناك زيادة كبيرة في استعمال المولفات السليكونية في أجهزة استقبال التلفزيون بما في ذلك أحدث المنتجات وأكثرها تقدماً مثل iDTV وPVR.

ولاختلاف خصائص الأداء بين المولفات السليكونية والمولفات "Can"، ينصح المخططون بمراعاة الكميات النسبية المستعملة من كل نوع والاختلاف في الخصائص، وذلك أثناء التخطيط للشبكات. ومقارنة بالمولفات "Can" لا تُعاني المولفات السليكونية من انحطاطات في نسبة الحماية PR والعتبة Oth عندما يكون التردد IF لمصدر التداخل يساوي MHz 36 أو عندما يكون تردد الصورة، 2 IF = MHz 72، بيد أن هناك نسب حماية أعلى إلى حد ما بالنسبة لأشكال أخرى من مصادر التداخلات.

ويُرجّح وجود خليط من هذين النوعين من المولفات ويُرجّح أن تتغيّر كميات كل نوع مع مرور الوقت. وتقدم هذه التوصية نتائج منفصلة لكل نوع من نوعي المولفات هذين (ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الاختلافات التقنية وشرحها في التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحِمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون").

وإذا كان التوزيع الفعلي غير معلوم، قد يتعيّن على الإدارات الاختيار من بين القيم.

وإذا كان التوزيع الفعلي معروفاً، %X مثلاً بالنسبة للمولفات "Can" و%Y بالنسبة للمولفات السليكونية، فهناك طريقة محتملة لتوزين الأرقام تتمثل في تطبيق المعادلة التالية لكل معلمة (نسبة الحماية أو عتبة الحِمل الزائد):

المعلمة المركبة = %X)/(100 / (معلمة المولفات "Can") + %Y)/(100 / (معلمة المولفات السليكونية)

ويتحقق أعلى مستوى من الحماية (حماية نوعي المولفات) بأخذ القيمة الأكبر لنسبة الحماية والقيمة الأقل لعتبة الحِمل الزائد.

وترد خصائص الإشارة LTE المستعملة في القياسات في التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحِمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون".

وتم حساب العتبتين المئويتين 50th و90th لجميع نسب الحماية المقاسة والعتبتين المئويتين 10th و50th لجميع عتبات الحِمل الزائد المقاسة لتداخل صادر من نظام LTE على نظام DVB-T عن طريق التحليل الإحصائي.

والعتبة المئوية 90th (وبالمثل 50th) لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 (بالمثل %50) من المستقبِلات المقاسة.

والعتبة المئوية 10th (وبالمثل 50th) لقيمة عتبة الحِمل الزائد تقابل حماية %90 (وبالمثل %50) من المستقبِلات المقاسة.

وحالة التقاسم بين النظام DVB-T والخدمة LTE المتنقلة هي حالة متنامية. وتصميم نوعي المولفات وتنفيذ محطات قاعدة هو اتجاه آخذ في التطور في الحالتين. وتشجع كافة الأطراف الضالعة بشدة على تحسين أداء المعدات الخاصة بها بحيث يتسنّى مراجعة الجداول في المستقبِل القريب.

وترد مجموعة قيم نسب الحماية وعتبات الحِمل الزائد المتحصَّل عليها بالنسبة لمصدر تداخل LTE-BS في الجدولين 36 بالنسبة للمولفات "Can" و37 بالنسبة للمولفات السليكونية لمدى حمل الحركة للمحطة القاعدة يتراوح بين %0 و%100[[4]](#footnote-4).

وبالنسبة لحالتي حمل الحركة للمحطة القاعدة %0 و%50، تم اشتقاق الأرقام المدرجة في الجداول التالية من عدد محدود من القياسات (6 مولفات سليكونية). والإدارات مدعوّة إلى تقديم قياسات إضافية لتحسين دقة الإحصاءات، وبالتالي، فإن القيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.

والوضع الحالي للحالة الأسوأ يقابل حملاً منخفضاً جداً للحركة على المحطة القاعدة. وجميع حالات حمل الحركة تقدم هنا بوصفها الحمل الفعلي للحركة في التشغيل الحقيقي للمحطة القاعدة، ومن غير المرجّح أن تكون قابلة للتنبؤ بها.

وأعلى مستوى من الحماية (حماية الإذاعة بالنسبة لجميع حالات الحمل لحركة المحطة القاعدة) يتحقق بأخذ أعلى قيمة لنسبة الحماية وأقل قيمة لعتبة الحمل الزائد.

ونسب الحماية لإشارات تداخل بحمل حركة يساوي %0 تكون أكبر عادةً من نسب الحماية الخاصة بقيم أكبر لحمل الحركة. وعتبات الحمل الزائد لإشارات تداخل بحمل حركة يساوي %0 تكون أقل عادةً من هذه العتبات الخاصة بقيم أكبر لحمل الحركة. ولمزيد من التوضيح، انظر التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون".

ويُقاس تخالف التردد بين الترددين المركزيين للإشارة المطلوبة وإشارة التداخل.

الجـدول 36

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T   
بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10 في بيئة قناة   
غوسية للمولفات "Can" (انظر الملاحظات من 1 إلى 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | العتبة Oth، dBm  العتبة المئوية 10th | العتبة Oth،dB  العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) | -39... TBD | -33 ... TBD | -13 ...TBD | -9 ... TBD |
| 2/(18 MHz) | -46... TBD | -42... TBD | -8 ...TBD | - 3... TBD |
| 3/(26 MHz) | -49... TBD | -39 ... TBD | -18 ...TBD | -2 ... TBD |
| 4/(34 MHz) | -58... TBD | -55 ... TBD | -13 ...TBD | -8 ... TBD |
| 5/(42 MHz) | -64... TBD | -63 ... TBD | -8 ...TBD | -4 ... TBD |
| 6/(50 MHz) | -59... TBD | -58 ... TBD | -5 . ...TBD | -1 ... TBD |
| 7/(58 MHz) | -67... TBD | -66 ... TBD | -5 ...TBD | 1 ... TBD |
| 8/(66 MHz) | -68... TBD | -65 ... TBD | -5 ...TBD | 1 ... TBD |
| 9/(74 MHz) | -46... TBD | -39 ... TBD | -3 ...TBD | 2 ... TBD |
| الملاحظـة 1 - تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4 - TBD: تحدد فيما بعد. تم اختبار عدد محدود من المولفات "Can" (2) لحالتي حمل لحركة المحطة القاعدة %0 و%50. ولذا، لا يتسنّى تقديم إحصاءات سليمة. ويمكن اللجوء إلى القيم الواردة في الجدولين 65 و67 بالتذييل 2 بالملحق 2 كقيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.  الملاحظـة 5 - لمزيد من التفاصيل بشأن الحالات المختلفة لحمل حركة المحطة القاعدة، انظر الجداول 64 و66 و68 بالتذييل 2 بالملحق 2. | | | | |

الجـدول 37

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T  
بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE BS بتردد MHz 10  
في بيئة قناة غوسية للمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | العتبة Oth، dBm  العتبة المئوية 10th | العتبة Oth،dB  العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) | -40 ...-(1)30,5 | -39,5 ...-(1)20,5 | -(1)40,8 ...-10 | -(1)38 ... 2,5− |
| 2/(18 MHz) | -51 ...-(1)27,5 | -46 ... -(1)21,5 | -(1)35,5 ...-8 | -(1)6 ... 1 |
| 3/(26 MHz) | -52 ...-(1)30 | -47 ... -(1)24,5 | -(1)39 ... -6 | -(1)4,5 ... 2,5 |
| 4/(34 MHz) | -54,5 ...-(1)32 | -48 ... -(1)28,5 | -(1)32,5 -9,5 | -(1)4,5 ... 4 |
| 5/(42 MHz) | -55 ...-(1)37 | -49,5 ...-(1)32 | -(1)31,5 .. -9 | -(1)3 ... 5 |
| 6/(50 MHz) | -56,5 ...-(1)44,5 | -50 ... -(1)35 | -(1)29 ... -8,5 | -(1)2 ... 4,5 |
| 7/(58 MHz) | -56,5 ...-(1)52 | -52 ... -(1)37 | -(1)28 ... -8 | -(1)1 ... 5 |
| 8/(66 MHz) | -56,5 ...-(1)53 | -52,5 ...-(1)38,5 | -(1)26 ... -7 | -(1)1,5 ...5,5 |
| 9/(74 MHz) | -56,5 ...-(1)53 | -53 ... -(1)40 | -(1)25 ... -6 | -(1)1,5 ...5,5 |
| (1)هذه القيمة تخص حالة حمل مقداره %0 لحركة المحطة القاعدة وتستند إلى عدد محدود من القياسات (6 مولفات).  الملاحظـة 1 - تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4 - لمزيد من التفاصيل بشأن الحالات المختلفة لحمل حركة المحطة القاعدة، انظر الجداول 64 و66 و68 بالتذييل 2 بالملحق 2. | | | | |

يرد مدى قيم نسب الحماية وعتبة الحمل الزائد المتحصّل عليها بالنسبة لمصدر تداخل LTE-UE في الجدول 38 بالنسبة للمولفات "Can" وفي الجدول 38A بالنسبة للمولفات السليكونية للتداخل المتغيِّر مع الزمن والمستمر.

يقابل الوضع الحالي للحالة الأسوأ التداخل من إشارات متغيِّرة مع الزمن. ويتحقق أعلى مستوى حماية (لحماية البث في حالات التداخل المستمر والمتغيِّر مع الزمن) بأخذ أكبر قيمة لنسبة الحماية وأقل قيمة لعتبة الحمل الزائد.

ونسب الحماية بالنسبة لإشارات التداخل ذات المتوسط الثابت للقدرة والتي لا يتغير فيها التردد تقل عادةٍ عن نظيرتها بالنسبة لإشارات التداخل المتغيرة مع الزمن مثل شكل الموجة LTE UE النبضي. وعتبة الحمل الزائد لإشارات التداخل ذات المتوسط الثابت للقدرة والتي لا يتغير فيها التردد تزيد عادةً عن نظيرتها بالنسبة لإشارات التداخل المتغيرة مع الزمن مثل شكل الموجة LTE UE النبضي. ولمزيد من التوضيح، انظر التقرير "قياس نسب الحماية وعتبة الحمل الزائد لأجهزة استقبال التلفزيون".

يُقاس تخالف التردد بين الترددين المركزيين للإشارة المطلوبة وإشارة التداخل.

الجـدول 38

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth (الحمل الزائد) عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE UE  
بتردد MHz 10 في قناة بيئة غوسية للمولفات "Can" (انظر الملاحظات من 1 إلى 3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | رقم المستقبل (Rx) | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | العتبة Oth، dBm  العتبة المئوية 10th | العتبة Oth،dB  العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) | 19 | -21 ... -13 | -14 ... -12 | -21 ...-19 | -16 ...-11 |
| 2/(18 MHz) | 19 | 48 ... -47 | -45 ... -42 | -18 ...-4 | -6 ... -2 |
| 3/(26 MHz) | 19 | -49 ... -48 | -43 ... -40 | -31 ...-26 | -16 ...-10 |
| 4/(34 MHz) | 19 | -61 ... -57 | -59 ... -54 | -19 ...-11 | -13 ...-9 |
| 5/(42 MHz) | 19 | -67 ... -56 | -63 ... -50 | -17... -7 | -9 ... -4 |
| 6/(50 MHz) | 31 | -73 ... -56 | -66 ... -49 | -18 ...-7 | -9 ... -2 |
| 7/(58 MHz) | 19 | -74 ... -57 | -71 ... -47 | -16 ...-3 | -3 ... 2 |
| 8/(66 MHz) | 31 | -78 ... -59 | -70 ... -52 | -16 ...-3 | -4 ... 2 |
| 9/(74 MHz) | 19 | -50 ... -44 | -38 ... -33 | -9 ... -3 | -2 ... 4 |
| الملاحظـة 1- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال. | | | | | |

الجـدول A38

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth (الحمل الزائد) عند العتبتين المئويتين 10th و50th لإشارة DVB-T بترددMHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إشارة LTE UE  
بتردد MHz 10 في قناة بيئة غوسية للمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | رقم المستقبل (Rx) | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسب الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | العتبة Oth، dBm  العتبة المئوية 10th | العتبة Oth،dB  العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) | 4 | -14 | -13 | -23...- 17 | -16 |
| 2/(18 MHz) | 4 | -49...- 42 | -46....- 32 | -46...- 5 | -28... 2 |
| 3/(26 MHz) | 4 | -51...- 43 | -48... -35 | -47...- 2 | -26... 5 |
| 4/(34 MHz) | 4 | -52...-46 | -48....- 36 | -44...- 6 | -25... 2 |
| 5/(42 MHz) | 4 | -54...- 45 | -51....- 37 | -43...- 5 | -24... 3 |
| 6/(50 MHz) | 10 | -53...- 45 | -45....- 38 | -41...- 7 | -25... 0 |
| 7/(58 MHz) | 4 | -56...- 48 | -51....- 40 | -39...- 5 | -21... 4 |
| 8/(66 MHz) | 10 | -55...- 46 | -48....- 37 | -35...- 7 | -21... 2 |
| 9/(74 MHz) | 10 | -55...-45 | -47....- 37 | -32...- 10 | -23...- 1 |
| الملاحظـة 1- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4- لم يختبر لبعض التخالفات إلا عدد محدود من المولفات (4 مولفات). وبالتالي، لا يمكن تقديم إحصاءات سليمة. يتعين إجراء المزيد من القياسات لتأكيد القيم. ويمكن اللجوء إلى القيم المُدرجة في الجدولين 65 و67 بالتذييل 2 بالملحق 2 كقيم إرشادية وينبغي استخدامها بحذر. | | | | | |

# 2 نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات غير مطلوبة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من39 إلى 46 نسب الحماية لإشارة مطلوبة لتلفزيون تماثلي ذات 625 خطاً متداخلة مع إشارة DVB-T تلفزيون رقمي للأرض.

## 1.2 نسب الحماية لأنظمة تلفزيون ذات 625 خطاً

### 1.1.2 حماية إشارات الرؤية المتداخلة مع إشارة DVB-T لتلفزيون رقمي للأرض

لا تنطبق نسب الحماية، في هذه الفقرة، على إشارة تماثلية مطلوبة متداخلة مع إشارة DVB-T غير مطلوبة لتلفزيون رقمي إلا على التداخل الناجم عن إشارة الرؤية.

ترتبط قيم نسب الحماية المدرجة بالتوهين الطيفي خارج القناة للمرسل DVB-T غير المطلوب من dB 40.

#### 1.1.1.2 الحماية من التداخل في نفس القناة

الجـدول 39

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة مع إشارة غير مطلوبة  
للتلفزيون DVB-T من MHz 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من MHz 8** | |
| **التداخل التروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| B، D، D1، G، H، K/PAL | 34 | 40 |
| I/PAL | 37 | 41 |
| B، D، K، L/SECAM | 35 | 41 |

الجـدول 40

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة غير مطلوبة  
للتلفزيون DVB-T من MHz 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من MHz 7** | |
| **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| B/PAL، B/SECAM | 35 | 41 |

#### 2.1.1.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة الدنيا

الجـدول 41

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة  
للتلفزيون DVB-T من 7 وMHz 8 (القناة المجاورة الدنيا)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من 7 أو MHz 8 (القناة المجاورة الدنيا)** | |
| **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| B، D، D1، G، H، I، K/PAL | 9– | 5– |
| B، D، K، L/SECAM | 5– | 1– |

#### 3.1.1.2 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا

الجـدول 42

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة  
للتلفزيون DVB-T من MHz 7 وMHz 8 (القناة المجاورة العليا)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الإشارة المطلوبة: النظام التماثلي** | **إشارة غير مطلوبة: تلفزيون DVB-T من 7 أو MHz 8 (القناة المجاورة العليا)** | |
| **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| PAL وSECAM | 8– | 5– |

#### 4.1.1.2 الحماية من تداخل قناة الصورة

الجـدول 43

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة  
تلفزيون DVB-T من MHz 8 (قناة الصورة)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نظام تماثلي مطلوب** | **قناة DVB-T غير مطلوبة** | **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| D1، G/PAL | 9 + *N* | 19– | 15– |
| I/PAL | 9 + *N* |  |  |
| (1)L/SECAM | 9 *+ N* | 24– | 22– |
| D، (1)K/SECAM | 8 + *N*، 9 + *N* | 16– | 11– |
| D، K/PAL | 8 + *N*، 9 + *N* |  |  |

(1) لا تزال القيم المؤقتة قيد الدراسة.

الجـدول 44

نسب الحماية (dB) لإشارة الرؤية التماثلية المطلوبة المتداخلة مع إشارة  
تلفزيون DVB-T من MHz 7 (قناة الصورة)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نظام تماثلي مطلوب** | **قناة DVB-T غير مطلوبة** | **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| B/PAL | 10 + *N*، 11 + *N* | 22– | 18– |

#### 5.1.1.2 الحماية من التداخلات المركبة

الجـدول 45

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية\*  
متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 7  
(قنوات متراكبة جزئياً)

| **تردد مركز إشارة التلفزيون DVB-T غير مطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة (MHz)** | **نسبة الحماية** | |
| --- | --- | --- |
| **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| 7,75– | 16– | 11– |
| (1 – *N* ) 4,75– | 9– | 5– |
| 4,25– | 3– | 4 |
| 3,75– | 13 | 21 |
| 3,25– | 25 | 31 |
| 2,75– | 30 | 37 |
| 1,75– | 34 | 40 |
| 0,75– | 35 | 41 |

الجـدول 45 (*تتمة*)

| **تردد مركز إشارة التلفزيون DVB-T غير مطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة (MHz)** | **نسبة الحماية** | |
| --- | --- | --- |
| **التداخل التروبوسفيري** | **التداخل المستمر** |
| (*N* ) 2,25 | 35 | 41 |
| 4,25 | 35 | 40 |
| 5,25 | 31 | 38 |
| 6,25 | 28 | 35 |
| 7,25 | 26 | 33 |
| 8,25 | 6 | 12 |
| (1 + *N* ) 9,25 | 8– | 5– |
| 12,25 | 8– | 5– |

\* بالنسبة لأنظمة SECAM، من المتوقع الحصول على قيم مماثلة. لا تزال هذه القيم قيد الدراسة.

الجـدول 46

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية B وD وD1 وG وH وK/PAL تماثلية\*  
متداخلة مع إشارة تلفزيون DVB-T من MHz 8  
(قنوات متراكبة)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تردد مركز إشارة التلفزيون DVB-T غير مطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة (MHz)** | **نسبة الحماية** | |
| **التداخل التروبوسفيري**(1) | **التداخل المستمر**(1) |
| 8,25– | 16– | 11– |
| (1 – *N* ) 5,25– | 9– | 5– |
| 4,75– | 4– | 3 |
| 4,25– | 12 | 20 |
| 3,75– | 24 | 30 |
| 3,25– | 29 | 36 |
| 2,25– | 33 | 39 |
| 1,25– | 34 | 40 |
| (*N* ) 2,75 | 34 | 40 |
| 4,75 | 34 | 39 |
| 5,75 | 30 | 37 |
| 6,75 | 27 | 34 |
| 7,75 | 25 | 32 |
| 8,75 | 5 | 11 |
| (1 + *N* ) 9,75 | 8– | 5– |
| 12,75 | 8– | 5– |
| \* بالنسبة لأنظمة SECAM، من المتوقع الحصول على قيم مماثلة. لا تزال هذه القيم قيد الدراسة.  (1) تم احتساب القيم المطبقة على التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر بحساب القيم الواردة في الجدول 45. | | |

# 3 نسب الحماية للإشارات الصوتية لإشارات التلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع إشارات DVB‑T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 47 إلى 49 الواردة في هذا الملحق نسب الحماية المطبقة عندما تكون الموجة الحاملة للصوت للتلفزيون المطلوبة FM وAM وNICAM متداخلة مع إشارات التلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوبة.

تشير جميع نسب الحماية الواردة في هذا الجزء إلى سوية الموجات الحاملة الصوتية للتلفزيون المطلوبة. والسوية المرجعية للموجات الحاملة الصوتية هي القيمة الفعالة r.m.s. للموجة الحاملة غير المشكلة.

تطابق نوعية الصوت للتداخل التروبوسفيري الدرجة 3، وللتداخل المستمر الدرجة 4.

وتمثل نسب الإشارة إلى الضوضاء المرجعية (*S/N*) بالنسبة للإشارات الصوتية التماثلية FM:

- dB 40 (الدرجة 3 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل التروبوسفيري؛

- dB 48 (الدرجة 4 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل المستمر.

وتقاس نسب الإشارة إلى الضوضاء المرجعية (*S/N*) باعتبارها نسبة الإشارة إلى الضوضاء *S/N* من ذروة إلى ذروة موزونة، الواردة في التوصية ITU-R BS.468 وفي التوصية ITU-R BS.412.

وتطابق سوية الإشارة الصوتية FM انحراف أقصى للتردد قدره kHz 50±.

وتكون نسبة الخطأ في البتات (BER) المرجعية من أجل الإشارات الصوتية الرقمية NICAM على النحو التالي:

- 4–10 × 1 = BER (الدرجة 3 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل التروبوسفيري؛

- 5–10 × 1 = BER (الدرجة 4 من الانحطاط تقريباً)، في حالة التداخل المستمر.

وفي حالة إرسال موجتين حاملتين للصوت، يجب النظر إلى كل إشارة من الإشارتين بشكل منفصل. وقد تتطلب الإشارات الصوتية المشكّلة بتعدد الإرسال حماية أكبر.

## 1.3 حماية الإشارات الصوتية FM وAM وNICAM لأنظمة التلفزيون التماثلي المتداخلة مع إشارات DVB−T للتلفزيون الرقمي للأرض

الجـدول 47

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة متداخلة   
مع إشارات DVB-T التلفزيون الرقمي للأرض

| **نسبة الحماية من أجل الموجة الحاملة للصوت المطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **إشارة صوتية مطلوبة** | | **DVB-T من MHz 7** | **DVB-T من MHz 8** |
| FM | التداخل التروبوسفيري | 6 | 5 |
| التداخل المستمر | 16 | 15 |
| AM | التداخل التروبوسفيري | 21 | 20 |
| التداخل المستمر | 24 | 23 |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري | 5 | 4 |
| PAL B/G | التداخل المستمر | 6 | 5 |

الجـدول 47 (*تتمة*)

| **نسبة الحماية من أجل الموجة الحاملة للصوت المطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **إشارة صوتية مطلوبة** | | **DVB-T من MHz 7** | **DVB-T من MHz 8** |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري |  |  |
| النظام I | التداخل المستمر |  |  |
| NICAM | التداخل التروبوسفيري | 12 | 11 |
| النظام L | التداخل المستمر | 13 | 12 |

الجـدول 48

نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية FM مطلوبة متداخلة   
مع إشارة DVB-T من MHz 7 (قنوات متراكبة)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **تردد النقطة dB 3 لإشارة DVB-T ناقص تردد الموجة الحاملة الصوتية** | | | | | | |
| **تردد الإشارة DVB-T بالنسبة لموجة حاملة FM** | **نسبة الحماية المرتبطة بالموجة الحاملة الصوتية المطلوبة** | **kHz 500–** | **kHz 250–** | **kHz 50–** | **kHz 0,0** | **kHz 50** | **kHz 250** | **kHz 500** |
| إشارة DVB-T تحت الموجة الحاملة FM | تداخل تروبوسفيري | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| تداخل مستمر | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| إشارة DVB-T فوق الموجة الحاملة FM | تداخل تروبوسفيري | 5 | 5 | 4 | 3 | 9– | 22– | 32– |
| تداخل مستمر | 15 | 15 | 14 | 12 | 6– | 16– | 27– |

الملاحظـة 1 - ترتبط أرقام نسب الحماية المدرجة بالتوهين الطيفي خارج القناة من dB 40.

الملاحظـة 2 - لا يزال هذا الجدول قيد الدراسة.

الجـدول 49

نسب الحماية (dB) لإشارة صوتية AM مطلوبة متداخلة   
مع إشارة DVB-T من MHz 8 لمختلف تخالفات الترددات  
(القناة المجاورة العليا)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نسبة الحماية المرتبطة بالموجة الحاملة الصوتية المطلوبة** | **التردد المركزي لإشارة DVB-T ناقص تردد الموجة الحاملة الصوتية** | | |
| **مع تخالف سلب‍ي** | **بدون تخالف** | **مع تخالف إيجابي** |
| **4,250 - 0,166 MHz = 4,084 MHz** | **4,250 MHz** | **4,250 + 0,166 MHz = 4,416 MHz** |
| تداخل تروبوسفيري | 1– | 2– | 4– |
| تداخل مستمر | 1+ | 0 | 2– |

# 4 معاملات تصحيح لما هو مطلوب من مختلف تغايرات النظام DVB-T ومختلف ظروف الاستقبال

وضع الجدول 50 أدناه على أساس إشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة مماثلة. ويُفترض استخدامه للأنواع الأخرى من مصادر التداخلات، بيد أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد القيم.

الجـدول 50

معاملات تصحيح نظرية لنسب الحماية (dB) لما هو مطلوب لمختلف تغايرات النظام DVB-T  
بالنسبة لإشارة DVB-T بشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 لمختلف ظروف الاستقبال  
(معرض للتداخل من نظام DVB-T أو من خدمات أخرى)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تغاير النظام DVB-T | قناة غوسية | استقبال ثابت | استقبال محمول خارج المباني | استقبال محمول داخل المباني | استقبال متنقل |
| QPSK 1/2 | -13,5 | -12,5 | -10,3 | -10,3 | -7,3 |
| QPSK 2/3 | -11,6 | -10,5 | -8,2 | -8,2 | -5,2 |
| QPSK 3/4 | -10,5 | -9,3 | -6,9 | -6,9 | -3,9 |
| QPSK 5/6 | -9,4 | -8,1 | -5,6 | -5,6 | -2,6 |
| QPSK 7/8 | -8,5 | -7,1 | -4,5 | -4,5 | -1,5 |
| 16-QAM 1/2 | -7,8 | -6,8 | -3,6 | -3,6 | -1,6 |
| 16-QAM 2/3 | -5,4 | -4,3 | -2,0 | -2,0 | 1,0 |
| 16-QAM 3/4 | -3,9 | -2,7 | -0,3 | -0,3 | 2,7 |
| 16-QAM 5/6 | -2,8 | -1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 16-QAM 7/8 | -2,3 | -0,9 | 1,7 | 1,7 | 4,7 |
| 64-QAM 1/2 | -2,2 | -1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 64-QAM 2/3 | 0,0 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 6,4 |
| 64-QAM 3/4 | 1,6 | 2,8 | 5,2 | 5,2 | 8,2 |
| 64-QAM 5/6 | 3,0 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 9,8 |
| 64-QAM 7/8 | 3,9 | 5,3 | 7,9 | 7,9 | 10,9 |

مقارنة بقناة إرسال سكونية، فإن قناة رايلي المتغيرة مع الزمن والمطبقة في حالة الاستقبال المحمول للنظام DVB-T تظهر الحاجة إلى نسب حماية أكبر. ومتوسط الزيادة في قيم نسب الحماية لقناة إرسال رايلي المتغيرة مع الزمن مقارنةً بنظيرتها في قناة إرسال رايلي سكونية بالنسبة لجميع المستقبلات المقاسة تتراوح بين 5 وdB 6.

والخلاصة، فإن قيم نسب الحماية لقناة إرسال غوسية تقل بنحو 2 إلى dB 3 عن هذه القيم قناة إرسال رايلي السكونية. ومقارنة بقناة إرسال رايلي السكونية فإن قناة رايلي المتغيرة مع الزمن تعطي نسب حماية أكبر بمقدار dB 4 إلى dB 6.

# 5 نسب الحماية لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل من إشارة تلفزيونية رقمية للأرض غير مطلوبة

الجـدول 51

نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل   
من إشارة DVB-T بتردد MHz 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | |
| Δ *f* (1) (MHz) | 5– | 4,2– | 4– | 3– | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| PR | 50– | 1– | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1– | 50– |
| (1)  Δ *f*: التردد المركزي للإشارة DVB-T ناقص التردد المركزي للإشارة T-DAB. | | | | | | | | | |

الجـدول 52

نسب الحماية (dB) لإشارة T-DAB تتعرض للتداخل من  
إشارة DVB-T بتردد MHz 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64-QAM، معدل الشفرة 2/3** | | | | | | | | | |
| Δ*f* (1) (MHz) | 4,5– | 3,7– | 3,5– | 2,5– | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4,5 |
| PR | 49– | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 49– |
| (1)  :Δ *f* التردد المركزي للإشارة DVB-T ناقص التردد المركزي للإشارة T-DAB. | | | | | | | | | |

# 6 أدنى شدة للمجال في أنظمة DVB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، استقبال ثابت

تردد صيغة حساب أدنى شدة للمجال في التذييل 1 للملحق 2.

الجـدول 53

حساب أدنى شدة للمجال لنظام DVB-T من MHz 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد (MHz) | 200 | | | 550 | | | 700 | | |
| متغير نظام الفاصل الحارس 1/4 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 | QPSK 2/3 | 16-QAM 2/3 | 64-QAM 2/3 |
| عامل ضوضاء المستقبِل، (dB) *F* | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| نسبة الموجة الحاملة إلى ضوضاء المستقبِل(1)  (*C/N*) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 |
| خسارة المغذي *Af* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| كسب الهوائي *G* (dB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| أدنى شدة للمجال للاستقبال الثابت *Emin* (dB(μV/m))(2) | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 |
| (1) من أجل قناة رايس.  (2) من أجل الحصول على الصيغة انظر التذييل 1 للملحق 2. | | | | | | | | | |

# 7 أدنى شدة للمجال المتوسط للاستقبال DVB-T المتنقل

ترد معادلات حساب أدنى شدة للمجال المتوسط في التذييل 1 بهذا الملحق. وترد قيمة الدخل في هذه الفقرة وفي الملحق 4. ويجب حساب الاستقبال المتنقل مع احتمال تغطية الموقع قدره %99.

## 1.7 قيم نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة للاستقبال المتنقل

لأسلوب DVB-T معين، تعتبر قيم النسبة المتوسطة للموجة الحاملة إلى الضوضاء لسوية معينة من النوعية، دالة لتردد دوبلري فقط، وبالتالي يمكن وضع مخطط بياني مماثل لذلك الوارد في الشكل 1.

الشـكل 1

متوسط نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء المطلوبة (*C/N*) في قناة انتشار متنقلة



منطقة استقبال

قيد البحث

منطقة ليست

قيد البحث

تردد

دوبلري

ترد في الجدولين 54 و55 القيم الدنيا اللازمة لحساب قيم النسبة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* (*C/Nmin*)، وتردد دوبلر من أجل نسبة متوسطة *C/N* تساوي *C/Nmin* + dB 3 وكذلك الحدود القصوى الدوبلرية (السرعة) للاستقبال المتنقل. وحدود السرعة من أجل *C/Nmin* + dB 3 واردة من أجل ثلاثة ترددات (MHz 200 وMHz 500 وMHz 800). والقيمة المتوسطة للموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N*، أي *C/Nmin* + dB 3، مناسبة لحساب شدة المجال المطلوبة. ويبين الجدول 54 القيم المتوسطة اللازمة لحساب نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* وحدود السرعة في حالة عدم التنوع. ويتضمن الجدول 55 القيم المطابقة لحالة التنوع. وتستند هذه القيم إلى المظهر الجانب‍ي للقناة النمطية "نموذج النمط الحضري" المبينة في الجدول 56. ومعيار النوعية هو النقطة الذاتية للعطب (SFP) المطابقة لنسبة الثواني الخطأ، %5 = ESR–، ونسبة الخطأ في الرزمة، 4–10 × 1 = PER.

الجـدول 54

قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل لحالة الاستقبال بدون تنوع الهوائي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفاصل الحارس = 1/32** | | | **2k** | | | | | | **8k** | | | | | |
| **السرعة عند *Fd*، (km/h) dB 3** | | | | | | **السرعة عند *Fd*، (km/h) dB 3** | | | | | |
| **التشكيل** | **معدل البتات (Mbit/s)** | **معدل الشفرة** | *C/Nmin* (dB) | *Fd*, *max* (Hz) | *Fd* at *C/Nmin*  + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 | *C/Nmin* (dB) | *Fd*, *max* (Hz) | *Fd* at *C/Nm* in  + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 |
| QPSK | 6,03 | 1/2 | 13,0 | 318 | 259 | 1 398 | 559 | 349 | 13,0 | 76 | 65 | 349 | 140 | 87 |
| QPSK | 8,04 | 2/3 | 16,0 | 247 | 224 | 1 207 | 483 | 302 | 16,0 | 65 | 53 | 286 | 114 | 71 |
| 16-QAM | 12,06 | 1/2 | 18,5 | 224 | 182 | 985 | 394 | 246 | 18,5 | 59 | 47 | 254 | 102 | 64 |
| 16-QAM | 16,09 | 2/3 | 21,5 | 176 | 147 | 794 | 318 | 199 | 21,5 | 41 | 35 | 191 | 76 | 48 |
| 64-QAM | 18,10 | 1/2 | 23,5 | 141 | 118 | 635 | 254 | 159 | 23,5 | 35 | 29 | 159 | 64 | 40 |
| 64-QAM | 24,13 | 2/3 | 27,0 | 82 | 65 | 349 | 140 | 87 | 27,0 | 24 | 18 | 95 | 38 | 24 |

الجـدول 55

قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* اللازمة، وحدود السرعة للاستقبال المتنقل - حالة الاستقبال بتنوع الهوائي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الفاصل الحارس = 1/32** | | | **2k** | | | | | | **8k** | | | | | |
| **السرعة عند *Fd*، (km/h) dB 3** | | | | | | **السرعة عند *Fd*، (km/h) dB 3** | | | | | |
| **التشكيل** | **معدل البتات (Mbit/s)** | **معدل الشفرة** | *C/Nmin* (dB) | *Fd*, *max* (Hz) | *Fd* at *C/Nmin*  + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 | *C/Nm*in (dB) | *Fd*, *max* (Hz) | *Fd* at *C/Nmin*  + 3 dB | MHz 200 | MHz 500 | MHz 800 |
| QPSK | 6,03 | 1/2 | 7,0 | 560 | 518 | 2 795 | 1 118 | 699 | 7,0 | 140 | 129 | 699 | 280 | 175 |
| QPSK | 8,04 | 2/3 | 10,0 | 494 | 447 | 2 414 | 966 | 604 | 10,0 | 129 | 106 | 572 | 229 | 143 |
| 16-QAM | 12,06 | 1/2 | 12,5 | 447 | 365 | 1 969 | 788 | 492 | 12,5 | 118 | 94 | 508 | 203 | 127 |
| 16-QAM | 16,09 | 2/3 | 15,5 | 353 | 294 | 1 588 | 635 | 397 | 15,5 | 82 | 71 | 381 | 152 | 95 |
| 64-QAM | 18,10 | 1/2 | 17,5 | 282 | 235 | 1 271 | 508 | 318 | 17,5 | 71 | 59 | 318 | 127 | 79 |
| 64-QAM | 24,13 | 2/3 | 21,0 | 165 | 129 | 699 | 280 | 175 | 21,0 | 47 | 35 | 191 | 76 | 48 |

الجـدول 56

المظهر الجانب‍ي لقناة لقياس قيم النسبة المتوسطة بين الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N*  
اللازمة لاستقبال المتنقل - حالة استقبال DVB-T "نموذج حضري نمطي"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم المأخذ** | **التأخر (µs)** | **القدرة (dB)** | **فئة دوبلر** |
| 1 | 0 | 3– | رايلي |
| 2 | 0,2 | 0 | رايلي |
| 3 | 0,5 | 2– | رايلي |
| 4 | 1,6 | 6– | رايلي |
| 5 | 2,3 | 8– | رايلي |
| 6 | 5 | 10– | رايلي |

تطابق قيم معدل البتات أقل فاصل حارس 1/32 وهي الحالة الأقل حرجاً من حيث تأثير دوبلر. ومن المتوقع أنه مع تزايد الفاصل الحارس تنخفض السرعة القصوى. وعلى سبيل المثال، إذا كان الفاصل الحارس 1/4، ينخفض أقصى تأثير دوبلري، *Fd, max*، إلى نحو %85.

ويتوقف الأداء في قناة متنقلة إلى حد كبير على تصميم المستقبِل DVB-T. ويمكن الحصول على تحسينات بفضل المستقبِلات المصممة بالتحديد للاستقبال المتنقل.

وتستعمل إذاعة DVB-H نظام إرسال DVB-T كطبقة طبيعية وتضيف تصحيح خطأ إضافي وآلية تشريح الزمن على طبقة الوصلة. وفي الاستقبال المتنقل، سيتحسن تردد دوبلر الأقصى وذلك بسبب تشذير الوقت الإضافي. وثمة ضرورة لتحديد النسبة *C/N* للاستقبال DVB-H.

## 2.7 عامل ضوضاء المستقبِل

يطبق عامل ضوضاء قدره dB 5 على المستقبِلات المتنقلة المدمجة في مركبات. ويمكن أن يكون لعامل الضوضاء قيمة أقل عندما يتواءم الهوائي داخلياً مع الطابق الأول للمكبر دون الحاجة إلى توصيل بعروة.

# 8 أدنى شدة للمجال المتوسط لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني واستقبال الإذاعة DVB-H المتنقلة

ترد المعادلات الخاصة بحساب أدنى شدة للمجال في التذييل 1 لهذا الملحق. وتوجد قيم مدخلات هذا الحساب في هذا القسم وفي الملحق 4. وينبغي حساب الاستقبال المتنقل مع قيمة لاحتمال الموقع تبلغ %99.

## 1.8 نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني

وضعت نماذج القنوات للمشاة داخل المباني (PI) والمشاة خارج المباني (PO) لوصف استقبال الأجهزة المحمولة باليد ذات الحركة البطيئة داخل وخارج المباني. وتستند نماذج القنوات إلى قياسات في شبكات إذاعة DVB-H وحيدة التردد ولها مسيران من موقعين مختلفين للمرسل. وترد تعاريف التفريعات للقنوات في الجدولين 58 و59. ويقابل التردد الدوبلري المشار إليه والبالغ Hz 1,5 سرعة تبلغ km/h 3 عند منتصف نطاق الموجات الديسيمترية UHF. وترد الأطياف الدوبلرية للتفريعات المختلفة في الجدول 57.

الجـدول 57

تعاريف الطيف الدوبلري لقنوات المشاة داخل المباني (PI) وخارج المباني (PO)

|  |  |
| --- | --- |
| الطيف للتفريعة الأولى | الطيف للتفريعات 12-2 |
|  |  |
| حيث: |  |

الجـدول 58

تعريف قناة المشاة داخل المباني (PI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المسير | التأخير (μs) | القدرة (dB) | الطيف الدوبلري | التردد الدوبلري (Hz) | STD  Norm. |
| 1 | 0,0 | 0,0 | انظر الجدول 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,1 | 6,4– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,2 | 10,4– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 0,4 | 13,0– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 0,6 | 13,3– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 0,8 | 13,7– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 1,0 | 16,2– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 1,6 | 15,2– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 9 | 8,1 | 14,9– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 8,8 | 16,2– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 9,0 | 11,1– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 9,2 | 11,2– | غوسية | 1,69 | 0,08 |

الجـدول 59

تعريف قناة المشاة خارج المباني (PO)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المسير | التأخير (μs) | القدرة (dB) | الطيف الدوبلري | التردد الدوبلري (Hz) | STD Norm. |
| 1 | 0,0 | 0,0 | انظر الجدول 2 | 1,69 | 0,08 |
| 2 | 0,2 | 1,5– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 3 | 0,6 | 3,8– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 4 | 1,0 | 7,3– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 5 | 1,4 | 9,8– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 6 | 1,8 | 13,3– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 7 | 2,3 | 15,9– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 8 | 3,4 | 20,6– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 9 | 4,5 | 19,0– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 10 | 5,0 | 17,7– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 11 | 5,3 | 18,9– | غوسية | 1,69 | 0,08 |
| 12 | 5,7 | 19,3– | غوسية | 1,69 | 0,08 |

## 2.8 نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة

يرد نموذج القناة الخاص باستقبال الخدمة المتنقلة بالجدول 54. ويسري هذا النموذج الحضري النمطي لكل من الإذاعة DVB−T والإذاعة DVB−H.

## 3.8 نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء *C/N* المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني

يجب أن يكون أداء المستقبِل DVB-H كما هو وارد في الجدول 60 عند تطبيق ضوضاء (*N*) مع الموجة الحاملة المطلوبة (*C*) في عرض نطاق للإشارة يبلغ MHz 7,61. وتكون معايير نقطة الانحطاط %5 من معدل الخطأ في النسق MPE−FEC (%5 من المعدل MFER). وتستند أرقام أداء النسبة *C/N* إلى مدى معاصرة المستقبِلات المطروحة في السوق يضاف إليها هامش مقداره dB 2.

الجـدول 60

النسبة *C/N* محسوبة بوحدات dB بالنسبة إلى %5 من المعدل MFER لقناتي المشاة داخل المباني وخارجها

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | معدل الشفرة للنسق MPE-FEC | المشاة داخل المباني (PI) | المشاة خارج المباني (PO) |
| QPSK | 1/2 | 1/2 | 6,6 | 7,6 |
| QPSK | 1/2 | 2/3 | 6,8 | 7,8 |
| QPSK | 1/2 | 3/4 | 7,0 | 8,0 |
| QPSK | 1/2 | 5/6 | 7,2 | 8,2 |
| QPSK | 1/2 | 7/8 | 7,4 | 8,4 |
| QPSK | 2/3 | 2/3 | 9,8 | 10,8 |
| QPSK | 2/3 | 3/4 | 10,0 | 11,0 |
| QPSK | 2/3 | 5/6 | 10,2 | 11,2 |
| QPSK | 2/3 | 7/8 | 10,4 | 11,4 |
| 16-QAM | 1/2 | 2/3 | 12,8 | 13,8 |
| 16-QAM | 1/2 | 3/4 | 13,0 | 14,0 |
| 16-QAM | 1/2 | 5/6 | 13,2 | 14,2 |
| 16-QAM | 1/2 | 7/8 | 13,4 | 14,4 |
| 16-QAM | 2/3 | 2/3 | 15,8 | 16,8 |
| 16-QAM | 2/3 | 3/4 | 16,0 | 17,0 |
| 16-QAM | 2/3 | 5/6 | 16,2 | 17,2 |
| 16-QAM | 2/3 | 7/8 | 16,4 | 17,4 |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 17,7 | 18,7 |
| 64-QAM | 1/2 | 7/8 | 17,9 | 18,9 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 20,6 | 21,6 |
| 64-QAM | 2/3 | 3/4 | 20,8 | 21,8 |
| 64-QAM | 2/3 | 5/6 | 21,0 | 22,0 |

## 4.8 النسبة *C/N* المتوسطة المطلوبة لاستقبال الأجهزة المحمولة باليد داخل وخارج المباني

يجب أن يكون أداء المستقبِل DVB-H كما هو وارد في الجدول 61 عند تطبيق ضوضاء (*N*) وإزاحة دوبلرية (*Fd*) معاً مع الموجة الحاملة المطلوبة (*C*) في القناة المتنقلة المحددة في الجدول 54. والأرقام معطاة طبقاً لفاصل حارس يبلغ 1/4. ويستند أداء النسبة *C/N* إلى مدى معاصرة المستقبِلات DVB-H مع إضافة هامش مقداره dB 2. ويشتق الأداء الدوبلري من تحليل حالة استخدام تكون فيه سرعة الهدف في النمط 8k عند تردد MHz 750 km/h 130. ويقابل ذلك تردد دوبلري يبلغ Hz 100. ويتم الحصول على النمطين 4k و2k من الأداء الدوبلري بضرب أداء النمط 8k في 2 و4. وتكون معايير نقطة الانحطاط %5 من معدل الخطأ في النسق MPE-FEC (%5 من المعدل MFER).

الجـدول 61

النسبة *C/N* للإذاعة DVB-H (dB) في القناة المتنقلة في حالة %5 من المعدل MFER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاصل حارس = 1/4 | | | | 2k | | السرعة عند *Fd*، km/h dB 3 | | 4k | | السرعة عند *Fd*، km/h dB 3 | | 8k | | السرعة عند *Fd*، km/h dB 3 | |
| التشكيل | | معدل الشفرة | MPE-FEC CR | *C/Nmin* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | *C/Nmin* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz | *C/Nmin* dB | *Fd*, 3 dB Hz | 474 MHz | 746 MHz |
| QPSK | | 1/2 | 1/2 | 8,5 | 400 | 911 | 579 | 8,5 | 200 | 456 | 290 | 8,5 | 100 | 228 | 145 |
| 2/3 | 9,0 | 400 | 911 | 579 | 9,0 | 200 | 456 | 290 | 9,0 | 100 | 228 | 145 |
| 3/4 | 9,5 | 400 | 911 | 579 | 9,5 | 200 | 456 | 290 | 9,5 | 100 | 228 | 145 |
| 5/6 | 10,0 | 400 | 911 | 579 | 10,0 | 200 | 456 | 290 | 10,0 | 100 | 228 | 145 |
| 7/8 | 10,5 | 400 | 911 | 579 | 10,5 | 200 | 456 | 290 | 10,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | | 2/3 | 2/3 | 12,0 | 400 | 911 | 579 | 12,0 | 200 | 456 | 290 | 12,0 | 100 | 228 | 145 |
| 3/4 | 12,5 | 400 | 911 | 579 | 12,5 | 200 | 456 | 290 | 12,5 | 100 | 228 | 145 |
| 5/6 | 13,5 | 400 | 911 | 579 | 13,5 | 200 | 456 | 290 | 13,5 | 100 | 228 | 145 |
| 7/8 | 14,5 | 400 | 911 | 579 | 14,5 | 200 | 456 | 290 | 14,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | | 1/2 | 2/3 | 15,0 | 400 | 911 | 579 | 15,0 | 200 | 456 | 290 | 15,0 | 100 | 228 | 145 |
| 3/4 | 15,5 | 400 | 911 | 579 | 15,5 | 200 | 456 | 290 | 15,5 | 100 | 228 | 145 |
| 5/6 | 16,5 | 400 | 911 | 579 | 16,5 | 200 | 456 | 290 | 16,5 | 100 | 228 | 145 |
| 7/8 | 17,5 | 400 | 911 | 579 | 17,5 | 200 | 456 | 290 | 17,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | | 2/3 | 2/3 | 18,0 | 380 | 866 | 550 | 18,0 | 190 | 433 | 275 | 18,0 | 95 | 216 | 138 |
| 3/4 | 18,5 | 380 | 866 | 550 | 18,5 | 190 | 433 | 275 | 18,5 | 95 | 216 | 138 |
| 5/6 | 19,5 | 380 | 866 | 550 | 19,5 | 190 | 433 | 275 | 19,5 | 95 | 216 | 138 |
| 7/8 | 20,5 | 380 | 866 | 550 | 20,5 | 190 | 433 | 275 | 20,5 | 95 | 216 | 138 |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 21,5 | 200 | 456 | 290 | 21,5 | 100 | 228 | 145 | 21,5 | 50 | 114 | 73 |
| 7/8 | 22,5 | 200 | 456 | 290 | 22,5 | 100 | 228 | 145 | 22,5 | 50 | 114 | 73 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 25,0 | 120 | 273 | 174 | 25,0 | 60 | 137 | 87 | 25,0 | 30 | 68 | 43 |
| 3/4 | 25,5 | 120 | 273 | 174 | 25,5 | 60 | 137 | 87 | 25,5 | 30 | 68 | 43 |
| 5/6 | 27,0 | 120 | 273 | 174 | 27,0 | 60 | 137 | 87 | 27,0 | 30 | 68 | 43 |

## 5.8 عامل ضوضاء المستقبِل

يتوقع أن تتمتع مستقبِلات DVB-H بإمكانية التشغيل البيني الكامل مع أجهزة الراديو الخلوية GSM-900 ومن ثم يكون في مقدمة المستقبِل DVB-H مرشاح GSM-reject. وتبلغ قيمة عامل الضوضاء الكلية للنظام للمستقبِل والمرشاح dB 6.

التذييل 1  
للملحق 2

حساب الحد الأدنى لشدة المجال والحد الأدنى لشدة المجال المتوسطة المكافئة

تحسب قيم شدة المجال الدنيا وشدة المجال المتوسطة المكافئة باستعمال المعادلات التالية:

*Pn* = *F* + 10 log (*k T*0 *B*)

*Ps min* = *C*/*N* + *Pn*

*Aa*= *G* + 10 log (1,64λ2/4 π)

φ*min* = *Ps min* – *Aa*+ *Lf*

*Emin* = φ*min* + 120 + 10 log (120 π)

= φ*min* + 145,8

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l للاستقبال الثابت تحت السقف

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh*لاستقبال يُحمل باليد ومتنقل في الخارج

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb*لاستقبال يُحمل باليد في الداخل ولاستقبال متنقل من نمط يُحمل باليد

*Cl* = µ ⋅ σ*t*

σ*t* = 

حيث:

*Pn* : قدرة ضوضاء دخل المستقبِل (dBW)

*F* : عامل ضوضاء المستقبِل (dB)

*k* : ثابت بولتزمان (*k* = 1,38 × 10–23 (J/K))

*T*0 : درجة الحرارة المطلقة (*T*0 = 290 (K))

*B* : عرض نطاق ضوضاء المستقبِل (*B* = 7,61 × 106 (Hz))

*Ps min* : القدرة الدنيا لدخل المستقبِل (dBW)

*C*/*N* : نسبة الإشارة إلى الضوضاء *S/N* عند دخل المستقبِل التي يتطلبها النظام (dB)

*Aa* : الفتحة الفعالة للهوائي (dBm2)

*G* : كسب الهوائي المرتبط بثنائي القطب النصفي (dBd)

λ : طول موجة الإشارة (m)

φ*min* : أدنى كثافة لتدفق القدرة (pfd) في موقع الاستقبال (dB(W/m2))

*Lf* : خسارة خط التغذية (dB)

*Emin* : أدنى شدة مجال مكافئ في موقع الاستقبال (dB(μV/m))

*Emed* : أدنى شدة للمجال المتوسطة المكافئة، قيمة التخطيط (dB(μV/m))

*Pmmn* : هامش الضوضاء الاصطناعية (dB)

*Lh* : الخسارة الناجمة عن الارتفاع (نقطة الاستقبال عند m 1,5 فوق سطح الأرض) (dB)

*Lb* : الخسارة الناجمة عن دخول مبنى أو مركبة (dB)

*Cl*: عامل تصحيح الموقع (dB)

σ*t* :الانحراف المعياري الكلي (dB)

σ*m* :الانحراف المعياري على نطاق واسع (σ*m* = 5,5 (dB))

σ*b* :الانحراف المعياري والخسارة الناجمة عن دخول مبنى (dB)

µ :عامل توزيع قدره 0,52 من أجل %70 و1,28 من أجل %90 و1,64 من أجل %95 و2,33 من أجل %99.

التذييل 2  
للملحق 2

يقدم الجدول 62 أدناه نتائج غير مدققة للقياسات بالنسبة للمولفات السليكونية لحالة تداخل من المحطة القاعدة UMTS. هذه القيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.

الجـدول 62

نسب الحماية (PR) وعتبات الحمل الزائد (Oth) لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM  
بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات محطة قاعدة UMTS بتردد MHz 5 بدون إمكانية التحكم في قدرة  
الإرسال (TPC Off) مقاسة لمولفات سليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسبة الحماية PR، dB | | | العتبة Oth، dBm | | |
| (خطوات بمقدار MHz 5) | Si-E | Si-F | Si-B | Si-E | Si-F | Si-B |
| (MHz 6,5)/1 | -47 | -39 | -44 | -8 | -6 | 0 |
| (MHz 11,5)/2 | -50 | -42 | -48 | 2 | -3 | 4 |
| (MHz 16,5)/3 | -51 | -45 | -48 | 4 | -3 | 8 |
| (MHz 21,5)/4 | -53 | -46 | -49 | 4 | -2 | 10 |
| (MHz 26,5)/5 | -55 | -47 | -49 | 5 | -3 | 10 |
| (MHz 31,5)/6 | -57 | -48 | -49 | 4 | -2 | 10 |
| (MHz 36,5)/7 | -57 | -48 | -49 | 4 | -2 | 10 |
| (MHz 41,5)/8 | -58 | -49 | -49 | 4 | -2 | 10 |
| (MHz 46,5)/9 | -57 | -50 | -49 | 4 | -2 | 10 |
| (MHz 51,5)/10 | -60 | -50 | -50 | 5 | -3 | 10 |
| (MHz 56,5)/11 | -62 | -51 | -50 | 5 | -3 | 10 |
| (MHz 71,5)/14 | -59 | -53 | -53 | 4 | -3 | 10 |
| الملاحظـة 1- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال. | | | | | | |

ويقدم الجدول 63 أدناه نتائج غير مدققة للقياسات بالنسبة للمولفات السليكونية لحالة تداخل من المحطة القاعدة UMTS UE. هذه القيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.

الجـدول 63

نسب الحماية (PR) وعتبات الحمل الزائد لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM  
بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من إرسالات صادرة عن جهاز مستعمل UMTS بتردد MHz 5  
مع إمكانية التحكم في قدرة الإرسال (TPC On) مقاسة لمولفات سليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسبة الحماية PR، dB | | | العتبة Oth، dBm | | |
| (خطوات بمقدار MHz 5) | Si-E | Si-F | Si-B | Si-E | Si-F | Si-B |
| 1/(6.5 MHz) | -28 | -16 | -27 | NR | NR | -41 |
| 2/(11.5 MHz) | -31 | -32 | -28 | NR | -34 | -41 |
| 3/(16.5 MHz) | -31 | -32 | -29 | NR | -33 | -38 |
| 4/(21.5 MHz) | -33 | -33 | -29 | NR | -32 | -38 |
| 5/(26.5 MHz) | -33 | -34 | -30 | 1 | -31 | -39 |
| 6/(31.5 MHz) | -35 | -35 | -30 | 3 | -30 | -40 |
| 7/(36.5 MHz) | -35 | -36 | -31 | 4 | -30 | -39 |
| 8/(41.5 MHz) | -36 | -37 | -32 | 4 | -31 | -39 |
| 9/(46.5 MHz) | -37 | -38 | -33 | 5 | -28 | -37 |
| 10/(51.5 MHz) | -36 | -38 | -32 | 5 | -29 | -36 |
| 11/(56.5 MHz) | -38 | -39 | -34 | 6 | -28 | -36 |
| 14/(71.5 MHz) | -41 | -41 | -34 | 6 | -26 | -35 |
| الملاحظـة 1- تسري نسبة الحماية، PR، حتى تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة. وعندما تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة Oth المقابلة، يتعرض المستقبِل للتداخل من إشارة التداخل أياً كانت قيمة النسبة إشارة إلى تداخل.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال. | | | | | | |

ويعطي الجدول 64 أدناه نسب الحماية وعتبات الحمل الزائد المتحصَّل عليها بالنسبة لمصدر تداخل LTE-BS للمحطة القاعدة بحمل حركة يساوي %0. وتستعمل الجداول 64 و66 و68 لتزويد الجدول 37 بالملحق 2 بالبيانات.

الجدول 64

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th   
لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل من   
إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %0 في بيئة قناة غوسية   
للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | مولف "Can" | | | | | مولف سليكون | | | | |
| رقم المستقبل (الملاحظة 6) | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dB العتبة المئوية 50th | رقم المستقبل | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -30,5 | -20,5 | -40,8 | -38,0 |
| 2/(18 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -27,5 | -21,5 | -35,5 | -6,0 |
| 3/(26 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -30,0 | -24,5 | -39,0 | -4,5 |
| 4/(34 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -32,0 | -28,5 | -32,5 | -4,5 |
| 5/(42 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -37,0 | -32,0 | -31,5 | -3,0 |
| 6/(50 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -44,5 | -35,0 | -29,0 | -2,0 |
| 7/(58 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -52,0 | -37,0 | -28,0 | -1,0 |
| 8/(66 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -53,0 | -38,5 | -26,0 | -1,5 |
| 9/(74 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | -53,5 | -40,0 | -25,0 | -1,5 |
| الملاحظـة 1- تنطبق نسبة الحماية PR إلى أن تتجاوز إشارة التداخل العتبة Oth المقابلة، وعند هذه النقطة يعمل المستقبل بطريقة غير خطية.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4 - تم حساب العتبتين المئويتين 50th و90th لجميع قيم نسب الحماية المقاسة والعتبتين 10th و50th لجميع قيم عتبات الحمل الزائد المقاسة لتداخل من محطة قاعدة LTE على نظام DVB−T، بالتحليل الإحصائي (بغرض توزيع غوسي تراكمي).  الملاحظـة 5 - العتبة المئوية 90th (وبالتالي 50th) لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبِلات المقاسة. والعتبة المئوية 10th (وبالتالي 50th) لقيمة عتبة الحمل الزائد تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبلات المقاسة.  الملاحظـة 6 - المصطلح %0 حمل حركة لمحطة قاعدة LTE يشير إلى الحالة التي لا تحمل فيها المحطة القاعدة أي حركة للمستعمل، بيد أنها تستمر في إرسال بيانات التشوير والتزامن وربما البث على فترات. وأظهرت التجارب أن هناك جهازي استقبال تلفزيونيين من بين كل أربعة أجهزة خضعت للاختبار عانيا من انحطاط في نسب الحماية عندما كان حمل حركة المحطة القاعدة يتراوح بين %0 و%30.  الملاحظـة 7 - لم يتم اختبار إلا عدد محدود من المولفات "Can" (2). وبالتالي لا يمكن تقديم إحصاءات سليمة. ويمكن اللجوء إلى القيم الواردة في الجدول 65 أدناه كقيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر. | | | | | | | | | | |

يقدم الجدول 65 أدناه نتائج غير مدققة للقياسات الخاصة بالمولفات "Can" بالنسبة لحالة التداخل من محطة قاعدة LTE (حمل الحركة يساوي %0). وهذه القيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.

الجـدول 65

قيم نسب الحماية PR وعتبة الحمل الزائد Oth لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3  
تتعرض للتداخل من إشارة لمحطة قاعدة LTE بتردد MHz 10 مع حمل حركة يساوي %0 في بيئة  
قناة غوسية للمولفات "Can" المقاسة (انظر الملاحظات من 1 إلى 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسبة الحماية PR، dB | | عتبة الحمل الزائد Oth، dBm | |
| (خطوات بمقدار MHz 8) | Rx5(Can) | Rx6(Can) | Rx5(Can) | Rx6(Can) |
| 1/(10 MHz) | -45 | -45 | -14 | -12 |
| 2/(18 MHz) | -56 | -54 | -7 | -2 |
| 3/(26 MHz) | -45 | -52 | 4 | -4 |
| 4/(34 MHz) | -49 | -67 | 4 | -3 |
| 5/(42 MHz) | -52 | -70 | 6 | 1 |
| 6/(50 MHz) | -54 | -71 | 9 | 2 |
| 7/(58 MHz) | -57 | -71 | 7 | 3 |
| 8/(66 MHz) | -58 | -70 | 7 | 4 |
| 9/(74 MHz) | -55 | -62 | 8 | 3 |
| الملاحظـة 1- تنطبق نسبة الحماية PR إلى أن تتجاوز إشارة التداخل العتبة Oth المقابلة، وعند هذه النقطة يعمل المستقبل بطريقة غير خطية.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4-المصطلح %0 حمل حركة لمحطة قاعدة LTE يشير إلى الحالة التي لا تحمل فيها المحطة القاعدة أي حركة للمستعمل، بيد أنها تستمر في إرسال بيانات التشوير والتزامن وربما البث على فترات. وأظهرت التجارب أن هناك جهازي استقبال تلفزيونيين من بين كل أربعة أجهزة خضعت للاختبار عانيا من انحطاط في نسب الحماية عندما كان حمل حركة المحطة القاعدة يتراوح بين %0 و%30. | | | | |

يقدم الجدول التالي نسب الحماية وعتبات الحمل الزائد المتحصَّل عليها لمصدر تداخل LTE-BS في حالة حمل حركة للمحطة القاعدة يساوي %50.

الجـدول 66

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 5th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th   
لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل بين   
إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %50 في بيئة قناة غوسية   
للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مولف "Can" | | | | | مولف سليكون | | | | |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | رقم المستقبل (الملاحظة 6) | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dB العتبة المئوية 50th | رقم المستقبل | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 40,0− | 39,5− | 10,0− | 2,5− |
| 2/(18 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 51,0− | 46,0− | 10,5− | 1,0 |
| 3/(26 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 52,0− | 47,0− | 10,0− | 2,5 |
| 4/(34 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 54,5− | 48,0− | 9,5− | 3,5 |
| 5/(42 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 55,0− | 49,5− | 9,0− | 4,5 |
| 6/(50 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 56,5− | 50,0− | 8,5− | 4,5 |
| 7/(58 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 56,5− | 52,0− | 8,5− | 5,0 |
| 8/(66 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 56,5− | 52,5− | 8,5− | 5,5 |
| 9/(74 MHz) |  |  |  |  |  | 6 | 56,5− | 53,0− | 8,5− | 5,5 |
| الملاحظـة 1- تنطبق نسبة الحماية PR إلى أن تتجاوز إشارة التداخل العتبة Oth المقابلة، وعند هذه النقطة يعمل المستقبل بطريقة غير خطية.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4 - تم حساب العتبتين المئويتين 50th و90th لجميع قيم نسب الحماية المقاسة والعتبتين 10th و50th لجميع قيم عتبات الحمل الزائد المقاسة لتداخل من محطة قاعدة LTE على نظام DVB−T، بالتحليل الإحصائي (بغرض توزيع غوسي تراكمي).  الملاحظـة 5 - العتبة المئوية 90th (وبالتالي 50th) لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبِلات المقاسة. والعتبة المئوية 10th (وبالتالي 50th) لقيمة عتبة الحمل الزائد تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبلات المقاسة.  الملاحظـة 6 - لم يتم اختبار إلا عدد محدود من المولفات "Can" (2). وبالتالي لا يمكن تقديم إحصاءات سليمة. ويمكن اللجوء إلى القيم الواردة في الجدول 67 أدناه كقيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر. | | | | | | | | | | |

يقدم الجدول 67 أدناه نتائج غير مدققة للقياسات الخاصة بالمولفات "Can" في حالة التداخل من محطة قاعدة LTE (حمل الحركة يساوي %50). هذه القيم إرشادية وينبغي استعمالها بحذر.

الجـدول 67

قيم نسب الحماية PR وعتبة الحمل الزائد Oth لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3  
تتعرض للتداخل من إشارة لمحطة قاعدة LTE بتردد MHz 10 مع حمل حركة يساوي %50 في بيئة  
قناة غوسية للمولفات "Can" المقاسة (انظر الملاحظات من 1 إلى 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | نسبة الحماية PR، dB | | عتبة الحمل الزائد Oth، dBm | |
| (خطوات بمقدار MHz 8) | Rx5(Can) | Rx6(Can) | Rx5(Can) | Rx6(Can) |
| 1/(10 MHz) | -44 | -46 | -14 | -18 |
| 2/(18 MHz) | -60 | -54 | -4 | -3 |
| 3/(26 MHz) | -54 | -51 | -9 | 1 |
| 4/(34 MHz) | -47 | -39 | 3 | 1 |
| 5/(42 MHz) | -52 | -70 | 8 | 1 |
| 6/(50 MHz) | -54 | -70 | 8 | 2 |
| 7/(58 MHz) | -57 | -70 | 8 | 3 |
| 8/(66 MHz) | -57 | -70 | 8 | 2 |
| 9/(74 MHz) | -52 | -59 | 8 | 3 |
| الملاحظـة 1- تنطبق نسبة الحماية PR إلى أن تتجاوز إشارة التداخل العتبة Oth المقابلة، وعند هذه النقطة يعمل المستقبل بطريقة غير خطية.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال. | | | | |

يقدم الجدول أدناه نسب الحماية وعتبات الحمل الزائد المتحصَّل عليها بالنسبة لمصدر تداخل LTE-BS في حالة حمل حركة للمحطة القاعدة يساوي %100. وتستخدم هذه الأرقام من أجل اشتقاق بيانات الجدول 36.

الجدول 68

قيم نسب الحماية عند العتبتين المئويتين 50th و90th وقيم العتبة Oth عند العتبتين المئويتين 10th و50th   
لإشارة DVB-T بتردد MHz 8 وشفرة 64-QAM بمعدل 2/3 تتعرض للتداخل بين   
إشارة LTE BS بتردد MHz 10 مع حمل للحركة يساوي %100 في بيئة قناة غوسية   
للمولفات "Can" والمولفات السليكونية (انظر الملاحظات من 1 إلى 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مولف "Can" | | | | | مولف سليكون | | | | |
| تخالف مصدر التداخل N/(MHz) | رقم المستقبل | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dB العتبة المئوية 50th | رقم المستقبل | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 50th | نسبة الحماية PR، dB العتبة المئوية 90th | نسبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 10th | عتبة الحمل الزائد Oth، dBm العتبة المئوية 50th |
| 1/(10 MHz) | 36 | -39 | -33 | -13 | -9 | 20 | -38 | -34 | -13 | -7 |
| 2/(18 MHz) | 36 | -46 | -42 | -8 | -3 | 20 | -45 | -40 | -8 | -1 |
| 3/(26 MHz) | 36 | -49 | -39 | -18 | -2 | 20 | -47 | -45 | -6 | 2 |
| 4/(34 MHz) | 24 | -58 | -55 | -13 | -8 | 12 | -52 | -48 | -10 | 4 |
| 5/(42 MHz) | 24 | -64 | -63 | -8 | -4 | 12 | -53 | -49 | -10 | 5 |
| 6/(50 MHz) | 24 | -59 | -58 | -5 | -1 | 12 | -54 | -50 | -9 | 4 |
| 7/(58 MHz) | 24 | -67 | -66 | -5 | 1 | 12 | -54 | -50 | -8 | 3 |
| 8/(66 MHz) | 24 | -68 | -65 | -5 | 1 | 12 | -55 | -51 | -7 | 3 |
| 9/(74 MHz) | 36 | -46 | -39 | -3 | 2 | 20 | -53 | -46 | -6 | 3 |
| الملاحظـة 1- تنطبق نسبة الحماية PR إلى أن تتجاوز إشارة التداخل العتبة Oth المقابلة، وعند هذه النقطة يعمل المستقبل بطريقة غير خطية.  الملاحظـة 2- عند سوية للإشارة المطلوبة قريبة من حساسية المستقبِل، ينبغي أخذ الضوضاء في الاعتبار، فعند حساسية تساوي +dB 3، ينبغي إضافة dB 3 لنسبة الحماية، PR.  الملاحظـة 3- يمكن الحصول على نسبة الحماية لمختلف تغايرات النظام ولمختلف ظروف الاستقبال باستعمال معاملات التصحيح المُدرجة في الجدول 50 بالفقرة 4 من هذا الملحق. ويُفترض أن عتبة الحِمل الزائد لا ترتبط بتغاير النظام وظروف الاستقبال.  الملاحظـة 4 - تم حساب العتبتين المئويتين 50th و90th لجميع قيم نسب الحماية المقاسة والعتبتين 10th و50th لجميع قيم عتبات الحمل الزائد المقاسة لتداخل من محطة قاعدة LTE على نظام DVB−T، بالتحليل الإحصائي (بغرض توزيع غوسي تراكمي).  الملاحظـة 5 - العتبة المئوية 90th (وبالتالي 50th) لقيمة نسبة الحماية تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبِلات المقاسة. والعتبة المئوية 10th (وبالتالي 50th) لقيمة عتبة الحمل الزائد تقابل حماية %90 (وبالتالي %50) من المستقبلات المقاسة. | | | | | | | | | | |

الملحق 3

معايير تخطيط نظام ISDB-T[[5]](#footnote-5) للتلفزيون الرقمي  
في نطاق الموجات المترية والديسمترية

# 1 نسب الحماية للإشارات المطلوبة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض

تبين الجداول من 69 إلى 73 ومن 74 إلى 79 نسب الحماية للإشارة المطلوبة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض وإشارة تلفزيون تماثلي للأرض، على التوالي. ويعرض الجدولان 70 و73 أيضاً نسب الحماية لإشارة مطلوبة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض تتعرض للتداخل بين إشارة DVB-T.

## 1.1 حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة لتلفزيون رقمي

الجـدول 69

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T من MHz 6  
متداخلة مع إشارة ISDB-T من MHz 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **معدل التشفير** | **التشكيل** | | |
| **DQPSK** | **16-QAM** | **64-QAM** |
| 7/8 | 10 | 17 | 23 |
| 5/6 | 9 | 16 | 22 |
| 3/4 | 9 | 15 | 21 |
| 2/3 | 8 | 14 | 20 |
| 1/2 | 6 | 12 | 17 |

الجـدول 70

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل   
من إشارة مماثلة أو من إشارة DVB-T بتردد MHz 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| معدل التشفير | التشكيل | | |
| QPSK | 16-QAM | 64-QAM |
| 1/2 | 5 | 10 | 16 |
| 2/3 | 7 | 13 | 19 |
| 3/4 |  | 14 | 20 |
| الملاحظـة 1- تسري نسب الحماية المدرجة في هذا الجدول على القناة الغوسية فقط، ويمكن تطبيقها على إشارة DVB‑T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T بتردد MHz 8. | | | |

الجـدول 71

نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة   
من نفس النمط في قناة مجاورة دنيا (1 - *N* )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **معدل التشفير** | **التشكيل** | | |
| **DQPSK** | **16-QAM** | **64-QAM** |
| 7/8 | 28− | 27− | 24− |
| 5/6 | 28− | 27− | 25− |
| 3/4 | 29− | 27− | 26− |
| 2/3 | 29− | 28− | 26− |
| 1/2 | 29− | 28− | 27− |

الجـدول 72

نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T من MHz 6 متداخلة مع إشارة   
من نفس النمط في قناة مجاورة عليا (1 + *N*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **معدل التشفير** | **التشكيل** | | |
| **DQPSK** | **16-QAM** | **64-QAM** |
| 7/8 | 29− | 28− | 27− |
| 5/6 | 29− | 28− | 27− |
| 3/4 | 29− | 28− | 27− |
| 2/3 | 30− | 29− | 27− |
| 1/2 | 30− | 29− | 28− |

الجـدول 73

نسب الحماية (dB) لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة مماثلة أو من إشارة DVB-T   
بتردد MHz 8 في القناتين المجاورتين الأدنى (1 - *N* ) والأعلى (1 + *N* )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| القناة | 1 - *N* | 1 + *N* |
| نسبة الحماية | -30 | -30 |
| ملاحظـة - تسري نسب الحماية المدرجة في هذا الجدول على القناة الغوسية فقط، ويمكن تطبيقها على إشارة DVB-T تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T بتردد MHz 8. | | |

## 2.1 حماية إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي للأرض

### 1.2.1 الحماية من التداخل في نفس القناة

الجـدول 74

نسب الحماية (dB) في ذات القناة في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6  
متداخلة مع إشارة تلفزيون تماثلي

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **نسبة الحماية** | | | | | | | | | |
| التشكيل | DQPSK | | | | | QPSK | | | | |
| معدل الشفرة | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 5– | 3– | 1– | 2 | 6 | 16− | 11− | 8− | 0 | 2 |
| التشكيل | 16-QAM | | | | | 64-QAM | | | | |
| معدل الشفرة | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
| M/NTSC | 11− | 5− | 1− | 6 | 10 | 6− | 1− | 5 | 9 | 14 |
| الملاحظـة 1 - سوية الموجة الحاملة الصوتية أدنى بمقدار dB 6 من سوية الموجة الحاملة للرؤية.  الملاحظـة 2 - تشير القيم الواردة في هذا الجدول إلى عتبة الاستقبال. وإذا أخذنا في الاعتبار اختلاف أداء المستقبِلات المحلية، والانحطاط في ظروف الاستقبال على الأجل الطويل، قد يكون من الأفضل إضافة هامش من عدة dB للقيام بتخطيط فعال للترددات. | | | | | | | | | | |

الجـدول 75

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات  
تلفزيون تماثلي (في ظل ظروف عدم التحكم في التردد)

| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** |
| --- | --- | --- |
| **التشكيل** | **معدل التشفير** | **I/PAL وG/PAL** |
| QPSK | 1/2 | -16 |
| QPSK | 2/3 | -11 |
| QPSK | 3/4 | -8 |
| 16-QAM | 1/2 | -11 |
| 16-QAM | 2/3 | -5 |
| 16-QAM | 3/4 | -1 |
| 64-QAM | 1/2 | -6 |
| 64-QAM | 2/3 | -1 |
| 64-QAM | 3/4 | 5 |

### 2.2.1 الحماية من تداخل القناة المجاورة الدنيا (1 – *N*)

الجـدول 76

نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة دنيا (1 – *N*) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6  
متداخلة مع إشارات NTSC بما في ذلك الإشارات الصوتية

| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** |
| --- | --- | --- |
| **التشكيل** | **معدل التشفير** | **M/NTSC** |
| DQPSK | 1/2 | 34− |
| DQPSK | 2/3 | 34− |
| DQPSK | 3/4 | 33− |
| 16-QAM | 1/2 | 34− |
| 16-QAM | 2/3 | 33− |
| 16-QAM | 3/4 | 32− |
| 64-QAM | 2/3 | 32− |
| 64-QAM | 3/4 | 31− |
| 64-QAM | 5/6 | 29− |
| 64-QAM | 7/8 | 29− |

الجـدول 77

نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأدنى (1−*N*) لإشارة ISDB-T بتردد MHz 8  
تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي تتضمن الصوت

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة | | إشارة غير مطلوبة | |
| التشكيل | معدل التغيير | I/PAL | G/PAL |
| QPSK | 1/2 |  | -44 |
| QPSK | 2/3 |  | -44 |
| QPSK | 3/4 |  |  |
| 16-QAM | 1/2 | -43 | -43 |
| 16-QAM | 2/3 |  | -42 |
| 16-QAM | 3/4 |  | -38 |
| 64-QAM | 1/2 | -38 | -40 |
| 64-QAM | 2/3 | -34 | -35 |
| 64-QAM | 3/4 |  | -32 |

### 3.2.1 الحماية من تداخل القناة المجاورة العليا (1 + *N* )

الجـدول 78

نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1 + *N*) في حالة إشارة ISDB-T من MHz 6  
متداخلة مع إشارة NTSC من MHz 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** |
| **التشكيل** | **معدل التشفير** | **M/NTSC** |
| DQPSK | 1/2 | 35− |
| DQPSK | 2/3 | 35− |
| DQPSK | 3/4 | 34− |
| 16-QAM | 1/2 | 35− |
| 16-QAM | 2/3 | 34− |
| 16-QAM | 3/4 | 33− |
| 64-QAM | 2/3 | 33− |
| 64-QAM | 3/4 | 33− |
| 64-QAM | 5/6 | 32− |
| 64-QAM | 7/8 | 31− |

الجـدول 79

نسب الحماية (dB) من تداخل قناة مجاورة عليا (1 + *N*) في حالة إشارة ISDB-T بتردد MHz 8  
تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **إشارة مطلوبة** | | **إشارة غير مطلوبة** |
| **التشكيل** | **معدل التشفير** | **I/PAL وG/PAL** |
| QPSK | 1/2 |  |
| QPSK | 2/3 | -47 |
| QPSK | 3/4 |  |
| 16-QAM | 1/2 |  |
| 16-QAM | 2/3 | -43 |
| 16-QAM | 3/4 |  |
| 64-QAM | 1/2 |  |
| 64-QAM | 2/3 | -38 |
| 64-QAM | 3/4 |  |

# 2 نسب الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع الإشارات غير المطلوبة للتلفزيون الرقمي للأرض

يبين الجدولان 80 و81 نسب الحماية لإشارتين مطلوبتين لتلفزيون تماثلي ذات 525 خطاً و625 خطاً متداخلة مع إشارة ISDB−T لتلفزيون رقمي للأرض، على التوالي.

ترتبط قيم نسبة الحماية المدرجة في الجدول 80 بتوهين قدره dB 38 في أرضية التداخلات خارج نطاق الإشارة الرقمية غير المطلوبة. وتتعلق قيم نسب الحماية المدرجة في الجداول 81 و82 و83 بتوهين طيفي خارج القناة للإشارة الرقمية غير المطلوبة مقداره dB 40.

ويقابل التداخل التروبوسفيري والمستمر الدرجتين 3 و4 من درجات الانحطاط في الجودة، على التوالي. (انظر الجدول 107 بالملحق 6).

## 1.2 نسب الحماية لأنظمة تلفزيونية ذات 525 خطاً

### 1.1.2 حماية إشارات الرؤية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T للتلفزيون الرقمي

الجـدول 80

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية (NTSC من (MHz 6  
متداخلة مع إشارة ISDB-T

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قناة رقمية غير مطلوبة** | **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| 1 – *N* (دنيا) | 6− | 3− |
| *N* (في نفس القناة) | 39 | 44 |
| 1 + *N* (عليا) | 6− | 3− |

## 2.2 نسب الحماية للأنظمة التلفزيونية ذات 625 خطاً

### 1.2.2 حماية إشارات الرؤية PAL التي تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T للتلفزيون الرقمي

#### 1.1.2.2 الحماية من تداخل في نفس القناة

الجـدول 81

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8)  
تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قناة رقمية غير مطلوبة** | **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| I/PAL | 37 | 41 |
| G/PAL | 34 | 40 |

#### 2.1.2.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى

الجـدول 82

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8)  
تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأدنى)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قناة رقمية غير مطلوبة** | **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| I/PAL | -9 | -5 |
| G/PAL | -9 | -5 |

#### 3.1.2.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى

الجـدول 83

نسب الحماية (dB) لإشارات رؤية تماثلية مطلوبة (I/PAL وG/PAL بتردد MHz 8)  
تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأعلى)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قناة رقمية غير مطلوبة** | **تداخل تروبوسفيري** | **تداخل مستمر** |
| I/PAL | -8 | -5 |
| G/PAL | -8 | -5 |

# 3 نسب حماية الإشارات الصوتية للأنظمة المطلوبة للتلفزيون التماثلي للأرض المتداخلة مع نظام ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض غير المطلوب

## 1.3 حماية الإشارة الصوتية NTSC المتداخلة مع إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي

يتبين من الجدول 84 أن الإشارة الصوتية لإذاعة NTSC تعتبر قوية مقارنة بإشارة الرؤية عندما تتداخل مع إشارة ISDB‑T. ولذلك تحدد نسب الحماية لأنظمة إذاعة NTSC بواسطة نسب حماية إشارة الرؤية، المبينة في الجدول 80.

الجـدول 84

نوعية الصوت المرتبطة بنسبة حماية إشارة الرؤية من الدرجة 3 عندما تتداخل  
إشارة NTSC من MHz 6 مع إشارة ISDB-T من MHz 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ظروف القياس (انظر الملاحظة 3) | نوعية الصوت |
| تداخل في نفس القناة | *D/U* = dB 39 | < الدرجة 4 (dB 54 = *S/N* ) |
| تداخل في القناة المجاورة العليا | *D/U* = dB 6– | < الدرجة 4 (dB 53 = *S/N* ) |
| تداخل في القناة المجاورة الدنيا | *D/U* = dB 6– | < الدرجة 4 (dB 52 = *S/N* ) |
| الملاحظـة 1 - سوية الموجة الحاملة الصوتية أدنى بمقدار dB 6 من سوية الموجة الحاملة للرؤية للنظام NTSC.  الملاحظـة 2 - السوية المرجعية للإشارة الصوتية FM تطابق أقصى انحراف للتردد قدره kHz 25±.  الملاحظـة 3 - نسبة سوية الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة *D/U* التي ينتج عنها نوعية رؤية من الدرجة 3 (تطابق نسبة الحماية من التداخل التروبوسفيري). | | |

## 2.3 حماية إشارات الصوت FM لنظامي التلفزيون التماثلي I/PAL وG/PAL التي تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض

يعرض الجدول 85 نسب الحماية لإشارات الصوت FM المطلوبة لنظامي التلفزيون التماثلي I/PAL وG/PAL التي تتعرض للتداخل من إشارة ISDB-T غير مطلوبة لتلفزيون رقمي للأرض.

تعود جميع نسب الحماية الواردة في هذا القسم إلى سوية الموجات الحاملة للإشارات الصوتية التلفزيونية المطلوبة. والسوية المرجعية للموجات الحاملة للإشارات الصوتية هي قيمة جذر متوسط التربيع (r.m.s.) للموجة الحاملة غير المشكلة.

وتقابل جودة الصوت بالنسبة للتداخل التروبوسفيري الدرجة 3، فيما تكون الدرجة 4 بالنسبة للتداخل المستمر.

والقيم المرجعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء (*S/N* ) لإشارات الصوت FM هي:

- dB 40 (مقرّبة إلى درجة الانحطاط 3) - حالة التداخل التروبوسفيري.

- dB 48 (مقربة إلى درجة الانحطاط 4) - حالة التداخل المستمر.

وتقاس القيم المرجعة للنسبة إشارة إلى ضوضاء كالقيمة المرجحة بين الذروتين للنسبة *S/N*، وهي ترد في التوصيتين ITU‑R BS.468 وITU‑R BS.412.

الجـدول 85

نسبة الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة صوتية مطلوبة تتعرض للتداخل  
من إشارة ISDB-T لتلفزيون رقمي للأرض

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نسبة الحماية بالنسبة إلى الموجة الحاملة لإشارة الصوت المطلوبة | | إشارة غير مطلوبة |
| الإشارة الصوتية المطلوبة | | ISDB-T 8 MHz |
| FM  (I، G/PAL) | حالة التداخل التروبوسفيري | 5 |
| حالة التداخل المستمر | 15 |

# 4 أدنى شدة للمجال في أنظمة ISDB-T للتلفزيون الرقمي للأرض، في الاستقبال الثابت

لتخفيض عدد الجداول لأدنى شدة للمجال لنظام ISDB-T، يجري اشتقاق أدنى شدة مجال من أساليب الإرسال النمطية المبينة في الجدولين 86 و87. ويمكن حساب أدنى شدة مجال لمختلف الأساليب لنظامين MHz 6 وMHz 8 من القيم الواردة في الجدولين 86 و87، على التوالي.

# 5 الحد الأدنى لمتوسط شدة المجال لنظام استقبال ISDB-T المحمول باليد للمشاة داخل المباني وللمشاة خارج المباني وللخدمة المتنقلة

ترد معادلات حساب الحد الأدنى لمتوسط شدة المجال في التذييل 1 لهذا الملحق، وترد القيم التي استُعملت في الحساب في هذه الفقرة وفي الملحق 5. ولحساب الحد الأدنى لمتوسط شدة المجال لنظام استقبال ISDB-T للمشاة داخل المباني وللمشاة خارج المباني وللخدمة المتنقلة، ينبغي للإدارة التي لديها محطات الإرسال على أراضيها أن تحدد قيمة احتمال الموقع.

## 1.5 نماذج القنوات بالنسبة لاستقبال الأجهزة المحمولة بواسطة المشاة داخل وخارج المباني

تُستعمل نماذج القنوات للمشاة داخل المباني (PI) والمشاة خارج المباني (PO) من أجل استقبال الأجهزة المحمولة باليد. وترد تعاريف التفريعات للقنوات في الجدولين 58 و59. وترد الأطياف الدوبلرية للتفريعات المختلفة في الجدول 57.

الجـدول 86

حساب شدة المجال الدنيا ISDB-T بتردد MHz 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد (MHz) | الموجات المترية المنخفضة (VHF) | | | | الموجات المترية المرتفعة (VHF) | | | | | الموجات الديسمترية (UHF) | | | |
| 100 | | | | 200 | | | | | 600 | | | |
| النظام | DQPSK  1/2 | QPSK  1/2 | 16-QAM  3/4 | 64-QAM  7/8 | | DQPSK  1/2 | QPSK  1/2 | 16-QAM  3/4 | 64-QAM  7/8 | DQPSK  1/2 | QPSK  1/2 | 16-QAM  3/4 | 64-QAM  7/8 |
| عرض نطاق الضوضاء، *B* (MHz) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| عامل ضوضاء المستقبِل، *F* (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| فولطية ضوضاء دخل المستقبِل، (1)*Un*  (dB(μV)) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في المستقبِل(2) (*C/N* ) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |
| الضوضاء الحضرية (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أدنى فولطية عند دخل المستقبِل، *Umin* (1)(dB(μV)) | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | | 14,3 | 13,0 | 22,7 | 30,1 | 15,3 | 14,0 | 23,7 | 31,1 |
| عامل التحويل (1) *K* (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| خسارة المغذي، *Lf* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| كسب الهوائي، *G* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أدنى شدة للمجال من أجل الاستقبال الثابت، *Emin* (1)(dB(μV/m)) | 20,7 | 19,4 | 29,1 | 36,5 | | 24,7 | 23,4 | 33,1 | 40,5 | 30,2 | 28,9 | 38,6 | 46,0 |
| (1) انظر التذييل 1 للملحق 3 للحصول على المعادلة.  (2) بالنسبة لعرض نطاق الضوضاء المشار إليه أعلاه. | | | | | | | | | | | | | | |

الجـدول 87

حساب قيم شدة المجال الدنيا لنظام ISDB-T بتردد MHz 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد (MHz) | الموجات المترية المنخفضة (VHF) | | | | الموجات المترية المرتفعة (VHF) | | | | | الموجات الديسمترية (UHF) | | | |
| 100 | | | | 200 | | | | | 600 | | | |
| النظام | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM 3/4 | 64-QAM 7/8 | | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM 3/4 | 64-QAM 7/8 | DQPSK 1/2 | QPSK 1/2 | 16-QAM /43 | 64-QAM 7/8 |
| عرض نطاق الضوضاء، *B* (MHz) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| عامل ضوضاء المستقبِل، *F* (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| فولطية ضوضاء دخل المستقبِل، (1)*Un*  (dB(μV)) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء في المستقبِل(2) (*C/N* ) (dB) | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 | 6,2 | 4,9 | 14,6 | 22,0 |
| الضوضاء الحضرية (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أدنى فولطية عند دخل المستقبِل، *Umin* (1)(dB(μV)) | 15,5 | 14,2 | 23,9 | 31,3 | | 15,5 | 14,2 | 23,9 | 31,3 | 16,5 | 15,2 | 24,9 | 32,3 |
| عامل التحويل (1) *K* (dB) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| خسارة المغذي، *Lf* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| كسب الهوائي، *G* (dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أدنى شدة للمجال من أجل الاستقبال الثابت، *Emin* (1)(dB(μV/m)) | 21,9 | 20,6 | 30,3 | 37,7 | | 25,9 | 24,6 | 34,3 | 41,7 | 31,4 | 30,1 | 39,8 | 47,2 |
| (1) انظر التذييل 1 للملحق 3 للحصول على المعادلة.  (2) بالنسبة لعرض نطاق الضوضاء المشار إليه أعلاه. | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.5 نموذج القناة لاستقبال الخدمة المتنقلة

يُستعمل النموذج الحضري النمطي نموذجاً لقناة استقبال الخدمة المتنقلة. ويرد نموذج القناة لاستقبال الخدمة المتنقلة في الجدول 56.

## 3.5 المتوسط المطلوب لنسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) من أجل استقبال الأجهزة المحمولة داخل وخارج المباني

يتعيّن أن يتمتع مستقبل ISDB-T بالأداء الوارد في الجدول 88 عندما تُطبق الضوضاء (*N*) إلى جانب الموجة الحاملة المرغوبة (*C*) في عرض نطاق لإشارة ترددها 5,57 MHz. وترد في الجدول 88 قيم نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C*/*N*) للحالة بدون تنوع الهوائي وللحالة بتنوع الهوائي. ومعيار نقطة الانحطاط هو نسبة الثواني الخطأ (ESR) البالغة %5.

الجـدول 88

نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N* ) لنسبة الثواني الخطأ (ESR) البالغة %5   
في القناة للمشاة داخل المباني (PI) والمشاة خارج المباني (PO)

| الأسلوب | التشكيل | معدل الشفرة | للحالة بدون تنوع الهوائي | | للحالة بتنوع الهوائي | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI | PO | PI | PO |
| 2 k | QPSK | 1/2 | 10 | 10,5 | 5 | 5 |
| QPSK | 2/3 | 13 | 13,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16-QAM | 1/2 | 15,5 | 16 | 11 | 11 |
| 16-QAM | 2/3 | 19 | 20 | 13,5 | 13,5 |
| 64-QAM | 1/2 | 20,5 | 20,5 | 16 | 16 |
| 64-QAM | 2/3 | 24,5 | 24,5 | 19 | 19 |
| 64-QAM | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 20,5 |
| 4 k | QPSK | 1/2 | 10 | 10 | 5 | 5,5 |
| QPSK | 2/3 | 13 | 13 | 7,5 | 8 |
| 16-QAM | 1/2 | 15,5 | 15,5 | 10,5 | 11 |
| 16-QAM | 2/3 | 19 | 19,5 | 13 | 13,5 |
| 64-QAM | 1/2 | 20,5 | 20,5 | 16 | 16 |
| 64-QAM | 2/3 | 24,5 | 25 | 19 | 19 |
| 64-QAM | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 20,5 |
| 8 k | QPSK | 1/2 | 10 | 10 | 5 | 5,5 |
| QPSK | 2/3 | 13,5 | 13,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16-QAM | 1/2 | 15,5 | 16 | 11 | 11 |
| 16-QAM | 2/3 | 19,5 | 19,5 | 13,5 | 13,5 |
| 64-QAM | 1/2 | 20,5 | 21 | 16 | 16 |
| 64-QAM | 2/3 | 24,5 | 24,5 | 19 | 19 |
| 64-QAM | 3/4 | 27 | 27 | 20,5 | 21 |

## 4.5 المتوسط المطلوب لنسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) من أجل استقبال الخدمة المتنقلة

يتعيّن أن يتمتع مستقبل ISDB-T بالأداء الوارد في الجدول89 عندما تُطبق الضوضاء (*N*) وإزاحة دوبلرية (*Fd*) إلى جانب الموجة الحاملة المرغوبة (*C*)في قناة الخدمة المتنقلة، استناداً إلى الملامح "**الحضرية النمطية**" للقناة المبينة في الجدول 56. وتُعطى حدود السرعة *لنسبة* dB 3 + *C*/*Nmin* من أجل الترددين (470 و770 MHz). والقيمة المتوسطة لنسبة *C*/*N المكافئة لقيمة* dB 3 + *C*/*Nmin* مناسبة لحساب شدة المجال. وترد قيم المتوسط المطلوب لنسبة *C*/*N وحدود السرعة في الحالة بدون تنوع الهوائي في الجدول* 90*أ) وترد القيم المقابلة لحالة تنوع* *الهوائي في الجدول* 90*ب).* *وتعطى الأرقام من أجل فاصل حارس قدره* 1/8. ويعطى معيار نقطة الانحطاط بنسبة الثواني الخطأ (ESR) البالغة %5 .

الجـدول 89

نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N* ) (dB) لنظام ISDB-T في قناة الخدمة المتنقلة  
من أجل نسبة ثواني خطأ (ESR) تبلغ %5

**أ ) الحالة بدون تنوع الهوائي**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفاصل الحارس = 1/8 | | 2 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | | 4 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | | 8 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | |
| التشكيل | معدل الشفرة | *C/Nmin* dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz | *C/Nmi*n dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz | *C/Nmin* dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz |
| QPSK | 1/2 | 8 | 360 | 827 | 505 | 8,5 | 170 | 391 | 238 | 8,5 | 89 | 205 | 125 |
| QPSK | 2/3 | 11,5 | 310 | 712 | 435 | 12 | 140 | 322 | 196 | 11,5 | 74 | 170 | 104 |
| 16-QAM | 1/2 | 13,5 | 270 | 620 | 379 | 13,5 | 130 | 299 | 182 | 14,5 | 67 | 154 | 94 |
| 16-QAM | 2/3 | 17,5 | 200 | 460 | 281 | 17,5 | 100 | 230 | 140 | 18 | 50 | 115 | 70 |
| 64-QAM | 1/2 | 19 | 180 | 414 | 252 | 19 | 89 | 205 | 125 | 19,5 | 42 | 97 | 59 |
| 64-QAM | 2/3 | 23,5 | 110 | 253 | 154 | 24 | 60 | 138 | 84 | 24,5 | 28 | 64 | 39 |
| 64-QAM | 3/4 | 26,5 | 100 | 230 | 140 | 27 | 49 | 113 | 69 | 27,5 | 23 | 53 | 32 |

**ب) الحالة بتنوع الهوائي**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفاصل الحارس = 1/8 | | 2 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | | 4 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | | 8 k | | السرعة عند *Fd*، 3 dB km/h | |
| التشكيل | معدل الشفرة | *C/Nmin* dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz | *C/Nmi*n dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz | *C/Nmin* dB | *Fd*، Hz dB 3 | 470 MHz | 770 MHz |
| QPSK | 1/2 | 4 | 420 | 965 | 589 | 4 | 210 | 483 | 295 | 4 | 100 | 230 | 140 |
| QPSK | 2/3 | 6 | 390 | 896 | 547 | 6,5 | 190 | 437 | 266 | 6 | 96 | 221 | 135 |
| 16-QAM | 1/2 | 9 | 350 | 804 | 491 | 9 | 170 | 391 | 238 | 9,5 | 85 | 195 | 119 |
| 16-QAM | 2/3 | 12 | 280 | 643 | 393 | 12 | 140 | 322 | 196 | 12 | 70 | 161 | 98 |
| 64-QAM | 1/2 | 14,5 | 230 | 529 | 323 | 14,5 | 110 | 253 | 154 | 15 | 57 | 131 | 80 |
| 64-QAM | 2/3 | 18,5 | 180 | 414 | 252 | 18 | 91 | 209 | 128 | 18,5 | 43 | 99 | 60 |
| 64-QAM | 3/4 | 20 | 160 | 368 | 224 | 20 | 79 | 182 | 111 | 20 | 38 | 87 | 53 |

ويعتمد الأداء في قناة الخدمة المتنقلة، إلى حد كبير، على تصميم مستقبل ISDB-T. فيمكن لاستعمال مستقبلات مصممة لاستقبال الخدمة المتنقلة أن يؤدي إلى مستوى أعلى من الأداء.

## 5.5 عامل ضوضاء المستقبل

تبلغ قيمتا عامل الضوضاء لمستقبلات ISDB‑T، dB 5 في النطاق الترددي VHF، وdB 7 في النطاق الترددي UHF.

التذييل 1  
للملحق 3

حساب الحد الأدنى لشدة المجال والحد الأدنى لشدة المجال المتوسطة المكافئة

حُسبت قيم الحد الأدنى لشدة المجال والحد الأدنى لشدة المجال المتوسطة المكافئة باستعمال المعادلات التالية:

*Pn* = *F* + 10 log (*k T*0 *B*)

*UN* = *Pn*+ 120 + 10 log *R*

*Ps min* = *C*/*N* + *Pn*

*Umin* = *Ps min* + 120 + 10 log *R*

*Aa*= *G* + 10 log (1,64 λ2/4 π)

φ*min* = *Ps min* – *Aa*+ *Lf*

*Emin* = φ*min* + 120 + 10 log (120 π)

= φ*min* + 145,8

= *Ps min* – *Aa*+ *Lf*  + 120 + 10 log (120 π)

= *Umin*  –10 log *R*  – *G* – 10 log (1,64 λ2/4 π)+ *Lf*  + 10 log (120 π)

= *Umin*  + 20 log (2 π/λ) – *G* + *Lf*

= *Umin*  + *K*  – *G* + *Lf*  *K* = 20 log (2 π/λ)

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l للاستقبال الثابت على مستوى أسطح المباني

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* لاستقبال الأجهزة المحمولة خارج المباني والخدمة المتنقلة

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb*لاستقبال الأجهزة المحمولة داخل المباني والخدمة المتنقلة المحمولة باليد

*Cl* = µ ⋅ σ*t*

σ*t* = 

حيث:

*Pn*: قدرة الضوضاء الملازمة للمستقبل (dBW)

*F*: عامل ضوضاء المستقبل (dB)

*k*: ثابت بولتزمان (*k* = 1.38 × 10−23 (J/K))

*T*0: الحرارة المطلقة (*T*0 = 290 (K))

*B*: عرض نطاق ضوضاء المستقبل (*B* = 5.57 × 106, 6.50 × 106, 7.43 × 106 (Hz))

*Un*: توتر دخل ضوضاء المستقبل (dB(μV))

*R*: معاوقة الهوائي (*R* = 73.1(Ω))

*Ps min*: القدرة الدنيا لدخل المستقبل (dBW)

*Umin*: التوتر الأدنى لدخل المستقبل (dB(μV))

*C*/*N*: نسبة *S*/*N* التي يتطلبها النظام في الترددات الراديوية عند دخل المستقبل (dB)

*Aa*: فتحة الهوائي الفعالة (dBm2)

*G*: كسب الهوائي المتصل بنصف الهوائي ثنائي الأقطاب (dBd)

λ: طول موجة الإشارة (m)

φ*min*: الكثافة الدنيا لتدفق القدرة في موقع الاستقبال dB(W/m2)))

*Lf*: خسارة المغذي (dB)

*Emin*: شدة المجال الدنيا المكافئة في موقع الاستقبال dB(μV/m)))

*K*: عامل التحويل (dB)

*Emed*: قيمة تخطيط أدنى متوسط لشدة المجال المكافئة (dB(μV/m))

*Pmmn*: هامش الضوضاء ذات المنشأ البشري (dB) (ترد القيم المتوسطة لقدرة الضوضاء ذات المنشأ البشري في التوصية ITU-R P.372‑10)

*Lh*: خسارة الارتفاع (نقطة استقبال تعلو متراً ونصف المتر فوق مستوى الأرض) (dB)

*Lb*: خسارة الدخول إلى مبنى أو سيارة (dB)

*Cl*: عامل تصحيح الموقع (dB)

σ*t*: مجمل الانحراف المعياري (dB)

σ*m*: الانحراف المعياري على النطاق الموسع (σ*m* = 5.5 (dB))

σ*b*: الانحراف المعياري لخسارة دخول المبنى (dB)

µ: عامل التوزيع يساوي 0,52 من أجل %70 و1,28 من أجل %90 و1,64 من أجل %95 و2,33 من أجل %99.

الملحق 4

معايير التخطيط لأنظمة التلفزيون الرقمي DTMB في نطاقي الموجات  
المترية (VHF) والديسمترية (UHF)

# 1 نسب الحماية لإشارات التلفزيون الرقمي للأرض DTMB المطلوبة

تعرض الجداول من 90 إلى 95 نسب الحماية للإشارات DTMB المطلوبة التي تتعرض للتداخل من:

- إشارات DTMB؛

- إشارات تلفزيون تماثلي للأرض؛ على التوالي.

## 1.1 حماية إشارة DTMB تتعرض للتداخل من إشارة DTMB

الجـدول 90

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8  
تتعرض للتداخل من إشارة DTMB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| 4-QAM | 0,4 | 3 | 4 | 5 |
| 16-QAM | 0,4 | 9 | 10 | 11 |
| 64-QAM | 0,4 | 15 | 16 | 17 |
| 4-QAM | 0,6 | 5 | 6 | 8 |
| 16-QAM | 0,6 | 12 | 13 | 15 |
| 64-QAM | 0,6 | 17 | 18 | 20 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | 3 | 4 | 5 |
| 4-QAM | 0,8 | 7 | 8 | 13 |
| 16-QAM | 0,8 | 14 | 15 | 19 |
| 32-QAM | 0,8 | 16 | 17 | 21 |
| 64-QAM | 0,8 | 22 | 23 | 29 |

وترد نسب الحماية للأنواع الثلاثة لقنوات الانتشار (غوسية ورايس ورايلي). وبالنسبة للاستقبال الثابت والاستقبال المحمول، ينبغي تبنّي القيم ذات الصلة بقناة رايس وقناة رايلي، على التوالي.

الجـدول 91

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
بتردد MHz 8 في القناتين المجاورتين الأدنى (1 *- N* ) والأعلى (1 + *N* )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| 4-QAM | 0,4 | -36 | -35 | -33 |
| 16-QAM | 0,4 | -31 | -30 | -29 |
| 64-QAM | 0,4 | -27 | -26 | -24 |
| 4-QAM | 0,6 | -33 | -33 | -31 |
| 16-QAM | 0,6 | -30 | -28 | -27 |
| 64-QAM | 0,6 | -23 | -23 | -22 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | -36 | -35 | -33 |
| 4-QAM | 0,8 | -30 | -30 | -27 |
| 16-QAM | 0,8 | -28 | -27 | -24 |
| 32-QAM | 0,8 | -25 | -24 | -22 |
| 64-QAM | 0,8 | -20 | -20 | -17 |

نسبة الحماية معبّر عنها بوحدات dB وتنطبق على التداخلين التروبوسفيري والمستمر.

وتنطبق هذه القيم على الحالة التي يتساوى فيها عرض القناة للإشارتين DTMB المطلوبة وغير المطلوبة. والتوليفات الأخرى لعرض القناة تحتاج إلى مزيد من الدراسات.

ومن المعروف من قياسات المستقبِلات الحالية أنها تسمح بنسب حماية أقل.

بَيد أنه لأغراض التخطيط، يُفضل تطبيق هذه القيمة.

## 2.1 حماية إشارة DTMB تتعرض للتداخل من تلفزيون تماثلي للأرض

### 1.2.1 الحماية من تداخل في نفس القناة

الجـدول 92

نسب الحماية (dB) في نفس القناة لإشارة DTMB بتردد MHz 8 تتعرض للتداخل من إشارات  
تلفزيون تماثلي (في ظل ظروف عدم التحكم في التردد)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| 4-QAM | 0,4 | -8 | -7 | -6 |
| 16-QAM | 0,4 | -6 | -5 | -3 |
| 64-QAM | 0,4 | -4 | 0 | 2 |
| 4-QAM | 0,6 | -5 | -4 | -3 |
| 16-QAM | 0,6 | -4 | -2 | 3 |
| 64-QAM | 0,6 | 2 | 5 | 10 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | -8 | -7 | -6 |
| 4-QAM | 0,8 | -1 | 0 | 1 |
| 16-QAM | 0,8 | 2 | 3 | 5 |
| 32-QAM | 0,8 | 4 | 5 | 7 |
| 64-QAM | 0,8 | 13 | 14 | 20 |

طبقاً للقياسات المتاحة، تطبق قيم نسب الحماية ذاتها بالنسبة لأسلوبي الموجة الحاملة الوحيدة والموجات الحاملة المتعددة.

### 2.2.1 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى (1 *- N* )

الجـدول 93

نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأدنى (1 *- N* ) لإشارة DTMB بتردد MHz 8   
تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي، بما في ذلك الصوت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة | | إشارة غير مطلوبة PAL-D | | |
| الكوكبة | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| 4-QAM | 0,4 | -46 | -45 | -41 |
| 16-QAM | 0,4 | -46 | -45 | -41 |
| 64-QAM | 0,4 | -46 | -45 | -41 |
| 4-QAM | 0,6 | -46 | -45 | -41 |
| 16-QAM | 0,6 | -46 | -45 | -41 |
| 64-QAM | 0,6 | -42 | -42 | -40 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | -46 | -45 | -41 |
| 4-QAM | 0,8 | -46 | -45 | -41 |
| 16-QAM | 0,8 | -44 | -43 | -38 |
| 32-QAM | 0,8 | -39 | -39 | -33 |
| 64-QAM | 0,8 | -39 | -37 | -30 |

تنطبق كل القيم على ظروف الاستقبال الثابت والاستقبال المحمول.

### 3.2.1 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى ( 1 + *N* )

الجـدول 94

نسب الحماية (dB) لتداخل من القناة المجاورة الأعلى ( 1 +*N*) لإشارة DTMB بتردد MHz 8   
تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون تماثلي، بما في ذلك الصوت

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة | | إشارة غير مطلوبة PAL-D (dB) | | |
| الكوكبة | معدل الشفرة | قناة غوسية | قناة رايس | قناة رايلي |
| 4QAM | 0,4 | -53 | -52 | -51 |
| 16QAM | 0,4 | -51 | -50 | -49 |
| 64QAM | 0,4 | -47 | -46 | -45 |
| 4QAM | 0,6 | -53 | -52 | -51 |
| 16QAM | 0,6 | -49 | -48 | -46 |
| 64QAM | 0,6 | -43 | -43 | -40 |
| 4QAM-NR | 0,8 | -53 | -52 | -51 |
| 4QAM | 0,8 | -50 | -49 | -43 |
| 16QAM | 0,8 | -45 | -44 | -40 |
| 32QAM | 0,8 | -43 | -42 | -37 |
| 64QAM | 0,8 | -38 | -36 | -30 |

# 2 نسب الحماية لإشارات تلفزيون تماثلي للأرض مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارات DTMB بتردد MHz 8 غير مطلوبة

تعرض الجداول من 95 إلى 98 نسب الحماية لإشارة تلفزيون تماثلي مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB.

## 1.2 حماية إشارات الرؤية المطلوبة التي تتعرض للتداخل من إشارة DTMB بتردد MHz 8

في هذا القسم، نسب الحماية لإشارة تماثلية مطلوبة متوافقة بشكل كامل مع المعيار الصيني GB3174-1995، تتعرض للتداخل من إشارة DTMB غير مطلوبة، لا تتعلق إلا بالتداخل على إشارة الرؤية.

### 1.1.2 الحماية من تداخل في نفس القناة

الجـدول 95

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
بتردد MHz 8 غير مطلوبة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة DTMB بتردد MHz 8 | |
| تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| PAL-D | 34 | 40 |
| D/SECAM | 34 | 40 |

### 2.1.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأدنى

الجـدول 96

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأدنى)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: DTMB بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأدنى) | |
| تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| PAL-D | -9 | -5 |
| D/SECAM | -13 | -9 |

### 3.1.2 الحماية من تداخل من القناة المجاورة الأعلى

الجـدول 97

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأعلى)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: DTMB بتردد MHz 8 (القناة المجاورة الأعلى) | |
| تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| PAL-D | -8 | -5 |
| D/SECAM | -15 | -12 |

### 4.1.2 الحماية من تداخل قناة الصورة

الجـدول 98

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
بتردد MHz 8 (قناة الصورة)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| إشارة مطلوبة: نظام تماثلي | إشارة غير مطلوبة: DTMB بتردد MHz 8 (القناة 9 + N) | |
| تداخل تروبوسفيري | تداخل مستمر |
| PAL-D | -19 | -15 |
| D/SECAM | -16 | -11 |

### 5.1.2 الحماية من تداخل من قناة مجاورة ومتراكبة

الجـدول 99

نسب الحماية (dB) لإشارة رؤية تماثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة DTMB  
(قنوات متراكبة)

| التردد المركزي للإشارة DTMB غير المطلوبة ناقص تردد الموجة الحاملة لإشارة الرؤية للتلفزيون التماثلي المطلوبة (MHz) | | نسبة الحماية | |
| --- | --- | --- | --- |
| التداخل التروبوسفيري | التداخل المستمر |
|  | - 8,25 | -20 | -15 |
| (1 - *N*) | -5,25 | -13 | -9 |
|  | -4,75 | -11 | -4 |
|  | - 4,25 | 5 | 13 |
|  | -3,75 | 24 | 30 |
|  | -3,25 | 29 | 36 |
|  | -2,25 | 33 | 39 |
|  | -1,25 | 34 | 40 |
| (*N*) 2,75 | | 34 | 40 |
| 4,75 | | 34 | 40 |
| 5,75 | | 30 | 37 |
| 6,75 | | 27 | 34 |
| 7,75 | | 25 | 32 |
| 8,75 | | 5 | 11 |
| (1 + *N*) 10,75 | | -15 | -12 |
| 12,75 | | -15 | -12 |

# 3 قيم شدة المجال الدنيا للاستقبال الثابت للنظام DTMB

ترد المعادلة المستخدمة في حساب شدة المجال الدنيا في التذييل 1.

الجـدول 100

حساب شدة المجال الدنيا لنظام DTMB بتردد MHz 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد (MHz) | 65 | | | 200 | | | 500 | | | 700 | | | |
| عامل ضوضاء المستقبل، F (dB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| النسبة موجة حاملة إلى ضوضاء (*C/N*) للمستقبل(1) (dB) | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 14 | 20 | |
| خسارة المغذي، AF (dB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| كسب الهوائي، G (dB) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| شدة المجال الدنيا في الاستقبال الثابت *Emin* (1)(dB(µV/m) | 17 | 23 | 29 | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 35 | 41 | 47 | |
| (1) انظر التذييل 1 للحصول على المعادلة. | | | | | | | | | | | | |

# 4 متوسط شدة المجال الدنيا للاستقبال المتنقل للنظام DTMB

ترد في التذييل 1 بهذا الملحق معادلات حساب متوسط شدة المجال. وترد القيم المدخلة من أجل الحساب في هذا القسم وفي التذييل 1. وينبغي حساب الاستقبال المتنقل على أساس احتمال للموقع قيمته %99.

## 1.4 القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* من أجل الاستقبال المتنقل

بالنسبة لأي أسلوب من أساليب النظام DTMB، تكون القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* لمستوى جودة معين دالة في التردد الدوبلري فقط، وعلى شكل مماثل للمخطط المعروض في الشكل 1.

الشـكل 1

القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* في قناة انتشار متنقلة



منطقة الاستقبال العاملة

التردد الدوبلري

منطقة غير عاملة

ويعرض الجدول 100 القيم الدنيا المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* (*C/Nmin*) والتردد الدوبلري لقيمة متوسطة للنسبة *C/N* تساوي*C/Nmin*  + dB 3 والحدود الدوبلرية القصوى (السرعة) لاستقبال متنقل بدون تنوع. وتقدم حدود السرعة للقيمة *C/Nmin* + dB 3 لأربعة ترددات (65 و200 و500 وMHz 700). والقيمة المتوسطة للنسبة *C/N*، *C/Nmin*  + dB 3 تلائم حساب شدة المجال المطلوبة. وتستند القيم إلى مظهر جانب‍ي لقناة نمطية "بيئة حضرية نمطية"، مبينة في الجدول 101. ومعيار الجودة هنا هو نقطة الانقطاع الذاتية (SFP) المقابلة لنسبة الثواني الخطأ، -ESR = %5 لخمس دقائق.

الجـدول 101

القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* وحدود السرعة للاستقبال المتنقل في حالة عدم التنوع

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التشكيل | معدل الشفرة | معدل البتات (Mbit/s) | *C/Nmin* (dB) at Cf = 762 MHz, Fd = 70 Hz | *Fd* at *C*/*Nmin* + 3 dB (Hz) | السرعة عند *Fd*، (km/h) dB 3 | | | |
| 65 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 700 MHz |
| 4-QAM | 0,4 | 5,414 | 6 | 162 | 2 692 | 875 | 350 | 250 |
| 16-QAM | 0,4 | 10,829 | 12 | 134 | 2 226 | 724 | 290 | 207 |
| 4-QAM | 0,6 | 8,122 | 10 | 148 | 2 459 | 799 | 320 | 228 |
| 16-QAM | 0,6 | 16,243 | 17 | 116 | 1 927 | 626 | 251 | 179 |
| 4-QAM-NR | 0,8 | 5,414 | 6 | 162 | 2 692 | 875 | 350 | 250 |
| 4-QAM | 0,8 | 10,829 | 14 | 123 | 2 044 | 664 | 266 | 190 |

الجـدول 102

المظهر الجانبي للقناة من أجل قياس القيمة المتوسطة المطلوبة للنسبة *C/N* لاستقبال متنقل للنظامDTMB "بيئة حضرية نمطية"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رقم  العينة | التأخير (µs) | القدرة (dB) | الفئة الدوبلرية |
| 1 | 0 | -3 | رايس |
| 2 | 0,2 | 0 | رايس |
| 3 | 0,5 | -2 | رايس |
| 4 | 1,6 | -6 | رايس |
| 5 | 2,3 | -8 | رايس |
| 6 | 5 | -10 | رايس |

يعتمد الأداء في قناة متنقلة إلى حد كبير على تصميم المستقبل DTMB. ويمكن إدخال تحسينات على المستقبلات المصمّمة على نحو خاص للاستقبال المتنقل.

## 2.4 عامل ضوضاء المستقبل

يطبق عامل ضوضاء قيمته dB 7 للمستقبلات المتنقلة المثبتة في المركبات.

التذييل 1   
للملحق 4

حساب شدة المجال الدنيا والحد الأدنى لشدة المجال المكافئة المتوسطة

تحسب شدة المجال الدنيا والحد الأدنى لشدة المجال المكافئة المتوسطة باستعمال المعادلات التالية:

*Pn* = *F* + 10 log (*k T*0 *B*)

*Ps min* = *C*/*N* + *Pn*

*Aa*= *G* + 10 log (1,64λ2/4 π)

φ*min* = *Ps min* – *Aa*+ *Lf*

*Emin* = φ*min* + 120 + 10 log (120 π)

= φ*min* + 145,8

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l للاستقبال الثابت من على أسطح المباني

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* للاستقبال المحمول خارج المباني والمتنقل

*Emed*= *Emin* + *Pmmn* + *C*l + *Lh* + *Lb* للاستقبال المحمول داخل المباني والمتنقل المحمول باليد

*C*1 = µ ⋅ σ*t*

σ*t* = 

حيث

*Pn* : قدرة ضوضاء دخل المستقبل (dBW)

*F* :معامل ضوضاء المستقبل (dB)

*k* : ثابت بولتزمان (*k* = 1,38 × 10–23 (J/K))

*T*0 : درجة الحرارة المرجعية معبّر عنها بدرجة الحرارة المطلقة (*T*0 = 290 (K))

*B* : عرض نطاق ضوضاء المستقبل (*B* = 7,56 × 106 (Hz))

*Ps min* : القدرة الدنيا لدخل المستقبل (dBW)

*C/N*: النسبة إشارة إلى ضوضاء RF عند دخل المستقبل التي يحتاج إليها النظام (dB)

*Aa* : الفتحة الفعالة للهوائي (dBm2)

*G* : كسب الهوائي بالنسبة لنصف ثنائي الأقطاب (dBd)

λ : الطول الموجي للإشارة (m)

φ*min* : الكثافة pfd الدنيا عند موقع الاستقبال (dB(W/m2))

*Lf* :خسارة المغذي (dB)

*Emin* : شدة المجال الدنيا المكافئة عند موقع الاستقبال (dB(μV/m))

*Emed* : القيمة المتوسطة لشدة المجال الدنيا المكافئة، قيمة خاصة بالتخطيط (dB(μV/m))

*Pmmn* : هامش من أجل الضوضاء الاصطناعية (dB)

*Lh* : الخسارة الناجمة عن الارتفاع (نقطة الاستقبال عند m 1,5 فوق مستوى الأرض) (dB)

*Lb* : الخسارة الناجمة عن اختراق المباني والمركبات (dB)

*C*1 : معامل تصحيح الموقع (dB)

σ*t* : الانحراف المعياري الإجمالي (dB)

σ*m* : الانحراف المعياري على نطاق واسع (σ*m* = 5,5 (dB))

σ*b* : الانحراف المعياري للخسارة الناجمة عن اختراق المباني (dB)

µ : عامل توزيع، يساوي 0,52 بالنسبة للنسبة %70 و1,28 للنسبة %90 و1,64 للنسبة %95 و2,33 للنسبة %99.

الملحق 5

عوامل التخطيط الأخرى

# 1 توزيع شدة المجال بحسب الموقع

من المتوقع أن تكون عمليات توزيع شدة المجال بحسب الموقع في إشارات التلفزيون الرقمي مختلفة عن تلك المطبقة على إشارات التلفزيون التماثلي. وتتضمن الجداول 1 و2 و3 الواردة في التوصية ITU-R P.1546 الانحراف المعياري للحالة التماثلية والحالة الرقمية من MHz 100 وMHz 600 وMHz 2 000، على التوالي.

وترد في الشكل 2 النتائج المتعلقة بالانتشار للأنظمة الرقمية من أجل نطاقات الموجات المترية (VHF) والموجات الديسمترية (UHF)، على التوالي. ويتطابق الشكل مع انحراف معياري قدره dB 5,5. ويمكن استعمال هذه النتائج أيضاً في اشتقاق منحنيات توقع الانتشار من أجل نسب تحديد الموقع خلاف %50. ويمكن الرجوع إلى التوصية ITU-R P.1546 لحساب النسب المئوية لتحديد الموقع خلاف %50 بالنسبة للأنظمة التماثلية والرقمية، حيث يكون عرض نطاق النظام الرقمي أكبر من MHz 1,5.

الشـكل 2

نسبة شدة المجال (dB) من أجل نسبة مئوية معينة لتحديد مواقع الاستقبال  
إلى شدة المجال من أجل نسبة %50 من تحديد مواقع الاستقبال



النسبة المئوية لتحديد مواقع الاستقبال

التردد: من 30 إلى MHz 250 (النطاقات I وII وIII)

ومن 470 إلى MHz 890 (النطاقان IV وV)

النسبة (dB)

# 2 الاستقبال باستعمال تجهيزات محمولة داخل المباني والمركبات

## 1.2 الخسارة الناجمة عن الارتفاع: *Lh*

بالنسبة للمسيرات الأرضية، تعطي المنحنيات الواردة في التوصية ITU-R P.1546 قيم شدة المجال لارتفاع هوائي استقبال فوق الأرض تساوي *الارتفاع التمثيلي* للعوائق على الأرض حول موقع الهوائي المستقبِل. ومراعاة لارتفاع أدنى قدره m 10، يمكن أن تكون الارتفاعات المرجعية مثلاً: m 20 للمناطق الحضرية، وm 30 للمناطق الحضرية الكثيفة وm 10 لمناطق الضواحي (للمسيرات البحرية، تكون القيمة الوطنية m 10).

إذا كان ارتفاع هوائي الاستقبال مختلفاً عن الارتفاع التمثيلي، يجري تصحيح لشدة المجال من المنحنيات الواردة في التوصية ITU-R P.1546 وفقاً للإجراء الوارد في هذه التوصية.

## 2.2 الخسارة الناجمة عن دخول المبنى: *Lb*

تتوقف الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين إلى حد كبير على المواد المستعملة في البناء، وزاوية الورود والتردد. ويجب إيلاء الاعتبار أيضاً إلى ما إذا كان الاستقبال يجري داخل غرفة أم في مكان بعيد أو قريب من حائط خارجي. وتُعرف الخسارة الناجمة عن دخول مبنى باعتبارها الفرق (dB) بين شدة المجال المتوسطة داخل المبنى عند ارتفاع معين فوق سوية الأرض وشدة المجال المتوسطة خارج نفس المبنى على نفس الارتفاع فوق سوية الأرض. وإن كانت لا توجد أي صيغة شاملة لحساب الخسارة الناجمة عن دخول المبنى. ترد في التوصية ITU‑R P.679 معلومات إحصائية مفيدة تقوم على الخسارة المقاسة في أنماط مختلفة من المباني، على ترددات تتراوح بين MHz 500 وGHz 5. وتتناول التوصية ITU‑R P.1238 خسارة الانتشار الناجمة عن الحوائط والأرضيات، عند دخول مبنى معين.

وجرى قياس مجموعة عريضة من قيم الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين. ويوفر الجدول 103 ثلاثة أصناف من الإمكانات النسبية المختلفة لتحقيق الاستقبال الداخلي وقيم الانحراف المتوسطة والنمط المطابق للخسارة الناجمة عن دخول المبنى، لنفس شدة المجال الخارجي، استناداً إلى قياسات في نطاق الموجات الديسمترية.

الجـدول 103

التغييرات في الخسارة الناجمة عن دخول مبنى معين في الموجات الديسمترية، النطاقان IV/V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تصنيف الإمكانات النسبية لإنجاز الاستقبال الداخلي** | **الخسارة المتوسطة الناجمة عن دخول المبنى (dB)** | **انحراف معياري (dB)** |
| مرتفع | 7 | 5 |
| متوسط | 11 | 6 |
| منخفض | 15 | 7 |

أمثلة للمباني ذات الإمكانات النسبية المختلفة لتحقيق الاستقبال الداخلي:

مرتفع*:*

- مباني سكنية في الضواحي دون نوافذ بزجاج معدني،

- غرفة بنافذة تطل على حائط خارجي في وحدة سكنية في بيئة حضرية.

متوسط:

- غرف خارجية في بيئة حضرية بنوافذ بزجاج معدني،

- غرف داخلية في وحدة سكنية في بيئة حضرية.

منخفض:

- الغرف الداخلية في مبنى مكاتب.

إذا سمحت القياسات المحلية بالحصول على قيم أكثر دقة، فيمكن استعمالها لتخطيط خدمة محددة.

## 3.2 الخسارة الناجمة عن دخول مركبة: *Lv*

يجب أن تؤخذ في الاعتبار الخسارة الناجمة عن هيكل المركبة، في الاستقبال بتجهيز يُحمل باليد في مركبة. تبلغ قيمة الخسارة النمطية الناجمة عن دخول مركبة للموجات الديسمترية، في النطاقين V/IV استناداً إلى الخبرة المكتسبة في مجال الاتصالات الخلوية، dB 6.

# 3 التمييز في هوائي الاستقبال

ترد في التوصية ITU-R BT.419 معلومات تتعلق بالتوجيه والتمييز في استقطاب هوائيات الاستقبال للاستعمال الوطني.

# 4 هوائيات للمستقبِلات المحمولة والمتنقلة

## 1.4 الهوائيات من أجل الاستقبال المحمول

تم قياس التباعد في كسب الهوائي في أنماط مختلفة من الهوائيات. وتُعتبر قيم كسب الهوائي التالية نمطية:

الجـدول 104

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول

|  |  |
| --- | --- |
| **النطاق** | **الكسب (dBd)** |
| موجات مترية، النطاق III | 2– |
| موجات ديسمترية، النطاق IV | 0 |
| موجات ديسمترية، النطاق V | 0 |

ليس من المتوقع وجود أي تمييز في الاستقطاب.

## 2.4 هوائيات استقبال تُحمل باليد

يجب أن يكون الهوائي في مطراف صغير يُحمل باليد جزءاً لا يتجزأ من بنية المطراف ولذلك سيكون صغيراً عند مقارنته بطول الموجة. ويبين الفهم الجاري لمشكلة التصميم أن أسوأ حالة لكسب الهوائي تتواجد في الجزء الأدنى من نطاق الموجات الديسمترية UHF. ويرد في الجدول 105 كسب الهوائي لثلاثة ترددات في نطاق الموجات الديسمترية. ويمكن الحصول على كسب الهوائي الاسمي بين هذه الترددات باستكمال داخلي خطي.

الجـدول 105

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول باليد

|  |  |
| --- | --- |
| **التردد (MHz)** | **الكسب (dBd)** |
| 474 | 12– |
| 698 | 9– |
| 858 | 7– |

وبشكل عام، لا يتوقع أي تمييز في الاستقطاب عن هذا النمط من هوائي الاستقبال المحمول ويكون مخطط الإشعاع في المستوى الأفقي شامل الاتجاهات.

## 3.4 الهوائيات من أجل الاستقبال المتنقل

الهوائي المعياري العملي المستعمل في الاستقبال داخل مركبة هو 1/4 ثنائي الأقطاب، يستعمل السقف المعدني كمستوى أرضي. ويتوقف كسب الهوائي من أجل زوايا موجة الورود التقليدية على وضع الهوائي على السطح. بالنسبة لأنظمة الهوائي السلبية، يتوقع الحصول على القيم الواردة في الجدول 106.

الجـدول 106

كسب الهوائي (بالوحدة dBd) من أجل استقبال محمول

|  |  |
| --- | --- |
| **النطاق** | **الكسب (dBd)** |
| النطاق III للموجات المترية | 5– |
| النطاق IV للموجات الديسمترية | 2– |
| النطاق V للموجات الديسمترية | 1– |

ومن الناحية النظرية يتراوح تمييز الهوائي ما بين 4 وdB 10 وفقاً لوضع الهوائي على السطح.

الملحق 6

طريقة المقارنة الذاتية (SCM) مع مسبب التداخل المرجعي  
لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي

# 1 مقدمة

تنطوي الطرائق الذاتية لتقييم درجات الانحطاط إجراء اختبارات موسعة تستغرق وقتاً طويلاً، وتتطلب عدداً كبيراً من المراقبين وتغطي كامل مدى درجة الانحطاط.

ولا يتطلب تقييم نسب الحماية سوى نمطين من أنماط الانحطاط الثابتة، وتتمثل تقريباً في الدرجة 3 من أجل التداخل التروبوسفيري والدرجة 4 للتداخل المستمر، انظر الجدول 107.

ويقدم هذا الملحق طريقة لتقييم نسب الحماية من أجل أنظمة التلفزيون التماثلي المطلوبة بالاعتماد على مقارنة ذاتية لانحطاط مسبب التداخل مع انحطاط مسبب التداخل المرجعي. ولا يمكن الحصول على نتائج موثوقة وقابلة للاستعمال إلا بواسطة عدد صغير من المراقبين وصورة ثابتة.

وطريقة المقارنة الذاتية تُعتبر طريقة مناسبة لتقييم التداخل من أي نظام من أنظمة الإرسال الرقمي أو التماثلي غير المطلوبة لقناة التلفزيون التماثلي المطلوبة. ويؤدي تطبيق التداخل المرجعي الثابت المحدد إلى الحصول على مجموعة من الأرقام القابلة لإعادة الاستنساخ ذات انحراف طفيف (dB 1± من الانحراف المعياري تقريباً). ولا يستلزم ذلك سوى عدداً ضئيلاً من المراقبين - ما بين ثلاثة وخمسة خبراء أو من غير الخبراء.

هناك مسببان اثنان للتداخل المرجعي يمكن استعمالهما:

- تدخل الموجة الجيبية

- مسبب تداخل الضوضاء الغوسية.

وقد بينت الاختبارات أن مسبب التداخل المرجعي للضوضاء يمكن أن يؤدي إلى تحسين قرار التقييم من قبل المراقب، في أنظمة التلفزيون الرقمي غير المطلوبة. ويبين استعمال مسبب تداخل الضوضاء المرجعي ذات النتائج التي يعطيها استعمال مسبب تداخل الموجة الجيبية المحدد. ومن عيوب ذلك الاستعمال اقتضاء إجراء اختبارات أكثر تعقيداً. ومن الضروري إجراء المزيد من الاختبارات وخاصة عن طريق تثبيت مرجع الضوضاء المكافئة بشكل خاص.

(وفي الوقت الراهن يجب استعمال مسبب تداخل الموجة الجيبية المحدد إلى حين التوصل إلى اتفاق حول إجراء اختبار مشترك والتوصل إلى قيمة موحدة ومتآلفة للضوضاء المرجعية).

# 2 طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسب الحماية باستعمال مرجع الموجة الجيبية

## 1.2 وصف عام

يبين الشكل 3 ترتيب الاختبار لطريقة المقارنة الذاتية بواسطة مسبب تداخل الموجة الجيبية. وتتمثل أدنى الفدرات الثلاث في مسير الإشارة الأساسي والمصدر الفيديوي المطلوب والمرسل التلفزيوني ومستقبِل التلفزيون قيد الاختبار. ومسبب التداخل الفيديوي المرجعي هو إشارة بسيطة للموجة الجيبية. ويمكن تبديل اتساع الموجة الجيبية بين التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر. ويضاف مسبب التداخل RF غير المطلوب إلى مسير الإشارة المطلوبة. ويُحسب اتساع مسبب التداخل وتردداته انطلاقاً من مسبب التداخل RF المرجعي الوارد في الفقرة 3.2 من الملحق 1 بالتوصية ITU-R BT.655.

الشـكل 3

طريقة المقارنة الذاتية (SCM) لتقييم نسبة الحماية



الموهن الذي يتحكم فيه المراقب

مسبب التداخل RF

تبديلات يتحكم فيها المراقب

درجة الانحطاط 3 = 60 mVp–p

درجة الانحطاط 4 = 20 mVp–p

مولد الموجة الجيبية

Hz 1 ± 10 416 = a

Hz 1 ± 10 500 = b

Hz 1 ± 10 510 = c

a: من أجل أنظمة ذات 625 خطاً

b: من أجل أنظمة ذات 525 خطاً - Hz 60

c: من أجل أنظمة ذات 525 خطاً - Hz 59,94

صورة الاختبار الإلكترونية

مرسل التلفزيون

مستقبل التلفزيون

قيد الاختبار

a: مسبب التداخل المرجعي

b: مسبب التداخل RF

يمكن للمراقب أن يغير شدة مسبب التداخل RF بواسطة التوهين الذي يراقبه. ويضبط مسبب التداخل RF لإنتاج درجة الانحطاط ذاتها كما هو الشأن بالنسبة لمسبب تداخل مرجعي وذلك عن طريق مقارنة الصور المتداخلة على شاشة التلفزيون.

وتمثل نسبة الحماية RF الفرق بين سويات الإشارة المطلوبة وغير المطلوبة عند دخل المستقبِل. ويمكن ضبط ترتيب الاختبار بحيث تعطى القيمة بالوحدة dB المبينة في صندوق التوهين نسبة الحماية مباشرة.

## 2.2 تحقيق مسبب التداخل المرجعي

تكون سويات الانحطاط بالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً هي السويات التي تتطابق مع نسب حماية القناة ذاتها من dB 30 وdB 40 بتخالف ترددات بين الموجات الحاملة للرؤية المطلوبة وغير المطلوبة تقارب ثلثي تردد الخط ولكنها مضبوطة للحصول على أقصى انحطاط. ويبلغ الفرق الدقيق في الترددات Hz 10 416. وتقارب هذه الظروف درجة الانحطاط 3 (طفيفة الإزعاج) والدرجة 4 (يمكن إدراكها ولكنها غير مزعجة) وتطبق على التداخل التروبوسفيري (%1 من الوقت) والتداخل المستمر (%50 من الوقت) على التوالي. وتكون درجة انحطاط مسبب تداخل مرجعي معين في النطاق الأساسي الفيديوي مستقلة عن نظام التلفزيون التماثلي ومستقلة عن معلمات التشكيل RF مثل قطبية التشكيل، والموجة الحاملة المتبقية، إلخ.

ويمكن تحقيق مسبب التداخل المرجعي RF كإشارة بسيطة للموجة الجيبية عند تردد النطاق الأساسي كما هو مبين في الشكل 3. ولمسبب التداخل للموجة الجيبية تردد ثابت من Hz 10 416 بالنسبة للأنظمة ذات 625 خطاً أو Hz 10 500 للأنظمة ذات 525 خطاً Hz 60– وHz 10 510 للأنظمة ذات 525 خطاً Hz 59,94–، واتساع إما من mVp–p 60 أو mVp‑p 20 مشيراً إلى أن السوية من الأسود إلى الأبيض تبلغ mVp–p 700 أو سوية CVBS من Vp–p 1. وتطابق هذه الاتساعات نسب الحماية RF من dB 30 وdB 40 على التوالي (تخالف خطوط 2/3). ويجب أن يكون استقرار تردد مولد الموجة الجيبية ضمن Hz 1±.

## 3.2 ظروف الاختبار

الإشارة الفيديوية المطلوبة: لا تلزم سوى صورة اختبار إلكترونية (مثل FuBK أو Philips أو غيرهما).

ظروف المشاهدة: كما وردت في التوصية ITU-R BT.500.

مسافة المشاهدة: خمسة أمثال ارتفاع الصورة.

مستقبِل الاختبار: حتى خمس مجموعات محلية مختلفة، لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، ولإجراء القياسات في القناة نفسها يمكن استعمال مستقبِل مهني.

إشارة دخل المستقبِل: dBm 39– dB(µV) 70) عند (Ω 75.

المراقبون: من الضروري وجود خمسة مراقبين أو خبراء أو من غير الخبراء. يمكن تواجد أقل من خمسة مراقبين من أجل الاختبارات الأولية. يجري كل مراقب اختبار واحد. يجب إبلاغ المراقبين بطريقة التقييم.

## 4.2 تقديم النتائج

يجب تقديم النتائج مصحوبة بالمعلومات التالية:

- الانحراف المتوسط والانحراف المعياري للتوزيع الإحصائي لقيم نسبة الحماية؛

- تشكيل الاختبار، وصورة الاختبار ونمط مصدر الصورة؛

- عدد المراقبين؛

- نمط مسبب التداخل المرجعي؛

- طيف الإشارة غير المطلوبة (مسبب التداخل RF)، بما في ذلك المدى خارج القناة؛

- السوية RF المستعملة من أجل الإشارة المطلوبة عند دخل المستقبِل (يجب استعمال توتر دخل يبلغ dBm 39– dB(µV) 70) عند Ω 75 لأجهزة الاستقبال المحلية)؛

- عند استعمال المجموعات المحلية: نمط وقد الشاشة وسنة الإنتاج.

# 3 جدول المعلمات الهامة

الجـدول 107

المصطلحات الرئيسية والعلاقات التي تحكم طريقة المقارنة الذاتية SCM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| انحطاط النوعية | الدرجة 3 | الدرجة 4 |
| نمط التداخل | تروبوسفيري | مستمر |
| النسبة المئوية للوقت | %1 إلى %5 من الوقت | %50 من الوقت |
| الانحطاط الذاتي | طفيف الإزعاج | يمكن إدراكه ولكنه غير مزعج |
| مسبب التداخل المرجعي (mVp–p) | 60 | 20 |
| نسبة حماية RF (dB) | 30 | 40 |

الملحق 7

طرائق تقييم نقطة الانقطاع

# 1 معلومات أساسية

استندت الدراسات الأولية لنسبة حماية نظام DVB-T إلى استهداف نسبة خطأ في البتات (BER) قدرها 4–10 × 2 تقاس بين المشفرات الداخلية والخارجية قبل فك تشفير ريد-سولومون. وفي حالة مسبب تداخل شبيه بالضوضاء، تطابق هذه القيمة نوعية صورة شبه خالية من الخطأ (QEF) مع نسبة BER 11–10 × 1 > عند مدخل مزيل تعدد الإرسال MPEG-2.

# 2 طريقة نقطة العطب الذاتي (SFP) لإجراء قياسات نسب الحماية

قد يتعذر قياس النسبة BER في حالة أجهزة التلفزيون المخصصة للجمهور ولذلك تم اقتراح طريقة جديدة يطلق عليها SFP لإجراء قياسات نسب الحماية بطريقة موحدة. ولتحديد نسب الحماية يجري الاستناد إلى معيار النوعية للتوصل إلى حد للحصول على صورة خالية من الخطأ على شاشة التلفزيون. ونسبة الحماية RF لإشارة DVB-T مطلوبة هي قيمة النسبة بين الإشارة المطلوبة والإشارة غير المطلوبة عند دخل المستقبِل، المحددة بطريقة SFP، والمقربة إلى العدد الصحيح الأكبر التالي.

وتطابق طريقة SFP طريقة نوعية الصورة حيث لا تتضمن الصورة أكثر من خطأ واحد مرئي أثناء فترة مراقبة متوسطة s 20. ويجري ضبط سويات الإشارات المطلوبة وغير المطلوبة على خطوات بسيطة، عادة على خطوات قدرها dB 0,1. وبالنسبة لمسبب تداخل "شبيه بالضوضاء" يكون الفرق في نسب الإشارة المطلوبة إلى الإشارة غير المطلوبة بين طريقة QEF بنسبة BER قدرها 4–10 × 2 والطريقة SFP أقل من dB 1. وتقاس جميع قيم نسبة الحماية للإشارات المطلوبة للتلفزيون الرقمي بقدرة دخل مستقبِل تبلغ dBm 60–. وتشتق نسب الحماية لأنظمة التلفزيون الرقمي، قدر الإمكان، من قياسات تستعمل فيها مجموعة من القيم المختلفة لسوية الإشارة.

ويقترح اعتماد الطريقة SFP لقياس جميع أنظمة التلفزيون الرقمي للأرض DTTB. (وسيتم دراسة هذه الطريقة في اليابان بالنسبة لنظام ISDB-T).

الملحق 8

التداخل التروبوسفيري والتداخل المستمر

عند استعمال نسب الحماية في التخطيط، من الضروري تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار التداخل تروبوسفيري أم مستمر، في ظروف خاصة. ويمكن أن يجري ذلك بمقارنة مجالات الإزعاج في الحالتين، على اعتبار أن مجال الإزعاج هو شدة مجال الناتجة عن مرسل مسبب للتداخل (مع قدرته المشعة الفعالة e.r.p.) يضاف إليها نسبة الحماية المطبقة.

وهكذا، نحصل على مجال الإزعاج لتداخل مستمر بالمعادلة التالية:

*EC* = *E*(50, 50) + *P* + *AC*

ومجال الإزعاج لتداخل تروبوسفيري بالمعادلة التالية:

*ET* = *E*(50, *t*) + *P* + *AT*

حيث:

*E*(50, *t*): شدة المجال (dB(μV/m)) الناتجة عن المرسل المسبب للتداخل، المقيسة عند kW 1 ويتم تجاوزها أثناء %*t* من الوقت

*P*: القدرة المشعة الفعالة e.r.p. (dB(1 kW)) للمرسل المسبب للتداخل

*A*: نسبة الحماية (dB)

*C وT*: التداخل المستمر والتداخل التروبوسفيري على التوالي.

وتطبق نسبة الحماية في حالة التداخل المستمر عندما يكون مجال الإزعاج الناتج أكبر من المجال الناتج عن التداخل التروبوسفيري، أي عندما تكون *EC* > *ET*.

وهذا يعني أنه يجب استعمال *AC* في جميع الأحوال عندما تكون:

*E*(50, 50) + *AC* > *E*(50*,* *t*) + *AT*

1. مولفات "السليكون" هي مولفات قائمة على الدارات المتكاملة، حيث تُدمج كافة مكونات دارة المولف في مجموعة صغيرة (مغلف صغير) بحيث يركّب مباشرة في اللوحات الرئيسية. وقد لا تكون الدارات المولفة موجودة بالمرة أو قد تُدمَج ضمن السليكون. ويمكن حماية رُقاقة السليكون من التداخل الكهرمغنطيسي الخارجي باستعمال غطاء معدني. وعندما تُدمج في السليكون فإن أداء الدارات المولفة يتأثر بالسلب مقارنة بالتصميمات التقليدية المعروفة. والوحدات المقاسة تمثل جيلاً قديماً بالنسبة للسوق. ولا تزال هذه التكنولوجيا تخضع للتطوير. [↑](#footnote-ref-1)
2. المولفات "Can" هي مولفات مغايرة فوقية تقليدية "Super heterodyne" توجد داخل غلاف معدني يضم أجزاء مختلفة. نمطياً، هناك دارات ثابتة وقابلة للتوليف تُركب من موصلات وترانزستورات مختلفة يتم التحكم في التردد فيها بواسطة ثنائي مواسع مغاير (Varactor). وينبغي للغلاف المعدني أن يقلل إلى أدنى حد من التداخلات ويقضي على الإشعاعات المتبادلة والشاردة. [↑](#footnote-ref-2)
3. القيمتان %X و%Y تقعان في المدى من 0 إلى 100 ومجموعهما يساوي 100. [↑](#footnote-ref-3)
4. يشير مصطلح %0 حِمل حركة في المحطة LTE BS إلى الحالة التي لا تتداول فيها المحطة القاعدة أي حركة للمستعمل، ولكن تستمر في إرسال بيانات التشوير والتزامن، وربما بيانات البث على فترات. وقد أظهرت التجارب أن هناك مستقبلين تلفزيونيين من كل أربعة خضعت للاختبار، عانت من انحطاط في نسب الحماية عندما كان حمل حركة المحطة القاعدة يتراوح بين %0 و%30. [↑](#footnote-ref-4)
5. تُستعمل معايير ISDB‑T في اليابان والبرازيل وبلدان أخرى غير مشاركة في اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06). [↑](#footnote-ref-5)