|  |
| --- |
| **Recomendación UIT-R BT.1877-3**  **(12/2020)** |
| **Métodos de corrección de errores,  de configuración de trama de datos, de  modulación, de emisión y de orientación para la selección destinados a sistemas  de radiodifusión de televisión digital  terrenal de segunda generación** |
| **Serie BT**  **Servicio de radiodifusión (televisión)** |

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT‑R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI a la que se hace referencia en la Resolución UIT‑R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es>, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT‑R sobre este asunto.

|  |  |
| --- | --- |
| Series de las Recomendaciones UIT-R  (También disponible en línea en [<http://www.itu.int/publ/R-REC/es>)](http://www.itu.int/publ/R-REC/es)) | |
| **Series** | Título |
| **BO** | Distribución por satélite |
| **BR** | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| **BS** | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| **BT** | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| **F** | Servicio fijo |
| **M** | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| **P** | Propagación de las ondas radioeléctricas |
| **RA** | Radioastronomía |
| **RS** | Sistemas de detección a distancia |
| **S** | Servicio fijo por satélite |
| **SA** | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| **SF** | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| **SM** | Gestión del espectro |
| **SNG** | Periodismo electrónico por satélite |
| **TF** | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| **V** | Vocabulario y cuestiones afines |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ***Nota****: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la  Resolución UIT-R 1.* |

*Publicación electrónica*

Ginebra, 2022

© UIT 2022

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN UIT-R BT.1877-3

Métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos,  
de modulación, de emisión y de orientación para la selección   
destinados a sistemas de radiodifusión de televisión digital   
terrenal de segunda generación

(Cuestiones UIT-R 132-5/6, 133-1/6)

(2010-2012-2019-2020)

Cometido

La presente Recomendación define los métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de modulación y de emisión para la segunda generación de los sistemas de transmisión radiodifusión de televisión digital terrenal[[1]](#footnote-1) (a los que se denomina, fuera del ámbito del UIT-R, sistemas DVB-T2, ATSC 3.0 o DTMB-A, respectivamente). Algunos de estos sistemas se han desarrollado de forma que sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo GE06. Esta Recomendación está dedicada a los sistemas de transmisión de radiodifusión digital terrenal en los que una elevada flexibilidad en la configuración del sistema y la interactividad en la radiodifusión revisten gran importancia para permitir una amplia gama de compromisos entre el funcionamiento con niveles mínimos de la relación *C*/*N* y la máxima capacidad de transmisión[[2]](#footnote-2).

Palabras clave

Características de modulación, corrección de errores, métodos de emisión, radiodifusión de televisión digital terrenal, segunda generación, trama de datos

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

*a)* que en la Recomendación UIT-R BT.1306 figura la descripción de los sistemas de televisión digital terrenal utilizados en los sistemas de radiodifusión actuales;

*b)* que algunas administraciones han introducido a partir de 1997 la radiodifusión de televisión digital terrenal (RTDT) en las bandas de ondas métricas y decimétricas, y que algunas administraciones están desplegando actualmente sistemas de segunda generación;

*c)* que podría ser conveniente sustentar la transmisión simultánea de una jerarquía de niveles de calidad anidados (incluidas televisión de baja definición (TVBD), televisión de alta definición (TVAD), televisión de ultra alta definición (TVUAD), televisión de definición convencional (TVDC) y datos adicionales en un solo canal;

*d)* que en las bandas de ondas métricas y decimétricas existen muchos tipos de interferencia, incluida la interferencia cocanal y de canal adyacente, ruido de encendido, propagación multitrayecto y otras distorsiones;

*e)* que es necesario que la sincronización de trama pueda ser resistente en los canales sujetos a errores de transmisión;

*f)* que es conveniente que la estructura de trama se adapte a canales de diferentes velocidades binarias;

*g)* que recientes desarrollos en el campo de la codificación de canal y de la modulación han dado lugar a nuevas técnicas cuyo comportamiento se aproxima al límite de Shannon;

*h)* que estas nuevas técnicas digitales ofrecerían una mayor eficacia de potencia y de utilización del espectro en comparación con los sistemas actuales, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de realizar una configuración flexible con objeto de tener en cuenta los recursos de anchura de banda de radiodifusión y de potencia;

*i)* que los sistemas recomendados utilizan tales técnicas y, por consiguiente, permiten una amplia gama de compromisos entre el funcionamiento con niveles mínimos de la relación *C*/*N* y la máxima capacidad de transmisión;

*j)* que los sistemas recomendados deberían ser capaz de manejar la variedad de formatos audiovisuales avanzados actualmente disponibles y en fase de definición, incluidas las transmisiones de audio inmersivo y ultra alta definición;

*k)* que la selección de opciones de modulación debe basarse en condiciones específicas, tales como los recursos de espectro, políticas, requisitos de cobertura, estructura de red existente, condiciones de recepción, tipo del servicio requerido y costes para los consumidores y radiodifusores;

*l)* que se requieren avances en las técnicas de transmisión de televisión digital para dar soporte a la entrega de contenido a los dispositivos móviles;

*m)* que los sistemas de segunda generación también pueden dar soporte al transporte de datos de las IMT-2020 a fin de complementar la descarga de capacidad de enlace descendente y proporcionar flexibilidad y eficiencia a las plataformas de telecomunicaciones,

recomienda

que las administraciones que deseen introducir sistemas RTDT de segunda generación consideren la posibilidad de utilizar una de las familias de métodos de corrección de errores, de configuración de trama de datos, de modulación y de emisión descritos en los Anexos 1, 2 y 3 con las directrices para la selección facilitadas en el Anexo 4.

Anexo 1  
  
DVB-T2

En la actualidad, se consideran dos variantes (denominadas, fuera del ámbito del UIT-R, como sistema DVB-T2) para la recepción fija y móvil de los servicios de TVDC y TVAD (a las que se hace referencia como perfil de base T2 o simplemente DVB-T2) y para la recepción por aplicaciones de muy baja capacidad como la radiodifusión móvil (a las que se hace referencia como «perfil T2‑Ligero»). Las señales de T2-Ligero también pueden ser recibidas por receptores estacionarios convencionales DVB-T2.

El Cuadro 1 presenta datos generales sobre un sistema multiportadora de segunda generación con múltiples conductos de capa física (PLP) que abarca ambos perfiles. Las Notas 9-13 del Cuadro 1 incluyen información acerca de las restricciones respecto de los perfiles de base T2 y T2-Ligero. En el Adjunto 1 al Anexo 1 figuran las especificaciones y las directrices de implementación para ambos perfiles de este sistema.

CUADRO 1

Parámetros para los sistemas de transmisión RTDT DVB-T2  
Sistema multiportadora de segunda generación con múltiples conductos de capa física (PLP)(1)

| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz  (MDFO)(2) | Multiportadora de 5 MHz  (MDFO)(2) | Multiportadora de 6 MHz  (MDFO) | Multiportadora de 7 MHz  (MDFO) | Multiportadora de 8 MHz  (MDFO) | Multiportadora de 10 MHz  (MDFO)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anchura de banda utilizada | 1,54 MHz en modo normal | 4,76 MHz en modo normal 4,82 MHz en modo ampliado (modo 8k) 4,86 MHz en modo ampliado (modo 16k y 32k) | 5,71 MHz  en modo normal 5,79 MHz  en modo ampliado (modo 8k) 5,83 MHz  en modo ampliado (modo 16k y 32k) | 6,66 MHz  en modo normal 6,75 MHz  en modo ampliado (modo 8k) 6,80 MHz  en modo ampliado (modo 16k y 32k) | 7,61 MHz  en modo normal 7,72 MHz  en modo ampliado (modo 8k) 7,77 MHz  en modo ampliado (modo 16k y 32k) | 9,51 MHz en modo normal 9,65 MHz en modo ampliado (modo 8k) 9,71 MHz en modo ampliado (modo 16k y 32k) |
| 2 | Número de portadoras radiadas |  |  |  |  |  |  |
| modo 1k(10) | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| modo 2k | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 |
| modo 4k | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 | 3 409 |
| modo 8k | 6 817 (modo 8k) | 6 817 (modo 8k) 6 913 (modo ampliado 8k) | 6 817 (modo normal) 6 913 (modo ampliado) | 6 817 (modo normal) 6 913 (modo ampliado) | 6 817 (modo normal) 6 913 (modo ampliado) | 6 817 (modo 8k) 6 913 (modo ampliado 8k) |
| modo 16k |  | 13 633 (modo 16k) 13 921 (modo ampliado 16k) | 13 633 (modo normal) 13 921 (modo ampliado) | 13 633 (modo normal) 13 921 (modo ampliado) | 13 633 (modo normal) 13 921 (modo ampliado) | 13 633 (modo 16k) 13 921 (modo ampliado 16k) |
| modo 32k(10) |  | 27 265 (modo 32k) 27 841 (modo ampliado 32k) | 27 265 (modo normal) 27 841 (modo ampliado) | 27 265 (modo normal) 27 841 (modo ampliado) | 27 265 (modo normal) 27 841 (modo ampliado) | 27 265 (modo 32k) 27 841 (modo ampliado 32k) |
| 3 | Modos de modulación | Codificación y modulación constantes (CCM)/codificación y modulación variables (VCM) | | | | | |

CUADRO 1 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora 1,7 MHz  (MDFO)(2) | Multiportadora 5 MHz  (MDFO)(2) | Multiportadora 6 MHz  (MDFO) | Multiportadora 7 MHz  (MDFO) | Multiportadora 8 MHz  (MDFO) | Multiportadora 10 MHz  (MDFO)(2) |
| 4 | Método de modulación | MDP4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 específico para cada conducto de capa física | | | | | |
| 5 | Ocupación de canal | Debe definirse(2) | | | Véase la Rec. UIT-R BT.1206 | | Debe definirse(2) |
| 6 | Duración de símbolo activo |  |  |  |  |  |  |
|  | modo 1k(10) | 554,99 μs | 179,2 μs | 149,33 μs | 128 μs | 112 μs | 89,60 μs |
|  | modo 2k | 1 109,98 μs | 358,4 μs | 298,67 μs | 256 μs | 224 μs | 179,20 μs |
|  | modo 4k | 2 219,97 μs | 716,8 μs | 597,33 μs | 512 μs | 448 μs | 358,40 μs |
|  | modo 8k | 4 439,94 μs | 1 433,6 μs | 1 194,67 μs | 1 024 μs | 896 μs | 716,8 μs |
|  | modo 16k |  | 2 867,2 μs | 2 389,33 μs | 2 048 μs | 1 792 μs | 1 433,6 μs |
|  | modo 32k(10) |  | 5 734,40 μs | 4 778,67 μs | 4 096 μs | 3 584 μs | 2 867,2 μs |
| 7 | Separación de portadoras |  |  |  |  |  |  |
|  | modo 1k (10) | 1 801,91 Hz | 5 580,63 Hz | 6 696,75 Hz | 7 812,88 Hz | 8 929 Hz | 11 161,25 Hz |
|  | modo 2k | 900,86 Hz | 2 790 Hz | 3 348 Hz | 3 906 Hz | 4 464 Hz | 5 580,00 Hz |
|  | modo 4k | 450,43 Hz | 1 395 Hz | 1 674 Hz | 1 953 Hz | 2 232 Hz | 2 790,00 Hz |
|  | modo 8k | 225,21 Hz | 697,50 Hz | 837 Hz | 976 Hz | 1 116 Hz | 1 395,00 Hz |
|  | modo 16k |  | 348,75 Hz | 418,5 Hz | 488,25 Hz | 558 Hz | 697,50 Hz |
|  | modo 32k (10) |  | 174,38 Hz | 209,25 Hz | 244,125 Hz | 279 Hz | 348,75 Hz |

CUADRO 1 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora 1,7 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 5 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 6 MHz (MDFO) | Multiportadora 7 MHz (MDFO) | Multiportadora 8 MHz (MDFO) | Multiportadora 10 MHz (MDFO)(2) |
| 8 | Duración del intervalo de guardas(3) | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración del símbolo activo |
| modo 1k (10) | 34,69, 69,37, 138,75 μs | 11,2, 22,4, 44,8 μs | 9,3, 18,6, 37,3 μs | 8, 16, 32 μs | 7, 14, 28 μs | 5.6, 11,2, 22,4 μs |
| modo 2k | 34,69, 69,37, 138,75, 277,50 μs | 11,2, 22,4, 44,8, 89,6 μs | 9,3, 18,6, 37,3, 74,6 μs | 8, 16, 32, 64 μs | 7, 14, 28, 56 μs | 5,6, 11,2, 22,4, 44,8 μs |
| modo 4k | 69,37, 138,75, 277,50, 554,99 μs | 22,4, 44,8, 89,6, 179,2 μs | 18,6, 37,3, 74,6, 149,3 μs | 16, 32, 64, 128 μs | 14, 28, 56, 112 μs | 11,2, 22,4, 44,8, 89, 6 μs |
| modo 8k | 34,69, 138,75, 277,50, 329,53, 554,99, 659,05, 1 109,98 μs | 11,2, 44,8, 89,6, 106,4, 179,2, 212,8, 358,4 μs | 9,3, 37,3, 74,6, 88,6, 149,3, 177,3, 298,6 μs | 8, 32, 64, 75,9, 128, 152, 256 μs | 7, 28, 56, 66,5, 112, 133, 224 μs | 5,6, 22,4, 44,8, 53,2, 89,6, 106,4, 179, 2 μs |
| modo 16k |  | 22,4, 89,6, 179,2, 212,8, 358,4, 425,6, 716,8 μs | 18,6, 74,6, 149,3, 177,3, 298,6, 354,6, 597,3 μs | 16, 64, 128, 152, 256, 304, 512 μs | 14, 56, 112, 133, 224, 266, 448 μs | 11,2, 44,8, 89,6, 106,4, 179,2, 212,8, 358, 4 μs |
| modo 32k (10) |  | 44,8, 179,2, 358,4, 425,6, 716,8, 851,2 μs | 37,33, 149,33, 298,67, 354,67, 597,33, 709,33 μs | 32, 128, 256, 304, 512, 608 μs | 28, 112, 224, 266, 448, 532 μs | 22,4, 89,6, 179,2, 212,8, 358,4, 425, 6 μs |
| 9 | Duración global del símbolo |  |  |  |  |  |  |
| modo 1k (10) | 589,68-4578,69 μs | 190,4, 201,6, 224 μs | 158,6, 168, 186,6 μs | 136, 144, 160 μs | 119, 126, 140 μs | 95,20-112,00 μs |
| modo 2k | 1 144,67-1 387,48 μs | 369,6, 381, 403, 448 μs | 308, 317, 336, 373,3 μs | 264, 272, 288, 320 μs | 231, 238, 252, 280 μs | 184,80-224,00 μs |
| modo 4k | 2 289,34-2 774,96 μs | 739, 762, 806, 896 μs | 616, 635, 672, 746,6 μs | 527,9, 544, 576, 640 μs | 462, 476, 504, 560 μs | 369,60-448,00 μs |
| modo 8k | 4 474,63-5 549,92 μs | 1 444,8, 1 478,4, 1 523,2, 1 540, 1 612,8, 1 646,4, 1 792 μs | 1 204, 1 232, 1 269,3, 1 283,3, 1 344, 1 372, 1 493,3 μs | 1 032, 1 056, 1 088, 1 100, 1 152, 1 176, 1 280 μs | 903, 924, 952, 962,5, 1 008, 1 29, 1 120 μs | 722,4, 739,2, 761,6, 770, 806,4, 823, 896 μs |
| modo 16k |  | 2 889, 2 956,8, 3 046,4, 3 080, 3 225,6, 3 292,8,  3 584 μs | 2 408, 2 464, 2 538,6, 2 566,6, 2 686, 2 744, 2 986,6 μs | 2 064, 2 112, 2 176, 2 200, 2 304, 2 352, 2 560 μs | 1 806, 1 848, 1 904, 1 925, 2 016, 2 058, 2 240 μs | 1 444,8, 1 478,4, 1 523,2, 1 540, 1 612,8, 1 646,4, 1 792 μs |
| modo 32k(10) |  | 5 779,20-6 585,60 μs | 4 816-5 488 μs | 4 128-4 704 μs | 3 612, 3 696, 3 808, 3 850, 4 032, 4 116 μs | 2 889,6, 2 956,8, 3 046,4, 3 080, 3 225,6, 3 292,8 μs |

CUADRO 1 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora 1,7 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 5 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 6 MHz (MDFO) | Multiportadora 7 MHz (MDFO) | Multiportadora 8 MHz (MDFO) | Multiportadora 10 MHz (MDFO)(2) |
| 10 | Duración de trama de transmisión(6) | La trama arranca con un preámbulo y tiene un número de símbolos configurable, con una máxima duración de 250 ms. El mínimo número de símbolos de datos es 3 (modo 32k) o 7 (otros modos). La longitud de la supertrama es configurable, máximo 256 tramas, 64 s | | | | | |
| 11 | Formato de tren de entrada(4) | Trenes de transporte (TS) o trenes genéricos (GS) | | | | | |
| 12 | Formato de tren del sistema | Formato BB (5) | Formato BB | | | | |
| 13 | Código de adaptación de modo | CRC-8 | | | | | |
| 14 | Codificación de canal(9) | Código LDPC/BCH con tamaño de bloque de 64 800 (64K) ó 16 200 (16K) bits y velocidades de código 1/3(9), 2/5(9), 4/9, 1/2, 3/5, 2/3, 11/15, 3/4(10), 4/5(10), 37/45(10), 5/6(10) | | | | | |
| 15 | Intercalado | Intercalado de bit, de célula y de tiempo de forma separada para cada conducto de capa física. Intercalado de frecuencia común(1) | | | | | |
| 16 | Rotación de constelación | Ninguna, 29 (MDP4), 16,8 (MAQ-16), 8,6 (MAQ-64) grados o atn (1/16) (MAQ-256) (10) | | | | | |
| 17 | Conductos de capa física (PLP) | Modo A con un solo PLP o modo B con múltiples PLP. Modulación, codificación y profundidad  de intercalado de tiempo seleccionable de forma separada para cada PLP(1), (7) | | | | | |
| 18 | Aleatorización de datos/ dispersión de energía | PRBS | | | | | |
|  | Exploración inicial | Proceso de exploración rápida con símbolo de preámbulo especial P1 | | | | | |
| 19 | Sincronización de tiempo/ frecuencia | Símbolos P1 y P2 de preámbulo. Portadoras de piloto dispersas con 8 disposiciones de piloto distintas(13). Pilotos continuos | | | | | |
| 20 | MISO | Una entrada múltiple salida única (MISO) 2 × 1 con codificación Alamouti | | | | | |
| 21 | Reducción de consumo de potencia del receptor | Los conductos de capa física se organizan como subsegmentos en la trama. Cuando se recibe un solo PLP, únicamente se reciben y procesan el preámbulo y los subsegmentos correspondientes | | | | | |

CUADRO 1 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora 1,7 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 5 MHz (MDFO)(2) | Multiportadora 6 MHz (MDFO) | | Multiportadora 7 MHz (MDFO) | Multiportadora 8 MHz (MDFO) | Multiportadora 10 MHz (MDFO)(2) | |
| 22 | Señalización de capa 1 | La señalización L1 es cursada por P2 símbolos en el preámbulo. La preseñalización L1 se modula con MDP2 y se codifica con 1/4 16k LDPC. La postseñalización L1 tiene una modulación configurable y codificación 1/2 16k LDPC. Opción para señalización dentro de banda en el PLP | | | | | | | |
| 23 | Señalización de capa 1 | En los PLP de datos o con PLP común especial al principio de la trama | | | | | | | |
| 24 | PAPR (relación de potencias de cresta/media) | Extensión de constelación activa (ACE) y reserva de tono (TR) como opciones | | | | | | | |
| 25 | Tramas de ampliación en el futuro (FEF) | Una supertrama puede incluir una o varias partes FEF que pueden utilizarse para futuras extensiones del sistema | | | | | | | |
| 26 | Velocidad de datos neta | 0,22-10,17 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | 3,01-31,55 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | 4,01-37,8 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | | 4,68-44,1 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | 5,35-50,4 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | 5,93-63,23 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, de la modulación, de la velocidad de codificación, del intervalo de guarda, de la disposición del piloto, MISO, FEF, PAPR | |
| 27 | Relación portadora/ruido en un canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) |  | | Dependiendo de la modulación y de la codificación de canal. 1 a 22 dB(8) | | | |  | |
| 28 | Memoria de intercalado de tiempo | 219+215 células(11), 218 células(12) | | | | | | | |
| BCH: Código de bloque binario de corrección de múltiples errores Bose – Chaudhuri – Hocquenghem  LDPC: Verificación de paridad de baja densidad  MDFO: Múltiplex por división de frecuencia ortogonal | | | | | | PRBS: Secuencia binaria pseudoaleatoria… 0  MAQ: Modulación de amplitud en cuadratura  MDP4: Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura. | | | |

|  |
| --- |
| *Notas relativas al Cuadro 1:*  (1) Posibilidad de uno o múltiples PLP, cada uno de ellos con su modulación, codificación y profundidad de intercalado de tiempo específica, permitiendo de esa forma una robustez específica del servicio.  (2) Deben definirse los límites de conformación del espectro para los sistemas de televisión digital terrenal que utilizan canales de 5 MHz, 6 MHz y 10 MHz. Las variantes de los  canales 1,7, 5 y 10 MHz no se emplean normalmente a efectos de radiodifusión de TV en las bandas III de ondas métricas o las bandas IV/V de ondas decimétricas. Las variantes de 7 y 8 MHz del sistema son compatibles con el Acuerdo GE06 en lo que respecta a la utilización del espectro. La variante de 1,7 MHz es compatible con la planificación de frecuencias de T‑DAB.  (3) No todas las fracciones están disponibles para todos los modos FFT.  (4) Como se define en EN 302 755 (norma DVB-T2), el sistema soporta los siguientes formatos de tren de entrada: GSE (formato encapsulado de tren genérico), GFPS (formato de tren en paquetes de longitud fija genérico), GCS (formato de tren continuo genérico) y MPEG-2 TS.  (5) Formato en banda base utilizado en esta segunda generación de sistemas de radiodifusión.  (6) Los valores corresponden a la máxima longitud de trama en los símbolos MDFO excluyendo los símbolos P1. Para el modo 1k la máxima longitud se define para una duración del intervalo de guarda de 1/16, 1/8 y 1/4. Para los modos 4k y 2k la máxima longitud se define para 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4. En el caso del modo 32k no aplicable el intervalo de guarda es solamente 1/4. Para más información véase EN 302 755 (norma DVB-T2). Aún debe definirse el número de símbolos MDFO para 1,7 MHz, 5 MHz, 6 MHz, 7 MHz y 10 MHz.  (7) El sistema tiene la opción futura de dispersar los subsegmentos de PLP a lo largo de múltiples canales de RF dentro de la trama. El intercalado de tiempo se aplica en todas ellas. Los receptores de un solo perfil basados en la primera versión de la especificación no soportan esta característica.  (8) Simulado en canales gaussianos con una BER de 1 × 10−4 antes de la codificación BCH, sin corrección para el impulso del piloto (que depende de la disposición del piloto). También deben añadirse a estas cifras las pérdidas esperadas de implementación debidas a la estimación real del canal. Será significativamente inferior a la cifra correspondiente a los sistemas multiportadora de primera generación debido a la mejor optimización de las densidades de impulso y disposición para los sistemas multiportadora de segunda generación.  (9) No se utiliza en el perfil T2 de base.  (10) No se utiliza en el perfil T2 ligero.  (11) Se aplica al perfil T2 de base.  (12) Se aplica al perfil T2 ligero.  (13) El perfil T2 ligero tiene 7 disposiciones de piloto. |

Adjunto 1  
al Anexo 1  
  
Norma del sistema

ETSI EN 302 755. Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

ETSI TR 102 831. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2).

Anexo 2  
  
ATSC 3.0

ATSC 3.0 es un conjunto de normas técnicas y prácticas recomendadas voluntarias que difiere fundamentalmente de la anterior norma ATSC (conocida como ATSC 1.0), que se limitaba esencialmente al vídeo y al audio, y a la que reemplaza operativamente.

En comparación con la norma ATSC 1.0 actual, la norma ATSC 3.0 tiene por objeto permitir mejoras sustanciales del rendimiento, la funcionalidad y la eficiencia que sean suficientes para garantizar la aplicación de un sistema no compatible hacia atrás. Con mayor capacidad para ofrecer una calidad drásticamente mejorada para los servicios de vídeo, una recepción móvil robusta en una amplia gama de dispositivos, una mayor eficiencia, transporte IP, alerta avanzada de emergencia, características de personalización y capacidad interactiva, el conjunto de normas ATSC 3.0 proporciona mucha más capacidad que las generaciones anteriores de radiodifusión terrenal en el mismo ancho de banda del espectro. También proporciona un medio para integrar los servicios de radiodifusión y de banda ancha y, por lo tanto, puede formar parte del ecosistema de transmisión de 5G.

Los parámetros del sistema de transmisión ATSC 3.0 se consideran desde la recepción móvil muy robusta hasta la recepción fija de alta capacidad de los servicios TVDC, TVAD y TVUAD. En el Cuadro 2 se facilitan datos generales sobre el sistema ATSC 3.0 con múltiples conductos de capa física (PLP) que abarcan las recepciones tanto móviles como fijas. Las especificaciones y directrices de implementación de este sistema se recogen en los Adjuntos 1 y 2 del Anexo 2.

CUADRO 2

Parámetros para el Sistema de transmisión de RTDT ATSC 3.0   
Sistema de multiportadoras múltiples conductos de capa física (PLP)(1)

| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ancho de banda  Coeficiente reducido  (Cred\_coeff)  0  1  2  3  4 | NA | NA | 5,832 MHz  5,751 MHz  5,670 MHz  5,589 MHz  5,508 MHz | 6,804 MHz  6,710 MHz  6,615 MHz  6,521 MHz  6,426 MHz | 7,777 MHz  7,669 MHz  7,561 MHz  7,453 MHz  7,345 MHz | NA |
| 2 | Número de portadoras radiadas | NA | NA |  |  |  | NA |
| Modo 8k |  |  | 6 913 (Cred\_coeff=0) 6 817 (Cred\_coeff=1) 6 721 (Cred\_coeff=2) 6 625 (Cred\_coeff=3) 6 529 (Cred\_coeff=4) | 6 913 (Cred\_coeff=0) 6 817 (Cred\_coeff=1) 6 721 (Cred\_coeff=2) 6 625 (Cred\_coeff=3) 6 529 (Cred\_coeff=4) | 6 913 (Cred\_coeff=0) 6 817 (Cred\_coeff=1) 6 721 (Cred\_coeff=2) 6 625 (Cred\_coeff=3) 6 529 (Cred\_coeff=4) |  |
| Modo 16k |  |  | 13 825 (Cred\_coeff=0) 13 633 (Cred\_coeff=1) 13 441 (Cred\_coeff=2) 13 249 (Cred\_coeff=3) 13 057 (Cred\_coeff=4) | 13 825 (Cred\_coeff=0) 13 633 (Cred\_coeff=1) 13 441 (Cred\_coeff=2) 13 249 (Cred\_coeff=3) 13 057 (Cred\_coeff=4) | 13 825 (Cred\_coeff=0) 13 633 (Cred\_coeff=1) 13 441 (Cred\_coeff=2) 13 249 (Cred\_coeff=3) 13 057 (Cred\_coeff=4) |  |
| Modo 32k |  |  | 27 649 (Cred\_coeff=0) 27 265 (Cred\_coeff=1) 26 881 (Cred\_coeff=2) 26 497 (Cred\_coeff=3) 26 113 (Cred\_coeff=4) | 27 649 (Cred\_coeff=0) 27 265 (Cred\_coeff=1) 26 881 (Cred\_coeff=2) 26 497 (Cred\_coeff=3) 26 113 (Cred\_coeff=4) | 27 649 (Cred\_coeff=0) 27 265 (Cred\_coeff=1) 26 881 (Cred\_coeff=2) 26 497 (Cred\_coeff=3) 26 113 (Cred\_coeff=4) |  |

CUADRO 2 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| 3 | Duración del intervalo de guarda | NA | NA | Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864 | NA |
| Modo 8k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048) |  |
| Modo 16k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296; 351,852; 444,444; 527,778; 592.593 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968; 301,587; 380,952; 452,381; 507.937 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222; 263,889; 333,333; 395,833; 444.444 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096) |  |
| Modo 32k |  |  | 27,778; 55,556; 74,074; 111,111; 148,148; 222,222; 296,296; 351,852; 444,444; 527,778; 592,593; 703,704 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) | 23,810; 47,619; 63,492; 95,238; 126,984; 190,476; 253,968; 301,587; 380,952; 452,381; 507,937; 603,175 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) | 20,833; 41,667; 55,556; 83,333; 111,111; 166,667; 222,222; 263,889; 333,333; 395,833; 444,444; 527,778 μs (Duración de la muestra de 192, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048, 2432, 3072, 3648, 4096, 4864) |  |

CUADRO 2 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| 4 | Duración del símbolo activo | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Modo 8k |  |  | 1 185,185 μs | 1 015,873 μs | 888,889 μs |  |
|  | Modo 16k |  |  | 2 370,370 μs | 2 031,746 μs | 1 777,778 μs |  |
|  | Modo 32k |  |  | 4 740,740 μs | 4 063,492 μs | 3 555,556 μs |  |
| 5 | Espaciamiento entre portadoras | NA | NA |  |  |  | NA |
|  | Modo 8k |  |  | 843,75 Hz | 984,375 Hz | 1 125 Hz |  |
|  | Modo 16k |  |  | 421,875 Hz | 492,1875 Hz | 562,5 Hz |  |
|  | Modo 32k |  |  | 210,9375 Hz | 246,09375 Hz | 281,25 Hz |  |
| 6 | Duración global del símbolo | NA | NA |  |  |  | NA |
| Modo 8k |  |  | 1 212,963; 1 240,741;  1 259,259; 1 296,296;  1 333,333; 1 407,407;  1 481,481 μs | 1 039,683; 1 063,492;  1 079,365; 1 111,111;  1 142,857; 1 206,349;  1 269,841 μs | 909,722; 930,556; 944,445; 972,222;  1 000,000; 1 055,556;  1 111,111 μs |  |
| Modo 16k |  |  | 2 398,148; 2 425,926;  2 444,444; 2 481,481;  2 518,518; 2 592,592;  2 666,666; 2 722,222;  2 814,814; 2 898,148;  2 962,963 μs | 2 055,556; 2 079,365;  2 095,238; 2 126,984;  2 158,730; 2 222,222;  2 285,714; 2 333,333;  2 412,698; 2 484,127; 2 539,683 μs | 1 798,611; 1 819,445;  1 833,334; 1 861,111;  1 888,889; 1 944,445;  2 000,000; 2 041,667;  2 111,111; 2 173,611; 2 222,222 μs |  |
| Modo 32k |  |  | 4 768,518; 4 796,296;  4 814,814; 4 851,851;  4 888,888; 4 962,962;  5 037,036; 5 092,592;  5 185,184; 5 268,518;  5 333,333; 5 444,444 μs | 4 087,302; 4 111,111;  4 126,984; 4 158,730;  4 190,476; 4 253,968;  4 317,460; 4 365,079;  4 444,444; 4 515,873;  4 571,429; 4 666,667 μs | 3 576,389; 3 597,223;  3 611,112; 3 638,889;  3 666,667; 3 722,223;  3 777,778; 3 819,445;  3 888,889; 3 951,389;  4 000,000; 4 083,334 μs |  |

CUADRO 2 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| 7 | Duración de la trama de transmisión | La trama empieza con el arranque y tiene un número configurable de símbolos de preámbulo y subtramas.  La longitud de trama mínima es de 50 ms y la longitud de trama máxima es de 5 segundos. | | | | | |
| 8 | Modo de longitud de trama | Alineado con el símbolo, alineado con el tiempo (unidad de 5 ms) | | | | | |
| 9 | Formato de tren de entrada | Paquete de control del protocolo de la capa de enlace ATSC (ALP) | | | | | |
| 10 | Formato de tren del sistema | Formato de paquete de banda de base (BBP) | | | | | |
| 11 | Codificación de canales | Código interno: código LDPC con tamaño de bloque de 64 800 (64 K) o 16 200 (16 K) bits y velocidades de codificación de  2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 11/15, 12/15, 13/15  Código externo: BCH, CRC, Ninguno | | | | | |
| 12 | Modulación | MDP-4, 16-NUC, 64‑NUC, 256-NUC, 1024-NUC, 4096-NUC específica para cada conducto de capa física | | | | | |
| 13 | Modos de modulación | Codificación y modulación constantes (CCM)/modulación y codificación variables (VCM) | | | | | |
| 14 | Tipo de intercalado | Intercalador de bits: por separado para cada conducto de capa física  Intercalador de tiempo: por separado para cada conducto de capa física  Intercalador de frecuencias: símbolo de base MDFO | | | | | |
| 15 | Intercalador de tiempo | Intercalador de tiempo convolucional  Intercalador de tiempo híbrido (HTI): Intercalador de célula, Intercalador de bloque retorcido, Línea de retardo convolucional | | | | | |
| 16 | Memoria de intercalado de tiempo máxima | 219 células en modo normal  220 células en modo de intercalado ampliado (sólo para MDP-4) | | | | | |
| 17 | Intercalado de frecuencias | Aplicado siempre a todos los símbolos del Preámbulo, pero optativo para el símbolo de datos | | | | | |
| 18 | Conductos de capa física (PLP) | PLP único o PLP múltiples. Modulación, codificación y profundidad del intercalado de tiempo seleccionable por separado para cada PLP(1) (7) | | | | | |

CUADRO 2 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| 19 | Multiplexación de conductos de capa física (PLP) | TDM, FDM, LDM, y combinación de los mismos (por ejemplo, TFDM, LTDM, LFDM) | | | | | |
| 20 | Aleatorización de datos/dispersión de energía  Escaneo inicial | PRBS  Proceso de escaneo rápido con arranque | | | | | |
| 21 | Sincronización de tiempos/frecuencias | Arranque y símbolo de preámbulo. Piloto disperso. Pilotos continuos. Pilotos periféricos | | | | | |
| 22 | MISO | TDCFS (64 o 256 derivaciones) como opción | | | | | |
| 23 | Reducción del consumo de potencia del receptor | Los conductos de la capa física están multiplexados en la trama. Al recibir un PLP, sólo se reciben  y procesan el arranque, el preámbulo y las células pertinentes del PLP | | | | | |
| 24 | Señalización de la capa 1 | Arranque: Parámetros esenciales que permiten activar la alerta de emergencia y la decodificación de la parte L1-Básica del preámbulo  L1-Básica (fijo 200 bits) en el preámbulo: Parámetros de señalización que permiten la decodificación de L1-Detalle y el procesamiento inicial de la primera subtrama  L1-Detalle (longitud variable) en el preámbulo: Parámetros de señalización que permiten la decodificación de las subtramas restantes y cada PLP  L1-Básica tiene cinco modos de protección de error  y L1-Detalle tiene siete modos distintos de protección de error | | | | | |
| 25 | PAPR | Extensión de constelación activa (ACE) y reserva de tono (TR) como opciones | | | | | |
| 26 | Agrupación de canales | Agrupación de dos canales de RF sólo como opción | | | | | |
| 27 | MIMO | MIMO de polarización cruzada sólo como opción | | | | | |
| 28 | Tramas de ampliación en el futuro (FEF) | El arranque puede indicar una versión de trama distinta. La trama no ATSC 3.0 puede utilizarse para futuras extensiones del sistema | | | | | |

CUADRO 2 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora de 1,7 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 5 MHz (OFDM)(2) | Multiportadora de 6 MHz (OFDM) | Multiportadora de 7 MHz (OFDM) | Multiportadora de 8 MHz (OFDM) | Multiportadora de 10 MHz (OFDM)(2) |
| 29 | Velocidad de datos neta | NA | NA | 0,93-57,9 Mbit/s, en función del tamaño de FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda, el patrón piloto, MISO, FEF, PAPR | 1,08-67,5 Mbit/s, en función del tamaño de FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda, el patrón piloto, MISO, FEF, PAPR | 1,24-77,2 Mbit/s, en función del tamaño de FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda, el patrón piloto, MISO, FEF, PAPR | NA |
| 30 | Relación portadora/ ruido en un canal AWGN | Dependiendo de la modulación y del código de canal. –6 a 33 dB(3) | | | | | |
| AWGN: Ruido gaussiano blanco aditivo  BCH: Código de bloque binario de corrección de múltiples errores Bose – Chaudhuri – Hocquenghem  FDM: Multiplexación por división de frecuencia  LDM: Multiplexación por división estratificada  LDPC: Comprobación de paridad de baja densidad  LFDM: Multiplexación por división de frecuencia estratificada  LTDM: Multiplexación por división de tiempo estratificada  MISO: Múltiples entradas una sola salida  MIMO: Múltiples entradas múltiples salidas  NUC: Constelación no uniforme  OFDM: Múltiplex por división de frecuencia ortogonal  PAPR: Relación entre la potencia máxima y la potencia media  PRBS: Secuencia binaria pseudoaleatoria  QAM: Modulación de amplitud en cuadratura  QPSK: Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria  TDCFS: Conjuntos de filtros de código de diversidad de transmisión  TDM: Multiplexación por división en el tiempo | | | | | | | | |
| TFDM: Multiplexación por división de tiempo-frecuencia | | | | | | | | |
| *Notas relativas al Cuadro 2:*  (1) Posibilidad de uno o varios PLP, cada uno con su propia modulación específica, codificación y profundidad de intercalado temporal, lo que permite una robustez específica del servicio.  (2) Hay que definir los límites para los sistemas de televisión digital terrenal que utilizan canales de 5 MHz, 6 MHz y 10 MHz. Las variantes de canal de 1,7; 5 y 10 MHz no se utilizan normalmente con fines de radiodifusión de TV en las bandas de ondas métricas III o de ondas decimétricas IV/V. Las variantes de 7 y 8 MHz del sistema son compatibles con el Acuerdo GE06 en lo que atañe a la utilización del espectro. La especificación ATSC 3.0 sólo da soporte a anchuras de banda de 6 MHz, 7 MHz y 8 MHz.  (3) Simulado en canales gaussianos con una BER de 1 × 10−6 después de la decodificación LDPC y BCH, sin corrección para el impulso del piloto (que depende de la disposición del piloto). También deben añadirse a estas cifras las pérdidas esperadas de implementación debidas a la estimación real del canal. | | | | | | | | |

Adjunto 1  
al Anexo 2  
  
Documentos de referencia de la norma de sistema ATSC

ATSC «ATSC System Discovery and Signaling», Doc. A/321:2016, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 23 de marzo de 2016.

ATSC «ATSC Physical Layer Protocol», Doc. A/322:2017, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 6 de junio de 2017.

ATSC «Guidelines for the Physical Layer Protocol», Doc. A/327:2018, Advanced Television System Committee, Washington, D.C., 2 de octubre 2018.

Adjunto 2   
al Anexo 2  
  
Breve presentación de la norma de transmisión digital ATSC 3.0

# 1 Introducción

El Comité de Sistemas Avanzados de Televisión (ATSC) es una organización sin fines de lucro que elabora normas voluntarias para la televisión digital. Las más de 130 organizaciones afiliadas al ATSC representan a las industrias de radiodifusión, equipos de radiodifusión, cine, electrónica de consumo, informática, cable, satélite y semiconductores.

El ATSC 3.0 es una versión principal de las normas ATSC para la transmisión de televisión digital a través de redes terrenales, de cable y de satélite. Es en gran medida un sustituto de la norma NTSC analógica y, al igual que esa norma, se utiliza principalmente en los Estados Unidos de América, México, Canadá y Corea. La nueva norma fue creada por el Comité de Sistemas Avanzados de Televisión (ATSC). La norma refleja 25 secciones, incluyendo 21 normas aprobadas y 4 prácticas recomendadas, que proporcionan una guía de ingeniería para la implementación.

A efectos de referencia para la presente Recomendación, se presentan a continuación resúmenes de las principales normas.

A/300:2020 – Sistema ATSC 3.0

Esta norma describe todo el conjunto del sistema de televisión digital ATSC 3.0. El ATSC 3.0 es un conjunto de normas técnicas voluntarias y prácticas recomendadas que es fundamentalmente diferente de los sistemas ATSC anteriores y, por lo tanto, es en gran medida incompatible con ellos. Esta divergencia con respecto al diseño anterior tiene por objeto permitir mejoras sustanciales del rendimiento, la funcionalidad y la eficiencia que sean suficientes para garantizar la implementación de un sistema no compatible hacia atrás. Con una mayor capacidad para prestar servicios de ultra alta definición, una recepción robusta en una amplia gama de dispositivos, una mayor eficiencia, transporte por IP, alerta de emergencia avanzada, características de personalización y capacidad interactiva, la norma ATSC 3.0 proporciona mucha más capacidad que las generaciones anteriores de radiodifusión terrenal.

En el otoño de 2011, el ATSC creó el Grupo de Tecnología 3 (TG-3) para diseñar un sistema de transmisión de próxima generación. El TG-3 emitió una solicitud de contribuciones para preguntar por los requisitos del sistema a una amplia base internacional de intereses y organizaciones. Utilizando estas contribuciones, se desarrollaron trece Escenarios de Uso, de los cuales se derivó un conjunto completo de requisitos del sistema. Los requisitos del sistema fijaron las capacidades del sistema general y, por lo tanto, sirvieron de guía en la preparación del conjunto de normas ATSC 3.0. La norma ATSC 3.0 utiliza una arquitectura de capas. Se definen tres capas: Física, Gestión y Protocolos, y Aplicación y Presentación. Para facilitar la flexibilidad y la extensibilidad, los diferentes elementos del sistema se especifican en normas separadas. La lista completa y la estructura de estas normas se proporciona en la Sección 5.

Cada norma ATSC 3.0 está diseñada para una máxima flexibilidad en su funcionamiento y es extensible para adaptarse a futuras adaptaciones. Como resultado, es indispensable que los implementadores utilicen la revisión más actualizada de cada norma. La estructura general de la documentación también permite que los componentes individuales del sistema se revisen o amplíen sin afectar a otros componentes. En algunos casos, se especifican múltiples opciones totalmente paralelas para determinadas operaciones, entre las que los organismos de radiodifusión pueden elegir el método más adecuado para sus operaciones o preferencias. Como ejemplos cabe citar la utilización del protocolo de transporte MMT o ROUTE, o la utilización del sistema de audio 3D AC-4 o MPEG‑H.

Los detalles específicos de la norma se pueden consultar en la dirección:

<https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/10/A300-2020-ATSC-3-System-Standard.pdf>

A/321:2016 – Descubrimiento y señalización del sistema

En este documento se describe la arquitectura de descubrimiento y señalización del sistema (el arranque o «bootstrap») para la capa física del ATSC 3.0. Los organismos de radiodifusión prevén proporcionar en el futuro múltiples servicios basados en la tecnología inalámbrica, además de la radiodifusión de televisión convencional. Esos servicios pueden estar multiplexados en el tiempo dentro de un solo canal de radiofrecuencia. El bootstrap proporciona un punto de entrada universal en una forma de onda de radiodifusión. El bootstrap emplea una configuración fija (por ejemplo, la velocidad de muestreo, la anchura de banda de la señal, la separación de las subportadoras, la estructura del dominio del tiempo) conocida por todos los dispositivos receptores y transporta información para permitir el procesamiento y la decodificación del servicio inalámbrico asociado con un bootstrap detectado. Esta capacidad garantiza que pueda adaptarse el espectro de radiodifusión para transportar nuevos servicios y/o formas de onda a fin de seguir respondiendo al interés público en el futuro.

Los radiodifusores prevén que en el futuro se ofrezcan múltiples servicios basados en la tecnología inalámbrica, además de la simple transmisión de televisión. Tales servicios pueden estar multiplexados en el tiempo dentro de un solo canal de radiofrecuencia. Por consiguiente, existe la necesidad de indicar, a bajo nivel, el tipo o forma de la señal que se está transmitiendo durante un periodo de tiempo determinado, de modo que un receptor pueda descubrir e identificar la señal, lo que a su vez indica cómo recibir los servicios disponibles a través de esa señal. Para permitir tal descubrimiento, se puede utilizar una señal de arranque. Esta señal comparativamente corta precede, en el tiempo, a una señal transmitida más larga que lleva algún tipo de datos. Los nuevos tipos de señales, al menos algunos de los cuales probablemente ni siquiera han sido concebidos todavía, también podrían ser proporcionados por un organismo de radiodifusión e identificados dentro de una forma de onda transmitida mediante el uso de una señal de arranque asociada a cada señal particular multiplexada por tiempo. Algunos tipos de señales futuras indicados por una señal de arranque particular pueden incluso quedar fuera del alcance de la norma ATSC. El bootstrap proporciona un punto de entrada universal en una forma de onda de radiodifusión. El bootstrap emplea una configuración fija (por ejemplo, la velocidad de muestreo, la anchura de banda de la señal, la separación de las subportadoras, la estructura del dominio del tiempo) conocida por todos los dispositivos receptores y transporta información para permitir el procesamiento y la decodificación del servicio inalámbrico asociado con un bootstrap detectado. Esta capacidad garantiza que pueda adaptarse el espectro de radiodifusión para transportar nuevos tipos de señal que van precedidos por el punto de entrada universal facilitado por el bootstrap a fin de seguir respondiendo al interés público en el futuro. El bootstrap ha sido diseñado como una señal muy robusta y detectable incluso a bajos niveles de señal. Como resultado de esta robusta codificación, los bits de señalización individuales dentro del bootstrap son comparativamente costosos en términos de los recursos físicos que ocupan para su transmisión. Por consiguiente, en general el bootstrap tiene por objeto señalizar sólo la cantidad mínima de información necesaria para el descubrimiento del sistema (es decir, la identificación de la señal asociada) y para la decodificación inicial de la señal siguiente.

La norma A/321:2016 fue aprobada y adoptada por referencia en el documento U.S. FCC Rules 47 CFR § 73.682. Los detalles específicos de la norma se pueden consultar en la dirección:

<https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/03/A321-2016-System-Discovery-and-Signaling-3.pdf>

A/322:2020 – Protocolo de capa física

Esta norma describe la RF/Transmisión de una forma de onda de la capa física. Esta forma de onda permite configuraciones flexibles de los recursos de la capa física para dirigirse a una variedad de modos de funcionamiento. La intención es señalizar las tecnologías aplicadas y permitir la adaptación de la tecnología en el futuro.

El protocolo de la capa física del ATSC está pensado para ofrecer mucha más flexibilidad, robustez y eficiencia en las operaciones que la norma ATSC A/53, y como resultado no es compatible hacia atrás con la A/53. Esta capa física permite a los radiodifusores elegir entre una amplia variedad de parámetros de capa física para una calidad de funcionamiento personalizada de los radiodifusores que puede satisfacer muchas necesidades diferentes de los radiodifusores. Existe la capacidad de tener modos de alta capacidad/baja robustez y baja capacidad/alta robustez en la misma emisión. Las tecnologías pueden ser seleccionadas para casos de uso especial como redes de una sola frecuencia, operación de canales de entrada y salida múltiples, unión de canales y más, mucho más allá de una sola torre de transmisión. Existe una amplia gama de selecciones para la robustez que incluye, entre otras cosas, una amplia gama de longitudes del intervalo de guarda, de longitudes y velocidades de códigos de codificación de errores en recepción. La flexibilidad significativa proviene de una estructura de señalización que permite a la capa física cambiar de tecnología y evolucionar con el tiempo, manteniendo al mismo tiempo el soporte a otros sistemas ATSC. El punto de partida de este cambio es una capa física que ofrece una explotación altamente eficiente del espectro con una fuerte robustez en muchos modos de explotación diferentes.

Los detalles específicos de la norma se pueden consultar en la dirección:

<https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/10/A322-2020-Physical-Layer-Protocol.pdf>

A/327:2020 – Directrices para el protocolo de capa física

Este documento proporciona prácticas recomendadas para las normas del protocolo de la capa física del ATSC 3.0 especificadas en A/321 y A/322. La intención de este documento es formular recomendaciones sobre los modos de funcionamiento de la capa física, a fin de que los lectores puedan tomar decisiones informadas sobre las configuraciones de la capa física. Además, este documento facilita algunas directrices de implementación para ayudar con las configuraciones flexibles de los recursos de diseño de la capa física en los equipos de los fabricantes de transmisores y receptores.

El protocolo de la capa física del ATSC 3.0 está diseñado para proporcionar una caja de herramientas tecnológicas que permite modos de operación flexibles para una variedad de condiciones de canal difíciles (por ejemplo, en interiores o móviles), al tiempo que se mantiene la eficiencia en el uso de los recursos del espectro. En este documento se proporcionan los parámetros y opciones tecnológicas recomendadas en A/321 y A/322 para que los radiodifusores puedan prestar de manera óptima los servicios previstos. También contiene directrices detalladas para las implementaciones de diseño de transmisores y receptores basadas en los estudios de ingeniería relativos a las tecnologías más recientes de la capa física de ATSC 3.0. Las directrices para el servicio o servicios móviles de los organismos de radiodifusión se proporcionan con modos de funcionamiento y opciones de parámetros del A/322 en aspectos de robustez y consumo de energía. La calidad de funcionamiento del sistema ATSC 3.0 y los ejemplos de servicios recomendados cubren aspectos de experiencias reales en el terreno y tienen por objeto proporcionar una orientación práctica para todos los lectores.

Los detalles específicos de la práctica recomendada se pueden consultar en la dirección:

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2020/08/A327-2020-Physical-Layer-RP.pdf

Anexo 3  
  
DTMB-A

La radiodifusión multimedios de televisión terrenal digital avanzada (DTMB-A) es la versión avanzada del sistema de radiodifusión de televisión terrenal digital (DTTB) (esto es, DTMB), que puede soportar un mayor caudal de datos que el del DTMB con una calidad de funcionamiento más robusta. DTMB-A es compatible con los servicios de televisión de ultra alta definición, de alta definición y de definición convencional, así como con los servicios de radiodifusión de datos en condiciones de recepción de interior/exterior y fijas/móviles y puede utilizarse para la cobertura de grandes zonas tanto en redes de frecuencia múltiple como en redes de frecuencia única. DTMB-A adopta métodos de modulación multiportadora, codificación avanzada y esquema de modulación de sincronización rápida del sistema, alta sensibilidad de recepción, mejor calidad de funcionamiento frente al efecto multitrayecto, alta eficiencia espectral y flexibilidad para la futura ampliación.

En el Cuadro 3 se facilitan los parámetros del sistema para DTMB-A.

CUADRO 3

Parámetros para la radiodifusión multimedios de televisión terrenal digital avanzada

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | | Multiportadora  6 MHz (MDFO) | Multiportadora  7 MHz (MDFO) | Multiportadora  8 MHz (MDFO) |
| 1 | Ancho de banda utilizado | | 5,67 MHz con un factor de corte de 0,05; 5,83 MHz con un factor de corte de 0,025 | 6,62 MHz con un factor de corte de 0,05; 6,81 MHz con un factor de corte de 0,025 | 7,56 MHz con un factor de corte de 0,05 7,78 MHz con un factor de corte de 0,025 |
| 2 | Número de portadoras radiadas | Modo 4k | 4 096 | 4 096 | 4 096 |
| Modo 8k | 8 192 | 8 192 | 8 192 |
| Modo 32k | 32 768 | 32 768 | 32 768 |
| 3 | Modos de modulación | | Modulación y codificación contantes (CCM)/ Modulación y codificación variables (VCM) | | |

CUADRO 3 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | | Multiportadora  6 MHz (MDFO) | Multiportadora  7 MHz (MDFO) | Multiportadora  8 MHz (MDFO) |
| 4 | Método de modulación | | MDP-4, MDAP 16, MDAP 64, MDAP 256 específica para cada canal de servicio | | |
| 5 | Ocupación del canal | | Véase la Recomendación UIT-R BT.1206 | | |
| 6 | Duración de símbolo activo | Modo 4k | 722,40 μs con un factor de corte de 0,05; 702,17 μs con un factor de corte de 0,025 | 619,20 μs con un factor de corte de 0,05; 601,86 μs con un factor de corte de 0,025 | 541,80 μs con un factor de corte de 0,05; 526,63 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 8k | 1 444,80 μs con un factor de corte de 0,05; 1 404,34 μs con un factor de corte de 0,025 | 1 238,40 μs con un factor de corte de 0,05; 1 203,72 μs con un factor de corte de 0,025 | 1 083,60 μs con un factor de corte de 0,05; 1 053,26 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 32k | 5 779,19 μs con un factor de corte de 0,05; 5 617,37 μs con un factor de corte de 0,025 | 4 953,60 μs con un factor de corte de 0,05; 4 814,89 μs con un factor de corte de 0,025 | 4 334,40 μs con un factor de corte de 0,05; 4 213,03 μs con un factor de corte de 0,025 |
| 7 | Espacia-miento de portadora | Modo 4k | 1 384 Hz con un factor de corte de 0,05; 1 424 Hz con un factor de corte de 0,025 | 1 615 Hz con un factor de corte de 0,05; 1 662 Hz con un factor de corte de 0,025 | 1 846 Hz con un factor de corte de 0,05; 1 899 Hz con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 8k | 692 Hz con un factor de corte de 0,05; 712 Hz con un factor de corte de 0,025 | 807 Hz con un factor de corte de 0,05; 831 Hz con un factor de corte de 0,025 | 923 Hz con un factor de corte de 0,05; 949 Hz con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 32k | 173 Hz con un factor de corte de 0,05; 178 Hz con un factor de corte de 0,025 | 202 Hz con un factor de corte de 0,05; 208 Hz con un factor de corte de 0,025 | 231 Hz con un factor de corte de 0,05; 237 Hz con un factor de corte de 0,025 |
| 8 | Duración del intervalo de guarda | Modo 4k  (1/8, 1/4, 1/2) | 90,3, 181, 361 μs con un factor de corte de 0,05; 87,8, 176, 351 μs con un factor de corte de 0,025 | 77,4, 155, 310 μs con un factor de corte de 0,05; 75,2, 150, 301 μs con un factor de corte de 0,025 | 67,7, 135, 271 μs con un factor de corte de 0,05; 65,8, 132, 263 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 8k  (1/16, 1/8, 1/4) | 90,3, 181, 361 μs con un factor de corte de 0,05; 87,8, 176, 351 μs con un factor de corte de 0,025 | 77,4, 155, 310 μs con un factor de corte de 0,05; 75,2, 150, 301 μs con un factor de corte de 0,025 | 67,7, 135, 271 μs con un factor de corte de 0,05; 65,8, 132, 263 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 32k  (1/64, 1/32, 1/16) | 90,3, 181, 361 μs con un factor de corte de 0,05; 87,8, 176, 351 μs con un factor de corte de 0,025 | 77,4, 155, 310 μs con un factor de corte de 0,05; 75.2, 150, 301 μs con un factor de corte de 0,025 | 67,7, 135, 271 μs con un factor de corte de 0,05; 65,8, 132, 263 μs con un factor de corte de 0,025 |

CUADRO 3 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | | Multiportadora  6 MHz (MDFO) | Multiportadora  7 MHz (MDFO) | Multiportadora  8 MHz (MDFO) |
| 9 | Duración de símbolo global | Modo 4k | 813, 903, 1 084 μs con un factor de corte de 0,05; 790, 878, 1 053 μs con un factor de corte de 0,025 | 679, 774, 929 μs con un factor de corte de 0,05; 677, 752, 903 μs con un factor de corte de 0,025 | 610, 677, 813 μs con un factor de corte de 0,05; 592, 658, 790 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 8k | 1 535, 1 625, 1 806 μs con un factor de corte de 0,05; 1 492, 1 580, 1 755 μs con un factor de corte de 0,025 | 1 316, 1 393, 1 548 μs con un factor de corte de 0,05; 1 279, 1 354, 1 505 μs con un factor de corte de 0,025 | 1 151, 1 219, 1 354 μs con un factor de corte de 0,05; 1 119, 1 185, 1 317 μs con un factor de corte de 0,025 |
| Modo 32k | 5 869, 5 960, 6 140 μs con un factor de corte de 0,05; 5 705, 5 793, 5 968 μs con un factor de corte de 0,025 | 5 031, 5 108, 5 263 μs con un factor de corte de 0,05; 4 890, 4 965, 5 116 μs con un factor de corte de 0,025 | 4 402, 4 470, 4 605 μs con un factor de corte de 0,05; 4 279, 4 345, 4 467 μs con un factor de corte de 0,025 |
| 10 | Duración de la súper trama | | La súper trama empieza con el canal de sincronización de súper trama y un canal de control para la señalización de canal de servicio. Cada súper trama tiene un número configurable de tramas de señal de datos, con una duración máxima de 250 µs | | |
| 11 | Formato de tren de entrada | | Trenes de transporte (TS) | | |
| 12 | Codificación de canal | | Código LDPC/BCH con un tamaño de bloque de 61 440 ó 15 360 bits y velocidades de código de 1/2, 2/3, 5/6 | | |
| 13 | Entrelazado | | Entrelazado de bits, permutación de bits y entrelazado temporal por separado para cada canal de servicio | | |
| 14 | Canal de servicio | | Soporte de múltiples canales de servicio. La modulación, la codificación y la profundidad del entrelazado temporal pueden seleccionarse por separado para cada canal de servicio | | |
| 15 | Aleatorización de datos/dispersión de energía | |  | | |
| Barrido inicial | | Barrido rápido con un canal de sincronización de súper trama especial | | |
| 16 | Sincronización temporal/en frecuencia | | Canal de sincronización de súper trama y símbolos PN-MC duales de cada trama de señal | | |
| 17 | Múltiples entradas una sola salida (MISO) | | Configuración MISO 2 × 1 opcional con codificación Alamouti en el dominio espacial de frecuencia | | |
| 18 | Reducción del consumo energético del receptor | | Los canales de servicio se organizan en el dominio temporal y el dominio de frecuencia. Cuando se recibe un único canal de servicio, se reciben y procesan únicamente la señalización del canal de servicio y los sectores pertinentes | | |
| 19 | Señalización del canal de servicio | | La señalización del canal de servicio se transporta en la súper trama por un canal de control. La longitud de la trama de señal para el canal de control es 4 096 y la longitud del símbolo PM-MC es de 1 024, con modulación MDP-4 y codificación LDPC 2/3 15 360 perforada para MDFO | | |
| 20 | Relación entre la potencia máxima y la potencia media (PAPR) | | Extensión de constelación activa (ACE) especial para la constelación MDAP como opciones | | |
| 21 | Trama de extensión | | Una súper trama puede incluir una trama de extensión. La trama de extensión puede utilizarse como señales NULL o para servicios de enlace ascendente | | |

CUADRO 3 (*fin*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Parámetros | Multiportadora  6 MHz (MDFO) | Multiportadora  7 MHz (MDFO) | Multiportadora  8 MHz (MDFO) | |
| 22 | Carga útil | 3,75-37 Mbit/s con un factor de corte de 0,05; 3,86-38 Mbit/s con un factor de corte de 0,025, en función del tamaño FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda | 4,38-43,1 Mbit/s con un factor de corte de 0,05; 4,5-44,4 Mbit/s con un factor de corte de 0,025, en función del tamaño FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda | 5,0-49,31 Mbit/s con un factor de corte de 0,05; 5,14‑50,73 Mbit/s con un factor de corte de 0,025, en función del tamaño FFT, la modulación, la velocidad de código, el intervalo de guarda | |
| 23 | Relación portadora/ruido por el canal AWGN | En función de la modulación y la codificación del canal, 0,62-21,08 dB @ BER=10–5, para un ancho de banda de sistema de 7,56 MHz. | | | |
| MDAP: Modulación por desplazamiento de amplitud y fase  BCH: Código de bloque binario de corrección de múltiples errores Bose – Chaudhuri – Hocquenghem  LDPC: Verificación de paridad de baja densidad  MDFO: Múltiplex por división de frecuencia ortogonal  PN-MC: Secuencia PN multiportadora  PRBS: Secuencia binaria pseudoaleatoria  MDP-4: Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria | | | | |

Adjunto 1   
al Anexo 3  
  
Norma del Sistema

DTMB-A Norma China GD/J 068-2015. Frame Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Television/Terrestrial Multimedia Broadcasting-Advanced (DTMB-A).

Anexo 4  
  
Guía de selección de sistemas

Para seleccionar un sistema es necesario determinar los requisitos y los parámetros de rendimiento que son pertinentes para las necesidades y circunstancias de la administración o el organismo de radiodifusión que desea optar por un sistema de TDT, y a continuación evaluar qué sistema tiene más probabilidades de satisfacer los principales requisitos del organismo de radiodifusión teniendo en cuenta la coyuntura técnica/normativa. Los Cuadros 4, 5 y 6 pueden utilizarse para evaluar las características respectivas de los sistemas a la hora de seleccionar un sistema específico.

En el Cuadro 4 figura la lista de requisitos de la radiodifusión y su relación con los parámetros y características técnicas del sistema.

El Cuadro 5 contiene la lista de los parámetros de sistema de la segunda generación de sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal descritos en los Anexos 1, 2 y 3.

En el Cuadro 6 se presenta la lista de las características técnicas de los sistemas descritos en los Anexos 1, 2 y 3 relativa a diversos aspectos pertinentes para la implementación y el despliegue.

Por otra parte, puede realizarse una evaluación de los aspectos comerciales y operativos para determinar cuál de los sistemas es realmente la mejor solución en general. Esta evaluación tendrá en cuenta los plazos necesarios para la implantación del servicio, el coste y la disponibilidad de los equipos, la interoperabilidad en el contexto evolutivo de la radiodifusión, etc.

CUADRO 4

Requisitos y pertinencia de los parámetros de sistema y las características técnicas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Requisitos | Parámetros del sistema pertinentes en el Cuadro 5 | Características técnicas pertinentes en el Cuadro 6 |
| 1 | Compatibilidad con el ancho de banda del canal | 1 | – |
| 2 | Mínima latencia al cambiar de canal | 5, 6, 9 | – |
| 3 | Máxima velocidad de datos en un canal gaussiano para un umbral dado de relación *C*/*N* | 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 | 5 |
| 4 | Resistencia máxima contra las interferencias multitrayecto(1) | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 1 |
| 5 | Redes monofrecuencia (SFN) | 3, 4 | 1, 3 |
| 6 | Recepción móvil(1) | 2 | 2, 6 |
| 7 | Transmisión simultánea de diversos niveles de calidad (transmisión jerárquica) | 14 | 4 |
| 8 | Decodificación independiente de subbloques de datos (por ejemplo, para facilitar la radiodifusión sonora) | 14 | 4 |
| 9 | Cobertura máxima desde un transmisor central a una potencia dada en un entorno gaussiano(2) | 7, 8, 10, 13 | – |
| 10 | Resistencia máxima contra interferencias impulsiva | 7, 8, 9, 10, 11 | – |
| (1) Se puede compensar con la eficiencia del ancho de banda y otros parámetros del sistema.  (2) En situaciones donde haya zonas de sombra en la cobertura, se habrán de utilizar transmisores de ampliación de cobertura. | | | |

CUADRO 5

Parámetros de sistema que admiten los sistemas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetros | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC 3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| 1 | Ancho de banda utilizado/Ancho de banda del canal | a) 1,54 MHz/1,7 MHz |  |  |
| b) 4,76-4,86 MHz/5 MHz |  |  |
| c) 5,71-5,83 MHz/6 MHz | a) 5,508-5,832 MHz/6 MHz | a) 5,67, 5,83 MHz/6 MHz |
| d) 6,66-6,80 MHz/7 MHz | b) 6,426-6,804 MHz/7 MH | b) 6,62, 6,81 MHz/7 MHz |
| e) 7,61-7,77 MHz/8 MHz | c) 7,345-7,777 MHz/8 MHz | c) 7,56, 7,78 MHz/8 MHz |
| f) 9,51-9,71 MHz/10 MHz |  |  |
| 2 | Separación de subportadoras | a) 1 801,91 Hz (modo 1k)  900,86 Hz (modo 2k)  450,43 Hz (modo 4k)  225,21 Hz (modo 8k) |  |  |
| b) 5 580,63 Hz (modo 1k)  2 790 Hz (modo 2k)  1 395 Hz (modo 4k)  697,50 Hz (modo 8k)  348,75 Hz (modo 16k)  174,38 Hz (modo 32k) |  |  |
| c) 6 696,75 Hz (modo 1k)  3 348 Hz (modo 2k)  1 674 Hz (modo 4k)  837 Hz (modo 8k)  418,5 Hz (modo 16k)  209,25 Hz (modo 32k) | a)  843,75 Hz (modo 8k)  421,875 Hz (modo 16k)  210,9375 Hz (modo 32k) | a)  1 384, 1 424 Hz (modo 4k)  692, 712 Hz (modo 8k)  173, 178 Hz (modo 32k) |
| d) 7 812,88 Hz (modo 1k)  3 906 Hz (modo 2k)  1 953 Hz (modo 4k)  976 Hz (modo 8k)  488,25 Hz (modo 16k)  244,125 Hz (modo 32k) | b)  984,375 Hz (modo 8k)  492,1875 Hz (modo 16k)  246,09375 Hz (modo 32k) | b)  1 615, 1 662 Hz (modo 4k)  807, 831 Hz (modo 8k)  202, 208 Hz (modo 32k) |
| e) 8 929 Hz (modo 1k)  4 464 Hz (modo 2k)  2 232 Hz (modo 4k)  1 116 Hz (modo 8k)  558 Hz (modo 16k)  279 Hz (modo 32k) | c)  1 125 Hz (modo 8k),  562,5 Hz (modo 16k)  281,25 Hz (modo 32k) | c)  1 846, 1 899 Hz (modo 4k)  923, 949 Hz (modo 8k)  231, 237 Hz (modo 32k) |
| f) 11 161,25 Hz (modo 1k)  5 580 Hz (modo 2k)  2 790 Hz (modo 4k)  1 395 Hz (modo 8k)  697,50 Hz (modo 16k)  348,75 Hz (modo 32k) |  |  |

CUADRO 5 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetros | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC 3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| 3 | Duración de símbolo activo | a) 554,99 μs (1k)  1 109,98 μs (2k)  2 219,97 μs (4k)  4 439,94 μs (8k) |  |  |
| b) 179,2 μs (1k)  358,4 μs (2k)  716,8 μs (4k)  1 433,6 μs (8k)  2 867,2 μs (16k)  5 734,4 μs (32k) |  |  |
| c) 149,33 μs (1k)  298,67 μs (2k)  597,33 μs (4k)  1 194,67 μs (8k)  2 389,33 μs (16k)  4 778,67 μs (32k) | a)  1 185,185 μs (8k)  2 370,370 μs (16k)  4 740,740 μs (32k) | a)  722,4, 702,17 μs (4k)  1 444,8, 1 404,34 μs (8k)  5 779,19, 5 617,37 μs (32k) |
| d) 128 μs (1k)  256 μs (2k)  512 μs (4k)  1 024 μs (8k)  2 048 μs (16k)  4 096 μs (32k) | b)  1 015,873 μs (8k)  2 031,746 μs (16k)  4 063,492 μs (32k) | b)  619,2, 601,86 μs (4k)  1 238,4, 1 203,72 μs (8k)  4 953,6, 4 814,89 μs (32k) |
| e) 112 µs (1k)  224 µs (2k)  448 µs (4k)  896 µs (8k)  1 792 µs (16k)  3 584 µs (32k) | c)  888,889 μs (8k)  1 777,778 μs (16k)  3 555,556 μs (32k) | c)  541,8, 526,63 μs (4k)  1 083,6, 1 053,26 μs (8k)  4 334,4, 4 213,03 μs (32k) |
| f) 89,60 µs (1k)  179,20 µs (2k)  358,40 µs (4k)  716,8 µs (8k)  1 433,6 µs (16k)  2 867,2 µs (32k) |  |  |

CUADRO 5 (*continuación*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetros | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC 3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| 4 | Duración del intervalo de guarda o relación de intervalo de guarda | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 de la duración de símbolo activo | Duración de muestra 192, 384, 512, 768, 1 024, 1 536, 2 048, 2 432, 3 072, 3 648, 4 096, 4 864 | Duración de muestra 512, 1 024, 2 048 |
| a) 34,69-138,75 μs (1k)  34,69-277,50 µs (2k)  69,37-554,99 µs (4k)  34,69-554,99 µs (8k) |  |  |
| b) 11,2-44,8 μs (1k)  11,2-89,6 µs (2k)  22,4-179,2 µs (4k)  11,2-358,4 µs (8k)  22,4-716,8 µs (16k)  44,8-851,2 µs (32k) |  |  |
| c) 9,3-37,3 μs (1k)  9,3-74,6 µs (2k)  18,6-149,3 µs (4k)  9,3-298,6 µs (8k)  18,6-597,3 µs (16k)  37,33-709,33 µs (32k) | a)  27,778-296,296 μs (8k)  27,778-592,593 μs (16k)  27,778-703,704 μs (32k) | a)  87,771-361,2 μs (4k)  87,771-361,2 μs (8k)  87,771-361,2 μs (32k) |
| d) 8-32 μs (1k)  8-64 µs (2k)  16-128 µs (4k)  8-256 µs (8k)  16-512 µs (16k)  32-608 µs (32k) | b)  23,810-253,968 μs (8k)  23,810-507,937 μs (16k)  23,810-603,175 μs (32k) | b)  75,233-309,6 μs (4k)  75,233-309,6 μs (8k)  75,233-309,6 μs (32k) |
| e) 7-28 μs (1k)  7-56 µs (2k)  14-112 µs (4k)  7-224 µs (8k)  14-448 µs (16k)  28-532 µs (32k) | c)  20,833-222,222 μs (8k)  20,833-444,444 μs (16k)  20,833-527,778 μs (32k) | c)  65,829-270,9 μs (4k)  65,829-270,9 μs (8k)  65,829-270,9 μs (32k) |
| f) 5,6-22,4 μs (1k)  5,6-44,8 µs (2k)  11,2-89,6 µs (4k)  5,6-179,2 µs (8k)  11,2-358,4 µs (16k)  22,4-425,6 µs (32k) |  |  |
| 5 | Duración de la unidad (trama) de transmisión | La trama arranca con un preámbulo y tiene un número de símbolos configurable, con una máxima duración de 250 ms. El mínimo número de símbolos de datos es 3 (modo 32k) o 7 (otros modos). La longitud de la supertrama es configurable, máximo 256 tramas, 64 s. | La trama empieza con el arranque y tiene un número configurable de símbolos de preámbulo y subtramas. La longitud de trama mínima es de 50 ms y la longitud de trama máxima es de 5 segundos. | La supertrama empieza con el canal de sincronización de supertrama y un canal de control para la señalización de canal de servicio. Cada súper trama tiene un número configurable de tramas de señal de datos, con una duración máxima de 250 µs. |

CUADRO 5 (*fin*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parámetros | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC 3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| 6 | Sincronización tiempo/ frecuencia | Símbolos P1 y P2 de preámbulo. Portadoras de piloto dispersas con 8 disposiciones de piloto distintas. Pilotos continuos | Arranque y símbolo de preámbulo. Pilotos dispersos. Pilotos continuos. Pilotos periféricos. Pilotos limítrofes de subtrama | Canal de sincronización de supertrama y símbolos PN-MC duales de cada trama de señal |
| 7 | Métodos de modulación | MDP-4, MAQ-16, MAQ-64, MAQ-256 específico para cada conducto de capa física (PLP) | MDP-4, 16-NUC, 64-NUC, 256-NUC, 1024-NUC, 4096‑NUC específica para cada conducto de capa física (PLP) | MDP-4, MDAP‑16, MDAP‑64, MDAP‑256 |
| 8 | Codificación interna del canal | Código LDPC con tamaño de bloque de 64 800 (64 K) o 16 200 (16 K) bits y velocidades de código de 1/3, 2/5, 4/9, 1/2, 3/5, 2/3, 11/15, 3/4, 4/5, 37/45, 5/6 | Código LDPC con tamaño de bloque de 64 800 (64 K) o 16 200 (16 K) bits y velocidades de código 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15 | Código LDPC con tamaño de bloque de 61 440 ó 15 360 bits y velocidades de código de 1/2, 2/3, 5/6 |
| 9 | Entrelazado interno | Entrelazado de células, tiempo y frecuencia | Entrelazado de tiempo y frecuencia | Entrelazado de bits, permutación de bits y entrelazado temporal por separado para cada canal de servicio |
| 10 | Codificación externa del canal | BCH (64 800 ó 16 200, x, t), x depende de la velocidad de código LDP. Capacidad de corrección de t = 12 errores | BCH, CRC, Ninguna | BCH (30720,30512) para LDPC 1/2  BCH (40960,40752) para LDPC 2/3  BCH (51200,50992) para LDPC 5/6 |
| 11 | Entrelazado externo | Entrelazado de bits (paridad y giro de columna) | Entrelazado de bits (paridad, por grupo y bloque) | Entrelazado de símbolos, 240 filas y 4 096 columnas |
| 12 | Velocidad neta de datos | 0,4-63,23 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, la modulación, velocidad de código, intervalo de guarda, patrón piloto, MISO, FEF, PAPR, ancho de banda utilizado (la mínima/máxima velocidad neta de datos se alcanza con 1,54 MHz/9,71 MHz, respectivamente) | 0,93-77,2 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, modulación, velocidad de código, intervalo de guarda, patrón piloto, MISO, PAPR, ancho de bando utilizado (la mínima/máxima velocidad neta de datos se alcanza con 5,508 MHz/7,777 MHz, respectivamente) | 3,75-50,73 Mbit/s, dependiendo del tamaño de la FFT, modulación, velocidad de código, intervalo de guarda, MISO, encabezamiento de trama, ancho de banda utilizado (la mínima/máxima velocidad neta de datos se alcanza con 5,67 MHz/7,78 MHz, respectivamente) |
| 13 | Relación portadora-ruido en un canal AWGN | Depende de la modulación y la codificación del canal:  –1 a 22 dB | Depende de la modulación y la codificación del canal:  –6 a 33 dB | Depende de la modulación y la codificación del canal:  0,62 a 21,08 dB |
| 14 | Tipo de multiplexación | Multiplexación PLP con MDT | Multiplexación PLP con MDT, MDF, LDM, y una combinación de ellas (por ejemplo, TFDM, LTDM, LFDM) | Multiplexación PLP con MDT |

CUADRO 6

Características técnicas de los sistemas

|  | Características | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC 3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interferencia multitrayecto | Posibilidad de elegir entre 7 intervalos de guarda, 6 modos MDFO, 8 patrones piloto, disponibilidad de símbolo P1, modos SISO/MISO que proporcionan gran robustez en un entorno multitrayecto | Posibilidad de elegir entre 12 intervalos de guarda, 3 modos MDFO, 16 patrones piloto, modos SISO/MISO que proporcionan gran robustez en un entorno multitrayecto | Posibilidad de elegir entre 6 intervalos de guarda, 3 modos MDFO, modos SISO/MISO que proporcionan gran robustez en un entorno multitrayecto |
| 2 | Entornos de desvanecimiento | Posibilidad de elección de diferentes modos MDFO, diferente profundidad de entrelazado y mecanismos de entrelazado (aproximadamente 5 etapas de entrelazado y algún entrelazado virtual) que permita un funcionamiento robusto en condiciones de desvanecimiento | Posibilidad de elección de diferentes modos MDFO, diferente profundidad de entrelazado y mecanismos de entrelazado (aproximadamente 5 etapas de entrelazado y algún entrelazado virtual) que permita un funcionamiento robusto en condiciones de desvanecimiento | Posibilidad de elección de diferentes modos MDFO, diferente profundidad de entrelazado y mecanismos de entrelazado, que permita un funcionamiento robusto en condiciones de desvanecimiento |
| 3 | Redes monofrecuencia | El radio de la célula SFN depende principalmente del modo MDFO y de la duración seleccionada del intervalo de guarda | El radio de la célula SFN depende principalmente del modo MDFO y de la duración seleccionada del intervalo de guarda | El radio de la célula SFN depende principalmente del modo MDFO y de la duración seleccionada del intervalo de guarda |
| 4 | Transmisión simultánea de diversos niveles de calidad (transmisión jerárquica) | Dependiendo de la configuración del sistema seleccionado es posible elegir diferentes tipos de protección contra errores en el servicio para uno o más PLP, cada uno con su modulación, codificación y profundidad de entrelazado de tiempo específicos, posibilitando así una robustez específica del servicio | Dependiendo de la configuración del sistema seleccionado es posible elegir diferentes tipos de protección contra errores en el servicio para uno o más PLP, cada uno con su modulación, codificación y profundidad de entrelazado de tiempo específicos, posibilitando así una robustez específica del servicio | Soporte de múltiples canales de servicio. La modulación, la codificación y la profundidad del entrelazado temporal pueden seleccionarse por separado para cada canal de servicio |

CUADRO 6 (*fin*)

|  | Características | DVB-T2 (Anexo 1) | ATSC3.0 (Anexo 2) | DTMB-A (Anexo 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Eficiencia espectral (bit/s/Hz)(1) | De 0,25 bit/s/Hz (MDP-4 1/2) a 6,51 bit/s/Hz (MAQ-256 5/6) | De 0,16 bit/s/Hz (MDP-4 2/15) a 9,92 bit/s/Hz (MAQ-4096 13/15) | De 0,66 bit/s/Hz (MDP-4 1/2) a 6,52 bit/s/Hz (MDAP-256 5/6) |
| 6 | Consumo de energía de los receptores de bolsillo | Segmentación de tiempo T2 con concepto PLP | Los canales de servicio se organizan en el dominio temporal y el dominio de frecuencia. Cuando se recibe un único canal de servicio, se reciben y procesan únicamente la señalización del canal de servicio y los sectores pertinentes | Los canales de servicio se organizan en el dominio temporal y el dominio de frecuencia. Cuando se recibe un único canal de servicio, se reciben y procesan únicamente la señalización del canal de servicio y los sectores pertinentes |
| (1) Los valores indicados de eficiencia espectral se calculan a partir de las mínimas/máximas velocidades de datos netas y el ancho de banda utilizado en el Cuadro 5. | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. La segunda generación de sistemas de transmisión de radiodifusión de televisión digital terrenal abordados por esta Recomendación son sistemas que ofrecen una mayor capacidad de velocidad binaria por Hz y una mejor eficacia de potencia en comparación con los sistemas descritos en la Recomendación UIT-R BT.1306; además, no hay un requisito general de compatibilidad hacia atrás con los sistemas de primera generación. [↑](#footnote-ref-1)
2. Para los sistemas de primera generación, la información sobre parámetros de planificación, relaciones de protección, etc. ya está contenida en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Para los sistemas de segunda generación, es necesario estudiar e incluir dicha información en las Recomendaciones UIT-R correspondientes. [↑](#footnote-ref-2)