**طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث للإذاعة متعددة الوسائط للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF)**

**التوصيـة ITU-R BT.2016-1  
(2013/01)**

**السلسلة BT**

**الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU-R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني [**http://www.itu.int/publ/R-REC/en**](http://www.itu.int/publ/R-REC/en)) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) | |
| **BT الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)** | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة | |
| **P** انتشار الموجات الراديوية | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2014

© ITU 2014

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R BT.2016-1

طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث للإذاعة متعددة الوسائط  
للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد  
في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF)

(2013-2012)

مجال التطبيق

تعرِّف هذه التوصية طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث للإذاعة متعددة الوسائط للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

*أ )* أن بلداناً كثيرة نفذت أنظمة إذاعة رقمية متعددة الوسائط أو تخطط لإدخالها، وذلك باستخدام الإمكانية المتأصلة في أنظمة الإذاعة الرقمية؛

*ب)* أن أنظمة البث للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد تتطلب خصائص تقنية محددة نظراً لخصائص انتشار خاصة؛

*ج)* أن قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة متعددة الوسائط وأنظمة إذاعة التلفزيون والصوت الرقمية قد توفر إمكانية إعادة استعمال البنية التحتية القائمة للإذاعة من أجل خدمات الوسائط المتعددة؛

*د )* أن التوصيتين ITU‑R BT.1306 و ITU‑R BT.1877تحددان طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض؛

*ه‍ )* أن التوصية ITU‑R BS.1114 تحدد طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث علاوةً على خصائص الأنظمة الأعلى طبقة للإذاعة الصوتية الرقمية للأرض؛

*و )* أن التوصية ITU‑R BT.1833 والتقرير ITU‑R BT.2049 يصفان متطلبات المستخدم النهائي وخصائص الأنظمة الأعلى طبقة لأنظمة الإذاعة متعددة الوسائط من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد،

توصي

**1** الإدارات التي ترغب إدخال الإذاعة متعددة الوسائط للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد في نطاقات الموجات المترية والديسيمترية أن تستعمل أحد الأنظمة المشتملة على طرائق تصحيح الأخطاء وتأطير البيانات والتشكيل والبث المستعرضة في الملحق 1 أو العديد منها (حسب سوق إذاعة الوسائط المتعددة).

ملاحظـة- يمكن استعمال الجدولين 1 و2 الواردين في الملحق 1 لتقييم خصائص كل نظام خلال عملية اختيار نظام معين.

الملحق 1

يعرض الجدول 1 بيانات عن أنظمة البث للإذاعة متعددة الوسائط للأرض من أجل الاستقبال المتنقل باستعمال أجهزة الاستقبال المحمولة باليد في نطاقات الموجات المترية والديسيمترية. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية للأنظمة في التذييلات 1 و2 و3.

ويعرض الجدول 2 السمات التقنية لكل نظام موصوف في الجدول 1 مما يتعلق بعدة جوانب ذات صلة بالتنفيذ والنشر.

الجـدول 1

معلمات أنظمة البث

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | النظام متعدد الوسائط A | النظام متعدد الوسائط F | النظام متعدد الوسائط I | النظام متعدد الوسائط H | النظام متعدد الوسائط T2 |
| 1 | عروض نطاق القنوات | MHz 1,712 | 1/14 × *n* من  أ ) MHz 6  ب) MHz 7  ج) MHz 8  *n* ≤ 1 (\*2-1) | أ ) MHz 1,7  ب) MHz 5  ج) MHz 6  د ) MHz 7  ﻫ ) MHz 8 | أ ) MHz 5  ب) MHz 6  ج) MHz 7  د) MHz 8 | أ ) MHz 1,7  ب) MHz 5  ج) MHz 6  د ) MHz 7  ﻫ ) MHz 8 |
| 2 | عرض النطاق المستعمل | MHz 1,536 | "المباعدة بين الموجات الحاملة الفرعية" (انظر البند 5) + 1/14 × *n* ×  أ ) MHz 6  ب) MHz 7  ج) MHz 8  *n* ≤ 1 (\*2-1) | أ ) MHz 1,52  ب) MHz 4,75  ج) MHz 5,71  د ) MHz 6,66  MHz 7,61 | أ ) MHz 4,75  ب) MHz 5,71  ج) MHz 6,66  د) MHz 7,61 | أ ) MHz 1,52  ب) MHz 4,75  ج) MHz 5,71  د ) MHz 6,66  ﻫ ) MHz 7,61 |
| 3 | عدد القطع | 1 | *n* ≤ 1 (\*2-1) |  | عدد قابل للتشكيل مع المقاطع الزمنية لكل عرض نطاق | قابل للتشكيل |
| 4 | عدد الموجات الحاملة الفرعية في كل قطعة | 192  384  768  1 536 | 108 (الأسلوب 1)  216 (الأسلوب 2)  432 (الأسلوب 3) | 853 (الأسلوب 1k)  1 705 (الأسلوب 2k)  3 409 (الأسلوب 4k)  6 817 (الأسلوب 8k) | 1 705 (الأسلوب 2k)  3 409 (الأسلوب 4k)  6 817 (الأسلوب 8k) | 1 705 (الأسلوب 2k)  3 409 (الأسلوب 4k)  6 817 (الأسلوب 8k)  13 633 (الأسلوب 16k) |

الجـدول 1 *(تابع)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعلمات | النظام متعدد الوسائط A | النظام متعدد الوسائط F | النظام متعدد الوسائط I | النظام متعدد الوسائط H | النظام متعدد الوسائط T2 |
| 5 | المباعدة بين القنوات الحاملة الفرعية | أ ) kHz 8  ب) kHz 4  ج) kHz 2  د ) kHz 1 | أ ) kHz 3,968 (الأسلوب 1)(\*2-2)، kHz 1,984 (الأسلوب 2)، kHz 0,992 (الأسلوب 3)  ب) kHz 4,629 (الأسلوب 1)، kHz 2,314 (الأسلوب 2)، kHz 1,157 (الأسلوب 3)  ج) kHz 5,291 (الأسلوب 1)، kHz 2,645 (الأسلوب 2)، kHz 1,322 (الأسلوب 3) | أ ) kHz 1 786 (1k)  ب) Hz 5 580,322 (1k)، Hz 2 790,179 (2k)، Hz 1 395,089 (4k)، Hz 697,545 (8k)  ج) Hz 6 696,42 (1k)، Hz 3 348,21 (2k)، Hz 1 674,11 (4k)، Hz 837,05 (8k)  د ) Hz 7 812 (1k)، Hz 3 906 (2k)، Hz 1 953 (4k)، Hz 976 (8k)  ﻫ ) Hz 8 929 (1k)، Hz 4 464 (2k)، Hz 2 232 (4k)، Hz 1 116 (8k) | أ ) Hz 2 790,179 (2k)، Hz 1 395,089 (4k)، Hz 697,545 (8k)  ب) Hz 3 348,21 (2k)، Hz 1 674,11 (4k)، Hz 837,05 (8k)  ج) Hz 3 906 (2k)، Hz 1 953 (4k)، Hz 976 (8k)  د ) Hz 4 464 (2k)، Hz 2 232 (4k)، Hz 1 116 (8k) | أ ) Hz 901 (الأسلوب 2k)،  Hz 450 (الأسلوب 4k)،  Hz 225 (الأسلوب 8k)،  Hz 113 (الأسلوب 16k)  ب) Hz 2 790 (الأسلوب 2k)،  Hz 1 395 (الأسلوب 4k)،  Hz 698 (الأسلوب 8k)،  Hz 349 (الأسلوب 16k)  ج) Hz 3 348 (الأسلوب 2k)،  Hz 1 674 (الأسلوب 4k)،  Hz 837 (الأسلوب 8k)،  Hz 419 (الأسلوب 16k)  د ) Hz 3 906 (الأسلوب 2k)،  Hz 1 953 (الأسلوب 4k)،  Hz 977 (الأسلوب 8k)،  Hz 488 (الأسلوب 16k)  ﻫ ) Hz 4 464 (الأسلوب 2k)،  Hz 2 232 (الأسلوب 4k)،  Hz 1 116 (الأسلوب 8k)،  Hz 558 (الأسلوب 16k) |

الجـدول 1 *(تابع)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 6 | مدة نشاط الرمز | أ ) µs 156  ب) µs 312  ج) µs 623  د ) µs 1 246 | أ ) μs 252 (الأسلوب 1)(\*2-2)، μs 504 (الأسلوب 2)، μs 1 008 (الأسلوب 3)  ب) μs 216 (الأسلوب 1)، μs 432 (الأسلوب 2)، μs 864 (الأسلوب 3)  ج) μs 189 (الأسلوب 1)، μs 378 (الأسلوب 2)، μs 756 (الأسلوب 3) | أ ) µs 560 (1k)  ب) µs 179,2 (1k)، µs 358,40 (2k)، µs 716,80 (4k)، µs 1 433,60 (8k)  ج) µs 149,33 (1k)، μs 298,67 (2k)، µs 597,33 (4k)، μs 1 194,67 (8k)  د ) µs 2 128 (1k)، μs 256 (2k)، µs 512 (4k)، μs 1 024 (8k)  ﻫ ) µs 112 (1k)، µs 224 (2k)، µs 448 (4k)، μs 896 (8k) | أ ) µs 358,40 (2k)، µs 716,80 (4k)، µs 1 433,60 (8k)  ب) μs 298,67 (2k)، µs 597,33 (4k)، μs 1 194,67 (8k)  ج) μs 256 (2k)، µs 512 (4k)، 1 024 μs (8k)  د ) 224 µs (2k)، 448 µs (4k)،  896 μs (8k) | أ ) μs 1 109,98 (2k)،  2 219,97 μs (4k)،  4 439,94 μs (8k)  ب) 358,4 μs (2k)،  716,8 μs (4k)،  1 433,6 μs (8k)،  2 867,2 μs (16k)  ج) 298,67 μs (2k)،  597,33 μs (4k)،  1 194,67 μs (8k)،  2 389,33 μs (16k)  د ) 256 μs (2k)،  512 μs (4k)،  1 024 μs (8k)،  2 048 μs (16k)  ﻫ ) 224 µs (2k)،  448 µs (4k)،  896 µs (8k)،  1 792 µs (16k) |
| 7 | مدة فاصل الحراسة أو نسبة فاصل الحراسة | أ ) 31 µs  ب) 62 µs  ج) 123 µs  د ) 246 µs | ‎1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من "المدة الفعالة للرمز" (انظر البند 6) | ‎1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من المدة الفعالة للرمز | ‎1/32، 1/16، 1/8، 1/4 من المدة الفعالة للرمز | 1/128، 1/32، 1/16، 19/256، 1/8، 19/128، 1/4 من المدة الفعالة للرمز |
| 8 | مدة وحدة الإرسال (رتل) | 96 ms  48 ms  24 ms | 204 رمز OFDM  (مدة الرمز = مدة الفاصل الحارس + مدة نشاط الرمز) | 68 رمز OFDM  رتل فوقي يتألف من 4 أرتال | 68 رمز OFDM  رتل فوقي يتألف من 4 أرتال | مرنة مع إمكانية التغيير على أساس كل رتل على حدة. الحد الأقصى ms 250 |

الجـدول 1 *(تابع)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 9 | تزامن الزمن/التردد | الرمز الصفري والتردد المركزي ورمز مرجع الطور | موجات حاملة دليلة | موجات حاملة دليلة | الفاصل الحارس/موجات حاملة دليلية | رمز P1/الفاصل الحارس/موجات حاملة دليلية |
| 10 | طرائق التشكيل | T-DMB:  COFDM-DQPSK  AT-DMB:  COFDM-DQPSK  COFDM-BPSK over DQPSK  COFDM-QPSK over DQPSK | DQPSK، QPSK، 16‑QAM، 64‑QAM | QPSK، 16-QAM | QPSK، 16-QAM، 64‑QAM، MR‑16‑QAM، MR‑64‑QAM | QPSK، 16-QAM، 64‑QAM مع أو بدون دوران الكوكبة المحدد لكل مسير بالطبقة المادية |
| 11 | تشفير القنوات الداخلي | T‑DMB:  شفرة تلافيفية (1/4 إلى 3/4)  AT‑DMB:  شفرة تلافيفية + شفرة تيربو (1/4 إلى 1/2) | شفرة تلافيفية،  معدل أولي 1/2 مع 64 حالة.  تقطيع إلى معدل 2/3، 3/4، 5/6، 7/8 | شفرة تيربو من 3GPP2 بحجم فدرة معلومات أولية 12 282 bits.  المعدلات المتحققة عن طريق التقطيع: ‎1/5، 2/9، 1/4، 2/7، 1/3، 2/5، 1/2، 2/3 | شفرة تلافيفية،  معدل أولي 1/2 مع 64 حالة.  تقطيع إلى معدل 2/3 و3/4 و5/6 و7/8 | شفرة LDPC بمعدل 1/3 و2/5 و1/2 و3/5 و2/3 و3/4 |
| 12 | التشذير الداخلي | تشذير الوقت وتشذير التردد | تشذير التردد:  تشذير ضمن القطع وبين القطع  تشذير الوقت:  تشذير رموز تلافيفي  0، 380، 760، 1 520، 3 040 رمزاً (الأسلوب 1) (\*2-2) 0، 190، 380، 760، 1 520 رمزاً (الأسلوب 2) 0، 95، 190، 380، 760 رمزاً (الأسلوب 3)‎ | - تشذير التردد  - تشذير الوقت: فورني مع 48 فرعاً QPSK: ms 9 600/320 16‑QAM: ms 4 800/160 | تشذير بتات إلى جانب تشذير أولي أو متعمق للرموز | تشذير للخلية والزمن والتردد |

الجـدول 1 *(تابع)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 13 | تشفير القنوات الخارجي | الشفرة RS (204، 188، 8 = T) لخدمة الفيديو وخدمة الفيديو المتدرجة | RS 204)، 188، (T=8 |  | شفرة خارجية:RS (204، 188، T = 8)  شفرة القناة الخارجية IP: (MPE-FEC RS (191، 255) | BCH (16 200، x، t)، حيث x – تعتمد على معدل الشفرة LDPC. إمكانية تصحيح الأخطاء t = 12 خطأ |
| 14 | التشذير الخارجي | تشذير تلافيفي لخدمة الفيديو وخدمة الفيديو المتدرجة | تشذير بايتات تلافيفي، 12 = I | تشذير بايتات تلافيفي، 12 = I |  | تشذير بتات (تغيير التعادلية والأعمدة) |
| 15 | معدلات البيانات الصافية | • T-DMB: 0,576 إلى Mbit/s 1,728  • AT-DMB: 0,864 إلى Mbit/s 2,304 في BPSK على DQPSK  • AT-DMB: 1,152 إلى Mbit/s 2,88 في QPSK على DQPSK | *n* ×  أ ) 0,281 إلى 1,787 Mbit/s  ب) 0,328 إلى 2,085 Mbit/s  ج) 0,374 إلى 2,383 Mbit/s | في مستوى TS-MPEG وبدءاً من معدل الشفرة الأدنى حيث GI 1/4 إلى المعدل الأعلى حيث GI 1/32:  أ ) 0,42 إلى 3,447 Mbit/s  ب) 1,332 إلى 10,772 Mbit/s  ج) 1,60 إلى Mbit/s 12,95  د ) 1,868 إلى 15,103 Mbit/s  ﻫ ) 2,135 إلى 17,257 Mbit/s | حسب معدل MPE-FEC.  بالنسبة لمعدل يساوي 3/4  أ ) 2,33-14,89 Mbit/s  ب) 2,80-17,87 Mbit/s  ج) 3,27-20,84 Mbit/s  د ) 3,74-23,82 Mbit/s | أقصى معدل بتات دخل متاح في حالة قطار النقل يساوي Mbit/s 4 |
|  | المرجع | التذييل 1 | التذييل 2 | التذييل 3 | التذييل 4 | التذييل 5 |
| (\*2-1) يتحدد عدد القطع *"n"* حسب عرض النطاق المتاح.  (\*2-2) يمكن اختيار *الأساليب* 1 و2 و3 حسب مقياس الشبكة وحيدة التردد (SFN) وأنواع استقبال الخدمة، كأن تكون ثابتة أو متنقلة مثلاً. ويمكن استعمال الأسلوب 1 لتشغيل وحيد الإرسال، أو لشبكة صغيرة وحيدة التردد. ويلائم هذا الأسلوب الاستقبال المتنقل. أما الأسلوب 3 فيمكن استعماله لشبكة كبيرة وحيدة التردد. ويلائم هذا الأسلوب الاستقبال الثابت. ويتيح الأسلوب 2 مقايضة إضافية بين حجم منطقة الإرسال وإمكانيات الاستقبال المتنقل. وينبغي اختيار الأسلوب بأخذ التردد الراديوي المطبق ومقياس الشبكة وحيدة التردد ونوع استقبال الخدمة في الاعتبار. | | | | | | |

الجـدول 2

السمات التقنية للأنظمة

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 1 | تداخل تعدد المسيرات | الاختيار من بين 4 أساليب للإرسال، باستعمال تشكيل OFDM، يتيح حماية مرنة وملائمة من تداخل تعدد المسيرات في أوضاع كثيرة | الاختيار من بين 4 فواصل حراسة والاختيار من بين 3 أساليب والأدلة المتقطعة للرمز المرجعي، باستعمال تشكيل OFDM، تتيح حماية مرنة وملائمة من تداخل تعدد المسيرات في أوضاع كثيرة | يخفف تداخل تعدد المسيرات باختيار مدة فاصل الحراسة الملائمة (من بين 4) والأسلوب الملائم (k1 أو k2 أو k4 أو k8) | يخفف تداخل تعدد المسيرات باختيار مدة الفاصل الحارس المناسبة (من بين 4) والأسلوب المناسب (2k أو 4k) وأسلوب المشذر الداخلي المناسب (تشذير أولي أو متعمق) | من شأن إمكانية الاختيار من بين 6 فواصل حارسة (1/128، 1/32، 1/16، 19/256، 1/8، 19/128، 1/4)، ومن بين 4 أساليب OFDM ومن بين 7 نماذج دليلية (PP1-PP7) وتيسر الرمز P1 والأسلوبين SISO/MISO أن يوفر متانة عالية في البيئة ذات المسيرات المتعددة |
| 2 | بيئات الخبو | الاختيار من بين 4 أساليب للإرسال، باستعمال تشكيل OFDM، يتيح حماية مرنة وملائمة في بيئات الخبو في أوضاع كثيرة | الاختيار من بين 3 أساليب واختيار تشذير الوقت يصل إلى حوالي 0,8 s والأدلة المتقطعة للرمز المرجعي، باستعمال تشكيل OFDM، تتيح حماية مرنة وملائمة في بيئات الخبو في أوضاع كثيرة | الجمع بين شفرة التيربو والمشذر المرن (حتى 10 s) يتيح حماية حتى في ظروف شديدة للغاية بما في ذلك الإعاقة لمدد قريبة من طول المشذر |  | من شأن إمكانية الاختيار من بين أساليب OFDM المختلفة والأعماق والآليات المختلفة للتشذير (نحو 5 مراحل للتشذير مع بعض التشذير الافتراضي) أن يسمح للتشغيل بشكل جيد في ظروف الخبو |
| 3 | الشبكات وحيدة التردد | يبلغ حجم الخلية التقليدية للشبكات وحيدة التردد km 70 تقريباً (DQPSK، 1/2، فاصل حراسة 256 μs) اعتماداً على التردد وقدرة الإرسال | تكون الشبكات وحيدة التردد مدعومة عادةً في 8k‑FFT مع إمكانية اختيار معدل تشفير التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC) ونظام تشكيل الموجة الحاملة.  تكون إشارة تعدد المسيرات طويلة التأخر التي تسببها الشبكات وحيدة التردد مقبولة بفاصل حراسة طويلة يصل إلى 250 μs تقريباً | يعتمد نصف قطر الشبكة وحيدة التردد أكثر شيء على التشكيل (SH‑A أو SH‑B) واختيار مدة فاصل الحراسة. والمسافة التقليدية للشبكات وحيدة التردد هي 35‑30 km، يمكن مدها إلى 100 km |  |  |

الجـدول 2 *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 4 | الإرسال المتزامن بمستويات جودة مختلفة (إرسال تراتب‍ي) | الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية للأرض (T‑DMB):  غير مطبقة  الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية المتقدمة للأرض (AT‑DMB):  يمكن ضبط مستويات جودة مختلفة لكل طبقة بشكل مستقل  وعلاوة على ذلك، يمكن الوصول بمستويات الإرسال بجودة مختلفة إلى أربعة مع ضبط نسبة الكوكبة | يمكن ضبط مستويات جودة مختلفة لكل تكوين أساسي من القطع بشكل مستقل.  وعلاوة على ذلك، يمكن الوصول بمستويات الإرسال بجودة مختلفة إلى ثلاثة مع تكوين 13 قطعة وإلى اثنين مع تكوين 3 قطع | التشكيل التراتب‍ي مدعوم بالكامل.  وعلاوةً على ذلك، يمكن دمج خدمة منخفضة الكمون في خدمة معتادة باستخدام إحدى سمات المشذر |  | يمكن حسب تشكيلة النظام المختار اختيار حماية مختلفة للخدمة من الأخطاء لخط واحد أو خطوط متعددة من خطوط الطبقات المادية (PLP) يكون لكل منها المعلمات الخاصة بها مثل التشكيل والتشفير وعمق التشذير الزمني بما يمكن من تقوية كل خدمة على حدة |

الجـدول 2 *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 5 | كفاءة استعمال الطيف (bit/s/Hz) | الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية للأرض (T-DMB):  من 0,375 (DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 1/4) إلى 1,125 (DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 3/4) bit/s/Hz  الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية المتقدمة للأرض (AT‑DMB):  من 0,5625 (BPSK على DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 1/4، شفرة تيربو 1/4) إلى 1,5 (BPSK على DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 3/4، شفرة تيربو 1/2) bit/s/Hz  الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية المتقدمة للأرض (AT‑DMB):  من 0,75 (QPSK على DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 1/4، شفرة تيربو 1/4) إلى 1,875 (QPSK على DQPSK، معدل تشفير تلافيفي 3/4، شفرة تيربو 1/2) bit/s/Hz | من 0,655 bit/s/Hz (QPSK1/2) إلى bit/s/Hz 4,170 (64‑QAM 7/8)  تتحقق كفاءة أعلى في استعمال طيف بالإرسال الموصل لعدم تطلب نطاق الحراسة | - في حالة GI 1/4: من bit/s/Hz 0,2806 في حالة QPSK 1/5 إلى bit/s/Hz 1,8709 في حالة 16QAM 2/3  - في حالة GI 1/32: من bit/s/Hz 0,3402 في حالة QPSK 1/5 إلى bit/s/Hz 2,2678 في حالة 16QAM 2/3 | من bit/s/Hz 0,46 (QPSK 1/2 MPE-FEC 3/4) إلى bit/s/Hz 1,86 (64-QPSK 2/3 MPE-FEC 3/4) | من bit/s/Hz 0,87 (QPSK 1/2) إلى bit/s/Hz 4,34 (64-QAM 3/4) والقيم المعطاة للكفاءة في استخدام الطيف لا تأخذ في الاعتبار الخسارة الناجمة عن الشوير/التزامن والفاصل الحارس |

الجـدول 2 *(تتمة)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **المعلمات** | **النظام متعدد الوسائط A** | **النظام متعدد الوسائط F** | **النظام متعدد الوسائط I** | **النظام متعدد الوسائط H** | **النظام متعدد الوسائط T2** |
| 6 | استهلاك الطاقة لأجهزة الاستقبال المحمولة باليد | تطبق سمة انخفاض استهلاك الطاقة للإذاعة الصوتية الرقمية  يسمح عرض النطاق الضيق الأمثل باستعمال تردد ميقاتية نظام منخفض وعملية حساب FFT بسيطة.  يدعم فك تشفير القنوات الفرعية لخدمة محددة | يتيح عرض النطاق الضيق والاستقبال الجزئي خارج إشارة النطاق العريض استعمال تردد ميقاتية نظام منخفض.  يحقق انخفاض ميقاتية النظام في جهاز استقبال انخفاضاً في استهلاك الطاقة | يحقق تجزئ الوقت توفيراً في الطاقة بنسبة %90 تقريباً مقارنةً بالاستقبال المتواصل في جهاز استقبال DVB-SH | تقسيم الزمن | تقسيم زمني T2 بالمفهوم PLP |

التذييل 1  
بالملحق 1

النظام متعدد الوسائط A (T-DMB وAT-DMB)

# 1.A نظرة عامة وتلخيص لنظام T-DMB

نظام الإذاعة متعددة الوسائط الرقمية للأرض (T‑DMB) تحسين على النظام الرقمي A المعرَّف في التوصية ITU‑R BS.1114 يتيح خدمة متعددة الوسائط تتضمن الفيديو والصوت والبيانات التفاعلية لأجهزة الاستقبال المحمولة باليد في بيئة متنقلة.

وهو يستعمل في الخدمة الصوتية MPEG‑4 ER‑BSAC أو MPEG‑4 HE AAC v2 + بالإضافة إلى MPEG‑1/MPEG‑2 Audio Layer II المحدد في النظام الرقمي A. أما خدمة الفيديو فيستعمل معيار ITU‑T H.264 | MPEG‑4 AVC للفيديو، وMPEG‑4 ER‑BSAC أو MPEG‑4 HE AAC v2 + MPEG Surround للصوت المقترن، وMPEG‑4 BIFS and MPEG‑4 SL للبيانات التفاعلية. وتطبق شفرة Reed‑Solomon لتشفير القنوات الخارجي لتحقيق أداء مستقر لاستقبال الفيديو.

ويوضح الشكل 1-A1 معمارية T‑DMB المفاهيمية لخدمة فيديو ترسل محتوى MPEG‑4 مغلف باستعمال مواصفات "MPEG‑4 على MPEG‑2 TS".

الشـكل 1-A1

معمارية T-DMB المفاهيمية لخدمة الفيديو



منظر تفاعلي سمعي مرئي

الشاشة وتفاعل المستعمل

**التركيب وتحويل المجسمات إلى صور ثنائية الأبعاد**

معلومات البث  
في اتجاه المصدر

البيانات السمعية  
المرئية للأشياء

معلومات  
وصف المنظر

واصف الشيء

طبقة  
الانضغاط

طبقة التزامن

طبقة التسليم

MPEG-2 TS (PES)

**المشفر الخارجي (RS + مشذر)**

**أسلوب تدفق المعيار ETSI EN 300401**

ويرد تعريف آلية تفصيلية لكيفية توفير خدمة فيديو في بيئة متنقلة في المعيارين ETSI TS [102 427](file:///\\blue\dfs\refinfo\refinfo\REFTXT09\ITU-R\SG-R\SG06\WP6B\DT\ETSI\ts_102427v010101p.pdf) وETSI TS [102 428](file:///\\blue\dfs\refinfo\refinfo\REFTXT09\ITU-R\SG-R\SG06\WP6B\DT\ETSI\ts_102428v010101p.pdf).

# 2.A نظرة عامة وتلخيص لنظام AT-DMB

يزيد الجيل الثاني من T‑DMB، والذي يسمى T‑DMB متقدم أو AT‑DMB اختصاراً، سعة قنوات T‑DMB، وهو نظام الوسائط المتعددة A المذكور في التوصية ITU‑R BT.1833، بما يصل إلى ضعفين كحد أقصى من نظام T‑DMB، وهو قابل للتشغيل في شبكات T‑DMB، حيث إنه متوافق رجعياً بالكامل مع T‑DMB. ويتطابق نظام AT‑DMB مع T‑DMB من حيث المعلمات الأساسية مثل عرض نطاق القنوات وعدد الموجات الحاملة ومدة الرمز ومدة فاصل الحراسة وما إلى ذلك.

ويطبَق في سبيل تحسين سعة القنوات تشكيل تراتب‍ي، حيث يُسقط رمز BPSK أو QPSK على رمز DQPSK. ويبين الجدول 1‑A1 معلمات كل من T‑DMB وAT‑DMB. ويستعمل AT‑DMB طيف كل من النطاق III والنطاق L اللذين تشغل فيهما شبكات T‑DMB. وهذا يضمن التوافق الرجعي مع T‑DMB. وعلى ذلك يمكن باستعمال سعة القنوات المزيدة في نظام AT‑DMB تحقيق جودة أفضل أو خدمات إضافية خلاف الخدمات التي يوفرها نظام T‑DMB. ويرد وصف تفصيلي في المعيار "TTAK.KO‑07.0070/R2" لآلية التشكيل والحماية من الأخطاء.

الجـدول 1-A1

مقارنة معلمات بين نظامي AT-DMB وT-DMB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المعلمات** | **T-DMB** | **AT-DMB** |
| المعيار | التوصية ITU‑R BS.1114 النظام الرقمي A | التوصية ITU‑R BS.1114 النظام الرقمي A،  TTAK.KO-07.0070/R2 |
| شفرة القناة  (معدل التشفير) | شفرة تلافيفية  ‎(1/4، 3/8، 1/2، 3/4)‎ | شفرة تلافيفية،  ‎(1/4، 3/8، 1/2، 3/4)‎  شفرة تيربو  ‎(1/2، 2/5، 1/3، 1/4)‎ |
| طريقة التشكيل  (عمق تشذير الوقت) | DQPSK  (msec 384) | DQPSK (msec 384)،  BPSK على DQPSK (msec 768)،  QPSK على DQPSK (msec 384) |
| نسبة الكوكبة | غير منطبقة | 1,5، 2,0، 2,5، 3,0، ∞\*‎ |
| ‎\* ∞ تعني أن التشكيل التراتبي غير مطبق.‎ | | |

ومن الممكن في نظام AT‑DMB توفير خدمة فيديو متدرجة علاوةً على جميع أنواع خدمات T‑DMB. وتضمن خدمة الفيديو المتدرجة التوافق الرجعي مع خدمة الفيديو في T‑DMB ضماناً كاملاً. وبها إمكانية تقديم خدمة فيديو بجودة VGA إلى أجهزة استقبال AT‑DMB وخدمة فيديو بجودة QVGA إلى أجهزة استقبال T‑DMB. وهي تستعمل لصوت خدمة الفيديو المتدرجة ISO/IEC 23003‑1 من أجل MPEG‑4 ER‑BSAC أو MPEG‑4 HE AAC v2 + MPEG Surround. وبالنسبة إلى الفيديو في خدمة الفيديو المتدرجة، تستعمل الجانبية الأساسية الواردة في التوصية ITU‑T H.264 | ISO/IEC 14496‑10 التعديل 3 من أجل MPEG‑4 SVC.

ويُراجع TTAK.KO‑07.0070/R2 للاطلاع على نظام التشكيل التراتبي وشفرة تصحيح الأخطاء وغير ذلك في AT‑DMB وTTAK.KO‑07.0071 من أجل خدمة الفيديو المتدرجة.

# 3.A معمارية نظام الإرسال

توجد في نظام AT‑DMB طبقتان: إحداهما طبقة أساس لأجهزة استقبال T‑DMB، والأخرى طبقة تحسين توفر الخدمة الإضافية لأجهزة استقبال AT‑DMB فقط. ولتحسين إمكانية تصحيح أخطاء القنوات في طبقة التحسين، تطبق شفرة التيربو بدلاً من الشفرة التلافيفية (CC) المستعملة لأجهزة استقبال T‑DMB. كما استحدثت خمس نسب كوكبة جديدة هي 1,5 و2,0 و2,5 و3,0 و∞ لضبط أداء الاستقبال ومناطق التغطية في خدمات كلٍ من AT‑DMB و T‑DMBعن طريق التحكم في إمكانيات تصحيح الأخطاء في طبقتي الأساس والتحسين. ويبين الشكل 2‑A1 معمارية نظام الإرسال المفاهيمية في AT‑DMB.

الشـكل 2-A1

معمارية نظام الإرسال المفاهيمية في AT-DMB

DAB (ETSI EN 300 401)

مولد إشارة رتل الطبقة الأساسية

سير سريع للمعلومات (FIC)

سير معلومات الخدمة

خدمة البيانات FIC

بيانات التحكم في معدد الإرسال

معلومات الخدمة

سير رتل الصوت DAB

خدمة برنامج سمعي

سير بيانات أسلوب الرزم

معدد  
إرسال  
الخدمة الرئيسية  (MSC)

معدد  
إرسال  
رتل  
الإرسال

خدمة بيانات الرزم

مشذر  
زمني

مشفر  
تلافيفي

مخلط  
تشتت  
الطاقة

مخلط النفاذ المشروط الاختياري

فيديو

معدد إرسال فيديو  
 MPEG-4 AVC

أسلوب  
قطارات

خدمة فيديو QVGA

فيديو

معدد إرسال فيديو  
 MPEG-4 SVC

أسلوب  
قطارات

معدد إرسال فيديو  
 MPEG-4 AVC

مولد إشارة رتل طبقة التعزيز

مشكل تراتب‍ي ومشكل  OFDM

مخلط النفاذ المشروط الاختياري

مخلط  
تشتت  
الطاقة

مشفر  
 Turbo

مشذر  
زمني

فيديو

معدد  
إرسال  
الخدمة  
الرئيسية  
 (MSC)

معدد إرسال  
رتل الإرسال

خدمة بيانات الرزم

خدمة فيديو QVGA

خدمة فيديو QVGA

خدمة برنامج سمعي

معلومات الخدمة

خدمة بيانات FIC

بيانات التحكم  
في معدد الإرسال

مسير بيانات أسلوب الرزم

مسير رتل الصوت DAB

مسير معلومات الخدمة (SI)

مسير سريع للمعلومات (FIC)



بيبليوغرافيا

Normative references

[1] Recommendation ITU-R BS.1114 – *System A: System for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30*-*3 000 MHz*.

[2] ETSI EN 300 401 – *Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers*.

[3] TTA, TTAK.KO-07.0070/R2 – *Specification of the Advanced Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (AT-DMB) to mobile, portable, and fixed receivers*, 2011.

Informative references

[4] ETSI TR 101 497 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of Operation for the Multimedia Object Transfer Protocol*.

[5] ETSI TS 101 759 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – Transparent Data Channel (TDC)*.

[6] ETSI ES 201 735 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Internet Protocol (IP) Datagram Tunnelling*.

[7] ETSI TS 101 499 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show; User Application Specification*.

[8] ETSI TS 101 498-1 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Broadcast Website; Part 1: User Application Specification*.

[9] ETSI TS 101 498-2 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Broadcast Website; Part 2: Basic Profile Specification*.

[10] ETSI EN 301 234 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object Transfer (MOT) Protocol*.

[11] ETSI TS 102 371 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Transportation and Binary Encoding Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG)*.

[12] ETSI TS 102 818 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); XML Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG)*.

[13] ETSI TS 102 427 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – MPEG-2 TS Streaming*.

[14] ETSI TS 102 428 – *Digital Audio Broadcasting (DAB); DMB video service; User Application Specification*.

[15] Report ITU-R BT.2049-3 – *Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception*.

[16] TTA, TTAK.KO-07.0071 – *Advanced Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (AT‑DMB) Scalable Video Service*.

التذييل 2  
بالملحق 1

النظام متعدد الوسائط F (الإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض  
متكاملة الخدمات من أجل الاستقبال المتنقل)

النظام متعدد الوسائط F هو نظام الإذاعة المحسَّن القائم على الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات/الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات في الإذاعة الصوتية والمسمى "الإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات من أجل الاستقبال المتنقل". والنظام قائم على تكنولوجيا إرسال النظام C (المعروف أيضاً باسم الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات) الوارد في التوصية ITU‑R BT.1306 والنظام الرقمي F (المعروف أيضاً باسم الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات في الإذاعة الصوتية) الوارد في التوصية ITU‑R BS.1114. ويمكن اعتبار النظام الرقمي F تنوعاً ضيق النطاق من الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات. ويبين الشكل 1‑A2 ثلاثة تكوينات أساسية للإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات.

ويوفر النظام متعدد الوسائط F الإرسال التراتب‍ي، كما هو شأن النظام C، مما يتيح توزيع الإشارات للاستقبال المتنقل الذي يتطلب مزيداً من القوة في نفس القناة المستخدمة للاستقبال الثابت. ومن التقنيات الأساسية في ذلك استعمال "قطع OFDM"، وهي وحدات من موجات OFDM الحاملة تناظر 1/13 من قناة. وتكوِّن قطعة واحدة أو أكثر مجموعة قطع. ويمكن تحديد معلمات الإرسال لنظام تشكيل موجات OFDM الحاملة ومعدل تشفير شفرة تصحيح الأخطاء الداخلية وطول تشذير الوقت بشكل مستقل لكل مجموعة قطع. ومجموعة القطع هي الوحدة الأساسية لتنفيذ خدمات الإذاعة، وهذا يوحد معلمات الإرسال للقطع ضمن المجموعة.

والقطعة المركزية في ISDB‑T وISDB‑TSB قطعة خاصة تناسب إنشاء مجموعة قطع ليس فيها إلا قطعة واحدة. ففي حالة تكوُّن مجموعة قطع من القطعة المركزية فقط، يمكن استقبال هذه القطعة بشكل مستقل.

ويمكن اختيار عدد قطع النظام متعدد الوسائط F وفقاً للتطبيق وعرض النطاق المتاح. ويُشكَل الطيف عن طريق تركيب فدرات من القطع تضم كل منها قطعة واحدة و/أو 3 قطع و/أو 13 قطعة. ويبين الشكل 2‑A2 تركيبات نموذجية لفدرات القطع. ويستطيع جهاز استقبال إزالة تشكيل جزء من قطعة أو 3 قطع أو 13 قطعة بشكل جزئي حتى يمكن استعمال موارد عتاد وبرمجيات أجهزة استقبال ISDB‑T أو ISDB‑TSB لتهيئة أجهزة استقبال للإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات من أجل الاستقبال المتنقل.

الشـكل 1-A2

ثلاثة تكوينات أساسية للإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات

ISDB-T  
13 مقطع

الطيف

Ch BW: عرض نطاق القناة

ISDB-TSB

ثلاثة مقاطع مقطع واحد

(MHz 6 = Ch BW) MHz 5,6  
(MHz 7 = Ch BW) MHz 6,5  
(MHz 8 = Ch BW) MHz 7,4

(MHz 6 = Ch BW) MHz 1,3 kHz 429  
(MHz 7 = Ch BW) MHz 1,5 kHz 500  
(MHz 8 = Ch BW) MHz 1,7 kHz 571

BT.2016-A2-01



الشـكل 2-A2

نماذج لتركيبات فدرات قطع الإذاعة متعددة الوسائط بنظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات

الطيف

33 مقطع  
(13 مقطع و7 × مقطع واحد و13 مقطع)

11 مقطع  
(8 × مقطع واحد و3 مقاطع)

أ ) مثال 1

ب) مثال 2



بيبليوغرافيا

[1] Recommendation ITU-R BS.1114 – *Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz*.

[2] Recommendation ITU-R BT.1306 – *Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting*.

[3] ARIB STD-B46 – *Transmission system for terrestrial mobile multimedia broadcasting based on connected segments transmission,* *Association of Radio Industries and Businesses*.

التذييل 3  
بالملحق 1

النظام متعدد الوسائط I (DVB-SH)

النظام متعدد الوسائط "I" نظام إذاعة طرف ‑ إلى طرف لتنفيذ أي نوع من المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية باستعمال آليات قائمة على بروتوكول الإنترنت على النحو الأمثل للأجهزة المحدودة من حيث الموارد الحاسوبية والبطارية. وهو يتكون من مسير إذاعة أحادي الاتجاه يمكن ضمه إلى مسير تفاعل خلوي متنقل (2G/3G/4G) ثنائي الاتجاه. ويمكن ضم مكوِّن الأرض في النظام متعدد الوسائط "I" (CGC) إلى مكوِّن ساتلي (SC) أو دمجه معه على النحو الموضح في الشكل 1‑A3. ويمكن تقسيم مواصفات النظام إلى الفئات التالية:

- توصيفات نظم طرف-إلى-طرف عامة؛

- أسطح DVB-SH البينية الراديوية؛

- تنفيذ خدمات قائمة على بروتوكول الإنترنت على طبقة خدمة DVB-SH؛

- كودكات تنفيذ خدمات وأنساق محتوى قائمة على بروتوكول الإنترنت.

وDVB‑SH تحسين على DVB‑H، الذي يقوم بدوره على معيار الإذاعة الرقمية DVB‑T المقبول على نطاق واسع لاستقبال الإذاعة المتنقلة. وترد مواصفات DVB‑SH العامة في ETSI TS 102 585.

وتستعمل أنظمة DVB-SH شفرة تيربو 3GPP2 لنظام التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC) على فدرات kbit/s 12. وإضافةً إلى ذلك، تستعمل أنظمة DVB-SH مشذر قنوات عالي المرونة يتيح تنوعاً زمنياً من 100 مللي ثانية تقريباً إلى عدةً ثوان اعتماداً على مستوى الخدمة المستهدف والإمكانيات المناظرة (حجم الذاكرة بالأساس) لفئة المطاريف. وترد مواصفات أسطح DVB‑SH البينية الراديوية في ETSI EN 302 583.

الشـكل 1-A3

معمارية DVB SH-B - جانب المرسل

مغلق DVB-SHIP

IP

تجزئ زمني

MPE-FEC

MPE

MPE-FEC  
موسع

SHIP

TS

ترشيح  
SH-FRAME

تشفير  
Turbo

مشذر زمني

مشكل CGC-OFDM DVB-SH

DVB-SH  
TPS

8، 7، 6، MHz 5

MHz 1,7

 1k

8k، 4k، 2k

QPSK

16QAM

مشكل SC-TDM DVB-SH

ترشيح  
SH-FRAME

تشفير  
Turbo

مشذر زمني

حقل التشوير

8، 7، 6، MHz 5

MHz 1,7

PL-slots

Pilots

QPSK

16PSK

8PSK

تقديم/تحديث سمة بالإذاعة DVB SH

سمة موجودة بالإذاعة DVB-T/H

سمة موجودة بالإذاعة DVB-S2

RF

RF



وتحدد مواصفات تشوير نظام DVB-SH الواردة في ETSI TS 102 470‑2 بدقة استعمال معلومات PSI/SI في حالة تنفيذ خدمات قائمة على بروتوكول الإنترنت.

ويُستعمل H.264/AVC لخدمات الفيديو وكودكات HE AAC v2 وأنساق حمولة RTP المناظرة للصوت. وتتعدد أنواع البيانات المدعومة، وتشمل مثلاً البيانات الثنائية والنصوص والصور الثابتة.

وRTP هو البروتوكول الذي وضعه فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) والمستعمل لخدمات التدفق. ويدعم بروتوكول IETF FLUTE تسليم أي نوع من الملفات في نظام لتنفيذ خدمات قائمة على بروتوكول الإنترنت.

وقد وُضع دليل خدمات إلكتروني للسماح بالاستكشاف السريع ومجموعة مختارة من الخدمات للمستخدم النهائي.

كما وُضعت آليات متعددة الاستخدامات لشراء الخدمات وحمايتها لأجهزة الاستقبال المحمولة باليد المخصصة للإذاعة فقط والمزودة بإمكانيات تفاعلية.

ووُضعت آليات للتنقلية على شبكات DVB-SH وبين شبكات DVB-H وDVB-SH.

وينطوي ETSI TS 102 584 على مبادئ توجيهية لتنفيذ DVB-SH تتضمن نتائج عديدة من تجارب معملية وميدانية.

بيبليوغرافيا

توصيف عام لنظام طرف-إلى-طرف

– ETSI TS 102 585 – *Digital video broadcasting (DVB); System specifications for satellite services to handheld devices (SH) below 3 GHz*.

السطح البيني الراديوي

– ETSI EN 302 583 – *Digital video broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for satellite services to handheld devices (SH) below 3 GHz*.

طبقة الوصل

– ETSI EN 301 192 – *Digital video broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting*.

– ETSI TS 102 772 – *Digital video broadcasting (DVB); Specification of multi-protocol encapsulation – inter-burst forward error correction (MPE-IFEC)*.

تشوير مستوى النظام

– ETSI TS 102 470-2 – *Digital video broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-SH: Programme specific information (PSI)/(Service Information (SI))*.

طبقة خدمة بث البيانات على بروتوكول الإنترنت

دليل الخدمات الإلكتروني وارد في:

– ETSI TS 102 471 – *Digital video broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Electronic service Guide (ESG)*.

– ETSI TS 102 592-2 – *IP Datacast over DVB-SH: Electronic service Guide (ESG) implementation Guidelines*.

بروتوكولات توصيل المحتوى واردة في:

– ETSI TS 102 472 – *Digital video broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Content delivery protocols*.

– ETSI TS 102 591-2 – *Digital video broadcasting (DVB); IP Datacast: Content delivery protocols implementation Guidelines; Part 2: IP Datacast over DVB-SH*.

آليات شراء الخدمات وحمايتها واردة في:

– ETSI TS 102 474 – *Digital video broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Service purchase and protection*.

آليات التنقلية واردة في:

– ETSI TS 102 611-2 – *IP Datacast over DVB-SH: Implementation Guidelines for mobility*.

كودكات وأنساق بث البيانات على بروتوكول الإنترنت

– ETSI TS 102 005 – *Digital video broadcasting (DVB); Specification for the use of video and audio coding in DVB services delivered directly over IP*.

مبادئ توجيهية لنشر DVB-SH:

– ETSI TS 102 584 – *Digital video broadcasting (DVB); DVB-SH Implementation Guidelines*.

مواصفات OMA BCAST 1.1

OMA BCAST عبارة عن مجموعة من مواصفات طبقة الخدمات قابلة للتطبيق على حمالات إذاعية متنوعة، بما في ذلك حمالات إذاعة DVB-SH.

– “BCAST Distribution system adaptation – IPDC over DVB-SH”, open mobile alliance, Version 1.1.

التذييل 4  
للملحق 1

النظام متعدد الوسائط H (DVB-H)

النظام DVB-H هو نظام إرسال إذاعي لإذاعة الوسائط المتعددة بوحدات نقل البيانات الأساسية (datagrams). وقد تكون وحدات نقل البيانات هذه وحدات IP أو وحدات أخرى وقد تتضمن بيانات تتعلق بخدمات وسائط متعددة أو خدمات تحميل ملفات أو خدمات أخرى لم يرد ذكرها هنا.

والغرض من النظام DVB-H هو توفير وسيلة فعالة لنقل بيانات الوسائط المتعددة هذه عبر شبكات الإذاعة الرقمية للأرض إلى المطاريف المحمولة باليد. وتعتبر الخصائص الرئيسية المتعلقة بالكفاءة مقيدة بوسيلة الإمداد بالطاقة وظروف الإرسال المتغيرة نتيجة للتنقلية.

وتوفر المواصفات الأساسية للنظام DVB-H (التوصية ITU-R BT.1306 وITU-R BT.1833 والتقرير ITU‑R BT.2049 والمعيار ETSI EN 302 304):

- الطبقة المادية؛

- طبقة الوصلة؛

- معلومات الخدمة.

كما تتوفر توصيات بشأن مزامنة الشبكات وحيدة التردد في النظام DVB-H.

كما ترد معلومات وتوصيات أخرى بشأن كيفية استعمال واختيار المعلمات المناسبة للنظام DVB-H في وثائق مدرجة بقائمة المراجع.

ويستخدم النظام DVB-H العناصر التكنولوجية التالية في كل من طبقة الوصلة والطبقة المادية:

- طبقة الوصلة:

’1‘ تقسيم الزمن من أجل خفض متوسط استهلاك الطاقة للمطراف وإتاحة التمرير السلس والسهل للترددات؛

’2‘ تصحيح الأخطاء في الاتجاه الأساسي لبيانات مغلفة متعددة البروتوكولات (MPE-FEC) من أجل تحقيق تحسين في أداء النسبة موجة حاملة إلى ضوضاء (C/N) وأداء ظاهرة الدوبلر في القنوات المتنقلة، فضلاً عن تحسين تحمل التداخل النبضي.

- الطبقة المادية:

تستعمل الإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض (انظر المعيار EN 300 744) مع العناصر التقنية التالية التي تستهدف بصفة خاصة استخدام الاستقبال بأجهزة محمولة باليد للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DVB-H):

’1‘ تشوير النظام DVB-H ببتات TPS لتحسين وتسريع اكتشاف الخدمة. كما أن معرف هوية الخلية محمول على بتات TPS لدعم المسح السريع للإشارات وتمرير الترددات على المستقبلات المتنقلة؛

’2‘ أسلوب 4K للتعويض عن التنقلية وحجم الخلية في شبكة وحيدة التردد (SFN)، وهو ما يسمح بالاستقبال عن طريق هوائي واحد في الشبكات المتوسطة وحيدة التردد بسرعة فائقة، وبذلك تزداد المرونة في تصميم الشبكة؛

’3‘ مشذر الرموز المتعمق في حالة الأسلوب 2K والأسلوب 4K من أجل إدخال مزيد من التحسين على صلابتهما في البتات المتنقلة وظروف الضوضاء النبضية.

وجدير بالذكر أن أياً من عنصري التكنولوجيا لتجزئة الوقت وللتصحيح الأمامي للأخطاء في البيانات MPE-FEC لا يمس الطبقة المادية للإذاعة DVB-T على أي نحو نظراً لأنهما ينفذان على طبقة الوصلة. ومن المهم كذلك ملاحظة أن الحمولة النافعة للنظام DVB-H عبارة عن وحدات نقل بيانات IP أو وحدات بيانات طبقات شبكات أخرى مغلفة في أقسام MPE.

ويعرض الشكل 1-A4 البنية المفاهيمية للنظام DVB-H. وتشمل مزيل تشكيل DVB-H ومطراف DVB-H. ويضم مزيل التشكيل DVB-H مزيل تشكيل DVB-T ووحدته لتقسيم الزمن ووحدة MPE-FEC.

- ويستعيد مزيل التشكيل DVB-T رزم قطارات النقل MPEG-2 من الإشارة RF المستقبلة من النظام DVB-T (انظر المعيار EN 300 744). وهو يوفر ثلاثة أساليب للإرسال 8K و4K و2K مع تشوير معلمات الإرسال (TPS) المقابل لها. ويلاحظ أنه تم تعريف المشذرات المتعمقة والتشوير DVB-H عند إعداد المعيار DVB-H في الأسلوب 4K.

- والغرض من وحدة تقسيم الزمن الموجودة في النظام DVB-H هو توفير استهلاك الطاقة في المستقبل مع التمكين في نفس الوقت من الأداء السلس والسهل لتمرير الترددات.

- وتوفر الوحدة MPE-FEC المتضمنة في النظام DVB-H، تصحيح أمامي إضافي للأخطاء عبر الطبقة المادية، بما يتيح للمستقبل مسايرة حالات الاستقبال الصعب الخاصة.

الشـكل 1-A4

البنية المفاهيمية للنظام DVB-H

التحكم في القدرة



4k, TPS

مزيل تشكيل DVB-H

مطراف DVB-H

رزم TS

وحدات نقل بيانات IP

دخل RF

إشارة DVB-T

مزيل التشكيل المعيار DVB-T

EN 300 744

8K و2K

MPE-FEC

تقسيم الزمن

ويعرض الشكل 2-A4 مثالاً على استخدام النظام DVB-H في إرسالات خدمات IP. وتنفذ في هذا المثال كل من الخدمات MPEG-2 التقليدية و"خدمات النظام DVB-H" بتقسيم الزمن عبر نفس معدد الإرسال. وتقوم المطاريف المحمولة باليد بفك تشفير/استعمال الخدمات IP فقط.

الشـكل 2-A4

وصف مفاهيمي لاستخدام نظام DVB-H (بتقاسم معدد الإرسال مع خدمات MPEG-2)



تقسيم الزمن

وحدة تغليف IP في النظام DVB-H

تقسيم الزمن

المرسل

القناة

وحدة فك تغليف IP في النظام DVB-H

المستقبل

مزيل التشكيل DVB-T

جديد بالنسبة للنظام DVB-H

خدمة MPEG2 TV

مشكل DVB-T

تقسيم الزمن

الغرض من تقسيم الزمن هو خفض متوسط استهلاك الطاقة في المطراف وتمكين التمرير السلس والسهل للخدمة. ويتألف تقسيم الزمن من إرسال البيانات في رشقات باستخدام معدل بتات لخطى أكبر كثيراً مقارنة بمعدل البتات المطلوب في حالة ما إذا كانت البيانات ترسل باستخدام آليات البث التقليدية.

ولإعلام المستقبِل بموعد توقع الرشقة التالية يعرض في الرشقة الزمن (delta-t) الخاص ببداية الرشقة التالية. ولا ترسل بيانات القطار الأساسي في الفترات الفاصلة بين الرشقات، بما يسمح للقطارات الأساسية الأخرى أن تستعمل عرض نطاق خلاف المخصص. ويتيح تقسيم الزمن للمستقبل البقاء في حالة نشاط في جزء فقط من الزمن، الجزء الذي يتم فيه استقبال رشقات الخدمة المطلوبة. ويلاحظ أن المرسل يعمل باستمرار (أي أن إرسال قطار النقل لا يتوقف).

كما يدعم تقسيم الزمن إمكانية استخدام المستقبل في مراقبة الخلايا المجاورة أثناء أوقات التوقف (بين الرشقات). وبتبديل الاستقبال من قطار نقل إلى قطار نقل آخر أثناء فترة توقف، يمكن تنفيذ قرار شبه مثالي للتمرير مع تمرير سلس للخدمة.

الوحدة MPE-FEC

الغرض من الوحدة MPE-FEC هو تحسين أداء النسبة C/N وأداء الدوبلر في القنوات المتنقلة وتحسين تحمل التداخل النبضي.

ويتحقق ذلك عبر إضافة مستوى آخر من تصحيح الأخطاء في الطبقة MPE. وبإضافة معلومات التعادلية المحسوبة من وحدات نقل البيانات (datagrams)، وإرسال بيانات التعادلية تلك في أقسام MPE-FEC منفصلة، يمكن توليد وحدات datagrams خالية من الأخطاء بعد فك التشفير MPE-FEC حتى في ظل ظروف الاستقبال بالغة السوء. واستعمال الوحدة MPE-FEC اختياري.

وباستعمال الوحدة MPE-FEC، تخصص كمية تتسم بالمرونة من سعة إرسال البتات الزائدة للتعادلية. وبالنسبة لمجموعة معينة من معلمات الإرسال التي توفر %25 من البتات الزائدة التعادلية، قد تحتاج MPE-FEC إلى نفس النسبة C/N الخاصة بمستقبل متعدد الهوائيات.

ويمكن تعويض البتات الزائدة للوحدة MPE-FEC بالكامل باختيار معدل شفرة إرسال أقل قليلاً، مع الاستمرار في توفير أداء أفضل بكثير من النظام DVB-T (بدون الوحدة MPE-FEC) لنفس السبب. وينبغي للمخطط MPE-FEC هذا أن يسمح باستقبال DVB-T بسرعة كبيرة وهوائي وحيد باستخدام إشارة 8K/16-QAM أو إشارة 8K/64-QAM. وإلى جانب ذلك، توفر الوحدة MPE-FEC مناعة ضد التداخل النبضي.

وتعمل الوحدة MPE-FEC حسب تقييسها بأسلوب يجعل المستقبلات التي لا تدعم الوحدات MPE-FEC (غير أنها تدعم التغليف MPE) قادرة على استقبال قطار البيانات بأسلوب متوافق بشكل كامل في الاتجاه العكسي، شريطة ألاّ ترفض نمط البث المستعمل.

الأسلوب 4K وأدوات التشذير العميق

الغرض من الأسلوب 4K هو تحسين المرونة في تخطيط الشبكات من خلال التوفيق بين التنقلية وأبعاد الشبكة وحيدة التردد. ولزيادة تحسين متانة 2K و4K في الإذاعة DVB-T في بيئة متنقلة وفي كل ظروف استقبال تعاني من ضوضاء نبضية، يتم أيضاً تقييس مشذر عميق للرموز.

وأسلوب الإرسال 4K الإضافي عبارة عن مجموعة متدرجة من المعلمات معرفة لأسلوب الإرسال 2K و8K. ويرمي هذا الأسلوب إلى توفير مزيد من التوفيق بين أبعاد خلية الشبكة وحيدة التردد (SFN) وأداء الاستقبال المتنقل بتوفير مستوى إضافي من المرونة في تخطيط الشبكة.

ويمكن التعبير عن شروط التوفيق على النحو التالي:

- يمكن استخدام الأسلوب DVB-T 8K في كل من تشغيل مرسل وحيد وفي الشبكات SFN الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ويوفر هذا الأسلوب تفاوتاً دوبلرياً يسمح بالاستقبال في السرعات العالية.

- يمكن استخدام الأسلوب DVB-T 4K في كل من تشغيل مرسل وحيد وفي الشبكات SFN الصغيرة والمتوسطة. ويوفر هذا الأسلوب تفاوتاً دوبلرياً يسمح بالاستقبال في السرعات العالية جداً.

- يلائم الأسلوب DVB-T 2K تشغيل مرسل وحيد والشبكات SFN الصغيرة مع تقييد مسافات المرسلات. وهو يوفر تفاوتاً دوبلرياً يسمح بالاستقبال في سرعات عالية جداً جداً.

وبالنسبة للأسلوبين 2K و4K تزيد وحدات التشذير العميق من مرونة تشذير الرموز من خلال فك اقتران اختيار المشذر الداخلي بأسلوب الإرسال المستعمل. وتسمح هذه المرونة لأي من الإشارتين 2K أو 4K بالاستفادة من ذاكرة مشذر الرموز 8K بزيادة عمق مشذر الرموز إلى أربعة أضعاف (في الأسلوب 2K) وإلى ضعفين (في الأسلوب 4K) لتحسين الاستقبال في القنوات التي تعاني من الخبو. ويوفر ذلك أيضاً مستوى إضافياً من الحماية ضد نبضات الضوضاء القصيرة الناجمة عن تداخلات الإشعال والتداخلات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية المختلفة، على سبيل المثال.

ويؤثر الأسلوب 4K وأدوات التشذير العميق على الطبقة المادية، على الرغم من أن تنفيذهما لا ينطوي على زيادة كبيرة في المعدات (أي بوابات وذاكرات منطقية) عبر الإصدار 1.4.1 من المعيار DVB-T بالنسبة للمرسلات أو المستقبلات على السواء. وأي مزيل تشكيل متنقل نمطي يتضمن بالفعل ذاكرة RAM ومنطق كافيين لإدارة الإشارات 8K حيث يتجاوزان اللازم للتشغيل في الأسلوب 4K.

وما يبثه الأسلوب 4K من طيف يماثل ما يبثه الأسلوبان 2K و8K وبالتالي لا توجد تغييرات في مراشيح المرسلات.

## التشوير DVB-H

الهدف من التشوير DVB-H هو توفير تشوير قوي وميسور النفاذ للمرسلات DVB-H وبالتالي تحسين وتسريع اكتشاف الخدمة.

والتشوير TPS عبارة عن قناة تشوير غاية في القوة تسمح بالالتقاط TPS في أي مزيل تشكيل بقيم منخفضة جداً للنسبة C/N. ويوفر التشوير TPS أيضاً طريقة أسرع للنفاذ إلى التشوير مقارنة بإزالة تشكيل وفك تشفير معلومات الخدمة (SI) أو رأسية القسم MPE.

ويستعمل النظام DVB-H بتتين TPS للإشارة إلى وجود تقسيم للزمن ووحدة MPE‑FEC اختيارية. وإلى جانب ذلك، فإن تشوير الأسلوب 4K واستخدام أدوات التشذير العميق للرموز تخضع للتقييس كذلك.

بيبليوغرافيا

[1] ETSI EN 300 744 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. (DVB-T)*.

[2] ETSI EN 300 468 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems. (DVB-SI)*.

[3] ETSI EN 301 192 – *Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting. (DVB-DATA)*.

[4] ETSI TS 101 191 – *Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency Network (SFN) synchronization*.

[5] ETSI TS 102 468 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Set of Specifications for Phase 1*.

[6] ETSI TR 102 473 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Use Cases and Services*.

[7] ETSI TR 102 469 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Architecture*.

[8] ETSI TS 102 470-1 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Programme Specific Information (PSI)/(Service Information (SI)*.

[9] ETSI TS 102 471-1 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Electronic Service Guide (ESG)*.

[10] ETSI TS 102 472 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Content Delivery Protocols*.

[11] ETSI TS 102 474 – *Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Service Purchase and Protection*.

[12] ETSI TS 102 005 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of video and audio coding in DVB services delivered directly over IP*.

[13] ETSI TR 102 377 – *Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-H Implementation guidelines*.

[14] ETSI TR 102 401 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission to handheld terminals (DVB‑H); Validation task force report*.

التذييل 5  
بالملحق 1

النظام T2 متعدد الوسائط (مواصفة T2 بسيطة للنظام DVB-T2)

يعرض المرجع [3] المواصفة T2-Lite (للنظام DVB-T2) المستخدمة في الاستقبال المحمول باليد قرارات إذاعة الوسائط المتعددة. والغرض من هذه المواصفة السماح بتنفيذ مستقبلات أبسط من أجل تطبيقات ذات سعة منخفضة جداً، كالإذاعة المتنقلة، مع العلم بأن المستقبلات الثابتة التقليدية يمكنها أيضاً استقبال هذا النظام. وتقتصر المواصفة T2-Lite على مجموعة فرعية من الأساليب الخاصة بالسمة T2، ويسمح باستعمال تصاميم المستقبلات الأكثر فعالية عن طريق تفادي الأساليب التي تتطلب قدراً كبيراً من التعقيد وحجم الذاكرة. ويرد في المرجع [3] وصف للقيود المفروضة على المواصفة T2-Lite. يتم تعرّف الإشارة T2‑Lite باستخدام التشوير المناسب.

يمكن إرسال الإشارة T2-Lite إلى جانب الإشارة T2-base (و/أو مع إشارات أخرى) بإرسال متعدد مع كل إشارة يجري إرسالها في الأجزاء الأخرى من رتل التمديد التالي (FEF). وهكذا مثلاً يمكن تشكيل إشارة RF كاملة بجمع إشارة السمة T2‑base الناتجة بمحول فورييه السريع 32K والتي تحمل خدمات التلفزيون عالي الوضوح للمستقبلات الثابتة التي تستخدم التشكيل 256‑QAM مع إشارة للمواصفة T2-Lite تستخدم محول فورييه السريع 8K وتشكيل QPSK من أجل خدمة المستقبلات المتنقلة انطلاقاً من الشبكة ذاتها.

**بيبليوغرافيا**

[1] Recommendation ITU-R BT.1877 – Error-correction, data framing, modulation and emission methods for second generation of digital terrestrial television broadcasting systems.

[2] Report ITU-R BT.2254 – *Frequency and network planning aspects of DVB-T2*.

[3] ETSI EN 302 755 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)*.

[4] ETSI TR 102 831 – *Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_