|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R BT.2036**  **(07/2013)** |
| **Характеристики эталонной приемной системы для планирования частот систем цифрового наземного телевидения** |
| **Серия BT**  **Радиовещательная служба (телевизионная)** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | **Радиовещательная служба (телевизионная)** |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2014 г.

© ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.2036

Характеристики эталонной приемной системы для планирования частот   
систем цифрового наземного телевидения

(Вопросы МСЭ-R 114/6 и МСЭ-R 132-2/6)

(2013)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определяются характеристики эталонных приемных систем для различных систем цифрового наземного телевидения, используемых в качестве основы для планирования частот служб цифрового наземного телевидения в диапазонах ОВЧ/УВЧ.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

*a)* что в настоящее время широко распространены цифровые наземные телевизионные службы, использующие разнообразные системы;

*b)* что сектор МСЭ-R отвечает на международном уровне за частотное планирование и совместное использование частот различными службами, что позволяет обеспечить равноправное и эффективное использование радиочастотного спектра;

*c)* что методы исправления ошибок, формирования кадров данных, модуляции и передачи для систем цифрового наземного телевизионного вещания (ЦНТВ) первого и второго поколений определены в Рекомендациях МСЭ-R BT.1306 и МСЭ-R BT.1877 соответственно;

*d)* что критерии для планирования цифровых наземных телевизионных служб в полосах частот ОВЧ/УВЧ приведены в Рекомендациях МСЭ-R BT.1368 и BT.2033;

*e)* что параметры частотного планирования для цифрового наземного телевизионного радиовещания (DVB-T) в Районе 1 и Исламской Республике Иран определены Соглашением GE06, в котором полоса III (174–230 МГц) запланирована для цифрового звукового и телевизионного радиовещания, а полосы IV/V (470–862 МГц) – для цифрового телевизионного радиовещания. В Соглашении GE06 приведена структура, позволяющая координировать телевизионное частотное планирование среди стран Района 1 и Исламской Республики Иран.

*f)* что ответственность Международной электротехнической комиссии (МЭК) распространяется на стандарты и методы измерения для телевизионных приемников, а также на их определения;

*g)* что номинальные характеристики и методы измерения для цифровых телевизионных приемников заданы в МЭК для различных систем ЦНТВ;

*h)* что хотя и существует непременная взаимосвязь между характеристиками приемников, которые используются в качестве предельных параметров для производителей, для эффективного использования спектра и частотного планирования необходимо учитывать всю приемную систему полностью и принимать в качестве основы типовую эталонную приемную систему, а не предельные параметры, относящиеся к "наихудшему случаю",

рекомендует

**1** использовать типовые характеристики эталонных телевизионных приемных систем, приведенные в Приложении 1, в качестве основы для частотного планирования;

**2** использовать характеристики эталонных телевизионных приемных систем первого поколения, приведенные в Приложении 2, в качестве основы для частотного планирования[[1]](#footnote-1);

**3** использовать характеристики эталонных телевизионных приемных систем второго поколения, приведенные в Приложении 3, в качестве основы для частотного планирования1.

Приложение 1  
  
Типовые характеристики приемных систем цифрового наземного телевидения для частотного планирования

В представленных ниже таблицах 1–5 приведены значения для типовых характеристик приемника, применимых к любым цифровым наземным телевизионным системам в частотном планировании.

ТАБЛИЦА 1

Высота антенны приемника (м)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | Фиксированная антенна  на крыше здания | Переносные устройства вне помещений/ мобильные устройства | Переносные устройства внутри помещений |
| Высота антенны приемника над поверхностью земли | 10 | 1,5 | 1,5 |

ТАБЛИЦА 2

Коэффициент направленного действия приемной антенны

|  |  |
| --- | --- |
| Коэффициент направленного действия приемной антенны | См. Рек. МСЭ-R BT.419 |

ТАБЛИЦА 3

Коэффициент шума приемника (дБ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса I | Полоса III | Полосы IV/V |
| Частота (МГц) | 47–68 | 174–230 | 470–862 |
| Коэффициент шума приемника | от 7 до 10 | от 6 до 10 | от 6 до 7 |

ТАБЛИЦА 4

Усиление антенны (дБд)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса I | Полоса III | Полоса IV | Полоса V |
| Частота (МГц) | 47–68 | 174–230 | 470–582 | 582–862 |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 4 | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 9 до 12 |

ТАБЛИЦА 5

Потери в фидере (дБ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса I | Полоса III | Полоса IV | Полоса V |
| Частота (МГц) | 47–68 | 174–230 | 470–582 | 582–862 |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 1 | 2 | от 3 до 4 | от 4 до 5 |

Приложение 2  
  
Характеристики эталонной приемной системы цифрового наземного телевидения первого поколения для частотного планирования[[2]](#footnote-2)

# 1 Введение

Характеристики эталонных телевизионных приемных систем первого поколения, приведенные в настоящем Приложении, должны использоваться в качестве основы для частотного планирования.

## 1.1 Характеристики эталонного приемника DVB-T

Номинальные значения параметров эталонной приемной системы DVB-T определены для трех различных режимов приема[[3]](#footnote-3):

• режим приема RM1 для фиксированных антенн на крышах зданий;

• режим приема RM2 для портативных устройств вне помещений или мобильных устройств;

• режим приема RM3 для портативных устройств внутри помещений.

В таблицах 6 и 7 приведены эталонные характеристики приемника DVB-T для трех режимов RM для полосы III, растр каналов 7 и 8 МГц соответственно. В таблице 8 приведены эталонные характеристики приемника DVB-T для трех режимов RM для полос IV/V.

Эталонные параметры режимов RM, которые приведены в таблицах 6, 7 и 8, не связаны с конкретным вариантом системы DVB-T или реально существующей сетью DVB-T; они скорее относятся к множеству других реально существующих систем.

ТАБЛИЦА 6

Эталонные характеристики приемника DVB-T для полосы III,   
растр каналов 7 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2 | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 200 | 200 | 200 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 7 | 7 | 7 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –128,7 | –128,7 | –128,7 |
| Отношение РЧ-сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 21 | 19 | 17 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –107,7 | –109,7 | –111,7 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 31 | 29 | 27 |
| Минимальная эталонная напряженность поля (*E*min)*ref* (дБ(мкВ/м)) на частоте *fr* = 200 МГц | 38,5 | 43,5 | 41,5 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений избирательности в соседних каналах (ACS) для приемников DVB-T приведена в Рекомендации МСЭ-R BT.1368-10. | | | |

ТАБЛИЦА 7

Эталонные характеристики приемника DVB-T для полосы III,   
растр каналов 8 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2 | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 200 | 200 | 200 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 7 | 7 | 7 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –128,2 | –128,2 | –128,2 |
| Отношение РЧ-сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 21 | 19 | 17 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –107,2 | –109,2 | –111,2 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 31,5 | 29,5 | 27,5 |

ТАБЛИЦА 7 (*окончание*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2 | RM3 |
| Минимальная эталонная напряженность поля (*E*min)*ref* (дБ(мкВ/м)) на частоте *fr* = 200 МГц | 39 | 44 | 42 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений ACS для приемников DVB-T приведена  в Рекомендации МСЭ-R BT.1368-10. | | | |

ТАБЛИЦА 8

Эталонные характеристики приемника DVB-T для полосы IV/V,  
растр каналов 8 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2 | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 650 | 650 | 650 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 7 | 7 | 7 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –128,2 | –128,2 | –128,2 |
| Отношение РЧ-сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 21 | 19 | 17 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –107,2 | –109,2 | –111,2 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 31,5 | 29,5 | 27,5 |
| Минимальная эталонная напряженность поля (*E*min)*ref* (дБ(мкВ/м)) на частоте *fr* = 650 МГц | 47 | 52 | 50 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений ACS для приемников DVB-T приведена в Рекомендации МСЭ-R BT.1368-10. | | | |

Формула для расчета минимальной напряженности поля приведена в Дополнении 1 к Приложению 2 Рекомендации МСЭ-R BT.1368-10. Для других частот в эталонные значения минимальной напряженности поля в приведенных выше таблицах 6 и 7 должны вноситься поправки путем прибавления корректирующего коэффициента, который определяется согласно следующему правилу:

(*E*min)*ref*(*f*) = (*E*min)*ref*(*fr*) + 20 log10 (*f/fr*),

где *f* – фактическая частота, а *fr* – эталонная частота соответствующей полосы, указанной в таблице.

Дополнительные параметры планирования, в том числе значения *C*/*N*, коэффициенты защиты и пороговые значения перегрузки для конкретных вариантов систем DVB-T приведены в Рекомендации МСЭ-R BT.1368.

Некоторые параметры, относящиеся к приемной системе DVB-T, представлены ниже, в таблицах 9 и 10. В Приложении 1 приведены типовые характеристики приемника, применимые к любым цифровым наземным телевизионным системам в частотном планировании.

ТАБЛИЦА 9

Усиление антенны (дБд)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса III | Полоса IV | Полоса V |
| Частота (МГц) | 174–230 | 470–582 | 582–862 |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 7 | 10 | 12 |
| Портативные/мобильные устройства | –2,2 | 0 | 0 |

ТАБЛИЦА 10

Потери в фидере (дБ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса III | Полоса IV | Полоса V |
| Частота (МГц) | 174–230 | 470–582 | 582–862 |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 2 | 3 | 5 |

## 1.2 Эталонные характеристики приемника для системы A (ATSC)

Номинальные значения для параметров эталонной приемной системы Комитета по передовым телевизионным системам (ATSC) (системы A) с шириной полосы 6 МГц приведены в следующих разделах, в таблицах 11–15.

Пороговые значения для эталонного приемника, приведенные в следующих разделах, приводятся как обеспечивающие надежный прием и могут отличаться от критериев защиты для планирования и распределения каналов, приведенных в Рекомендации МСЭ-R BT.1368.

### 1.2.1 Радиочастотные характеристики

В таблице 11 приведены основные радиочастотные характеристики систем.

ТАБЛИЦА 11

Радиочастотные характеристики эталонной приемной системы ATSC 6 МГц

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Номинальное значение |
| Диапазоны частот (МГц) | 47–68, 174–216, 470–806 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 6 |
| Минимальный коэффициент ошибок по битам (BER) для приема | 3 × 10–6 |
| Максимальная чувствительность приемника (дБм) | –83 |
| Минимальная перегрузка приемника (дБм) | –5 |
| Минимальное отношение *S/N* (дБ) | 15,19 |
| Минимальная характеристика продолжительности шумового импульса | 165 мкс на частоте повторения 10 Гц |

### 1.2.2 Пороговые значения помех в совмещенном канале

В таблице 12 приведены нижние пороговые значения подавления помех в совмещенном канале на уровне слабого полезного сигнала ATSC (–68 дБм) и на уровне умеренно полезного сигнала ATSC (−53 дБм) на входе приемника. Следует отметить, что для помех, создаваемых цифровыми телевизионными сигналами ATSC, требуются разные пороговые значения, в отличие от помех аналогового телевидения (Национальный комитет по телевидению (NTSC)).

ТАБЛИЦА 12

Пороговые значения подавления помех в совмещенном канале для эталонной приемной системы ATSC 6 МГц, подвергающейся воздействию помех, создаваемых   
цифровым сигналом ATSC 6 МГц или аналоговым сигналом NTSC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип помехи | Отношение полезных/нежелательных сигналов в совмещенном канале (дБ) | |
| Слабый полезный сигнал ATSC (–68 дБм) | Умеренный полезный сигнал ATSC (–53 дБм) |
| Помеха ATSC сигналу ATSC | +15,5 | +15,5 |
| Помеха NTSC сигналу ATSC | +2,5 | +2,5 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Для всех сигналов ATSC указана средняя мощность; для всех сигналов NTSC указана пиковая мощность. | | |

### 1.2.3 Пороговые значения помех в первом соседнем канале

В таблице 13 приведены минимальные пороговые значения подавления помех в первом соседнем канале на различных уровнях полезных сигналов на входе приемника. Следует отметить, что значения защитных отношений приведены в Рекомендации МСЭ-R BT.1368. Защитные отношения представляют собой отношения полезный сигнал/нежелательный сигнал, которые включают в себя эффекты фильтрации на приемнике и спектр излучения передаваемого сигнала, в то время как избирательность соседнего канала определяет характеристику, присущую данной приемной системе.

ТАБЛИЦА 13

Пороговые значения избирательности первого соседнего канала для эталонной приемной системы ATSC 6 МГц от сигнала помехи 6 МГц (цифрового или аналогового)   
в нижнем (*N* – 1) или верхнем (*N* + 1) соседних каналах при заданных   
средних уровнях мощности полезного сигнала на входе приемника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип помехи | Отношение полезных/нежелательных сигналов в соседнем канале (дБ) | | |
| Слабый полезный сигнал (–68 дБм) | Умеренный полезный сигнал (–53 дБм) | Сильный полезный сигнал (–28 дБм) |
| Помеха ATSC нижнего диапазона  сигналу ATSC (*N –* 1) | –33 | –33 | –20 |
| Помеха ATSC верхнего диапазона  сигналу ATSC (*N +*1) | –33 | –33 | –20 |
| Помеха NTSC нижнего диапазона  сигналу ATSC (*N –* 1) | –40 | –35 | –26 |
| Помеха NTSC верхнего диапазона  сигналу ATSC (*N +*1) | –40 | –35 | –26 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – Для всех сигналов NTSC указана пиковая мощность; для всех сигналов ATSC указана средняя мощность. | | | |

### 1.2.4 Пороговые значения помех в нескольких соседних каналах

Пороговые значения избирательности нескольких соседних каналов для эталонной приемной системы ATSC 6 МГц от сигнала помехи 6 МГц (цифрового или аналогового) в нескольких соседних каналах, от *N*± 2 до *N*± 15 при заданных средних уровнях мощности полезного сигнала на входе приемника, приведены в таблице 5 Рекомендации МСЭ-R BT.1368.

### 1.2.5 Пороговые значения импульсной характеристики канала

Расчетные значения импульсной характеристики канала для эталонного приемника ATSC 6 МГц находятся в диапазоне от –30 мкс (опережающее эхо) до +40 мкс (запаздывающее эхо), при этом амплитуды уменьшаются по мере перемещения. В таблице 14 описана величина профиля импульсной характеристики канала приемника в статическом или квазистатическом состоянии в присутствии одиночного статического эхо-сигнала. Приемник должен быть нечувствителен к фазе одиночного эхо-сигнала. Квазистатическое состояние представляет собой сдвиг фазы, использующий медленный допплеровский сдвиг величиной 0,05 Гц.

ТАБЛИЦА 14

Максимальные пороговые значения импульсной характеристики канала  
для эталонной приемной системы ATSC 6 МГц в присутствии одиночного   
статического эхо-сигнала с различной величиной задержки

|  |  |
| --- | --- |
| Задержка  эхо-сигнала (мкс) | Амплитуда (дБ) |
| –40,0 | –15 |
| –30,0 | –7 |
| –20,0 | –7 |
| –15,0 | –5 |
| –10,0 | –3 |
| –5,0 | –0,5 |
| +5,0 | –0,5 |
| +10,0 | –1 |
| +15,0 | –1 |
| +20,0 | –2 |
| +30,0 | –3 |
| +40,0 | –4 |
| +50,0 | –15 |

Помимо одиночных статических эхо-сигналов, приведенных в таблице 14, эксплуатация эталонной приемной системы ATSC 6 МГц предполагается в более сложных динамических условиях. Серия групп из нескольких динамических эхо-сигналов в лабораторных условиях и реальные группы полей определены в справочном документе ATSC Recommended Practice, A/74[[4]](#footnote-4).

### 1.2.6 Факторы планирования для приема сигналов ATSC

ТАБЛИЦА 15

Факторы планирования для приема сигналов ATSC  
с использованием системы А (ATSC)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Символ | Нижняя часть ОВЧ | Верхняя часть ОВЧ | УВЧ |
| Частота (МГц) | *F* | 47–68 | 174–216 | 470–806 |
| Дипольный коэффициент (дБм к дБмкВ/м) | *Kd* | –111,8 | –120,8 | –130,8 |
| Регулировка дипольного коэффициента | *Ka* | 0 | 0 | См. Примечание |
| Тепловой шум (дБм) | *Nt* | –106,2 | –106,2 | –106,2 |
| Усиление антенны (дБд) | *G* | 4 | 6 | 10 |
| Потери в кабеле загрузки (дБ) | *L* | 1 | 2 | 4 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | *Ns* | 10 | 10 | 7 |
| Требуемое отношение сигнал/шум (дБ) | *S*/*N* | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Коэффициент направленности антенны в заднем полупространстве (цифровой сигнал, ATSC) |  | 10 | 12 | 14 |
| Коэффициент направленности антенны в заднем полупространстве (аналоговый сигнал, NTSC) |  | 6 | 6 | 6 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. – В процессе настройки *Ka* = 20 log (615/(средняя частота канала)) прибавляется к *Kd* в целях учета более высоких значений напряженности поля, требуемых на верхних частотах УВЧ, и более низких значений напряженности поля, требуемых на нижних частотах УВЧ. | | | | |

Определяющая минимальная напряженность поля для покрытия ATSC может быть получена на основе значений, указанных в таблице 15, и следующего уравнения:

Напряженность поля (дБмкВ/м) = *S*/*N* + *Nt* + *Ns* + *L* – *G* – *Kd* – *Ka*. (1)

## 1.3 Характеристики эталонной приемной системы ISDB-T

### 1.3.1 Характеристики приемника

Значения параметров эталонного приемника наземных интегрированных служб цифрового радиовещания (ISDB-T), работающих в полосе III, полосе IV и полосе V, приведены в таблице 16.

Значения, приведенные в таблице, действуют для приемников, используемых в исследованиях по планированию.

Определены характеристики приемника для одночастотной сети, пример которой приведен на рисунке 2 в виде маски защитного интервала[[5]](#footnote-5).

ТАБЛИЦА 16

Характеристики эталонного приемника ISDB-T для планирования ЦНТВ

| Параметры | | Значения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентная ширина полосы шума, *b* (МГц) | | 5,57 | 6,5 | 7,43 |
| Коэффициент шума приемника, *F*(дБ) | | 7 | 7 | 7 |
| Входное напряжение шума приемника (дБмкВ)  при 75 Ом и 290 K | | 9,2 | 9,9 | 10,5 |
| Эталонное пороговое значение *C*/*N* (дБ)[[6]](#footnote-6) | | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| Минимальное входное напряжение приемника,  *V*min (дБмкВ)6 | | 29,3 | 30,0 | 30,6 |
| Порог перегрузки приемника (дБмкВ) (все сигналы)[[7]](#footnote-7) | | 109 | 109 | 109 |
| Защищенность от помех в соседнем канале (дБ)6, [[8]](#footnote-8) для требуемого диапазона сигналов от *V*min  до 64 дБмкВ (см. также рис. 1) | | –35 | –35 | –35 |
| Шум с пропорциональной амплитудой (APN) (относительно амплитуды входного сигнала) (дБ)[[9]](#footnote-9) | | –35 | –35 | –35 |
| Интерполяционный фильтр, используемый для восстановления несущей (характеристики временной области (мкс))[[10]](#footnote-10) | С плоской характеристикой | от –126  до 126 | от –108 до 108 | от –94,5  до 94,5 |
| Переходный | от –168  до –126  и  от 126 до 168 | от –144  до –108 и от 108 до 144 | от –126 до –94,5 и от 94,5  до 126 |
| Допустимая настройка окна БПФ (мкс)[[11]](#footnote-11) | | 6 | 5,1 | 4,5 |

Рисунок 1

Характеристики полезный сигнал/помеха (64-QAM-FEC 3/4)



Рисунок 2

Характеристики маски защитного интервала для частоты 6 МГц   
(@GI = 1/8, 64-QAM-FEC 3/4)[[12]](#footnote-12)



### 1.3.2 Характеристики системы приемных антенн

Усиление и потери в кабеле для эталонной приемной антенны, применяемые при исследовательском планировании, приведены в Приложении 1. Значения, которые отличаются от перечисленных в Приложении 1, могут применяться в зависимости от условий приема.

Приложение 3  
  
Характеристики эталонной приемной системы цифрового наземного телевидения второго поколения для частотного планирования[[13]](#footnote-13)

# 1 Введение

Характеристики эталонных телевизионных приемных систем второго поколения, приведенные в настоящем Приложении, должны использоваться в качестве основы для частотного планирования.

## 1.1 Характеристики эталонного приемника DVB-T2

Номинальные значения параметров эталонной приемной системы наземного цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB-T2) определены для четырех различных режимов приема. Режимы приема:

• режим приема RM1 для фиксированных антенн на крышах зданий;

• режимы приема RM2a для переносных устройств вне помещений и RM2b для мобильных устройств. Значения для мобильных устройств будут включены на более позднем этапе при проведении дополнительных измерений в системе DVB-T2 для данного режима приема;

• режим приема RM3 для портативных устройств внутри помещений.

Номинальные значения параметров эталонной приемной системы DVB-T2 приведены в таблицах 17 и 18, растры каналов 7 и 8 МГц соответственно. В таблице 19 приведены характеристики эталонного приемника DVB-T для полос IV/V.

Эталонные параметры режимов RM, которые приведены в таблицах 17–19, не связаны с конкретным вариантом системы DVB-T2 или реальной эксплуатацией сети DVB-T2; они скорее относятся к множеству других реально существующих систем.

ТАБЛИЦА 17

Эталонные характеристики приемника DVB-T2 для полосы III,  
растр каналов 7 МГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2a | RM2b | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 6 | 6 | TBC | 6 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –129,7 | –129,7 | TBC | –129,7 |
| Отношение РЧ-сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 20 | 18 | TBC | 18 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –109,7 | –111,7 | TBC | –111,7 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 29 | 27 | TBC | 27 |
| Минимальная эталонная напряженность поля (*E*min)*ref* ((дБ(мкВ/м)) на частоте  *fr* = 200 МГц | 36,5 | 41,5 | TBC | 41,5 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений ACS для приемников DVB-T2 приведена в Рекомендации МСЭ-R BT.2033. | | | | |

ТАБЛИЦА 18

Эталонные характеристики приемника DVB-T2 для полосы III,  
растр каналов 8 МГц

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2a | RM2b | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 6 | 6 | TBC | 6 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –129 | –129 | TBC | –129 |
| Отношение РЧ-сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 20 | 18 | TBC | 18 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –109 | –111 | TBC | –111 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 29,75 | 27,75 | TBC | 27,75 |
| Минимальная эталонная напряженность поля  (*E*min)*ref* (дБ(мкВ/м))  на частоте *fr* = 200 МГц | 37 | 42,5 | TBC | 42,5 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений ACS для приемников DVB-T2 приведена  в Рекомендации МСЭ-R BT.2033. | | | | |

ТАБЛИЦА 19

Эталонные характеристики приемника DVB-T2 для полосы IV/V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим приема | RM1 | RM2a | RM2b | RM3 |
| Частота  *fr*  (МГц) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Эквивалентная ширина полосы шума (МГц) | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| Коэффициент шума приемника (дБ) | 6 | 6 | TBC | 6 |
| Входная мощность шума  приемника (дБВт) | –129 | –129 | TBC | –129 |
| Отношение РЧ‑сигнал/шум Эталонное значение *C*/*N* (дБ) | 20 | 18 | TBC | 18 |
| Минимальная входная мощность сигнала приемника (дБВт) | –109 | –111 | TBC | –111 |
| Минимальное эквивалентное входное напряжение приемника, 75 Ом (дБ(мкВ)) | 29,7 | 27,7 | TBC | 27,75 |
| Минимальная эталонная напряженность поля (*E*min)*ref* (дБ(мкВ/м)) на частоте *fr* = 650 МГц | 45,5 | 50,5 | TBC | 50,5 |
| ACS (дБ) | См. Примечание 1, ниже | | | |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Информация по расчету значений ACS для приемников DVB-T2 приведена  в Рекомендации МСЭ-R BT.2033. | | | | |

Формула для расчета минимальной напряженности поля приведена в Приложении 1 к Отчету МСЭ‑R BT.2254. Для других частот в номинальные значения минимальной напряженности поля в приведенных выше таблицах 16 и 17 вносятся поправки путем прибавления корректирующего коэффициента, который определяется согласно следующему правилу:

(*E*min)*ref*(*f*) = (*E*min)*ref*(*fr*) + 20 log10 (*f/fr*),

где *f* – фактическая частота, а *fr* – номинальная частота соответствующей полосы, указанной в таблице.

Информация о частоте и планировании сетей системы DVB-T2, в том числе значения *C*/*N*, коэффициенты защиты и пороговые значения перегрузки для конкретных вариантов систем DVB-T2, приведены в Рекомендации МСЭ-R BT.2033.

Ряд параметров, относящихся к приемной системе DVB-T2, представлены ниже, в таблицах 18 и 19. В Приложении 1 приведены типовые характеристики приемника, применимые к любым цифровым наземным телевизионным системам в частотном планировании.

ТАБЛИЦА 20

Усиление антенны (дБд)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса III | Полоса IV | Полоса V |
| Частота (МГц) | 174–230 | 470–582 | 582–862 |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 7 | 10 | 12 |
| Портативные/мобильные устройства | –2,2 | 0 | 0 |

ТАБЛИЦА 21

Потери в фидере (дБ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полоса III | Полоса IV | Полоса V | Режим приема |
| Частота (МГц) | 174–230 | 470–582 | 582–862 |  |
| Фиксированная антенна на крыше здания | 2 | 3 | 5 | Фиксированная антенна  на крыше здания |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Определения, методы измерения и представления результатов, используемые в Приложении, соответствуют стандартам и спецификациям МЭК. [↑](#footnote-ref-1)
2. Поскольку технологии приемных систем ЦНТВ быстро развиваются, администрациям предлагается изучать любые положительные изменения параметров планирования, полученные в результате улучшения характеристик приемных систем. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные режимы приема эквивалентны эталонным конфигурациям планирования для режимов приема: фиксированные антенны на крышах зданий, переносные/мобильные устройства вне помещений и переносные устройства внутри помещений, как указано в Соглашении GE06. [↑](#footnote-ref-3)
4. "ATSC Recommended Practice: Receiver Performance Guidelines", Документ A/74:2010, Комитет по передовым телевизионным системам, Вашингтон, 7 апреля 2010 г.

   <http://www.atsc.org/cms/standards/a_74-2010.pdf>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Подробное описание приведено в Отчете МСЭ-R BT.2209. [↑](#footnote-ref-5)
6. Значения соответствуют варианту системы 64-QAM-FEC 3/4 и условиям приема, соответствующим фиксированным антеннам. Для других вариантов систем или условий приема значения отличаются. Более подробная информация приведена в Рекомендации МСЭ-R BT.1368. [↑](#footnote-ref-6)
7. Порог перегрузки приемника (все сигналы) определены как допустимый предел входного напряжения приемника. [↑](#footnote-ref-7)
8. Значение определено в отсутствие одночастотной сети. В условиях действующей одночастотной сети могут применяться другие значения (более подробная информация приведена в Отчете МСЭ-R BT.2209). [↑](#footnote-ref-8)
9. APN – это шум, амплитуда которого эквивалентно возрастает или снижается пропорционально уровню входного сигнала приемника, выражается значением относительно уровня входного сигнала. Подробное описание приведено в Отчете МСЭ-R BT.2209. [↑](#footnote-ref-9)
10. Поскольку система ISDB-T передает разнесенные контрольные сигналы (SP), содержащие информацию об эталонной несущей, на каждой из трех несущих OFDM, приемнику необходимо восстанавливать другие несущие, которые не являются сигналами SP. Для этого восстановления применяется интерполяционный фильтр. Значения приведены для варианта системы Режим 3 (БПФ 8k). Значения для Режима 2 (БПФ 4k) делятся на два, а значения для Режима 1 (БПФ 2k) делятся на четыре. Более подробная информация приведена в Отчете МСЭ-R BT.2209. [↑](#footnote-ref-10)
11. В условиях одночастотных сетей при помощи нескольких измерений приемник устанавливает свое окно БПФ в наилучшую позицию. Хотя диапазон настроек положения окна БПФ теоретически равен ±GI/2 (где GI обозначает длительность интервала защиты), для аппаратной части приемника должны быть установлены некоторые допуски относительно данной позиции. Более подробная информация приведена в Отчете МСЭ-R BT.2209. [↑](#footnote-ref-11)
12. Метод получения характеристик маски защитного интервала подробно описан в Отчете МСЭ-R BT.2209. Характеристики зависят от используемого варианта системы. [↑](#footnote-ref-12)
13. Поскольку технологии приемных систем ЦНТВ быстро развиваются, администрациям предлагается изучать любые положительные изменения параметров планирования, полученные в результате улучшения характеристик приемных систем. [↑](#footnote-ref-13)