|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R BT.2095-0**  **(04/2016)** |
| **Субъективная оценка качества видео с использованием протокола просмотра экспертами** |
| **Серия BT**  **Радиовещательная служба  (телевизионная)** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | **Радиовещательная служба (телевизионная)** |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2017 г.

© ITU 2017

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.2095-0

Субъективная оценка качества видео с использованием   
протокола просмотра экспертами

(2016)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описан метод субъективной оценки видеокачества движущихся изображений с помощью протокола просмотра экспертами при участии ограниченного числа зрителей, которые – все – отобраны из числа экспертов в соответствующей области обработки видео.

Ключевые слова

Телевидение, качество видео, субъективная оценка, просмотр экспертами

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

*a)* что технологии кодирования источника для цифровых телевизионных приложений постоянно совершенствуется как по показателям эффективности, так и по зрительным характеристикам;

*b)* что непрерывное развитие технологий кодирования видео предполагает постоянно возрастающую потребность в методах анализа для оценки технических и зрительных характеристик;

*c)* что эффективность сжатия и зрительные характеристики, обеспечиваемые новыми технологиями кодирования видеоисточника, требуют новых и более эффективных методов оценки зрительных характеристик;

*d)* что методы оценки, определенные в действующих Рекомендациях МСЭ-R, требуют значительного времени и людских ресурсов и что зачастую в них не учитывается техническая эволюция дисплеев и развитие технических аспектов удовлетворенности конечного пользователя;

*e)* что новые подходы к получению протоколов просмотра экспертами продемонстрировали недавно более высокую эффективность и производительность по показателям времени и общих затрат по сравнению с методами, основанными на использовании не являющихся экспертами зрителей;

*f)* что, если результаты протокола просмотра экспертами не могут рассматриваться в качестве замены результатов, полученных на основании протокола официальной субъективной оценки, результаты протокола просмотра экспертами могут рассматриваться как ценное предварительное представление характеристик испытываемых систем;

*g)* что набирающая темпы технологическая эволюция в области дисплеев с плоским экраном коренным образом изменила условия, в которых обычно проводят просмотр эксперты;

*h)* что ИСО/МЭК при оценке новых технологий кодирования видеоисточника уже успешно используют новые протоколы на основе просмотра экспертами,

рекомендует,

**1** чтобы при оценке новых цифровых технологий кодирования видеоисточника рассматривалось использование протокола просмотра экспертами, который описан в Приложении 1;

**2** чтобы составление протокола просмотра экспертами осуществлялось с использованием профессиональных дисплеев с плоским экраном и в лабораторных условиях, которые описаны в Приложении 1.

Приложение 1  
  
Протокол просмотра экспертами для оценки  
качества видеоматериала

# 1 Организация лабораторных условий

## 1.1 Выбор дисплея и настройка

В качестве дисплея следует использовать дисплей с плоским экраном, характеристики которого аналогичны типовым характеристикам профессиональных приложений (например, телевизионная студия или передвижная телевизионная станция); размер дисплея по диагонали может варьироваться от 22 дюймов (минимальное значение) до 40 дюймов (рекомендуемое значение), но может также составлять до 50 дюймов и выше в случае оценки систем с разрешающей способностью ТВЧ или выше.

Разрешается использовать уменьшенную часть активной области просмотра дисплея, но в этом случае цвет области вокруг активной части дисплея следует установить средне-серым. При таком условии использования следует запрещать установку разрешающей способности монитора, отличную от его собственной.

Дисплей должен обеспечивать надлежащую настройку и калибровку яркости и цвета с использованием профессионального люксметра. Калибровка дисплея должна соответствовать параметрам, определенным в соответствующей Рекомендации для проводимого испытания.

## 1.2 Расстояние просмотра

Расстояние просмотра, на котором располагаются эксперты, следует выбирать в соответствии с разрешающей способностью экрана и высотой активной части экрана, в соответствии с проектным расстоянием просмотра, которое описано в Рекомендации МСЭ-R BT.2022, или выбирать меньшее расстояние просмотра в соответствии с требованиями, определяемыми критическими условиями просмотра.

## 1.3 Условия просмотра

Эксперимент для получения протокола просмотра экспертами (EVP) необязательно проводить в испытательной лаборатории, но важно, чтобы место проведения испытаний было защищено от видимых и слышимых помех (например, можно использовать тихое служебное помещение или комнату для переговоров).

Следует устранить любой источник прямого или отраженного света, падающего на экран; другой окружающий свет должен быть тусклым, поддерживаемым на минимальном уровне, позволяющем заполнять оценочные листы (если таковые используются).

Число сидящих перед монитором экспертов может варьироваться в зависимости от размера экрана, с тем чтобы гарантировать одинаковое для зрителей воспроизведение изображения и представление входных последовательностей.

# 2 Зрители

Зрители, участвующие в эксперименте для получения EVP, должны быть экспертами в предметной области исследования.

Необязательно проверять остроту зрения и дальтонизм зрителей, так как они должны быть отобраны из числа квалифицированных лиц.

Минимальное число разных зрителей должно составлять девять.

Для охвата минимального числа зрителей тот же эксперимент может быть проведен в том же месте с повторением испытаний или в нескольких местах. Оценки, полученные в разных местах проведения одного сеанса просмотра экспертами, могут быть статистически обработаны вместе.

# 3 Базовая ячейка испытаний

Представляемый экспертам материал должен быть организован с созданием базовой ячейки испытаний (BTC) для каждой пары оцениваемых условий кодирования (см. рисунок 1).

Рассматриваемые в рамках BTC фрагменты исходных эталонных последовательностей (SRC) и фрагменты обработанных видеопоследовательностей (PVS) всегда должны относиться к той же видеопоследовательности, с тем чтобы эксперты могли определить любое улучшение качества изображения, обеспечиваемое испытываемыми алгоритмами сжатия.

РИСУНОК 1

Временные интервалы базовой ячейки испытаний для протокола просмотра экспертами



BTC должна быть организована следующим образом:

− 0,5 секунд – экран, цвет которого установлен средне-серым (среднее значение шкалы яркости);

− 10 секунд – представление эталонного несжатого видеофрагмента;

− 0,5 секунд – показ сообщения "А" (первое видео для оценки) на средне-сером фоне;

− 10 секунд – представление ухудшенной версии видеофрагмента;

− 0,5 секунд – показ сообщения "В" (второе видео для оценки) на средне-сером фоне;

− 10 секунд – представление ухудшенной версии видеофрагмента;

− 5 секунд – показ сообщения, предлагающего зрителям выразить свое мнение.

Сообщение "Голосование" должно сопровождаться числом, которое помогает ориентироваться в оценочном листе.

## 3.1 Оценочный лист и шкала оценок

Как показано на рисунке 1, представление видеофрагментов должно быть организовано таким образом, чтобы первой была показана неухудшенная эталонная последовательность (SRC), а далее – две ухудшенные видеопоследовательности (PVS). Порядок представления PVS должен произвольно меняться для каждой BTC, и зрители не должны знать порядок представления.

РИСУНОК 2

Пример оценочного листа для состоящего из 24-х BTC сеанса просмотра экспертами

****

Используется 11-балльная числовая шкала от 10 (неразличимые ухудшения) до 0 (сильно раздражающие ухудшения).

В таблице 1 показаны значения 11-балльной числовой шкалы.

ТАБЛИЦА 1

Значения 11-балльной числовой шкалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Ухудшение | |
| 10 | Неразличимое |  |
| 9 | Малоразличимое | кое-где |
| 8 | везде |
| 7 | Различимое | кое-где |
| 6 | везде |
| 5 | Очевидно различимое | кое-где |
| 4 | везде |
| 3 | Раздражающее | кое-где |
| 2 | везде |
| 1 | Чрезвычайно раздражающее | кое-где |
| 0 | везде |

Зрителям предлагается заполнить формуляр, в котором для каждой BTC предусмотрены две ячейки (помеченные как "A" и "B"), проставив в каждой из этих двух ячеек оценку, выбранную по 11-балльной числовой шкале.

На рисунке 2 представлен пример оценочного листа для сеанса, состоящего из 24-х BTC.

Для каждой BTC зрители заполняют ячейку, обозначенную буквой **A** (для оценки видеофрагмента, показанного первым), и ячейку, обозначенную буквой **B** (для оценки видеофрагмента, показанного вторым).

Представление исходного неухудшенного видеофрагмента упрощает оценку экспертами любых ухудшений.

Значения 11-балльной числовой шкалы следует подробно объяснить в ходе "тренировочных сеансов", описанных ниже.

## 3.2 План испытания и формирование сеанса

Порядок представления BTC должен устанавливаться разработчиком испытания произвольным образом, так чтобы исключить представление два раза подряд того же видеофрагмента, как и того же ухудшенного фрагмента.

Любой сеанс просмотра следует начинать с "этапа стабилизации", в который включается "лучшая" BTC, "худшая" BTC и две BTC "среднего качества" наряду с прочими BTC, включенными в каждый сеанс испытаний. Это позволит зрителям сразу получить непосредственное представление о диапазоне качества уже в начале сеанса испытаний.

Если продолжительность сеанса испытаний превышает 20 минут, разработчик испытания должен разделить его на два (или более) отдельных сеанса просмотра и каждый из них не должен превышать 20 минут. В таком случае каждый сеанс просмотра следует начинать с "этапа стабилизации".

## 3.3 Подготовка участников

Даже если проведение данной процедуры запланировано с участием экспертов, перед каждым экспериментом предпочтительно проводить короткий (5–6 BTC) тренировочный сеанс просмотра.

Для тренировочного сеанса может быть использован тот же видеоматериал, который будет использоваться в реальных сеансах, но порядок представления должен быть иным.

Зрители должны быть подготовлены к использованию 11-балльной шкалы, для чего им следует предложить внимательно просмотреть видеофрагменты, показываемые сразу после сообщений "А" и "В" на экране, и проверить, могут ли они заметить разницу по сравнению с видеофрагментом, показанным первым (SRC).

# 4 Сбор и обработка данных

В конце каждого сеанса следует производить сбор оценок и их регистрацию в электронной таблице для расчета средних значений.

Желательно выполнить "последующее отсеивание" зрителей с использованием линейного коэффициента корреляции Пирсона.

Ко всем оценкам каждого участника следует применять функцию "корреляция" относительно показателя усредненного мнения (MOS); может быть установлено пороговое значение для определения каждого зрителя как "годный" и "негодный" (в Рекомендации МСЭ-Т P.913 предлагается использовать пороговое значение "негодный", равное 0,75).

# 5 Условия использования результатов протокола просмотра экспертами

Протокол просмотра экспертами (EVP) может использоваться в тех случаях, когда время и ресурсы не позволяют проводить эксперимент для официальной субъективной оценки.

Для получения EVP требуется меньше времени, чем для проведения официальной субъективной оценки, и такой просмотр может проходить в "неформальной" среде при отсутствии видимых и слышимых внешних помех.

К единственным обязательным условиям относится окружающее освещение и условия просмотра (дисплей, угол наблюдения и расстояние просмотра), которые описаны в предыдущих пунктах.

# 6 Ограничения использования результатов EVP

Даже при том что EVP демонстрирует возможность обеспечения приемлемых результатов с участием всего девяти зрителей, MOS по результатам эксперимента для получения EVP не может рассматриваться в качестве замены результатов, которые возможно получить по итогам эксперимента для официальной субъективной оценки.

Данные MOS, получаемые с использованием EVP, могут использоваться как предварительное представление уровня ухудшения.

Данные MOS, получаемые с использованием EVP, могут использоваться для предварительного ранжирования оцениваемых схем обработки видео.

Если удобно или необходимо, эксперимент для получения EVP может проводиться параллельно в большем числе мест, при условии идентичности условий просмотра, расстояния просмотра и плана испытаний.

Если число экспертов-зрителей, участвующих в том же эксперименте для получения EVP, а также при проведении эксперимента в разных местах, составляет 15 или более, необработанные субъективные данные могут обрабатываться для получения MOS, среднеквадратического отклонения и доверительного интервала, что может помочь провести более точное ранжирование тестируемых элементов. В этом последнем случае может быть выполнен более точный инферентный статистический анализ, например T-критерий Стьюдента.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_