|  |
| --- |
| **Recommandation UIT-R F.1565**  **(05/2002)** |
| **Dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences avec des systèmes  hertziens numériques réels utilisés dans le tronçon international ou national d'un  conduit fictif de référence de 27 500 km  et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire** |
| **Série F**  **Service fixe** |

Avant-propos

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.

# Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)

La politique de l'UIT‑R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr>, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

|  |  |
| --- | --- |
| Séries des Recommandations UIT-R  (Egalement disponible en ligne: <http://www.itu.int/publ/R-REC/fr>) | |
| **Séries** | Titre |
| **BO** | Diffusion par satellite |
| **BR** | Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision |
| **BS** | Service de radiodiffusion sonore |
| **BT** | Service de radiodiffusion télévisuelle |
| **F** | **Service fixe** |
| **M** | Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés |
| **P** | Propagation des ondes radioélectriques |
| **RA** | Radio astronomie |
| **RS** | Systèmes de télédétection |
| **S** | Service fixe par satellite |
| **SA** | Applications spatiales et météorologie |
| **SF** | Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe |
| **SM** | Gestion du spectre |
| **SNG** | Reportage d'actualités par satellite |
| **TF** | Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires |
| **V** | Vocabulaire et sujets associés |

|  |
| --- |
| ***Note****: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la  Résolution UIT-R 1.* |

*Publication électronique*

Genève, 2011

© UIT 2011

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’UIT.

RECOMMANDATION UIT-R F.1565[[1]](#footnote-1)\*

Dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services partageant les mêmes bandes de fréquences avec des   
systèmes hertziens numériques réels utilisés dans le tronçon   
international ou national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km   
et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire

(2002)

Domaine d'application

La présente Recommandation définit la dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits et partageant les même bandes de fréquences avec des systèmes hertziens fixes numériques réels utilisés dans le tronçon international ou national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire. La dégradation de la qualité de fonctionnement est définie, pour chaque direction des liaisons hertziennes fixes numériques réelles, pour les systèmes à hiérarchie numérique synchrone (SDH, *synchronous digital hierarchy*) conçus conformément à la Recommandation UIT‑T G.828 et pour les autres systèmes conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.826.

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) qu'il est nécessaire de déterminer la dégradation globale admissible de la qualité de fonctionnement due aux brouillages causés par d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits et partageant les mêmes bandes de fréquences avec des liaisons de système hertzien fixe (FWS) réelles utilisées dans le tronçon international ou national d'un conduit fictif de référence (HRP) défini dans les Recommandations UIT-T G.826 et UIT-T G.828,

*notant*

a) que la Recommandation UIT‑R F.1668, fondée sur les Recommandations UIT-T G.826 et UIT‑T G.828, spécifie les objectifs de qualité exprimés en taux d'erreurs applicables aux liaisons hertziennes fixes numériques réelles susceptibles d'être utilisées dans le tronçon international ou national d'un conduit fictif de référence (HRP, *hypothetical reference path*) ou d'une connexion fictive de référence (HRC, *hypothetical reference connection*) de 27 500 km,

recommande

**1** que, dans chaque direction d'une liaison FWS numérique réelle de longueur *Lliaison*utilisée dans le tronçon international d'un HRP et fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire, la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement résultant de l'ensemble des émissions de systèmes d'autres services ne dépasse pas les limites données par l'équation (1) pendant un mois quelconque; on utilisera les valeurs indiquées dans les Tableaux 1a et 1b pour les systèmes à hiérarchie numérique synchrone (SDH, *synchronous digital hierarchy*) conçus conformément à la Recommandation UIT‑T G.828 et celles indiquées dans les Tableaux 2a et 2b pour les autres systèmes conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.826 (voir les Notes 1, 2, 3, 4, 10 et 11);

Dégradation des EPO due aux brouillages  *Bj*  (*Lliaison*/*LR*)  *Cj* (1)

où:

*j*  1 pour *Lmin*  ≤ *Lliaison* ≤ 1 000 km (pays intermédiaires)

*j*  2 pour 1 000 km  *Lliaison*(pays intermédiaires)

*j*  3 pour *Lmin*  ≤ *Lliaison* ≤ 500 km (pays de destination)

*j*  4 pour 500 km   *Lliaison* (pays de destination)

Les objectifs de qualité exprimés en taux d'erreurs (EPO, *error performance objective*) sont remplacés par les paramètres de taux de secondes erronées (ESR, *errored second ratio*), de taux de secondes gravement erronées (SESR, *severely* *errored second ratio*) et de taux de blocs erronés résiduels (BBER, *background block error ratio*) selon le cas.

*Lmin*: limite inférieure de *Lliaison* utilisée pour adapter les objectifs au cas réel, égale provisoirement à 50 km

*LR*: longueur de référence, *LR*  2 500 km

*BR*: rapport de répartition par pays, *BR*  (0  *BR* ≤ 1);

TABLEAU 1a

Paramètres pour les objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement   
due au brouillage, dans le cas des pays intermédiaires, conformément à la   
Recommandation UIT‑T G.828

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre | Débit binaire (kbit/s) | *Lmin* ≤ *Lliaison* ≤ 1 000 km | | 1 000 km  *Lliaison* | |
| *B*1 | *C*1 | *B*2 | *C*2 |
| ESR | 1 664 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 2  10−5  *BR* |
| ESR | 2 240 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 2  10−5  *BR* |
| ESR | 6 848 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 2  10−5  *BR* |
| ESR | 48 960 | 1  10−4 (1  *BR*) | 0 | 1  10−4 | 4  10−5  *BR* |
| ESR | 150 336 | 2  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2  10−4 | 8  10−5  *BR* |
| SESR | 1 664-150 336 | 1  10−5 (1  *BR*) | 0 | 1  10−5 | 4  10−6  *BR* |
| BBER | 1 664-48 960 | 2,5  10−7 (1  *BR*) | 0 | 2,5  10−7 | 1  10−7  *BR* |
| BBER | 150 336 | 5  10−7 (1  *BR*) | 0 | 5  10−7 | 2  10−7  *BR* |

TABLEAU 1b

Paramètres pour les objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement   
due au brouillage, dans le cas des pays de destination, conformément à la   
Recommandation UIT-T G.828

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre | Débit binaire (kbit/s) | *Lmin* ≤ *Lliaison* ≤ 500 km | | 500 km  *Lliaison* | |
| *B*3 | *C*3 | *B*4 | *C*4 |
| ESR | 1 664 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 1  10−5  *BR* |
| ESR | 2 240 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 1  10−5  *BR* |
| ESR | 6 848 | 5  10−5 (1  *BR*) | 0 | 5  10−5 | 1  10−5  *BR* |
| ESR | 48 960 | 1  10−4 (1  *BR*) | 0 | 1  10−4 | 2  10−5  *BR* |
| ESR | 150 336 | 2  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2  10−4 | 4  10−5  *BR* |
| SESR | 1 664-150 336 | 1  10−5 (1  *BR*) | 0 | 1  10−5 | 2  10−6  *BR* |
| BBER | 1 664-48 960 | 2,5  10−7 (1  *BR*) | 0 | 2,5  10−7 | 5  10−8  *BR* |
| BBER | 150 336 | 5  10−7 (1  *BR*) | 0 | 5  10−7 | 1  10−7  *BR* |

TABLEAU 2a

Paramètres pour les objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement   
due au brouillage, dans le cas des pays intermédiaires, conformément à la Recommandation UIT‑T G.826

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre | Débit binaire (Mbit/s) | *Lmin* ≤ *Lliaison* ≤ 1 000 km | | 1 000 km  *Lliaison* | |
| *B*1 | *C*1 | *B*2 | *C*2 |
| ESR | 1,5-5 | 2  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2  10−4 | 8  10−5  *BR* |
| ESR |  5-15 | 2,5  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2,5  10−4 | 1  10−4  *BR* |
| ESR |  15-55 | 3,75  10−4 (1  *BR*) | 0 | 3,75  10−4 | 1,5  10−4  *BR* |
| ESR |  55-160 | 8  10−4 (1  *BR*) | 0 | 8  10−4 | 3,2  10−4  *BR* |
| ESR |  160-3 500 | A l'étude | A l'étude | A l'étude | A l'étude |
| SESR | 1,5-3 500 | 1  10−5 (1  *BR*) | 0 | 1  10−5 | 4  10−6  *BR* |
| BBER (voir la Note 6) | 1,5-3 500 | 1  10−6 (1  *BR*) | 0 | 1  10−6 | 4  10−7  *BR* |

TABLEAU 2b

Paramètres pour les objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement   
due au brouillage, dans le cas des pays de destination,   
conformément à la Recommandation UIT-T G.826

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètre | Débit binaire (Mbit/s) | *Lmin* ≤ *Lliaison* ≤ 500 km | | 500 km  *Lliaison* | |
| *B*3 | *C*3 | *B*4 | *C*4 |
| ESR | 1,5-5 | 2  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2  10−4 | 4  10−5  *BR* |
| ESR |  5-15 | 2,5  10−4 (1  *BR*) | 0 | 2,5  10−4 | 5  10−5  *BR* |
| ESR |  15-55 | 3,75  10−4 (1  *BR*) | 0 | 3,75  10−4 | 7,5  10−5  *BR* |
| ESR |  55-160 | 8  10−4 (1  *BR*) | 0 | 8  10−4 | 1,6  10−4  *BR* |
| ESR |  160-3 500 | A l'étude | A l'étude | A l'étude | A l'étude |
| SESR | 1,5-3 500 | 1  10−5 (1  *BR*) | 0 | 1  10−5 | 2  10−6  *BR* |
| BBER (voir la Note 6) | 1,5-3 500 | 1  10−6 (1  *BR*) | 0 | 1  10−6 | 2  10−7  *BR* |

**2** que, dans chaque direction d'une liaison FWS numérique réelle de longueur *Lliaison* faisant partie de la section longue distance entre centraux du tronçon national d'un HRP fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire, la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement résultant de l'ensemble des émissions des systèmes d'autres services ne dépasse pas, pendant un mois quelconque, les limites provisoires indiquées dans le Tableau 3a pour les systèmes SDH conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.828 et celles indiquées dans le Tableau 3b pour d'autres systèmes conçus conformément à la Recommandation UIT‑T G.826 (voir les Notes 1, 2, 3, 4, 10 et 11);

TABLEAU 3a

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas   
de liaisons FWS réelles SDH faisant partie de la section longue distance entre centraux   
du tronçon national du HRP, conformément à la Recommandation UIT-T G.828

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,664 (VC-11, TC-11) | 2,240 (VC-12, TC-12) | 6,848 (VC-2, TC-2) | 48,960 (VC-3, TC-3) | | | 150,336 (VC-4, TC-4) | |
| ESR | 0,001  *A* | 0,001  *A* | 0,001  *A* | 0,002  *A* | | 0,004  *A* | |
| SESR | 0,0002  *A* | | | | | | |
| BBER | 5  10–6  *A* | | | | 1  10–5  *A* | | |

TABLEAU 3b

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas de liaisons FWS réelles faisant partie de la section longue distance entre centraux du tronçon national du HRP fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire,   
conformément à la Recommandation UIT-T G.826

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,5 à 5 |  5 à 15 |  15 à 55 |  55 à 160 |  160 à 3 500 |
| ESR | 0,004 *A* | 0,005 *A* | 0,0075 *A* | 0,016 *A* | Pour étude ultérieure |
| SESR | 0,0002 *A* | 0,0002 *A* | 0,0002 *A* | 0,0002 *A* | 0,0002 *A* |
| BBER | 2 *A*  10–5 (voir la Note 5) | 2 *A*  10–5 | 2 *A*  10–5 | 2 *A*  10–5 | 1 *A*  10–5 |

où:

*A*  (*A*1  0,002) *Lliaison*/100 pour  50 km  *Lliaison*  100 km

*A*  *A*1  2  10–5 *Lliaison* pour 100 km  *Lliaison*

A titre provisoire, il a été convenu que la valeur de *A*1 serait comprise entre 0,01 et 0,02 (1% à 2%) (voir les Notes 7 et 9);

**3** que, dans chaque direction d'une liaison FWS numérique réelle de longueur *Lliaison* constituant la totalité de la section courte distance entre centraux du tronçon national d'un HRP, la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement due à l'ensemble des émissions des systèmes d'autres services ne dépasse pas, pendant un mois quelconque, les limites provisoires indiquées dans le Tableau 4a pour les systèmes SDH conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.828 et celles indiquées dans le Tableau 4b pour d'autres systèmes conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.826 (voir les Notes 1, 2, 3, 4, 10 et 11).

TABLEAU 4a

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas de liaisons FWS réelles SDH constituant la totalité de la section courte distance entre centraux du tronçon national du HRP, conformément à la Recommandation UIT-T G.828

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,664 (VC-11, TC-11) | 2,240 (VC-12, TC-12) | 6,848 (VC-2, TC-2) | 48,960 (VC-3, TC-3) | 150,336 (VC-4, TC-4) |
| ESR | 0,001  *B* | 0,001  *B* | 0,001  *B* | 0,002  *B* | 0,004  *B* |
| SESR | 0,0002  *B* | | | | |
| BBER | 5  10–6  *B* | | | | 1  10–5  *B* |

TABLEAU 4b

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas   
de liaisons FWS réelles constituant la totalité de la section courte distance entre   
centraux du tronçon national du HRP fonctionnant à un débit égal ou supérieur   
au débit primaire, conformément à la Recommandation UIT-T G.826

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,5 à 5 |  5 à 15 |  15 à 55 |  55 à 160 |  160 à 3 500 |
| ESR | 0,004 *B* | 0,005 *B* | 0,0075 *B* | 0,016 *B* | Pour étude ultérieure |
| SESR | 0,0002 *B* | 0,0002 *B* | 0,0002 *B* | 0,0002 *B* | 0,0002 *B* |
| BBER | 2 *B*  10–5 (voir la Note 5) | 2 *B*  10–5 | 2 *B*  10–5 | 2 *B*  10–5 | 1 *B*  10–5 |

A titre provisoire, il a été convenu que la valeur de *B* serait comprise entre 0,075 et 0,085 (7,5% et 8,5%) (voir les Notes 7, 8 et 9);

**4** que, dans chaque direction d'une liaison FWS numérique réelle de longueur *Lliaison* constituant la section d'accès au réseau du tronçon national d'un HRP, la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement due à l'ensemble des émissions des systèmes d'autres services ne dépasse pas, pendant un mois quelconque, les limites provisoires indiquées dans le Tableau 5a pour les systèmes SDH conçus conformément à la Recommandation UIT-T G.828 et celles indiquées dans le Tableau 5b pour d'autres systèmes conçus conformément à la Recommandation UIT‑T G. 826 (voir les Notes 1, 2, 3, 4, 10 et 11).

TABLEAU 5a

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas   
de liaisons FWS réelles SDH constituant la totalité de la section d'accès   
au réseau entre centraux du tronçon national du HRP,   
conformément à la Recommandation UIT-T G.828

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,664 (VC-11, TC-11) | 2,240 (VC-12, TC-12) | 6,848 (VC-2, TC-2) | 48,960 (VC-3, TC-3) | 150,336 (VC-4, TC-4) |
| ESR | 0,001  *C* | 0,001  *C* | 0,001  *C* | 0,002  *C* | 0,004  *C* |
| SESR | 0,0002  *C* | | | | |
| BBER | 5  10–6  *C* | | | | 1  10–5  *C* |

TABLEAU 5b

Objectifs de dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages dans le cas de liaisons FWS réelles constituant la totalité de la section d'accès au réseau entre centraux du tronçon national du HRP fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire,   
conformément à la Recommandation UIT-T G.826

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit (Mbit/s)  Paramètre | 1,5 à 5 |  5 à 15 |  15 à 55 |  55 à 160 |  160 à 3 500 |
| ESR | 0,004 *C* | 0,005 *C* | 0,0075 *C* | 0,016 *C* | Pour étude ultérieure |
| SESR | 0,0002 *C* | 0,0002 *C* | 0,0002 *C* | 0,0002 *C* | 0,0002 *C* |
| BBER | 2 *C*  10–5 (voir la Note 5) | 2 *C*  10−5 | 2 *C*  10−5 | 2 *C*  10−5 | 1 *C*  10–5 |

A titre provisoire, il a été convenu que la valeur de *C* serait comprise entre 0,075 et 0,085 (7,5% à 8,5%) (voir les Notes 7, 8 et 9);

**5** que, pour évaluer les objectifs de qualité exprimés en taux d'erreurs visés aux points 1 à 4 sous *recommande*, les paramètres de qualité exprimés en taux d'erreurs soient définis comme suit pour toute liaison réelle:

– le taux ESR est le rapport entre le nombre de secondes avec erreur (ES, *errored second*) et le nombre total de secondes pendant le temps de disponibilité d'un intervalle de mesure fixe;

– le taux SESR est le rapport entre le nombre de secondes gravement erronées (SES, *severely errored second*) et le nombre total de secondes pendant le temps de disponibilité d'un intervalle de mesure fixe;

– le taux BBER est le rapport entre le nombre de blocs erronés résiduels (BBE, *background block error*) et le nombre total de blocs pendant le temps de disponibilité d'un intervalle de mesure fixe. Tous les blocs faisant partie de SES sont exclus du nombre total de blocs;

**6** que l'Annexe 1 serve de guide pour l'application de la présente Recommandation.

NOTE 1 – Les SES, les BBE et les ES ainsi que la structure de bloc sont définis dans la Recommandation UIT‑T G.829 en ce qui concerne les sections de multiplexage et de régénération SDH et dans les Recommandations UIT‑T G.826 et UIT‑T G.828 en ce qui concerne les conduits.

NOTE 2 – Une liaison réelle est définie comme étant un tronçon de conduit découlant d'une subdivision et est caractérisée par sa longueur réelle, *Lliaison*.

NOTE 3 – Les objectifs de qualité exprimés en taux d'erreurs ne s'appliquent que lorsque le système est considéré comme étant dans l'état de disponibilité. Les critères d'entrée dans l'état d'indisponibilité et de sortie de cet état sont définis dans les Recommandations UIT-T G.826 et UIT‑T G.828.

NOTE 4 – Conformément aux Recommandations UIT-T G.826 et U‑G.828, la période proposée pour la détermination des objectifs est d'un mois, quel que soit le paramètre. Pour les liaisons FWS, ces objectifs doivent être respectés pendant un mois quelconque (voir la Recommandation UIT‑R P.581).

NOTE 5 – Pour les systèmes installés et basés sur des modèles de conception antérieurs à 1996, l'objectif de brouillage BBER est de 3  10−5  *A* (ou *B* ou *C* selon le cas).

NOTE 6 – Pour les systèmes ayant un débit binaire compris entre 1,5 et 5 Mbit/s et conçus avant 1996, il convient de multiplier par 1,5 les valeurs du BBER indiquées dans les Tableaux 2a et 2b.

NOTE 7 – La somme des pourcentages *A*1%  *B*%  *C*% ne doit pas dépasser 17,5% conformément aux valeurs affectées au tronçon national d'un trajet international à débit binaire constant, données dans les Recommandations UIT-T G.826 et UIT-T G.828 .

NOTE 8 – Les valeurs provisoires convenues pour *B*%  *C*% sont comprises entre 15,5% et 16,5%.

NOTE 9 – Selon les configurations du réseau national, les administrations peuvent réaffecter les tolérances de blocs *A*%, *B*% et *C*% entre les sections du tronçon national d'un trajet radioélectrique.

NOTE 10 – Dans le cas de liaisons à plusieurs bonds, les objectifs calculés conformément à la présente Recommandation s'appliquent aux liaisons globales (quels que soient la date de mise en service de chaque bond et le nombre d'opérateurs indépendants); il appartient aux opérateurs de réseau d'attribuer les objectifs pour chaque bond.

NOTE 11 – Les limites applicables aux brouillages admissibles causés par les services spatiaux s'appliquent à l'effet cumulatif des émissions des stations spatiales, des émissions directes à long terme de stations terriennes et du brouillage dû aux conditions de propagation anormales des émissions des stations terriennes.

ANNEXE 1

Exemples d'application

La présente Annexe donne quelques exemples d'application de la présente Recommandation à des liaisons réelles pour calculer les objectifs.

Dans les deux premiers exemples, les calculs sont faits pour les taux ESR, SESR et BBER dans le cas d'une liaison faisant partie du tronçon international d'un HRP d'une longueur *Lliaison*, de 105 km.

En outre:

− On prend pour hypothèse un pays intermédiaire.

− *BR* est supposé égal à 1.

− L'intervalle d'évaluation est d'un mois (30 jours).

Exemple 1:

Débit binaire: 150 336 kbit/s (VC‑4, TC‑4), c'est‑à‑dire objectifs conformes à la Recommandation UIT‑T G.828.

Nombre de blocs/s: 8 000

Les objectifs sont calculés à partir de l'équation (1), les valeurs de *B*1 et de *C*1 étant prises du Tableau 1a.

ESR = 2  10–4 (1  1)  105/2 500  0 = 168  10−7 Nombre de ES/mois  44

SESR  1  10–5 (1  1)  105/2 500  0  84  10−8 Nombre de SES/mois  3

BBER  5  10–7 (1  1)  105/2 500  0  4,2  10−8 Nombre de BBE/mois  871

Exemple 2:

Débit binaire: 140 Mbit/s, c'est‑à‑dire objectifs conformes à la Recommandation UIT‑T G.826.

Nombre de blocs/s: 8 000

Les objectifs sont calculés à partir de l'équation (1), les valeurs de *B*1 et de *C*1 étant prises du Tableau 2a.

ESR = 8  10–4 (1  1)  105/2 500  0 = 672  10−7 Nombre de ES/mois  175

SESR  1  10–5 (1  1)  105/2 500  0  84  10−8 Nombre de SES/mois  3

BBER  1  10–6 (1  1)  105/2 500  0  8,4  10−8 Nombre de BBE/mois  1 742

Les calculs dans les deux exemples suivants sont faits pour les taux ESR, SESR et BBER dans le cas de liaisons faisant partie du tronçon national d'un HRP (objectifs conformes à la Recommandation UIT‑T G.826).

Exemple 3:

Le tronçon accès du réseau est de 20 km et il est constitué d'une seule liaison:

Liaison *L*3  20 km

Capacité: 2 Mbit/s

Nombre de blocs/s:  2 000

En l'occurrence, les objectifs ne dépendent pas de la longueur; si on suppose *C*  0,075 (voir le point 4 du *recommande*) on obtient:

ESR  0,004 *C*  3  10−4 (équivalent à 778 ES/mois)

SESR  0,0002 *C*  1,5  10−5 (équivalent à 39 SES/mois)

BBER  2  10–5  *C*  1,5  10−6 (équivalent à 7 776 EB/mois)

EB: bloc avec des erreurs.

Exemple 4:

La section courte distance du réseau est de 80 km et elle est constituée d'une seule liaison:

Liaison *L*4  80 km

Capacité: 34 Mbit/s

Nombre de blocs/s: 8 000

En l'occurrence, les objectifs ne dépendent pas de la longueur; si on suppose *B* = 0,075 (voir le point 3 du *recommande*) on obtient:

ESR  0,0075 *B*  5,625  10−4 (équivalent à 1 458 ES/mois)

SESR  0,0002 *B*  1,5  10−5 (équivalent à 39 SES/ mois)

BBER  2  10–5  *B*  1,5  10−6 (équivalent à 31 104 EB/mois).

Exemple 5:

Liaison réelle faisant partie de la section longue distance du réseau, conçue conformément à la Recommandation UIT‑T G.828:

Liaison *L*5  75 km

Débit de transmission SDH: VC-4 (150,336 Mbit/s)

Nombre de blocs/s: 8 000

ESR  0,004 *A*  0,004 (*A*1  0,002)  75/100

SESR  2  0−4  *A*  2  0−4  (*A*1  0,002)  75/100

BBER  1  0−5  *A*  1  0−5  (*A*1  0,002)  75/100

En l'occurrence, les objectifs dépendent de la longueur; les limites minimales et maximales (*A*1  0,01 et *A*1  0,02) sont indiquées dans le Tableau 6:

TABLEAU 6

Valeurs des objectifs

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur de *A*1 | ESR | SESR | BBER |
| 0,01 | 36  10−6  ( 94 ES/mois) | 18  10−7 ( 5 SES/mois) | 9  10−8 ( 1 867 EB/mois) |
| 0,02 | 66  10−6  ( 171 ES/mois) | 33  10− ( 9 SES/mois) | 165  10−8 ( 3 422 EB/mois) |
| NOTE 1 – On a arrondi les fractions au chiffre entier immédiatement supérieur. | | | |

1. \* La Commission d'études 5 des radiocommunications a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation (les 7 et 8 décembre 2009), conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1. [↑](#footnote-ref-1)