

**وصف الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء‑أرض وفضاء‑فضاء) والخصائص التقنية لمحطات الإرسال الفضائية العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559**

**السلسلة M**

**الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي  
وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة**

**التوصيـة ITU-R  M.1787-2  
(2014/09)**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU‑R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) | |
| **BT** الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة** | |
| **P** انتشار الموجات الراديوية | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بُعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2015

© ITU 2015

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من  
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU R  M.1787-2

وصف الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية  
(فضاء‑أرض وفضاء‑فضاء) والخصائص التقنية لمحطات الإرسال  
الفضائية العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164  
وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559

(المسألتان ITU-R 217-2/4 وITU-R 288/4)

(2014-2012-2009)

مجال التطبيق

تُعرَض في هذه التوصية معلومات بشأن المعلمات المدارية والإشارات الملاحية والخصائص التقنية للأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) (فضاء-أرض وفضاء-فضاء) العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559. والغرض من هذه المعلومات هو استعمالها في تقييم أثر التداخلات بين الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) وغيرها من الخدمات والأنظمة.

كلمات أساسية

خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)، المعلمات المدارية، الإشارات الملاحية، الخصائص التقنية.

المختصرات/مسرد المصطلحات

ABAS نظام التعزيز المحمول على متن الطائرات *(Aircraft-Based Augmentation System)*

CS خدمة تجارية *(Commercial Service)*

ECEF نظام الإحداثيات الأرضي المركز الثابت بالنسبة للأرض *(Earth-centred, Earth‑fixed)*

GBAS نظام التعزيز القائم على الأرض*(Ground-Based Augmentation System)*

GMS محطة المراقبة الأرضية*(ground monitoring station)*

GTRF نظام غاليليو المرجعي للأرض*(Galileo Terrestrial Reference Frame)*

GUS محطة أرضية لوصلات صاعدة*(ground uplink station)*

HA دقة عالية*(high accuracy)*

ITRS النظام المرجعي الدولي للأرض*(International Terrestrial Reference Frame)*

MCS محطة التحكم الرئيسية*(Master Control Station)*

MRS محطة للمراقبة وقياس المسافة*(monitor and ranging station)*

NCS شبكة نظام فرعي للاتصالات*(network communication subsystem)*

OS الخدمة المفتوحة*(Open Service)*

PNT تحديد المواقع والملاحة والتوقيت*(positioning, navigation and timing)*

PRN رموز الضوضاء شبه العشوائية*(pseudo-random noise)*

PRS الخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي*(Public Regulated Service)*

PSD قيمة الكثافة الطيفية للقدرة*(power spectral density)*

SA دقة عادية*(standard accuracy)*

SBAS نظام تعزيز قائم على السواتل*(Satellite-Based Augmentation System)*

SiS الإشارة في الفضاء*(signal-in-space)*

SPS الخدمة المعيارية لتحديد المواقع *(Standard Positioning Service)*

WAAS نظام التعزيز الواسع النطاق *(Wide Area Augmentation System)*

توصيات وتقارير الاتحاد ذات الصلة

التوصية ITU-R M.1318-1 - نموذج تقييم التداخل المستمر الذي تسببه مصادر راديوية غير المصادر في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية لأنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وشبكاتها العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559 وMHz 5 030-5 010

التوصية ITU-R M.1831-0 - طريقة تنسيق من أجل تقدير التداخل بين أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)

التوصية ITU-R M.1901-1 - إرشادات بشأن توصيات قطاع الاتصالات الراديوية المتصلة بأنظمة وشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية العاملة في النطاقات الترددية MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 وMHz 5 010‑5 000 وMHz 5 030‑5 010

التوصية ITU-R M.1902-0 - الخصائص ومعايير الحماية لمحطات الاستقبال الأرضية في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة في النطاق MHz 1 300‑1 215

التوصية ITU-R M.1903-0 - الخصائص ومعايير الحماية لمحطات الاستقبال الأرضية في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) والمستقبِلات في خدمة الملاحة الراديوية للطيران العاملة في النطاق MHz 1 610‑1 559

التوصية ITU-R M.1904-0 - الخصائص ومتطلبات الأداء ومعايير الحماية لمحطات الاستقبال في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-فضاء) العاملة في النطاقات الترددية MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559

التوصية ITU-R M.1905-0 - الخصائص ومعايير الحماية لمحطات الاستقبال الأرضية في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة في النطاق MHz 1 215‑1 164

التوصية ITU-R M.2030-0 - طريقة لتقييم التداخل النبضي من المصادر الراديوية ذات الصلة خلاف المصادر العاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وشبكاتها العاملة في نطاقات التردد MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559

التقرير ITU-R M.766-2 - إمكانية تقاسم الترددات بين النظام العالمي لتحديد الموقع (GPS) والخدمات الأخرى

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

*أ )* أن أنظمة وشبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) توفِّر معلومات دقيقة في جميع أنحاء العالم، من أجل تطبيقات كثيرة لتحديد المواقع والتوقيت، بما في ذلك جوانب السلامة لبعض نطاقات التردد في ظل ظروف وتطبيقات معينة؛

*ب)* أن هنالك العديد من الأنظمة والشبكات العاملة والمخطط لها لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)؛

*ج)* أن أية محطة أرضية مزودة بالتجهيزات المناسبة يمكن أن تستقبِل معلومات ملاحية من الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) على الصعيد العالمي،

وإذ تُدرك

*أ )* أن النطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 موزعة على أساس أولي للخدمة RNSS (فضاء-أرض وفضاء-فضاء)؛

*ب)* أن النطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 موزعة كذلك على أساس أولي لخدمات أخرى؛

*ج)* أن استعمال الخدمة RNSS في النطاق MHz 1 300‑1 215 يخضع للرقم **329.5** من لوائح الراديو؛

*د )* أنه طبقاً للرقم **328B.5** من لوائح الراديو، يكون استعمال أنظمة وشبكات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للنطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 وMHz 5 030‑5 010 التي يكون مكتب الاتصالات الراديوية قد استلم معلومات تنسيق أو معلومات تبليغ كاملة عنها، حسب الاقتضاء، بعد 1 يناير 2005 مرهوناً بتطبيق أحكام الأرقام **12.9** و**12A.9** و**13.9**؛

*ﻫ )* أنه طِبقاً للرقم **7.9** من لوائح الراديو، فإن المحطات في الشبكات الساتلية العاملة في الخدمة RNSS وتستعمل المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض، تخضع للتنسيق مع الشبكات الساتلية الأخرى التي على شاكلتها؛

*و )* أن التوصيات ITU-R M.1905 و ITU-R M.1902و ITU-R M.1903و ITU-R M.1904 تقدم الخصائص التقنية والتشغيلية ومعايير الحماية لمحطات الاستقبال في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) (فضاء-أرض وفضاء-فضاء) العاملة في النطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559؛

*ز )* أن التوصية ITU-R M.1318 تقدم نموذجاً لتقييم التداخل المستمر الذي تسببه مصادر راديوية غير المصادر العاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وشبكاتها العاملة في النطاقات MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559 وMHz 5 030-5 010؛

*ح)* أن التوصية ITU-R M.2030 تقدم طريقة لتقييم التداخل النبضي من المصادر الراديوية ذات الصلة خلاف المصادر العاملة في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) على أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وشبكاتها العاملة في نطاقات التردد MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559؛

*ط)* أن التوصية ITU-R M.1901 تقدم إرشادات بشأن توصيات قطاع الاتصالات الراديوية هذه وغيرها من توصيات القطاع المتصلة بأنظمة وشبكات تعمل في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في نطاقات التردد MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 وMHz 5 010‑5 000 وMHz 5 030‑5 010؛

*ي)* أن التقرير ITU-R M.766 يتضمن معلومات ذات صلة بعمليات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 1 300‑1 215؛

*ك)* أن التوصية ITU-R M.1831 تقدم منهجية من أجل تقدير التداخل بين أنظمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)، لكي تستعمل في التنسيق بين الأنظمة والشبكات العاملة في هذه الخدمة،

توصـي

**1** ضرورة استعمال خصائص محطات الإرسال الفضائية وأوصاف الأنظمة الواردة في الملحقات من 1 إلى 10، ضمن النطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559، في المجالات التالية:

**1.1** في تحديد المنهجية والمعايير الواجب استعمالها للتنسيق المشترك للأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)؛

**2.1** في تقييم أثر التداخل بين الأنظمة والشبكات في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) (فضاء-أرض وفضاء-فضاء) والأنظمة في خدمات أخرى، مع الأخذ في الحسبان حالة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) فيما يتعلق بهذه الخدمات الأخرى؛

**2** أن الملاحظـة التالية ينبغي أن تُعتبر كجزء من هذه التوصية.

ملاحظـة - تُشير العبارة "مدى تردد الإشارة"، الواردة في ملحقات التوصية، إلى مدى تردد الإشارة موضوع الاهتمام في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) (بالنسبة لأنظمة النفاذ المتعدد بالتقسيم الشفري: التردد الحامل ± نصف عرض نطاق الإشارة (ما لم يُلاحَظ غير ذلك)، وبالنسبة لأنظمة النفاذ المتعدد بتقسيم التردد: التردد الأساسي + (رقم القناة \* المباعدة بين القنوات) ± نصف عرض نطاق الإشارة). وينبغي كذلك أن يتم الحصول على مدى رقم القناة بالنسبة لأنظمة النفاذ المتعدد بتقسم التردد (FDMA). ويتم التعبير عن مدى تردد الإشارة بالميغاهيرتز (MHz).

ال‍ملحـق 1  
  
الوصف التقني لنظام وخصائص محطات الإرسال الفضائية للنظام العالمي  
للملاحة الساتلية (GLONASS)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 4](#p04)

[1.1 متطلبات التردد 4](#p04A)

[2 عرض عام للنظام 5](#p05)

[3 وصف النظام 6](#p06)

[1.3 الجزء الفضائي 6](#p06A)

[2.3 جزء التحكم 6](#p06B)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل 6](#p06C)

[4 بنية إشارة الملاحة 6](#p06D)

[5 قدرة الإشارة وأطيافها 6](#p06F)

# 1 مقدمة

يتألف النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) من 24 ساتلاً مع المباعدة المتساوية بين هذه السواتل المتموقعة في ثلاثة مستويات مدارية والموزعة على أساس ثمانية سواتل في كل مستوى. أما زاوية ميل المدار فهي °64,8. ويُرسِل كل ساتل إشارات ملاحية في ثلاثة نطاقات للترددات وهي: L1 (GHz 1,6)، وL2 (GHz 1,2)، و(GHz 1,1) L3. ويجري التمييز بين هذه السواتل بواسطة التردد الحامل؛ ويمكن أن يُستعمَل نفس التردد الحامل من السواتل المُتَقَاطرات المتموقعة في نفس المستوى. ويتم تشكيل الإشارات الملاحية بواسطة قطار متواصل للبتات (يتضمن معلومات تقويمية فلكية وتوقيتية للساتل)، وكذلك بواسطة شفرة شبه عشوائية لقياسات أشباه الأمدية. وبوسع مستعمِلٍ يستقبل إشارات من أربعة سواتل أو أكثر القيام بتحديد الإحداثيات الثلاث للموقع والمكونات الثلاث لمتجهات السرعة بدقة عالية. وتكون التحديدات الراديوية للموقع ممكنة عندما يكون المستعمل على سطح الأرض أو قريباً منه.

## 1.1 متطلبات التردد

تم تحديد متطلبات التردد للنظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) على أساس شفافية غلاف التأين (أو الأيونوسفير)، وميزانية الوصلة الراديوية، وبساطة هوائيات المستعمِل، وكبت تعدد المسيرات، وتكلفة التجهيزات، وأحكام لوائح الراديو. وتتباين الترددات الحاملة طبقاً لعدد صحيح مضاعفٍ للقيمة MHz 0,5625 في نطاق الترددات L1، ولعدد صحيح مضاعفٍ للقيمة MHz 0,4375 في نطاق الترددات L2، ولعدد صحيح مضاعفٍ للقيمة MHz 0,423 في نطاق الترددات L3.

وتَستعمِل السواتل الجديدة في النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS)، منذ عام 2006، من 14 إلى 20 تردداً من الترددات الحاملة في النطاقات المختلفة. وتُستعْمَل الترددات من MHz 1 598,0625 (أدنى تردد) إلى MHz 1 605,3750 (أعلى تردد) في نطاق الترددات L1، وتُستعْمَل الترددات من MHz 1 242,9375 (أدنى تردد) إلى MHz 1 248,6250 (أعلى تردد) في نطاق الترددات L2، وتُستعْمَل الترددات من MHz 1201,7430 (أدنى تردد) إلى MHz 1209,7800 (أعلى تردد) في نطاق الترددات L3. ويُقدِّم الجدول 1-1 القيم الاسمية للترددات الحاملة لإشارات الملاحة الراديوية المستعمَلَة في النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS).

الجـدول 1-1

القيم الاسمية للترددات الحاملة لإشارات الملاحة الراديوية المستعمَلَة في النظام العالمي  
للملاحة الساتلية (GLONASS)

| *K* (رقم التردد الحامل) | *FK*L1 (MHz) | *FK*L2 (MHz) | *FK*L3 (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | – | – | 1 209,7800 |
| 11 | – | – | 1 209,3570 |
| 10 | – | – | 1 208,9340 |
| 09 | – | – | 1 208,5110 |
| 08 | – | – | 1 208,0880 |
| 07 | – | – | 1 207,6650 |
| 06 | 1 605,3750 | 1 248,6250 | 1 207,2420 |
| 05 | 1 604,8125 | 1 248,1875 | 1 206,8190 |
| 04 | 1 604,2500 | 1 247,7500 | 1 206,3960 |
| 03 | 1 603,6875 | 1 247,3125 | 1 205,9730 |
| 02 | 1 603,1250 | 1 246,8750 | 1 205,5500 |
| 01 | 1 602,5625 | 1 246,4375 | 1 205,1270 |
| 00 | 1 602,0000 | 1 246,0000 | 1 204,7040 |
| 01− | 1 601,4375 | 1 245,5625 | 1 204,2810 |
| 02− | 1 600,8750 | 1 245,1250 | 1 203,8580 |
| 03− | 1 600,3125 | 1 244,6875 | 1 203,4350 |
| 04− | 1 599,7500 | 1 244,2500 | 1 203,0120 |
| 05− | 1 599,1875 | 1 243,8125 | 1 202,5890 |
| 06− | 1 598,6250 | 1 243,3750 | 1 202,1660 |
| 07− | 1 598,0625 | 1 242,9375 | 1 201,7430 |

ويتم إرسال إشارات الملاحة المُشكَّلَة بواسطة الإبراق بزحزحة طورين (بزاوية الطور °180) والمزحزَحَة الطور بزاوية °90 (في التشكيل التربيعي) عند كل تردد حامل. وهي إشارات من نوعين، إشارة معيارية الدقة (SA) وأخرى عالية الدقة (HA).

# 2 عرض عام للنظام

يُتِيح النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) معطيات الملاحة وإشارات الوقت الدقيقة لمستعملي هذه المعطيات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية.

ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث الراديوي المنفعل. وتقوم تجهيزات المستعمِل للنظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) بقياس أشباه الأمدية وأشباه السرعات القُطرية من كل السواتل المرئية ويستقبل المعلومات بشأن المعلمات التقويمية الفلكية ومعلمات الميقاتية للسواتل. وعلى أساسٍ من هذه المعطيات، تُحسَب الإحداثيات الثلاث لموقع المستعمِل والمكونات الثلاث لمتجهات السرعة ثم يجري تصحيح ميقاتية المستعمِل وتردده. ويستعمل النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) نظام الإحداثيات لمعلمات الأرض PE‑90.

# 3 وصف النظام

يتألف النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي، وجزء التحكم، والجزء الخاص بالمستعمِل.

## 1.3 الجزء الفضائي

يتألف النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) من 24 ساتلاً من السواتل المتموقعة في ثلاثة مستويات مدارية والموزعة على أساس ثمانية سواتل في كل مستوى. وهذه المستويات منفصلة عن بعضها البعض بزاوية °120 على خط الطول. أما زاوية ميل المدار فهي °64,8. أما المباعدة فهي متساوية بين السواتل بزاوية العرض °45في كل مستوى. ويبلغ طول مدة الدوران لكل ساتل 11 ساعة و15 دقيقة. ويبلغ ارتفاع المدار 19 100 km.

## 2.3 جزء التحكم

يتكون جزء التحكم من مركز التحكم للنظام وشبكة محطةٍ للمراقبة. وتقيس محطات المراقبة المعلمات المدارية وزحزحة الميقاتية نسبةً إلى الميقاتية الرئيسية للنظام. ويتم إرسال هذه المعطيات إلى مركز تحكم النظام. ويحسب هذا المركز المعطيات التقويمية الفلكية ومعلمات تصحيح الميقاتية ثم يقوم بتحميل الرسائل إلى السواتل عن طريق محطات المراقبة على أساس يومي.

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل

يتألف الجزء الخاص بالمستعمِل من عدد كبير من مطاريف المستعمِل متعددة الأنواع. ويتكون مطراف المستعمِل من هوائي، ومستقبِل، ومعالج، وجهاز دخل/خرج. ويُمكن الجمع بين هذه التجهيزات وأجهزة ملاحية أخرى من أجل زيادة الدقة والاعتمادية الملاحيتين. ويمكن أن يكون هذا الجمع مجدياً على وجهٍ خاص بالنسبة للمنصات عالية الدينامية.

# 4 بنية إشارة الملاحة

إن بنية الإشارة معيارية الدقة هي نفسها لكل من نطاقي الترددات L1 وL2 ولكنها تختلف بالنسبة لنطاق الترددات L3. وهي سلسلة شبه عشوائية تُضاف باستخدام المقياس Modulo-2 إلى قطار متواصل للمعطيات الرقمية يتم إرساله بمعدل bit/s 50 (بالنسبة للنطاقين L1 وL2) وبمعدل bit/s 125 (بالنسبة للنطاق L3). ويبلغ معدل نبضات السلسلة شبه العشوائية MHz 0,511 (بالنسبة للنطاقين L1 وL2) وMHz 4,095 (بالنسبة للنطاق L3)، أما دور هذه السلسلة فهو ms 1.

أما الإشارة عالية الدقة، في النطاقات L1 وL2 وL3، فهي أيضاً سلسلة شبه عشوائية تُضاف باستخدام المقياس Modulo‑2 إلى قطار متواصل للمعطيات. ويبلغ معدل نبضات السلسلة شبه العشوائية MHz 5,11 في النطاقين L1 وL2 ويبلغ MHz 4,095 في النطاق L3.

وتتضمن المعطيات الرقمية معلومات بشأن المعلمات التقويمية الفلكية ووقت الميقاتية، وما إلى ذلك من المعلومات المفيدة.

# 5 قدرة الإشارة وأطيافها

تكون الإشارات المرسَلَة مستقطَبة إهليلجيّاً مُيَامِنة مع عامل إهليلجية لا يكون أسوأ من 0,7 بالنسبة للنطاقات L1 وL2 وL3. وتُحَدد أدنى قدرة مضمونة للإشارة عند دخل مستقبِلٍ ما (مع افتراض كسب للهوائي بقيمة 0 dBi) بالقدر dBW 161− (dBm 131−) بالنسبة للإشارتين معيارية الدقة وعالية الدقة في النطاقات L1 وL2 وL3.

وتُستعْمَل ثلاثة أصناف من البث في النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS) وهي: 8M19G7X و1M02G7X و10M2G7X. ويُقدِّم الجدول 2-1 خصائص هذه الإشارات.

الجـدول 2-1

خصائص إشارات النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدى التردد | صنف البث | عرض نطاق البث Tx (MHz) | أقصى قدرة ذروة للبث (dBW) | أقصى كثافة طيفية للقدرة (dB(W/Hz)) | كسب الهوائي (dB) |
| نطاق الترددات L1 | 10M2G7X 1M02G7X | 10,2 1,02 | 15 15 | 52− 42− | 11 |
| نطاق الترددات L2 | 10M2G7X 1M02G7X | 10,2 1,02 | 14 14 | 53− 43− | 10 |
| نطاق الترددات (1)L3 | 8M19G7X 8M19G7X | 8,2 8,2 | 15 15 | 52,1− 52,1− | 12 |
| (1) تتم زحزحة إشارتين (GLONASS) في النطاق L3 نسبةً إلى بعضهما البعض بزاوية °90 (في التشكيل التربيعي). | | | | | |

وتُتيح الدالة الجيبية: (sin *x*/*x*)2 وصف غلاف التوزيع لطيف قدرة الإشارة الملاحية، حيث:



وحيث تكون المعلمات أدناه كالتالي:

ƒ: التردد قيد النظر

ƒ*c*: التردد الحامل للإشارة

ƒ*t*: معدل نبض الإشارة.

ويُشكِّل الفص الرئيسي للطيف الطيفَ التشغيلي للإشارة. ويَشغَل عرض نطاق مساوٍ للدالة 2ƒ*t*. وللفصوص عرض نطاق مساوٍ للدالة ƒ*t*.

ال‍ملحـق 2  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية للنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لشركة Navstar

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 8](#_Toc429735317)

[1.1 متطلبات التردد للنظام العالمي لتحديد المواقع 8](#_Toc429735318)

[2 عرض عام للنظام 8](#_Toc429735319)

[3 أجزاء النظام 9](#_Toc429735320)

[1.3 الجزء الفضائي 9](#_Toc429735321)

[2.3 جزء التحكم 9](#_Toc429735322)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل 9](#_Toc429735323)

[4 بنية إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع 10](#_Toc429735324)

[5 قدرة الإشارة وأطيافها 10](#_Toc429735325)

[6 معلمات الإرسال للنظام العالمي لتحديد المواقع 11](#_Toc429735326)

[1.6 معلمات الإرسال للنطاق L1 في النظام العالمي لتحديد المواقع 11](#_Toc429735327)

[2.6 معلمات الإرسال للإشارة L2 في النظام العالمي لتحديد المواقع 13](#_Toc429735328)

[3.6 معلمات الإرسال للإشارة L5 في النظام العالمي لتحديد المواقع 13](#_Toc429735329)

# 1 مقدمة

تُفِيد المعلومات الحالية المتوفرة بشأن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لشركة Navstar بأنه متاح مجاناً من موقع الموارد الموحد التالي على الويب: <http://www.gps.gov/pros/> وتُوجَد المعلومات بشأن النظام العالمي لتحديد المواقع العامل في النطاقين MHz 1 300-1 215 وMHz 1 610-1 559 موثَّقة في أحدث نسختين من وثيقتي المواصفات الخاصة بالواجهة البينية لهذا النظام IS-GPS-200 وIS-GPS-800، بما فيها أحدث تبليغات تنقيحية لهما. وتُوجَد المعلومات الراهنة بشأن النظام العالمي لتحديد المواقع العامل في النطاق MHz 1 215-1 164 موثَّقة في أحدث نسخة من وثيقة المواصفات الخاصة بالواجهة البينية لهذا النظام IS-GPS-705، بما فيها أحدث تبليغات تنقيحية لها. أما المعلومات الإضافية الخاصة بالجزء الفضائي وجزء التحكم من هذا النظام فهي متاحة في الوثيقة المعنونة "*معيار الأداء للخدمة المعيارية لتحديد المواقع في النظام العالمي لتحديد المواقع*" *(GPS SPS Performance Standard)*.

ويتألف خط الأساس لكوكبة سواتل النظام العالمي لتحديد المواقع، اسمياً، من حد أدنى قدره 24 ساتلاً من السواتل العاملة في ستة مستويات مدارية متباعدة مباعدة متساوية ومائلة بزاوية قدرها °55. وتدور سواتل النظام العالمي لتحديد المواقع حول الأرض كل 12 ساعة مع بث إشارات ملاحية متواصلة. ويُتيح هذا النظام تحديد المواقع بدقة في ثلاثة أبعاد في أي مكان يقع على سطح الأرض أو قريباً منه.

## 1.1 متطلبات التردد للنظام العالمي لتحديد المواقع

**تقوم متطلبات التردد للنظام العالمي لتحديد المواقع** (GPS) **على أساس تقييمٍ لمتطلبات المستعمِل من الدقة، واستبانة تأخر الانتشار من الفضاء إلى الأرض، وكبت تعدد المسيرات، وتكلفة التجهيزات وتشكيلاتها. ولهذا النظام قناتان متمركزتان عند**MHz 1 575,42 **(وهي إشارة نطاق التردد** L1 **للنظام العالمي لتحديد المواقع) وعند** MHz 1 227,6 **(وهي إشارة نطاق التردد** L2 **لهذا النظام). وثمة قناة ثالثة لهذا النظام متمركزة عند** MHz 1 176,45 **(وهي إشارة نطاق التردد** L5 **لهذا النظام) ومكرسة لتقديم الدعم لتطبيقات الطيران المدني.**

وتُستعمَل القناة L1 من أجل تحديد موقع المستعمِل في حدود 22 m. وهنالك إشارة ثانية يتم إرسالها على كل من القناتين L1 وL2، وهي تزود مستقبِلات الشفرة الدقيقة *P*(*Y*) بتنوع التردد الضروري وبعرض نطاق أوسع بغية زيادة دقة المدى اللازمة لاستبانة تأخر الانتشار من الأرض إلى الفضاء واللازمة لكبت تعدد المسيرات بغية زيادة الدقة الكلية بقيمة أسية. ويمكن الجمع بين أي قناتين أو أكثر واستعمال هذه القنوات مجتمعة من أجل إتاحة تنوع التردد وعرض النطاق الأوسع اللازمين لزيادة دقة المدى بغية استبانة تأخر الانتشار من الأرض إلى الفضاء والإطناب. وتُتيح الإشارتان المدنيتان L1 وL5 هذه المقدرة لفائدة مستقبِلات الطيران المدني، وتُتيح الإشارات L1 وL2 وL5 هذه المقدرة كذلك لفائدة المستقبِلات من الصنف التجاري.

# 2 عرض عام للنظام

إن النظام العالمي لتحديد المواقع نظام فضائي راديوي مستمر يعمل في كل الأحوال الجوية لأغراض الملاحة وتحديد المواقع ونقل إشارات الوقت، مما يُوفر مواقع دقيقة إلى حد بعيد وثلاثية الأبعاد وكذا معلومات السرعة مع توفير مرجع مشترك دقيق للوقت لفائدة المستعمِلين المزودين بالتجهيزات الملائمة عندما يكونون على سطح الأرض أو قريباً منه.

ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث الراديوي المنفعِل. وتقوم تجهيزات مُستعمِل النظام أولاً بقياس أشباه الأمدية لأربعة سواتل، وحساب مواقعها، ومُزامنة الميقاتية طبقاً لهذا النظام عن طريق استعمال المعطيات المستقبلَة من معلمات تقويمية فلكية ومعلمات تصحيح الميقاتية. (وتُسمَّى هذه القياسات "أشباه" لأنها منجزة بواسطة ميقاتية مستعمِل غير دقيقة وتتضمن حدود ثابتة للانحياز بسبب تخالفات ميقاتية المستعمِل عن توقيت النظام العالمي لتحديد المواقع.) ثم يقوم هذا النظام بتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد للمستعمِل في نظام الإحداثيات الأرضي المركز الثابت بالنسبة إلى الأرض (ECEF) للإحداثيات الجيوديسية 1984 (WGS-84)، بتحديد تخالف ميقاتية المستعمِل عن توقيت النظام العالمي لتحديد المواقع وذلك أساساً بحساب الحل المتآون لأربع معادلات للأمدية.

وعلى غرار ذلك، يمكن تقدير سرعة المستعمِل ثلاثية الأبعاد وكذا تخالف معدل ميقاتية المستعمِل بحل أربع معادلات لمعدلات الأمدية بعد الحصول على قياسات لمعدلات أشباه الأمدية لأربعة سواتل.

ويُقدِّم النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) الخدمة المعيارية لتحديد المواقع (SPS) لفائدة المستعمِلين المدنيين.

# 3 أجزاء النظام

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي، وجزء التحكم، والجزء الخاص بالمستعمِل. ولكل جزء وظيفة رئيسية كالتالي.

## 1.3 الجزء الفضائي

يشتمل الجزء الفضائي على سواتل النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، التي تؤدي وظيفة نقاط مرجعية "سماوية"، تبث من الفضاء إشارات ملاحية مشفرة للوقت بدقة. وتتكون الكوكبة التشغيلية من حد أدنى قوامه 24 ساتلاً يدور في مدارات مدتها 12 ساعة على محور شبه رئيسي يبلغ حوالي 26 600 km. وهذه السواتل متموقعة في ستة مستويات مدارية مائلة بزاوية °55 نسبة إلى خط الاستواء. وهنالك، نمطيًّا، حد أدنى قدره أربعة سواتل في كل مستوى.

وإن الساتل بمثابة مركبة مستقرة ثلاثية المحاور. والعناصر الكبرى لحمولته الملاحية الرئيسية النافعة هي معيار التردد الذري للتوقيت الدقيق، والمعالج اللازم لتخزين المعطيات الملاحية، وتجميع إشارة الضوضاء شبه العشوائية (PRN) اللازم لتوليد إشارة قياس المسافة، وهوائي الإرسال للنطاق L. وبالرغم من أن إرسالات التردد الوحيد تُتيح الملاحة الأساسية، فإن إرسالات الترددات المتعددة تسمح بتصحيح التأخرات الأيونوسفيرية في وقت انتشار الإشارة.

## 2.3 جزء التحكم

يشتمل جزء التحكم على محطة التحكم المركزي (MCS)، والهوائيات الأرضية، وشبكة لمحطات المراقبة. وتكون محطة التحكم المركزي مسؤولة عن كل جوانب القيادة والتحكم للكوكبة.

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل

يتكون الجزء الخاص بالمستعمِل من كل مجموعات التجهيزات الإجمالية للمستعمِل ومعها تجهيزاتها الداعمة. وتتألف مجموعة التجهيزات النمطية للمستعمِل من هوائي، ومستقبِل/معالج للنظام العالمي لتحديد المواقع، وأجهزة حاسوبية وأجهزة دخل/خرج. وتقوم مجموعة ما للتجهيزات بحيازة وتتبع الإشارة الملاحية انطلاقاً من أربعة سواتل أو أكثر تكون مرئية، وتقيس أوقات انتشار الإشارة والإزاحات الدوبلرية للتردد، ثم تحوِّلها إلى أشباه أمدية ومعدلات أشباه أمدية، ثم تنفذ الحل لتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد والسرعة ثلاثية الأبعاد، ثم تثبِّت توقيت النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS). (ويُعَدُّ توقيت GPS مختلفاً عن التوقيت العالمي المنسَّق (UTC)، ولكن الفرق أقل من ثانية واحدة، وتحمل إشارات GPS المعلومات اللازمة للتحويل بين هذين التوقيتين. وفضلاً عن ذلك، فإن توقيت GPS توقيت متواصل بينما يحتوي توقيت UTC على ثوانٍ كبيسة) وتتراوح تجهيزات المستعمِل من المستقبِلات البسيطة والخفيفة نسبيّاً إلى المستقبِلات المتطورة التي تكون مدمَجة مع المحاسيس أو الأنظمة الملاحية الأخرى اللازمة للأداء الدقيق في البيئات عالية الدينامية.

# 4 بنية إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع

تتكون الإشارة الملاحية للنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) والمرسَلَة من ثلاثة ترددات مُشكَّلَة على النحو التالي: L1 عند التردد المركزي البالغ MHz 1 575,42 (154 *f*0)، وL2 عند التردد المركزي البالغ MHz 1 227,6 (120 *f*0)، وL5 عند التردد المركزي البالغ MHz 1 176,45 (115 *f*0)، حيث تصح الدالة MHz 10,23 = *f*0 أما الدالة *f*0 فهي خرج معيار التردد الذري على المتن الذي تُربَط به كل الإشارات المولَّدَة على نحو متماسك. وتأتي في النص الوارد أدناه قائمة بالإشارات المرسلَة على كل تردد حامل لنظام GPS (ويأتي كذلك وصف لتلك الإشارات التي لها أكثر من مكونة واحدة) كما يأتي وصف موجز للتردد الراديوي (RF) وكذا لمعلمات معالجة الإشارات.

ويُرسِل نظام GPS ثلاثة إشارات على التردد الحامل L1. وتتضمن هذه الإشارات إشارة شفرة الحيازة التقريبية L1 C/A، وإشارة الشفرة الدقيقة L1 P(Y) والإشارة L1C، والتي يرد شرحها في القسم 1.6 أدناه.

أما على التردد الحامل L2، فإن نظام GPS، يرُسِل ثلاثة إشارات. وتشمل هذه الإشارات تردد شفرة الحيازة التقريبية L2 C/A، وتردد الشفرة الدقيقة L2 P(Y) والتردد L2C، والتي يرد شرحها في القسم 2.6 أدناه.

أما على التردد الحامل L5، فيُرسِل نظام GPS إشارة وحيدة، يُشار إليها بالإشارة L5. وللإشارة L5 مكونتان تُرسلان مطاورتين تربيعيتين، يرد شرحها في القسم 3.6 أدناه.

وتُقدِّم الجداول 1-2 و2-2 و3-2 قائمة بقيم المعلمات الرئيسية لإرسالات إشارات النظام GPS على الترددات L1 وL2 وL5، على التوالي. وتتضمن هذه المعلمات الخصائص التالية للتردد الراديوي: مدى تردد الإشارة؛ عرض النطاق dB 3 لمرشاح إرسال التردد الراديوي للساتل؛ وطريقة تشكيل الإشارة؛ وأدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند دخل هوائي استقبال مركب على سطح الأرض.

ومما جاء في هذه الجداول كذلك معلمات معالجة الإشارة الرقمية، بما فيها معدل تنبيض الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (PRN) ومعدلات تشوير معطيات ورموز الرسالة الملاحية. وفضلاً عن ذلك، تُقدِّم هذه الجداول، بالنسبة لكل تردد حامل، معلمات هوائي الإرسال للساتل الخاصة بالاستقطاب وأقصى إهليلجية.

وتُعَد وظائف شفرات قياس المسافة (المُشار إليها كذلك بشفرات الضوضاء شبه العشوائية) وظائف مزدوجة:

- تُتيح هذه الشفرات خصائص جيدة للنفاذ المتعدد فيما بين السواتل، إذ إن كل السواتل تُرسِل الإشارات على نفس الترددين الحاملين ويتم التمييز فيما بينها فقط بواسطة شفرات الضوضاء شبه العشوائية التي تستعملها؛

- وتسمح خصائص ارتباط هذه الشفرات بالقياس الدقيق لوقت وصول ونبذ الإشارات متعددة المسيرات وإشارات التداخل.

وتُعَدُّ القيم المتاحة في الجداول 1-2 و2-2 و3-2 هي التي يُوصَى باستخدامها في التقديرات الأولية لملاءمة التردد الراديوي مع نظام GPS.

# 5 قدرة الإشارة وأطيافها

تستعمِل سواتل GPS هوائي بحزمة مُقَوْلَبَة تُشع قدرة شبه منتظمة إلى المستقبِلات القريبة من سطح الأرض. وتُستقطَب الإشارات المُرسَلة على الموجات الحاملة L1 وl2 وL5 دائرياً مُيَامِنة مع بيان أسوأ الحالات الإهليلجية في الجداول 1-2 و2-2 و3-2 بالنسبة للمدى الزاوي °14,3± من الحضيض.

# 6 معلمات الإرسال للنظام العالمي لتحديد المواقع

ترد أدناه خصائص إرسالات إشارات النظام GPS.

وبالإضافة إلى تشكيلات الإبراق بزحزحة الطور (PSK)، يستعمِل نظام GPS تشكيلات الموجات الحاملة بزحزحة اثنينية (BOC). وتُشير دالة تشكيلات بنديكس المُثلى BOC(*m*,*n*) إلى تشكيل اثنيني للتردد الحامل المتخالف مع تخالف للتردد الحامل بقدر (MHz) *m* × 1,023 ومعدل شفرة بقدر (Mchip/s) *n* × 1,023 وكثافة طيفية مُقيَّسة للقدرة كالتالي:



حيث:

*f*: هو التردد (MHz)

*fc*: معدل النبضات، أي Mchip/s *n* × 1,023

*fs*: دور/أدوار الموجات المربعة للتردد الحامل المتخالف؛ أي *m* × 1,023 MHz.

وتخلق تشكيلات بنديكس المُثلى التي يستعملها نظام GPS تحولات إضافية للطور داخل كل دور تمديد لنبضة شفرة الضوضاء شبه العشوائية. ويتوقف عدد التحولات الإضافية للطور على المعلمتين *m* و*n،* مثلما تم تحديدهما أعلاه، ويساوي (*m*/*n*) ضارب معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية.

## 1.6 معلمات الإرسال للنطاق L1 في النظام العالمي لتحديد المواقع

تعمل عدة إشارات في نطاق خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) MHz 1 610-1 559. وتشمل هذه الإشارات إشارة شفرة الحيازة التقريبية L1 C/A والإشارة L1C وإشارة الشفرة الدقيقة L1 P(Y). وتتألف الإشارة L1C من مكونتين. ويتم تشكيل المكونة الأولى، التي يُرمز لها بالرمز L1CD، بواسطة رسالة معطيات أما المكونة الأخرى التي يرمز لها بالرمز L1CP، فهي خالية من المعطيات (أي الإشارة الإرشادية فقط) وتُستعمل المكوّنتان شفّرتين PRN مختلفتين. (تحسّن المكونة الخالية من المعطيات أداء الخدمة RNSS فيما يتعلق بالالتقاط والتتبُّع). وتُرسل الإشارة (L1PLY) ومكوّنتا الإشارة L1C متحدة الطور فيما ترسَل الإشارة L1C/A في اتجاه عمودي على هذه الإشارات وبتخلف مقداره 90 درجة. ويُقدِّم الجدول 1-2 المعلمات الرئيسية لإرسالات النطاق L1 في نظام GPS.

وتستعمِل المكونة L1CD دالة التشكيل BOC(1,1)، وتستعمِل المكونة L1CP التشكيل المشار إليه بتشكيل BOC متعدد الإرسال (MBOC)، وهي مكونة متعددة الإرسال بتقسيم الزمن بين الدالتين BOC(1,1) وBOC(6,1). ولتشكيل MBOC كثافة طيفية مُقيَّسَة للقدرة تُعطيها المعادلة التالية:



ويُظهر الشكل 1 الكثافة الطيفية الكلية للقدرة لمكونات L1C وتُعطي المعادلة التالية هذه الكثافة:



الشـكل 1

**الكثافة الطيفية للقدرة لمكونات L1C**



التردد نسبة إلى الموجة الحاملة (MHz)

الكثافة الطيفية المقيَّسة للقدرة (dB)

الجـدول 1-2

إرسالات الإشارة L1 لنظام GPS في النطاق MHz 1 610-1 559

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | قيمة المعلمة |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 575,42 ± 15,345 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 1,023 (C/A, L1CD & L1CP) 10,23 (P(Y)) |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 50 (C/A, P(Y) & L1CD) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 (C/A & P(Y)) 100 (L1CD) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (C/A)| BPSK-R(10) (P(Y)) BOC(1,1) (L1CD) MBOC (L1CP)  (انظر الملاحظة 3) (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب | RHCP |
| الإهليلجية (dB) | القيمة القصوى 1,8 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 158,5− (C/A) 163,0− (L1CD) 158,25− (L1CP) 161,5− (P(Y)) (انظر الملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 30,69 |
| *ملاحظات متعلقة بالجدول 1-2:*  الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام GPS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s)*n* × 1,023. وتُشير الدالة BOC(*m*,*n*) إلى تشكيل اثنيني للتردد الحامل المتخالف بتخالف التردد الحامل (MHz) *m* × 1,023 ومعدل تنبيض (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تُقاس أدنى قدرة مستقبَلَة عند خرج هوائي استقبال مرجعي لمستعمِل بحُزْمة ليزر مستَقْطبَة خطياً dBi 3 (حيث يكون الهوائي مركَّباً قريباً من الأرض) عند أسوأ توجيه عادي وعندما يكون الساتل أعلى من زاوية ارتفاع °5 فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض.  الملاحظـة 3 - انظر نص القسم الوارد قبل هذا الجدول من أجل المزيد من التفاصيل بشأن تشكيل MBOC. | |

## 2.6 معلمات الإرسال للإشارة L2 في النظام العالمي لتحديد المواقع

يُشغِّل نظام GPS عدة إشارات في نطاق خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) MHz 1 300-1 215. وتشمل الإشارات L2 C/A (نادراً)، وL2C، وL2 P(Y). وتتكون الإشارة المدنية L2C من مكونة تعدد الإرسال بتقسيم الزمن لقناة معطيات ملاحية (تُسمَّى ببساطة قناة المعطيات) وقناة خالية من المعطيات (تُسمَّى كذلك قناة ترسل بطور متساوٍ. ومكونتا الإشارة هاتان تستعملان شفرتين PRN مختلفتين). ويُقدِّم الجدول 2-2 المعلمات الرئيسية لإرسالات L2 في نظام GPS.

الجـدول 2-2

إرسالات الإشارة L2 لنظام GPS في النطاق MHz 1 300-1 215

| المعلمة | قيمة المعلمة |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 227,6 ± 15,345 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 1,023 (C/A & L2C) 10,23 (P(Y)) |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 50 (C/A & P(Y))  25 (L2C) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbole/s) | 50 (C/A, P(Y) & L2C) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (C/A & L2C)  BPSK-R(10) (P(Y))  (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب | RHCP |
| الإهليلجية (dB) | القيمة القصوى 3,2 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | (C/A & P(Y)) 164,5− (L2C) 160,0− (انظر **ا**لملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 30,69 |
| الملاحظـة 1- بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام GPS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023. وتُشير الدالة BOC(*m*,*n*) إلى تشكيل اثنيني للتردد الحامل المتخالف بتخالف التردد الحامل (MHz) *m* × 1,023 ومعدل تنبيض (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تُقاس أدنى قدرة مستقبَلَة عند خرج هوائي استقبال مرجعي لمستعمِل بحُزْمة ليزر مستَقْطبَة خطياً dBi 3 (حيث يكون الهوائي مركَّباً قريباً من الأرض) عند أسوأ توجيه عادي وعندما يكون الساتل أعلى من زاوية ارتفاع °5 فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

## 3.6 معلمات الإرسال للإشارة L5 في النظام العالمي لتحديد المواقع

يُشغِّل نظام GPS الإشارة الملاحية L5 في النطاق MHz 1 215-1 164 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS). وتتألف الإشارة L5 من مكّوَّنتين، L5I وL5Q. وتُعَدّ المكونة L5Q خالية من المعطيات (وتُسمى أيضاً بقناة "دليلة"). وتشكل المكونة L5I برسالة معطيات تُقدِّم معلومات التوقيت والملاحة وتحديد المواقع. وتعمل مكوّنتان الإشارة L5 هاتان بطور متعامد وتستعملان شفرتين PRN مختلفتين ويتم إرسالهما بقدرة متساوية. ويُقدِّم الجدول 3-2 المعلمات الرئيسية لإرسالات الإشارة L5 في نظام GPS.

الجـدول 3-2

إرسالات الإشارة L5 لنظام GPS في النطاق 1 215-1 164 MHz

| المعلمة | قيمة المعلمة |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 176,45 ± 12 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 10,23 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 50 (L5I) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbole/s) | 100 (L5I) |
| طريقة تشكيل الإشارة | PSK-R(10) (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب | RHCP |
| الإهليلجية (dB) | القيمة القصوى 2,4 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | (L5I) 157,9− (L5Q) 157,9−  (انظر الملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 24 |
| الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام GPS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تُقَاس أدنى قدرة مستقبَلَة عند خرج هوائي استقبال مرجعي لمستعمِل بحُزْمة ليزر مستَقْطبَة خطياً dBi 3 (حيث يكون الهوائي مركَّباً قريباً من الأرض) عند أسوأ توجيه عادي وعندما يكون الساتل أعلى من زاوية ارتفاع °5 فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. وتبلغ القدرة الكلية للمكونتين المجتمعتين L5I وL5Q للإشارة التربيعية 154,9− dBW. ستزيد الأنظمة GPS المستقبلية التي تخضع للتطوير حالياً من القدرة المرسلة إلى -(L5I) dBW 157,0 و-(L5Q) dBW 157,0. بيد أنه لم يتم بعد التأكد من عواقب هذه الزيادة. | |

ال‍ملحـق 3  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية لنظام غاليليو (Galileo)

جدول المحتويات

*الصفحة*

1 [مقدمة 15](#_Toc427753787)

[1.1 متطلبات التردد 15](#_Toc427753788)

[2 عرض عام للنظام 16](#_Toc427753789)

[1.2 تطبيقات نظام غاليليو 16](#_Toc427753791)

[3 أجزاء النظام 17](#_Toc427753790)

[1.3 الجزء الفضائي 17](#_Toc427753791)

[2.3 الجزء الأرضي 17](#_Toc427753792)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل 17](#_Toc427753793)

[4 بنية إشارة نظام غاليليو 17](#_Toc427753794)

[1.4 الإشارة E1 لنظام غاليليو 17](#_Toc427753791)

[2.4 الإشارة E6 لنظام غاليليو 19](#_Toc427753792)

[3.4 الإشارة E5 لنظام غاليليو 19](#_Toc427753792)

# 1 مقدمة

يتألف نظام غاليليو (Galileo) من كوكبة من 30 موقعاً ساتلياً (24 ساتل إرسال وستة سواتل نشطة احتياطية بمدارها) مع وجود عشرة سواتل موضوعة في كل مستوى من المستويات المدارية الثلاثة المتباعدة مباعدة متساوية والمائلة بزاوية قدرها °56. ويُرسِل كل ساتل إشارات الملاحة على ترددات ثلاث موجات حاملة. ويتم تشكيل هذه الإشارات بقطار بتات مُهَيكَل، يتضمن معطيات مشفرة للمعلمات التقويمية الفلكية ورسائل ملاحية، ويكون له عرض نطاق كاف لإنتاج الدقة الملاحية الضرورية دون اللجوء إلى الإرسال ثنائي الاتجاه أو التكامل الدوبلري. ويتيح هذا النظام التحديد الدقيق للتوقيت والموقع بثلاثة أبعاد في أي مكان في العالم على سطح الأرض أو قريباً منه.

## 1.1 متطلبات التردد

**تقوم متطلبات التردد لنظام غاليليو على أساس تقديرٍ لمتطلبات الدقة الخاصة بالمستعمِل، واستبانة تأخر الانتشار من الفضاء إلى الأرض، وكبت تعدد المسيرات، وتكلفة التجهيزات وتشكيلاتها. وترسل سواتل نظام غاليليو باستمرار أربع إشارات متماسكة للتردد الراديوي ولكنها إشارات قابلة للاستعمال على نحو مستقل متمركزة عند الترددات (ترد أسماء الإشارات المقابلة بين قوسين هلاليين)،** MHz 1 176,45 **(**E5a**) و**MHz 1 207,14 **(**E5b**) و**MHz 1 278,75 **(**E6**)** **و**MHz 1 575,42 **(**E1**). وإلى جانب ذلك، يعدد إرسال الإشار**تين E5a وE5b بتشكيل وحيد معرَّف باسم AltBOC (إشارة الشفرة BOC البديلة) يستخدم موجة حاملة وحيدة عند التردد MHz 1 191,795.

ويرسل نظام غاليليو على ترددات ثلاث موجات حاملة بالنسبة لإشارات مستعمليه:

- E5: MHz 1 191,795

(يمكن أيضاً استقبال مكوناتها بشكل مستقل باستعمال الموجتين الحاملتين الافتراضيتين E5a: MHz 1 176,450 وE5b: MHz 1 207,140)

- E6: MHz 1 278,750

- E1: MHz 1 575,420

وهنالك عد**د إجمالي من عشر إشارات متعددة الإرسال ومشكَّلة إلى الموجات الحاملة الثلاث ترسل وتتم المقابلة بينها من أجل تقديم خدمات "تحديد المواقع/الملاحة/التوقيت"** (PNT) **في تشكيلات مختلفة؛ وتلك هي "خدمات" النظام غاليليو. ويمكن تصميم المستقبلات بحيث تعالج إشارة واحدة أو عدة إشارات حسب التطبيقات و/أو المتطلبات المحددة للمستعمل و/أو السوق المستهدفة. وتُشتَق كل مكونات الإشارة (الموجات الحاملة والموجات الحاملة الفرعية وشفرات قياس المسافة ومعدلات البتات للمعطيات)، على نحو متماسك، من مولّد مشترك على المتن للميقاتية الذرية.**

**ومقارنةً بالنطاق الضيق، إشارات ملاحية وحيدة التردد، فإن تنوع الترددات وعرض النطاق الواسع للإشارات في نظام غاليليو، يزيدان من دقة المدى اللازمة لاستبانة تأخر الانتشار من الفضاء إلى الأرض ويحسنان من كبت تعدد المسيرات وكلاهما يؤدي إلى زيادة الدقة الكلية.**

# 2 عرض عام للنظام

إن نظام غاليليو (Galileo)نظام فضائي مستمر يعمل في كل الأحوال الجوية لأغراض الملاحة الراديوية وتحديد المواقع ونقل إشارات التوقيت، مما يُمكِّن من تقديم مواقع دقيقة إلى حد بعيد وثلاثية الأبعاد وكذا معلومات السرعة مع توفير مرجع مشترك دقيق للتوقيت لفائدة المستعمِلين المزودين بالتجهيزات الملائمة.

ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث الراديوي المنفعِل. وتقوم تجهيزات مُستعمِل نظام غاليليو بمجرد التقاط الإشارات من أربعة سواتل من سواتل النظام على الأقل بقياس أشباه الأمدية للسواتل، وحساب مواقعها، ومُزامنة ميقاتية هذه التجهيزات طبقاً لوقت نظام غاليليو عن طريق استعمال المعطيات المستقبلَة من معلمات تقويمية فلكية ومعلمات تصحيح الميقاتية. ثم يقوم المستقبل بتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد للمستعمِل في نظام غاليليو المرجعي للأرض (GTRF) والنظام المرجعي الدولي للأرض (ITRS)، وبتحديد تخالف ميقاتية المستعمِل عن توقيت نظام غاليليو وذلك أساساً بحساب الحل المتآون لأربع معادلات للأمدية.

وعلى غرار ذلك، يمكن تقدير سرعة المستعمِل ثلاثية الأبعاد وكذا تخالف معدل ميقاتية المستعمِل بحل أربع معادلات لمعدلات الأمدية بعد الحصول على قياسات لمعدلات أشباه الأمدية لأربعة سواتل. وتُسمَّى هذه القياسات "أشباه" لأنها منجزة بواسطة ميقاتية مستعمِل غير دقيقة (زهيدة التكلفة) توجد في المستقبِل وتتضمن حدود ثابتة للانحياز بسبب تخالفات ميقاتية المستقبِل عن توقيت نظام غاليليو.

## 1.2 تطبيقات نظام غاليليو

تطبيقات الأسواق العامة

يوفر نظام غاليليو خدمة مفتوحة بالمجان لتحديد الموقع والملاحة والتوقيت (PNT)، بما يسمح بتوفير طائفة واسعة من التطبيقات خاصة تلك الموجهة لعامة الجمهور. وتستهدف هذه الخدمة نفس مجتمعات المستعملين التي تستهدفها الخدمة القياسية لتحديد الموقع للنظام GPS: الإشارات المرسلة قابلة للتشغيل البيني مع النظام GPS، لذا، سيتسنى توفير حلول تجمع بين النظام GPS والخدمة (PNT) للنظام غاليليو.

تطبيقات الطيران والتطبيقات البحرية وتطبيقات الطرق والسكك الحديدية

تهدف الإشارتان E1 وE5 للنظام غاليليو إلى دعم التطبيقات الملحة في الطلب والمتعلقة بالسلامة (خاصة الطيران) وستمكنان، على المدى الطويل، المستقبلات ذات الترددات المزدوجة من توفير بيانات ملاحية أكثر موثوقية ودقة وصحة من المستقبلات وحيدة التردد.

التطبيقات التجارية

يُقدِّم نظام غاليليو خدمة تجارية لبث المعطيات المجفّرة تيسيراً لتطوير التطبيقات المهنية وتقديم الأداء المعَزز مقارنة بالخدمة الأساسية، لا سيما من ناحية ضمان الخدمة واستيقان الإشارات.

التطبيقات الحكومية

يُتيح نظام غاليليو خدمة قوية مشفرة بدقة خاضعة للتنظيم العمومي مقيدة النفاذ من أجل الاستعمال من قبل الهيئات العمومية المسؤولة عن الحماية المدنية والأمن الوطني وإنفاذ القوانين.

تطبيقات البحث والإنقاذ

تمثل خدمة البحث والإنقاذ (SAR) للنظام غاليليو مساهمة كبيرة في النظام الدولي Cospas-Sarsat بما لها من دور مهم في نظام البحث والإنقاذ للمدارات الأرضية المتوسطة (MEOSAR) وبمقدور سواتل النظام غاليليو اكتشاف إشارات الطوارئ (في النطاق MHz 406) المرسلة من منارات الاستغاثة الراديوية المحمولة على متن السفن أو الطائرات أو مطاريف المستعملين الشخصية المحمولة باليد، حيث يتم إرسال بيانات الموقع الخاصة بها بعد ذلك إلى مراكز الإنقاذ الوطنية. وفي أي لحظة، يوجد ساتل واحد على الأقل من سواتل النظام غاليليو يكون مرئياً من أي موقع على سطح الأرض، بما يمكّن من اكتشاف إنذارات الاستغاثة في الوقت الفعلي تقريباً وتحديد موقعها. وكل نداء استغاثة يتم استقباله يمكن الإشعار به فعلياً من خلال رسالة إعادة للإعلان بأنه قد تم استقبال هذا النداء. ويمكن أن يمكّن ذلك من إطلاق قناة الطوارئ بواسطة المنارات الراديوية.

# 3 أجزاء النظام

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي وجزء التحكم والجزء الخاص بالمستعمِل. ولكل جزء وظيفة رئيسية كالتالي.

## 1.3 الجزء الفضائي

يشتمل الجزء الفضائي على سواتل نظام غاليليو، التي تؤدي وظيفة نقاط مرجعية "سماوية"، تبث من الفضاء إشارات ملاحية مشفرة للوقت بدقة. وتتكون الكوكبة التشغيلية من حد أدنى قوامه 24 ساتلاً (علاوة على ستة سواتل احتياطية) تدور في مدارات مدتها 14 ساعة على محور شبه رئيسي يبلغ حوالي 30 000 km. وتستعمل ثلاثة مستويات مدارية بمباعدة متساوية، حيث يضم كل مستوى عشرة سواتل (بما في ذلك ساتلان احتياطيان) مائلة بزاوية °56 نسبةً إلى خط الاستواء.

## 2.3 الجزء الأرضي

يتحكم الجزء الأرضي لنظام غاليليو في كوكبة غاليليو بكاملها، حيث يُراقِب سلامة حالة كل ساتل ويقوم بتحميل المعطيات الخاصة بكل ساتل لأغراض الإذاعة اللاحقة في صورة رسائل ملاحية ترسَل إلى مستقبلات المستعملين. وتُحسَب المعلمات الرئيسية لهذه الرسائل، وهي مزامنة الميقاتية والمعلمات التقويمية الفلكية المدارية، استناداً إلى القياسات التي تُجريها شبكة من المحطات في جميع أنحاء العالم. وتستعمل وظائف القياس عن بُعد والتتبُّع والتحكم توزيعات العمليات الفضائية فوق GHz 2 مباشرةً.

ويشمل الجزء الأرضي الوظائف التالية:

- إدارة الكوكبة والتحكم في السواتل؛

- المعالجة والتحكم في البيانات الملاحية والبيانات الخاصة بسلامة النظام؛

- صيانة ومراقبة أداء المركبات الفضائية (القياس عن بُعد والتحكم عن بُعد وقياس المدى)؛

- إرسال بيانات الرحلات الفضائية في الاتجاه أرض-فضاء في النطاق MHz 5 010-5 000 الخاص بخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS).

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل

يتكون الجزء الخاص بالمستعمِل من جميع مطاريف المستعمل ومعها تجهيزاتها الداعمة المرتبطة بها. ويتألف مطراف مستعمل النظام غاليليو نمطياً من هوائي، ومستقبِل ومعالج وأجهزة دخل/خرج، حسب الاقتضاء. وتقوم مجموعة التجهيزات بحيازة وتتبُّع الإشارات الملاحية انطلاقاً من كل السواتل المرئية للنظام غاليليو، وتُحسب أشباه أمدية ومعدلات أشباه أمدية، ثم تقدم بيانات لحظية للموقع ثلاثي الأبعاد والسرعة وتوقيت النظام.

# 4 بنية إشارة نظام غاليليو

يُقدِّم ما يلي وصفاً لإشارات غاليليو للاستعمال في تطبيقات تحديد الموقع والملاحة والتوقيت (PNT).

## 1.4 الإشارة E1 لنظام غاليليو

الإشارة E1 لنظام غاليليو ترسل على التردد المركزي MHz 1 575,42. وتتكون من ثلاثة مكونات يمكن استعمالها إما مستقلة وإما مجتمعة مع إشارات أخرى، مما يتوقف على الأداء الذي يتطلبه التطبيق. وتُقَدَّم المكونات، أساساً، للخدمة المفتوحة (OS)، والخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي (PRS)، التي تتضمن رسائل ملاحية. ويُشكَّل التردد الحامل E1 لنظام غاليليو بواسطة تشكيلات بنديكس المُثلى (MBOC) (تتكون الإشارة E1 من مكونة المعطيات، E1‑B والمكونة الخالية من المعطيات E1‑C) بالنسبة للخدمة المفتوحة وتشكيل جيب تمام الشفرة BOC (يتكون من المكونة E1‑A) 15)، (2,5 بالنسبة للخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي. ويمكن تدعيم قطار المعطيات E1‑B برسائل إضافية لتوفير وظائف معززة للملاحة والتوقيت.

ويُستعمل التشكيل BOC لتكوين الشكل الطيفي المطلوب (أي توزيع الكثافة الطيفية للقدرة مقسوم على التردد) للإشارة المرسَلَة. ويُعبَّر عن الإشارات من نمط BOC بالصيغة BOC(*fsub*,*fchip*) حيث يُشار إلى الترددات كقيم مضاعفة لمعدل نبض شفرة الحيازة التقريبية C/A لنظام GPS البالغ Mchip/s 1,023.

وتُعطي المعادلة التالية الكثافة الطيفية للقدرة لإشارة **الخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي في نظام غاليليو**:



**حيث** *fs*= 15 × 1,023 MHz **تردد الموجة الحاملة الفرعية و***fc* = 2,5 × 1,023 MHz **معدل نبض الشفرة.**

**وينتج عن تشكيل** MBOC **طيف الإشارة**  **الذي يتحصل عليه كالتالي:**



**حيث:**



**وحيث:**

*fs* = MHz 1 × 1,023 كموجة حاملة فرعية و*fc* MHz 1 × 1,023 = كمعدل النبض لدالة التشكيل BOC(1,1)

*fs* = MHz 6 × 1,023 كموجة حاملة فرعية و*fc* MHz 1 × 1,023 = كمعدل النبض لدالة التشكيل BOC(6,1)

الجـدول 1-3

إرسالات الإشارة E1 للنظام غاليليو في النطاق MHz 1 610‑1 559

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | قيمة المعلمة |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 591-1 559 |
| معدل نبضة الشفرة (Mchip/s) PRN | 1,023 (MBOC) 2,5575 (*BOC*COS (15,2.5)) |
| معدل ثبات المعطيات الملاحية (bit/s) | 125 (E1-B) |
| معدل رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 250 (E1-B) |
| طريقة تشكيل الإشارة | MBOC (OS) BOCCOS (15,2.5) (PRS) |
| الاستقطاب | RHCP |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 157,25− (MBOC) (انظر الملاحظة 2) |
| الملاحظـة 1 - انظر نص القسم أعلى هذا الجدول لمزيد من المعلومات بشأن التشكيل MBOC.  الملاحظـة 2 - تقاس أدنى سوية للقدرة المستقبَلة على سطح الأرض عند خرج هوائي استقبال متناحٍ dBic 0 لأي زاوية ارتفاع تساوي أو تزيد عن °5. | |

## 2.4 الإشارة E6 لنظام غاليليو

تُرسَل الإشارة E6 لنظام غاليليو على التردد المركزي MHz 1 278,75. وتُقدِّم إشارة E6 لنظام غاليليو قناة لبث المعطيات "للخدمة التجارية" (CS) و"خدمة خاضعة للتنظيم العمومي"(PRS) ، حيث تتضمن كل منهما رسالة ملاحية.

ويُشكَّل التردد الحامل E6 بواسطة مخطط تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة BPSK(5) من أجل تقديم الخدمة التجارية. ويُشكَّل التردد الحامل E6 لنظام غاليليو أيضاً بواسطة شفرة الدالة BOCcos(10, 5) من أجل تقديم مكوّن الخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي في الإشارة E6 (ويتبع الطيف المستعمَل لإشارة E6 للخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي لنظام غاليليو نفس المعادلة كتلك المستعمَلَة لإشارة E1 للخدمة الخاضعة للتنظيم العمومي الواردة أعلاه، ولكن حيث تكون الدالة MHz 10 × 1,023 = *fc* والدالة*fc* MHz 5 × 1,023 = ).

الجـدول 2-3

إرسالات الإشارة E6 للنظام غاليليو في النطاق MHz 1 300‑1 215

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | قيمة المعلمة |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 300-1 260 |
| معدل نبضة الشفرة (Mchip/s) PRN | 5,115 (BPSK(5)) 10,23 (*BOC*COS (10,5)) |
| معدل ثبات المعطيات الملاحية (bit/s) | 500 (E6-B) |
| معدل رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 1000 (E6-B) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK(5) (CS)  *BOC*COS (10,5) (PRS) |
| الاستقطاب | RHCP |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلة عند خرج الهوائي المرجعي (dB) | 155,25− (BPSK(5)) (انظر الملاحظة) |
| ملاحظـة - تقاس أدنى سوية للقدرة المستقبَلة على سطح الأرض عند خرج هوائي استقبال متناحٍ dBic 0 لأي زاوية ارتفاع تساوي °5 أو أعلى. | |

## 3.4 الإشارة E5 لنظام غاليليو

الإشارة E5 لنظام غاليليو ممركَزة على التردد MHz 1 191,795 ويتم توليدها بواسطة التشكيل AltBOC لمعدل الموجة الحاملة الفرعية للنطاق الجانب‍ي البالغ MHz 15,345. ويُقدِّم هذا الأسلوب فصين جانبيين.

ويُسمى الفص الجانب‍ي الأدنى للإشارة E5 لنظام غاليليو بالإشارة E5a لنظام غاليليو، **ويُقدِّم** إشارة ثانية (للاستقبال مزدوج التردد) للخدمة المفتوحة(OS) ، بما في ذلك أيضاً رسائل المعطيات الملاحية.

والإشارة E5a من الإشارات مفتوحة النفاذ حيث تحتوي على قناة معطيات وقناة دليلية (أو بدون معطيات).

ويُسمى الفص الجانب‍ي الأعلى للإشارة E5 لنظام غاليليو بالإشارة E5b لنظام غاليليو، ويُقدم مكوّناً إضافياً للخدمة المفتوحة (OS).

والإشارة E5b من الإشارات مفتوحة النفاذ حيث تحتوي على قناة معطيات وقناة دليلية (أو بدون معطيات).

وتُعطي المعادلة التالية الكثافة الطيفية لقدرة الإشارة ES لنظام غاليليو المُشكَّلَة بطريقة AltBOC:



حيث:

*fs* = MHz 15 × 1,023 هي الموجة الحاملة الفرعية وMHz 10 × 1,023 = *fc* هو معدل نبض الشفرة.

الجـدول 3-3

إرسالات الإشارة E5 للنظام غاليليو في النطاق MHz 1 215‑1 164

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | قيمة المعلمة |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 219-1 164 |
| معدل نبضة الشفرة (Mchip/s) PRN | 10,23 (*GAltBOC* (15,10)) |
| معدل ثبات المعطيات الملاحية (bit/s) | 25 (E5a)  125 (E5b) |
| معدل رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 (E5a)، 250 (E5b) |
| طريقة تشكيل الإشارة | AltBOC(15,10) (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب | RHCP |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلة عند خرج الهوائي المرجعي (dB) | 155,25− من أجل E5a (انظر الملاحظة 2)  155,25− من أجل E5b (انظر الملاحظة 2) |
| الملاحظـة 1 - انظر نص القسم أعلى هذا الجدول لمزيد من المعلومات عن *GALTBOC*.  الملاحظـة 2- تقاس أدنى سوية للقدرة المستقبَلة على سطح الأرض عند خرج هوائي استقبال متناحٍ dBic 0 لأي زاوية ارتفاع تساوي °5 أو أعلى. | |

ال‍ملحـق 4  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية لنظام السواتل شبه السمتي (QZSS)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 21](#_Toc429057062)

[1.1 متطلبات التردد 21](#_Toc429057063)

[2 عرض عام للنظام 22](#_Toc429057064)

[3 أجزاء النظام 22](#_Toc429057065)

[1.3 الجزء الفضائي 22](#_Toc429057066)

[2.3 جزء التحكم 22](#_Toc429057067)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل 23](#_Toc429057068)

[4 بنية إشارة نظام QZSS 23](#_Toc429057069)

[5 قدرة الإشارة وأطيافها 24](#_Toc429057070)

[6 التردد التشغيلي 24](#_Toc429057071)

[7 وظائف القياس عن بُعد 24](#_Toc429057072)

[8 معلمات الإرسال لنظام QZSS 24](#_Toc429057073)

[1.8 معلمات الإرسال للإشارة L1 في النظام QZSS 24](#_Toc429057074)

[2.8 معلمات الإرسال للإشارة L2 في النظام QZSS 25](#_Toc429057075)

[3.8 معلمات الإرسال للإشارة L5 في النظام QZSS 27](#_Toc429057076)

# 1 مقدمة

يتألف نظام السواتل شبه السمتي (QZSS) من سبعة سواتل وساتلين احتياطيين نشطين. وتوجد هذه السواتل إما في مدار غير مستقر بالنسبة إلى الأرض بميل °45 أو في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض**. ويُرسِل كل ساتل نفس الترددات الحاملة الأربعة للإشارات الملاحية. ويتم تشكيل هذه الإشارات الملاحية بقطار بتات محدد مسبقًا، يتضمن معطيات مشفرة للمعلمات التقويمية الفلكية والتوقيت، ويكون له عرض نطاق كافٍ لإنتاج الدقة الملاحية الضرورية دون اللجوء إلى الإرسال ثنائي الاتجاه أو التكامل الدوبلري.**

## 1.1 متطلبات التردد

**تقوم متطلبات التردد لنظام السواتل شبه السمتي** (QZSS) **على أساس تقديرٍ لمتطلبات الدقة الخاصة بالمستعمِل، واستبانة تأخر الانتشار من** الفضاء **إلى الأرض، وكبت تعدد المسيرات، وتكلفة التجهيزات وتشكيلاتها. وتُستعمَل ثلاث قنوات أولية لعمليات نظام** QZSS**:** MHz 1 575,42 **(للإشارة** L1**) و**MHz 1 227,6 **(للإشارة** L2**)** **و**MHz 1 176,45 **(للإشارة** L5**). وسوف تُضاف إشارة ذات معدل بيانات عال** (L6) **ممركزة على التردد** MHz 1 278,75**.**

**ويُقدِّم نظام** QZSS **خدمة ملاحية لفائدة مناطق آسيا الشرقية وأوقيانوسيا، التي تشمَل اليابان.**

# 2 عرض عام للنظام

إن نظام QZSS نظام فضائي مستمر يعمل في كل الأحوال الجوية لأغراض الملاحة الراديوية وتحديد المواقع ونقل إشارات التوقيت، مما يُوفر إشارات قابلة للتشغيل البيني مع النظام العالمي لتحديد المواقع (الإشارات L1 وL2 وL5) وكذا إشارة تعزيز تحمل رسالة بمعدل أعلى للمعطيات (L6).

ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث الراديوي المنفعِل. وتقوم تجهيزات الاستقبال لمُستعمل نظام QZSS أولاً بقياس أشباه الأمدية ومعدلات أشباه الأمدية لأربعة سواتل على الأقل، وحساب مواقعها، وسرعاتها وتخالفات الوقت لميقاتياتها مع الإطار المرجعي للتوقيت عن طريق استعمال المعطيات المستقبلَة من معلمات تقويمية فلكية ومعلمات تصحيح الميقاتية. ثم يقوم هذا النظام بتحديد الموقع والسرعة ثلاثِيَيْ الأبعاد للمستعمِل في نظام الإحداثيات الأرضي المركز الثابت بالنسبة إلى الأرض (ECEF) والنظام المرجعي الدولي للأرض (ITRF)، وتحديد تخالف ميقاتية المستعمِل عن الإطار المرجعي للتوقيت.

# 3 أجزاء النظام

يتكوّن النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي وجزء التحكم والجزء الخاص بالمستعمِل. ولكل جزء وظيفة رئيسية كالتالي.

## 1.3 الجزء الفضائي

يشتمل الجزء الفضائي على سواتل نظام QZSS، التي تؤدي وظيفة نقاط مرجعية "سماوية"، تبث من الفضاء إشارات ملاحية مشفرة للوقت بدقة. وتتكوّن الكوكبة التشغيلية المؤلفة من سبعة سواتل من سواتل موجودة على كل من المدارين غير المستقر بالنسبة إلى الأرض والمستقر بالنسبة إلى الأرض. في مدارات مدتها 24 ساعة بارتفاع أوج يبلغ 39 970 km وارتفاع حضيض يبلغ 31 602 km. ويُوضَع كل ساتل من السواتل الموجودة في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض في مستوى مداري منفصل خاص به حيث يكون مائلاً بزاوية °45 نسبةً إلى خط الاستواء. وتكون المستويات المدارية متباعدة مباعدة متساوية وتكون السواتل مطاوَرة على نحو يعني أن هنالك دائماً ساتلاً مرئيّاً على زاوية ارتفاع عالية من اليابان. ومواقع المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض قيد البحث.

كما تخضع للبحث أيضاً السواتل الاحتياطية النشطة وذلك للوفاء بمتطلبات النظام المطلوبة لتوفير قدرات الملاحة بالكوكبة QZSS بسبعة سواتل كحدّ أدنى.

وإن الساتل بمثابة مركبة مستقرة ثلاثية المحاور. والعناصر الكبرى لحمولته الملاحية الرئيسية النافعة هي معيار التردد الذري للتوقيت الدقيق، والمعالج اللازم لتخزين المعطيات الملاحية، وتجميع إشارة الضوضاء شبه العشوائية (PRN) اللازم لتوليد إشارة قياس المسافة، وهوائي الإرسال للنطاق GHz 1,2/1,6 وهو هوائي له مخطط كسب لحُزمة مُقَوْلَبَة تُشِعُّ قدرة شبه منتظمة للإشارات المرسَلة على الترددات الأربعة للنطاق GHz 1,2/1,6 لفائدة المستعمِلين المتموقعين على سطح الأرض أو قريباً منه. ويجري الإرسال مزدوج التردد (مثل الإشارتين L1 وL2) بهدف السماح بتصحيح التأخرات الأيونوسفيرية في وقت انتشار الإشارة.

## 2.3 جزء التحكم

يُؤدِّي جزء التحكم وظائف التتبع والحساب والتحديث والمراقبة وهي الوظائف الضرورية للتحكم في كل السواتل في هذا النظام على أساس يومي. ويتكون جزء التحكم من مركز التحكم للنظام (MCS) الموجود في اليابان حيث تُنفَّذ كل عمليات المعالجة للمعطيات، مع انتشار واسع لبعض محطات المراقبة في المنطقة وهي محطات مرئية من الجزء الفضائي.

وتقوم محطات المراقبة بالتتبع المنفعِل لكل السواتل المرئية وتقيس معطيات قياس المسافة والمعطيات الدوبلرية. وتُعالجَ هذه المعطيات في محطة التحكم المركزي من أجل حساب المعطيات التقويمية الفلكية، وتخالفات الميقاتية، وزحزحات الميقاتية، وتأخر الانتشار، ثم تُستعمَل هذه المعطيات بعد ذلك لتوليد رسائل التحميل الصاعد. وتُرسَل هذه المعلومات المحدَّثَة إلى السواتل من أجل تخزينها في الذاكرة وإرسالها لاحقاً بواسطة السواتل كجزء من الرسائل الملاحية المرسَلة إلى المستعملِين.

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل

يتكون الجزء الخاص بالمستعمِل من كل مجموعات تجهيزات مستقبِل المستعمِل ومعها تجهيزاتها الداعمة. وتتألف مجموعة التجهيزات النمطية لمستقبِل المستعمِل من هوائي، وحاسوب مستقبِل/معالج لنظام QZSS (وهو أيضاً متوائم مع إشارات نظام GPS)، وأجهزة دخل/خرج.

ويقوم الجزء الخاص بالمستعمِل بحيازة وتتبع الإشارة الملاحية انطلاقاً من أكثر من أربعة سواتل مرئية، تتضمن ساتلاً واحداً (أو أكثر) من سواتل QZSS، وساتلاً واحداً (أو أكثر) من نظام GPS، من السواتل المرئية، ثم تقيس أوقات انتقالها على التردد الراديوي، وأطوار إشارات التردد الراديوي، والزحزحات الدوبلرية للتردد، وتُحوِّلها إلى أشباه أمدية، وأطوار للترددات الحاملة، ومعدلات أشباه أمدية و/أو أشباه أمدية مثلثية (دلتاوية)، ثم تنفذ الحل لتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد والسرعة ثلاثية الأبعاد، وتخالف وقت المستقبِل عن الإطار المرجعي للتوقيت.

وتتراوح تجهيزات المستعمِل من المستقبِلات البسيطة والخفيفة والمتنقلة نسبيّاً إلى المستقبِلات المتطورة التي تكون مدمَجة مع المحاسيس أو الأنظمة الملاحية الأخرى اللازمة للأداء الدقيق في البيئات عالية الدينامية.

# 4 بنية إشارة نظام QZSS

تتكون الإشارات الملاحية لنظام QZSS والمرسَلة من السواتل من أربعة ترددات حاملة مشكَّلَة، وهي: الإشارة L1 الممركزة على التردد MHz 1 575,42 (154 *f*0)، والإشارة L2 الممركزة على التردد MHz 1 227,6 (120 *f*0)، والإشارة L5 الممركزة على التردد MHz 1 176,45 (115 *f*0)، والإشارة L6 الممركزة على التردد MHz 1 278,75 (125 *f*0) حيث تصح المعادلة MHz *f*0 = 10,23. وتمثِّل الدالة *f*0 خرج الجهاز المرجعي للتردد على المتن الذي تُربَط به على نحو متماسك كل الإشارات المولَّدة.

وتتكون الإشارة L1 من أربع إشارات مُشكَّلَة بالإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة (BPSK) يتم إرسالها متعددة الإرسال بالتربيع. وتُشكَّل إشارتان من هذه الإشارات (L1-C/A وL1S) بواسطة شفرتي تمديد مخلفتين للضوضاء شبه العشوائية (PRN) وهما تتابعان للإضافة باستخدام المقياس Modulo-2 إلى مخرجات سجلات الزحزحة للتغذية الراجعة الخطية بمعدل 10 بتات (10-bit-LFSRs) ولهما معدل ميقاتية يبلغ MHz 1,023 ويبلغ دوره ms 1. وتُضاف كل إشارة منهما باستخدام مقياس Modulo-2 إلى قطار اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s/50 Symbol/s أو 250 bit/s/500 Symbol/s وذلك قبل التشكيل بطريقة الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة. أما الإشارتان الأخريان (مكوّن البيانات للإشارة L1C والمكوّن الخالي من البيانات من هذه الإشارة) فتُشكَّلان بواسطة شفرات تمديد مختلفة تتسم بمعدل ميقاتية MHz 1,023 وبإشارتين مربعتين متماثلتين لهما معدل ميقاتية 0,5115 MHz. ويُضَاف قطار المعطيات باستخدام مقياس Modulo-2 إلى إحدى هاتين الإشارتين.

أما الإشارة L2 فهي مُشكَّلَة بطريقة الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة مع شفرة تمديد L2C. وللشفرة L2C معدل ميقاتية MHz 1,023 مع شفرتين بديلتين للتمديد لهما معدل ميقاتية MHz 0,5115: وهما الشفرة L2CM بدور ms 20 والشفرة L2CL بدور ms 1,5. ويُضَاف قطار المعطيات بمعدل 25 bit/s/50 Symbol/s باستخدام مقياس Modulo-2 إلى الشفرة قبل تشكيل الطور.

وتتكوّن الإشارة L5 من إشارتين مُشكَّلَتين بطريقة الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة (أي الإشارة I والإشارة Q) المرسلَتان بتعدد الإرسال التربيعي وإشارة بالإبراق QPSK (الإشارة L5S). وتُشكَّل الإشارتان في كل من I وQ بواسطة شفرتي تمديد مختلفتين للإشارة L5. ولكل من شفرتي التمديد للإشارة L5 معدل ميقاتية MHz 10,23 ودور ms 1. ويُرسَل قطار اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s/100 Symbol/s على القناة I ولا تُرسَل أية معطيات على القناة Q (أي أنها إشارة "دليلة"، خالية من المعطيات). والإشارة QPSK لها هي الأخرى معدل ميقاتية يبلغ MHz 10,23 ومدة تساوي ms 1 وتتضمن رسائل تعزيز.

وتُشكَّل الإشارة L6 كذلك بواسطة الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة (BPSK). وتُستعمَل مجموعة صغيرة من تتابعات شفرة كازامي (Kasami) الاثنينية لشفرة التمديد التي تتسم بمعدل ميقاتية MHz 5,115.

# 5 قدرة الإشارة وأطيافها

تستعمِل سواتل QZSS هوائي بحزمة مُقَوْلَبَة تُشع قدرة شبه منتظمة لفائدة مستعملي هذا النظام. وتكون الإشارات المرسَلَة مستقطَبة دائريّاً مُيَامِنة مع إهليلجية أفضل من dB 1,2 للإشارة L1 وأفضل من 2,2 dB للإشارات L2 وL5 وL6. وتُحَدَّد قدرات الإشارات المستقبَلَة للمستعمِل (URP) بالنسبة لزوايا الوصول للسواتل الأكبر من °10 بموجب افتراض استعمال هوائي استقبال باستقطاب دائري مُيَامِن dBi 0.

ويرد وصف أدنى القدرات المضمونة للإشارات المستقبَلَة للمستعمِل (URP) بالنسبة للإشارات L1 وL2 وL5 وL6 في الجداول 1-4 و2-4 و3-4.

# 6 التردد التشغيلي

للنظام QZSS إشارة L1 تعمل في جزء من النطاق MHz 1 610-1 559، وإشارة L2 وإشارة L6 تعملان في جزء من النطاق MHz 1 300-1 215 وإشارة L5 تعمل في جزء من النطاق MHz 1 215-1 164، وهو جزء مُعيَّن لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS).

# 7 وظائف القياس عن بُعد

لا توجد حاجة تستدعي نظام QZSS لتشغيل إشاراتٍ للقياس عن بُعد في النطاقات MHz 1 215-1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610-1 559.

# 8 معلمات الإرسال لنظام QZSS

لما كان نظام QZSS يُرسِل الإشارات الملاحية لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية من الفضاء إلى الأرض في أربعة نطاقات، ترد معلمات الإرسال لنظام QZSS في أربعة جداول أدناه تمثل النطاقات الأربعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية التي يُرسِل فيها نظام QZSS الإشارات الملاحية.

## 1.8 معلمات الإرسال للإشارة L1 في النظام QZSS

سوف يُشغِّل نظام QZSS عدة إشارات في النطاق MHz 1 610-1 559 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS). وتشمل هذه الإشارات مكوّنة الحيازة التقريبية L1 C/A والإشارة L1C والإشارة L/S. وسواتل النظام QZSS الموجودة في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض تستعمل مكونة L1 C/A وإشارة L1C وإشارة L1S لكل ساتل. فيما تستعمل سواتل النظام الموجودة في المدار المستقر بالنسبة إلى الأرض مكونة L1-C/A وإشارة L1C وإشارتين L1S (L1Sa وL1Sb) لكل ساتل.

الجـدول 1-4

إرسالات نظام QZSS في النطاقMHz 1 610-1 559

| المعلمة | قيمة المعلمة (ملاحظة 1) |
| --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | 1 575,42 |
| معدل تنبيض الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 1,023 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 50 (C/A)، 250 (L1S)، 25 (L1C) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 (C/A)، 500 (L1S)، 50 (L1C) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (C/A & L1S)  BOC(1,1) )مكوّن البيانات للإشارة L1C)  MBOC (الإشارة التجريبية L1C (مكوّن الإشارة الذي لا يحتوي على بيانات) للساتل الثاني للنظام QZSS والسواتل التابعة. ويستعمل الساتل الأول التشكيل BOC(1,1) للمكوّن الخاص بإشارته الذي لا يحتوي على بيانات). (انظر الملاحظة 2) |
| الاستقطاب والإهليلجية (dB) | استقطاب دائري مُيَامِن، القيمة القصوى 1,2 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | (C/A) 158,5−، (L1C data) 163−، 158,25− (L1C المكونة الخالية من المعطيات)، (L1S) 161− (انظر الملاحظة 3) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 32 |
| الملاحظـة 1 - ينطبق اسم الإشارة L1S على الساتل الثاني للنظام QZSS والسواتل التالية. بينما يستخدم الساتل الأول للنظام QZSS نفس خصائص الإشارة RF الخاصة بالإشارة L1S بيد أن اسم الإشارة يكون L1-SAIF بدلاً من ذلك.  الملاحظـة 2 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام QZSS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023. وتُشير الدالة BOC(*m*,*n*) إلى تشكيل اثنيني للتردد الحامل المتخالف بتخالف التردد الحامل (MHz) *m* × 1,023 ومعدل تنبيض (Mchip/s)*n* × 1,023.  الملاحظـة 3 -تفترض أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام QZSS أن أدنى كسب لهوائي الاستقبال يتم عند زوايا تبلغ °10 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

## 2.8 معلمات الإرسال للإشارة L2 في النظام QZSS

سوف يُشغِّل النظام QZSS إشارتين في النطاق MHz 1 300-1 215. وتتضمن هاتان الإشارتان L2C وL6.

الجـدول 2-4

إرسالات الإشارة L2C لنظام QZSS في النطاق MHz 1 300-1 215

| المعلمات | وصف معلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) |
| --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | 1 227,6 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | (L2C) 1,023 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 25 (L2C) |
| معدل رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 (L2C) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (L2C) (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب والإهليلجية (dB) | استقطاب دائري مُيَامِن؛ القيمة القصوى 2,2 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 160− القدرة الكلية  (انظر الملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 32 |
| الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام QZSS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s)*n* × 1,023.  الملاحظـة 2 -تفترض أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام QZSS أن أدنى كسب لهوائي الاستقبال يتم عند زوايا تبلغ °10 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

الجـدول 3-4

إرسالات الإشارة L6 لنظام QZSS في النطاق MHz 1 300-1 215 (ملاحظة 1)

| المعلمة | وصف معلمة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) |
| --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | 1 278,75 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | (L6) 5,115 |
| معدلات رموز/بتات المعطيات الملاحية (bit/s/Symbol/s) | 2 000 (L6) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 250 (L6) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(5) (L6) (انظر الملاحظة 2) |
| الاستقطاب والإهليلجية (dB) | استقطاب دائري مُيَامِن؛ القيمة القصوى 2,2 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 155,7− القدرة الكلية (انظر الملاحظة 3) |
| عرض النطاق 3 dB لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 56 (انظر الملاحظة 4) |
| الملاحظـة 1 - ينطبق اسم الإشارة L6 على الساتل الثاني للنظام QZSS والسواتل التالية. بينما يستخدم الساتل الأول للنظام QZSS نفس خصائص الإشارة RF الخاصة بالإشارة L6 بيد أن اسم الإشارة يكون LEX بدلاً من ذلك.  الملاحظـة 2 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام QZSS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 3 - تفترض أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام QZSS أن أدنى كسب لهوائي الاستقبال يتم عند زوايا تبلغ °10 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض.  الملاحظـة 4 - لا تمثل القيمة MHz 56 عرض النطاق عند القدرة 3 dB لإشارة الإرسال. | |

## 3.8 معلمات الإرسال للإشارة L5 في النظام QZSS

سوف يُشغِّل النظام QZSS ثلاث إشارات ملاحية (L5I وL5Q وL5S) في النطاق MHz 1 215-1 164 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS). وتعمل هاتان الإشارتان وهما L5I وL5Q بالتربيع وتُرسَلان بقدرة متساوية. وتُعد الإشارة L5Q خالية من المعطيات (وتُسمى أيضاً قناة "دليلة"). أما الإشارة L5I، من ناحية أخرى، فهي إشارة تحمل معطيات ملاحية تُقدِّم معلومات التوقيت والملاحة وتحديد المواقع وللإشارة L5S أيضاً بيانات ملاحية توفر معلومات التوقيت والملاحة وتحديد الموقع.

الجـدول 4-4

إرسالات نظام QZSS في النطاقMHz 1 215-1 164

| المعلمات | وصف معلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) |
| --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | 1 176,45 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 10,23 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 50 (L5I)، (L5S) 250 |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 100 (L5I)، (L5S) 500 |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(10) (L5) QPSK-R(10) (L5S) (انظر **ا**لملاحظة 1) |
| الاستقطاب والإهليلجية (dB) | استقطاب دائري مُيَامِن 2,2 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 157,9− لكل قناة (L5I أو L5Q) -(L5S) 157 (انظر الملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 38,0 |
| الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام QZSS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s)*n* × 1,023. ويشير الرمز QPSK-R(*n*) إلى تشكيل بالإبراق التربيعي بزحزحة الطور باستخدام نبضات مستطيلة قائمة بمعدل نبضات (Mchip/s)*n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تفترض أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام QZSS أن أدنى كسب لهوائي الاستقبال يتم عند زوايا تبلغ °10 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

ال‍ملحـق 5  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS)  
لساتل النقل متعدد الوظائف (MTSAT)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 28](#_Toc429058703)

[1.1 متطلبات التردد 29](#_Toc429058704)

[2 عرض عام للنظام 29](#_Toc429058705)

[3 أجزاء النظام 29](#_Toc429058706)

[1.3 الجزء الفضائي 29](#_Toc429058707)

[2.3 الأجزاء الأرضية 30](#_Toc429058708)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمل 30](#_Toc429058709)

[4 بنية الإشارة لنظام MSAS 30](#_Toc429058710)

[5 قدرة الإشارة وأطيافها 30](#_Toc429058711)

[6 تردد التشغيل 31](#_Toc429058712)

[7 وظائف القياس عن بُعد 31](#_Toc429058713)

# 1 مقدمة

لقد عرَّفت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) النظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS) بصفته "نظاماً لتحديد المواقع والوقت على الصعيد العالمي يشمل كوكبة أو أكثر من الكواكب الساتلية، وأجهزة الاستقبال على متن الطائرات، ومراقبة تكاملية النظام، مع تعزيزها حسب الاقتضاء بغية دعم الأداء الملاحي المطلوب للعملية المقصودة"، كما وضعت المعايير الدولية والممارسات الموصى بها (SARP) لأغراض الخدمة الملاحية الجوية المتواصلة على الصعيد العالمي.

وسوف تُقدَّم الخدمة الملاحية للنظام العالمي للملاحة الساتلية (GNSS) باستعمال مجموعات مختلفة لعناصر هذا النظام المركَّبة على الأرض، و/أو في الفضاء، و/أو على متن الطائرات:

أ ) النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS).

ب) النظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS).

ج) نظام التعزيز المحمول على متن الطائرات (ABAS).

د ) نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (GNSS).

ﻫ( نظام التعزيز القائم على الأرض (GBAS).

و ) جهاز الاستقبال للنظام العالمي للملاحة الساتلية **(**GNSS**)** المحمول على متن الطائرات.

وإن نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS) لساتل النقل متعدد الوظائف (MTSAT) هو نظام للتعزيز محمول على متن السواتل SBAS يُعرَّف بصفته "نظاماً للتعزيز ذا تغطية واسعة النطاق يستقبل فيه المستعمِل معلومات التعزيز من مُرسِل محمول على متن الساتل". ويؤدي نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS) وظيفة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في ساتل النقل متعدد الوظائف (MTSAT).

ويستخدم نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS) ساتلين للنقل متعدد الوظائف (MTSAT) من أجل تعزيز اعتمادية النظام ومقاومته للتدخل. ويُرسِل كل ساتل للنقل متعدد الوظائف (MTSAT) تردداً حاملاً مخصَّصاً لإشارات التعزيز لنظام GPS (إشارات RNSS). وتشمل هذه الإشارات المعلومات التالية؛ قياس المسافة والحالة الساتلية لنظام GPS والتصحيح التفاضلي الأساسي (التصحيحات التقويمية الفلكية والميقاتية الساتلية لنظامGPS ) والتصحيح التفاضلي الدقيق (التصحيحات الأيونوسفيرية).

## 1.1 متطلبات التردد

تستند متطلبات التردد لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS) إلى القناة L1 لنظام GPS الممركزة على النطاق MHz 1 575,42.

وتؤكد متطلبات "السلامة" الملاحية الطَّيَرانية الأهمية الحاسمة لعدم تسبب الخدمات الراديوية الأخرى في التداخل الضار لمستعملي الملاحة الجوية.

وتتطلب وظيفة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) لساتل MTSAT أن يُرسَل تردد وصلة التغذية في الوصلة الصاعدة من المحطات الأرضية (GES) إلى السواتل، وألا يكون مثل هذا الاستعمال محميّاً بدرجة كافية من الإشارات الأخرى للخدمة الثابتة الساتلية.

# 2 عرض عام للنظام

ينفذ ساتل MTSAT الجزء الفضائي لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل (MSAS) ويذيع معلومات التعزيز لنظام GPS إلى المستعملين المزودين بالتجهيزات الملائمة، لا سيما بالنسبة لعمليات "السلامة" للطيران المدني.

**وتقيس تجهيزات المستعمِل لنظام** MSAS **الموقع ثلاثي الأبعاد لمستعمِل نظام** GPSفي نظام الإحداثيات الأرضي المركز الثابت بالنسبة إلى الأرض (ECEF) للإحداثيات الجيوديسية 1984 (WGS-84)، ثم تحصل على معلومات التكاملية لنظام GPS التي تُولِّدها محطة التحكم المركزي (MCS) باستعمال معطيات نظام GPS التي تستقبلها محطة المراقبة الأرضية (GMS) على أساس الوقت الفعلي.

# 3 أجزاء النظام

يتكون نظام MSAS من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي والأجزاء الأرضية والمستقبِل المحمول جوّاً لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** (الجزء الخاص بالمستعمِل). ولكل جزء وظيفة رئيسية كالتالي.

## 1.3 الجزء الفضائي

يُعَد الجزء الفضائي لنظام MSAS هو الحمولة الملاحية النافعة لساتل MTSAT وهو الذي يُعيد إرسال إشارات RNSS التي تولدها المحطة الأرضية (GES). وتعمل الكوكبة المؤلفة من ساتلين للنقل متعدد الوظائف على مدارين مستقرين بالنسبة إلى الأرض من بين المدارات °135 شرقاً أو °140 شرقاً أو °145 شرقًا. وإن الساتل بمثابة مركبة مستقرة ثلاثية المحاور. والعناصر الكبرى لحمولته الملاحية النافعة هي هوائيات الاستقبال لإشارة وصلة التغذية المرفوعة على الوصلة الصاعدة من المحطات الأرضية، والمحوال الخافض للتردد من النطاق GHz 14 إلى النطاق GHz 1,5، والمكبر عالي القدرة لإشارة وصلة الخدمة، وهوائي إرسال بمخطط كسب لحزمة مُقَوْلَبَة تُشِع قدرة شبه منتظمة لفائدة المستعملين.

## 2.3 الأجزاء الأرضية

تتكون الأجزاء الأرضية من محطتين للتحكم المركزي (MCS)، وأربع محطات للمراقبة الأرضية (GMS)، ومحطتين للمراقبة وقياس المسافة (MRS) وشبكة نظام فرعي للاتصالات (NCS). وتُعَد محطة التحكم المركزي هي لب **نظام** MSAS **ويقع مقرها في المراكز الساتلية الطيرانية في مدينتي** Hitachi-ohtaوKobe (في اليابان). وهكذا، فبفضل بناء محطتين، يمكن تلافي تعطيل الخدمة الناجم عن أعطال التجهيزات، والكوارث الطبيعية، وتأثيرات الأحوال الجوية. وإن محطة المراقبة الأرضية هي مرفق لاستقبال معطيات MSAS المُرسَلَة من الساتل MTSAT ونقلها إلى محطات التحكم المركزي. وتستقبل هذه المحطة الإشارتين L1 وL2 لنظام GPS (MHz 1 227,6) فتُستعمَلان لمراقبة إشارات GPS وكذا لتقدير التأخر الأيونوسفيري. ولهذه المحطة أربعة مواقع، ألا وهي سابورو، وطوكيو، وفوكووكا، وناها (في اليابان). أما محطة المراقبة وقياس المسافة فتؤدي وظيفة جمع المعطيات الأساسية اللازمة لقياس موقع الساتل MTSAT من أجل استحداث معطيات قياس المسافة (تحديد الموقع المكافئ لموقع نظام GPS) فضلاً عن وظائف محطة المراقبة الأرضية. وقد أنشِئت محطة المراقبة وقياس المسافة في موقعين على الحافة الشرقية والجنوبية لأثر الساتل MTSAT، أي في هواي وكانبيرا، بأستراليا، قصد الحصول على القياس المداري عالي الدقة للمسافة عن طريق تأمين خطوط قاعدة طويلة.

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمل

يُحَدِّد الجزء الخاص بالمستعمِل (المستقبِل المجوقَل لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)**) موقع الطائرة باستعمال كواكب نظام GPS وإشارة SBAS. ويقوم المستقبِل المجوقَل بحيازة معطيات قياس المسافة والتصحيح، ويطبق هذه المعطيات من أجل تحديد التكاملية وتحسين الدقة لهذا الموقع المستنتَج.

# 4 بنية الإشارة لنظام MSAS

تُعَد إشارات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) متلائمة مع إشارة L1 لنظام GPS ومع تردداته الحاملة المُشكَّلَة بواسطة تردد مركزي على النطاق MHz 1 575,42 وعرض النطاق MHz 2,2. ويكون التتابع المُرسَل هو إضافة الرسالة الملاحية باستخدام المقياس Modulo-2 بمعدل 500 Symbols/s وشفرة الضوضاء شبه العشوائية بمعدل بتات 1 023. وسوف يُشكَّل هذا التتابُع بواسطة إبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة على التردد الحامل بمعدل 1,023 Mchip/s.

# 5 قدرة الإشارة وأطيافها

يستعمِل الساتل MTSAT هوائي بحزمة مُقَوْلَبَة تُشِع قدرة شبه منتظمة لفائدة مستعملي نظام MSAS. وتكون الإشارات المرسَلَة مستقطَبَة دائرية مُيَامِنة. ويُقدِّم الجدول 1-5 خصائص إشارة النظام MSAS المرسَلَة على سواتل MTSAT.

الجـدول 1-5

خصائص إشارات نظام MSAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | نمط البث | عرض النطاق المخصص (MHz) | أقصى قدرة ذروة (dBW) | أقصى كثافة قدرة (dB(W/kHz)) | كسب الهوائي (dBi) |
| 1 575,42 | 2M20G1D | 2,2 | 13,0 | 17,3− | 20,0 |
| 2M20G7D | 2,2 | 16,0 | 14,3− |

# 6 تردد التشغيل

يتم تشغيل الجزء الفضائي لنظام MSAS في التردد L1 لنظام GPS على تردد الموجة الحاملة المركزية للنطاق MHz 1 575,42 مع عرض نطاق MHz 2,2، في جزء من النطاق MHz 1 610‑1 559 المُعَيَّن لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS).

# 7 وظائف القياس عن بُعد

لا تُوجد حاجة تستدعي نظام MSAS لتشغيل إشارات القياس عن بُعد في النطاقات MHz 1 215‑1 164 وMHz 1 300‑1 215 وMHz 1 610‑1 559 وMHz 5 030‑5 010.

ال‍ملحـق 6  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية للشبكات الساتلية LM-RPS

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 31](#_Toc429059389)

[2 عرض عام للنظام 32](#_Toc429059390)

[3 تشكيلة النظام 32](#_Toc429059391)

[1.3 الجزء الفضائي 32](#_Toc429059392)

[2.3 الجزء الأرضي 33](#_Toc429059393)

[4 إشارة الشبكات الساتلية LM-RPS 33](#_Toc429059394)

[5 ترددات التشغيل للشبكات الساتلية LM-RPS 34](#_Toc429059395)

[6 طيف التحكم والقياس عن بُعد 35](#_Toc429059396)

[7 معلمات الإرسال للشبكات LM-RPS 35](#_Toc429059397)

[1.7 معلمات الإرسال للإشارة L1 على الشبكات LM-RPS 35](#_Toc429059398)

[2.7 معلمات الإرسال على الإشارة L5 للشبكة الساتلية LM-RPS](#_Toc429059399) 35

# 1 مقدمة

تتألف الشبكات الساتلية LM-RPS من سواتل متعددة القنوات بحمولة نافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) تعمل في مدار مستقر بالنسبة إلى الأرض، ومحطتين أرضيتين لوصلات صاعدة (GUS) تدعمان كل حمولة ملاحية نافعة. وتتضمن التشكيلة المنفذة حاليّاً ساتلاً موقعه عند °133 لخط الطول غرباً وساتلاً ثانياً موقعه عند °107,3 لخط الطول غرباً.

وتُقدِّم الشبكات الساتلية LM-RPS العاملة عند °107,3 لخط الطول غرباً وعند °133 لخط الطول غرباً خدمة وحيدة لإذاعة RNSS لصالح الإدارة الاتحادية للطيران (FAA) للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تقديم إذاعة تغطي نظام الفضاء الجوي الوطني (NAS) الأمريكي. وتشكِّل الشبكات الساتلية LM-RPS جزءاً من نظام التعزيز الواسع النطاق (WAAS) التابع للإدارة الاتحادية للطيران. ويمكن إضافة شبكات ساتلية LM-RPS إضافية في المستقبل بغية تقديم خدمة مماثلة لنظام تعزيز محمول على متن السواتل **(**SBAS**)** لفائدة إدارات الطيران والفضاء الجوي الوطني لمناطق أخرى حول العالم. وتُقدِّم الشبكات الساتلية LM-RPS معطيات التعزيز، التي تعزز معطيات نظام GPS بتقديم معلومات التكاملية على الإرسالات الإذاعية لنظام GPS، كما تُقدِّم تحسين الدقة وتعزيزها لإشارات قياس المسافة في نظام GPS، لصالح مستعملي الطيران. ويعول مستعملو الطيران على نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** لزيادة دقة وتكاملية الملاحة وسلامة التشغيل.

# 2 عرض عام للنظام

يتم تشغيل الشبكات الساتلية LM-RPS كخدمة تجارية تُقدِّم خدمة إذاعية ضرورية لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) لفائدة إدارات الطيران.

وتُقدِّم المحطات الفضائية للشبكاتالساتلية LM-RPS بإذاعتها لرسالة نظام التعزيز الواسع النطاق التغطية اللازمة للفضاء الجوي الوطني مع استعمال أدنى عدد من المرسِلات كما تقضي على عدد جم من المشاكل التقنية المصاحبة لأنظمة التعزيز الأرضية. وتُعَد الشبكة الساتلية خدمة هجينة للإذاعة تستعمل الوصلات الصاعدة ل**لخدمة الثابتة الساتلية وكذلك الوصلات الهابطة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS)**، مما يجعلها معقدة أكثر بقليل من الإرسالات الإذاعية للخدمة الثابتة الساتلية**(FSS) **العادية. وتستقبِل المحطات الأرضية للشبكة الساتلية** LM-RPS **معطيات الرسالة غير المنسوقة لنظام التعزيز الواسع النطاق من المحطات المركزية لنظام التعزيز هذا على شبكة الاتصالات الأرضية ثم تتحقق من هذه المعطيات قبل إرسالها إلى الساتل. وتُطبِّق المحطات الأرضية التصحيح الأمامي للأخطاء على رسالة نظام التعزيز الواسع النطاق وتضبط توقيتها ليتزامن مع طور الإطار الفرعي للإذاعة** GPS **ثم ترفع الرسالة على الوصلة الصاعدة إلى الحمولة الملاحية النافعة، التي تستقبِل الرسالة ثم تعيد إذاعتها إلى سطح الأرض ومستعملي الطيران في أنظمة الفضاء الجوي الوطني المستفيدة من التغطية.**

# 3 تشكيلة النظام

**تتكون الشبكة الساتلية** LM-RPS **من جزأين؛ السواتل أو الجزء الفضائي والمحطات الأرضية أو الجزء الأرضي.**

## 1.3 الجزء الفضائي

تُشكِّل السواتل الفردية، وهي في مرحلة أولية الساتلين LM-RPS في الموقع °133 غرباً وLM-RPS في الموقع 107,3 غرباً، فضلاً عن احتمال زيادة سواتل إضافية LM-RPS في خدمة مناطق أخرى من العالم، الجزء الفضائي من الشبكات الساتلية LM-RPS. ويعمل كل ساتل على نحو مستقل، كجزء من النظام الأكبر للتعزيز الواسع النطاق، من أجل تقديم إشارة في الفضاء (SiS) تكون موثوقة وتعمل على مدار الساعة تقريباً (اعتمادية بنسبة %99,9995).

وتستقبِل السواتل رسالة نظام التعزيز الواسع النطاق من محطة من محطتين أرضيتين للوصلات الصاعدة، ثم تعيد إرسالها إلى الأرض، مما يتيح إشارة مزدوجة في الفضاء في منطقة التغطية. وتدعو الخطط المستقبلية إلى إضافة إشارة ثالثة في الفضاء قصد تقديم اعتمادية عالية جدّاً (تزيد نسبتها عن %99,9995).

وتُعَد الحمولة الملاحية النافعة عروة بسيطة مرتدة أو مرسِل-مستجيب من نمط "الموجِّه المائل للموجات". وتستقبِل كل حمولة نافعة الرسالة المرفوعة بالوصلة الصاعدة في نظام التعزيز الواسع النطاق على زوج من القنوات ذات الترددات الثابتة في نطاق الوصلة الصاعدة ل**لخدمة الثابتة الساتلية** GHz 6**، وتُسمَّى إحدى القناتين** C1 **للشبكة الساتلية** LM-RPS **والثانية** C5 **للشبكة الساتلية**LM-RPS**، وهما قناتان مُرشَّحَتان ومُترجمَتَان إلى الترددين** L1 **للشبكة** LM-RPS **(في النطاق** MHz 1 610‑1 559**) و**L5 **للشبكة** LM-RPS **(في النطاق** 1 215‑1 164MHz**) وهذان هما نفس الترددين اللذين حددهما الملحق** 2 **بصفتهما التردد**L1 **لنظام** GPS **والتردد** L5 **لنظام** GPS**، على التوالي. وتُرسِل المكبرات والهوائيات المكرسة للإرسال إشارات لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS) **إلى الأرض، مما يُقدِّم التغطية العالمية للحُزمة بتغطية كل سطح الأرض إلى ارتفاع قدره**100 000 **قدم، مما يشمل تغطية الفضاء الجوي المطلوبة. وتُحَدَّد منطقة التغطية بواسطة مخروط بزاوية ارتفاع** °8,75**.**

## 2.3 الجزء الأرضي

يعمل كل زوج من المحطتين الأرضيتين للوصلات الصاعدة (GUS) في شبكة LM-RPS كمجموعة تجهيزات بديلة تُقدِّم وصلة صاعدة ذات اعتمادية عالية إلى ساتل من سواتل الشبكة LM-RPS.

وتُربَط المحطتان الأرضيتان للوصلات الصاعدة (GUS) ربطاً شبكيّاً بواسطة شبكة برية تصلهما بنظام التعزيز الواسع النطاق. وتتواصل المحطتان الأرضيتان للوصلات الصاعدة (GUS) بين بعضهما البعض وكذا بمحطة التحكم المركزي لنظام التعزيز الواسع النطاق بغية تحديد أية محطة أرضية للوصلات الصاعدة كمحطة أرضية رئيسية للوصلات الصاعدة تضطلع بإذاعة رسالة نظام التعزيز الواسع النطاق إلى الحمولة الملاحية النافعة وتحديد أية محطة منهما كمحطة أرضية احتياطية للوصلات الصاعدة. وتُذيع المحطة الأرضية الاحتياطية للوصلات الصاعدة رسالتها الخاصة لنظام التعزيز الواسع النطاق إلى حمولة للتردد الراديوي وهي محطة احتياطية ساخنة في حالة تعطل المحطة الرئيسية.

وتتكون المحطة الأرضية للوصلة الصاعدة من مجموعتين أساسيتين للتجهيزات، وتجهيزات الشبكة والمعالجة، وتجهيزات إرسال التردد الراديوي (RF). وتستقبِل تجهيزات الشبكة والمعالجة معطيات رسالة نظام التعزيز الواسع النطاق وتتحقق منها بواسطة الشبكة البرية، ثم تنسِّقها في الصيغة المناسبة لبنية إشارةٍ مُعَدة للإذاعة، مما يُنتِج إشارة لتردد متوسِّط عند MHz 70. وتُتَرجم إشارة التردد المتوسط إلى الترددين C1 وC5 لنظام LM-RPS، ثمَّ تُكبَّر، ثم تُرسَل إلى الحمولة الملاحية النافعة بواسطة هوائي مُكَافِئي للنطاقC- (أي تجهيزات التردد الراديوي).

للمحطة الأرضية للوصلات الصاعدة (GUS) هوائي مُعَدٌّ لاستقبال إرسال الحمولة الملاحية النافعة (أي الوصلة الهابطة) على كل من الإشارتين L1 وL5 لنظامي LM-RPS وGPS من أجل حساب وتصحيح التأخرات الأيونوسفيرية في وقت انتشار الإشارة. وتُمكِّن هذه العروة المرتدة للإشارة إلى المحطة الأرضية للوصلات الصاعدة (GUS) من الحمولة الملاحية النافعة من استعمال الإشارة في الفضاء لقياس المسافة من أجل زيادة تيسر إشارة ملاحية في مواقع وأوقات تكون فيها تغطية نظام GPS المتاحة غير كافية. وتستقبِل المحطة الأرضية للوصلات الصاعدة (GUS) إرسال هذه المحطة (في النطاق GHz 6)، كما تستقبِل الإشارتين الساتليتين للوصلات الهابطة L1 وL5 من أجل ضمان عدم تعرض الإشارة للخطأ. وتُطلِق الإشارات الخاطئة تجهيزات المعالجة بهدف تبديل المحطة الأرضية الرئيسية للوصلات الصاعدة (GUS) إلى محطة احتياطية والمحطة الأرضية الاحتياطية الرئيسية للوصلات الصاعدة (GUS) إلى محطة رئيسية. فإذا ظلت الإشارة خاطئة، تُذيع تجهيزات المعالجة رسالة "بعدم استعمال الإشارة" عِوَضاً عن رسالة التعزيز لنظام التعزيز الواسع النطاق. ويضمن الجمع بين أربع محطات أرضية للوصلات الصاعدة (GUS) وساتلين للشبكة LM-RPS، عند الموقعين °133 غرباً و°107,3 غرباً، وجود إشارة في الفضاء موثوقة في نظام الفضاء الجوي الوطني الأمريكي في كل الأوقات تقريباً، مما يُحقق الاعتمادية المطلوبة من الإدارة الاتحادية للطيران. وسوف تعمَل المحطات الفضائية المستقبلية المحتملة لشبكة LM-RPS عند مواقع مدارية أخرى قصد تقديم اعتماديات مماثلة لإدارات الطيران في مناطق أخرى.

# 4 إشارة الشبكات الساتلية LM-RPS

تُذِيع الشبكات الساتلية LM-RPS رسائل التعزيز لنظام التعزيز الواسع النطاق على كل من الترددين L1 لشبكات LM-RPS وL5 لشبكات LM-RPS. ويُحدد المجتمع الطيراني بنية الإشارة اللازمة لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)**. وتُرسَل رسائل نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** في نفس النسق الأساسي ونفس البنية الأساسية اللذين تتسم بهما الإشارة الملاحية في نظام GPS والمُرسَلَة على هذين الترددين بواسطة سواتل GPS. وتستعمِل هذه الرسائل نسق وبنية نظام GPS بالنظر إلى أن الهدف المنشود لهما هو استقبالهما من مستقبِلات المستعمِل المزودة بالتجهيزات الملائمة مثل أية رسالةٍ لنظام GPS.

وتتضمن البنية المشتركة للإشارة شفرة الحيازة التقريبية C/A بالإضافة إلى الرسالة المُدمجة لنظام التعزيز الواسع النطاق والشفرة المدنية الشبيهة بنظام GPS. وقد صُمِّم هذا النظام على نحو يمكِّن من إدماج إما إشارة شفرة الحيازة التقريبية C/A أو إشارة الشفرة الدقيقة P(Y) أو كل منهما على الوصلات الصاعدة ويمكِّن من ثم من إرسالهما على الوصلتين الهابطتين L1 لشبكة LM-RPS وL5 لشبكة LM-RPS.

ويرد المزيد من الوصف لنسق إشارة الإذاعة L1 لشبكة LM-RPS في نظام التعزيز الواسع النطاق ضمن مواصفات نظام التعزيز الواسع النطاق للإشارة L1 (أي مواصفات الإدارة الاتحادية للطيران، FAA-E-2892B) في حين يرد تعريف نسق إشارة الإذاعة L5 لشبكة LM-RPS ضمن المواصفات التي أعدتها اللجنة الراديوية التقنية للطيران (RTCA) للإشارة L5 (أي المواصفاتRTCA/DO-261).

وترد قائمة لسويتي إشارتي الإذاعة لشبكة LM-RPS على القناتين L1 وL5 من المحطتين الفضائيتين للساتلين LM-RPS في الموقعين °133 غرباً و°107,3 غرباً ضمن الجدول 1-6. وتنخفض سوية إشارة الإرسال تقريباً بقدر dB 3 عن الذروة، عند نقطة الحضيض للساتل، إلى حافة التغطية عند زاوية ارتفاع بقدر °8,75. ويمكننا أن نتوقع شبكات LM-RPS الأخرى أن تُقدِّم أداءً مماثلاً.

الجـدول 1-6

شدة الإشارة للإشارتين L1 وL5 من سواتل النظام LM-RPS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| القدرة المشعة الفعّالة المتناحية للذروة (1)(dBW) | الإشارة L1 لسواتل النظام LM-RPS | الإشارة L5 لسواتل النظام LM-RPS |
| الساتل LM-RPS في الموقع 133 غرباً | 36,6 | 33,0 |
| الساتل LM-RPS في الموقع 107,3 غرباً | 34,2 | 34,9 |
| (1) قدرة الذروة تكون عند نقطة الحضيض لتغطية الإرسال. | | |

# 5 ترددات التشغيل للشبكات الساتلية LM-RPS

تم اختيار ترددات الوصلات الصاعدة بعناية بغية اختيار عرض النطاق المتيسر في الخدمة الثابتة الساتلية ولكن دون التسبب في التداخل على الوصلات الصاعدة لمقدمي خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) أو غيرهم من مقدمي الخدمة الثابتة الساتلية. وتستعمل شبكات LM-RPS وصلات النطاقC‑ الموسع (MHz 6 700-6 425) للساتلين LM-RPS في الموقع °133 غرباً وLM-RPS في الموقع °107,3 غرباً. وقد جاء ذكر هذين الترددين، اللذين يخضعان للتنظيم كترددين ل**لخدمة الثابتة الساتلية،** هنا **كقائمة مرجعية. وبالنسبة إلى الساتل** LM-RPS **في الموقع** 133غرباً**، تستعمل الإشارة** C1 **التي تُترجَم إلى الإشارة** L1**، النطاق** 6 639,27 MHz**، بصفته التردد الحامل، وتُرسَل الإشارة** C5 **التي تُترجَم إلى الإشارة** L5**، على النطاق** MHz 6 690,42**. أما بالنسبة إلى الساتل** LM-RPS **في الموقع** 107,3غرباً**، فتُرسَل الإشارة** C1 **على** **النطاق** MHz 6 625,45**، وتُرسَل الإشارة**C5 **على النطاق** MHz 6 676,45**.**

**أما الترددان المكرسان للوصلات الهابطة فهما، مثلما جاء ذكرهما سابقاً، الإشارة** L1 **لنظام** GPS **على النطاق** MHz 1 575,42**، والإشارة** L5 **لنظام** GPS **على النطاق** MHz 1 176,45**. وبما أنهما إشارتين تَستعمِلان نفس الترددين اللذين يستعملهما نظام**GPS**، فإن تمييز إشارتي شبكات** LM-RPSعن الإشارات الأخرى لنظامGPSالمُرسَلة على الترددين L1 وL5 يتم من خلال استعمال شفرة وحيدة للضوضاء شبه العشوائية. ويُعَدُّ ذلك مطابقاً تماماً لنظام GPS وتطبيقه لشفرات الضوضاء شبه العشوائية لكل ساتل على حدة. ويتم تنسيق شفرة الضوضاء شبه العشوائية مع مشغل نظام GPS قصد ضمان المُلاءمة مع نظام GPS وغيره من إذاعات الإشارة الشبيهة بنظام GPS.

# 6 طيف التحكم والقياس عن بُعد

**تجري استضافة الساتلين** LM-RPS **على خط الطول** °133 **غرباً وخط الطول** °107,3 **غرباً كحمولتين ملاحيتين نافعتين تعملان بصفتهما "ساتلين مشترَكَي الملكية" (على طريقة نظام الكوندومينيوم). فهما يتقاسمان المرافق التابعة لساتلين تجاريين للخدمة الثابتة الساتلية. وتُدمَج وظيفتا التحكم والقياس عن بُعد مع أنظمة الطائرات للقياس عن بُعد والتتبُّع والتحكم**(TT&C)**. وبفضل تقاسم وظائف القياس عن بُعد والتتبّع والتحكم، لا يحتاج نظام** LM-RPS **طيفاً إضافيّاً بغية التحكم في سواتله. ويمكن للسواتل المستقبلية لشبكات** LM-RPS **التي تخدم مناطق أخرى من العالم أن تعمل إما على الطريقة المماثلة "للسواتل مشتركة الملكية" أو بصفتها سواتل مستقلة ذات ترددات مكرسة لوظائف القياس عن بُعد والتتبع والتحكم ضمن المدى** GHz 4/6**.**

# 7 معلمات الإرسال للشبكات LM-RPS

**ما دامت الشبكات** LM-RPS **تُرسِل الإشارات الملاحية لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS) **من الفضاء إلى الأرض في نطاقين، فهنالك جدولان يُقدِّمان معلمات الإرسال للشبكات الساتلية** LM-RPS **ويُمثِّلان نطاقي خدمة الملاحة الراديوية الساتلية اللذين تُرسِل فيهما الشبكات الساتلية** LM-RPS **الإشارات الملاحية.**

## 1.7 معلمات الإرسال للإشارة L1 على الشبكات LM-RPS

**يُقدِّم الجدول** 2-6 **المعلمات الرئيسية لإرسالات الإشارة** L1 **للشبكات الساتلية** LM-RPS**.**

الجـدول 2-6

إرسالات الإشارة L1 لنظام LM-RPS في النطاق MHz 1 610-1 559

| المعلمة | قيمة المعلمة |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 575,42 ± 12 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 1,023 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 250 |
| معدلات رموز بتات المعطيات الملاحية (symbol/s) | 500 |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (انظر الملاحظة 1) |
| الاستقطاب | استقطاب دائري مُيَامِن (RHCP) |
| الإهليلجية (dB) | القيمة القصوى 2,0 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 158,5− (انظر الملاحظة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 24,0 |
| الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام LM-RPS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تُقاس أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام LM-RPS عند خرج هوائي استقبال مرجعي لمستعمِل بحُزْمة ليزر مستَقْطبَة خطياً dBi 3 (حيث يكون الهوائي مركَّباً قريباً من الأرض) عند أسوأ توجيه عادي وعندما يكون الساتل أعلى من زاوية ارتفاع °5 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

## 2.7 معلمات الإرسال على الإشارة L5 للشبكة الساتلية LM-RPS

يُقدِّم الجدول 3-6 المعلمات الرئيسية لإرسالات الإشارة L5 للشبكات الساتلية LM-RPS.

الجـدول 3-6

إرسالات الإشارة L5 لنظام LM-RPS في النطاق MHz 1 215-1 164

| المعلمة | قيمة المعلمة |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 176,45 ± 12 |
| معدل نبضة الشفرة للضوضاء شبه العشوائية (Mchip/s) | 10,23 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 250 |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbole/s) | 500 |
| طريقة تشكيل الإشارة | إبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة بنبضات مربعة  BPSK-R(10)  (انظر الملاحظـة 1) |
| الاستقطاب | استقطاب دائري مُيَامِن |
| الإهليلجية (dB) | القيمة القصوى 2,0 |
| أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة عند خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 157,9− (انظر الملاحظـة 2) |
| عرض النطاق dB 3 لمرشاح الإرسال للتردد الراديوي (MHz) | 24,0 |
| الملاحظـة 1 - بالنسبة لمعلمات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في نظام LM-RPS، تشير الدالة BPSK-R(*n*) إلى تشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة باستعمال نبضات مربعة بمعدل تنبيض يبلغ (Mchip/s) *n* × 1,023.  الملاحظـة 2 - تُقاس أدنى قدرة مستقبَلَة لنظام LM-RPS عند خرج هوائي استقبال مرجعي لمستعمِل بحُزْمة ليزر مستَقْطبَة خطياً dBi 3 (حيث يكون الهوائي مركَّباً قريباً من الأرض) عند أسوأ توجيه عادي وعندما يكون الساتل أعلى من زاوية ارتفاع °5 أو أكثر فوق مستوى أفق الأرض من منظور سطح الأرض. | |

ال‍ملحـق 7  
  
الوصف التقني للنظام والخصائص التقنية لمحطات إرسال فضائية  
لنظام COMPASS

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 37](#_Toc429059959)

[1.1 متطلبات التردد 37](#_Toc429059960)

[2 عرض عام للنظام 37](#_Toc429059961)

[3 أجزاء النظام 37](#_Toc429059962)

[1.3 الجزء الفضائي 38](#_Toc429059963)

[2.3 جزء التحكم 38](#_Toc429059964)

[3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل 38](#_Toc429059965)

[4 بنية إشارة النظام الساتلي COMPASS 38](#_Toc429059966)

[1.4 إشارات النظام الساتلي COMPASS في نطاق الترددات 1 610-1 559 MHz 38](#_Toc429059967)

[2.4 إشارات النظام الساتلي COMPASS في نطاق التردداتMHz 1 300-1 164 39](#_Toc429059968)

[5 قدرة الإشارة وأطيافها 40](#_Toc429059969)

# 1 مقدمة

يتكوّن النظام الساتلي COMPASS من كوكبة من 30 من السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض وخمسة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض ولها مواقع عند °58,75 شرقاً و°80 شرقاً و°110,5 شرقاً و°140 شرقاً و°160 شرقًا. ويُرسِل كل ساتل نفس الترددات الحاملة الثلاثة للإشارات الملاحية. وتُشكَّل هذه الإشارات الملاحية بواسطة قطار للبتات محدد على نحو مسبق ويتضمن المعطيات المشفرة التقويمية الفلكية والتوقيتية، وله عرض نطاق كافٍ لإنتاج الدقة الملاحية الضرورية دون اللجوء إلى الإرسال الثنائي أو التكامل الدوبلري. ويُقدِّم هذا النظام التحديد الدقيق للمواقع في ثلاثة أبعاد والسرعة والتوقيت في أي مكان على سطح الأرض أو قريباً منه.

## 1.1 متطلبات التردد

**تقوم متطلبات التردد لنظام** COMPASS **على أساس تقييمٍ لمتطلبات المستعمِل من الدقة، واستبانة تأخر الانتشار من الفضاء إلى الأرض، وكبت تعدد المسيرات، وتكلفة التجهيزات وتشكيلاتها. وتُستعمَل ثلاث قنوات أولية لعمليات نظام**COMPASS**:** MHz 1 575,42 **و**MHz 1 191,795 **و**MHz 1 268,52**. وسوف يزيد تنوع التردد هذا وكذا عرض النطاق الواسع الذي يستعمله نظام** COMPASS **دقة المدى لاستبانة تأخر الانتشار من الفضاء إلى الأرض، وسوف يُحسِّن كبت تعدد المسيرات من أجل زيادة الدقة الكلية.**

# 2 عرض عام للنظام

إن النظام الساتلي COMPASS نظام فضائي مستمر يعمل في كل الأحوال الجوية لأغراض الملاحة وتحديد المواقع ونقل إشارات التوقيت، مما يُوفر مواقع دقيقة إلى حد بعيد وثلاثية الأبعاد وكذا معلومات السرعة مع توفير مرجع مشترك دقيق للوقت لفائدة المستعمِلين المزودين بالتجهيزات الملائمة عندما يكونون على سطح الأرض أو قريباً منه.

ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث الراديوي المنفعِل. وتقوم تجهيزات مُستعمِل نظام COMPASS أولاً بقياس أشباه الأمدية لأربعة سواتل، وحساب مواقعها، ومُزامنة الميقاتية طبقاً لهذا النظام عن طريق استعمال المعطيات المستقبلَة من معلمات تقويمية فلكية ومعلمات تصحيح الميقاتية. ثم يقوم هذا النظام بتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد للمستعمِل، وتحديد تخالف ميقاتية المستعمِل عن توقيت نظام COMPASS وذلك أساساً بحساب الحل المتآون لأربع معادلات للأمدية.

وعلى غرار ذلك، يمكن تقدير سرعة المستعمِل ثلاثية الأبعاد وكذا تخالف معدل ميقاتية المستعمِل بحل أربع معادلات لمعدلات الأمدية بعد الحصول على قياسات لمعدلات أشباه الأمدية لأربعة سواتل.

# 3 أجزاء النظام

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي وجزء التحكم والجزء الخاص بالمستعمِل. ولكل جزء وظيفة رئيسية كالتالي.

## 1.3 الجزء الفضائي

يشتمل الجزء الفضائي على خمسة سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض وكوكبة من 30 ساتلاً غير مستقر بالنسبة إلى الأرض تؤدي وظيفة نقاط مرجعية "سماوية"، وتبث من الفضاء إشارات ملاحية مشفرة للوقت بدقة. وتتموقع السواتل الخمس المستقرة بالنسبة إلى الأرض على التوالي عند °58,75 شرقاً و°80 شرقاً و°110,5 شرقاً و°140 شرقاً و°160 شرقًا إضافة إلى ساتلين احتياطيين غير نشطين عند °144,5 شرقاً و°84 شرقاً. أما الكوكبة التشغيلية المؤلفة من 30 ساتلاً غير مستقر بالنسبة إلى الأرض فتتكون من 27 ساتلاً على مدار أرضي متوسط (MEO) وثلاثة سواتل على مدار مائل مستقر بالنسبة إلى الأرض (IGSO). وتُوضَع سواتل المدار الأرضي المتوسط السبعة وعشرون في ثلاثة مستويات مدارية مائلة تقريباً بزاوية °55 نسبةً إلى خط الاستواء ويكون ارتفاع المدار حوالي 21 500 km بحيث يضم كل مستوى تسعة سواتل. أما السواتل الثلاثة على مدار مائل مستقر بالنسبة إلى الأرض (IGSO) فتُوضَع في مستويات مدارية مائلة تقريباً بزاوية °55 نسبةً إلى خط الاستواء ويكون تقاطع خط الطول عند حوالي °118 شرقًا.

## 2.3 جزء التحكم

يضطلع جزء التحكم بوظائف التتبع والحساب والتحديث والمراقبة الضرورية للتحكم في كل السواتل الموجودة في النظام على أساس يومي. ويتكون هذا الجزء من محطة التحكم المركزي (MCS)، ومقرها في بيجين، بالصين، حيث تتم معالجة كل المعطيات، فضلاً عن بعض محطات المراقبة المتباعدة بمسافات شاسعة في المنطقة المرئية من الجزء الفضائي.

وتقوم محطات المراقبة بالتتبع المنفعِل لكل السواتل المرئية وتقيس معطيات قياس المسافة والمعطيات الدوبلرية. وتُعالجَ هذه المعطيات في محطة التحكم المركزي من أجل حساب المعطيات التقويمية الفلكية، وتخالفات الميقاتية، وزحزحات الميقاتية، وتأخر الانتشار، ثم تُستعمَل هذه المعطيات بعد ذلك لتوليد رسائل التحميل الصاعد. وتُرسَل هذه المعلومات المحدَّثَة إلى السواتل من أجل تخزينها في الذاكرة وإرسالها لاحقاً بواسطة السواتل كجزء من الرسائل الملاحية المرسَلة إلى المستعملِين.

## 3.3 الجزء الخاص بالمستعمِل

يتكون الجزء الخاص بالمستعمِل من كل مجموعات التجهيزات الإجمالية للمستعمِل ومعها تجهيزاتها الداعمة. وتتألف مجموعة التجهيزات النمطية للمستعمِل من هوائي، ومستقبِل/معالج للنظام الساتلي COMPASS، وأجهزة حاسوبية وأجهزة دخل/خرج. ويقوم هذا الجزء بحيازة وتتبع الإشارة الملاحية انطلاقاً من أربعة سواتل أو أكثر تكون مرئية، ويقيس أوقات عبور الإشارات للتردد الراديوي، وأطوار إشارات التردد الراديوي والإزاحات الدوبلرية للتردد، ثم يحولها إلى أشباه أمدية وأطوار ترددات حاملة، ومعدلات أشباه أمدية، ثم يُنفذ الحل لتحديد الموقع ثلاثي الأبعاد والسرعة ثلاثية الأبعاد، وتثبيت وقت النظام. وتتراوح تجهيزات المستعمِل من المستقبِلات البسيطة والخفيفة نسبيّاً إلى المستقبِلات المتطورة التي تكون مدمَجة مع المحاسيس أو الأنظمة الملاحية الأخرى اللازمة للأداء الدقيق في البيئات عالية الدينامية.

# 4 بنية إشارة النظام الساتلي COMPASS

يُقدِّم ما يلي أدناه وصفاً موجزاً لإشارات النظام الساتلي COMPASS المتيسرة للاستعمال في التطبيقات الملاحية وتطبيقات التوقيت.

## 1.4 إشارات النظام الساتلي COMPASS في نطاق الترددات 1 610-1 559 MHz

يُشغِّل النظام الساتلي COMPASS إشارتين في النطاق MHz 1 610‑1 559 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS). وتكون هاتان الإشارتان متمركزتين على التردد MHz 1 575,42.

وتستعمِل الإشارة B1-A دالة تشكيلات بنديكس المُثلى BOC(14,2). وتتكوّن الإشارة B1-A من مكونتين مطاورتين تربيعيَّتين. وتُشكَّل إحدى المكونتين، وهي B1-AD، بواسطة قطارٍ اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s/100 Symbol/s، وتكون المكونة الأخرى، وهي B1-AP، خالية من المعطيات.

وتتكوّن الإشارة B1-C من مكونتين مطاورتين تربيعيتين. وتُشكَّل إحدى المكونتين، وهي B1-CD، بواسطة قطارٍ اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s/100 Symbol/s، وتكون المكونة الأخرى، وهي B1-CP، خالية من المعطيات.

ويستخدم النظام COMPASS التشكيلات BOC إلى جانب التشكيلات PSK. والرمز BOC(*m*,*n*) يشير إلى تشكيل موجة حاملة بزحزحة اثنينية بتخالف تردد للموجة الحاملة يبلغ (MHz) *m* × 1,023 ومعدل شفرة مقداره (Mchip/s) *n* × 1,023 وكثافة طيفية مُقيَّسة للقدرة (PSD) يتم الحصول عليها بواسطة المعادلة التالية:



وتستعمل الإشارة B1-C التشكيل MBOC(6,1,1/11).

ويتم الحصول على الكثافة PSD لمكوّنات الإشارة B1-C من المعادلة.



## 2.4 إشارات النظام الساتلي COMPASS في نطاق التردداتMHz 1 300-1 164

يُشغِّل النظام الساتلي COMPASS ثلاث إشارات في النطاق MHz 1 300-1 164 لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) وتشمل هذه الإشارات B2 وB3 وB3-A.

وتكون الإشارة B2 للنظام الساتلي COMPASS متمركزة على تردد للنطاق MHz 1 191,795 وتُولَّد بواسطة تشكيل بديل من تشكيلات بنديكس المُثلى AltBOC B2a(15,10) ولهذه الإشارة فصّان جانبيان.

والفص الجانب‍ي السفلي للإشارة B2 للنظام COMPASS يُطلق عليه COMPASS B2a ويتألف من مكوَّنتين مطاورتين تربيعيتين. وتُشكَّل إحدى المكونتين، وهي B2a-D، بواسطة قطارٍ اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 25 bit/s/50 Symbol/s، وتكون المكونة الأخرى، وهي B2a-P، خالية من المعطيات.

الفص الجانب‍ي العلوي للإشارة B2 للنظام COMPASS يُطلق عليه COMPASS B2b ويتألف من مكوّنتين مطاورتين تربيعيّتين. وتشكل إحدى المكوّنتين، وهي B2b-D، بواسطة قطار اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s / 100 Symbol/s وتكون المكوّنة الأخرى، وهي B2b-P، خالية من المعطيات.

ويتم الحصول على الكثافة PSD للإشارة AltBOC من المعادلة:



حيث:

*fs* = MHz 15 × 1.023 عبارة عن تردد الموجة الحاملة الفرعية

*fc* = MHz 10 × 1.023 هو معدل نبضات الشفرة.

وتكون الإشارة B3 متمركزة على تردد للنطاق MHz 1 268,52. وتُشكَّل الموجة الحاملة بتشكيل تربيعي بزحزحة الطور (QPSK) بواسطة شفرة للضوضاء شبه العشوائية (PRN) تتسم بمعدل نبض 10,23 Mchip/s (في القناة I أو القناة Q)، وتُضاف باستخدام المقياس Modulo-2 إلى قطار اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل bit/s 500 قبل عملية التشكيل.

وتكون الإشارة B3-A كذلك متمركزة على تردد للنطاق MHz 1 268,52، وتستعمِل دالة تشكيلات بنديكس المُثلى BOC(15,2.5). وتتكون الإشارة B3-A من مكونتين مطاورتين تربيعيتين. وتُشكَّل إحدى المكونتين، وهي B3-AD، بواسطة قطارٍ اثنيني للمعطيات الملاحية بمعدل 50 bit/s/100 Symbol/s، وتكون المكونة الأخرى، وهي B3-AP، خالية من المعطيات.

# 5 قدرة الإشارة وأطيافها

تقوم أدنى سوية للقدرة المستقبَلَة على سطح الأرض، بالنسبة لأية زاوية ارتفاع تساوي °5 أو تزيد عنها، على أساس هوائي استقبال متناحٍ ومتوائمٍ على نحو مثالي بقدر dBi 0، وتكون كالتالي:

الجـدول 1-7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإشارة | القدرة الدنيا المستقبلة في الشبكة MEO (dBW) | القدرة الدنيا المستقبلة في الشبكة GSO/IGSO (dBW) |
| الإشارة B1-A | 156,9− | 157,7− |
| B1-C الإشارة | 158,0− | 157,7− |
| B2a /B2b الإشارة | 154,5− | 156,8− |
| الإشارةB3/B3-A | 156,0− | 158,3− |

ال‍ملحـق 8  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية لشبكات الملاحة الساتلية البحرية الدولية،  
إنمارسات (Inmarsat)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 41](#_Toc429060663)

[1.1 عرض عام للنظام 41](#_Toc429060664)

[2 تشكيلة النظام 41](#_Toc429060665)

[1.2 الجزء الفضائي 42](#_Toc429060666)

[2.2 الجزء الأرضي 42](#_Toc429060667)

[3 إشارات نظام التعزيز المحمول على متن السواتل 42](#_Toc429060668)

[4 طيف التحكم والقياس عن بُعد 43](#_Toc429060669)

# 1 مقدمة

تتألف شبكات المرسِلات-المستجِيبات الملاحية إنمارسات (شبكات الملاحة الساتلية البحرية الدولية) من ثمانية سواتل بحمولة نافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في مدارات مستقرة بالنسبة إلى الأرض من أجل تقديم المقدرة الفضائية لفائدة أنظمة التعزيز المحمولة على متن السواتل **(**SBAS**)**. وثمة خمس حمولات نافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) تُعَد حمولات نافعة لقنوات وحيدة على سواتل إنمارسات للجيل الثالث (Inm-3) وثمة ثلاث حمولات نافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) تُعَد حمولات نافعة لقنوات متعددة على سواتل إنمارسات للجيل الرابع (Inm-4). وفضلاً عن تقديم خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS)، تُقدِّم نفس هذه السواتل الاتصالات المتنقلة الساتلية في نطاقات الترددات (MSS) GHz 1,6/1,5 للخدمة المتنقلة الساتلية. وتُعَد المعلومات الواردة أدناه صحيحة ابتداءً من سبتمبر 2008.

ويُظهِر الجدول 1-8 المواقع المدارية الساتلية المتوقَّعَة ابتداءً من فبراير 2009. وتجدر الإشارة إلى أن سواتل هذا النظام قد تُنقَل إلى مواقع مختلفة من حين إلى آخر، وفقاً لمتطلبات النظام. وتُنسَّق كل الإرسالات طبقاً لأحكام لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وتُقدِّم إدارة المملكة المتحدة المعلومات ذات الصلة بشأن النشر المُسبَق، وطلب التنسيق، ومعلومات التبليغ.

الجـدول 1-8

خطوط الطول المدارية الساتلية

|  |  |
| --- | --- |
| الساتل | الموقع المداري |
| 3F1 | °64 شرقاً |
| 3F2 | °15,5 غرباً |
| 3F3 | °178 شرقاً |
| 3F4 | °54 غرباً |
| 3F5 | °25 شرقاً |
| 4F1 | °143,5 شرقاً |
| 4F2 | °25 شرقاً |
| 4F3 | °98 غرباً |

## 1.1 عرض عام للنظام

تُقدِّم الشبكات الساتلية إنمارسات حاليّاً حمولتين ملاحيتين نافعتين على سواتل للجيل الثالث (Inm-3) لفائدة أنظمة التعزيز المحمولة على متن السواتل **(**SBAS**)**، أي لفائدة الخدمة الملاحية المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتغطية الأوروبية (EGNOS).

وتستعمِل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، في النظام الحالي للخدمة الملاحية المستقرة بالنسبة إلى الأرض للتغطية الأوروبية (EGNOS)، مرسِلَين مستجِيبين للملاحة من سواتل الجيل الثالث (Inm-3) فوق منطقة المحيط الأطلسي الشرقية (AOR-E) عند °15,5 غرباً (الساتل 3F2) وفوق منطقة المحيط الهندي الغربية (IND-W) عند °25 شرقاً (الساتل 3F5).

# 2 تشكيلة النظام

تتألف شبكات المرسِلات-المستجِيبات الملاحية إنمارسات من المرسِلات-المستجِيبات (أو الجزء الفضائي) على سواتل إنمارسات-3 وإنمارسات-4 المتاحة لوظائف نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)**.

## 1.2 الجزء الفضائي

يُعَدُّ المرسِل-المستجيب الملاحي على متن كل سلسلة من سواتل Inm-3 ترجمة بسيطة للتردد أو مرسِل-مستجيب من نمط "الموجِّه المائل للموجات". ويستقبِل كل ساتل الإشارة المرفوعة بالوصلة الصاعدة في نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** على قناة وحيدة لتردد ثابت ضمن نطاق التردد ل**لخدمة الثابتة الساتلية** MHz 6 700-5 925. وتُرشَّح هذه الإشارة وتُتَرجَم إلى التردد L1 لنظام GPS (المتمركز على النطاق MHz 1 575,42) وتُرسَل هذه الإشارة كذلك على الوصلة الهابطة ضمن نطاق التردد MHz 4 200-3 400 ل**لخدمة الثابتة الساتلية.**

**وت**ُعَدُّ المرسِلات-المستجِيبات الملاحية على متن كل ساتل من سواتل Inm-4 ترجمة بسيطة للترددات أو مرسِلات-مستجيبات من نمط "الموجِّه المائل للموجات". ويستقبِل كل ساتل الإشارة المرفوعة بالوصلة الصاعدة في نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** على زوج من القنوات ذات الترددات الثابتة في نطاق ا**لخدمة الثابتة الساتلية** MHz 6 700-5 925**.** وتُرشَّح هذه الإشارات وتُتَرجَم إلى التردد L1 لنظام GPS (المتمركز على النطاق MHz 1 575,42) وإلى التردد L5 لنظام GPS (المتمركز على النطاق MHz 1 176,45)**.**

وفي حالة كل السواتل Inm-3 وInm-4، تُكبَّر إشارة خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) وتُرسَل إلى الأرض بواسطة هوائي ذي "حزمة بتغطية عالمية"، مما يُتيح تغطية فوق السطح المرئي للأرض ولفائدة الطائرات على ارتفاع يصل إلى 100 000 قدم (حوالي 30 000 متر). وقد صُمِّمَت هذه الأنظمة لتعزيز تكاملية ودقة الإشارات الملاحية الرئيسية للنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) وللنظام العالمي للملاحة الساتلية (GLONASS).

## 2.2 الجزء الأرضي

هذا الجزء غير مُتاح، إذ يُقدِّم نظام إنمارسات المقدرة الفضائية لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** فقط.

# 3 إشارات نظام التعزيز المحمول على متن السواتل

تُرسِل شبكات المرسِلات-المستجِيبات الملاحية إنمارسات رسائل التعزيز لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** إما على التردد L1 فقط لنظام GPS أو على كل من الترددين L1 لنظام GPS (Inm-3) وL5 لنظام GPS (Inm-4). ويُحدِّد المجتمع الطيراني بنية الإشارة لرسائل نظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)**. وتكون رسائل SBAS بنفس النسق والبنية اللذين تتسم بهما الإشارة الملاحية لنظام GPS والمُرسَلة على هذه الترددات بواسطة سواتل GPS. وتستعمِل هذه الرسائل نفس النسق والبنية اللذين يستعملهما نظام GPS لأن المنشود هو استقبالهما بواسطة مستقبِلات المستعمِل المزودة بالتجهيزات الملائمة، مثل رسالةٍ لنظام GPS.

وتشمَل البنية المشتركة للإشارة شفرة الحيازة التقريبية C/A مع الرسالة المدمَجة لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** وشفرة مدنية شبيهة بنظام GPS. وقد صُمِّم هذا النظام لتمكين إدماج إما إشارة شفرة الحيازة التقريبية C/A أو إشارة الشفرة الدقيقة P(Y) على الوصلات الصاعدة ومن ثم إرسالهما على الوصلتين الهابطتين L1 وL5.

ويأتي المزيد من الوصف للإشارة L1 ضمن مواصفات الإدارة الاتحادية للطيران لنظام التعزيز الواسع النطاق (FAA‑E‑2892B) ويأتي تعريف نسق الإشارة L5 ضمن مواصفات الإشارة L5 التي أعدَّتها اللجنة الراديوية التقنية للطيران (RTCA/DO‑261).

وترد قائمة لسويتي القدرة للإشارتين الملاحيتين المرسَلتَين على الترددين L1 وL5 من المحطتين الفضائيتين Inm‑3 وInm‑4 ضمن الجدول 2-8. وتنخفض سوية إشارة الإرسال تقريباً بقدر dB 3 عن الذروة، عند نقطة الحضيض للساتل، إلى حافة التغطية عند زاوية انحراف عن المحور الرئيسي بقدر °8,75.

الجـدول 2-8

القدرة المشعة المكافئة المتناحية الاسمية\* (dBW) للإشارتين L1 وL5 (ذروة الحزمة)

| الساتل | الإشارة L1 | الإشارة L5 |
| --- | --- | --- |
| Inm-3F1 | 33 | غير متاحة |
| Inm-3F2 | 33 | غير متاحة |
| Inm-3F3 | 33 | غير متاحة |
| Inm-3F4 | 33 | غير متاحة |
| Inm-3F5 | 33 | غير متاحة |
| Inm-4F1 | 31,4 | 29,9 |
| Inm-4F2 | 31,4 | 29,9 |
| Inm-4F3 | 31,4 | 29,9 |
| \* حسب بطاقات تبليغ الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إنمارسات.  الملاحظـة 1 - قدرة الذروة تكون عند نقطة الحضيض لتغطية الإرسال. | | |

**ويجري تمييز هذه الإشارات** عن الإشارات الأخرى لنظام GPSمن خلال استعمال شفرة وحيدة للضوضاء شبه العشوائية. ويُعَدُّ ذلك مطابقاً تماماً لنظام GPS وتطبيقه لشفرات مختلفة للضوضاء شبه العشوائية لكل ساتل على حدة. ويتم تنسيق شفرة الضوضاء شبه العشوائية مع مشغل نظام GPS قصد ضمان المُلاءمة مع نظام GPS وغيره من إذاعات الإشارة الشبيهة بنظام GPS.

# 4 طيف التحكم والقياس عن بُعد

**تُشكِّل المرسِلات-المستجِيبات الملاحية جزءاً من الحمولة الساتلية النافعة الأكبر، التي تشمَل مرسِلات-مستجِيبات تُقدِّم الخدمات المتنقلة الساتلية** (MSS)**. وتُدمَج وظيفتا الجزء الملاحي للتحكم والقياس عن بُعد مع أنظمة الطائرات الشاملة للقياس عن بُعد والتتبع والتحكم** (TT&C)**. وبفضل تقاسم وظائف القياس عن بُعد والتتبع والتحكم، لا يحتاج هذا النظام طيفاً إضافيّاً بغية التحكم في المرسِلات-المستجِيبات الملاحية.**

ال‍ملحـق 9  
  
الوصف التقني والخصائص التقنية لشبكات نظام التعزيز المحمول على متن السواتل  
التجارية النيجيرية (NIGCOMSAT SBAS)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 44](#_Toc429061080)

[2 خطة التردد والاستقطاب 44](#_Toc429061081)

[3 الجزء الخاص بالمستعمِل 44](#_Toc429061082)

[4 الجزء الأرضي 44](#_Toc429061083)

[5 الخدمة الملاحية 44](#_Toc429061084)

[6 الإشارة الملاحية 45](#_Toc429061085)

[1.6 الإشارة L1 45](#_Toc429061086)

[2.6 الإشارة L5](#_Toc429061087) 45

# 1 مقدمة

**تتألف شبكات نظام التعزيز المحمول على متن السواتل النيجيرية** (NigSAS)**، من ثلاث حمولات نافعة لسواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS)**. ويتمثَّل التنفيذ الحالي لهذه الشبكة في الساتل التجاري النيجيري**NIGCOMSAT-1G **(**°42,5 شرقاً**) الذي أُطلِق في مدار**ه يوم 13 مايو 2007. وما زال الساتل NIGCOMSAT‑1A (°19,2 غرباً) والساتل NIGCOMSAT‑1D (°22 شرقاً) في مرحلة التخطيط. **وسوف يكون لهذه السواتل الثلاثة نفس الحمولات النافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS)**.**

# 2 خطة التردد والاستقطاب

مثلما جاء بيانه في الجدول 1-9، يستقبِل كل ساتل الإشارة المرُسَلة لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)** على الوصلة الصاعدة في النطاق C ثم يُرسِل الإشارة الملاحية على الوصلة الهابطة في النطاق L.

الجـدول 1-9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| القناة | التردد (MHz) | الاستقطاب | عرض النطاق |
| الوصلة الصاعدةC1- | 6 698,42 | استقطاب دائري مُياسِر | 4 MHz |
| الوصلة الصاعدةC5- | 6 639,45 | استقطاب دائري مُياسِر | 20 MHz |
| الوصلة الهابطةL1- | 1 575,42 | استقطاب دائري مُيَامِن | 4 MHz |
| الوصلة الهابطةL5- | 1 176,45 | استقطاب دائري مُيَامِن | 20 MHz |

# 3 الجزء الخاص بالمستعمِل

لقد صُمِّم نظام التعزيز المحمول على متن السواتل النيجيرية (NigSAS) ليكون متلائماً مع نظامي التعزيز GPS وغاليليو. ومن ثم فسوف يُقدِّم معطيات التكاملية والتصحيح للمستقبِلات المتلائِمة مع نظامي GPS وغاليليو.

# 4 الجزء الأرضي

هذا الجزء غير متاح، لأن الغرض من النظام النيجيري NigSAS هو تقديم المقدرة الفضائية لفائدة الشبكات القائمة لنظام التعزيز المحمول على متن السواتل **(**SBAS**)**.

# 5 الخدمة الملاحية

**تتمثَّل هذه الخدمة في استقبال التغطية على النطاق** L **الذي يشمل إفريقيا وأوروبا الغربية والشرقية وآسيا لأغراض الحمولة النافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية على الساتل** NIGCOMSAT-1G**.**

# 6 الإشارة الملاحية

**يُرسِل** النظام النيجيري NigSAS **رسائل نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (**SBAS**) على الترددين الحاملين** L1 **و**L5 **اللذين يستعمِلان البنية المنسوقة لنظام** GPS**. وتُشكَّل المكونة المطاوَرة** (I) **والمكونة التربيعية** (Q) **للإشارة وفقاً لطريقة تشكيل تعتمد على اختيار التردد الحامل. ويجري تمييز إشارة نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (**SBAS**) والواردة من كل ساتل عن الإشارات الأخرى لنظام** SBAS **بواسطة استعمال شفرات الضوضاء شبه العشوائية (شفرات** PRN**). ويبلغ معدل بتات المعطيات الملاحية عند كل من الترددين** bit/s 50**.**

## 1.6 الإشارة L1

**يُشكَّل التردد** L1 **للنطاق** MHz 1 575,42 **بتشكيل الإبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة في القناة** I**، بواسطة الحيازة التقريبية لشفرة الضوضاء شبه العشوائية للتردد** L1 **وهي ذات معدل نبض** 1,023Mchip/s **وطول شفرة** 1 023**. ويُترَك الخيار بشأن تشكيل القناة**Q **من عدمه لمستأجر الحمولة النافعة لخدمة الملاحة الراديوية الساتلية** (RNSS) **الذي تستفيد شبكته القائمة للنظام العالمي للملاحة الساتلية (**GNSS**)/نظام التعزيز المحمول على متن السواتل (**SBAS**) من التعزيز. ويُقدِّم الجدول** 17 **المزيد من المعلومات ذات الصلة.**

الجـدول 2-9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | تعيين البث | عرض النطاق المخصص (MHz) | أقصى قدرة الذروة (dBW) | أقصى كثافة القدرة (dB(W/Hz)) | كسب الهوائي (dBi) |
| 1 575,42 | 4M00X2D | 4,0 | 17,9 | 42,1− | 13,5 |
| 2M20X2D | 2,2 | 17,9 | 42,1− |

## 2.6 الإشارة L5

**يُشكَّل التردد** L5 **للنطاق** MHz 1 176,42 **في كل من القناة** I **والقناة** Q**، بواسطة شفرتين مختلفتين للضوضاء شبه العشوائية. ولنبض كل شفرة للضوضاء شبه العشوائية للتردد** L5 **معدل** 10,23 Mchip/s **ويبلغ طول الشفرة** 10 230**. بيد أن المكونة المطاورة وحدها هي التي تُشكَّل بواسطة المعطيات الملاحية. ويُحسِّن المعدَّل الأسرع لشفرة الإشارة** L5 **دالة الترابط الذاتي للجزء الخاص بالمستعمِل. ويُقدِّم الجدول** 3-9 **المزيد من المعلومات ذات الصلة.**

الجـدول 3-9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التردد الحامل (MHz) | تعيين البث | عرض النطاق المخصص (MHz) | أقصى قدرة الذروة (dBW) | أقصى كثافة القدرة (dB(W/Hz)) | كسب الهوائي (dBi) |
| 1 176,45 | 20M0X2D | 20 | 16,5 | 53,5− | 13,0 |
| 4M00X2D | 4 | 16,5 | 43,5− |

ال‍ملحـق 10  
  
الوصف التقني لنظام الملاحة الساتلي الإقليمي الهندي (IRNSS) والنظام SBAS الهندي والنظام GAGAN (الملاحة الجغرافية المعززة بمساعدة النظام GPS)

جدول المحتويات

*الصفحة*

[1 مقدمة 46](#_Toc429744449)

[1.1 احتياجات النظامين IRNSS وGAGAN من الترددات 47](#_Toc429744450)

[2 عرض عام للأنظمة 47](#_Toc429744451)

[1.2 تطبيقات النظامين IRNSS وGAGAN 47](#_Toc429744452)

[3 أجزاء النظام 47](#_Toc429744453)

[1.3 الجزء الفضائي 47](#_Toc429744454)

[2.3 الجزء الأرضي 48](#_Toc429744455)

[3.3 جزء المستعمل 48](#_Toc429744456)

[4 بنية إشارات النظامين IRNSS وGAGAN 48](#_Toc429744457)

[1.4 بنية إشارة النظام IRNSS 48](#_Toc429744458)

[2.4 إرسالات النظام GAGAN 51](#_Toc429744459)

# 1 مقدمة

تقوم الهند بتنفيذ نظامها **الإقليمي** للملاحة الساتلية (IRNSS) فوق شبه القارة الهندية والأراضي المجاورة. وسيعمل النظام IRNSS في النطاق MHz 1 215 -1 164 ويمكن أن يعمل كذلك في النطاق MHz 1 610‑1 559 . وتتألف الكوكبة الأساسية للنظام IRNSS من ثلاثة سواتل GSO وأربعة سواتل مائلة (I-GSO) بمَيل °29 شرقاً من خط الاستواء. ومن المخطط تعزيز الكوكبة الأساسية المؤلفة من سبعة سواتل بأربعة سواتل I-GSO إضافية بحيث تصبح الكوكبة مؤلفة من 11 ساتلاً. ويهدف النظام إلى توفير خدمة لتقديم بيانات الموقع والملاحة والتوقيت بدقة.

وتقوم الهند بتنفيذ نظام مكمّل فضائي (SBAS) ونظام ملاحة GEO مزوّد بمساعدة النظام (GAGAN) GPS فوق الفضاء الجوي الهندي.

ويعني النظام SBAS GAGAN الهندي توفير زيادة في الدقة والاعتمادية والسلامة والاستمرارية تزيد وتعلو على النظام GPS الأساسي. وتتشابه خصائص الجزء الفضائي والجزء الأرضي مع الأنظمة المكملة الفضائية SBAS المطبقة الأخرى، مثل النظام WAAS فوق الفضاء الجوي للولايات المتحدة والنظام EGNOS فوق منطقة مؤتمر الطيران المدني الأوروبي (ECAC) والنظام MSAS فوق اليابان.

## 1.1 احتياجات النظامين IRNSS وGAGAN من الترددات

تقوم احتياجات النظام IRNSS من الترددات على تقييم الاحتياجات من الدقة بالنسبة لبيانات الموقع والملاحة والتوقيت وتقديرات التأخير الناجم عن الانتشار في الاتجاه فضاء-أرض وتقديرات ضوضاء تعدد المسيرات والمستقبلات وتكلفة المعدات وتشكيلتها.

ويرسل النظام IRNSS على الموجة الحاملة L5 إشارتين بتردد مركز MHz 1 176,45. وتتضمن الإشارتان إشارة خدمة قياسية لتحديد الموقع (SPS) بتشكيل 1MHzBPSK وإشارة خدمة مقيدة (RS) بتشكيل BOC(5,2).

ومن المخطط أن يُبث على الموجة الحاملة L1 إشارتان في النظام IRNSS بتردد مركزي MHz 1 575,42. وتتضمن الإشارتان المخططتان إشارة SPS قد تكون إما بالتشكيل BOC(1,1) أو CBOC(6,1,1/11) أو TMBOC (6,1,1/11)، وإشارة RS بالتشكيل BOCs(5,2) أو BOCc (4,2) أو BOCc(12,2) (سيتم اختيار مخطط تشكيل من بين هذه الخيارات الثلاثة حسب نتائج التنسيق مع المشغلين الآخرين للنظام GNSS).

ويرسل النظام الهندي SBAS GAGAN إشارات تعزيز GPS في النطاق MHz 1 610‑1 559 (بتردد مركزي MHz 1 575,42). وفي النطاق MHz 1 215‑1 164 (بتردد مركزي MHz 1 176,45).

# 2 عرض عام للأنظمة

النظام IRNSS عبارة عن نظام ملاحة راديوية ساتلية مستمر فضائي لكافة الأجواء من أجل خدمات تحديد الموقع والملاحة والتوقيت لأي مستعمل مجهّز بمستقبِل مناسب في أي مكان بمنطقة الخدمة.

ويعمل النظام على أساس مفهوم التثليث الراديوي المنفعل. حيث تقوم معدات مستعمل النظام IRNSS بقياس المدى التقريب‍ي لأربع سواتل أو أكثر وتحسب موقعها بعد مزامنة ميقاتيتها مع توقيت النظام IRNSS باستعمال المعلمات التقويمية ومعلمات تصحيح الميقاتية المستقبلة.

وتقوم المعدات بعد ذلك بتحديد موقع ثلاثي الأبعاد للمستعمل داخل الإطار المرجعي WGS-84 وتخالف ميقاتية المستعمل عن توقيت النظام IRNSS من خلال الحساب الأساسي للحل الآني لمعادلات المدى الأربع.

ويمكن تقدير السرعة ثلاثية الأبعاد وتخالف تردد ميقاتية المستعمل بحل معادلات المدى الأربع التي تعطي قياسات تقريبية لمعدلات المدى للسواتل الأربعة. وتوسم القياسات "بالتقريبية" لأنها تجري بميقاتية المستعمل غير الدقيقة (منخفضة التكلفة) الموجودة في المستقبِل وتتضمن حدود ثابتة للانحياز نتيجة لقيم تخالف ميقاتية المستقبِلات عن توقيت النظام IRNSS. وتُحمل الحمولة النافعة للنظام SBAS GAGAN الهندي على ثلاثة سواتل اتصالات هندية مستقر بالنسبة إلى الأرض. وتقوم الحمولات النافعة المكملة للنظام GAGAN بإرسال تصحيحات للنظام GPS الأساسي لتحسين الجودة والسلامة والتيسُّر والاستمرارية.

## 1.2 تطبيقات النظامين IRNSS وGAGAN

يُعنى بخدمات النظام IRNSS تقديم خدمة تحديد الموقع والملاحة والتوقيت للجمهور بوجه عام وللخدمات ذات الاهتمام المشترك.

# 3 أجزاء النظام

يتألف النظامان IRNSS وGAGAN من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الفضائي وجزء التحكم وجزء المستعمل. وفيما يلي الوظيفة الأساسية لكل جزء:

## 1.3 الجزء الفضائي

يتألف الجزء الفضائي للنظام IRNSS من سبعة سواتل - (ثلاثة مستقرة بالنسبة إلى الأرض وأربعة مائلة (I-GSO)) - تعمل كنقاط سماوية مرجعية ترسل إشارات الملاحة المشفّرة زمنياً بدقة من الفضاء. وتكون كوكبة النظام IRNSS مرئية من جميع النقاط فوق منطقة الخدمة في كل الأوقات. ومن المخطط إضافة أربعة سواتل I-GSO أخرى إلى الكوكبة في المستقبل القريب.

## 2.3 الجزء الأرضي

يقوم الجزء الأرضي للنظام IRNSS بالتحكم في كوكبة النظام IRNSS بالكامل ومراقبة سلامة السواتل ووضع البيانات لبثها فيما بعد للمستعملين. ويستقبل الجزء الأرضي إرسالات السواتل وتُحسب العناصر الأساسية مثل البيانات وتزامن الميقاتية والإحداثيات المدارية من القياسات التي تجريها شبكة من المحطات الأرضية المنشورة في منطقة الخدمة.

وفيما يلي العناصر الرئيسية للجزء الأرضي:

- يقوم مرفق التحكم الساتلي للنظام IRNSS بوظائف إدارة الكوكبة والتحكم في السواتل ومراقبة سلامة وأداء المركبة الفضائية والوصلات الصاعدة لبيانات الرحلة.

- يضم مركز الملاحة الهندي (INC) برمجيات الملاحة التي تقوم بوظائف الملاحة ومعالجة السلامة والتحكم.

- تستعمل محطات مراقبة المدى والسلامة للنظام (IRIMS) IRNSS لتسهيل تحديد المدى في اتجاه واحد لسواتل النظام IRNSS ولتحديد سلامة كوكبة النظام. وتتبّع المحطات IRIMS باستمرار الإشارات الملاحية لكوكبة النظام IRNSS وترسل بيانات تتضمن معلومات عن المدى التقريب‍ي وطور الموجة الحاملة إلى المركز INC.

- مرفق تحديد التوقيت الشبكي للنظام IRNSS (IRNWT)يوفر توقيتاً مرجعياً مستقراً للنظام IRNSS.

- محطات تحديد المدى CDMA للنظام IRNSS (IRCDR) تقوم بتنفيذ عمليات التحديد الدقيق للمدى في الاتجاهين.

ويتألف الجزء الأرضي للنظام GAGAN من محطات تحكم ساتلية تسمى محطات الوصلة الصاعدة البرية الهندية (INLUS) ومجموعة من المحطات المرجعية الهندية تسمى المحطات INRES. وتجمع البيانات الواردة من المحطات INRESS ويتم تحميلها في مركز التحكم الرئيسي (MCC) وترسل التصويبات اللازمة عبر الوصلات الصاعدة إلى الحمولة النافعة الملاحية للنظام GAGAN.

## 3.3 جزء المستعمل

يتألف جزء المستعمل في النظامين IRNSS وGAGAN من مجموعة تضم مجموعات لكافة المستعملين ومعداتهم الداعمة. ويتكون جزء المستعمل عادة من هوائي ومستقبِل GAGAN/IRNSS وحاسوب وجهاز دَخل/خَرج. ومن بين أجزاء جزء المستعمل مستقبل GNSS مُدمَج بمقدوره استقبال البيانات من الأنظمة IRNSS وGAGAN وGPS وغاليليو وGLONASS والكوكبات الأخرى.

# 4 بنية إشارات النظامين IRNSS وGAGAN

## 1.4 بنية إشارة النظام IRNSS

تتمركز إشارات النظام IRNSS عند الترددين MHz 1 176,45 وMHz 1 575,42. والإشارة ضيقة النطاق عبارة عن إشارة BPSK تبث شفرات ذهبية.

وتشكل الإشارة IRNSS بالتشكيل BOC(5,2). والتشكيل BOC عبارة عن مقياس لتشكيل الشكل الطيفي للإشارة المرسلة. ويعبّر عن الإشارات من النمط BOC عادةً بالشكل BOC (*fsub,fchip*) حيث يعبر عن الترددات بمضاعفات معدل النبضات البالغ 1,023 Mcps.

ويتم الحصول على الكثافة PSD للإشارة BOC بالمعادلة:



حيث:

*fs* = MHz 5 × 1,023 هي تردد الموجة الحاملة الفرعية

*fc* = MHz 2,0 × 1,023 هي معدل النبضات.

### 1.1.4 وصف إشارة النظام IRNSS

الجـدول 1-10

معلمات الإشارة L5 للنظام IRNSS

| المعلمة | وصف معلمة النظام RNSS | |
| --- | --- | --- |
| SPS | RS |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 176,45 ± 12 | |
| معدل نبضات الشفرة (Mcps) PRN | 1,023 | 2,046 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 25 | |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 | |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK (1 MHz) | BOC (5,2) |
| الاستقطاب | RHCP | |
| الإهليليجية (dB) | 1,8 كحد أقصى | |
| أدنى سوية لقدرة الإشارة المستقبلة عن خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 156,37– | 159,30– |
| عرض نطاق مرشاح المرسل RF عند dB 3 (MHz) | 24 | |

الجـدول 2-10

معلمات الإشارة L1 للنظام IRNSS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | وصف معلمة النظام RNSS | | |
| SPS | | RS |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 575,42 ± 12 | | 1 575,42 ± 12 (for BOC*s*(5,2)/BOC*c*(4,2)) / 1 575,42 ± 15 (for BOC*c*(12,2)) |
| معدل نبضات الشفرة (Mcps) PRN | 1,023 | | 2,046 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 25 | | |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 50 | | |
| طريقة تشكيل الإشارة | BOC (1,1)/CBOC(6,1,1/11) / TMBOC(6,1,1/11)\*\* | | BOC*s*(5,2)/BOC*c*(4,2)/ BOC*c*(12,2) |
| الاستقطاب | RHCP | | |
| الإهليليجية (dB) | 1,8كحد أقصى | | |
| أدنى سوية لقدرة الإشارة المستقبلة عن خرج الهوائي المرجعي (dBW) | 161,74 -156,37– | | |
| عرض نطاق مرشاح المرسل RF عند dB 3 (MHz) | 24 | 24 (for BOC*s*(5,2)/BOC*c*(4,2)) /  30 (for BOC*c*(12,2)) | |
| \* يتم اختيار أي من خيارات التشكيل طبقاً لنتائج التنسيق مع المشغلين الآخرين للنظام RNSS.  \*\* التشكيل MBOC يجمع بين إشارتين بالتشكيل BOC. والتشكيل BOC بتعدد الإرسال الزمني (TMBOC) والتشكيل BOC المركب (CBOC) هما شكلان لتنفيذ التشكيل MBOC. ويتم تعدد الإرسال الزمني لإشارة بالتشكيل TMBOC وإشارتين بالتشكيل BOC. وفي الإشارة بالتشكيل CBOC، يتم تقاسم قدرة الإشارة بين إشارتين بالتشكيل BOC.  تتألف الإشارة TMBOC (6,1,1/11) من ’1‘ تشكيل BOC(6,1) بالنسبة لمدة 1/11 من الزمن و’2‘ تشكيل (1,1) بالنسبة لمدة 10/11 من الزمن.  تتألف الإشارة TMBOC(6,1,1/11) من مجموع ’1‘ مقدار 1/11 من قدرة التشكيل BOC(6,1) و’2‘ مقدار 10/11 من قدرة التشكيل BOC(1,1). | | | |

## 2.4 إرسالات النظام GAGAN

الجـدول 3-10

الإرسالات L1 للنظام GAGAN في النطاق MHz 1 610‑1 559

| المعلمة | وصف معلمة النظام RNSS |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 575,42 ± 9 (C/A) |
| معدل نبضات الشفرة (Mcps) PRN | 1,023 (C/A) |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 250 (C/A) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 500 (C/A) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(1) (C/A) |
| الاستقطاب | RHCP |
| الإهليليجية (dB) | 2,0 كحد أقصى |
| أدنى سوية لقدرة الإشارة المستقبلة عن خرج الهوائي المرجعي (dBW) | (C/A) 157,37– |
| عرض نطاق مرشاح المرسل RF عند dB 3 (MHz) | 18 |

الجـدول 4-10

الإرسالات L5 للنظام GAGAN في النطاق MHz 1 215‑1 164

| المعلمة | وصف معلمة النظام RNSS |
| --- | --- |
| مدى تردد الإشارة (MHz) | 1 176,45 ± 12 |
| معدل نبضات الشفرة (Mcps) PRN | 10,23 |
| معدلات بتات المعطيات الملاحية (bit/s) | 250 (L5I) |
| معدلات رموز المعطيات الملاحية (symbol/s) | 500 (L5I) |
| طريقة تشكيل الإشارة | BPSK-R(10) |
| الاستقطاب | RHCP |
| الإهليليجية (dB) | 2,0 كحد أقصى |
| أدنى سوية لقدرة الإشارة المستقبلة عن خرج الهوائي المرجعي (dBW) | (L5I) 156,3– |
| عرض نطاق مرشاح المرسل RF عند dB 3 (MHz) | 24 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_