|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R M.2012-4**  **(11/2019)** |
| **Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)** |
| **Серия M**  **Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | **Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы** |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2020 г.

© ITU 2020

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R M.2012-4

Подробные спецификации наземных радиоинтерфейсов перспективной  
Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)

(2012-2014-2015-2017-2019)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации определены технологии наземных радиоинтерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT‑Advanced)) и предоставляются подробные спецификации радиоинтерфейсов.

В этих спецификациях радиоинтерфейсов подробно описаны характеристики и параметры систем IMT‑Advanced. В настоящей Рекомендации также рассматриваются возможности обеспечения всемирной совместимости, международного роуминга и доступа к высокоскоростным услугам передачи данных.

Ключевые слова

IMT, IMT-Advanced, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, WirelessMAN-Advanced, спецификации радиоинтерфейсов

Соответствующие Рекомендации, Отчеты и Резолюции МСЭ-R[[1]](#footnote-1)

Рекомендация МСЭ-R M.1036 Планы размещения частот для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT) в полосах частот, определенных для IMT в Регламенте радиосвязи (РР)

Рекомендация МСЭ-R M.1224 Словарь терминов, относящихся к Международной подвижной электросвязи (IМТ)

Рекомендация МСЭ-R M.1579 Глобальное обращение наземных терминалов IMT

Recommendation ITU-R M.1645 Framework and overall objectives of the future development of IMT-2000 and systems beyond IMT-2000

Рекомендация МСЭ-R M.1822 Структура услуг, обеспечиваемых с помощью IMT

Рекомендация МСЭ-R M.2047 Подробные спецификации спутниковых радиоинтерфейсов перспективной Международной подвижной электросвязи (IMT-Advanced)

Рекомендация МСЭ-R M.2070 Общие характеристики нежелательных излучений базовых станций, использующих наземные интерфейсы IMT-Advanced

Рекомендация МСЭ-R M.2071 Общие характеристики нежелательных излучений подвижных станций, использующих наземные радиоинтерфейсы IMT‑Advanced

Рекомендация МСЭ-R M.2090 Конкретный предел нежелательного излучения подвижных станций IMT, работающих в полосе частот 694–790 МГц для содействия защите существующих служб в Районе 1 в полосе частот 470–694 МГц

Report ITU-R M.2072 World mobile telecommunication market forecast

Report ITU-R M.2074 Radio aspects for the terrestrial component of IMT-2000 and systems beyond IMT-2000

Report ITU-R M.2133 Requirements, evaluation criteria and submission templates for the development of IMT-Advanced

Report ITU-R M.2134 Requirements related to technical performance for IMT‑Advanced radio interface(s)

Report ITU-R M.2135 Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT‑Advanced

Report ITU-R M.2198 The outcome of the evaluation, consensus building and decision of the IMT-Advanced process (steps 4-7), including characteristics of IMT-Advanced radio interfaces

Report ITU-R M.2291 The use of International Mobile Telecommunications for the broadband public protection and disaster relief applications

Report ITU-R M.2320 Future technology trends of terrestrial IMT systems

Report ITU-R M.2334 Passive and active antenna systems for base stations of IMT systems

Report ITU-R M.2370 IMT traffic estimates for the years 2020 to 2030

Report ITU-R M.2373 Audio-visual capabilities and applications supported by terrestrial IMT systems

Report ITU-R M.2375 Architecture and topology of IMT networks

Резолюция МСЭ-R 56 Определение названий для Международной подвижной электросвязи

Резолюция МСЭ-R 57 Принципы процесса разработки системы IMT-Advanced

Справочник по глобальным тенденциям в области Международной подвижной электросвязи.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

*a)* что системы IMT являются системами широкополосной подвижной связи, включающими системы IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020;

*b)* что системы IMT-Advanced обладают новыми возможностями IMT, которые превосходят возможности систем IMT-2000[[2]](#footnote-2);

*c)* что такие системы обеспечивают доступ к широкому диапазону услуг электросвязи, включая усовершенствованные подвижные услуги, предоставляемые сетями подвижной и фиксированной связи, в которых все чаще используется пакетная передача;

*d)* что системы IMT-Advanced обеспечивают возможность применения приложений с уровнем мобильности от низкой до высокой с большим диапазоном поддерживаемых скоростей передачи данных в соответствии с потребностями пользователей и служб в средах с большим количеством пользователей;

*e)* что системы IMT-Advanced также способны обеспечивать возможность применения мультимедийных приложений с высоким качеством в широком спектре услуг и платформ, существенно улучшая показатели качества работы и качество предоставляемых услуг;

*f)* что основными характеристиками систем IMT-Advanced являются:

– высокая степень унифицированности функций в глобальном масштабе при сохранении гибкости в предоставлении широкого диапазона услуг и применений экономичным способом;

– совместимость услуг в рамках IMT и с фиксированными сетями;

– возможность взаимодействия с другими системами радиодоступа;

– услуги подвижной связи высокого качества;

– пригодность оборудования пользователя для использования по всему миру;

– удобные для пользователя применения, услуги и оборудование;

– возможность всемирного роуминга;

– повышенные пиковые уровни скорости передачи данных для обеспечения усовершенствованных услуг и приложений (в качестве целей исследования были определены скорости, равные 100 Мбит/с для применений с высокой мобильностью и 1 Гбит/с для применений с низкой мобильностью[[3]](#footnote-3));

*g)* что эти характеристики систем IMT-Advanced позволяют удовлетворять растущие потребности пользователей;

*h)* что эти возможности систем IMT-Advanced постоянно совершенствуются в соответствии с развитием технологий;

*i)* необходимость в приоритетных услугах (например, экстренные вызовы будут обслуживаться с более высокой приоритетностью, чем другие коммерческие услуги);

*j)* что в связи с потребностью в широких эффективных полосах для обеспечения очень высокого уровня скорости передачи данных, необходимого для различных предлагаемых услуг, следует предусмотреть возможность либо использования сетей с намного более широкой одной несущей полосой частот (что как раз будет способствовать увеличению спектральной эффективности), либо применения агрегации ВЧ-несущих;

*k)* что в результате быстрого развития информационных технологий, включая интернет, произошла агрегация и конвергенция различных сетей и цифровых устройств,

учитывая далее,

что в Резолюции МСЭ-R 57-2 "Принципы процесса разработки системы IMT‑Advanced" изложены важные критерии и принципы, используемые в процессе разработки рекомендаций и отчетов по системе IMT-Advanced, включая рекомендацию(и) по спецификации радиоинтерфейса этой системы,

отмечая,

что в Отчете МСЭ-R M.2198 содержатся выводы и заключения по ходу процесса разработки системы IMT-Advanced (шаги с 4 по 7), включая получение оценки и проведение согласования, а также описаны характеристики радиоинтерфейсов наземного сегмента систем IMT-Advanced для первого издания Рекомендации МСЭ-R M.2012-0 (01-2012),

рекомендует,

**1** что технологии радиоинтерфейсов для наземного сегмента систем IMT-Advanced должны быть следующими:

– LTE-Advanced[[4]](#footnote-4);

– WirelessMAN-Advanced[[5]](#footnote-5);

**2** использовать информацию, представленную (в том числе по ссылке) в Приложениях 1 и 2, в соответствии с наземными радиоинтерфейсами, указанными выше в пункте 1 раздела *рекомендует*, в качестве полного набора стандартов для подробных спецификаций радиоинтерфейсов наземного сегмента систем IMT‑Advanced.

Приложение 1  
  
Спецификация технологии радиоинтерфейса LTE-Advanced

Введение

IMT-Advanced является системой, разрабатываемой во всем мире, и спецификации наземных радиоинтерфейсов систем IMT-Advanced, определенные в настоящей Рекомендации, были разработаны МСЭ в сотрудничестве со сторонниками GCS[[6]](#footnote-6) и транспонирующими организациями. В документе IMT-ADV/24 (Rev. 3) отмечается, что:

– сторонник GCS должен быть одним из сторонников RIT[[7]](#footnote-7)/SRIT[[8]](#footnote-8) по соответствующей технологии и должен иметь разрешение на предоставление МСЭ-R соответствующих прав на официальное использование соответствующих спецификаций, представленных в GCS в соответствии с технологией, описанной в Рекомендации МСЭ-R M.2012;

– транспонирующая организация должна получить разрешение от соответствующего сторонника GCS на разработку транспонированных стандартов для определенной технологии и также должна иметь соответствующие права на их использование.

Далее отмечается, что сторонники GCS и транспонирующие организации должны быть также надлежащим образом квалифицированы и действовать в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 9-5 и Руководством по процедурам для осуществления вклада по материалам других организаций в работу исследовательских комиссий и процедурам приглашения других организаций принять участие в изучении конкретных вопросов (Резолюция МСЭ‑R 9-5).

МСЭ установил глобальные и всеобщие рамки и требования, а также разработал Глобальную основную спецификацию вместе со сторонниками GCS. Признанные транспонирующие организации, работающие вместе со сторонниками GCS, взяли на себя обязательство по разработке подробной стандартизации. Поэтому в настоящей Рекомендации часто используются ссылки на разработанные извне спецификации.

Такой подход был признан наиболее подходящим решением для обеспечения возможности завершения разработки настоящей Рекомендации в кратчайшие сроки, установленные МСЭ, и удовлетворения потребностей администраций, операторов и производителей.

Таким образом настоящая Рекомендация была разработана с использованием в полной мере этого метода работы и с соблюдением сроков всемирной стандартизации. Основной текст настоящей Рекомендации был разработан МСЭ. В каждом Приложении содержатся ссылки с указанием места размещения более подробной информации.

Настоящее Приложение 1 содержит подробную информацию, разработанную МСЭ и "организациями ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA и TTC от имени 3GPP" (сторонники GCS), а также организациями ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA и TTC (транспонирующие организации).

Использование механизма ссылок позволяет своевременно завершить разработку и осуществить обновление имеющих большую важность элементов настоящей Рекомендации с проведением необходимых процедур контроля изменений, транспонирования и публичного обсуждения в сторонних организациях. Эта информация в основном была принята без изменений с учетом необходимости сведения к минимуму повторного выполнения работы, а также необходимости упрощения и поддержки непрерывного процесса обновления и актуализации.

Отмечая, что подробную информацию по радиоинтерфейсам в основном следует получать путем обращения к результатам работы сторонних организаций, в настоящем общем соглашении подчеркивается не только значительная роль МСЭ как катализатора процессов стимулирования, координации и содействия развитию усовершенствованных технологий электросвязи, но и его прогрессивный и гибкий подход к разработке этого и других стандартов электросвязи для XXI века.

Более подробные сведения о процессе разработки первого издания настоящей Рекомендации можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3), а подробная информация о процессе подготовки пересмотренных версий настоящей Рекомендации содержится в документе IMT-ADV/25 (Rev. 2).

# 1 Обзор технологии радиоинтерфейса

## 1.1 Обзор совокупности технологий радиоинтерфейсов (SRIT)

Спецификации наземных радиоинтерфейсов систем IMT-Advanced, известных как *LTE‑Advanced*,были разработаны 3GPP на основе технологии LTE версии 10 и последующих версий. Согласно терминологии 3GPP для обозначения радиоинтерфейса LTE также используется термин E-UTRA (Evolved-UTRA), а спецификации 3GPP LTE версии 13 и последующих версий именуются LTE‑Advanced Pro.

*LTE*-*Advanced* представляет собой совокупность технологий радиоинтерфейсов (RIT), состоящую из технологий частотного и временного дуплексного разделения – FDD (FDD RIT) и TDD (TDD RIT), разработанных для работы в парном и непарном спектре соответственно. TDD RIT также известна как TD-LTE Release 10 and Beyond или *TD‑LTE‑Advanced*. Обе технологии радиоинтерфейсов были разработаны совместно с обеспечением высокой степени унификации и в то же время с учетом оптимизации каждой RIT относительно режима использования спектра в дуплексном режиме, присущем каждой конкретной технологии.

Каждая из технологий FDD RIT и TDD RIT в отдельности, и соответственно совокупность технологий (SRIT), отвечают всем минимальным требованиям МСЭ к системам IMT-Advanced во всех четырех средах тестирования, определенных по всем аспектам предоставления услуг, использования спектра и технических характеристик. При этом каждая из технологий FDD RIT и TDD RIT в отдельности и соответственно совокупность технологий (SRIT), отвечает требованиям Резолюции МСЭ-R 57-2, изложенным в пунктах6*e)* и *f)* раздела *решает*, на всех четырех средах тестирования.

Полный набор стандартов для наземных радиоинтерфейсов систем IMT-Advanced, определенный как *LTE-Advanced*, включает не только основные характеристики систем IMT‑Advanced, но также дополнительные возможности *LTE-Advanced*, каждая из которых непрерывно совершенствуется.

В обзор радиоаспектов технологии *LTE-Advanced* включены также возможности LTE версии 8 и LTE версии 9. Информация по радиоспецификациям версий 8 и 9 приведена в пункте 2.2.1. Кроме того, в целях представления полной системы предоставляется информация по спецификациям системы и базовой сети. В этих спецификациях системы и базовой сети рассматриваются аспекты самой сети, ее терминалов и предоставляемых услуг, необходимые для разработки интегрированного решения мобильности, включая такие аспекты, как обслуживание пользователя, возможность соединения, возможность совместной работы, мобильность и роуминг, безопасность, алгоритмы уплотнения/разуплотнения данных и среда передачи данных, эксплуатация и техническое обслуживание, тарификация и т. д. Информация по спецификациям системы и базовой сети версий 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 приведена в пункте 2.2.2.

## 1.2 Обзор технологии радиоинтерфейса (RIT)

### 1.2.1 Обзор FDD RIT

FDD RIT является результатом эволюции LTE FDD. FDD RIT использует для работы дуплексный режим с частотным разделением и, следовательно, применим для работы с парным спектром. Этот радиоинтерфейс поддерживает как полный дуплексный, так и полудуплексный режим FDD.

### 1.2.2 Обзор TDD RIT

TDD RIT, также известный как *TD-LTE-Advanced*, является результатом эволюции TD-LTE. TDD RIT использует для работы дуплексный режим с временным разделением и, следовательно, применим для работы с непарным спектром. TDD RIT обеспечивает гибкость в распределении ресурсов линий вверх и вниз благодаря поддержке конфигураций множественного распределения ресурсов линий вверх и вниз, которые могут быть использованы для совмещения различных сценариев передачи трафика. Конфигурация распределения ресурсов линий вверх и вниз может быть адаптирована к изменяющимся объемам трафика в заданный момент времени и условиям помех даже в процессе работы.

Радиоинтерфейс также предназначен для использования возможностей более активного взаимодействия канала, характерного для работы в режиме TDD, например для формирования луча и обеспечения совместимости с TD-SCDMA и другими технологиями IMT-2000, основанными на TDD.

## 1.3 Обзор системных аспектов SRIT

Технологии RIT для FDD и TDD представляют развитие первых версий LTE FDD и TDD соответственно. Эти две технологии RIT совместно используют многие из базовых структур для упрощения реализации оборудования радиодоступа, работающего в режиме приема двух систем. Поддерживаются полосы частот передачи шириной до 640 МГц, обеспечивая пиковые скорости передачи данных приблизительно до 25 Гбит/с на линии вниз и 13,6 Гбит/с на линии вверх.

Схема передачи на линии вниз основывается на обычном методе OFDM, обеспечивая высокую степень устойчивости, несмотря на частотную избирательность канала, и при этом позволяя упростить реализацию приемников даже при очень широких полосах пропускания.

Схема передачи на линии вверх основывается на OFDM с расширением спектра дискретным преобразованием Фурье (DFTS-OFDM). Использование передачи DFTS-OFDM на линии вверх мотивируется низким соотношением пиковой к средней мощности (Peak‑to‑Average Power Ratio, PAPR) передаваемого сигнала по сравнению с обычным методом OFDM. Это позволяет более эффективно использовать усилитель мощности терминала, что способствует увеличению зоны покрытия и/или снижению потребляемой мощности терминалом. Подсчеты для линии вверх имеют тот же порядок величин, что и для линии вниз. Узкополосный интернет вещей (NB-IOT) на линии вверх позволяет помимо многотоновой технологии DFTS-OFDM использовать однотоновую технологию с возможностью меньшего разноса поднесущих в дополнение к их нормальному разносу.

Канальное кодирование основано на турбокоде (сверточный код с удалением конечных элементов для NB-IOT на линии вниз) с кодовой скоростью 1/3 и дополнено гибридным методом ARQ (Hybrid‑ARQ) с мягким сложением, чтобы бороться с ошибками декодирования на приемной стороне. Поддерживаются виды модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM и 256QAM как на линии вниз, так и на линии вверх. Когда NB-IOT на линии вверх использует однотоновую передачу, дополнительно поддерживаются модуляции pi/2-BPSK и pi/4-QPSK.

Технологии RIT для FDD и TDD поддерживают работу в полосе частот шириной приблизительно от 1,4 МГц до 640 МГц. NB-IOT поддерживает полосу пропускания 200 кГц. Для поддержки ширины полосы частот свыше 20 МГц используется объединение несущих, то есть одновременная передача нескольких компонентных несущих параллельно к терминалу/узлу eNB и от терминала/узла eNB. Компонентные несущие не обязательно должны располагаться подряд по частоте, они могут располагаться даже в разных полосах частот, чтобы разрозненные распределения частот можно было использовать как объединенный спектр. Доступ с помощью лицензируемых частот (LAA) позволяет вторичным компонентным несущим работать в нелицензируемой полосе 5 ГГц. Для успешного сосуществования LAA использует доступ к среде типа "прослушивание перед передачей" (LBT) в нелицензируемых полосах частот. Объединение несущих поддерживает функции объединения полос TDD с различными распределениями частот на линиях вверх и вниз, а также набор функций для поддержки многочисленных усовершенствований в области синхронизации. Объединение несущих также поддерживает функции объединения компонентных несущих FDD и TDD. Двойное подключение (dual connectivity) позволяет объединять компонентные несущие различных узлов eNB, подключенных через неидеальное транзитное соединение по интерфейсу X2.

Поканальное планирование как во временной, так и в частотной областях поддерживается и на линии вниз, и на линии вверх, при этом планировщик базовой станции отвечает за выбор ресурса (динамически) и скорости передачи. Базовой операцией является динамическое планирование, при котором планировщик БС принимает решение в отношении каждого временного интервала передачи (Transmission Time Interval, TTI) длительностью 1 мс, а также о возможности планирования на полупостоянной основе. Полупостоянное планирование (SPS) позволяет выделять ресурсы передачи и назначать скорости передачи конкретному пользовательскому оборудованию на период более одного интервала TTI, чтобы уменьшить объем служебной сигнализации управления. Для передач по линии вверх с малой задержкой периодичность SPS может устанавливаться на уровне от 1 мс, а пользовательскому оборудованию разрешается не запрашивать предоставление линии вверх. Объединение интервалов TTI для улучшения покрытия по линии вверх позволяет пользовательскому оборудованию осуществлять передачу в течение четырех последовательных интервалов TTI. NB-IOT и усовершенствованная межмашинная связь (eMTC) позволяют значительно расширить покрытие путем планирования множества TTI (до нескольких тысяч).

Схемы передачи с несколькими антеннами являются неотъемлемой частью обеих технологий RIT. Предкодирование с учетом множества антенн с динамической адаптацией ранга поддерживает как пространственное уплотнение (MIMO для одного пользователя), так и формирование лучей. При формировании лучей с помощью двумерных антенных решеток антенны можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном плане. Поддерживается пространственное уплотнение до восьми уровней на линии вниз и до четырех уровней на линии вверх. Поддерживается также многопользовательская схема MIMO, при которой нескольким пользователям (числом до восьми) назначаются одни и те же частотно-временные ресурсы. Кроме того, поддерживается координированный многопунктовый режим работы (CoMP), в котором несколько пунктов передачи или приема координируются для проведения передачи или приема соответственно. Координированные пункты передачи могут принадлежать одной и той же соте, разным сотам одного и того же узла eNB или различным сотам разных узлов eNB. В целях определения пунктов передачи или сот для работы в режиме CoMP и/или режиме объединения несущих может использоваться эталонный сигнал обнаружения. И наконец, поддерживаются разнесение при передаче, основанное на пространственно-частотном блоковом кодировании (Space‑Frequency Block Coding, SFBC) или на комбинации SFBC, и разнесение при передаче с переключением по частоте (Frequency Switched Transmit Diversity, FSTD). Эффективная поддержка больших антенных решеток обеспечивается, в частности, передачей в контуре обратной связи на антенные порты eNB (числом до 32) информации о состоянии канала (CSI) с кодированием на основе унитарной кодовой книги или передачей эталонных сигналов CSI с формированием луча.

В этих RIT поддерживается координация помех между сотами (Inter-cell interference coordination, ICIC), при которой соседние соты обмениваются информацией, помогающей осуществлять планирование так, чтобы уменьшить действие помех. ICIC может использоваться для однородного развертывания неперекрывающихся сот с одинаковой мощностью передачи, а также для неоднородного развертывания, при котором сота с более высокой мощностью накрывает один или несколько узлов с меньшей мощностью. Для повышения потенциальной возможности расширения радиуса действия сот существуют функции подавления помех эталонным сигналам и сигналам синхронизации на стороне терминала, а также широковещательный канал. Подавление межсотовых помех, которые вызываются каналом передачи данных, на стороне терминала поддерживается с помощью сети. На стороне сети поддерживается метод подавления помех, основанный на возможности подключения и отключения вторичных сот.

В технологии RIT FDD и TDD включена функция ретрансляции. Ретрансляционный узел представляется терминалам как обычный узел eNB, но такой, который беспроводно сообщается по транзитному каналу с остальной частью сети радиодоступа, используя радиоинтерфейс LTE версии 10.

Обе технологии RIT поддерживают различные типы межмашинной связи. В целях улучшения охвата недорогого ценового сегмента поддерживается терминал низкого уровня сложности (категория 0) с модемом, сложность конструкции которого снижена примерно на 50% по сравнению с простейшим стандартным пользовательским оборудованием (категория 1). Такой терминал, в числе прочего, оснащен всего одной приемной антенной, работает в полудуплексном режиме и поддерживает существенно более низкую пиковую скорость передачи данных.

В LTE-M произошло дальнейшее снижение уровня сложности – в частности, путем сужения полосы частот пользовательского оборудования до 1,4 или 5 МГц и использования маломощного класса оборудования пользователя (20 дБм). В LTE/LTE-M добавлены два режима расширения покрытия: один предназначен для умеренного, а другой – для значительного расширения (в основном за счет повторов).

В NB-IoT поставлена цель снизить уровень сложности до минимума – например, путем сужения полосы частот пользовательского оборудования до 200 кГц, дальнейшего ограничения его пиковой скорости передачи данных и введения маломощных классов оборудования пользователя (20 дБм/14 дБм). При этом обеспечивается возможность расширения покрытия приблизительно на 20 дБ (также в основном за счет повторов). Технология NB‑IoT поддерживает работу в основной полосе LTE, в защитной полосе LTE или на самостоятельной основе.

Для повышения энергоэффективности пользовательского оборудования (UE) введены состояние энергосбережения и расширенный диапазон циклов прерывистого приема (eDRX) – до 10,24 с в режиме соединения и 43,69 мин в режиме ожидания. Для LTE-M и NB-IOT можно сконфигурировать несущую дополнительной линии вверх и дополнительной линии вниз для трафика, предназначенного для конкретного пользовательского оборудования, в то время как общие передачи, такие как сигналы синхронизации и передачи по линии вверх во время доступа к ячейке, происходят по одной и той же несущей для всех видов пользовательского оборудования.

Для оптимизации процесса выгрузки данных обе технологии RIT поддерживают функции межсетевого взаимодействия LTE/Wi-Fi по беспроводной ЛС с помощью СРД и под управлением СРД. На основе настраиваемых правил или команд eNB пользовательское устройство направляет свой трафик данных в наиболее подходящую сеть радиодоступа. Кроме того, начиная с версии 13 обе RIT поддерживают агрегацию LTE-WLAN (LWA) и интеграцию LTE-WLAN на уровне радиоканала с туннелем IPSec (LWIP). LWA позволяет использовать как LTE, так и WLAN в нелицензируемых диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно под управлением eNB.

Начиная с версии 12 определены передачи по прямому соединению для прямого обнаружения услуг на основе эффекта пространственной близости (Proximity based Services, ProSe) и прямой связи ProSe между терминалами. Прямая связь ProSe предназначена для применения только в сфере общественной безопасности и позволяет терминалам осуществлять связь напрямую без маршрутизации через узел eNB. Прямое обнаружение ProSe позволяет обнаруживать другие терминалы, находящиеся в непосредственной близости. Прямая связь поддерживается также в тех случаях, когда терминал находится вне зоны покрытия LTE. Она также претерпела дальнейшее усовершенствование для решения задач прямой связи между транспортными средствами (V2V).

### 1.3.1 Архитектура сети

Сеть радиодоступа *LTE-Advanced* имеет плоскую архитектуру с единственным типом узла *eNodeB*,который отвечает за все функции, связанные с радиодоступом, в одной или нескольких сотах. Этот узел подсоединен к базовой сети посредством интерфейса S1, а конкретнее – к *обслуживающему шлюзу* (serving gateway, S-GW) через плоскость пользователя S1-u и к *объекту управления мобильностью* (Mobility Management Entity, MME) через плоскость управления S1-c. Один узел eNodeB может соединяться с множеством MME и S-GW в целях разделения нагрузки и резервирования. MME/S-GW могут (пере)выбираться для поддержки отдельных выделенных базовых сетей, предназначенных для удовлетворения требований определенной группы устройств/абонентов.

Интерфейс X2, соединяющий узлы eNodeB друг с другом, в основном используется для поддержки активного режима мобильности. Этот интерфейс может также использоваться для выполнения функций многосотового *управления радиоресурсами* (RRM), как, например, ICIC или CoMP. Интерфейс X2 используется также для поддержки мобильности без потерь между соседними сотами путем пересылки пакетов.

РИСУНОК 1.1

Интерфейсы сети радиодоступа



### 1.3.2 Архитектура протокола второго уровня

Второй уровень (L2) состоит из следующих подуровней: *протокол сходимости пакетных данных* (Packet Data Convergence Protocol*,* PDCP), *управление радиолинией* (Radio Link Control, RLC) и *управление доступом к среде передачи данных* (Medium Access Control, MAC). Структуры протоколов для линии вверх и линии вниз представлены на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно. Второй уровень предоставляет один или несколько радиоканалов более высоким уровням, на которые отображаются IP‑пакеты в соответствии с их требованиями к *качеству предоставляемых услуг* (QoS). Единицы PDU L2/MAC, называемые также транспортными блоками, создаются в соответствии с мгновенными решениями по планированию и поставляются на физический уровень по одному или нескольким транспортным каналам (по одному транспортному каналу одного типа на каждую компонентную несущую).

Рисунок 1.2

Структура протокола L2 на линии вниз



рисунок 1.3

Структура протокола L2 на линии вверх



При двойном подключении (Dual Connectivity) радиоканал передачи данных может быть сконфигурирован как канал главной группы сот (Master Cell Group, MCG), как канал вторичной группы сот (Secondary Cell Group, SCG) или как разделенный канал. Канал MCG обслуживается главным узлом eNB (MeNB), канал SCG – вторичным узлом eNB (SeNB), а разделенный канал – обоими eNB. Общий объект PDCP для разделенного канала расположен в MeNB, однако существуют два объекта RLC, один из которых заканчивается в MeNB, другой – в SeNB.

#### 1.3.2.1 Протокол сходимости пакетных данных (PDCP)

За исключением NB-IOT, в число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости пользователя входят:

– уплотнение и разуплотнение заголовков потоков IP-данных с использованием ROHC;

– перенос пользовательских данных;

– последовательная доставка единиц PDU верхнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;

– маршрутизация PDU протокола PDCP для передачи и перегруппировка PDU протокола PDCP для приема в случае разделенных каналов при двойном подключении (поддержка только для RLC AM);

– обнаружение дубликатов единиц SDU нижнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;

– повторная передача единиц SDU протокола PDCP при хендовере и – для разделенных каналов в каналах DC и LWA – повторная передача единиц PDU протокола PDCP в рамках процедуры восстановления данных PDCP для RLC AM;

– шифрование и дешифрование;

– отбрасывание единиц SDU, основанное на установках таймера, на линии вверх.

Для пользовательского оборудования NB-IOT при активизации защиты уровня доступа в число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости пользователя входят:

– уплотнение и разуплотнение заголовков потоков – только ROHC;

– перенос пользовательских данных;

– последовательная доставка единиц PDU верхнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;

– обнаружение дубликатов единиц SDU нижнего уровня при процедуре восстановления протокола PDCP для RLC AM;

– шифрование и дешифрование;

– отбрасывание единиц SDU, основанное на установках таймера, на линии вверх.

В число основных услуг и функций подуровня PDCP для плоскости управления входят:

– шифрование и защита целостности, верификация;

– перенос данных плоскости управления.

Пользовательское оборудование NB-IOT, поддерживающее оптимизацию только CIoT EPS плоскости управления, работает в обход PDCP. Пользовательское оборудование NB-IOT, поддерживающее как оптимизацию CIoT EPS плоскости управления, так и оптимизацию CIoT EPS плоскости пользователя, не использует PDCP до тех пор, пока не активирована защита уровня доступа.

В протоколе PDCP используются услуги, предоставляемые подуровнем RLC. Для одного пользовательского оборудования имеется по одному объекту протокола PDCP на каждый радиоканал.

#### 1.3.2.2 Протокол управления радиолинией (RLC)

*Протокол управления радиолинией* (RLC) отвечает за:

– перенос единиц PDU верхнего уровня;

– исправление ошибок с помощью ARQ (только для передачи данных в режиме подтверждения, АМ);

– объединение, сегментацию и повторную сборку единиц SDU RLC (только для переноса данных в режиме без подтверждения, UM, и с подтверждением, AM);

– повторную сегментацию единиц PDU данных RLC (только для переноса данных в режиме AM);

– перегруппировку единиц PDU данных RLC (только для переноса данных в режиме UM и AM);

– обнаружение дубликатов (только для переноса данных в режиме UM и AM);

– обнаружение ошибок протокола (только для переноса данных в режиме AM);

– отбрасывание единиц SDU данных RLC (только для переноса данных в режиме UM и AM);

– восстановление RLC, кроме UE NB-IOT, использующего методы оптимизации только плоскости управление CIoT EPS.

В зависимости от режима работы объект RLC может предоставлять все перечисленные выше услуги, или их часть, или вообще не предоставлять никаких услуг. RLC может работать в трех различных режимах:

– *прозрачный режим* (Transparent mode, TM), в котором протокол RLC абсолютно прозрачен и, в сущности, его функция не используется. Такая конфигурация используется для вещательных каналов плоскости управления, таких как вещательный канал управления (Broadcast Control Channel, BCCH), общий канал управления (Common Control Channel, CCCH) и пейджерный канал управления (Paging Control Channel, PCCH), только для случаев, когда информация передается одновременно нескольким пользователям;

– *режим без подтверждения* (Unacknowledged mode,UM), в котором RLC предоставляет все услуги, описанные выше, за исключением исправления ошибок, применяется, когда не требуется передача без ошибок, например для многоадресного канала управления (Multicast Control Channel, MCCH) и канала многоадресной нагрузки (Multicast Traffic Channel, MTCH), используя мультимедийное вещание по одночастотной сети (MBSFN) и передачу речи по IP (VoIP);

– для NB-IOT режим RLC UM не поддерживается;

– *режим с подтверждением* (Acknowledged mode, AM), в котором протокол RLC предоставляет все услуги, описанные выше, это основной режим работы для передачи пакетных данных TCP/IP по совместно используемому каналу на линии вниз (Downlink Shared Channel, DL-SCH). Поддерживается и сегментация/повторная сборка, и последовательная доставка, и повторная передача данных при обнаружении ошибок.

Протокол RLC предоставляет услуги протоколу PDCP в форме *радиоканалов* и использует услуги уровня MAC в форме *логических каналов*. Для терминала конфигурируется один объект протокола RLC на один радиоканал.

#### 1.3.2.3 Управление доступом к среде передачи данных (MAC)

Уровень MAC отвечает за:

– отображение между логическими и транспортными каналами;

– уплотнение/разуплотнение единиц SDU MAC, принадлежащих одному или разным логическим каналам, в транспортные блоки/из транспортных блоков, которые доставляются на физический уровень/с физического уровня по транспортным каналам;

– планирование информирования;

– исправление ошибок с помощью N-процессного гибридного метода ARQ с остановкой и ожиданием (HARQ) с синхронной (для линии вверх) и асинхронной (для линии вниз) повторной передачей;

– обработку приоритетов между логическими каналами одного UE;

– обработку приоритетов между несколькими UE с помощью динамического планирования;

– идентификацию мультимедийной радиовещательной/многоадресной услуги (Multimedia Broadcast/Multicast Service, MBMS);

– выбор транспортного формата;

– дозаполнение.

Связанные с ProSe услуги и функции подуровня MAC включают:

– выбор радиоресурсов;

– фильтрацию пакетов для прямой связи ProSe.

При двойном подключении пользовательское оборудование настроено на два независимых объекта MAC – один для MCG, другой – для SCG.

MAC предлагает протоколу RLC услуги в форме *логических каналов*. Логический канал определяется *типом* информации, которую он передает, и обычно его относят к *каналам управления*, используемым для передачи информации управления и конфигурации, необходимой для работы системы *LTE-Advanced*, или к *каналам нагрузки*, используемым для переноса пользовательских данных. Набор типов логических каналов, предназначенных для системы *LTE‑Advanced*, включает:

– *вещательный канал управления* (BCCH), используемый для передачи информации по управлению широковещательной системой;

– *вещательный канал управления с уменьшенной пропускной способностью* (BR-BCCH), используемый для передачи информации по управлению широковещательной системой в UE eMTC с ограниченной полосой пропускания;

– *пейджерный канал управления* (PCCH) – канал на линии вниз, используемый для радиовызова, когда сети не известно местоположение UE, и для уведомлений об изменении системной информации;

– *общий канал управления* (CCCH), используемый для передачи управляющей информации между UE и сетью, в случае когда UE не имеет RRC-соединения;

– *специализированный канал управления* (DCCH), используемый для передачи управляющей информации к мобильному терминалу и от него, когда UE не имеет RRC-соединения;

– *многоадресный канал управления* (MCCH), используемый для передачи управляющей информации, необходимой для приема MTCH;

*– многоадресный канал управления одной соты* (SC-MCCH), используемый для передачи управляющей информации, необходимой для приема MBMS, с применением соединения пункта со многими пунктами в одной соте (SC PTM);

– *вещательный канал прямого соединения* (SBCH), используемый для широковещательной передачи системной информации о прямом соединении от одного пользовательского устройства к другому (другим). Этот канал используется только устройствами UE, поддерживающими функцию прямой связи ProSe;

– *специализированный канал нагрузки* (DTCH), используемый для передачи пользовательских данных к мобильному терминалу и от него. Этот тип логических каналов используется для передачи всех пользовательских данных на линии вверх и пользовательских данных, отличных от MBSFN, на линии вниз. Для UE NB-IOT, использующего методы оптимизации только плоскости управления CIoT EPS, DTCH не поддерживается;

– *канал многоадресной нагрузки* (MTCH), используемый для передачи услуг MBMS на линии вниз;

– *многоадресный канал трафика одной соты* (SC-MTCH), используемый для линии передачи вниз услуг MBMS с применением SC-PTM;

– *канал трафика прямого соединения* (STCH) – канал связи пункта со многими пунктами, используемый для передачи информации пользователя от одного устройства UE к другому. Этот канал используется только устройствами UE, поддерживающими функцию прямой связи ProSe.

Для UE NB-IOT, использующего только методы оптимизации плоскости управления CIoT EPS, выделяется лишь один логический канал на единицу UE.

На физическом уровне уровень MAC использует услуги в виде *транспортных каналов*. Транспортный канал определяется набором *способов* и *характеристик* передачи информации по радиоинтерфейсу. Данные в транспортном канале организованы в *транспортные блоки*. В каждом *временном интервале передачи* (TTI) на каждой компонентной несущей передаются максимум один или два (в случае пространственного уплотнения) транспортных блока.

Каждому блоку соответствует *транспортный формат* (Transport Format, TF), определяющий порядок передачитранспортного блока по радиоинтерфейсу. Транспортный формат включает информацию о размере транспортного блока, схеме модуляции и отображении на антенны. Планировщик отвечает за (динамическое) определение транспортного формата в каждом интервале времени TTI как на линии вверх, так и на линии вниз.

Определены следующие типы транспортных каналов:

– *вещательный канал* (Broadcast Channel, BCH) – имеет фиксированный транспортный формат, предоставляемый в спецификациях. Он используется для передачи частей системной информации в BCCH, а точнее так называемого *главного информационного блока* (Master Information Block, MIB);

– *пейджерный канал* (Paging Channel, PCH) – используется для передачи информации радиовызова из логического канала PCCH. PCH поддерживает *прерывистый прием* (discontinuous reception*,* DRX), чтобы позволить мобильным терминалам экономить энергию источника питания, пробуждаясь только для приема PCH в предопределенное время;

– *совместно используемый канал на линии вниз* (Downlink Shared Channel, DL-SCH) является основным типом транспортного канала, используемого в системе *LTE‑Advanced* для передачи данных на линии вниз. Он поддерживает динамическую адаптацию и планирование, зависящее от канала, гибридный метод ARQ с мягким суммированием и пространственным уплотнением. Он также поддерживает DRX для уменьшения потребления энергии мобильного терминала, одновременно обеспечивая мгновенную готовность к работе.

DL‑SCH используется также для передачи частей системной информации в BCCH, не отображенной на BCH. В случае передачи на терминал, использующий множество компонентных несущих, оборудование UE принимает один канал DL‑SCH на каждую компонентную несущую;

– *многоадресный канал* (Multicast Channel, MCH) используется для поддержки MBMS. Он характеризуется полустатическим транспортным форматом или полупостоянным планированием. В случае передачи в нескольких сотах, используя MBSFN, планирование и конфигурация транспортного формата координируются между сотами, участвующими в передаче MBSFN;

– *совместно используемый канал на линии вверх* (Uplink Shared Channel, UL-SCH) является аналогом DL-SCH, то есть транспортным каналом линии вверх, используемым для передачи данных линии вверх;

*– канал случайного доступа* (Random Access Channel, RACH), также определяемый как транспортный канал линии вверх, хотя по нему не передаются транспортные блоки. RACH используется на линии вверх для ответа на пейджинговое сообщение или для инициирования перехода в состояние RRC\_CONNECTED (RRC\_ПОДКЛЮЧЕН) в соответствии с потребностями терминала в передаче данных;

*– вещательный канал прямого соединения* (Sidelink Broadcast Channel, SL-BCH) использует заранее установленный транспортный формат;

*– канал обнаружения прямого соединения* (Sidelink Discovery Channel, SL-DCH) поддерживает как автономный выбор ресурсов пользовательским оборудованием, так и запланированное распределение ресурсов, выполняемое узлом eNodeB; в нем используется периодическая широковещательная передача с фиксированным размером и заранее определенным форматом;

*– совместно используемый канал прямого соединения* (Sidelink Shared Channel, SL‑SCH) поддерживает как автономный выбор ресурсов пользовательским оборудованием, так и запланированное распределение ресурсов, выполняемое узлом eNodeB; он поддерживает метод HARQ с суммированием и динамическую адаптацию канала путем изменения мощности передачи, модуляции и кодирования.

Отображение между логическими, транспортными и физическими каналами (рассмотренное в пункте 1.3.3) представлено на рисунке 1.4 для линии вниз, на рисунке 1.5 для линии вверх, на рисунке 1.6 для прямого соединения, на рисунке 1.6A для линии вниз NB-IOT и на рисунке 1.6B для линии вверх NB-IOT.

рисунок 1.4

Отображение каналов на линии вниз



РИСУНОК 1.5

Отображение каналов на линии вверх



РИСУНОК 1.6

Отображение каналов прямого соединения



РИСУНОК 1.6a

Отображение каналов NB-IOT на линии вниз



РИСУНОК 1.6b

Отображение каналов NB-IOT на линии вверх



### 1.3.3 Физический уровень

Физический уровень отвечает:

– за модуляцию и демодуляцию физических каналов;

– обнаружение ошибки в транспортном канале и передачу информации об ошибке на более высокие уровни;

– кодирование с прямым исправлением ошибок (FEC) и декодирование транспортных каналов;

– согласование скоростей кодированного транспортного канала и физических каналов;

– отображение кодированного транспортного канала на физические каналы в соответствии с рисунком 1.4 (линия вниз) и рисунком 1.5 (линия вверх);

– гибридный метод ARQ (HARQ) с мягким сложением;

– синхронизацию по времени и частоте;

– взвешивание мощности физических каналов;

– обработку сигналов и формирование лучей с использованием множества антенн;

– измерение характеристик и передачу информации о результатах измерений на более высокие уровни;

– обработку радиочастот.

Упрощенная схема обработки для DL-SCH представлена на рисунке 1.7.

рисунок 1.7

Упрощенная схема обработки физического уровня для канала DL-SCH  
на одной компонентной несущей



#### 1.3.3.1 Физические каналы

Для линии вниз определены следующие различные типы физических каналов:

– совместно используемый физический канал на линии вниз (PDSCH) – используется для передачи услуг передачи данных плоскости пользователя и плоскости управления;

– физический канал многоадресной передачи (PMCH) – используется для передачи радиовещательных услуг плоскости пользователя и плоскости управления во время передачи субкадров сети MBSFN;

– физический канал управления на линии вниз (PDCCH) – используется для передачи информации управления, связанной с распределением ресурсов, транспортным форматом и HARQ;

– расширенный физический канал управления на линии вниз (EPDCCH) – используется для передачи информации управления, связанной с распределением ресурсов, транспортным форматом и HARQ;

– физический канал управления MTC на линии вниз (MPDCCH) – используется для передачи информации управления при работе в режиме с ограниченной пропускной способностью и/или в режиме расширенного покрытия;

– физический радиовещательный канал (PBCH) – используется для передачи информации, специфической для соты и/или системы;

– физический канал индикации формата управления (PCFICH) – показывает оборудованию пользователя формат управления (количество символов, включающих каналы PDCCH, PHICH) в текущем субкадре;

– физический канал индикации для схемы HARQ (PHICH) – транспортирует информацию ACK/NAK для передачи по линии вверх (PUSCH), полученную узлом eNodeB.

Для линии вверх определены три различных типа физических каналов:

– физический канал случайного доступа (PRACH) – транспортирует преамбулу, используемую для запуска процедуры случайного доступа в узле eNodeB;

– совместно используемый физический канал на линии вверх (PUSCH) – используется для передачи как пользовательских данных, так и информации управления верхним уровнем;

– физический канал управления на линии вверх (PUCCH) – используется для передачи управляющей информации (запросы на выделение физических ресурсов, CQI, PMI, RI, HARQ ACK/NAK для PDSCH и т. д.).

Для прямого соединения определены следующие типы физических каналов:

– физический радиовещательный канал прямого соединения (PSBCH) – передает системную информацию и связанные с синхронизацией данные от пользовательского устройства;

– физический канал обнаружения прямого соединения (PSDCH) – передает сообщение прямого обнаружения ProSe от пользовательского устройства;

– физический канал управления прямого соединения (PSCCH) – передает управляющий сигнал от пользовательского устройства для прямой связи ProSe;

– совместно используемый канал прямого соединения (PSSCH) – передает данные от пользовательского устройства для прямой связи ProSe.

Для NB-IOT определены следующие типы физических каналов:

– узкополосный физический радиовещательный канал (NPBCH) – передает BCH для UE NB‑IOT. Используется для передачи информации, относящейся к ячейке и/или системе, с использованием транспортного блока, преобразуемого в шестьдесят четыре подкадра в пределах интервала времени 640 мс;

– узкополосный физический общий канал линии вниз (NPDSCH) – передает DL-SCH и PCH для UE NB-IOT;

– узкополосный физический канал управления линии вниз (NPDCCH) – сообщает UE UN‑IOT о распределении ресурсов PCH и DL-SCH. Передает грант планирования линии вверх для UE NB-IOT. Переносит информацию прямой индикации;

– узкополосный физический общий канал линии вверх (NPUSCH) – передает UL-SCH и гибридные запросы ARQ ACK/NAK в ответ на передачу по линии вниз для UE NB-IOT;

– узкополосный физический канал произвольного доступа (NPRACH) – передает преамбулу произвольного доступа для UE NB-IOT.

#### 1.3.3.2 Структура передачи во временной области и схемы дуплексирования

На рисунке 1.8 представлена высокоуровневая структура передачи во временной области, где каждый (*радио*) *кадр* длительностью 10 мс состоит из 10 одинаковых *субкадров* длительностью 1 мс. Каждый субкадр состоит из двух одинаковых *временных интервалов* (*слотов*)длительностью *T*slot = 0,5 мс, а каждый слот состоит из ряда символов OFDM, включая циклический префикс.

рисунок 1.8

Временная структура LTE-Advanced



Как показано на рисунке 1.9, *LTE-Advanced* может работать и в режиме FDD, и в режиме TDD. И хотя структура во временной области во многих отношениях одинакова для обоих режимов, все же есть и различия, наиболее значительным является наличие в случае TDD *специального субкадра*. Этот субкадр используется для создания защитного интервала времени, необходимого при переключении с линии вниз на линию вверх.

рисунок 1.9

Частотно-временная структура для случаев FDD и TDD на линии вверх и линии вниз



При работе в режиме FDD (см. верхнюю часть рисунка 1.9) каждая компонентная несущая имеет по две несущие частоты – одну для передачи по линии вверх (*f*UL), другую – для передачи по линии вниз (*f*DL). В каждом кадре размещается десять субкадров линии вверх и десять субкадров линии вниз, и передача по линиям вверх и вниз в пределах одной соты может происходить одновременно. Работа в режиме полудуплекс на стороне оборудования UE поддерживается планировщиком, обеспечивающим в оборудовании UE неодновременный прием и передачу.

При работе в режиме TDD (см. нижнюю часть рисунка 1.9) каждая компонентная несущая имеет только одну несущую частоту, а передача по линиям вверх и вниз в пределах одной соты всегда разделена по времени. Как видно из рисунка, одни субкадры выделены для передачи по линии вверх, а другие – для передачи по линии вниз с возможностью переключения между линиями вверх и вниз в течение *специального субкадра*. Специальный субкадр делится на три участка – участок линии вниз (DwPTS), интервал защиты (GP), где происходит переключение, и участок линии вверх (UpPTS). Участок DwPTS в сущности рассматривается как обычный субкадр линии вниз, хотя он может передавать меньшее количество данных из-за его сокращенной длины. Участок UpPTS может использоваться для передачи данных по линии вверх, зондирования канала или случайного доступа. Каждый из участков DwPTS, GP и UpPTS имеет свою конфигурируемую длину для поддержки различных сценариев использования, но их общая длина равна 1 мс.

Различная степень асимметрии в количестве ресурсов, выделяемых для передачи по линиям вверх и вниз соответственно, реализуется при помощи семи различных конфигураций линий вверх/вниз, как показано на рисунке 1.10. В случае объединения несущих конфигурация линий вверх/вниз идентична по всем компонентным несущим в одной и той же полосе частот и может быть одинаковой или различной по всем компонентным несущим в различных полосах частот.

Совместимость RIT TDD и других систем TDD (IMT-2000), таких как TD-SCDMA, обеспечивается путем выравнивания точек переключения между двумя системами и выбора соответствующей конфигурации специального субкадра и асимметрии ресурсов для передачи по линиям вверх и вниз.

рисунок 1.10

Асимметрия линий вверх и вниз, поддерживаемая технологией RIT TDD



При передаче по прямым соединениям используется структура кадра, аналогичная той, которая определена для линий вверх и вниз, когда пользовательское оборудование находится в зоне покрытия сети. Однако такая передача ограничена поднабором ресурсов линии вверх во временной и частотной областях.

Структура физического канала аналогична структуре каналов передачи линии вверх и используется такая же основная схема передачи, как и на линии вверх. Однако прямое соединение ограничивается однокластерной передачей и использует один промежуток между символами в конце каждого субкадра прямого соединения.

#### 1.3.3.3 Обработка физического уровня

Для передачи транспортного блока(ов) по каналу DL-SCH или UL-SCH к нему добавляется циклический избыточный код CRC, после чего происходит кодирование, основанное на турбокоде с кодовой скоростью 1/3 (сверточный код с удалением конечных элементов для NPDSCH). Согласование скоростей используется не только для согласования количества кодируемых битов с количеством ресурсов, выделенных для передачи по каналам DL‑SCH/UL-SCH, но также и для создания различных вариантов резервирования, управляемых протоколом HARQ. В случае пространственного уплотнения такая обработка повторяется для двух транспортных блоков. После согласования скоростей проводится модуляция (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM) кодированных битов. В случае передачи с использованием нескольких антенн символы модуляции отображаются на несколько уровней и предварительно кодируются, прежде чем будут отображены на различные порты антенн. В качестве альтернативного варианта может применяться разнесение при передаче. И наконец, (предварительно кодированные) символы модуляции отображаются на частотно-временные ресурсы, выделенные для передачи.

Передача по линии вниз основана на обычном методе OFDM с использованием циклического префикса. Разнос поднесущих равен Δ*f*= 15 кГц и поддерживаются две длины циклического префикса – обычный циклический префикс длиной ≈4,7 мкс и расширенный циклический префикс длиной ≈16,7 мкс. В частотной области количество ресурсных блоков может меняться от 6 до 100 на одну компонентную несущую (для ширины полосы частот каналов от 1,4 до 20 МГц соответственно), где ресурсный блок занимает полосу 180 кГц в частотной области. Можно передавать до 32 компонентных несущих параллельно при использовании общей полосы частот до 640 МГц. Во внутриполосном режиме NB-IOT выделяет один ресурсный блок. В автономном режиме NB-IOT использует канал с полосой пропускания 200 кГц. В субкадрах сети MBSFN могут использоваться значения разноса между поднесущими, равные Δ*f* = 7,5 кГц или Δ*f* = 1,25 кГц, с расширенным циклическим префиксом длиной ≈33,4 мкс или ≈200 мкс, соответственно.

Передача на линии вверх основывается на методе OFDM с расширением спектра дискретным преобразованием Фурье (DFTS-OFDM). Метод DFTS-OFDM может рассматриваться в качестве предкодера DFT, после которого применяется обычный метод OFDM с такими же численными данными, как для линии вниз. UL NB-IOT позволяет использовать однотоновую передачу с разносом поднесущих Δ*f* = 3,75 кГц или Δ*f* = 15 кГц. Могут использоваться различные размеры предварительного кодирования DFT, соответствующие передаче с различными распланированными полосами частот.

Остальные транспортные каналы линии вниз (PCH, BCH, MCH) основаны на тех же общих схемах обработки физического уровня, что и канал DL-SCH, хотя и с некоторыми ограничениями на ряд используемых характеристик.

#### 1.3.3.4 Передача с использованием нескольких антенн

На линии вниз поддерживается большое количество схем передачи с использованием нескольких антенн:

– передача с одной антенной с использованием одного опорного сигнала, характерного для соты;

– пространственное уплотнение с обратной связью, также известное как формирование лучей или предварительное кодирование, основанное на унитарной кодовой книге, до четырех уровней с использованием опорных сигналов, характерных для сот. Для оказания содействия узлу eNodeB в выборе подходящей матрицы предварительного кодирования используются сообщения обратной связи, поступающие от терминала;

– пространственное уплотнение без обратной связи, также известное как циклическое разнесение по задержкам с большой величиной задержки, до четырех уровней с использованием опорных сигналов, характерных для соты;

– пространственное уплотнение до восьми уровней с использованием опорных сигналов, характерных для оборудования пользователя. Узел eNodeB может использовать сообщения обратной связи или воспользоваться взаимностью каналов для задания весовых коэффициентов схемы формирования лучей;

– разнесение при передаче основано на пространственно-частотном блоковом кодировании (SFBC) или на комбинации SFBC и разнесения при передаче с переключением по частоте (FSTD);

– многопользовательская схема MIMO, при которой нескольким терминалам назначаются перекрывающиеся частотно-временные ресурсы;

– поддерживается работа CSI-RS без предварительного кодирования с применением схем, в которых разные порты CSI-RS имеют одинаковую ширину и направленность луча и, следовательно, как правило, широкое покрытие ячейки;

– поддерживается работа CSI-RS со сформированными лучами с применением схем, в которых порты CSI-RS (по крайней мере в данный момент времени и при данной частоте) имеют узконаправленный луч и, следовательно, неширокое покрытие ячеек, и по крайней мере некоторые комбинации ресурсов порта CSI-RS (хотя бы с точки зрения eNB) имеют разные направления лучей;

– координированный многопунктовый режим работы на линии вниз (DL-CoMP), в котором координируется несколько пунктов передачи.

На линии вверх поддерживаются следующие схемы передачи с использованием нескольких антенн:

– передача с одной антенной;

– предкодирование, поддерживающее пространственное уплотнение с адаптацией рангов от одного до четырех уровней;

– координированный многопунктовый режим работы на линии вверх (UL-CoMP), в котором координируется несколько пунктов приема.

#### 1.3.3.5 Регулирование мощности и адаптация канала

В соответствии с условиями для радиоканала возможна гибкая адаптация схемы модуляции и кодирования (MCS). Ко всем ресурсным единицам, присвоенным одному и тому же транспортному блоку в интервале TTI, применяется одинаковая схема модуляции и кодирования. С помощью регулирования мощности на линии вверх можно задать среднюю мощность передачи одного символа DFTS-OFDM, в котором передается физический канал.

#### 1.3.3.6 Сигнализация управления уровней L1/L2

Управляющая информация линии вниз (DCI) передается либо по каналу PDCCH, либо по каналу EPDCCH. В режиме с ограниченной пропускной способностью и/или при использовании режима расширенного покрытия DCI передается по каналу MPDCCH. Для NB-IOT DCI передается по каналу NPDCCH.

Канал PDCCH передается с использованием первых символов (от одного до трех) OFDM каждого субкадра линии вниз в каждой компонентной несущей, а количество символов OFDM указывается в канале PCFICH. Сообщения о плане линий вверх и вниз (состоящие из идентификатора оборудования UE, частотно-временных ресурсов и транспортного формата) и подтверждающие сообщения схемы H-ARQ передаются по каналам PDCCH и PHICH соответственно. Каждое сообщение передается по отдельному каналу PDCCH с использованием модуляции QPSK и опорных сигналов, специфических для каждой соты.

Канал EPDCCH/MPDCCH передается парами блоков физических ресурсов (PRB), уплотненных по частоте с каналом PDSCH; он переносит сообщения о плане линий вниз и линий вверх (состоящие из идентификатора пользовательского оборудования, частотно-временных ресурсов и транспортного формата). Канал EPDCCH/MPDCCH использует опорные сигналы модуляции и демодуляции QPSK и может использовать либо частотно-локализованную, либо частотно‑распределенную передачу.

Для NB-IOT канал NPDCCH передается во всех доступных символах OFDM пар PRB без мультиплексирования с каналом NPDSCH; он переносит сообщения о плане линий вниз и линий вверх (состоящие из идентификатора пользовательского оборудования, частотно-временных ресурсов и транспортного формата). NPDCCH использует модуляцию QPSK и узкополосные опорные сигналы.

Ресурсы, распределенные для прямого соединения, могут передаваться по каналам PDCCH/EPDCCH.

Управляющая информация линии вверх (UCI), включающая информацию о состоянии канала (CSI), запросы на выделение физических ресурсов и подтверждающие сообщения схемы HARQ, передается на границах полосы пропускания основной компонентной несущей линии вверх. В качестве альтернативного варианта части сигнализации управления могут уплотняться вместе с данными по каналу PUSCH. Для поддержки передачи по линии вниз в режиме CoMP конфигурация пользовательского оборудования может производиться несколькими процессами CSI.

#### 1.3.3.7 Работа MBSFN

Транспортный канал MCH поддерживает *многоадресную/вещательную передачу в одночастотной сети* (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network, MBSFN), когда один и тот же сигнал передается из нескольких синхронизированных по времени сот. Одна компонентная несущая может поддерживать одновременно одноадресную и вещательную передачу путем временного уплотнения MCH и DL-SCH передачи, при этом MCH можно настроить максимум для 80% ресурсов линии вниз.

# 2 Подробная спецификация технологии радиоинтерфейса

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, были разработаны на основе Глобальной основной спецификации (GCS), связанной с разработанными извне материалами, включенными путем ссылок, для конкретной технологии. Информацию о процессе разработки и использовании GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3).

Стандарты IMT-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии LTE-Advanced, имеющейся по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-4/LTE-Advanced/>. В отношении представленных ниже разделов действуют следующие примечания:

1) определенные транспонирующиеорганизации[[9]](#footnote-9) должны обеспечить доступ к своим ссылочным материалам на своем веб-сайте;

2) эта информация была предоставлена транспонирующими организациямии относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

В пункте 2.1 содержатся разделы и краткие обзоры Глобальной основной спецификации по технологии радиоинтерфейсов систем IMT-Advanced, которой было дано название *LTE-Advanced*, а также соответствующие гиперссылки на транспонированные стандарты. Спецификации, указанные в пункте 2.2, не являются частью LTE-Advanced GCS.

Полный перечень конкретных спецификаций 3GPP GCS для LTE-Advanced, транспонированных в разделе 2.1, представлен в таблице 1.1.

ТАБЛИЦА 1.1

Спецификации 3GPP в разделе 2.1, которые подлежат транспонированию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cерия 36.100 | Cерия 36.200 | Cерия 36.300 | Cерия 36.400 | Cерия 36.500 | Cерия 37.xxx | Cерия 25.400 |
| TS 36.101 TS 36.104 TS 36.106 TS 36.111 TS 36.112 TS 36.113 TS 36.116 TS 36.117 TS 36.124 TS 36.133 TS 36.141 TS 36.143 TS 36.171 | TS 36.201 TS 36.211 TS 36.212 TS 36.213 TS 36.214 TS 36.216 | TS 36.300 TS 36.302 TS 36.304 TS 36.305 TS 36.306 TS 36.307 TS 36.314 TS 36.321 TS 36.322 TS 36.323 TS 36.331 TS 36.355 TS 36.360 TS 36.361 | TS 36.401 TS 36.410 TS 36.411 TS 36.412 TS 36.413 TS 36.414 TS 36.420 TS 36.421 TS 36.422 TS 36.423 TS 36.424 TS 36.425 TS 36.440 TS 36.441 TS 36.442 TS 36.443 TS 36.444 TS 36.445 TS 36.455 TS 36.456 TS 36.457 TS 36.458 TS 36.459 TS 36.461 TS 36.462 TS 36.463 TS 36.464 TS 36.465 | TS 36.508 TS 36.509 TS 36.521-1 TS 36.521-2 TS 36.521-3 TS 36.523-1 TS 36.523-2 TS 36.523-3  TS 36.579-1 TS 36.579-2 TS 36.579-3 TS 36.579-4 TS 36.579-5 | TS 37.104 TS 37.105 TS 37.113 TS 37.114 TS 37.141 TS 37.144 TS 37.145-1 TS 37.145-2 TS 37.171 TS 37.320 TS 37.544 TS 37.571-1 TS 37.571-2 TS 37.571-3 TS 37.571-4 TS 37.571-5 | TS 25.460 TS 25.461 TS 25.462 TS 25.466 |

## 2.1 Разделы и краткие обзоры Глобальной основной спецификации и транспонируемых стандартов

### 2.1.1 Введение

Указанные ниже документы по стандартам в той форме, в которой они были транспонированы из соответствующих спецификаций 3GPP, представлены определенными ***транспонирующими организациями*** в качестве транспонированных наборов стандартов для наземного радиоинтерфейса систем IMT-Advanced, названного *LTE-Advanced*, и включают не только характеристики систем IMT-Advanced, но и дополнительные возможности систем *LTE-Advanced*, которые постоянно совершенствуются.

### 2.1.2 Уровень 1 радиоинтерфейса

#### 2.1.2.1 TS 36.201

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень LTE; общее описание

В этом документе представлено общее описание физического уровня радиоинтерфейса E-UTRA. В нем также описана структура документа по спецификациям физического уровня радиодоступа E-UTRA стандарта 3GPP, то есть серии TS 36.200. В спецификации серии TS 36.200 указывается точка Uu для подвижной системы LTE и определяется минимальный уровень спецификаций, требуемых для базовых соединений, необходимых для обеспечения возможности сетевого взаимодействия и совместимости.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.201 10.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36201-a00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.201V1000 10.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.201 10.0.0 14.01.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36201-a00.rar>

ETSI ETSI TS 136 201 10.0.0 14.01.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/10.00.00_60/ts_136201v100000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.201-10.0.0 V1.0.0 10.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.201(R10-10.0.0) 10.0.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.201(R10-10.0.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.201 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36201-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.201V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.201 11.1.0 06.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36201-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 201 11.1.0 06.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/11.01.00_60/ts_136201v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.201-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.201(R11-11.1.0) 11.1.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.201(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.201 12.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36201-c20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.201V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.201 12.2.0 20.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36201-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 201 12.2.0 20.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/12.02.00_60/ts_136201v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.201-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.201(R12-12.2.0) 12.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.201(R12-12.2.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.201 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36201-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.201V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.201 13.3.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36201-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 201 13.3.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/13.03.00_60/ts_136201v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.201-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.201(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.201(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.201 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36201-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.201V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.201 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36201-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 201 14.1.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136201/14.01.00_60/ts_136201v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.201-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.201(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.201(R14-14.1.0)>

#### 2.1.2.2 TS 36.211

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физические каналы и модуляция

В этом документе описаны физические каналы и модуляция для радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.211 10.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36211-a70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.211V1070 10.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.211 10.7.0 19.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36211-a70.rar>

ETSI ETSI TS 136 211 10.7.0 19.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/10.07.00_60/ts_136211v100700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.211-10.7.0 V1.0.0 10.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.211(R10-10.7.0) 10.7.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.211(R10-10.7.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.211 11.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36211-b70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.211V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.211 11.7.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36211-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 211 11.7.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/11.07.00_60/ts_136211v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.211-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.211(R11-11.7.0) 11.7.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.211(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.211 12.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36211-c90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.211V1290 12.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.211 12.9.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36211-c90.rar>

ETSI ETSI TS 136 211 12.9.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/12.09.00_60/ts_136211v120900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.211-12.9.0 V1.0.0 12.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.211(R12-12.9.0) 12.9.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.211(R12-12.9.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.211 13.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36211-d80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.211V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.211 13.6.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36211-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 211 13.8.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/13.08.00_60/ts_136211v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.211-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.211(R13-13.8.0) 13.8.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.211(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.211 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36211-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.211V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.211 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36211-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 211 14.5.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/14.05.00_60/ts_136211v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.211-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.211(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.211(R14-14.5.0)>

#### 2.1.2.3 TS 36.212

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); мультиплексирование и кодирование канала

В этом документе определены процессы кодирования, мультиплексирования и распределения по физическим каналам для радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.212 10.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36212-a90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.212V1090 10.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.212 10.9.0 19.10.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36212-a90.rar>

ETSI ETSI TS 136 212 10.9.0 19.10.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/10.09.00_60/ts_136212v100900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.212-10.9.0 V1.0.0 10.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.212(R10-10.9.0) 10.9.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.212(R10-10.9.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.212 11.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36212-b70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.212V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.212 11.7.0 22.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36212-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 212 11.7.0 22.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/11.07.00_60/ts_136212v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.212-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.212(R11-11.7.0) 11.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.212(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.212 12.9.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36212-c91.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.212V1291 12.9.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.212 12.8.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36212-c80.rar>

ETSI ETSI TS 136 212 12.9.1 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/12.09.01_60/ts_136212v120901p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.212-12.9.1 V1.0.0 12.9.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.212(R12-12.9.1) 12.9.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.212(R12-12.9.1)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.212 13.7.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36212-d71.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.212V1371 13.7.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.212 13.6.0 26.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36212-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 212 13.7.1 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/13.07.01_60/ts_136212v130701p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.212-13.7.1 V1.0.0 13.7.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.212(R13-13.7.1) 13.7.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.212(R13-13.7.1)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.212 14.5.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36212-e51.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.212V1451 14.5.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.212 14.5.1 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36212-e51.zip>

ETSI ETSI TS 136 212 14.5.1 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136212/14.05.01_60/ts_136212v140501p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.212-14.5.1 V1.0.0 14.5.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.212(R14-14.5.1) 14.5.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.212(R14-14.5.1)>

#### 2.1.2.4 TS 36.213

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); процедуры физического уровня

В этом документе указываются и устанавливаются характеристики процедур физического уровня для радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.213 10.13.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36213-ad0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.213V10130 10.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.213 10.13.0 27.07.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36213-ad0.rar>

ETSI ETSI TS 136 213 10.13.0 27.07.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/10.13.00_60/ts_136213v101300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.213-10.13.0 V1.0.0 10.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.213(R10-10.13.0) 10.13.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.213(R10-10.13.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.213 11.13.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36213-bd0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.213V11130 11.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.213 11.12.0 10.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36213-bc0.rar>

ETSI ETSI TS 136 213 11.13.0 10.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/11.13.00_60/ts_136213v111300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.213-11.13.0 V1.0.0 11.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.213(R11-11.13.0) 11.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.213(R11-11.13.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.213 12.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36213-cc0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.213V12120 12.12.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.213 12.11.0 26.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36213-cb0.rar>

ETSI ETSI TS 136 213 12.12.0 26.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/12.12.00_60/ts_136213v121200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.213-12.12.0 V1.0.0 12.12.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.213(R12-12.12.0) 12.12.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.213(R12-12.12.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.213 13.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36213-d80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.213V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.213 13.6.0 26.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36213-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 213 13.8.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/13.08.00_60/ts_136213v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.213-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.213(R13-13.8.0) 13.8.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.213(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.213 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36213-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.213V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.213 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36213-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 213 14.5.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/14.05.00_60/ts_136213v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.213-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.213(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.213(R14-14.5.0)>

#### 2.1.2.5 TS 36.214

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень; измерения

В этом документе содержатся описание и определение измерений, выполненных на оборудовании пользователя (UE) и в сети для обеспечения работы в холостом режиме и связанном режиме в радиодоступе E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.214 10.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36214-a10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.214V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.214 10.1.0 04.04.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36214-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 214 10.1.0 04.04.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/10.01.00_60/ts_136214v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.214-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.214(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.214(R10-10.1.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.214 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36214-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.214V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.214 11.1.0 06.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36214-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 214 11.1.0 06.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/11.01.00_60/ts_136214v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.214-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.214(R11-11.1.0) 11.1.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.214(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.214 12.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36214-c30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.214V1230 12.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.214 12.3.0 06.10.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36214-c30.rar>

ETSI ETSI TS 136 214 12.3.0 06.10.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/12.03.00_60/ts_136214v120300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.214-12.3.0 V1.0.0 12.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.214(R12-12.3.0) 12.3.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.214(R12-12.3.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.214 13.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36214-d50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.214V1350 13.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.214 13.4.0 09.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36214-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 214 13.5.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/13.05.00_60/ts_136214v130500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.214-13.5.0 V1.0.0 13.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.214(R13-13.5.0) 13.5.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.214(R13-13.5.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.214 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36214-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.214V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.214 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36214-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 214 14.4.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136214/14.04.00_60/ts_136214v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.214-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.214(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.214(R14-14.4.0)>

#### 2.1.2.6 TS 36.216

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); физический уровень для ретрансляции сигналов

В этом документе описаны характеристики передачи между узлом eNodeB и узлом ретрансляции сигналов.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.216 10.3.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36216-a31.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.216V1031 10.3.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.216 10.3.1 21.10.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36216-a31.rar>

ETSI ETSI TS 136 216 10.3.1 21.10.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/10.03.01_60/ts_136216v100301p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.216-10.3.1 V1.0.0 10.3.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.216(R10-10.3.1) 10.3.1 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.216(R10-10.3.1)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.216 11.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36216-b00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.216V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.216 11.0.0 02.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36216-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 216 11.0.0 02.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/11.00.00_60/ts_136216v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.216-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.216(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.216(R11-11.0.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.216 12.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36216-c00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.216V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.216 12.0.0 02.10.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36216-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 216 12.0.0 02.10.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/12.00.00_60/ts_136216v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.216-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.216(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.216(R12-12.0.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.216 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36216-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.216V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.216 13.0.0 26.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36216-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 216 13.0.0 26.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/13.00.00_60/ts_136216v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.216-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.216(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.216(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.216 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36216-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.216V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.216 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36216-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 216 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136216/14.00.00_60/ts_136216v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.216-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.216(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.216(R14-14.0.0)>

### 2.1.3 Радиоуровни 2 и 3

#### 2.1.3.1 TS 36.300

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E‑UTRAN); общее описание – этап 2

В этом документе представлен обзор и общее описание архитектуры протокола радиоинтерфейса сети E‑UTRAN. Подробные характеристики протоколов радиоинтерфейса указаны в сопутствующих спецификациях серии 36.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.300 10.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36300-ac0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.300V10120 10.12.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.300 10.12.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36300-ac0.rar>

ETSI ETSI TS 136 300 10.12.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/10.12.00_60/ts_136300v101200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.300-10.12.0 V1.0.0 10.12.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.300(R10-10.12.0) 10.12.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.300(R10-10.12.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.300 11.14.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36300-be0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.300V11140 11.14.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.300 11.14.0 18.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36300-be0.rar>

ETSI ETSI TS 136 300 11.14.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/11.14.00_60/ts_136300v111400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.300-11.14.0 V1.0.0 11.14.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.300(R11-11.14.0) 11.14.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.300(R11-11.14.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.300 12.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36300-ca0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.300V12100 12.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.300 12.10.0 24.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36300-ca0.rar>

ETSI ETSI TS 136 300 12.10.0 24.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/12.10.00_60/ts_136300v121000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.300-12.10.0 V1.0.0 12.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.300(R12-12.10.0) 12.10.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.300(R12-12.10.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.300 13.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36300-da0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.300V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.300 13.8.0 17.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36300-d80.rar>

ETSI ETSI TS 136 300 13.10.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/13.10.00_60/ts_136300v131000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.300-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.300(R13-13.10.0) 13.10.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.300(R13-13.10.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.300 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36300-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.300V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.300 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36300-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 300 14.5.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136300/14.05.00_60/ts_136300v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.300-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.300(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.300(R14-14.5.0)>

#### 2.1.3.2 TS 36.302

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); услуги, предоставляемые физическим уровнем

Настоящий документ является технической спецификацией услуг, предоставляемых физическим уровнем E-UTRA верхним уровням.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.302 10.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36302-a60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.302V1060 10.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.302 10.6.0 25.09.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36302-a60.rar>

ETSI ETSI TS 136 302 10.6.0 25.09.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/10.06.00_60/ts_136302v100600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.302-10.6.0 V1.0.0 10.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.302(R10-10.6.0) 10.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.302(R10-10.6.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.302 11.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36302-b50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.302V1150 11.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.302 11.5.0 26.03.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36302-b50.rar>

ETSI ETSI TS 136 302 11.5.0 26.03.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/11.05.00_60/ts_136302v110500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.302-11.5.0 V1.0.0 11.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.302(R11-11.5.0) 11.5.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.302(R11-11.5.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.302 12.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36302-c80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.302V1280 12.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.302 12.8.0 05.10.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36302-c80.rar>

ETSI ETSI TS 136 302 12.8.0 05.10.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/12.08.00_60/ts_136302v120800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.302-12.8.0 V1.0.0 12.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.302(R12-12.8.0) 12.8.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.302(R12-12.8.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.302 13.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36302-d70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.302V1370 13.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.302 13.6.0 17.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36302-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 302 13.7.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/13.07.00_60/ts_136302v130700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.302-13.7.0 V1.0.0 13.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.302(R13-13.7.0) 13.7.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.302(R13-13.7.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.302 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36302-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.302V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.302 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36302-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 302 14.4.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136302/14.04.00_60/ts_136302v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.302-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.302(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.302(R14-14.4.0)>

#### 2.1.3.3 TS 36.304

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); процедуры, применяемые к оборудованию пользователя (UE)  
в режиме ожидания

В этом документе определен уровень доступа (AS) как часть процедур, применяемых к оборудованию UE в режиме ожидания. В этом документе определена модель функционального разделения между уровнями NAS и AS в оборудовании UE. Настоящий документ применяется ко всему оборудованию UE, которое поддерживает по крайней мере радиодоступ E-UTRA, включая оборудование UE, поддерживающее технологию множественного радиодоступа (multi-RAT), как это описано в спецификациях 3GPP для следующих случаев: i) когда оборудование UE настроено на одну из сот радиодоступа E-UTRA; ii) когда оборудование UE осуществляет поиск соты для настройки.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.304 10.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36304-a90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.304V1090 10.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.304 10.9.0 18.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36304-a90.rar>

ETSI ETSI TS 136 304 10.9.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/10.09.00_60/ts_136304v100900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.304-10.9.0 V1.0.0 10.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.304(R10-10.9.0) 10.9.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.304(R10-10.9.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.304 11.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36304-b70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.304V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.304 11.7.0 18.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36304-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 304 11.7.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/11.07.00_60/ts_136304v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.304-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.304(R11-11.7.0) 11.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.304(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.304 12.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36304-c80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.304V1280 12.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.304 12.8.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36304-c80.rar>

ETSI ETSI TS 136 304 12.8.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/12.08.00_60/ts_136304v120800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.304-12.8.0 V1.0.0 12.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.304(R12-12.8.0) 12.8.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.304(R12-12.8.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.304 13.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36304-d80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.304V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.304 13.6.0 17.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36304-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 304 13.8.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/13.08.00_60/ts_136304v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.304-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.304(R13-13.8.0) 13.8.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.304(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.304 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36304-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.304V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.304 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36304-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 304 14.5.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136304/14.05.00_60/ts_136304v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.304-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.304(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.304(R14-14.5.0)>

#### 2.1.3.4 TS 36.305

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); функциональная спецификация этапа 2  
по позиционированию оборудования пользователя (UE) в сети E‑UTRAN

В этом документе определен этап 2 функции позиционирования оборудования UE в сети E‑UTRAN, которая обеспечивает механизмы поддержки или содействия расчету географического положения оборудования UE. Целью этой спецификации этапа 2 является определение архитектуры позиционирования оборудования UE в сети E-UTRAN, функциональных элементов и действий по поддержке методов позиционирования. Это описание ограничено уровнем доступа сети E-UTRAN. Эта спецификация этапа 2 охватывает методы позиционирования в сети E-UTRAN, описания режимов работы и поток сообщений по поддержке позиционирования оборудования UE.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.305 10.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36305-a50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.305V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.305 10.5.0 07.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36305-a50.rar>

ETSI ETSI TS 136 305 10.5.0 07.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/10.05.00_60/ts_136305v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.305-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.305(R10-10.5.0) 10.5.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.305(R10-10.5.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.305 11.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36305-b30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.305V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.305 11.3.0 19.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36305-b30.rar>

ETSI ETSI TS 136 305 11.3.0 19.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/11.03.00_60/ts_136305v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.305-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.305(R11-11.3.0) 11.3.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.305(R11-11.3.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.305 12.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36305-c20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.305V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.305 12.2.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36305-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 305 12.2.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/12.02.00_60/ts_136305v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.305-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.305(R12-12.2.0) 12.2.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.305(R12-12.2.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.305 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36305-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.305V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.305 13.0.0 27.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36305-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 305 13.0.0 27.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/13.00.00_60/ts_136305v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.305-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.305(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.305(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.305 14.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36305-e30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.305V1430 14.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.305 14.3.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36305-e30.zip>

ETSI ETSI TS 136 305 14.3.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136305/14.03.00_60/ts_136305v140300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.305-14.3.0 V1.0.0 14.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.305(R14-14.3.0) 14.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.305(R14-14.3.0)>

#### 2.1.3.5 TS 36.306

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); возможности радиодоступа оборудования UE

В этом документе определены параметры возможности радиодоступа E-UTRA для оборудования UE.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.306 10.15.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36306-af0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.306V10150 10.15.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.306 10.15.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36306-af0.rar>

ETSI ETSI TS 136 306 10.15.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/10.15.00_60/ts_136306v101500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.306-10.15.0 V1.0.0 10.15.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.306(R10-10.15.0) 10.15.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.306(R10-10.15.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.306 11.14.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36306-be0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.306V11140 11.14.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.306 11.14.0 16.02.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36306-be0.rar>

ETSI ETSI TS 136 306 11.14.0 16.02.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/11.14.00_60/ts_136306v111400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.306-11.14.0 V1.0.0 11.14.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.306(R11-11.14.0) 11.14.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.306(R11-11.14.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.306 12.13.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36306-cd0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.306V12130 12.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.306 12.12.0 09.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36306-cc0.rar>

ETSI ETSI TS 136 306 12.13.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/12.13.00_60/ts_136306v121300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.306-12.13.0 V1.0.0 12.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.306(R12-12.13.0) 12.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.306(R12-12.13.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.306 13.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36306-d80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.306V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.306 13.6.0 17.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36306-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 306 13.8.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/13.08.00_60/ts_136306v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.306-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.306(R13-13.8.0) 13.8.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.306(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.306 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36306-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.306V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.306 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36306-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 306 14.5.0 17.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136306/14.05.00_60/ts_136306v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.306-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.306(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.306(R14-14.5.0)>

#### 2.1.3.6 TS 36.314

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); уровень 2 – измерения

В этом документе содержатся описание и определение измерений, проводимых сетью E-UTRAN, которые передаются по стандартизованным интерфейсам для поддержания работы линий радиосвязи E-UTRA, управления радиоресурсами (RRM), эксплуатации и технического обслуживания сети (OAM) и самоорганизующихся сетей (SON).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.314 10.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36314-a20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.314V1020 10.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.314 10.2.0 04.11.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36314-a20.rar>

ETSI ETSI TS 136 314 10.2.0 04.11.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/10.02.00_60/ts_136314v100200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.314-10.2.0 V1.0.0 10.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.314(R10-10.2.0) 10.2.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.314(R10-10.2.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.314 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36314-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.314V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.314 11.1.0 12.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36314-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 314 11.1.0 12.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/11.01.00_60/ts_136314v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.314-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.314(R11-11.1.0) 11.1.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.314(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.314 12.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36314-c00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.314V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.314 12.0.0 29.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36314-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 314 12.0.0 29.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/12.00.00_60/ts_136314v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.314-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.314(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.314(R12-12.0.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.314 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36314-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.314V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.314 13.1.0 27.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36314-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 314 13.1.0 27.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/13.01.00_60/ts_136314v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.314-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.314(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.314(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.314 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36314-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.314V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.314 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36314-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 314 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136314/14.00.00_60/ts_136314v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.314-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.314(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.314(R14-14.0.0)>

#### 2.1.3.7 TS 36.321

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола управления доступом к среде (MAC)

В этом документе определен протокол управления доступом к среде (MAC) радиодоступа E‑UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.321 10.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36321-aa0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.321V10100 10.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.321 10.10.0 28.01.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36321-aa0.rar>

ETSI ETSI TS 136 321 10.10.0 28.01.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/10.10.00_60/ts_136321v101000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.321-10.10.0 V1.0.0 10.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.321(R10-10.10.0) 10.10.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.321(R10-10.10.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.321 11.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36321-b60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.321V1160 11.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.321 11.6.0 21.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36321-b60.rar>

ETSI ETSI TS 136 321 11.6.0 21.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/11.06.00_60/ts_136321v110600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.321-11.6.0 V1.0.0 11.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.321(R11-11.6.0) 11.6.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.321(R11-11.6.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.321 12.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36321-ca0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.321V12100 12.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.321 12.9.0 09.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36321-c90.rar>

ETSI ETSI TS 136 321 12.10.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/12.10.00_60/ts_136321v121000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.321-12.10.0 V1.0.0 12.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.321(R12-12.10.0) 12.10.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.321(R12-12.10.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.321 13.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36321-d70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.321V1370 13.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.321 13.6.0 09.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36321-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 321 13.7.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/13.07.00_60/ts_136321v130700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.321-13.7.0 V1.0.0 13.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.321(R13-13.7.0) 13.7.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.321(R13-13.7.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.321 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36321-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.321V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.321 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36321-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 321 14.5.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136321/14.05.00_60/ts_136321v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.321-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.321(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.321(R14-14.5.0)>

#### 2.1.3.8 TS 36.322

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола управления радиоканалом (RLC)

В этом документе определен протокол управления радиоканалом (RLC) радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.322 10.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36322-a00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.322V1000 10.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.322 10.0.0 14.01.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36322-a00.rar>

ETSI ETSI TS 136 322 10.0.0 14.01.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/10.00.00_60/ts_136322v100000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.322-10.0.0 V1.0.0 10.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.322(R10-10.0.0) 10.0.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.322(R10-10.0.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.322 11.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36322-b00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.322V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.322 11.0.0 02.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36322-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 322 11.0.0 02.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/11.00.00_60/ts_136322v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.322-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.322(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.322(R11-11.0.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.322 12.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36322-c40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.322V1240 12.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.322 12.4.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36322-c40.rar>

ETSI ETSI TS 136 322 12.4.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/12.04.00_60/ts_136322v120400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.322-12.4.0 V1.0.0 12.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.322(R12-12.4.0) 12.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.322(R12-12.4.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.322 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36322-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.322V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.322 13.3.0 09.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36322-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 322 13.4.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/13.04.00_60/ts_136322v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.322-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.322(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.322(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.322 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36322-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.322V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.322 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36322-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 322 14.1.0 09.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136322/14.01.00_60/ts_136322v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.322-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.322(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.322(R14-14.1.0)>

#### 2.1.3.9 TS 36.323

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола конвергенции пакетной передачи данных (PDCP)

В этом документе определен протокол конвергенции пакетной передачи данных (PDCP) радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.323 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36323-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.323V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.323 10.3.0 22.07.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36323-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 323 10.3.0 22.07.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/10.03.00_60/ts_136323v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.323-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.323(R10-10.3.0) 10.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.323(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.323 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36323-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.323V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.323 11.4.0 29.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36323-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 323 11.4.0 29.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/11.04.00_60/ts_136323v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.323-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.323(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.323(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.323 12.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36323-c60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.323V1260 12.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.323 12.6.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36323-c60.rar>

ETSI ETSI TS 136 323 12.6.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/12.06.00_60/ts_136323v120600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.323-12.6.0 V1.0.0 12.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.323(R12-12.6.0) 12.6.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.323(R12-12.6.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.323 13.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36323-d60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.323V1360 13.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.323 13.6.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36323-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 323 13.6.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/13.06.00_60/ts_136323v130600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.323-13.6.0 V1.0.0 13.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.323(R13-13.6.0) 13.6.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.323(R13-13.6.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.323 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36323-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.323V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.323 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36323-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 323 14.5.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136323/14.05.00_60/ts_136323v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.323-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.323(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.323(R14-14.5.0)>

#### 2.1.3.10 TS 36.331

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); управление радиоресурсами (RRC); спецификация протокола

В этом документе определен протокол управления радиоресурсами для радиоинтерфейса между оборудованием UE и сетью E-UTRAN, а также для радиоинтерфейса между RN и сетью E-UTRAN. Этот документ также содержит: i) информацию по радиодоступу, передаваемую в прозрачном контейнере между источником eNodeB и объектом назначения eNodeB при хендовере между базовыми станциями (eNodeB); ii) информацию по радиодоступу, передаваемую в прозрачном контейнере между источником или объектом назначения eNodeB и другой системой при хендовере между базовыми станциями RAT.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.331 10.21.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36331-al0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.331V10210 10.21.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.331 10.20.0 10.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36331-ak0.rar>

ETSI ETSI TS 136 331 10.21.0 10.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/10.21.00_60/ts_136331v102100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.331-10.21.0 V1.0.0 10.21.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.331(R10-10.21.0) 10.21.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.331(R10-10.21.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.331 11.18.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36331-bi0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.331V11180 11.18.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.331 11.17.0 10.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36331-bh0.rar>

ETSI ETSI TS 136 331 11.18.0 10.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/11.18.00_60/ts_136331v111800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.331-11.18.0 V1.0.0 11.18.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.331(R11-11.18.0) 11.18.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.331(R11-11.18.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.331 12.16.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36331-cg0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.331V12160 12.16.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.331 12.14.0 19.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36331-ce0.rar>

ETSI ETSI TS 136 331 12.16.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/12.16.00_60/ts_136331v121600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.331-12.16.0 V1.0.0 12.16.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.331(R12-12.16.0) 12.16.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.331(R12-12.16.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.331 13.8.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36331-d81.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.331V1381 13.8.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.331 13.6.1 19.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36331-d61.rar>

ETSI ETSI TS 136 331 13.8.1 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/13.08.01_60/ts_136331v130801p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.331-13.8.1 V1.0.0 13.8.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.331(R13-13.8.1) 13.8.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.331(R13-13.8.1)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.331 14.5.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36331-e51.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.331V1451 14.5.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.331 14.5.1 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36331-e51.zip>

ETSI ETSI TS 136 331 14.5.1 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136331/14.05.01_60/ts_136331v140501p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.331-14.5.1 V1.0.0 14.5.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.331(R14-14.5.1) 14.5.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.331(R14-14.5.1)>

#### 2.1.3.11 TS 36.355

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); протокол позиционирования LTE (LPP)

В этом документе содержится определение протокола позиционирования LTE (LPP).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.355 10.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36355-ac0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.355V10120 10.12.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.355 10.12.0 18.07.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36355-ac0.rar>

ETSI ETSI TS 136 355 10.12.0 18.07.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/10.12.00_60/ts_136355v101200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.355-10.12.0 V1.0.0 10.12.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.355(R10-10.12.0) 10.12.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.355(R10-10.12.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.355 11.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36355-b60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.355V1160 11.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.355 11.6.0 22.07.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36355-b60.rar>

ETSI ETSI TS 136 355 11.6.0 22.07.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/11.06.00_60/ts_136355v110600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.355-11.6.0 V1.0.0 11.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.355(R11-11.6.0) 11.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.355(R11-11.6.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.355 12.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36355-c50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.355V1250 12.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.355 12.5.0 18.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36355-c50.rar>

ETSI ETSI TS 136 355 12.5.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/12.05.00_60/ts_136355v120500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.355-12.5.0 V1.0.0 12.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.355(R12-12.5.0) 12.5.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.355(R12-12.5.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.355 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36355-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.355V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.355 13.3.0 16.02.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36355-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 355 13.3.0 16.02.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/13.03.00_60/ts_136355v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.355-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.355(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.355(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.355 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36355-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.355V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.355 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36355-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 355 14.4.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136355/14.04.00_60/ts_136355v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.355-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.355(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.355(R14-14.4.0)>

#### 2.1.3.12 TS 36.360

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация протокола адаптации при агрегировании LTE-WLAN (LWAAP)

В этом документе содержится спецификация протокола адаптации при агрегировании LTE-WLAN (LWAAP) радиодоступа E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.360 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36360-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.360V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.360 13.1.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36360-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 360 13.1.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136360/13.01.00_60/ts_136360v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.360-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.360(R13-13.1.0) 13.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.360(R13-13.1.0)>

TTC TS-3GA-36.360(Rel13)v13.1.0 13.1.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.360(Rel13)v13.1.0.pdf>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.360 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36360-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.360V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.360 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36360-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 360 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136360/14.00.00_60/ts_136360v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.360-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.360(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.360(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.360(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.360(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.3.13 TS 36.361

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); интеграция радиоуровня LTE/WLAN с применением инкапсуляции туннеля IPsec (LWIP); спецификация протокола

В этом документе содержится спецификация протокола инкапсуляции LWIP.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.361 13.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v4_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36361-d20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.361V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.361 13.2.0 06.10.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36361-d20.rar>

ETSI ETSI TS 136 361 13.2.0 06.10.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136361/13.02.00_60/ts_136361v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.361-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.361(R13-13.2.0) 13.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.361(R13-13.2.0)>

TTC TS-3GA-36.361(Rel13)v13.2.0 13.2.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.361(Rel13)v13.2.0.pdf>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.361 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36361-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.361V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.361 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36361-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 361 14.1.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136361/14.01.00_60/ts_136361v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.361-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.361(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.361(R14-14.1.0)>

TTC TS-3GA-36.361(Rel14)v14.1.0 14.1.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.361(Rel14)v14.1.0.pdf>

### 2.1.4 Архитектура

#### 2.1.4.1 TS 36.401

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); описание архитектуры

В этом документе описана общая архитектура сети E-UTRAN, включая внутренние интерфейсы и ограничения на радиоинтерфейсы S1 и X2.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.401V1040 10.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.401 10.4.0 18.07.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36401-a40.rar>

ETSI ETSI TS 136 401 10.4.0 18.07.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/10.04.00_60/ts_136401v100400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.401-10.4.0 V1.0.0 10.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.401(R10-10.4.0) 10.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.401(R10-10.4.0)>

TTC TS-3GA-36.401(Rel10)v10.4.0 10.4.0 19.09.2012 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.401(Rel10)v10.4.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.401V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.401 11.2.0 26.09.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36401-b20.rar>

ETSI ETSI TS 136 401 11.2.0 26.09.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/11.02.00_60/ts_136401v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.401-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.401(R11-11.2.0) 11.2.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.401(R11-11.2.0)>

TTC TS-3GA-36.401(Rel11)v11.2.0 11.2.0 22.11.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.401(Rel11)v11.2.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.401V1230 12.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.401 12.3.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36401-c30.rar>

ETSI ETSI TS 136 401 12.3.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/12.03.00_60/ts_136401v120300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.401-12.3.0 V1.0.0 12.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.401(R12-12.3.0) 12.3.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.401(R12-12.3.0)>

TTC TS-3GA-36.401(Rel12)v12.3.0 12.3.0 25.03.2016 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.401(Rel12)v12.3.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.401V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.401 13.2.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36401-d20.rar>

ETSI ETSI TS 136 401 13.2.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/13.02.00_60/ts_136401v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.401-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.401(R13-13.2.0) 13.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.401(R13-13.2.0)>

TTC TS-3GA-36.401(Rel13)v13.2.0 13.2.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.401(Rel13)v13.2.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.401V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.401 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36401-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 401 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136401/14.00.00_60/ts_136401v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.401-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.401(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.401(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.401(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.401(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.2 TS 36.410

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы уровня 1 интерфейса S1

Настоящий документ является введением к серии технических спецификаций 3GPP TS 36.41x, в которых определяется интерфейс S1 для взаимного соединения компонента eNodeB сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) с базовой сетью системы EPS.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.410V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.410 10.3.0 18.07.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36410-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 410 10.3.0 18.07.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/10.03.00_60/ts_136410v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.410-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.410(R10-10.3.0) 10.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.410(R10-10.3.0)>

TTC TS-3GA-36.410(Rel10)v10.3.0 10.3.0 19.09.2012 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.410(Rel10)v10.3.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.410V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.410 11.1.0 26.09.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36410-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 410 11.1.0 26.09.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/11.01.00_60/ts_136410v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.410-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.410(R11-11.1.0) 11.1.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.410(R11-11.1.0)>

TTC TS-3GA-36.410(Rel11)v11.1.0 11.1.0 22.11.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.410(Rel11)v11.1.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.410V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.410 12.1.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36410-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 410 12.1.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/12.01.00_60/ts_136410v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.410-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.410(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.410(R12-12.1.0)>

TTC TS-3GA-36.410(Rel12)v12.1.0 12.1.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.410(Rel12)v12.1.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.410V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.410 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36410-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 410 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/13.00.00_60/ts_136410v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.410-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.410(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.410(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.410(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.410(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.410V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.410 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36410-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 410 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136410/14.00.00_60/ts_136410v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.410-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.410(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.410(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.410(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.410(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.3 TS 36.411

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 интерфейса S1

В этом документе определены стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе S1. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) не рассматриваются в этом документе. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.411V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.411 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36411-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 411 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/10.01.00_60/ts_136411v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.411-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.411(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.411(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.411(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.411(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.411V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.411 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36411-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 411 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/11.00.00_60/ts_136411v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.411-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.411(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.411(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.411(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.411(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.411V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.411 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36411-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 411 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/12.00.00_60/ts_136411v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.411-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.411(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.411(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.411(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.411(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.411V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.411 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36411-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 411 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/13.00.00_60/ts_136411v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.411-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.411(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.411(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.411(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.411(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.411V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.411 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36411-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 411 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136411/14.00.00_60/ts_136411v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.411-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.411(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.411(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.411(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.411(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.4 TS 36.412

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений по интерфейсу S1

В этом документе определены стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые в интерфейсе S1. Интерфейс S1 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB и базовой сетью E-UTRAN. В этом документе описан процесс передачи сигнальных сообщений S1AP по интерфейсу S1.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.412V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.412 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36412-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 412 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/10.01.00_60/ts_136412v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.412-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.412(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.412(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.412(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.412(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.412V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.412 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36412-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 412 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/11.00.00_60/ts_136412v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.412-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.412(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.412(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.412(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.412(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.412V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.412 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36412-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 412 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/12.00.00_60/ts_136412v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.412-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.412(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.412(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.412(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.412(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.412V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.412 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36412-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 412 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/13.00.00_60/ts_136412v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.412-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.412(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.412(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.412(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.412(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.412V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.412 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36412-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 412 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136412/14.00.00_60/ts_136412v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.412-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.412(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.412(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.412(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.412(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.5 TS 36.413

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса S1 (S1AP)

В этом документе определен протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса S1. Прикладной протокол для интерфейса S1 (S1AP) поддерживает функции интерфейса S1 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.413V1090 10.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.413 10.9.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36413-a90.rar>

ETSI ETSI TS 136 413 10.9.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/10.09.00_60/ts_136413v100900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.413-10.9.0 V1.0.0 10.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.413(R10-10.9.0) 10.9.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.413(R10-10.9.0)>

TTC TS-3GA-36.413(Rel10)v10.9.0 10.9.0 18.12.2014 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel10)v10.9.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.413V1180 11.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.413 11.8.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36413-b80.rar>

ETSI ETSI TS 136 413 11.8.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/11.08.00_60/ts_136413v110800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.413-11.8.0 V1.0.0 11.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.413(R11-11.8.0) 11.8.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.413(R11-11.8.0)>

TTC TS-3GA-36.413(Rel11)v11.8.0 11.8.0 18.12.2014 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2014/TS/TS-3GA-36.413(Rel11)v11.8.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.413V1270 12.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.413 12.7.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36413-c70.rar>

ETSI ETSI TS 136 413 12.7.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/12.07.00_60/ts_136413v120700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.413-12.7.0 V1.0.0 12.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.413(R12-12.7.0) 12.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.413(R12-12.7.0)>

TTC TS-3GA-36.413(Rel12)v12.7.0 12.7.0 30.06.2016 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2016/TS/TS-3GA-36.413(Rel12)v12.7.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.413V1360 13.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.413 13.6.0 24.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36413-d60.rar>

ETSI ETSI TS 136 413 13.6.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/13.06.00_60/ts_136413v130600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.413-13.6.0 V1.0.0 13.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.413(R13-13.6.0) 13.6.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.413(R13-13.6.0)>

TTC TS-3GA-36.413(Rel13)v13.6.0 13.6.0 22.09.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.413(Rel13)v13.6.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.413V1441 14.4.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.413 14.4.1 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36413-e41.zip>

ETSI ETSI TS 136 413 14.4.1 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136413/14.04.01_60/ts_136413v140401p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.413-14.4.1 V1.0.0 14.4.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.413(R14-14.4.1) 14.4.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.413(R14-14.4.1)>

TTC TS-3GA-36.413(Rel14)v14.4.1 14.4.1 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.413(Rel14)v14.4.1.pdf>

#### 2.1.4.6 TS 36.414

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол передачи данных интерфейса S1

В этом документе определены стандарты для протоколов передачи данных пользователя и соответствующих протоколов сигнализации для создания каналов-носителей в плоскости пользователя для передачи данных через интерфейс S1.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.414V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.414 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36414-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 414 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/10.01.00_60/ts_136414v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.414-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.414(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.414(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.414(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.414(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.414V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.414 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36414-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 414 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/11.00.00_60/ts_136414v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.414-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.414(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.414(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.414(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.414(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.414V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.414 12.1.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36414-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 414 12.1.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/12.01.00_60/ts_136414v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.414-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.414(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.414(R12-12.1.0)>

TTC TS-3GA-36.414(Rel12)v12.1.0 12.1.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.414(Rel12)v12.1.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.414V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.414 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36414-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 414 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/13.00.00_60/ts_136414v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.414-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.414(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.414(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.414(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.414(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.414V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.414 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36414-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 414 14.1.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136414/14.01.00_60/ts_136414v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.414-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.414(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.414(R14-14.1.0)>

TTC TS-3GA-36.414(Rel14)v14.1.0 14.1.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.414(Rel14)v14.1.0.pdf>

#### 2.1.4.7 TS 36.420

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы интерфейса X2

Настоящий документ является введением к серии TSG RAN TS 36.42x технических спецификаций UMTS, в которых определяется интерфейс X2. Это интерфейс для взаимного соединения двух компонентов NodeB (eNodeB) сети E-UTRAN внутри архитектуры сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.420V1020 10.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.420 10.2.0 21.10.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36420-a20.rar>

ETSI ETSI TS 136 420 10.2.0 21.10.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/10.02.00_60/ts_136420v100200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.420-10.2.0 V1.0.0 10.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.420(R10-10.2.0) 10.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.420(R10-10.2.0)>

TTC TS-3GA-36.420(Rel10)v10.2.0 10.2.0 21.12.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.420(Rel10)v10.2.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.420V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.420 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36420-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 420 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/11.00.00_60/ts_136420v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.420-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.420(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.420(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.420(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.420(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.420V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.420 12.1.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36420-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 420 12.1.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/12.01.00_60/ts_136420v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.420-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.420(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.420(R12-12.1.0)>

TTC TS-3GA-36.420(Rel12)v12.1.0 12.1.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.420(Rel12)v12.1.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.420V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.420 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36420-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 420 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/13.00.00_60/ts_136420v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.420-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.420(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.420(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.420(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.420(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.420V1401 14.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.420 14.0.1 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36420-e01.zip>

ETSI ETSI TS 136 420 14.0.1 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136420/14.00.01_60/ts_136420v140001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.420-14.0.1 V1.0.0 14.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.420(R14-14.0.1) 14.0.1 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.420(R14-14.0.1)>

TTC TS-3GA-36.420(Rel14)v14.0.1 14.0.1 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.420(Rel14)v14.0.1.pdf>

#### 2.1.4.8 TS 36.421

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 интерфейса X2

В этом документе определены стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе Х2. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) не рассматриваются в этом документе. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.421V1001 10.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.421 10.0.1 16.05.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36421-a01.rar>

ETSI ETSI TS 136 421 10.0.1 16.05.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/10.00.01_60/ts_136421v100001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.421-10.0.1 V1.0.0 10.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.421(R10-10.0.1) 10.0.1 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.421(R10-10.0.1)>

TTC TS-3GA-36.421(Rel10)v10.0.1 10.0.1 22.06.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.421(Rel10)v10.0.1.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.421V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.421 11.1.0 16.01.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36421-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 421 11.1.0 16.01.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/11.01.00_60/ts_136421v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.421-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.421(R11-11.1.0) 11.1.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.421(R11-11.1.0)>

TTC TS-3GA-36.421(Rel11)v11.1.0 11.1.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.421(Rel11)v11.1.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.421V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.421 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36421-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 421 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/12.00.00_60/ts_136421v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.421-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.421(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.421(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.421(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.421(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.421V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.421 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36421-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 421 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/13.00.00_60/ts_136421v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.421-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.421(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.421(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.421(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.421(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.421V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.421 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36421-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 421 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136421/14.00.00_60/ts_136421v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.421-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.421(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.421(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.421(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.421(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.9 TS 36.422

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений по интерфейсу X2

В этом документе определены стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейс X2. X2 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB. В этом документе описан процесс передачи сигнальных сообщений X2AP через интерфейс X2.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.422V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.422 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36422-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 422 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/10.01.00_60/ts_136422v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.422-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.422(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.422(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.422(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.422(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.422V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.422 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36422-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 422 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/11.00.00_60/ts_136422v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.422-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.422(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.422(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.422(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.422(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.422V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.422 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36422-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 422 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/12.00.00_60/ts_136422v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.422-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.422(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.422(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.422(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.422(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.422V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.422 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36422-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 422 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/13.00.00_60/ts_136422v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.422-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.422(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.422(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.422(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.422(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.422V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.422 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36422-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 422 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136422/14.00.00_60/ts_136422v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.422-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.422(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.422(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.422(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.422(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.10 TS 36.423

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса X2 (X2AP)

В этом документе определены процедуры сигнализации уровня радиосети в плоскости управления между узлами eNodeB в сети E‑UTRAN. Прикладной протокол для интерфейса X2 (X2AP) поддерживает функции интерфейса Х2 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.423V1070 10.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.423 10.7.0 26.09.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36423-a70.rar>

ETSI ETSI TS 136 423 10.7.0 26.09.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/10.07.00_60/ts_136423v100700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.423-10.7.0 V1.0.0 10.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.423(R10-10.7.0) 10.7.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.423(R10-10.7.0)>

TTC TS-3GA-36.423(Rel10)v10.7.0 10.7.0 22.11.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.423(Rel10)v10.7.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.423V1190 11.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.423 11.9.0 14.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36423-b90.rar>

ETSI ETSI TS 136 423 11.9.0 14.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/11.09.00_60/ts_136423v110900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.423-11.9.0 V1.0.0 11.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.423(R11-11.9.0) 11.9.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.423(R11-11.9.0)>

TTC TS-3GA-36.423(Rel11)v11.9.0 11.9.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.423(Rel11)v11.9.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.423V1290 12.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.423 12.9.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36423-c90.rar>

ETSI ETSI TS 136 423 12.9.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/12.09.00_60/ts_136423v120900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.423-12.9.0 V1.0.0 12.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.423(R12-12.9.0) 12.9.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.423(R12-12.9.0)>

TTC TS-3GA-36.423(Rel12)v12.9.0 12.9.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.423(Rel12)v12.9.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.423V1370 13.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.423 13.7.0 24.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36423-d70.rar>

ETSI ETSI TS 136 423 13.7.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/13.07.00_60/ts_136423v130700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.423-13.7.0 V1.0.0 13.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.423(R13-13.7.0) 13.7.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.423(R13-13.7.0)>

TTC TS-3GA-36.423(Rel13)v13.7.0 13.7.0 22.09.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.423(Rel13)v13.7.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.423V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.423 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36423-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 423 14.5.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136423/14.05.00_60/ts_136423v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.423-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.423(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.423(R14-14.5.0)>

TTC TS-3GA-36.423(Rel14)v14.5.0 14.5.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.423(Rel14)v14.5.0.pdf>

#### 2.1.4.11 TS 36.424

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача данных через интерфейс X2

В этом документе определены стандарты для протоколов передачи данных пользователя и соответствующих протоколов сигнализации для создания каналов-носителей в плоскости пользователя для передачи данных через интерфейс X2.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.424V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.424 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36424-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 424 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/10.01.00_60/ts_136424v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.424-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.424(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.424(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.424(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.424(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.424V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.424 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36424-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 424 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/11.00.00_60/ts_136424v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.424-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.424(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.424(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.424(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.424(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.424V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.424 12.2.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36424-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 424 12.2.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/12.02.00_60/ts_136424v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.424-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.424(R12-12.2.0) 12.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.424(R12-12.2.0)>

TTC TS-3GA-36.424(Rel12)v12.2.0 12.2.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.424(Rel12)v12.2.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.424V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.424 13.1.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36424-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 424 13.1.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/13.01.00_60/ts_136424v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.424-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.424(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.424(R13-13.1.0)>

TTC TS-3GA-36.424(Rel13)v13.1.0 13.1.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.424(Rel13)v13.1.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.424V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.424 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36424-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 424 14.1.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136424/14.01.00_60/ts_136424v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.424-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.424(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.424(R14-14.1.0)>

TTC TS-3GA-36.424(Rel14)v14.1.0 14.1.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.424(Rel14)v14.1.0.pdf>

#### 2.1.4.12 TS 36.425

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол плоскости пользователя интерфейса X2

В этом документе определен протокол плоскости пользователя X2, используемый в интерфейсе X2.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.425V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.425 12.1.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36425-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 425 12.1.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/12.01.00_60/ts_136425v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.425-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.425(R12-12.1.0) 12.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.425(R12-12.1.0)>

TTC TS-3GA-36.425(Rel12)v12.1.0 12.1.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.425(Rel12)v12.1.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.425V1311 13.1.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.425 13.1.1 06.10.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36425-d11.rar>

ETSI ETSI TS 136 425 13.1.1 06.10.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/13.01.01_60/ts_136425v130101p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.425-13.1.1 V1.0.0 13.1.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.425(R13-13.1.1) 13.1.1 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.425(R13-13.1.1)>

TTC TS-3GA-36.425(Rel13)v13.1.1 13.1.1 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.425(Rel13)v13.1.1.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.425V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.425 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36425-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 425 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136425/14.00.00_60/ts_136425v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.425-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.425(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.425(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.425(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.425(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.13 TS 36.440

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); общие аспекты и принципы интерфейсов, поддерживающих мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN

В этом документе описана общая архитектура интерфейса для предоставления услуги MBMS в сети E-UTRAN. Документ также включает описание общих руководящих аспектов, допущений и принципов этой архитектуры и интерфейса. Здесь также перечислены все предоставляемые внутри архитектуры функции MBMS. Это обеспечивает введение в серию TSG RAN TS 36.44x технических спецификаций UMTS, определяющих различные интерфейсы, применяемые для предоставления услуги (MBMS) внутри сети E-UTRAN.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.440V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.440 10.3.0 20.07.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36440-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 440 10.3.0 20.07.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/10.03.00_60/ts_136440v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.440-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.440(R10-10.3.0) 10.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.440(R10-10.3.0)>

TTC TS-3GA-36.440(Rel10)v10.3.0 10.3.0 19.09.2012 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.440(Rel10)v10.3.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.440V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.440 11.2.0 22.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36440-b20.rar>

ETSI ETSI TS 136 440 11.2.0 22.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/11.02.00_60/ts_136440v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.440-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.440(R11-11.2.0) 11.2.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.440(R11-11.2.0)>

TTC TS-3GA-36.440(Rel11)v11.2.0 11.2.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.440(Rel11)v11.2.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.440V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.440 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36440-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 440 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/12.00.00_60/ts_136440v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.440-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.440(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.440(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.440(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.440(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.440V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.440 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36440-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 440 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/13.00.00_60/ts_136440v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.440-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.440(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.440(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.440(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.440(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.440V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.440 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36440-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 440 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136440/14.00.00_60/ts_136440v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.440-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.440(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.440(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.440(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.440(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.14 TS 36.441

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); уровень 1 для интерфейсов, поддерживающих мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN

В этом документе определены стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсах, поддерживающих мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN. Далее предполагается, что "уровень 1" и "физический уровень" являются синонимами.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.441V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.441 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36441-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 441 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/10.01.00_60/ts_136441v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.441-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.441(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.441(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.441(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.441(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.441V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.441 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36441-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 441 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/11.00.00_60/ts_136441v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.441-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.441(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.441(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.441(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.441(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.441V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.441 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36441-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 441 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/12.00.00_60/ts_136441v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.441-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.441(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.441(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.441(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.441(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.441V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.441 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36441-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 441 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/13.00.00_60/ts_136441v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.441-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.441(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.441(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.441(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.441(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.441V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.441 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36441-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 441 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136441/14.00.00_60/ts_136441v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.441-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.441(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.441(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.441(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.441(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.15 TS 36.442

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); передача сигнальных сообщений через интерфейсы, поддерживающие мультимедийную услугу широковещания и многоадресной передачи (MBMS) внутри сети E-UTRAN

В этом документе определены стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейсы M2 и M3. M2 является логическим интерфейсом между узлами eNodeB и MCE. M3 является логическим интерфейсом между узлами MCE и MME. В этом документе описан процесс передачи сигнальных сообщений M2AP через интерфейс M2 и процесс передачи сигнальных сообщений M3AP через интерфейс M3.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.442V1020 10.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.442 10.2.0 21.10.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36442-a20.rar>

ETSI ETSI TS 136 442 10.2.0 21.10.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/10.02.00_60/ts_136442v100200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.442-10.2.0 V1.0.0 10.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.442(R10-10.2.0) 10.2.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.442(R10-10.2.0)>

TTC TS-3GA-36.442(Rel10)v10.2.0 10.2.0 21.12.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.442(Rel10)v10.2.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.442V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.442 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36442-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 442 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/11.00.00_60/ts_136442v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.442-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.442(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.442(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.442(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.442(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.442V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.442 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36442-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 442 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/12.00.00_60/ts_136442v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.442-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.442(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.442(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.442(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.442(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.442V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.442 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36442-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 442 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/13.00.00_60/ts_136442v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.442-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.442(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.442(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.442(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.442(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.442V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.442 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36442-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 442 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136442/14.00.00_60/ts_136442v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.442-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.442(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.442(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.442(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.442(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.16 TS 36.443

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса M2 (M2AP)

В этом документе определен протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса M2. Прикладной протокол для интерфейса M2 (М2AP) поддерживает функции интерфейса M2 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.443V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.443 10.5.0 21.03.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36443-a50.rar>

ETSI ETSI TS 136 443 10.5.0 21.03.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/10.05.00_60/ts_136443v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.443-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.443(R10-10.5.0) 10.5.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.443(R10-10.5.0)>

TTC TS-3GA-36.443(Rel10)v10.5.0 10.5.0 27.06.2012 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.443(Rel10)v10.5.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.443V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.443 11.4.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36443-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 443 11.4.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/11.04.00_60/ts_136443v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.443-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.443(R11-11.4.0) 11.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.443(R11-11.4.0)>

TTC TS-3GA-36.443(Rel11)v11.4.0 11.4.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel11)v11.4.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.443V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.443 12.2.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36443-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 443 12.2.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/12.02.00_60/ts_136443v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.443-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.443(R12-12.2.0) 12.2.0 23.12.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.443(R12-12.2.0)>

TTC TS-3GA-36.443(Rel12)v12.2.0 12.2.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.443(Rel12)v12.2.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.443V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.443 13.3.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36443-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 443 13.3.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/13.03.00_60/ts_136443v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.443-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.443(R13-13.3.0) 13.3.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.443(R13-13.3.0)>

TTC TS-3GA-36.443(Rel13)v13.3.0 13.3.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.443(Rel13)v13.3.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.443V1401 14.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.443 14.0.1 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36443-e01.zip>

ETSI ETSI TS 136 443 14.0.1 10.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136443/14.00.01_60/ts_136443v140001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.443-14.0.1 V1.0.0 14.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.443(R14-14.0.1) 14.0.1 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.443(R14-14.0.1)>

TTC TS-3GA-36.443(Rel14)v14.0.1 14.0.1 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.443(Rel14)v14.0.1.pdf>

#### 2.1.4.17 TS 36.444

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); прикладной протокол для интерфейса M3 (M3AP)

В этом документе определен протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса M3. Прикладной протокол для интерфейса M3 (М3AP) поддерживает функции интерфейса M3 по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.444V1040 10.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.444 10.4.0 16.01.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36444-a40.rar>

ETSI ETSI TS 136 444 10.4.0 16.01.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/10.04.00_60/ts_136444v100400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.444-10.4.0 V1.0.0 10.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.444(R10-10.4.0) 10.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.444(R10-10.4.0)>

TTC TS-3GA-36.444(Rel10)v10.4.0 10.4.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel10)v10.4.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.444V1160 11.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.444 11.6.0 11.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36444-b60.rar>

ETSI ETSI TS 136 444 11.6.0 11.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/11.06.00_60/ts_136444v110600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.444-11.6.0 V1.0.0 11.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.444(R11-11.6.0) 11.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.444(R11-11.6.0)>

TTC TS-3GA-36.444(Rel11)v11.6.0 11.6.0 30.08.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.444(Rel11)v11.6.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.444V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.444 12.2.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36444-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 444 12.2.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/12.02.00_60/ts_136444v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.444-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.444(R12-12.2.0) 12.2.0 23.12.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.444(R12-12.2.0)>

TTC TS-3GA-36.444(Rel12)v12.2.0 12.2.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.444(Rel12)v12.2.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.444V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.444 13.2.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36444-d20.rar>

ETSI ETSI TS 136 444 13.2.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/13.02.00_60/ts_136444v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.444-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.444(R13-13.2.0) 13.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.444(R13-13.2.0)>

TTC TS-3GA-36.444(Rel13)v13.2.0 13.2.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.444(Rel13)v13.2.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.444V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.444 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36444-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 444 14.1.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136444/14.01.00_60/ts_136444v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.444-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.444(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.444(R14-14.1.0)>

TTC TS-3GA-36.444(Rel14)v14.1.0 14.1.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.444(Rel14)v14.1.0.pdf>

#### 2.1.4.18 TS 36.445

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN); протокол передачи данных по интерфейсу M1

В этом документе определены стандарты для протоколов передачи данных пользователя по интерфейсу M1 сети E-UTRAN.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.445V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.445 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36445-a10.rar>

ETSI ETSI TS 136 445 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/10.01.00_60/ts_136445v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.445-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.445(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.445(R10-10.1.0)>

TTC TS-3GA-36.445(Rel10)v10.1.0 10.1.0 31.08.2011 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2011/TS/TS-3GA-36.445(Rel10)v10.1.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.445V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.445 11.0.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36445-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 445 11.0.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/11.00.00_60/ts_136445v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.445-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.445(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.445(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.445(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.445(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.445V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.445 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36445-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 445 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/12.00.00_60/ts_136445v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.445-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.445(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.445(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.445(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.445(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.445V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.445 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36445-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 445 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/13.00.00_60/ts_136445v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.445-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.445(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.445(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.445(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.445(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.445V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.445 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36445-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 445 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136445/14.00.00_60/ts_136445v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.445-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.445(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.445(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.445(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.445(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.19 TS 36.455

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); протокол позиционирования LTE A (LPPa)

В этом документе определены процедуры сигнализации уровня радиосети в плоскости управления между узлами eNodeB и E-SMLC. Протокол LPPa поддерживает соответствующие функции по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.455V1040 10.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.455 10.4.0 18.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36455-a40.rar>

ETSI ETSI TS 136 455 10.4.0 18.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/10.04.00_60/ts_136455v100400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.455-10.4.0 V1.0.0 10.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.455(R10-10.4.0) 10.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.455(R10-10.4.0)>

TTC TS-3GA-36.455(Rel10)v10.4.0 10.4.0 19.12.2012 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2012/TS/TS-3GA-36.455(Rel10)v10.4.0.pdf>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.455V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.455 11.3.0 11.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36455-b30.rar>

ETSI ETSI TS 136 455 11.3.0 11.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/11.03.00_60/ts_136455v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.455-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.455(R11-11.3.0) 11.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.455(R11-11.3.0)>

TTC TS-3GA-36.455(Rel11)v11.3.0 11.3.0 30.08.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.455(Rel11)v11.3.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.455V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.455 12.2.0 15.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36455-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 455 12.2.0 15.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/12.02.00_60/ts_136455v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.455-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.455(R12-12.2.0) 12.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.455(R12-12.2.0)>

TTC TS-3GA-36.455(Rel12)v12.2.0 12.2.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.455(Rel12)v12.2.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.455V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.455 13.1.0 26.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36455-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 455 13.1.0 26.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/13.01.00_60/ts_136455v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.455-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.455(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.455(R13-13.1.0)>

TTC TS-3GA-36.455(Rel13)v13.1.0 13.1.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.455(Rel13)v13.1.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.455V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.455 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36455-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 455 14.4.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136455/14.04.00_60/ts_136455v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.455-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.455(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.455(R14-14.4.0)>

TTC TS-3GA-36.455(Rel14)v14.4.0 14.4.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.455(Rel14)v14.4.0.pdf>

#### 2.1.4.20 TS 36.456

Интерфейс SLm: основные аспекты и принципы

Этот документ является введением к серии 3GPP TS 36.45x технических спецификаций, в которых определяется интерфейс SLm для взаимного соединения выделенного обслуживающего центра местоопределения подвижных объектов (E-SMLC) с компонентами блока измерения местоположения (LMU) сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.456V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.456 11.0.0 12.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36456-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 456 11.0.0 12.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/11.00.00_60/ts_136456v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.456-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.456(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.456(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.456(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.456(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.456V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.456 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36456-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 456 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/12.00.00_60/ts_136456v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.456-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.456(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.456(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.456(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.456(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.456V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.456 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36456-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 456 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/13.00.00_60/ts_136456v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.456-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.456(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.456(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.456(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.456(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.456V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.456 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36456-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 456 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136456/14.00.00_60/ts_136456v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.456-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.456(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.456(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.456(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.456(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.21 TS 36.457

Интерфейс SLm: уровень 1

В этом документе определены стандарты, позволяющие реализовать уровень 1 на интерфейсе SLm.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.457V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.457 11.0.0 12.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36457-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 457 11.0.0 12.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/11.00.00_60/ts_136457v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.457-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.457(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.457(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.457(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.457(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.457V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.457 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36457-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 457 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/12.00.00_60/ts_136457v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.457-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.457(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.457(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.457(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.457(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.457V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.457 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36457-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 457 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/13.00.00_60/ts_136457v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.457-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.457(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.457(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.457(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.457(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.457V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.457 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36457-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 457 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136457/14.00.00_60/ts_136457v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.457-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.457(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.457(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.457(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.457(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.22 TS 36.458

Интерфейс SLm: передача сигнальных сообщений

В этом документе определены стандарты передачи сигнальных сообщений, используемые при передаче через интерфейс SLm. Интерфейс SLm является логическим интерфейсом между LMU и E-SMLC в базовой сети E-UTRAN. В этом документе описан процесс передачи сигнальных сообщений SLmAP через интерфейс SLm.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.458V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.458 11.0.0 12.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36458-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 458 11.0.0 12.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/11.00.00_60/ts_136458v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.458-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.458(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.458(R11-11.0.0)>

TTC TS-3GA-36.458(Rel11)v11.0.0 11.0.0 25.06.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.458(Rel11)v11.0.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.458V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.458 12.0.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36458-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 458 12.0.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/12.00.00_60/ts_136458v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.458-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.458(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.458(R12-12.0.0)>

TTC TS-3GA-36.458(Rel12)v12.0.0 12.0.0 05.03.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.458(Rel12)v12.0.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.458V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.458 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36458-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 458 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/13.00.00_60/ts_136458v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.458-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.458(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.458(R13-13.0.0)>

TTC TS-3GA-36.458(Rel13)v13.0.0 13.0.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.458(Rel13)v13.0.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.458V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.458 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36458-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 458 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136458/14.00.00_60/ts_136458v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.458-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.458(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.458(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.458(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.458(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.23 TS 36.459

Прикладной протокол интерфейса SLm (SLmAP)

В этом документе определен протокол сигнализации уровня радиосети E-UTRAN для интерфейса SLm. Прикладной протокол SLm (SLmAP) поддерживает функции интерфейса SLm по процедурам сигнализации, определенным в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.459V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.459 11.3.0 26.09.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36459-b30.rar>

ETSI ETSI TS 136 459 11.3.0 26.09.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/11.03.00_60/ts_136459v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.459-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.459(R11-11.3.0) 11.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.459(R11-11.3.0)>

TTC TS-3GA-36.459(Rel11)v11.3.0 11.3.0 22.11.2013 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2013/TS/TS-3GA-36.459(Rel11)v11.3.0.pdf>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.459V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.459 12.1.0 27.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36459-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 459 12.1.0 27.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/12.01.00_60/ts_136459v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.459-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.459(R12-12.1.0) 12.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.459(R12-12.1.0)>

TTC TS-3GA-36.459(Rel12)v12.1.0 12.1.0 30.06.2015 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2015/TS/TS-3GA-36.459(Rel12)v12.1.0.pdf>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.459V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.459 13.1.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36459-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 459 13.1.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/13.01.00_60/ts_136459v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.459-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.459(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.459(R13-13.1.0)>

TTC TS-3GA-36.459(Rel13)v13.1.0 13.1.0 31.03.2017 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2017/TS/TS-3GA-36.459(Rel13)v13.1.0.pdf>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.459V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.459 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36459-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 459 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136459/14.00.00_60/ts_136459v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.459-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.459(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.459(R14-14.0.0)>

TTC TS-3GA-36.459(Rel14)v14.0.0 14.0.0 13.04.2018 <https://www.ttc.or.jp/st/docs/3gpps2018/TS/TS-3GA-36.459(Rel14)v14.0.0.pdf>

#### 2.1.4.24 TS 36.461

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); Xw, уровень 1

В этом документе указаны стандарты, позволяющие реализовать уровень 1 интерфейса Xw. Спецификации требований к задержке передачи и требований O&M в этом документе не рассматриваются.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.461 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36461-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.461V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.461 13.0.0 22.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36461-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 461 13.0.0 22.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136461/13.00.00_60/ts_136461v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.461-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.461(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.461(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.461 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36461-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.461V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.461 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36461-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 461 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136461/14.00.00_60/ts_136461v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.461-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.461(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.461(R14-14.0.0)>

#### 2.1.4.25 TS 36.462

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); передача сигнальных сообщений Xw

В этом документе указаны стандарты передачи сигнальных сообщений по интерфейсу Xw. Интерфейс Xw представляет собой логический интерфейс между eNB и окончанием WLAN (WT). В этом документе описан процесс передачи сигнальных сообщений Xw-AP по интерфейсу Xw.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.462 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36462-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.462V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.462 13.0.0 22.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36462-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 462 13.0.0 22.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136462/13.00.00_60/ts_136462v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.462-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.462(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.462(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.462 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36462-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.462V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.462 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36462-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 462 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136462/14.00.00_60/ts_136462v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.462-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.462(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.462(R14-14.0.0)>

#### 2.1.4.26 TS 36.463

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); прикладной протокол Xw (XwAP)

В этом документе определены процедуры сигнализации плоскости управления между eNB и окончанием WLAN (WT). Прикладной протокол Xw (XwAP) поддерживает функции интерфейса Xw посредством процедур сигнализации, определенных в этом документе.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.463 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36463-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.463V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.463 13.1.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36463-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 463 13.1.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136463/13.01.00_60/ts_136463v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.463-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.463(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.463(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.463 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36463-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.463V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.463 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36463-e20.zip>

ETSI ETSI TS 136 463 14.2.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136463/14.02.00_60/ts_136463v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.463-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.463(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.463(R14-14.2.0)>

#### 2.1.4.27 TS 36.464

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); передача данных Xw

В этом документе определены стандарты протоколов передачи данных пользователя и связанных с ними протоколов сигнализации для создания несущих передачи плоскости пользователя по интерфейсу Xw для агрегации LTE/WLAN (LWA).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.464 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36464-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.464V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.464 13.2.0 18.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36464-d20.rar>

ETSI ETSI TS 136 464 13.3.0 18.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136464/13.03.00_60/ts_136464v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.464-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.464(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.464(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.464 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36464-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.464V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.464 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36464-e20.zip>

ETSI ETSI TS 136 464 14.2.0 18.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136464/14.02.00_60/ts_136464v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.464-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.464(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.464(R14-14.2.0)>

#### 2.1.4.28 TS 36.465

Сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN) и беспроводная LAN (WLAN); протокол плоскости пользователя интерфейса Xw

В этом документе определен протокол плоскости пользователя Xw, применяемый в интерфейсе Xw для агрегации LTE/WLAN (LWA).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.465 13.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36465-d20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.465V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.465 13.1.0 19.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36465-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 465 13.2.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136465/13.02.00_60/ts_136465v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.465-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.465(R13-13.2.0) 13.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.465(R13-13.2.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.465 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36465-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.465V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.465 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36465-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 465 14.1.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136400_136499/136465/14.01.00_60/ts_136465v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.465-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.465(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.465(R14-14.1.0)>

#### 2.1.4.29 TS 25.460

Интерфейс Iuant сети UTRAN: основные аспекты и принципы

Этот документ является введением к серии 3GPP TS 25.46x технических спецификаций, которые определяют интерфейс Iuant для системы UMTS и сети E-UTRAN. Логический интерфейс Iuant является внутренним интерфейсом NodeB/eNodeB между функцией реализации специальной O&M, антеннами RET и функцией управляющего блока TMA узлов NodeB/eNodeB.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-25.460 10.0.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25460-a01.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.460V1001 10.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.460 10.0.1 14.04.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25460-a01.rar>

ETSI ETSI TS 125 460 10.0.1 14.04.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/10.00.01_60/ts_125460v100001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.460-10.0.1 V1.0.0 10.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.460(R10-10.0.1) 10.0.1 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.460(R10-10.0.1)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-25.460 11.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25460-b00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.460V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.460 11.0.0 10.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25460-b00.rar>

ETSI ETSI TS 125 460 11.0.0 10.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/11.00.00_60/ts_125460v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.460-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.460(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.460(R11-11.0.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-25.460 12.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25460-c00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.460V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.460 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25460-c00.rar>

ETSI ETSI TS 125 460 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/12.00.00_60/ts_125460v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.460-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.460(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.460(R12-12.0.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-25.460 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25460-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.460V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.460 13.0.0 21.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-25460-d00.rar>

ETSI ETSI TS 125 460 13.0.0 21.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/13.00.00_60/ts_125460v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.460-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.460(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.460(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-25.460 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/25/A25460-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.460V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.460 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-25460-e00.zip>

ETSI ETSI TS 125 460 14.0.0 06.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125460/14.00.00_60/ts_125460v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.460-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.460(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.460(R14-14.0.0)>

#### 2.1.4.30 TS 25.461

Интерфейс Iuant сети UTRAN: уровень 1

В этом документе определены стандарты, позволившие реализовать уровень 1 на интерфейсе Iuant. Спецификации требований к задержке передачи и требований к эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M) в этом документе не рассматриваются.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-25.461 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25461-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.461V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.461 10.3.0 10.01.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25461-a30.rar>

ETSI ETSI TS 125 461 10.3.0 10.01.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/10.03.00_60/ts_125461v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.461-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.461(R10-10.3.0) 10.3.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.461(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-25.461 11.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25461-b20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.461V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.461 11.2.0 16.01.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25461-b20.rar>

ETSI ETSI TS 125 461 11.2.0 16.01.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/11.02.00_60/ts_125461v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.461-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.461(R11-11.2.0) 11.2.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.461(R11-11.2.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-25.461 12.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25461-c10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.461V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.461 12.1.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25461-c10.rar>

ETSI ETSI TS 125 461 12.1.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/12.01.00_60/ts_125461v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.461-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.461(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.461(R12-12.1.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-25.461 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25461-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.461V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.461 13.1.0 11.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-25461-d10.rar>

ETSI ETSI TS 125 461 13.1.0 11.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/13.01.00_60/ts_125461v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.461-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.461(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.461(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-25.461 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/25/A25461-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.461V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.461 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-25461-e10.zip>

ETSI ETSI TS 125 461 14.1.0 19.05.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125461/14.01.00_60/ts_125461v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.461-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.461(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.461(R14-14.1.0)>

#### 2.1.4.31 TS 25.462

Интерфейс Iuant сети UTRAN: передача сигнальных сообщений

В этом документе определены стандарты передачи сигнальных сообщений, относящихся к протоколам RETAP и TMAAP, которые будут использоваться при передачах через интерфейс Iuant. Логический интерфейс Iuant является внутренним интерфейсом NodeB/eNodeB между функцией реализации специальной O&M, антеннами RET и функцией управляющего блока TMA узлов NodeB/eNodeB.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-25.462 10.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25462-a10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.462V1010 10.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.462 10.1.0 30.06.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25462-a10.rar>

ETSI ETSI TS 125 462 10.1.0 30.06.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/10.01.00_60/ts_125462v100100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.462-10.1.0 V1.0.0 10.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.462(R10-10.1.0) 10.1.0 26.08.2011 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.462(R10-10.1.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-25.462 11.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25462-b00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.462V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.462 11.0.0 10.10.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25462-b00.rar>

ETSI ETSI TS 125 462 11.0.0 10.10.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/11.00.00_60/ts_125462v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.462-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.462(R11-11.0.0) 11.0.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.462(R11-11.0.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-25.462 12.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25462-c00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.462V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.462 12.0.0 25.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25462-c00.rar>

ETSI ETSI TS 125 462 12.0.0 25.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/12.00.00_60/ts_125462v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.462-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-25.462 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25462-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.462V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.462 13.0.0 19.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-25462-d00.rar>

ETSI ETSI TS 125 462 13.0.0 19.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/13.00.00_60/ts_125462v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.462-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.462(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.462(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-25.462 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/25/A25462-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.462V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.462 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-25462-e00.zip>

ETSI ETSI TS 125 462 14.0.0 04.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125462/14.00.00_60/ts_125462v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.462-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.462(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.462(R14-14.0.0)>

#### 2.1.4.32 TS 25.466

Интерфейс Iuant сети UTRAN: протокол приложения

В этом документе определен протокол приложения дистанционной системы регулирования угла наклона (RETAP) между транспортной функцией реализации определенной O&M и функцией управляющего блока антенны RET узлов NodeB/eNodeB. В документе также определен протокол приложения для усилителя, монтируемого на антенной мачте (TMAAP), между транспортной функцией реализации определенной O&M и функцией управления TMA узлов NodeB/eNodeB. В документе содержится определение интерфейсу Iuant и его соответствующим процедурам сигнализации.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-25.466 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/25/A25466-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.466V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.466 10.3.0 10.01.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-25466-a30.rar>

ETSI ETSI TS 125 466 10.3.0 10.01.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/10.03.00_60/ts_125466v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.466-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.466(R10-10.3.0) 10.3.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.466(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-25.466 11.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/25/A25466-b30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.466V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.466 11.3.0 16.01.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-25466-b30.rar>

ETSI ETSI TS 125 466 11.3.0 16.01.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/11.03.00_60/ts_125466v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.466-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.466(R11-11.3.0) 11.3.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.466(R11-11.3.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-25.466 12.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/25/A25466-c20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.466V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.466 12.2.0 08.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-25466-c20.rar>

ETSI ETSI TS 125 466 12.2.0 08.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/12.02.00_60/ts_125466v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.466-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.466(R12-12.2.0) 12.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.466(R12-12.2.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-25.466 13.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/25/A25466-d20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.466V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.466 13.1.0 18.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-25466-d10.rar>

ETSI ETSI TS 125 466 13.2.0 18.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/13.02.00_60/ts_125466v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.466-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.466(R13-13.2.0) 13.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.466(R13-13.2.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-25.466 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/25/A25466-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.25.466V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 25.466 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-25466-e20.zip>

ETSI ETSI TS 125 466 14.2.0 18.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125400_125499/125466/14.02.00_60/ts_125466v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 25.466-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-25.466(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-25.466(R14-14.2.0)>

### 2.1.5 Радиочастотные аспекты

#### 2.1.5.1 TS 36.101

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала  
оборудованием пользователя (UE)

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам оборудования пользователя (UE), поддерживающего радиодоступ E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.101 10.25.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36101-ap0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.101V10250 10.25.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.101 10.24.1 09.11.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36101-ao1.rar>

ETSI ETSI TS 136 101 10.25.0 09.11.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/10.25.00_60/ts_136101v102500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.101-10.25.0 V1.0.0 10.25.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.101(R10-10.25.0) 10.25.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.101(R10-10.25.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.101 11.22.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36101-bm0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.101V11220 11.22.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.101 11.20.0 29.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36101-bk0.rar>

ETSI ETSI TS 136 101 11.22.0 29.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/11.22.00_60/ts_136101v112200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.101-11.22.0 V1.0.0 11.22.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.101(R11-11.22.0) 11.22.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.101(R11-11.22.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.101 12.18.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36101-ci0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.101V12180 12.18.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.101 12.16.0 29.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36101-cg0.rar>

ETSI ETSI TS 136 101 12.18.0 29.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/12.18.00_60/ts_136101v121800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.101-12.18.0 V1.0.0 12.18.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.101(R12-12.18.0) 12.18.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.101(R12-12.18.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.101 13.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36101-da0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.101V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.101 13.8.0 29.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36101-d80.rar>

ETSI ETSI TS 136 101 13.10.0 29.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/13.10.00_60/ts_136101v131000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.101-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.101(R13-13.10.0) 13.10.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.101(R13-13.10.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.101 14.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36101-e60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.101V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.101 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36101-e60.zip>

ETSI ETSI TS 136 101 14.6.0 29.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136101/14.06.00_60/ts_136101v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.101-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.101(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.101(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.2 TS 36.104

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала базовой станцией (BS)

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам базовой станции (BS), поддерживающей радиодоступ E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.104 10.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36104-ac0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.104V10121 10.12.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.104 10.12.0 28.03.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36104-ac0.rar>

ETSI ETSI TS 136 104 10.12.1 28.03.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/10.12.01_60/ts_136104v101201p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.104-10.12.1 V1.0.0 10.12.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.104(R10-10.12.1) 10.12.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.104(R10-10.12.1)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.104 11.16.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36104-bg0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.104V11160 11.16.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.104 11.16.0 26.01.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36104-bg0.rar>

ETSI ETSI TS 136 104 11.16.0 26.01.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/11.16.00_60/ts_136104v111600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.104-11.16.0 V1.0.0 11.16.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.104(R11-11.16.0) 11.16.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.104(R11-11.16.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.104 12.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36104-cc0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.104V12120 12.12.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.104 12.12.0 26.01.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36104-cc0.rar>

ETSI ETSI TS 136 104 12.12.0 26.01.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/12.12.00_60/ts_136104v121200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.104-12.12.0 V1.0.0 12.12.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.104(R12-12.12.0) 12.12.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.104(R12-12.12.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.104 13.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36104-da0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.104V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.104 13.8.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36104-d80.rar>

ETSI ETSI TS 136 104 13.10.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/13.10.00_60/ts_136104v131000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.104-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.104(R13-13.10.0) 13.10.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.104(R13-13.10.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.104 14.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36104-e60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.104V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.104 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36104-e60.zip>

ETSI ETSI TS 136 104 14.6.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136104/14.06.00_60/ts_136104v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.104-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.104(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.104(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.3 TS 36.106

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача радиосигнала усилителем FDD

В этом документе перечислены минимальные РЧ-характеристики усилителя FDD, поддерживающего радиодоступ E-UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.106V1070 10.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.106 10.7.0 26.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36106-a70.rar>

ETSI ETSI TS 136 106 10.7.0 26.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/10.07.00_60/ts_136106v100700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.106-10.7.0 V1.0.0 10.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.106(R10-10.7.0) 10.7.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.106(R10-10.7.0)>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.106V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.106 11.2.0 26.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36106-b20.rar>

ETSI ETSI TS 136 106 11.2.0 26.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/11.02.00_60/ts_136106v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.106-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.106(R11-11.2.0) 11.2.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.106(R11-11.2.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.106V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.106 12.1.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36106-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 106 12.1.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/12.01.00_60/ts_136106v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.106-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.106(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.106(R12-12.1.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.106V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.106 13.0.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36106-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 106 13.0.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/13.00.00_60/ts_136106v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.106-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.106(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.106(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.106V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.106 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36106-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 106 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136106/14.00.00_60/ts_136106v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.106-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.106(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.106(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.4 TS 36.111

Спецификация блока измерения местоположения (LMU); сетевые системы позиционирования в сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN)

В этом документе определены минимальные требования по позиционированию методом UTDOA для блока измерения местоположения (LMU) для режимов FDD и TDD E-UTRAN.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.111 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36111-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.111V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.111 11.4.0 24.10.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36111-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 111 11.4.0 24.10.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/11.04.00_60/ts_136111v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.111-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.111(R11-11.4.0) 11.4.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.111(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.111 12.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36111-c00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.111V1200 12.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.111 12.0.0 24.10.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36111-c00.rar>

ETSI ETSI TS 136 111 12.0.0 24.10.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/12.00.00_60/ts_136111v120000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.111-12.0.0 V1.0.0 12.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.111(R12-12.0.0) 12.0.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.111(R12-12.0.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.111 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36111-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.111V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.111 13.0.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36111-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 111 13.0.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/13.00.00_60/ts_136111v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.111-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.111(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.111(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.111 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36111-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.111V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.111 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36111-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 111 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136111/14.00.00_60/ts_136111v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.111-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.111(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.111(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.5 TS 36.112

Спецификация соответствия блока измерения местоположения (LMU); сетевые системы позиционирования в сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E-UTRAN)

В этом документе определены требования соответствия для блоков измерения местоположения (LMU) сети E-UTRAN, работающих в режиме FDD или TDD.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.112 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36112-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.112V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.112 11.1.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36112-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 112 11.1.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/11.01.00_60/ts_136112v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.112-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.112(R11-11.1.0) 11.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.112(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.112 12.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36112-c20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.112V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.112 12.2.0 20.04.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36112-c20.rar>

ETSI ETSI TS 136 112 12.2.0 20.04.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/12.02.00_60/ts_136112v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.112-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.112(R12-12.2.0) 12.2.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.112(R12-12.2.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.112 13.0.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36112-d01.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.112V1301 13.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.112 13.0.1 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36112-d01.rar>

ETSI ETSI TS 136 112 13.0.1 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/13.00.01_60/ts_136112v130001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.112-13.0.1 V1.0.0 13.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.112(R13-13.0.1) 13.0.1 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.112(R13-13.0.1)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.112 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36112-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.112V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.112 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36112-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 112 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136112/14.00.00_60/ts_136112v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.112-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.112(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.112(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.6 TS 36.113

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS) и усилителя

В этом документе оценивается электромагнитная совместимость (ЭМС) базовых станций, усилителей и вспомогательного оборудования, поддерживающих радиодоступ E-UTRA. В нем описаны условия испытаний, методы оценки эксплуатационных показателей и критерии качества функционирования, применяемые для базовых станций, усилителей и вспомогательного оборудования, поддерживающих радиодоступ E-UTRA в одной из следующих категорий: i) базовые станции, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.141; ii) усилители FDD, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.106 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.143. Классификация среды, используемая в этом документе, соответствует классификации среды, используемой в стандартах IEC 61000-6-1 и IEC 61000-6-3. Требования к ЭМС были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни, однако, не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.113 10.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36113-a50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.113V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.113 10.5.0 30.07.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36113-a50.rar>

ETSI ETSI TS 136 113 10.5.0 30.07.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/10.05.00_60/ts_136113v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.113-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.113(R10-10.5.0) 10.5.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.113(R10-10.5.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.113 11.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36113-b30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.113V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.113 11.3.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36113-b30.rar>

ETSI ETSI TS 136 113 11.3.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/11.03.00_60/ts_136113v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.113-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.113(R11-11.3.0) 11.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.113(R11-11.3.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.113 12.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36113-c30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.113V1230 12.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.113 12.3.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36113-c30.rar>

ETSI ETSI TS 136 113 12.3.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/12.03.00_60/ts_136113v120300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.113-12.3.0 V1.0.0 12.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.113(R12-12.3.0) 12.3.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.113(R12-12.3.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.113 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36113-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.113V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.113 13.3.0 26.01.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36113-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 113 13.3.0 26.01.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/13.03.00_60/ts_136113v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.113-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.113(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.113(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.113 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36113-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.113V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.113 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36113-e20.zip>

ETSI ETSI TS 136 113 14.2.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136113/14.02.00_60/ts_136113v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.113-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.113(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.113(R14-14.2.0)>

#### 2.1.5.7 TS 36.116

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); прием и передача сигнала по радиорелейным линиям

В этом документе установлены минимальные РЧ-характеристики и минимальные требования к рабочим характеристикам радиорелейных линий E‑UTRA.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.116V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.116 11.7.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36116-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 116 11.7.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/11.07.00_60/ts_136116v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.116-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.116(R11-11.7.0) 11.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.116(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.116V1240 12.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.116 12.4.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36116-c40.rar>

ETSI ETSI TS 136 116 12.4.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/12.04.00_60/ts_136116v120400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.116-12.4.0 V1.0.0 12.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.116(R12-12.4.0) 12.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.116(R12-12.4.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.116V1301 13.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.116 13.0.1 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36116-d01.rar>

ETSI ETSI TS 136 116 13.0.1 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/13.00.01_60/ts_136116v130001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.116-13.0.1 V1.0.0 13.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.116(R13-13.0.1) 13.0.1 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.116(R13-13.0.1)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.116V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.116 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36116-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 116 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136116/14.00.00_60/ts_136116v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.116-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.116(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.116(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.8 TS 36.117

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка ретранслятора на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для ретранслятора E‑UTRA. Эти данные взяты из спецификаций ретранслятора E-UTRA, определенных в документе TS 36.116, и согласуются с ними.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.117V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.117 11.4.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36117-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 117 11.4.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/11.04.00_60/ts_136117v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.117-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.117(R11-11.4.0) 11.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.117(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.117V1230 12.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.117 12.3.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36117-c30.rar>

ETSI ETSI TS 136 117 12.3.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/12.03.00_60/ts_136117v120300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.117-12.3.0 V1.0.0 12.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.117(R12-12.3.0) 12.3.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.117(R12-12.3.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.117V1301 13.0.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.117 13.0.1 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36117-d01.rar>

ETSI ETSI TS 136 117 13.0.1 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/13.00.01_60/ts_136117v130001p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.117-13.0.1 V1.0.0 13.0.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.117(R13-13.0.1) 13.0.1 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.117(R13-13.0.1)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.117V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.117 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36117-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 117 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136117/14.00.00_60/ts_136117v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.117-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.117(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.117(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.9 TS 36.124

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к электромагнитной совместимости (ЭMC) для подвижных терминалов и дополнительного оборудования

В этом документе определены важные требования к ЭМС для цифрового терминального оборудования 3-го поколения систем сотовой подвижной связи и дополнительного оборудования, работающего совместно с оборудованием UE, поддерживающим радиодоступ 3GPP E-UTRA. В этом документе указываются применяемые тесты на ЭМС, методы измерения, диапазон частот, пределы и минимальные критерии качества функционирования для всех типов оборудования UE, поддерживающего радиодоступ E-UTRA. Требования к излучению от порта корпуса встроенного антенного оборудования и дополнительного оборудования не включены. Требования к помехоустойчивости были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в средах транспорта и легкой промышленности. Определенные уровни, однако, не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования. Соответствие радиооборудования требованиям настоящего документа не означает соответствие какому-либо требованию, относящемуся к использованию оборудования (например, лицензионные требования). Соответствие требованиям настоящего документа не означает соответствие какому-либо требованию техники безопасности. Однако любое временное или постоянное небезопасное состояние, связанное с ЭМС, считается несоблюдением требований.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.124 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36124-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.124V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.124 10.3.0 04.11.2011 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36124-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 124 10.3.0 04.11.2011 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/10.03.00_60/ts_136124v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.124-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.124(R10-10.3.0) 10.3.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.124(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.124 11.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36124-b20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.124V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.124 11.2.0 15.02.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36124-b20.rar>

ETSI ETSI TS 136 124 11.2.0 15.02.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/11.02.00_60/ts_136124v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.124-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.124(R11-11.2.0) 11.2.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.124(R11-11.2.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.124 12.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36124-c10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.124V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.124 12.1.0 22.10.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36124-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 124 12.1.0 22.10.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/12.01.00_60/ts_136124v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.124-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.124(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.124(R12-12.1.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.124 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36124-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.124V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.124 13.1.0 22.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36124-d10.rar>

ETSI ETSI TS 136 124 13.1.0 22.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/13.01.00_60/ts_136124v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.124-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.124(R13-13.1.0) 13.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.124(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.124 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36124-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.124V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.124 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36124-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 124 14.1.0 31.05.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136124/14.01.00_60/ts_136124v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.124-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.124(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.124(R14-14.1.0)>

#### 2.1.5.10 TS 36.133

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к поддержке управления радиоресурсами

В этом документе определены требования по поддержке управления радиоресурсами для режимов FDD и TDD радиодоступа E-UTRA. Эти требования включают требования к измерениям, проводимым в сети UTRAN и на оборудовании UE, а также требования к динамическому поведению и взаимодействию узлов в отношении характеристик задержки и чувствительности

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.133 10.22.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36133-am0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.133V10220 10.22.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.133 10.22.0 19.12.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36133-am0.rar>

ETSI ETSI TS 136 133 10.22.0 19.12.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/10.22.00_60/ts_136133v102200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.133-10.22.0 V1.0.0 10.22.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.133(R10-10.22.0) 10.22.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.133(R10-10.22.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.133 11.18.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36133-bi0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.133V11180 11.18.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.133 11.18.0 19.12.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36133-bi0.rar>

ETSI ETSI TS 136 133 11.18.0 19.12.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/11.18.00_60/ts_136133v111800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.133-11.18.0 V1.0.0 11.18.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.133(R11-11.18.0) 11.18.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.133(R11-11.18.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.133 12.18.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36133-ci0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.133V12180 12.18.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.133 12.16.0 30.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36133-cg0.rar>

ETSI ETSI TS 136 133 12.18.0 30.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/12.18.00_60/ts_136133v121800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.133-12.18.0 V1.0.0 12.18.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.133(R12-12.18.0) 12.18.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.133(R12-12.18.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.133 13.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36133-da0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.133V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.133 13.8.0 30.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36133-d80.rar>

ETSI ETSI TS 136 133 13.10.0 30.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/13.10.00_60/ts_136133v131000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.133-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.133(R13-13.10.0) 13.10.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.133(R13-13.10.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.133 14.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36133-e60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.133V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.133 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36133-e60.zip>

ETSI ETSI TS 136 133 14.6.0 30.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136133/14.06.00_60/ts_136133v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.133-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.133(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.133(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.11 TS 36.141

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка базовой станции (BS) на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены методы радиочастотного (РЧ) тестирования и требования соответствия техническим условиям для базовых станций (BS) E-UTRA, работающих либо в режиме FDD (используемом в парных полосах частот), либо в режиме TDD (используемом в непарных полосах частот). Эти данные взяты из спецификаций базовых станций (BS) E-UTRA, определенных в документе TS 36.104, и согласуются с ними.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.141 10.13.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36141-ad0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.141V10130 10.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.141 10.13.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36141-ad0.rar>

ETSI ETSI TS 136 141 10.13.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/10.13.00_60/ts_136141v101300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.141-10.13.0 V1.0.0 10.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.141(R10-10.13.0) 10.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.141(R10-10.13.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.141 11.16.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36141-bg0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.141V11160 11.16.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.141 11.16.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36141-bg0.rar>

ETSI ETSI TS 136 141 11.16.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/11.16.00_60/ts_136141v111600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.141-11.16.0 V1.0.0 11.16.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.141(R11-11.16.0) 11.16.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.141(R11-11.16.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.141 12.13.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36141-cd0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.141V12130 12.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.141 12.13.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36141-cd0.rar>

ETSI ETSI TS 136 141 12.13.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/12.13.00_60/ts_136141v121300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.141-12.13.0 V1.0.0 12.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.141(R12-12.13.0) 12.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.141(R12-12.13.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.141 13.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36141-da0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.141V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.141 13.8.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36141-d80.rar>

ETSI ETSI TS 136 141 13.10.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/13.10.00_60/ts_136141v131000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.141-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.141(R13-13.10.0) 13.10.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.141(R13-13.10.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.141 14.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36141-e60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.141V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.141 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36141-e60.zip>

ETSI ETSI TS 136 141 14.6.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136141/14.06.00_60/ts_136141v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.141-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.141(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.141(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.12 TS 36.143

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); проверка усилителя FDD на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для усилителя FDD E‑UTRA. Эти данные взяты из спецификаций усилителя FDD E-UTRA, определенных в документе TS 36.106, и согласуются с ними.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.36.143V1070 10.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.143 10.7.0 26.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36143-a70.rar>

ETSI ETSI TS 136 143 10.7.0 26.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/10.07.00_60/ts_136143v100700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.143-10.7.0 V1.0.0 10.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.143(R10-10.7.0) 10.7.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.143(R10-10.7.0)>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.36.143V1120 11.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.143 11.2.0 26.04.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36143-b20.rar>

ETSI ETSI TS 136 143 11.2.0 26.04.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/11.02.00_60/ts_136143v110200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.143-11.2.0 V1.0.0 11.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.143(R11-11.2.0) 11.2.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.143(R11-11.2.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.36.143V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.143 12.1.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36143-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 143 12.1.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/12.01.00_60/ts_136143v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.143-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.143(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.143(R12-12.1.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.143V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.143 13.0.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36143-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 143 1 3.0.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/13.00.00_60/ts_136143v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.143-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.143(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.143(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.143V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.143 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36143-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 143 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136143/14.00.00_60/ts_136143v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.143-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.143(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.143(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.13 TS 36.171

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к поддержке ассистирующей глобальной навигационной спутниковой системы (A-GNSS)

В этом документе определены минимальные требования к рабочим характеристикам системы A-GNSS (включая A-GPS) для режимов FDD или TDD радиодоступа Е-UTRA для оборудования UE.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.171 10.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36171-a20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.171V1020 10.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.171 10.2.0 19.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36171-a20.rar>

ETSI ETSI TS 136 171 10.2.0 19.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/10.02.00_60/ts_136171v100200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.171-10.2.0 V1.0.0 10.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.171(R10-10.2.0) 10.2.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.171(R10-10.2.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.171 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36171-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.171V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.171 11.1.0 19.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36171-b10.rar>

ETSI ETSI TS 136 171 11.1.0 19.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/11.01.00_60/ts_136171v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.171-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.171(R11-11.1.0) 11.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.171(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.171 12.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36171-c10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.171V1210 12.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.171 12.1.0 03.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36171-c10.rar>

ETSI ETSI TS 136 171 12.1.0 03.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/12.01.00_60/ts_136171v120100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.171-12.1.0 V1.0.0 12.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.171(R12-12.1.0) 12.1.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.171(R12-12.1.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.171 13.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36171-d00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.171V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.171 13.0.0 28.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36171-d00.rar>

ETSI ETSI TS 136 171 13.0.0 28.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/13.00.00_60/ts_136171v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.171-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.171(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.171(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.171 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36171-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.171V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.171 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36171-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 171 14.0.0 13.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136100_136199/136171/14.00.00_60/ts_136171v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.171-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.171(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.171(R14-14.0.0)>

#### 2.1.5.14 TS 36.307

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); требования к оборудованию UE, поддерживающему полосу частот, независимо от версии спецификаций

В этом документе определены требования к оборудованию UE, поддерживающему полосу частот, независимо от версии спецификаций. Группа TSG‑RAN согласилась с тем, что стандартизация новых полос частот может быть независима от версии спецификаций. Однако для того чтобы ввести в эксплуатацию оборудование UE, которое соответствует конкретной версии стандарта LTE, но поддерживает полосу частот, указанную в более поздней версии стандарта LTE, необходимо указать некоторые дополнительные требования. Все полосы частот перечислены в настоящей версии спецификаций. В этом документе не содержатся требования для оборудования UE, поддерживающего полосы частот, независимо от версии спецификаций.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.307 10.22.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36307-am0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.307V10220 10.22.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.307 10.22.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36307-am0.rar>

ETSI ETSI TS 136 307 10.22.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/10.22.00_60/ts_136307v102200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.307-10.22.0 V1.0.0 10.22.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.307(R10-10.22.0) 10.22.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.307(R10-10.22.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.307 11.19.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36307-bj0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.307V11190 11.19.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.307 11.19.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36307-bj0.rar>

ETSI ETSI TS 136 307 11.19.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/11.19.00_60/ts_136307v111900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.307-11.19.0 V1.0.0 11.19.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.307(R11-11.19.0) 11.19.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.307(R11-11.19.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.307 12.15.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36307-cf0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.307V12150 12.15.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.307 12.15.0 27.07.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36307-cf0.rar>

ETSI ETSI TS 136 307 12.15.0 27.07.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/12.15.00_60/ts_136307v121500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.307-12.15.0 V1.0.0 12.15.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.307(R12-12.15.0) 12.15.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.307(R12-12.15.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.307 13.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36307-d80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.307V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.307 13.7.0 19.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36307-d70.rar>

ETSI ETSI TS 136 307 13.8.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/13.08.00_60/ts_136307v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.307-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.307(R13-13.8.0) 13.8.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.307(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.307 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36307-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.307V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.307 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36307-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 307 14.4.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136300_136399/136307/14.04.00_60/ts_136307v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.307-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.307(R14-14.4.0) 14.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.307(R14-14.4.0)>

#### 2.1.5.15 TS 37.104

Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; радиопередача и прием базовой станцией (BS), поддерживающей технологию Multi‑Standard Radio (MSR)

В этом документе определены минимальные РЧ-характеристики станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE. В этом документе рассматриваются требования к работе станции MSR BS в режимах multi-RAT (технология множественного радиодоступа) и single-RAT (технология индивидуального радиодоступа). Требования, указанные в этом документе для работы станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA и UTRA, в режиме single-RAT также применимы для работы станции BS, поддерживающей радиодоступ E‑UTRA и UTRA, в режиме single-RAT с передачей сигнала на нескольких несущих. Требования для станции GSM BS, работающей только в режиме single-RAT, не рассматриваются.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.37.104V10140 10.14.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.104 10.14.0 03.04.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37104-ae0.rar>

ETSI ETSI TS 137 104 10.14.0 03.04.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/10.14.00_60/ts_137104v101400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.104-10.14.0 V1.0.0 10.14.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.104(R10-10.14.0) 10.14.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.104(R10-10.14.0)>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.37.104V11140 11.14.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.104 11.14.0 25.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37104-be0.rar>

ETSI ETSI TS 137 104 11.14.0 25.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/11.14.00_60/ts_137104v111400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.104-11.14.0 V1.0.0 11.14.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.104(R11-11.14.0) 11.14.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.104(R11-11.14.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.37.104V12130 12.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.104 12.13.0 24.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37104-cd0.rar>

ETSI ETSI TS 137 104 12.13.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/12.13.00_60/ts_137104v121300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.104-12.13.0 V1.0.0 12.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.104(R12-12.13.0) 12.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.104(R12-12.13.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.104V1380 13.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.104 13.6.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37104-d60.rar>

ETSI ETSI TS 137 104 13.8.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/13.08.00_60/ts_137104v130800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.104-13.8.0 V1.0.0 13.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.104(R13-13.8.0) 13.8.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.104(R13-13.8.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.104V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.104 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37104-e60.zip>

ETSI ETSI TS 137 104 14.6.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137104/14.06.00_60/ts_137104v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.104-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.104(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.104(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.16 TS 37.105

Передача и прием базовой станцией (BS) с активной антенной системой (AAS)

Этот документ устанавливает радиочастотные характеристики, минимальные требования к радиочастоте и минимальные требования к скорости передачи данных для базовой станции (BS) E-UTRA с AAS, базовой станции (BS) UTRA с AAS, работающей в режиме FDD, базовой станции (BS) UTRA с AAS в одном приемнике и передатчике, работающей в режиме TDD 1,28 Мчип/с и любой реализации этих приемников и передатчиков базовой станции (BS) MSR с AAS.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.105V1360 13.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.105 13.5.0 19.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37105-d50.rar>

ETSI ETSI TS 137 105 13.6.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137105/13.06.00_60/ts_137105v130600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.105-13.6.0 V1.0.0 13.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.105(R13-13.6.0) 13.6.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.105(R13-13.6.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.105V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.105 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37105-e20.zip>

ETSI ETSI TS 137 105 14.2.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137105/14.02.00_60/ts_137105v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.105-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.105(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.105(R14-14.2.0)>

#### 2.1.5.17 TS 37.113

Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS), поддерживающей технологию Multi-Standard Radio (MSR)

В этом документе оценивается ЭМС станций MSR BS, поддерживающих радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE, и соответствующего вспомогательного оборудования. В этом документе описаны условия испытаний, методы оценки эксплуатационных показателей и критерии качества функционирования, применяемые для станций BS, поддерживающих радиодоступ E‑UTRA, UTRA и GSM/EDGE, и соответствующего вспомогательного оборудования в одной из следующих категорий: i) станции MSR BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE, отвечающие требованиям стандарта TS 37.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 37.141; ii) станции BS, поддерживающие радиодоступ E‑UTRA, отвечающие требованиям стандарта TS 36.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 36.141; iii) станции BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA FDD, отвечающие требованиям стандарта TS 25.104 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 25.141; iv) станции BS, поддерживающие радиодоступ E-UTRA TDD, отвечающие требованиям стандарта TS 25.105 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 25.142; v) станции BS, поддерживающие радиодоступ GSM/EDGE, отвечающие требованиям стандарта TS 45.005 и соответствующие техническим требованиям, что подтверждается соблюдением стандарта TS 51.021. Классификация среды, используемая в этом документе, соответствует классификации среды, используемой в стандартах МЭК 61000-6-1 и МЭК 61000-6-3.

Требования к ЭМС были выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.37.113V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.113 10.5.0 02.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37113-a50.rar>

ETSI ETSI TS 137 113 10.5.0 02.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/10.05.00_60/ts_137113v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.113-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.113(R10-10.5.0) 10.5.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.113(R10-10.5.0)>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.37.113V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.113 11.4.0 02.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37113-b40.rar>

ETSI ETSI TS 137 113 11.4.0 02.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/11.04.00_60/ts_137113v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.113-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.113(R11-11.4.0) 11.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.113(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.37.113V1240 12.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.113 12.4.0 02.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37113-c40.rar>

ETSI ETSI TS 137 113 12.4.0 02.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/12.04.00_60/ts_137113v120400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.113-12.4.0 V1.0.0 12.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.113(R12-12.4.0) 12.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.113(R12-12.4.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.113V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.113 13.4.0 24.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37113-d40.rar>

ETSI ETSI TS 137 113 13.4.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/13.04.00_60/ts_137113v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.113-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.113(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.113(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.113V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.113 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37113-e20.zip>

ETSI ETSI TS 137 113 14.2.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137113/14.02.00_60/ts_137113v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.113-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.113(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.113(R14-14.2.0)>

#### 2.1.5.18 TS 37.114

Электромагнитная совместимость (ЭМС) базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS)

В этом документе содержится оценку базовых станций с активной антенной системой E-UTRA, UTRA и Multi-Standard Radio (MSR) в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).

В этом документе указаны применимые условия испытаний, методы оценки эффективности и критерии эффективности базовых станций E-UTRA и UTRA и соответствующего вспомогательного оборудования одной из следующих категорий:

– базовая станция с активной антенной системой E-UTRA, UTRA и MSR, соответствующая требованиям 3GPP TS 37.105, когда соответствие подтверждено соблюдением требований 3GPP TS 37.145.

Этот документ охватывает BS AAS с соединителями TAB для каждого приемопередающего устройства на границе антенной решетки приемопередатчика (Transceiver Array Boundary – TAB). Требования, процедуры и значения для базовой станции с AAS без соединителей TAB не включены в этот документ и являются предметом дальнейшего исследования.

Классификация среды, используемая в этом документе, относится к классификации среды жилых районов, коммерческой среды и среды легкой промышленности, используемой в документах МЭК 61000-6-1 и МЭК 61000-6-3.

Требования к ЭМС выбраны таким образом, чтобы обеспечить адекватный уровень совместимости для оборудования, работающего в жилых районах, в местах коммерческого использования или в среде легкой промышленности. Определенные уровни однако не учитывают экстремальные случаи, которые маловероятны, но могут произойти в любом месте нахождения оборудования.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.114V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.114 13.3.0 24.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37114-d30.rar>

ETSI ETSI TS 137 114 13.3.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137114/13.03.00_60/ts_137114v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.114-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.114(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.114(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.114V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.114 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37114-e10.zip>

ETSI ETSI TS 137 114 14.1.0 24.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137114/14.01.00_60/ts_137114v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.114-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.114(R14-14.1.0) 14.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.114(R14-14.1.0)>

#### 2.1.5.19 TS 37.141

Радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE; проверка базовой станции (BS), поддерживающей технологию Multi-Standard Radio (MSR), на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены методы радиочастотного тестирования и требования соответствия техническим условиям для базовой станции MSR BS, поддерживающей радиодоступ E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ATIS ATIS.3GPP.37.141V10140 10.14.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.141 10.14.0 04.02.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37141-ae0.rar>

ETSI ETSI TS 137 141 10.14.0 04.02.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/10.14.00_60/ts_137141v101400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.141-10.14.0 V1.0.0 10.14.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.141(R10-10.14.0) 10.14.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.141(R10-10.14.0)>

**Версия 11**

ATIS ATIS.3GPP.37.141V11150 11.15.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.141 11.15.0 14.10.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37141-bf0.rar>

ETSI ETSI TS 137 141 11.15.0 14.10.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/11.15.00_60/ts_137141v111500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.141-11.15.0 V1.0.0 11.15.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.141(R11-11.15.0) 11.15.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.141(R11-11.15.0)>

**Версия 12**

ATIS ATIS.3GPP.37.141V12130 12.13.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.141 12.13.0 28.08.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37141-cd0.rar>

ETSI ETSI TS 137 141 12.13.0 28.08.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/12.13.00_60/ts_137141v121300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.141-12.13.0 V1.0.0 12.13.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.141(R12-12.13.0) 12.13.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.141(R12-12.13.0)>

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.141V1390 13.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.141 13.7.0 26.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37141-d70.rar>

ETSI ETSI TS 137 141 13.9.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/13.09.00_60/ts_137141v130900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.141-13.9.0 V1.0.0 13.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.141(R13-13.9.0) 13.9.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.141(R13-13.9.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.141V1460 14.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.141 14.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37141-e60.zip>

ETSI ETSI TS 137 141 14.6.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137141/14.06.00_60/ts_137141v140600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.141-14.6.0 V1.0.0 14.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.141(R14-14.6.0) 14.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.141(R14-14.6.0)>

#### 2.1.5.20 TS 37.144

Требования к рабочим характеристикам радиоинтерфейсов GSM, UTRA и E-UTRA беспроводного оборудования пользователя (UE) и мобильных станций (MS)

В этом документе определены минимальные требования к беспроводным антеннам оборудования пользователя (UE) и подвижных станций (MS).

Определены требования к портативному оборудованию пользователя в отношении полос роуминга для положения при передаче речи (рядом с головой и рядом с головой и рукой) и положения фантома руки в режиме просмотра. Определены требования к установленному оборудованию портативных компьютеров в отношении полос роуминга при определенном положении во время передачи данных (фантом заземляющей плоскости для портативного компьютера). Определены требования к встроенному оборудованию портативных компьютеров в отношении полос роуминга при определенном положении во время передачи данных (свободное пространство).

Все полосы частот являются потенциальными полосами роуминга, поэтому требования к полосам роуминга должны выполняться для всех полос частот, поддерживаемых устройствами UE/MS.

Требования к рабочим полосам зависят от того, как построена сеть и, следовательно, определяются конкретными операторами и не могут быть определены здесь. Однако в эту спецификацию для информации включены рекомендуемые характеристики рабочих полос (Приложение B). Следует признать, что способность соответствовать рекомендуемым рабочим характеристикам зависит от числа полос частот, поддерживаемых оборудованием UE/MS.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.144V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.144 13.0.0 02.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37144-d00.rar>

ETSI ETSI TS 137 144 13.0.0 02.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137144/13.00.00_60/ts_137144v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.144-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.144(R13-13.0.0) 13.0.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.144(R13-13.0.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.144V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.144 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37144-e50.zip>

ETSI ETSI TS 137 144 14.5.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137144/14.05.00_60/ts_137144v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.144-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.144(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.144(R14-14.5.0)>

#### 2.1.5.21 TS 37.145-1

Проверка базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS) на соответствие техническим требованиям.  
Часть 1: проверка на соответствие требованиям в отношении кондуктивных помех

В этом документе определены методы проверки радиочастот (РЧ) и требования по соответствию базовых станций (BS) с активной антенной системой (AAS) типа Single RAT E-UTRA, UTRA, Multi-Standard Radio (MSR) UTRA и E-UTRA. Они выведены из спецификации BS с AAS типа E‑UTRA и UTRA, приведенной в документе 3GPP TS 25.104, и соответствуют этой спецификации. Техническая спецификация состоит из двух частей: часть 1 (настоящий документ) охватывает требования в отношении кондуктивных помех, а часть 2 – требования в отношении излучаемых помех.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.145-1V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.145-1 13.3.0 19.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37145-1-d30.rar>

ETSI ETSI TS 137 145-1 13.4.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714501/13.04.00_60/ts_13714501v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.145-1-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.145-1(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.145-1(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.145-1V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.145-1 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37145-1-e20.zip>

ETSI ETSI TS 137 145-1 14.2.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714501/14.02.00_60/ts_13714501v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.145-1-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.145-1(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.145-1(R14-14.2.0)>

#### 2.1.5.22 TS 37.145-2

Проверка базовой станции (BS) с активной антенной системой (AAS) на соответствие техническим требованиям.  
Часть 2: проверка на соответствие требованиям в отношении излучаемых помех

В этом документе определены методы проверки радиочастот (РЧ) и требования по соответствию базовых станций (BS) с активной антенной системой (AAS) типа Single RAT E-UTRA, UTRA, Multi-Standard Radio (MSR) UTRA и E-UTRA. Они выведены из спецификации BS с AAS типа E‑UTRA и UTRA, приведенной в документе 3GPP TS 25.104, и соответствуют этой спецификации. Техническая спецификация состоит из двух частей: часть 1 охватывает требования в отношении кондуктивных помех, а часть 2 (настоящий документ) – требования в отношении излучаемых помех.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.37.145-2V1350 13.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.145-2 13.3.0 25.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37145-2-d30.rar>

ETSI ETSI TS 137 145-2 13.5.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714502/13.05.00_60/ts_13714502v130500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.145-2-13.5.0 V1.0.0 13.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.145-2(R13-13.5.0) 13.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.145-2(R13-13.5.0)>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.145-2V1430 14.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.145-2 14.3.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37145-2-e30.zip>

ETSI ETSI TS 137 145-2 14.3.0 25.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/13714502/14.03.00_60/ts_13714502v140300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.145-2-14.3.0 V1.0.0 14.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.145-2(R14-14.3.0) 14.3.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.145-2(R14-14.3.0)>

#### 2.1.5.23 TS 37.171

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA) и расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA). Требования к рабочим характеристикам оборудования пользователя (UE) с усовершенствованиями в области позиционирования, не зависящими от RAT

В этом документе определены минимальные требования к рабочим характеристикам оборудования с усовершенствованиями в области позиционирования, не зависящими от RAT (такими как технологии позиционирования MBS) при работе оборудования пользователя (UE) UTRA и E‑UTRA в режиме FDD или TDD.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.171 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37171-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.171V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.171 13.1.0 27.01.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37171-d10.rar>

ETSI ETSI TS 137 171 13.1.0 27.01.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137171/13.01.00_60/ts_137171v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.171-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.171(R13-13.1.0) 13.1.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.171(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.171 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37171-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.171V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.171 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37171-e40.zip>

ETSI ETSI TS 137 171 14.4.0 29.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137100_137199/137171/14.04.00_60/ts_137171v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.171-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.171(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.171(R14-14.4.0)>

#### 2.1.5.24 TS 37.320

Сбор результатов радиоизмерений для минимизации тестирования в движении (MDT); общее описание – этап 2

В этом документе приведены обзор и общее описание функций минимизации тестирования в движении. Документ содержит описание функций и процедур, поддерживающих сбор результатов измерений, специфических для конкретного оборудования пользователя, в целях минимизации тестирования в движении с использованием архитектуры плоскости управления для сетей UTRAN и E‑UTRAN. Подробная информация по процедурам сигнализации для режима single-RAT (индивидуальный радиодоступ) приведена в соответствующей спецификации протокола радиоинтерфейса. Эксплуатация сети и общее управление MDT описаны в спецификациях OAM.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.320 10.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37320-a40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.320V1040 10.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.320 10.4.0 19.01.2012 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37320-a40.rar>

ETSI ETSI TS 137 320 10.4.0 19.01.2012 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/10.04.00_60/ts_137320v100400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.320-10.4.0 V1.0.0 10.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.320(R10-10.4.0) 10.4.0 22.08.2012 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.320(R10-10.4.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.320 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37320-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.320V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.320 11.4.0 29.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37320-b40.rar>

ETSI ETSI TS 137 320 11.4.0 29.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/11.04.00_60/ts_137320v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.320-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.320(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.320(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.320 12.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37320-c20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.320V1220 12.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.320 12.2.0 29.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37320-c20.rar>

ETSI ETSI TS 137 320 12.2.0 29.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/12.02.00_60/ts_137320v120200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.320-12.2.0 V1.0.0 12.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.320(R12-12.2.0) 12.2.0 09.04.2015 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.320(R12-12.2.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.320 13.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37320-d10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.320V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.320 13.1.0 27.04.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37320-d10.rar>

ETSI ETSI TS 137 320 13.1.0 27.04.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/13.01.00_60/ts_137320v130100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.320-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.320(R13-13.1.0) 13.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.320(R13-13.1.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.320 14.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37320-e00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.320V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.320 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37320-e00.zip>

ETSI ETSI TS 137 320 14.0.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137300_137399/137320/14.00.00_60/ts_137320v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.320-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.320(R14-14.0.0) 14.0.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.320(R14-14.0.0)>

### 2.1.6 Проверка оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям

#### 2.1.6.1 TS 36.508

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); общие условия для проверки оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям

В этом документе содержатся определения стандартных условий и тестовых сигналов, параметров по умолчанию, эталонных конфигураций радиоканалов, используемых при оценке совместимости радиоканалов, общих конфигураций радиоканалов для других целей, связанных с тестированием, а также общие требования к измерительному оборудованию и основные процедуры настройки, используемые при проведении проверки на соответствие техническим требованиям оборудования пользователя (UE) сети E-UTRAN 3‑го поколения.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.508 10.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36508-a50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.508V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.508 10.5.0 02.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36508-a50.rar>

ETSI ETSI TS 136 508 10.5.0 02.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/10.05.00_60/ts_136508v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.508-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.508(R10-10.5.0) 10.5.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.508(R10-10.5.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.508 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36508-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.508V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.508 11.4.0 02.04.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36508-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 508 11.4.0 02.04.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/11.04.00_60/ts_136508v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.508-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.508(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.508(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.508 12.11.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36508-cb0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.508V12110 12.11.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.508 12.11.0 02.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36508-cb0.rar>

ETSI ETSI TS 136 508 12.11.0 02.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/12.11.00_60/ts_136508v121100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.508-12.11.0 V1.0.0 12.11.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.508(R12-12.11.0) 12.11.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.508(R12-12.11.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.508 13.3.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36508-d31.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.508V1331 13.3.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.508 13.3.1 10.05.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36508-d31.rar>

ETSI ETSI TS 136 508 13.3.1 10.05.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/13.03.01_60/ts_136508v130301p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.508-13.3.1 V1.0.0 13.3.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.508(R13-13.3.1) 13.3.1 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.508(R13-13.3.1)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.508 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36508-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.508V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.508 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36508-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 508 14.4.0 30.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136508/14.04.00_60/ts_136508v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.508-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.508(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.508(R14-14.4.0)>

#### 2.1.6.2 TS 36.509

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям для оборудования пользователя (UE)

В этом документе определены специальные функции для оборудования пользователя (UE), работающего в режиме E-UTRA FDD или TDD, и методы их активации/деактивации, которые необходимы в оборудовании пользователя в целях проверки на соответствие техническим требованиям.

В этом документе также описана работа указанных специальных функций для оборудования UE, поддерживающего режим E-UTRA FDD или TDD, при работе в режимах UTRA FDD и TDD, в режиме GSM/GPRS, а также в режиме CDMA2000.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.509 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36509-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.509V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.509 10.3.0 26.09.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36509-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 509 10.3.0 26.09.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/10.03.00_60/ts_136509v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.509-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.509(R10-10.3.0) 10.3.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.509(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.509 11.0.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36509-b00.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.509V1100 11.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.509 11.0.0 28.07.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36509-b00.rar>

ETSI ETSI TS 136 509 11.0.0 28.07.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/11.00.00_60/ts_136509v110000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.509-11.0.0 V1.0.0 11.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.509(R11-11.0.0) 11.0.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.509(R11-11.0.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.509 12.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36509-c40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.509V1240 12.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.509 12.4.0 25.08.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36509-c40.rar>

ETSI ETSI TS 136 509 12.4.0 25.08.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/12.04.00_60/ts_136509v120400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.509-12.4.0 V1.0.0 12.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.509(R12-12.4.0) 12.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.509(R12-12.4.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.509 13.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36509-d60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.509V1360 13.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.509 13.4.0 16.01.2018 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36509-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 509 13.6.0 16.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/13.06.00_60/ts_136509v130600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.509-13.6.0 V1.0.0 13.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.509(R13-13.6.0) 13.6.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.509(R13-13.6.0)>

**Release 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.509 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36509-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.509V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.509 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36509-e20.zip>

ETSI ETSI TS 136 509 14.2.0 16.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/136509/14.02.00_60/ts_136509v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.509-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.509(R14-14.2.0) 14.2.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.509(R14-14.2.0)>

#### 2.1.6.3 TS 36.521-1

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE);  
прием и передача радиосигналов; часть 1 – проверка на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены процедуры измерений для проверки оборудования пользователя (UE) на соответствие техническим требованиям, содержащие требования к характеристикам передачи, характеристикам приема и эксплуатационные требования в рамках технологии долгосрочного развития 3G (3G LTE). Проверка соответствия для поддержки RRM (управления радиоресурсами) определена в документе TS 36.521-3.

Технические требования приводятся в различных разделах только при наличии отклонений соответствующих параметров. Говоря в общем, тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе "Определение и применимость" теста.

Например, для данного набора функций тестированию следует подвергать только оборудование версии 8 и более поздних версий, для которых заявлена поддержка технологии LTE. В том случае, если при проведении тестов для разных версий применяются различные условия, это указывается в текстовой части самого теста.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-1 10.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-1-a60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-1V1060 10.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-1 10.6.0 04.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-1-a60.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-1 10.6.0 04.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/10.06.00_60/ts_13652101v100600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-1-10.6.0 V1.0.0 10.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-1(R10-10.6.0) 10.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R10-10.6.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-1 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-1-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-1V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-1 11.4.0 26.03.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-1-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-1 11.4.0 26.03.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/11.04.00_60/ts_13652101v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-1-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-1(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-1 12.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-1-c90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-1V1290 12.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-1 12.9.0 20.05.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-1-c90.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-1 12.9.0 20.05.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/12.09.00_60/ts_13652101v120900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-1-12.9.0 V1.0.0 12.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-1(R12-12.9.0) 12.9.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R12-12.9.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-1 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-1-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-1V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-1 13.4.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36521-1-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-1 13.4.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/13.04.00_60/ts_13652101v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-1-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-1(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-1 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36521-1-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-1V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-1 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36521-1-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 521-1 14.5.0 01.02.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652101/14.05.00_60/ts_13652101v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-1-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-1(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-1(R14-14.5.0)>

#### 2.1.6.4 TS 36.521-2

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE);  
прием и передача радиосигналов; часть 2 – свидетельство соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) расширенного универсального наземного радиодоступа 3G (E‑UTRA) согласно соответствующим техническим требованиям и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документы   
3GPP TS 36.521-1 и 3GPP TS 36.521-3. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе 3GPP TS 36.509, а общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 36.508.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-2 10.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-2-a60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-2V1060 10.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-2 10.6.0 02.07.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-2-a60.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-2 10.6.0 02.07.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/10.06.00_60/ts_13652102v100600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-2-10.6.0 V1.0.0 10.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-2(R10-10.6.0) 10.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R10-10.6.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-2 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-2-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-2V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-2 11.4.0 02.04.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-2-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-2 11.4.0 02.04.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/11.04.00_60/ts_13652102v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-2-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-2(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-2 12.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-2-c90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-2V1290 12.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-2 12.9.0 14.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-2-c90.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-2 12.9.0 14.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/12.09.00_60/ts_13652102v120900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-2-12.9.0 V1.0.0 12.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-2(R12-12.9.0) 12.9.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R12-12.9.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-2 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-2-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-2V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-2 13.4.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36521-2-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-2 13.4.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/13.04.00_60/ts_13652102v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-2-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-2(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-2 14.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36521-2-e50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-2V1450 14.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-2 14.5.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36521-2-e50.zip>

ETSI ETSI TS 136 521-2 14.5.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652102/14.05.00_60/ts_13652102v140500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-2-14.5.0 V1.0.0 14.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-2(R14-14.5.0) 14.5.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-2(R14-14.5.0)>

#### 2.1.6.5 TS 36.521-3

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE);  
прием и передача радиосигналов; часть 3 – проверка на соответствие требованиям по поддержке управления радиоресурсами (RRM)

В этом документе определены процедуры измерений для проверки на соответствие оборудования пользователя (UE), которые содержат требования по поддержке управления радиоресурсами (RRM) в рамках технологии долгосрочного развития 3G (3G LTE).

Технические требования приводятся в различных разделах только при наличии отклонений соответствующих параметров. Говоря в общем, тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе теста, озаглавленном "Применимость тестов".

Например, для данного набора функций тестированию следует подвергать только оборудование версии 8 и более поздних версий, для которых заявлена поддержка технологии LTE. В том случае, если при проведении тестов для разных версий применяются различные условия, это указывается в текстовой части самого теста.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-3 10.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36521-3-a50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-3V1050 10.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-3 10.5.0 14.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36521-3-a50.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-3 10.5.0 14.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/10.05.00_60/ts_13652103v100500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-3-10.5.0 V1.0.0 10.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-3(R10-10.5.0) 10.5.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R10-10.5.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-3 11.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36521-3-b40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-3V1140 11.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-3 11.4.0 03.04.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36521-3-b40.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-3 11.4.0 03.04.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/11.04.00_60/ts_13652103v110400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-3-11.4.0 V1.0.0 11.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-3(R11-11.4.0) 11.4.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R11-11.4.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-3 12.12.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36521-3-cc0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-3V12120 12.12.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-3 12.12.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36521-3-cc0.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-3 12.12.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/12.12.00_60/ts_13652103v121200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-3-12.12.0 V1.0.0 12.12.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-3(R12-12.12.0) 12.12.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R12-12.12.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-3 13.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36521-3-d20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-3V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-3 13.2.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36521-3-d20.rar>

ETSI ETSI TS 136 521-3 13.2.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/13.02.00_60/ts_13652103v130200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-3-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-3(R13-13.2.0) 13.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R13-13.2.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.521-3 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36521-3-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.521-3V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.521-3 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36521-3-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 521-3 14.4.0 02.02.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652103/14.04.00_60/ts_13652103v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.521-3-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.521-3(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.521-3(R14-14.4.0)>

#### 2.1.6.6 TS 36.523-1

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 1 – спецификация соответствия протокола

В этом документе определена процедура проверки соответствия протокола для оборудования пользователя (UE) сетей E-UTRAN 3‑го поколения.

Это 1-я часть тестовой спецификации, состоящей из нескольких частей. В данной части содержится следующая информация:

– общая структура теста;

– конфигурации теста;

– условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;

– цели проведения теста;

– краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Следующую информацию, касающуюся тестирования, можно найти в сопутствующих спецификациях:

– параметры теста, установленные по умолчанию (TS 36.508);

– применимость каждой из процедур тестирования (TS 36.523-2).

Подробное описание ожидаемой последовательности сообщений приведено в 3-й части этой тестовой спецификации.

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится во 2-й части этого документа.

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-1 10.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-1-a40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-1V1040 10.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-1 10.4.0 29.07.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-1-a40.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-1 10.4.0 29.07.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/10.04.00_60/ts_13652301v100400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-1-10.4.0 V1.0.0 10.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-1(R10-10.4.0) 10.4.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R10-10.4.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-1 11.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-1-b70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-1V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-1 11.7.0 29.07.2015 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-1-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-1 11.7.0 29.07.2015 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/11.07.00_60/ts_13652301v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-1-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-1(R11-11.7.0) 11.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-1 12.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-1-ca0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-1V12100 12.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-1 12.10.0 07.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-1-ca0.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-1 12.10.0 07.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/12.10.00_60/ts_13652301v121000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-1-12.10.0 V1.0.0 12.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-1(R12-12.10.0) 12.10.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R12-12.10.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-1 13.5.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-1-d50.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-1V1350 13.5.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-1 13.4.0 19.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36523-1-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-1 13.5.0 19.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/13.05.00_60/ts_13652301v130500p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-1-13.5.0 V1.0.0 13.5.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-1(R13-13.5.0) 13.5.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R13-13.5.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-1 14.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36523-1-e30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-1V1430 14.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-1 14.3.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36523-1-e30.zip>

ETSI ETSI TS 136 523-1 14.3.0 02.02.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652301/14.03.00_60/ts_13652301v140300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-1-14.3.0 V1.0.0 14.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-1(R14-14.3.0) 14.3.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-1(R14-14.3.0)>

#### 2.1.6.7 TS 36.523-2

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 2 – спецификация проформы свидетельства соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) 3-го поколения согласно соответствующим требованиям EPS (E‑UTRA/EPC) и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется также рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документ TS 36.523-1. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе TS 36.509, а общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 36.508.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, соответствующего требованиям EPS (E-UTRA/EPC) и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 8 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-2 10.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-2-a30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-2V1030 10.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-2 10.3.0 14.01.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-2-a30.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-2 10.3.0 14.01.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/10.03.00_60/ts_13652302v100300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-2-10.3.0 V1.0.0 10.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-2(R10-10.3.0) 10.3.0 26.08.2013 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R10-10.3.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-2 11.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-2-b60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-2V1160 11.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-2 11.6.0 03.04.2014 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-2-b60.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-2 11.6.0 03.04.2014 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/11.06.00_60/ts_13652302v110600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-2-11.6.0 V1.0.0 11.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-2(R11-11.6.0) 11.6.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R11-11.6.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-2 12.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-2-ca0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-2V12100 12.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-2 12.10.0 02.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-2-ca0.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-2 12.10.0 02.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/12.10.00_60/ts_13652302v121000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-2-12.10.0 V1.0.0 12.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-2(R12-12.10.0) 12.10.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R12-12.10.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-2 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-2-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-2V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-2 13.4.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36523-2-d40.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-2 13.4.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/13.04.00_60/ts_13652302v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-2-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-2(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-2 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36523-2-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-2V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-2 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36523-2-e40.zip>

ETSI ETSI TS 136 523-2 14.4.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652302/14.04.00_60/ts_13652302v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-2-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-2(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-2(R14-14.4.0)>

#### 2.1.6.8 TS 36.523-3

Расширенный универсальный наземный радиодоступ (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE); часть 3 – комплекты тестов

В этом документе определена проверка соответствия протокола и сигнализации в TTCN-3 для оборудования пользователя 3GPP на радиоинтерфейсе UE‑E-UTRAN.

В этом документе содержатся следующие тестовые спецификации и аспекты проектирования TTCN:

– системная архитектура тестов;

– общая структура комплекта тестов;

– модели тестов и определения ASP;

– методы тестирования и характеристики использования портов связи;

– конфигурации теста;

– принципы и допущения при проектировании;

– стили и условные обозначения TTCN;

– частичная проформа PIXIT;

– комплекты тестов.

Абстрактные комплекты тестов, разработанные в этом документе, основаны на вариантах тестов, определенных в документе (3GPP TS 36.523‑1). Применимость отдельных вариантов тестов определена в тестовой спецификации проформы ICS (3GPP TS 36.523‑2).

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), введенного в эксплуатацию в соответствии с версией 9 и более поздними версиями 3GPP.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-3 10.5.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/36/A36523-3-a51.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-3V1051 10.5.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-3 10.5.1 15.10.2013 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-36523-3-a51.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-3 10.5.1 15.10.2013 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/10.05.01_60/ts_13652303v100501p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-3-10.5.1 V1.0.0 10.5.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-3(R10-10.5.1) 10.5.1 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R10-10.5.1)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-3 11.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/36/A36523-3-b70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-3V1170 11.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-3 11.7.0 18.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-36523-3-b70.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-3 11.7.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/11.07.00_60/ts_13652303v110700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-3-11.7.0 V1.0.0 11.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-3(R11-11.7.0) 11.7.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R11-11.7.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-3 12.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/36/A36523-3-c80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-3V1280 12.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-3 12.8.0 11.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-36523-3-c80.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-3 12.8.0 11.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/12.08.00_60/ts_13652303v120800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-3-12.8.0 V1.0.0 12.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-3(R12-12.8.0) 12.8.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R12-12.8.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-3 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/36/A36523-3-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-3V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-3 13.3.0 11.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36523-3-d30.rar>

ETSI ETSI TS 136 523-3 13.4.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/13.04.00_60/ts_13652303v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-3-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-3(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-36.523-3 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/36/A36523-3-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.36.523-3V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.523-3 14.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36523-3-e20.zip>

ETSI ETSI TS 136 523-3 14.2.0 26.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13652303/14.02.00_60/ts_13652303v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.523-3-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-36.523-3(R14-14.2.0) 14.2.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-36.523-3(R14-14.2.0)>

#### 2.1.6.9 TS 36.579-1

Критически важные (MC) услуги при передаче по сетям LTE; часть 1 – общие условия для проверки

В этом документе определены общие условия для проверки клиентских и серверных реализаций на соответствие установленным 3GPP требованиям к протоколу предоставления критически важных услуг при передаче по сетям LTE.

Он содержит определения эталонных условий и тестовых сигналов, сообщений по умолчанию и других параметров, общие процедуры и общие требования к измерительному оборудованию. Его назначение – облегчить проверку в целом и спецификацию процедур тестирования в частности. На различные его части даются ссылки в других спецификациях, посвященных проверке на соответствие требованиям к протоколу предоставления критически важных услуг при передаче по сетям LTE, например TS 36.579-2 и TS 36.579-3.

В документе не определены общие условия для проверки, необходимые для тестирования реализации соответствующих протоколов LTE, то есть каналов LTE, используемых для транспортирования сигнализации и среды передачи критически важных услуг. Они определены в документе TS 36.508, и при необходимости на них содержится ссылка.

В отношении требований к сообщениям по умолчанию и другим информационным элементам документ TS 36.579-1 ссылается на спецификации требований, определенных 3GPP или другими организациями. В части информационных элементов протокола инициации сеанса (SIP) и протокола описания сеанса (SDP) этот документ ссылается на описания, содержащиеся в документе TS 34.229-1, а явным образом описывает только те информационные элементы, которые актуальны для целей проверки на соответствие требованиям к протоколу предоставления критически важных услуг при передаче по сетям LTE.

В этой версии спецификации рассматриваются только критически важные услуги связи в режиме рации (MCPTT). В будущих версиях могут рассматриваться и другие критически важные услуги.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-1V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-1 13.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36579-1-d20.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-1 13.0.0 30.05.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657901/13.00.00_60/ts_13657901v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-1-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-1V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-1 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36579-1-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-1 14.0.0 16.10.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657901/14.00.00_60/ts_13657901v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-1-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

#### 2.1.6.10 TS 36.579-2

Критически важные (MC) услуги при передаче по сетям LTE; часть 2 – спецификация соответствия протокола для пользовательского оборудования (UE), поддерживающего критически важные услуги связи в режиме рации (MCPTT)

В этом документе описана проверка клиента MCPTT на соответствие установленным 3GPP требованиям к протоколу предоставления критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) при передаче по сетям LTE.

Документ содержит, в частности, следующую информацию:

– общая структура тестов;

– конфигурации тестов;

– условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;

– цели тестирования;

– краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Этот документ действителен для клиентов MCPTT, введенных в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 13 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

Следующую информацию, касающуюся тестирования согласно этому документу, можно найти в сопутствующих спецификациях:

– параметры теста, установленные по умолчанию (TS 36.579-1);

– свидетельство соответствия реализации (ICS) (TS 36.579-4) и дополнительная информация о реализации для тестирования (IXIT) (TS 36.579‑5);

– применимость каждого из вариантов теста (TS 36.579-4).

Предполагается, что варианты теста будут выполняться по радиоинтерфейсу 3GPP. Этот документ не устанавливает нормы проверки на соответствие каналов EPS (LTE), по которым передаются данные MCPTT, передаваемые или принимаемые клиентом MCPTT, и поддерживать которые должно оборудование пользователя, где установлен клиент MCPTT. Указанные нормы определены в документе TS 36.523-1.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-2V1320 13.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-2 13.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36579-2-d20.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-2 13.0.0 30.05.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657902/13.00.00_60/ts_13657902v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-2-13.2.0 V1.0.0 13.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-2V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-2 14.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36579-2-e10.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-2 14.0.0 16.10.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657902/14.00.00_60/ts_13657902v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-2-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

#### 2.1.6.11 TS 36.579-3

Критически важные (MC) услуги при передаче по сетям LTE; часть 3 – спецификация соответствия серверного приложения  
критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT)

В этом документе описана проверка сервера MCPTT на соответствие установленным 3GPP требованиям к протоколу критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) при передаче по сетям LTE. В документе освещены только сценарии связи "сервер – клиент MCPTT" и "сервер – сервер MCPTT". Сценарии с участием интерфейсов, реализация которых может существенно различаться, например "сервер MCPTT – EPS" или "сервер MCPTT – базовая сеть SIP", не рассматриваются.

Документ содержит, в частности, следующую информацию:

– общая структура тестов;

– конфигурации тестов;

– условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;

– цели тестирования;

– краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Этот документ действителен для серверов MCPTT, введенных в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 13 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

Следующую информацию, касающуюся тестирования согласно этому документу, можно найти в сопутствующих спецификациях:

– параметры теста, установленные по умолчанию (TS 36.579-1);

– свидетельство соответствия реализации (ICS) (TS 36.579-4) и дополнительная информация о реализации для тестирования (IXIT) (TS 36.579‑5);

– применимость каждого из вариантов теста (TS 36.579-4).

Этот документ не устанавливает нормы проверки на соответствие каналов EPS (LTE), по которым передаются данные MCPTT, передаваемые или принимаемые сервером MCPTT. Установление таких норм выходит за рамки RAN5.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-3V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-3 13.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36579-3-d00.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-3 13.0.0 07.04.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657903/13.00.00_60/ts_13657903v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-3-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

#### 2.1.6.12 TS 36.579-4

Критически важные (MC) услуги при передаче по сетям LTE; часть 4 – спецификация заявления о применимости и проформы свидетельства соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа свидетельства соответствия реализации (ICS) для проверки клиентских и серверных реализаций на соответствие установленным 3GPP требованиям к протоколу предоставления критически важных услуг связи при передаче по сетям LTE согласно руководящим указаниям, приведенным в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документы 3GPP TS 36.579-2 и 3GPP TS 36.579-3. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в клиенте или сервере соответственно.

Этот документ действителен для серверов и клиентов критически важных услуг, введенных в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 13 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

Документ не устанавливает форму заявления о применимости или проформу ICS для проверки на соответствие протоколу каналов EPS (LTE), по которым передаются данные MCPTT, передаваемые или принимаемые клиентом и/или сервером MCPTT. Эти аспекты определены в документе TS 36.523-2.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-4V13100 13.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-4 13.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36579-4-d10.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-4 13.0.0 30.05.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657904/13.00.00_60/ts_13657904v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-4-13.10.0 V1.0.0 13.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-4V1400 14.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-4 14.0.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-36579-4-e00.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-4 14.0.0 17.10.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657904/14.00.00_60/ts_13657904v140000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-4-14.0.0 V1.0.0 14.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

#### 2.1.6.13 TS 36.579-5

Критически важные (MC) услуги при передаче по сетям LTE; часть 5 – абстрактный комплект тестов (ATS)

В этом документе описана проверка сигнализации и протокола предоставления критически важных услуг при передаче по сетям LTE на соответствие требованиям, установленным 3GPP, средствами языка TTCN-3.

Он содержит следующую информацию, касающуюся проектирования и реализации тестов на языке TTCN:

– архитектура тестовой системы;

– общая структура комплекта тестов;

– модели тестов и определения ASP;

– методы тестирования и использование определений портов связи;

– конфигурации тестов;

– принципы проектирования и проектные допущения;

– стили и условные обозначения TTCN;

– частичная проформа дополнительной информации о реализации для тестирования (IXIT);

– комплекты тестов.

Абстрактные комплекты тестов, проектирование которых описано в этом документе, основаны на вариантах тестов, описанных в документе 3GPP TS 36.579-2. Варианты тестов, описанные в документе 3GPP TS 36.579-3, выходят за рамки документа TS 36.579-5.

Применимость отдельных вариантов тестов устанавливается спецификацией проформы ICS в документе 3GPP TS 36.579-4. В тех случаях, когда это уместно, абстрактные комплекты тестов, относящиеся к этой спецификации, могут ссылаться на другие абстрактные комплекты тестов (например, 3GPP TS 36.523-3) в части требований к тестированию каналов EPS (LTE), по которым передаются данные критически важных услуг.

Документ распространяется на разработку тестов на языке TTCN для проведения проверки клиентов критически важных услуг на соответствие требованиям в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 13 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 13**

ATIS ATIS.3GPP.36.579-5V1310 13.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ATIS ATIS.3GPP.36.579-5V1300 13.0.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 36.579-5 13.1.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-36579-5-d10.zip>

ETSI ETSI TS 136 579-5 13.0.0 07.04.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136500_136599/13657905/13.00.00_60/ts_13657905v130000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-5-13.1.0 V1.0.0 13.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 36.579-5-13.0.0 V1.0.0 13.0.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

#### 2.1.6.14 TS 37.544

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA) и расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA); характеристики оборудования пользователя (UE) в беспроводном (OTA) режиме; проверка на соответствие техническим требованиям

В этом документе описана процедура проверки характеристик оборудования пользователя (UE) в отношении излучаемых помех.

Процедуры измерения характеристик портативного оборудования пользователя, изложенные в настоящем документе, определены для полос роуминга в положении при передаче речи (рядом с головой и рядом с головой и рукой) и для положения фантома руки в режиме просмотра. Процедуры измерения характеристик установленного оборудования портативных компьютеров (LME) определены для полос роуминга в положении при передаче данных (фантом заземляющей плоскости для портативного компьютера). Процедуры измерения характеристик встроенного оборудования портативных компьютеров (LEE) определены для полос роуминга в положении при передаче данных (свободное пространство).

Положение в режиме просмотра, поясняемое в настоящем документе, имеет место, когда оборудование пользователя находится в руке, но не прижато к уху (например, при просмотре веб‑страниц и навигации).

Положение при передаче данных (свободное пространство), поясняемое в настоящем документе, имеет место, когда работа с оборудованием пользователя осуществляется на удалении от головы пользователя. Измерения в свободном пространстве относятся к устройствам, которые используются в положении при передаче данных и делятся на установленное (подключаемое внешнее) оборудование портативных компьютеров (LME) и встроенное оборудование портативных компьютеров (LEE).

Все полосы частот являются потенциальными полосами роуминга, поэтому требования к полосам роуминга должны выполняться для всех полос частот, поддерживаемых UE.

Характеристики многоантенных приемников портативного оборудования пользователя с несколькими антеннами в отношении излучаемых помех определены для полос роуминга в свободном пространстве.

Вместе с тем для информации в эту спецификацию (Приложение I) включены рекомендуемые характеристики для рабочих полос. Следует учитывать, что способность оборудования пользователя обеспечить рекомендуемые характеристики зависит от числа поддерживаемых им полос.

Здесь рассматривается измерение следующих характеристик в отношении излучаемых помех:

1 Измерение полной мощности излучения (TRP).

2 Измерение полной чувствительности к излучению (TRS).

3 Измерение полной чувствительности многоантенной системы к излучению (TRMS).

Процедура тестирования, изложенная в этом документе, предусматривает измерение характеристик передатчика и приемника, включая антенну, а также воздействия пользователя.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 14**

ATIS ATIS.3GPP.37.544V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.544 14.4.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37544-e40.zip>

ETSI ETSI TS 137 544 14.4.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/137544/14.04.00_60/ts_137544v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.544-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.544(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.544(R14-14.4.0)>

#### 2.1.6.15 TS 37.571-1

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 1– спецификация проверки на соответствие техническим требованиям

В этом документе определены процедуры проверки на соответствие требованиям к проведению измерений в режиме FDD UTRA и режиме FDD или TDD E-UTRA для оборудования пользователя (UE), которое поддерживает один или несколько указанных методов определения местоположения. Этими методами определения местоположения для радиоинтерфейсов UTRA являются глобальная система позиционирования с подсказкой (A-GPS) и ассистирующие глобальные навигационные спутниковые системы (A-GNSS), а для радиоинтерфейсов E-UTRA – ассистирующая глобальная навигационная спутниковая система (A-GNSS), наблюдаемая разница во времени прибытия (OTDOA), расширенный идентификатор соты (ECID).

Тесты применимы только к тем мобильным устройствам, которые предназначены для поддержки соответствующих функций. Условия, в которых могут применяться тесты, отмечены в разделе теста, озаглавленном "Применимость тестов".

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится в 3-й части этого документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-1 10.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-1-a80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-1V1080 10.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-1 10.8.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757101/10.08.00_60/ts_13757101v100800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-1-10.8.0 V1.0.0 10.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-1(R10-10.8.0) 10.8.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R10-10.8.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-1 11.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-1-b30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-1V1130 11.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-1 11.3.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757101/11.03.00_60/ts_13757101v110300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-1-11.3.0 V1.0.0 11.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-1(R11-11.3.0) 11.3.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R11-11.3.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-1 12.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-1-c80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-1V1280 12.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-1 12.8.0 03.11.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757101/12.08.00_60/ts_13757101v120800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-1-12.8.0 V1.0.0 12.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-1(R12-12.8.0) 12.8.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R12-12.8.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-1 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-1-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-1V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-1 13.3.0 10.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757101/13.03.00_60/ts_13757101v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-1-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-1(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-1 14.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37571-1-e40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-1V1440 14.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-1 14.4.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37571-1-e40.zip>

ETSI ETSI TS 137 571-1 14.4.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757101/14.04.00_60/ts_13757101v140400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-1-14.4.0 V1.0.0 14.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-1(R14-14.4.0) 14.4.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-1(R14-14.4.0)>

#### 2.1.6.16 TS 37.571-2

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 2 – соответствие протокола

В этом документе определена процедура проверки соответствия протокола для оборудования пользователя (UE) сетей E-UTRAN 3‑го поколения, поддерживающего определение местоположения оборудования пользователя.

Это 2-я часть тестовой спецификации, состоящей из нескольких частей. В этой части содержится следующая информация:

– общая структура проверки на соответствие протокола;

– конфигурация проверки на соответствие протокола;

– условия соответствия и ссылки на базовые спецификации;

– цели проведения теста;

– краткое описание процедуры тестирования, особые требования к проведению теста и таблица обмена короткими сообщениями.

Проформа свидетельства соответствия реализации протокола (ICS) содержится в 3-й части этого документа.

Этот документ действителен для оборудования пользователя (UE), поддерживающего определение местоположения и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 9 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-2 10.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-2-aa0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-2V10100 10.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-2 10.10.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-2-aa0.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-2 10.10.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/10.10.00_60/ts_13757102v101000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-2-10.10.0 V1.0.0 10.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-2(R10-10.10.0) 10.10.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R10-10.10.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-2 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-2-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-2V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-2 11.1.0 03.11.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-2-b10.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-2 11.1.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/11.01.00_60/ts_13757102v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-2-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-2(R11-11.1.0) 11.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-2 12.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-2-c70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-2V1270 12.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-2 12.7.0 10.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-2-c70.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-2 12.7.0 10.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/12.07.00_60/ts_13757102v120700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-2-12.7.0 V1.0.0 12.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-2(R12-12.7.0) 12.7.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R12-12.7.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-2 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-2-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-2V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-2 13.2.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37571-2-d20.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-2 13.3.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/13.03.00_60/ts_13757102v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-2-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-2(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-2 14.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37571-2-e30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-2V1430 14.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-2 14.3.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37571-2-e30.zip>

ETSI ETSI TS 137 571-2 14.3.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757102/14.03.00_60/ts_13757102v140300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-2-14.3.0 V1.0.0 14.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-2(R14-14.3.0) 14.3.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-2(R14-14.3.0)>

#### 2.1.6.17 TS 37.571-3

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 3 – свидетельство соответствия реализации (ICS)

В этом документе представлена проформа ICS для оборудования пользователя (UE) сетей UTRAN и E-UTRAN 3-го поколения, поддерживающего определение местоположения, согласно соответствующим требованиям и в соответствии с руководящими указаниями, приведенными в стандартах ИСО/МЭК 9646-1 и ИСО/МЭК 9646-7.

В этом документе определяется также рекомендуемое заявление о применимости для вариантов тестов, включенных в документы 3GPP TS 37.571-1 и 3GPP TS 37.571-2. Эти заявления о применимости основаны на функциях, реализованных в оборудовании пользователя.

Специальные функции проверки на соответствие техническим требованиям приведены в документе 3GPP TS 34.109 для UTRA и в документе 3GPP TS 36.509 для E-UTRA. Общие условия для проверки содержатся в документе 3GPP TS 34.108 для UTRA и в документе 3GPP TS 36.508 для E‑UTRA.

Этот документ действителен для оборудования пользователя, поддерживающего определение местоположения и введенного в эксплуатацию в соответствии с версиями 3GPP, начиная с версии 9 и заканчивая версией, указанной на обложке документа.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-3 10.8.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-3-a80.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-3V1080 10.8.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-3 10.8.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757103/10.08.00_60/ts_13757103v100800p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-3-10.8.0 V1.0.0 10.8.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-3(R10-10.8.0) 10.8.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R10-10.8.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-3 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-3-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-3V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-3 11.1.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757103/11.01.00_60/ts_13757103v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-3-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-3(R11-11.1.0) 11.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-3 12.9.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-3-c90.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-3V1290 12.9.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-3 12.9.0 10.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757103/12.09.00_60/ts_13757103v120900p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-3-12.9.0 V1.0.0 12.9.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-3(R12-12.9.0) 12.9.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R12-12.9.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-3 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-3-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-3V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

ETSI ETSI TS 137 571-3 13.3.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757103/13.03.00_60/ts_13757103v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-3-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-3(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-3 14.3.1 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37571-3-e31.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-3V1431 14.3.1 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-3 14.3.1 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37571-3-e31.zip>

ETSI ETSI TS 137 571-3 14.3.1 31.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757103/14.03.01_60/ts_13757103v140301p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-3-14.3.1 V1.0.0 14.3.1 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-3(R14-14.3.1) 14.3.1 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-3(R14-14.3.1)>

#### 2.1.6.18 TS 37.571-4

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 4 – комплекты тестов

В этом документе определена проверка соответствия протокола и сигнализации в TTCN для оборудования пользователя:

– A-GPS на интерфейсе UTRA Uu;

– LTE-позиционирование на интерфейсе LTE-Uu;

– A-GNSS на интерфейсе UTRA Uu.

В этом документе содержатся следующие тестовые спецификации и аспекты проектирования TTCN:

– системная архитектура тестов;

– модели тестов и определения ASP;

– методы тестирования и характеристики использования портов связи;

– конфигурации тестов;

– принципы и допущения при проектировании;

– стили и условные обозначения TTCN;

– частичная проформа PIXIT;

– комплекты тестов в TTCN-2 и TTCN-3;

– комплекты тестов, разработанные и реализованные в этом документе, основаны на тестовых спецификациях, приведенных в документе 3GPP TS 37.571-2;

– применимость отдельных вариантов тестов определена в тестовой спецификации для проформы ICS в документе 3GPP TS 37.571-3.

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-4 10.10.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-4-aa0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-4V10100 10.10.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-4 10.10.0 10.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-4-aa0.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-4 10.10.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/10.10.00_60/ts_13757104v101000p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-4-10.10.0 V1.0.0 10.10.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-4(R10-10.10.0) 10.10.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R10-10.10.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-4 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-4-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-4V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-4 11.1.0 11.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-4-b10.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-4 11.1.0 15.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/11.01.00_60/ts_13757104v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-4-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-4(R11-11.1.0) 11.1.0 10.08.2016 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-4 12.6.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-4-c60.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-4V1260 12.6.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-4 12.6.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-4-c60.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-4 12.6.0 10.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/12.06.00_60/ts_13757104v120600p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-4-12.6.0 V1.0.0 12.6.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-4(R12-12.6.0) 12.6.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R12-12.6.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-4 13.4.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-4-d40.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-4V1340 13.4.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-4 13.3.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37571-4-d30.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-4 13.4.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/13.04.00_60/ts_13757104v130400p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-4-13.4.0 V1.0.0 13.4.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-4(R13-13.4.0) 13.4.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R13-13.4.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-4 14.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37571-4-e10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-4V1410 14.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-4 14.1.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37571-4-e10.zip>

ETSI ETSI TS 137 571-4 14.1.0 19.01.2018 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757104/14.01.00_60/ts_13757104v140100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-4-14.1.0 V1.0.0 14.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-4(R14-14.1.0) 14.1.0 09.05.2019 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-4(R14-14.1.0)>

#### 2.1.6.19 TS 37.571-5

Универсальный наземный радиодоступ (UTRA), расширенный радиодоступ UTRA (E-UTRA) и улучшенная базовая сеть пакетной передачи данных (EPC); спецификация соответствия оборудования пользователя (UE) для определения местоположения оборудования пользователя; часть 5 – сценарии тестов и вспомогательные данные

В этом документе определены сценарии тестов и вспомогательные данные, необходимые для проведения проверки на соответствие требованиям в режиме FDD или TDD UTRA и E-UTRA для оборудования пользователя (UE), которое поддерживает один или несколько указанных методов определения местоположения. Для радиоинтерфейса UTRA этими методами служат глобальная система позиционирования с подсказкой (A-GPS) и ассистирующая глобальная навигационная спутниковая система (A-GNSS). Для радиоинтерфейса E-UTRA этими методами служат A-GNSS, наблюдаемая разница во времени прибытия (OTDOA) и расширенный идентификатор соты (ECID).

**ОРС Номер документа Версия Дата Местонахождение**

**выпуска**

**Версия 10**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-5 10.11.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel10/37/A37571-5-ab0.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-5V10110 10.11.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-5 10.11.0 10.04.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-10/CCSA-TSD-LTE-37571-5-ab0.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-5 10.11.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/10.11.00_60/ts_13757105v101100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-5-10.11.0 V1.0.0 10.11.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-5(R10-10.11.0) 10.11.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R10-10.11.0)>

**Версия 11**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-5 11.1.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel11/37/A37571-5-b10.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-5V1110 11.1.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-5 11.1.0 11.10.2017 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-11/CCSA-TSD-LTE-37571-5-b10.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-5 11.1.0 18.01.2016 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/11.01.00_60/ts_13757105v110100p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-5-11.1.0 V1.0.0 11.1.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-5(R11-11.1.0) 11.1.0 06.07.2017 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R11-11.1.0)>

**Версия 12**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-5 12.7.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel12/37/A37571-5-c70.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-5V1270 12.7.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-5 12.7.0 11.01.2019 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-12/CCSA-TSD-LTE-37571-5-c70.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-5 12.7.0 10.04.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/12.07.00_60/ts_13757105v120700p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-5-12.7.0 V1.0.0 12.7.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-5(R12-12.7.0) 12.7.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R12-12.7.0)>

**Версия 13**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-5 13.3.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel13/37/A37571-5-d30.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-5V1330 13.3.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-5 13.2.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-13/CCSA-TSD-LTE-37571-5-d20.rar>

ETSI ETSI TS 137 571-5 13.3.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/13.03.00_60/ts_13757105v130300p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-5-13.3.0 V1.0.0 13.3.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-5(R13-13.3.0) 13.3.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R13-13.3.0)>

**Версия 14**

ARIB ARIB STD-T104-37.571-5 14.2.0 12.04.2018 <http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/STD-T104v5_20/2_T104/ARIB-STD-T104/Rel14/37/A37571-5-e20.pdf>

ATIS ATIS.3GPP.37.571-5V1420 14.2.0 02.05.2019 <https://www.atis.org/docstore/>

CCSA CCSA TSD LTE 37.571-5 14.2.0 15.01.2016 <http://www.ccsa.org.cn/ITU_spec/ITU-R/M.2012/M.2012-4/LTE/REL-14/CCSA-TSD-LTE-37571-5-e20.zip>

ETSI ETSI TS 137 571-5 14.2.0 11.10.2017 <http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/137500_137599/13757105/14.02.00_60/ts_13757105v140200p.pdf>

TSDSI TSDSI STD T1.3GPP 37.571-5-14.2.0 V1.0.0 14.2.0 30.05.2019 <https://members.tsdsi.in/index.php/s/BxBT9C9F8KxobBg>

TTA TTAT.3G-37.571-5(R14-14.2.0) 14.2.0 10.05.2018 <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAT.3G-37.571-5(R14-14.2.0)>

## 2.2 Другие спецификации

В обзор радиоаспектов технологии *LTE-Advanced* включены технические возможности LTE версии 8 и LTE версии 9. Информация по радиоспецификациям версий 8 и 9 приведена в пункте 2.2.1.

Кроме того, в целях представления полной системы предоставляется информация по спецификациям системы и базовой сети. В этих спецификациях системы и базовой сети рассматриваются аспекты самой сети, ее терминалов и предоставляемых услуг, необходимые для разработки интегрированного решения мобильности, включая такие аспекты, как обслуживание пользователя, возможность соединения, возможность совместной работы, мобильность и роуминг, безопасность, алгоритмы уплотнения/разуплотнения данных и среда передачи данных, эксплуатация и техническое обслуживание, тарификация и т. д. Информация по спецификациям системы и базовой сети версий 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 приведена в пункте 2.2.2.

### 2.2.1 Радиоспецификации

Радиоаспекты технологии *LTE-Advanced* были разработаны на основе версий 8 и 9 спецификаций, перечисленных в разделе 2.1. Они доступны по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-4/LTE-Advanced/>.

### 2.2.2 Спецификации системы и базовой сети

Спецификации системы и базовой сети, указанные в настоящем разделе, доступны по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-4/LTE-Advanced/>.

#### 2.2.2.1 TS 21.111

Требования к картам USIM и IC

В этой спецификации описаны требования к картам USIM и USIM IC (UICC). Эти требования были разработаны на основе эксплуатационных требований и требований к безопасности, которые были определены в соответствующих спецификациях. Этот документ является основой для разработки подробной спецификации карт USIM и UICC, а также интерфейса для оконечной аппаратуры.

#### 2.2.2.2 TS 21.201

Технические спецификации и технические отчеты, относящиеся к системе 3GPP, основанной на улучшенной пакетной системе (EPS)

В этом документе определены технические спецификации стандарта 3GPP и технические отчеты, которые необходимы или, возможно, будут необходимы для построения системы на основе радиотехнологии Evolved Packet System/LTE/E-UTRAN.

#### 2.2.2.3 TS 21.202

Технические спецификации и технические отчеты, относящиеся к общей мультимедийной IP‑подсистеме (IMS)

В этом документе определены технические спецификации и технические отчеты, относящиеся исключительно к общей мультимедийной IP-подсистеме (IMS), поддерживаемой 3GPP. Организациям по стандартизации, принимающим общую мультимедийную IP-подсистему (IMS), все перечисленные спецификации могут не понадобиться.

#### 2.2.2.4 TR 21.905

Терминология

В документе TR 21.905 собраны термины, определения и сокращения, относящиеся к основным документам, определяющим задачи и структуру системы. Настоящий документ является инструментом для дальнейшей работы над технической документацией, а содержащаяся в нем информация способствует ее лучшему пониманию.

#### 2.2.2.5 TS 22.002

Услуги в канале передачи данных, поддерживаемые сетью GSM PLMN

В этой спецификации описан набор услуг в канале передачи данных, предоставляемый абонентам самой сетью 3G и последующими сетями, а также в соединении с другими сетями. Настоящий документ также используется в качестве справки для определения соответствующих необходимых возможностей сети подвижной связи, которые определены с использованием концепции типа соединения.

#### 2.2.2.6 TS 22.004

Общая информация по дополнительным услугам

В этой спецификации описан рекомендуемый набор дополнительных услуг к телеуслугам и услугам в канале передачи данных, которые будут поддерживаться сетью 3G и последующими сетями в соединении с другими сетями в качестве основы для определения необходимых возможностей сети.

#### 2.2.2.7 TS 22.011

Доступность услуг

В этой спецификации описаны процедуры доступа к услуге, предоставленные пользователю. В этом документе представлены определения и процедуры предоставления услуг международного и национального роуминга, а также услуг, предоставляемых на региональной основе. Эти процедуры являются обязательными для технической реализации оборудования UE.

#### 2.2.2.8 TS 22.016

Международные идентификаторы мобильного оборудования (IMEI)

В этой спецификации описаны основная цель и использование уникальных идентификаторов оборудования.

#### 2.2.2.9 TS 22.022

Спецификация функций мобильности для персонализации подвижного оборудования (ME) GSM – этап 1

В этой спецификации описаны функциональные спецификации пяти характеристик, необходимых для персонализации оборудования UE. Эти характеристики включают:

– персонализацию сети;

– персонализацию подмножества сети;

– персонализацию провайдера услуг (SP);

– корпоративную персонализацию;

– персонализацию модуля идентификации абонента (USIM) системы UMTS.

В этой спецификации описаны требования к оборудованию UE, необходимые для обеспечения этих характеристик персонализации.

#### 2.2.2.10 TS 22.034

Высокоскоростная передача данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) – этап 1

В этой спецификации содержится описание передачи данных HSCSD на этапе 1. Передача данных HSCSD является функцией, которая позволяет пользователям, подписавшимся на общие услуги передачи данных, получить доступ к скоростям передачи данных, которые могут быть достигнуты при использовании одного или нескольких каналов трафика. Передача данных HSCSD также обеспечивает гибкое использование ресурсов радиоинтерфейса, что в свою очередь обеспечивает возможность эффективного и гибкого использования более высоких скоростей передачи данных.

#### 2.2.2.11 TS 22.038

Набор приложений для SIM (протокол SAT) – этап 1

В этой спецификации содержится описание протокола SAT на этапе 1 прежде всего с точек зрения абонента и среды предоставления услуг и не рассматриваются подробные характеристики самого интерфейса с пользователем. В спецификации содержится информация, применяемая к операторам сети, средам предоставления услуг и терминалу, производителям коммутаторов и баз данных, а также даются основные требования к протоколу SAT, которые являются достаточными для предоставления услуги в полном объеме.

#### 2.2.2.12 TS 22.041

Запрет вызовов, определяемый оператором (ODB)

В этом документе определена сетевая функция "запрет вызовов, определяемый оператором (ODB)", которая позволяет оператору сети или поставщику услуг при помощи особой процедуры регулировать доступ абонентов к услугам (как в режиме с коммутацией каналов, так и в режиме с коммутацией пакетов) путем запрета некоторых категорий исходящих или входящих вызовов/услуг с коммутацией пакетов или роуминга.

#### 2.2.2.13 TS 22.060

Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) – этап 1

В этой спецификации содержится описание этапа 1 службы GPRS.

#### 2.2.2.14 TS 22.067

Услуга установления приоритетности – этап 1 (ASCI spec)

В этой спецификации содержится описание усовершенствованной услуги многоуровневой приоритетности и приоритетного прерывания обслуживания (eMLPP) на этапе 1. Эта услуга состоит из двух частей – установление приоритетности и приоритетное прерывание обслуживания. При установлении приоритетности вызову присваивается уровень приоритетности вместе с установлением быстрого соединения.

При приоритетном прерывании обслуживания происходит захват ресурсов, которые используются менее приоритетным вызовом, вызовом с более высокой приоритетностью в случае отсутствия свободных ресурсов. При приоритетном прерывании обслуживания также может произойти разъединение текущего вызова с более низкой приоритетностью для принятия входящего вызова с более высокой приоритетностью.

#### 2.2.2.15 TS 22.071

Услуги определения местоположения (LCS) – этап 1

LCS – это обеспечиваемая сетью высокоэффективная технология, включающая возможности стандартизованной услуги, которая обеспечивает предоставление приложений определения местоположения. Это приложение может предоставляться определенным поставщиком услуг. Описание большого количества предоставляемых этой технологией приложений определения местоположения, которые могут изменяться, выходит за рамки настоящей спецификации. Однако в некоторых разделах этой спецификации даются примеры, показывающие, как определенные функции могут использоваться для предоставления определенной услуги LCS.

#### 2.2.2.16 TS 22.078

Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – этап 1

В этой спецификации содержится описание функций приложения CAMEL, которое обеспечивает механизмы для постоянной поддержки услуг независимо от обслуживающей сети на этапе 1. Функции приложения CAMEL обеспечивают контроль за определенными услугами оператора независимо от обслуживающей сети. Функция приложения CAMEL является функцией сети, а не дополнительной услугой. Это инструмент, помогающий оператору сети предоставлять абонентам специальные услуги даже в случаях, когда роуминг выходит за пределы домашней сети.

#### 2.2.2.17 TS 22.081

Дополнительные услуги идентификации линии – этап 1

В этом документе определены следующие услуги, относящиеся к группе дополнительных услуг идентификации линии: представление идентификации вызывающей линии (CLIP), ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR), представление идентификации подключенной линии (COLP) и ограничение идентификации подключенной линии (COLR).

#### 2.2.2.18 TS 22.082

Дополнительные услуги переадресации вызова (CF) – этап 1

В этом документе определены услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг предложения вызова, в которую входят безусловная переадресация вызова, переадресация вызова при занятости абонента подвижной связи, переадресация вызова при отсутствии ответа и переадресация вызова при недоступности абонента подвижной связи.

#### 2.2.2.19 TS 22.083

Дополнительные услуги ожидания вызова (CW) и удержания вызова (HOLD) – этап 1

В этом документе определены услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг установления вызова, в которую входят ожидание вызова и удержание вызова.

#### 2.2.2.20 TS 22.084

Дополнительная услуга конференцсвязи (MPTY) – этап 1

В этом документе определены дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг конференцсвязи, в которую входит услуга конференцсвязи.

#### 2.2.2.21 TS 22.085

Дополнительные услуги "закрытая группа пользователей" (CUG) – этап 1

В этом документе определены дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг "группа пользователей с общими интересами", в которую входит услуга "закрытая группа пользователей".

#### 2.2.2.22 TS 22.086

Дополнительные услуги извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 1

В этом документе определены дополнительные услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг начисления платы, в которую входят извещение о стоимости вызова (информация) и извещение о стоимости вызова (начисление платы).

#### 2.2.2.23 TS 22.087

Сигнализация пользователь–пользователь (UUS); описание услуги – этап 1

В этом документе определена дополнительная услуга сигнализации пользователь–пользователь (UUS), позволяющая абоненту подвижной связи отправлять ограниченный объем информации другому абоненту PLMN или ЦСИС или принимать информацию от этого абонента по каналу сигнализации, связанному с вызовом другого абонента.

#### 2.2.2.24 TS 22.088

Дополнительная услуга "запрет вызова" (CB) – этап 1

В этом документе определены услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг ограничения вызова, в которую входят запрет исходящих вызовов и запрет входящих вызовов.

#### 2.2.2.25 TS 22.090

Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 1

Передача данных USSD осуществляется в двух режимах – режим MMI и режим приложения. Режим MMI передачи данных USSD используется для прозрачной передачи MMI-строк, отправленных пользователем в сеть, и для прозрачной передачи текстовых строк из сети, которые отображаются подвижной станцией для информации пользователя. Режим приложения передачи данных USSD используется для прозрачной передачи данных между сетью и подвижной станцией. Режим приложения передачи данных USSD предназначен для использования приложениями в сети и их одноранговыми приложениями на оборудовании UE. Передача данных по радиоинтерфейсу осуществляется по каналам сигнализации с использованием коротких диалогов с пиковой скоростью передачи данных приблизительно до 600 бит/с вне вызова и 1000 бит/с во время вызова.

#### 2.2.2.26 TS 22.091

Дополнительная услуга "явная переадресация вызовов" (ECT) – этап 1

В этом документе содержится описание этапа 1 услуги "явная переадресация вызовов" (ECT) с точек зрения абонента и пользователя услуги, в частности описание процедур, необходимых для обеспечения нормальной работы с положительным конечным результатом, мер, которые следует принимать в исключительных обстоятельствах, а также взаимодействия с другими дополнительными услугами.

#### 2.2.2.27 TS 22.093

Установление соединений при занятости абонента (CCBS); описание услуги – этап 1

В этом документе содержится описание этапа 1 услуги установление соединений при занятости абонента (CCBS) с точек зрения абонента и пользователя услуги, в частности описание процедур, необходимых для обеспечения нормальной работы с положительным конечным результатом, мер, которые следует принимать в исключительных обстоятельствах, а также взаимодействия с другими дополнительными услугами.

#### 2.2.2.28 TS 22.094

Описание услуги следящей переадресации – этап 1

В этом документе содержится описание этапа 1 услуги следящей переадресации, которая позволяет абоненту подвижной связи *A* манипулировать данными следящей переадресации пользователя *B* таким образом, что при определенных условиях последующие вызовы, адресованные пользователю *B*, будут перенаправляться абоненту *A*.

#### 2.2.2.29 TS 22.096

Дополнительные услуги идентификации имени абонента – этап 1

В этом документе определены услуги, принадлежащие к группе дополнительных услуг идентификации имени абонента, в которую входит представление имени вызывающей стороны (CNAP).

#### 2.2.2.30 TS 22.101

Принципы предоставления услуг в системе UMTS

В этой спецификации содержится описание принципов предоставления услуг в системе UMTS.

#### 2.2.2.31 TS 22.105

Услуги и возможности услуг

Системы, предшествующие системам UMTS, имеют в значительной степени стандартизованные наборы услуг передачи данных, телеуслуг и дополнительных услуг, которые они предоставляют. Одним основным отличием систем UMTS от предшествующих им систем является то, что для систем UMTS стандартизованы скорее не услуги, а возможности услуг, что обеспечивает дифференциацию услуг и цельность системы. В этом документе описано, каким образом и к каким услугам пользователь системы UMTS может получить доступ.

#### 2.2.2.32 TS 22.115

Аспекты услуг – тарификация и биллинг

В этой спецификации описаны такие аспекты услуг, как тарификация и биллинг, применяемые к системам UMTS. Этот стандарт не предназначен для дублирования существующих стандартов или стандартов, разрабатываемых другими группами по этим аспектам. Эти стандарты будут упоминаться при необходимости. В этом стандарте будут тщательно разрабатываться требования к тарификации, описанные в принципах тарификации в разделе "Принципы предоставления услуг в системе UMTS" документа TS 22.101. Это позволит разработать точную информацию по тарификации, которая будет использоваться в коммерческих и контрактных отношениях между заинтересованными сторонами.

#### 2.2.2.33 TS 22.129

Требования к хендоверу между системами UMTS и GSM или другими радиосистемами

В этой спецификации описаны эксплуатационные требования к хендоверу (термины определены ниже) внутри систем UMTS и между системами UMTS, другими членами семейства IMT-2000 и системами второго поколения. Особенное внимание уделено описанию требований к хендоверу между системами UMTS и GSM, но в соответствии с указаниями также были включены требования, применяемые к другим системам.

#### 2.2.2.34 TS 22.135

Групповой вызов

В этой спецификации описаны сценарии группового вызова и требования к фазе 1 развития системы UMTS (1999). Функция группового вызова определяет функциональные возможности и взаимодействие, имеющие отношение к одновременному использованию нескольких каналов передачи данных между терминалом и сетью. Функции группового вызова позволяют одновременно осуществлять вызов(ы) с коммутацией каналов и сеанс(ы) передачи пакета.

#### 2.2.2.35 TS 22.146

Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS)  
как часть пользовательских услуг – этап 1

В этом документе описаны пользовательские услуги MBMS, которые используют возможности MBMS. В описание входят сценарии приложения, включая тарификацию, аспекты качества обслуживания (QoS) и выработанные на их основе соответствующие требования к услуге. Эти сценарии и требования к услуге могут быть использованы в качестве руководства при разработке кодеков и каналов передачи данных.

#### 2.2.2.36 TS 22.153

Мультимедийная приоритетная услуга

В этом документе определены эксплуатационные требования к мультимедийной приоритетной услуге (MPS). Целью этого документа является определение таких требований к услуге MPS, которые необходимы для предоставления сквозной услуги и взаимодействия с внешними сетями при необходимости. Виды взаимодействия услуги с внешними сетями рассматриваются в этом документе, хотя эти виды взаимодействия могут быть определены в других стандартах.

#### 2.2.2.37 TS 22.173

Услуга мультимедийной телефонии и дополнительные услуги – этап 1

В документе определена услуга мультимедийной телефонии IMS и минимальный набор возможностей, необходимый для обеспечения операционной совместимости многих операторов и вендоров для предоставления мультимедийной телефонии и соответствующих дополнительных услуг.

#### 2.2.2.38 TS 22.179

Критически важные услуги связи в режиме рации (MCPTT) при передаче по сетям LTE – этап 1

В этом документе представлены требования к обслуживанию при эксплуатации услуг MCPTT. В услугах MCPTT используются возможности, предусмотренные спецификациями инструментов реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE) и услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe), с предъявлением дополнительных требований, специфичных для услуг MCPTT. Услуги MCPTT могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.39 TS 22.182

Требования к услуге настраиваемых сигналов оповещения (CAT) – этап 1

В этом документе определены требования и технические аспекты для услуги настраиваемых сигналов оповещения (CAT) в доменах CS и PS, в частности дополнительные функции для поддержки роуминга и возможностей взаимодействия.

#### 2.2.2.40 TS 22.183

Требования к услуге настраиваемого сигнала вызова (CRS) – этап 1

В этом документе определены требования и технические аспекты для услуги настраиваемого сигнала вызова (CRS) в доменах PS и CS, в частности дополнительные функции для поддержки роуминга и возможностей взаимодействия.

#### 2.2.2.41 TS 22.185

Требования к обслуживанию для услуг V2X

В этом документе представлена поддержка со стороны 3GPP требований к услугам V2X, которые должны поддерживаться транспортом LTE. Эти требования определяются с учетом требований к услугам V2X, установленных другими ОРС, например ITS (ETSI) или SAE (США). Спецификация содержит требования как к аспектам безопасности, так и к прочим аспектам.

#### 2.2.2.42 TS 22.220

Эксплуатационные требования к узлам Home NodeB (HNB) и Home eNodeB (HeNB)

В этой спецификации определены эксплуатационные требования к основным функциям для поддержки узлов Home NodeB (HNB) и Home eNodeB (HeNB) – именуемых совместно как H(e)NB – и другим функциям, которые позволят операторам подвижной связи предоставлять более совершенные услуги, а также повысить оценку услуги пользователем.

#### 2.2.2.43 TS 22.228

Мультимедийные IP-подсистемы – этап 1

В этой спецификации описаны все мультимедийные IP-услуги, предлагаемые системами UMTS и системами второго поколения.

#### 2.2.2.44 TS 22.234

Требования к системам 3GPP для их взаимодействия с беспроводной локальной вычислительной сетью (WLAN)

В этом документе определены функциональные требования, предъявляемые к системам 3GPP для взаимодействия сети WLAN с системой 3GPP. Руководящие указания даются для операторов сети WLAN в целях обеспечения возможности взаимодействия сети WLAN.

#### 2.2.2.45 TS 22.246

**Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS)  
как часть пользовательских услуг – этап 1**

В этом документе описаны пользовательские услуги MBMS, которые используют возможности услуги MBMS. В описание входят сценарии приложения, включая тарификацию, аспекты качества обслуживания (QoS) и взятые из них соответствующие требования к услуге. Эти сценарии и требования к услуге могут быть использованы в качестве руководства при разработке кодеков и каналов передачи данных.

#### 2.2.2.46 TS 22.268

Требования к системе предупреждения населения (PWS)

В этом документе описаны основные требования к системе PWS, которые являются достаточными для предоставления полной услуги. В документе также рассматриваются дополнительные подсистемные требования для системы предупреждения о землетрясениях и цунами (ETWS) и мобильной коммерческой системы предупреждения (CMAS).

#### 2.2.2.47 TS 22.278

Эксплуатационные требования к улучшенной пакетной системе (EPS)

В этом документе описаны эксплуатационные требования к улучшенной пакетной системе.

#### 2.2.2.48 TS 22.279

Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и сеансов мультимедийной IP‑подсистемы (IMS) – этап 1

В этом документе определены требования к объединению услуг CS и IMS путем использования голосовых и мультимедийных вызовов CS совместно с сеансом IMS.

#### 2.2.2.49 TS 22.280

Общие требования к критически важным услугам

В этом документе приводятся требования к обслуживанию, общие для двух или более критически важных услуг, то есть MCPTT, MCData и MCVideo. В критически важных услугах используются возможности, предусмотренные спецификациями инструментов реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE) и услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe), с предъявлением дополнительных требований, специфичными для услуг MCPTT в соответствии с документом 3GPP TS 22.179, услуг MCVideo в соответствии с документом 3GPP TS 22.281 и услуг MCData в соответствии с документом 3GPP TS 22.282. Критически важные услуги могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.50 TS 22.281

Критически важные видеоуслуги при передаче по сетям LTE

В этом документе приводятся требования к обслуживанию при эксплуатации услуг MCVideo. В услугах MCVideo используются возможности, предусмотренные спецификациями инструментов реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE), услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe), изолированной эксплуатации E-UTRAN для целей общественной безопасности (IOPS) и общих требований к критически важным услугам (MCCoRe), с предъявлением дополнительных требований, специфичных для MCVideo. Услуги MCVideo могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.51 TS 22.282

Критически важные услуги передачи данных при передаче по сетям LTE

В этом документе приводятся требования к обслуживанию при эксплуатации услуг MCData. В услугах MCData используются возможности, предусмотренные спецификациями инструментов реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE), услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe), изолированной эксплуатации E-UTRAN для целей общественной безопасности (IOPS) и общих требований к критически важным услугам (MCCoRe), с предъявлением дополнительных требований, специфичных для MCData. Услуги MCData могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.52 TS 22.346

Эксплуатация изолированной сети расширенного универсального наземного радиодоступа (E‑UTRAN) для обеспечения общественной безопасности – этап 1

В этом документе определены требования к эксплуатации изолированной сети E-UTRAN для поддержки критически важных операций сети в целях обеспечения общественной безопасности. В частности, указаны требования:

– по началу эксплуатации изолированной E-UTRAN;

– текущей эксплуатации изолированной E-UTRAN;

– прекращению эксплуатации изолированной E-UTRAN;

– аспектам безопасности при эксплуатации изолированной E-UTRAN.

#### 2.2.2.53 TS 22.368

Эксплуатационные требования к межмашинной связи (MTC) – этап 1

В этом документе определены эксплуатационные требования к усовершенствованию сети для межмашинной связи. В частности это позволит:

– определить и указать общие требования к межмашинной связи;

– определить аспекты услуг, для которых необходимы усовершенствования сети (которая в настоящий момент ориентирована на связь между людьми (или человека с человеком)) с учетом особенностей межмашинной связи;

– определить требования к межмашинной связи для этих аспектов услуг, требующих усовершенствования сети для межмашинной связи.

#### 2.2.2.54 TS 22.468

Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE)

В этом документе собраны требования, касающиеся совершенствования сетей EPC и E‑UTRAN, для инструментов реализации системы 3GPP, поддерживающих групповую связь по LTE для обеспечения общественной безопасности и в критических ситуациях.

В качестве отправной точки взяты нормативные требования США, указанные в документе NPSTC "Критически важные требования к голосовой связи" (Mission Critical Voice Requirements), а также исходные данные Ассоциации TCCA (TETRA + Critical Communications Association) и МСЭ.

В документе могут быть также отражены и другие региональные требования. Требования сформулированы таким образом, чтобы в будущем можно было легко учитывать новые потребности других регионов или заинтересованных сторон.

#### 2.2.2.55 TS 22.519

Требования к деловой связи

В этом документе определены следующие требования к сетям:

– поддержка подключения возможностей деловой связи (размещаемых либо в корпоративной сети последующих поколений (КСПП), либо в СПП) к сети СПП и их взаимодействия с этой сетью;

– поддержка подключения возможностей деловой связи к другим возможностям деловой связи (размещаемым либо в КСПП, либо в СПП) и их взаимодействия;

– поддержка подключения возможностей деловой связи к другим возможностям деловой связи, расположенным в сетях ЦСИС или ТСОП либо подключенным к ним, и их взаимодействия; а также

– поддержка функций PABX (размещаемых услуг предприятия) в сети СПП.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Определены сетевые требования по поддержке соединения КСПП, напрямую подключенной к СПП.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – В этом документе применение функций PBX прошлого поколения в СПП не определено. Предполагается, что в этом случае применяются существующие эксплуатационные требования.

В этом документе также установлены сетевые требования по связи между возможностями КСПП (включая оборудование пользователя) и другими возможностями КСПП того же предприятия (например, территориально удаленными) через сеть СПП.

В этом документе не определены ни услуги КСПП, ни сетевые прикладные услуги, предоставляемые пользователям КСПП.

#### 2.2.2.56 TS 23.002

Архитектура сети

В этой спецификации содержится описание возможных видов архитектуры подвижной системы.

#### 2.2.2.57 TS 23.003

Нумерация, адресация и идентификация

В этом документе определены основная цель и использование международных идентификаторов оборудования подвижной станции (IMEI) в цифровой сотовой системе связи и системе 3GPP.

#### 2.2.2.58 TS 23.007

Процедуры восстановления

Данные, сохраненные в регистрах местоположения, автоматически обновляются при нормальных условиях работы; основная информация, сохраненная в регистре местоположения, определяет местоположение каждой подвижной станции и данные абонента, необходимые для управления трафиком для каждого абонента подвижной связи. Потеря или повреждение этих данных значительно ухудшают качество услуги, предоставляемой абонентам подвижной связи. Поэтому необходимо определить процедуры для ограничения последствий нарушения работы регистра местоположения и автоматического восстановления данных регистра местоположения. В этом документе определены необходимые процедуры.

#### 2.2.2.59 TS 23.008

Организация данных абонента

В этом документе представлена подробная информация по абоненту подвижной связи, которая сохраняется на домашних серверах абонентов, в визитных регистрах местоположения, узлах поддержки GPRS и функции управления сеансом вызова (CSCF).

#### 2.2.2.60 TS 23.011

Техническая реализация дополнительных услуг

В этом документе описаны общие аспекты реализации дополнительных услуг в системе 3GPP с технической точки зрения. Описание технической реализации конкретных дополнительных услуг можно найти в документе 3GPP TS 23.072.

Для всех дополнительных услуг может потребоваться передача сигнальной информации по трассе радиосвязи. Для некоторых дополнительных услуг необходима передача информации между домашним регистром местоположения (HLR), визитным регистром местоположения (VLR), центром коммутации услуг подвижной связи (MSC) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN). Процедуры сигнализации для передачи такого рода информации определены в документе 3GPP TS 29.002.

#### 2.2.2.61 TS 23.012

Процедуры управления местоположением

В этом документе описаны процедуры управления определением местоположения для услуг с коммутацией каналов, выполняемые относительно функций прикладного уровня. Это необходимо для того, чтобы отличить эти процедуры от соответствующих процедур обработки протоколов, которые определены в 3GPP TS 29.002. Рассматриваются следующие процедуры управления определением местоположения:

– обновление местоположения;

– аннулирование местоположения;

– удаление данных о данной MS;

– подключение/отключение IMSI.

Процедуры в подвижной станции (MS) описаны в 3GPP TS 23.022. Процедуры между MSC, VLR и HLR используют прикладную подсистему подвижной связи (MAP), и подробные сведения относительно обработки протоколов приведены в 3GPP TS 29.002.

Из данного документа исключены процедуры управления определением местоположения для услуг с коммутацией пакетов, которые описаны в 3GPP TS 23.060.

Приводимое здесь описание отражает логическое разделение между MSC и VLR. Это логическое разделение, так же как и сообщения, передаваемые между двумя логическими объектами, служит основой модели, используемой для определения наблюдаемого извне функционирования MSC и VLR, которые могут быть представлены одним физическим объектом. Здесь не налагается никаких требований, кроме определения работы, видимой для внешнего наблюдателя.

#### 2.2.2.62 TS 23.018

Основные способы обработки телефонных вызовов; техническая реализация

В этом документе описана техническая реализация обработки вызовов, исходящих от абонента подвижной связи стандарта UMTS или GSM, и вызовов, адресованных абоненту подвижной связи стандарта UMTS или GSM, до момента установления вызова. Обычный отбой вызова после его установления также определен. Междугородный телефонный вызов также смоделирован.

#### 2.2.2.63 TS 23.034

Высокоскоростная передача данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 услуги высокоскоростной передачи данных по сетям с коммутацией каналов (HSCSD) в сетях GSM/GERAN в режимах *A*/*Gb* и *Iu*. В услуге HSCSD применяется многоканальный механизм, то есть использование для связи нескольких каналов трафика (каналов передачи данных).

Кроме того, в этом документе определены некоторые связанные с HSCSD требования к многосистемным подвижным станциям, работающим в режиме UTRAN *Iu*. Этап 2 определяет функциональные возможности и информационные потоки, необходимые для поддержки этой услуги. Помимо этого, определены различные физические точки расположения для функциональных возможностей.

#### 2.2.2.64 TS 23.038

Информация по кодовому набору и специфике языка

В этой спецификации описаны требования к специфике языка для терминалов, включая требования к кодированию знаков.

#### 2.2.2.65 TS 23.040

Техническая реализация услуги передачи коротких сообщений (SMS)

В этой спецификации описана услуга передачи коротких сообщений из пункта в пункт.

#### 2.2.2.66 TS 23.041

Техническая реализация услуги передачи вещательных сообщений (CBS)

В этой спецификации описана услуга передачи вещательных сообщений из пункта во многие пункты.

#### 2.2.2.67 TS 23.042

Алгоритм сжатия для услуг передачи текстовых сообщений

В этой спецификации описан алгоритм сжатия для услуг передачи текстовых сообщений.

#### 2.2.2.68 TS 23.057

Среда для выполнения приложений на подвижных станциях (MExE) – этап 2

В этой спецификации описаны функциональные возможности и архитектура системы безопасности среды для выполнения приложений на подвижных станциях.

#### 2.2.2.69 TS 23.060

Описание услуги пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) – этап 2

В этой спецификации содержится общий обзор архитектуры службы GPRS, а также более подробный обзор архитектуры протокола MS – CN. Более подробная информация по протоколам будет указана в сопутствующих документах.

#### 2.2.2.70 TS 23.078

Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL),  
фаза 4 – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 фазы 4 функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), обеспечивающей механизмы поддержки услуг операторов, которые не охватываются стандартизированными услугами, в том числе в роуминге за пределами HPLMN.

CAMEL – сетевая функция, не являющаяся дополнительной услугой. Это инструмент, помогающий оператору сети предоставлять абонентам специальные услуги, в том числе в роуминге за пределами HPLMN. Применимость функции CAMEL для мультимедийных услуг на базе IP представлена в фазе 4 функции CAMEL. Она определена в документе 3GPP TS 23.278.

#### 2.2.2.71 TS 23.081

Дополнительные услуги идентификации линии – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг идентификации линии.

Группа дополнительных услуг идентификации линии состоит из следующих четырех дополнительных услуг:

– представление идентификации вызывающей линии (CLIP);

– ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR);

– представление идентификации подключенной линии (COLP);

– ограничение идентификации подключенной линии (COLR).

#### 2.2.2.72 TS 23.082

Дополнительные услуги переадресации вызова (CF) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг переадресации вызова.

Группа дополнительных услуг предложения вызова состоит из четырех различных дополнительных услуг:

– безусловная переадресация вызова (CFU);

– переадресация вызова при занятости абонента подвижной связи (CFB);

– переадресация вызова при отсутствии ответа (CFNRy);

– переадресация вызова при недоступности абонента подвижной связи (CFNRc).

#### 2.2.2.73 TS 23.083

Дополнительные услуги ожидания вызова (CW) и удержания вызова (HOLD) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг установления вызова.

Группа дополнительных услуг установления вызова состоит из следующих двух дополнительных услуг:

– ожидание вызова (CW);

– удержание вызова (HOLD).

#### 2.2.2.74 TS 23.084

Дополнительная услуга конференцсвязи (MPTY) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг конференцсвязи.

Определена только одна такая дополнительная услуга – услуга конференцсвязи (MPTY).

#### 2.2.2.75 TS 23.085

Дополнительные услуги "закрытая группа пользователей" (CUG) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительной услуги "закрытая группа пользователей".

Определена следующая услуга группы – пользователи с общими интересами:

– закрытая группа пользователей (CUG).

#### 2.2.2.76 TS 23.086

Дополнительные услуги извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг извещения о стоимости вызова (AoC).

В настоящее время определены следующие дополнительные услуги, относящиеся к начислению платы:

– извещение о стоимости вызова – информация (AoCI);

– извещение о стоимости вызова – начисление платы (AoCC).

#### 2.2.2.77 TS 23.087

Дополнительная услуга "сигнализация пользователь–пользователь" (UUS) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг "сигнализация пользователь–пользователь".

Дополнительная услуга "пользователь–пользователь" подразделяется на три различные услуги:

– услуга 1 (UUS1);

– услуга 2 (UUS2);

– услуга 3 (UUS3).

#### 2.2.2.78 TS 23.088

Дополнительная услуга "запрет вызова" (CB) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг "запрет вызова".

Эти услуги предоставляют абоненту подвижной связи возможность запрета определенных категорий исходящих или входящих вызовов в своей зоне доступа:

запрет исходящих вызовов:

– запрет всех исходящих вызовов (BAOC) (программа запрета 1);

– запрет исходящих международных вызовов (BOIC) (программа запрета 2);

– запрет исходящих международных вызовов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ вызовов, направляемых в домашнюю сеть PLMN (BOIC-exHC) (программа запрета 3);

запрет входящих вызовов:

– запрет всех входящих вызовов (BAIC) (программа запрета 1);

– запрет входящих вызовов в роуминге за пределами домашней сети PLMN (BIC‑Roam) (программа запрета 2);

– отклонение анонимных вызовов (ACR) (программа запрета 3).

Программа запрета входящих вызовов в роуминге за пределами домашней сети PLMN уместна только в том случае, если вызываемый абонент подвижной связи, как правило, оплачивает переадресованную часть вызова из страны его домашней сети PLMN в любую другую страну.

#### 2.2.2.79 TS 23.090

Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 2

В этом документе приводится описание неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) на этапе 2.

Механизм USSD дает возможность пользователю подвижной станции (MS) и приложению, определенному оператором PLMN, взаимодействовать прозрачным как для подвижной станции, так и для промежуточных элементов способом. Этот механизм позволяет разрабатывать специфичные для сети PLMN дополнительные услуги.

В этом документе определены требования к обработке USSD на станции MS и элементах сети. Он не содержит спецификации конкретных приложений, а также не определяет порядок выбора конкретного приложения. Если элемент сети содержит более одного приложения, то направление сообщений в требуемое приложение осуществляется программой обработки USSD. Интерфейс MMI для USSD определен в документах 3GPP TS 22.030 и 3GPP TS 22.090. Алфавитный указатель и схема кодирования данных определены в документе 3GPP TS 23.038.

USSD могут инициироваться пользователем подвижной станции или сетью в следующих вариантах:

– USSD, инициированные сетью;

– USSD, инициированные подвижным пользователем.

#### 2.2.2.80 TS 23.091

Дополнительная услуга явной переадресации вызовов (ECT) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг явной переадресации вызовов.

Определена только одна дополнительная услуга переадресации вызовов, а именно явная переадресация вызовов (ECT), которая описана в этом документе.

#### 2.2.2.81 TS 23.093

Техническая реализация установления соединений при занятости абонента (CCBS) – этап 2

В этом документе содержится описание дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента на этапе 2.

#### 2.2.2.82 TS 23.094

Следящая переадресация (FM) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 услуги следящей переадресации.

Услуга следящей переадресации позволяет абоненту подвижной связи *A* манипулировать данными следящей переадресации удаленного пользователя *B* таким образом, что последующие вызовы, адресованные удаленному пользователю *B*, будут перенаправляться абоненту *A*.

#### 2.2.2.83 TS 23.096

Дополнительные услуги идентификации имени абонента – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 дополнительных услуг идентификации имени абонента.

Группа дополнительных услуг идентификации имени абонента включает следующую дополнительную услугу:

– предоставление имени вызывающего абонента (CNAP).

#### 2.2.2.84 TS 23.101

Общая архитектура системы UMTS

В этой спецификации описано основное физическое и функциональное разделение системы UMTS. Содержание настоящей спецификации ограничено теми характеристиками, которые являются общими для всех сетей UMTS независимо от их происхождения. В спецификации идентифицируются и называются базовые точки и функциональные группировки, появляющиеся на этом уровне.

#### 2.2.2.85 TS 23.107

Концепция и архитектура качества обслуживания (QoS)

В этой спецификации содержится описание концепции качества обслуживания (QoS) в системе UMTS. Этот документ будет использоваться в качестве действующего документа, в котором рассматриваются все вопросы, относящиеся к качеству обслуживания (QoS) в системе UMTS.

#### 2.2.2.86 TS 23.108

Спецификация уровня 3 радиоинтерфейса подвижной связи; протоколы базовой сети – этап 2

В этой спецификации описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе для управления соединениями (CC), управления мобильностью (ММ) и управления сеансами (SM). В ней содержатся примеры структурированных процедур.

#### 2.2.2.87 TS 23.110

Функции и услуги уровня доступа системы UMTS

В этой спецификации описаны подробные спецификации протоколов, которые управляют информационными потоками, как данными управления, так и данными пользователя, между уровнем доступа и частями системы UMTS, выходящими за пределы уровня доступа, а также подробные спецификации сети UTRAN. Эти подробные спецификации можно найти в других технических спецификациях.

#### 2.2.2.88 TS 23.119

### Шлюзовой регистр местоположения (GLR) – этап 2

В этом документе приводится описание этапа 2 шлюзового регистра местоположения (GLR) в центральной сети UMTS как средства уменьшения объема трафика сигнализации MAP, передаваемого по межсетевым каналам СПС-ОП и связанного с управлением местоположением для пользователей услуги роуминга.

В данном документе описан случай, когда GLR поддерживает только одну гостевую СПС-ОП.

#### 2.2.2.89 TS 23.122

Функции уровня "без доступа", относящиеся к подвижной станции (MS) в режиме ожидания

В этой спецификации содержится обзор функций, выполняемых станцией MS в режиме ожидания (когда станция включена, но не имеет распределенного выделенного канала, то есть не делает или не принимает вызов; или в режиме группового приема, когда станция принимает групповой или широковещательный вызов, но не имеет выделенного соединения). В спецификации также описаны соответствующие функции сети.

#### 2.2.2.90 TS 23.135

### Дополнительная услуга "групповой вызов" – этап 2

В этом документе приводится описание этапа 2 дополнительной услуги "групповой вызов".

#### 2.2.2.91 TS 23.142

Дополнительные услуги для SMS (VAS4SMS) – интерфейс и поток сигнальной нагрузки

В этой спецификации описаны дополнительные услуги для SMS (VAS4SMS) на этапе 2. Описание включает:

– логическую архитектуру;

– функции логических элементов;

– потоки сигнальной нагрузки;

– взаимодействие с другими характеристиками.

#### 2.2.2.92 TS 23.153

Внеполосное управление транскодером – этап 2

В этом документе содержится описание внеполосного управления транскодером на этапе 2 для услуг передачи речевых сообщений. В документе описаны принципы и процедуры для поддержки технологий бестранскодерной передачи (TrFO) и бестандемной передачи (TFO) и взаимодействия между технологиями TrFO и TFO. Вопрос использования транскодера в качестве оконечного устройства также рассматривается в этом документе.

#### 2.2.2.93 TS 23.161

Мобильность потока IP на базе сети (NBIFOM) – этап 2

В этом документе содержится описание поддержки NBIFOM (мобильности потока IP на базе сети), то есть протоколов мобильности потока IP на базе мобильности сети. Эта функция поддерживает соединения PDN, которые связаны одновременно посредством 3GPP-доступа (то есть через S5/S8‑соединение с GW PDN) и WLAN-доступа (то есть через соединение S2a или S2b с тем же GW PDN).

#### 2.2.2.94 TS 23.167

Сеансы экстренной связи в мультимедийной IP-подсистеме (IMS)

В этом документе содержится описание этапа 2 услуг для экстренных служб в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети (IMS), включая элементы, необходимые для поддержки мультимедийных IP-услуг (IM) для экстренных служб.

#### 2.2.2.95 TS 23.179

Функциональная архитектура и информационные потоки для поддержки критически важных услуг связи – этап 2

В этом документе описана функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT), включая базовую архитектуру общих служб для управления определением идентичности, группами и конфигурацией, необходимую для поддержки голосовой службы MCPTT. Описана поддержка как групповых, так и частных вызовов MCPTT в сетевом и внесетевом режимах работы.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179.

Этот документ относится главным образом к голосовой службе MCPTT с использованием доступа E‑UTRAN на основе архитектуры EPC, определенной в 3GPP TS 23.401. Некоторые функции MCPTT, такие как диспетчерские и административные функции, также могут поддерживаться через сети доступа, отличные от 3GPP (non-3GPP), но не указаны какие бы то ни было дополнительные функциональные возможности для поддержки доступа non-3GPP.

Услуги MCPTT требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами электросвязи (например, услуги для полиции или пожарной службы), включая управление приоритетными вызовами MCPTT при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случае неминуемой угрозы.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

В этом документе рассматриваются MCPTT-вызовы между пользователями разных систем MCPTT, однако в отношении роуминга рассматривается только роуминг на уровне EPC и на уровне IMS, то есть роуминг на основе партнерской системы MCPTT (также называемый "миграция") не рассматривается.

#### 2.2.2.96 TS 23.203

Архитектура управления политикой и начислением платы

В этом документе определяется для управления политикой и начислением платы фаза 2 полной функциональности уровня, включающей следующие функции высокого уровня для IP-CAN (например, GPRS, I-WLAN, стационарные широкополосные сети и т. д.): i) потоковое начисление платы, включающее управление начислением платы и оперативный кредитный контроль; ii) управление политикой (например, управление селекцией, управление QoS, сигнализация QoS и т. д.).

#### 2.2.2.97 TS 23.204

Поддержка службы коротких сообщений (SMS) через общий доступ по IP-протоколу 3GPP – этап 2

В этом документе определены новые функциональные возможности и усовершенствования, необходимые для поддержки SMS по общей сети доступа с IP‑соединениями (IP-CAN) с использованием функций IMS.

#### 2.2.2.98 TS 23.205

Базовая сеть с коммутацией каналов, независимая от носителя – этап 2

В этом документе содержится описание базовой сети с коммутацией каналов (circuit-switched network) (далее CS-сеть), независимой от носителя, на этапе 2. На этапе 2 будет рассматриваться поток информации между сервером шлюзового центра коммутации подвижной связи (Gateway Mobile Switching Center) (далее GMSC-сервер), сервером центра коммутации подвижной связи (Mobile Switching Centre) (далее MSC-сервер) и сетевыми шлюзами. Заметьте, что ничто в этом документе не препятствует совместной реализации MSC-сервера и шлюза среды (Media Gateway) (далее MGW‑шлюз). В этом документе будет представлена оконечная станция базовой CS-сети интерфейса Iu, для того чтобы показать влияние потока данных на базовую сеть и описать взаимодействие с дополнительными услугами, услугами за дополнительную плату и возможностями.

#### 2.2.2.99 TS 23.214

Усовершенствования архитектуры для разделения плоскостей управления и пользователя в узлах EPC

В этом документе описана общая функциональность на уровне этапа 2 для разделения плоскостей управления и пользователя в SGW, PGW и TDF сети EPC. Это позволяет гибко размещать функции разделенных плоскостей управления и пользователя для поддержки разнообразных сценариев развертывания (например, с централизованной или распределенной функциональностью плоскости пользователя), не затрагивая общей функциональности, обеспечиваемой этими объектами EPC.

#### 2.2.2.100 TS 23.216

Непрерывность отдельного телефонного вызова (SRVCC)

В этой технической спецификации описаны структурные усовершенствования для обеспечения функции SRVCC между сетью доступа E-UTRAN и сетью 1xCS стандарта 3GPP2, а также между сетью доступа E-UTRAN и сетями доступа UTRAN/GERAN, определенными стандартом 3GPP, а также между сетью доступа UTRAN (HSPA) и сетями доступа UTRAN/GERAN, определенными стандартом 3GPP, для совершаемых по коммутируемому каналу вызовов (CS-вызовы), которые установлены при помощи мультимедийной IP-подсистемы (IMS).

#### 2.2.2.101 TS 23.218

Управление сеансом в мультимедийной IP-подсистеме (IMS); модель вызова IMS – этап 2

В этом документе определена модель вызова, используемая в мультимедийной IP‑подсистеме (IMS) для управления установлением и завершением сеанса IMS для обслуживания абонента IMS. В этом документе описано взаимодействие сервера приложений и сеансов IMS.

#### 2.2.2.102 TS 23.228

Мультимедийная IP-подсистема – этап 2

В этом документе описаны архитектурные требования для компонентов подсистемы IMS, включенных в систему UMTS, а также для систем 2-го поколения стандарта GSM, работающих внутри базовой сети, и определены соответствующие интерфейсы существующей и новой системы, а также между включенными в нее новыми компонентами.

#### 2.2.2.103 TS 23.231

Базовая сеть с коммутацией каналов, основанная на протоколе SIP-I – этап 2

В этом документе описан этап 2 базовой сети с коммутацией каналов, основанной на протоколе SIP-I. На этапе 2 будут рассматриваться информационные потоки между GMSC-сервером, MSC-сервером и сетевыми шлюзами, которые необходимы для поддержки интерфейса Nс, основанного на протоколе SIP-I. В этом документе будет представлена оконечная станция базовой CS-сети интерфейсов Iu и A, для того чтобы показать влияние потока данных на базовую сеть и описать взаимодействие с дополнительными услугами, услугами за дополнительную плату и возможностями.

#### 2.2.2.104 TS 23.234

Взаимодействие системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN); описание системы

В этом документе описана система взаимодействия между системами 3GPP и беспроводными локальными сетями (WLAN), благодаря которому услуги и функции 3GPP могут использоваться в сетях доступа WLAN. Система не ограничивается технологиями WLAN и работает также с другими сетями доступа на базе IP, поддерживающими те же функциональные возможности, направленные на взаимодействие, что и сеть WLAN.

#### 2.2.2.105 TS 23.237

Непрерывность услуг мультимедийных IP-подсистем (IMS) – этап 2

В этом документе определены архитектурные требования и процедуры, необходимые для обеспечения непрерывности услуг IMS.

#### 2.2.2.106 TS 23.246

Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS); архитектура и описание функций

В этом документе описан этап 2 (архитектурные решения и функции) для услуги транспортировки MBMS, которая вместе с пользовательскими услугами MBMS, определенными в TS 26.346, включает все элементы, необходимые для выполнения требований этапа 1, изложенных в TS 22.146 и TS 22.246. Этот документ охватывает как системы GPRS, так и системы EPS.

В этом документе также рассматривается способ применения описываемой в нем услуги транспортировки MBMS при предоставлении пользовательских услуг. Следует отметить, что спецификация пользовательских услуг MBMS изложенная в TS 26.346, обладает приоритетом по отношению к аспектам пользовательских услуг, описываемых в данном документе.

В данный документ включена информация, применимая для сетевых операторов, поставщиков услуг и производителей.

#### 2.2.2.107 TS 23.259

Управление сетью персонального пользования (PNM); процедуры и информационные потоки – этап 2

В этом документе содержится подробное описание процедур и информационных потоков, необходимых для поддержки функции PNM, включая описание переадресации оборудования UE‑сети персонального использования (PN-сеть) и приложений управления доступом к PN‑сети, предоставляемых функцией PNM.

#### 2.2.2.108 TS 23.261

Мобильность потоков IP и гладкая (бесшовная) разгрузка сети WLAN – этап 2

В этом документе содержится описание мобильности потоков IP между сетью стандарта 3GPP и сетью WLAN на этапе 2. В основу технического решения легли принципы работы DSMIPv62, и оно применимо как к структуре улучшенной пакетной системы (EPS), так и к структуре мобильности сети I-WLAN. В спецификации содержится описание гладкой разгрузки сети WLAN и мобильности потоков IP между сетью стандарта 3GPP и сетью WLAN, а также соответствующих взаимодействий со структурами функций PCC и ANDSF. Описание системы для негладкой (стыковой) разгрузки сети WLAN содержится в спецификации 3GPP TS 23.402. В этом документе также даются подробные описания опорных точек S2c и H1 для мобильности потоков IP. Описание структуры функций PCC и ANDSF содержится соответственно в документах 3GPP TS 23.203 и 3GPP TS 23.402.

#### 2.2.2.109 TS 23.271

Функциональное описание этапа 2 услуги определения местоположения (LCS)

В этом документе описан этап 2 функции определения местоположения (LCS) в сетях UMTS, GSM и EPS (для E-UTRAN), предоставляющей механизмы поддержки мобильных услуг определения местоположения для операторов, абонентов и сторонних поставщиков услуг.

#### 2.2.2.110 TS 23.272

Резервная коммутации каналов в улучшенной пакетной системе

В этой технической спецификации описаны структурные усовершенствования функций, позволяющих осуществлять резервную коммутацию каналов с сети доступа E-UTRAN на сеть доступа UTRAN/GERAN через CS-домен и сеть доступа стандарта CDMA 1x RTT через CS-домен, а также функций, позволяющих многократно использовать услуги телефонии и другие услуги CS‑домена (например, CS UDI видео/SMS/LCS/USSD) путем многократного использования инфраструктуры CS.

#### 2.2.2.111 TS 23.278

Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL),   
фаза 4 – этап 2; взаимодействие с сетью IM CN

В этом документе описан этап 2 функции специализированных приложений для расширенной логики мобильной связи (CAMEL), обеспечивающей механизмы поддержки мультимедийной IP-подсистемы базовой сети.

#### 2.2.2.112 TS 23.279

Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и услуг мультимедийной IP‑подсистемы (IMS) – этап 2

В этом документе содержится подробная структурная информация для совместного параллельного использования услуг CS и услуг IMS двумя пользователями в одноранговом контексте. В документе содержится подробное описание способов обмена функциями и идентификационными данными, позволяющего совместно использовать услуги CS и IMS одной парой пользовательских устройств.

#### 2.2.2.113 TS 23.280

Общая функциональная архитектура для поддержки критически важных услуг – этап 2

В этом документе описаны общая функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг, включая базовую архитектуру общих услуг.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179, 3GPP TS 22.280, 3GPP TS 22.281 и 3GPP TS 22.282.

Документ распространяется главным образом на критически важные услуги с доступом по сети E‑UTRAN на основе архитектуры EPC, определенной в документе 3GPP TS 23.401. Некоторые функции услуг MC, такие как диспетчерские и административные функции, также могут поддерживаться через сети доступа, отличные от 3GPP (non-3GPP), но какие-либо дополнительные функциональные возможности для поддержки доступа non-3GPP не указаны.

Общая функциональная архитектура для поддержки критически важных услуг может использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.114 TS 23.281

Функциональная архитектура и информационные потоки для поддержки критически важных видеоуслуг (MCVideo) – этап 2

В этом документе описаны функциональная модель, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных видеоуслуг (MCVideo). Описана поддержка как групповой потоковой доставки, так и частной потоковой доставки услуг MCVideo в сетевом и внесетевом режимах.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.280 и 3GPP TS 22.281.

Документ распространяется главным образом на критически важные услуги с доступом по сети E‑UTRAN на основе общей функциональной архитектуры критически важных услуг, определенной в документе 3GPP TS 23.280, и архитектуры EPC, определенной в документе 3GPP TS 23.401.

Услуги MCVideo могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.115 TS 23.282

Функциональная архитектура и информационные потоки для поддержки критически важных услуг передачи данных (MCData) – этап 2

В этом документе описаны функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг передачи данных (MCData). MCData – это пакет услуг на основе определенной в документе 3GPP TS 23.280 общей функциональной архитектуры, предназначенной для поддержки критически важных услуг связи при передаче по сетям LTE, включая базовые общие услуги.

В состав пакета услуг MCData входят следующие подуслуги:

– передача коротких сообщений (SDS);

– распределение файлов (FD).

Функциональные средства услуг MCData включают:

– управление диалогом;

– управление передачей и приемом;

– отбой сеанса связи;

– расширенный статус.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.282 и 3GPP TS 22.280.

Документ распространяется главным образом на услуги MCData с доступом по сети E-UTRAN на основе архитектуры EPC, определенной в документе 3GPP TS 23.401. Некоторые прикладные функции услуг MCData также могут поддерживаться через сети доступа, отличные от 3GPP (non‑3GPP), но не указаны какие бы то ни было дополнительные функциональные возможности для поддержки доступа non-3GPP.

Услуги MCData могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

#### 2.2.2.116 TS 23.285

Усовершенствования архитектуры для услуг V2X

В этом документе описано усовершенствование архитектуры для упрощения связи транспортного средства с различными объектами (V2X), включая связь транспортного средства с транспортным средством (V2V), транспортного средства с пешеходом (V2P), транспортного средства с инфраструктурой (V2I) и транспортного средства с сетью (V2N), согласно вариантам использования и требованиям к услугам, определенным в документе TS 22.185.

Описаны следующие варианты связи с участием транспортных средств для услуг V2X:

– связь V2X через эталонную точку PC5;

– связь V2X через эталонную точку LTE-Uu.

#### 2.2.2.117 TS 23.292

Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы (IMS) – этап 2

В этом документе определены архитектурные требования к предоставлению непрерывных услуг пользователю независимо от типа подключенного доступа (например, доступ через домен CS или IP‑CAN). Это достигается путем реализации услуг в мультимедийной IP‑подсистеме (IMS).

#### 2.2.2.118 TS 23.303

Услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS. К функциям ProSe относятся прямое обнаружение ProSe (прямое или на уровне EPС) и прямая связь ProSe (с использованием E-UTRAN или WLAN direct).

Прямое обнаружение ProSe с помощью E-UTRAN (с или без E-UTRAN) или EPC определяет, что пользовательское оборудование (UE), поддерживающее ProSe, находится в непосредственной близости.

Прямая связь ProSe позволяет устанавливать тракты связи между двумя или несколькими пользовательскими устройствами, поддерживающими ProSe, которые находятся в радиусе прямой связи. Тракт прямой связи ProSe может использовать E-UTRAN или WLAN.

Для применения в сфере общественной безопасности:

– пользовательские устройства служб общественной безопасности, поддерживающие ProSe, могут напрямую устанавливать тракт связи между двумя или несколькими пользовательскими устройствами служб общественной безопасности, поддерживающими ProSe, независимо от того, обслуживаются ли они сетью E‑UTRAN;

– кроме того, установление прямой связи ProSe упрощается при использовании ретранслятора пользовательское оборудование – сеть ProSe, который выполняет функции ретрансляции между сетью E-UTRAN и пользовательскими устройствами, не обслуживаемыми E-UTRAN.

Аспекты безопасности ProSe определены в TS 33.303.

Данная версия спецификации не поддерживает ретрансляторы пользовательское оборудование – сеть ProSe.

#### 2.2.2.119 TS 23.327

Поддержка мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN) и системами 3GPP

В этом документе представлено системное описание этапа 2 обеспечения мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (I‑WLAN) и системами 3GPP. Целью является поиск технического решения, основанного на принципах работы протокола DSMIPv6 с необходимыми усовершенствованиями архитектуры I‑WLAN, для поддержки мобильности и роуминга между системой взаимодействия 3GPP с сетью WLAN и системами 3GPP таким образом, чтобы существующие услуги на базе 3GPP с пакетной коммутацией могли предоставляться при минимальном влиянии на качество обслуживания с точки зрения конечного пользователя при изменении сети доступа (с I‑WLAN на систему доступа 3GPP).

#### 2.2.2.120 TS 23.333

Интерфейс Mp между контроллером ресурсов мультимедиа (MRFC) и процессором ресурсов мультимедиа (MRFP); описания процедур

В этой спецификации описаны функциональные требования и информационные потоки, которые обеспечивают взаимодействие между контроллером MRFC и процессором MRFP, ограниченные информационными потоками, относящимися к интерфейсу Mp.

#### 2.2.2.121 TS 23.334

Интерфейс между шлюзом прикладного уровня мультимедийной IP‑подсистемы (IMS‑ALG) и шлюзом доступа IMS (IMS-AGW) – описание процедур

В Приложении G к спецификации 3GPP TS 23.228 содержится описание базовой модели, основанной на шлюзе прикладного уровня мультимедийной IP‑подсистемы (IMS-ALG) и медиашлюзе доступа IMS (IMS-AGW), используемой для поддержки механизма NAPT-PT, аббревиатура которого означает "трансляция сетевых адресных портов + трансляция протоколов", функции управления шлюзом и определения политики передачи трафика между сетью доступа с IP-соединениями (IP-CAN) и доменом IMS.

#### 2.2.2.122 TS 23.335

Конвергенция пользовательских данных (UDC); техническая реализация и информационные потоки – этап 2

В этом документе описаны процедуры и потоки сигнализации, имеющие отношение к технической реализации конвергенции пользовательских данных (UDC), стандартизованной 3GPP. Далее указываются некоторые требования к спецификациям на этапе 3. Особое внимание уделено следующим вопросам:

– эталонной структуре концепции UDC;

– общему описанию процедур для работы с пользовательскими данными (например, созданию, удалению, обновлению данных и т. д.);

– определению требований к UDC в целях применения механизмов, описанных в этом документе.

Конвергенция пользовательских данных является дополнительной концепцией для обеспечения согласованности данных и упрощения создания новых услуг путем предоставления простого доступа к пользовательским данным, а также для обеспечения согласованности моделей данных и их хранения и получения минимального влияния на механизмы передачи трафика, опорные пункты и протоколы элементов сети.

#### 2.2.2.123 TS 23.379

Функциональная архитектура и информационные потоки для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) – этап 2

В этом документе описаны функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). В услугах MCPTT используется определенная в документе 3GPP TS 23.280 общая функциональная архитектура, предназначенная для поддержки услуг MC при передаче по сетям LTE, включая базовые общие услуги. Описана поддержка как групповых, так и частных вызовов MCPTT в сетевом и внесетевом режимах работы.

Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179 и 3GPP TS 22.280.

Документ распространяется главным образом на услуги голосовой связи MCPTT с доступом по сети E-UTRAN на основе архитектуры EPC, определенной в документе 3GPP TS 23.401. Некоторые прикладные функции услуг MCPTT, такие как диспетчерские и административные функции, также могут поддерживаться через сети доступа, отличные от 3GPP (non-3GPP), но не указаны какие бы то ни было дополнительные функциональные возможности для поддержки доступа non-3GPP.

Услуги MCPTT требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами электросвязи (например, услуги для полиции или пожарной службы), включая управление приоритетными вызовами MCPTT при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случае неминуемой угрозы.

Услуги MCPTT могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

В этом документе рассматриваются вызовы MCPTT между пользователями MCPTT в различных системах MCPTT.

#### 2.2.2.124 TS 23.380

Процедуры восстановления IMS

В этом документе описаны процедуры, необходимые в подсистеме IMS стандарта 3GPP для управления сценарием прерывания работы обслуживающей функции управления сеансом вызова (S‑CSCF) с минимальным влиянием на обслуживание конечного пользователя.

#### 2.2.2.125 TS 23.401

Усовершенствования службы GPRS для сети доступа E-UTRAN

В этой технической спецификации содержится описание услуг этапа 2 для улучшенного домена с пакетной коммутацией стандарта 3GPP, который в этом документе также называется улучшенной пакетной системой (EPS). Улучшенный домен с пакетной коммутацией стандарта 3GPP обеспечивает IP‑соединения с использованием сети E-UTRAN. В спецификации также описана мобильность между технологией сети доступа E‑UTRAN стандарта 3GPP и предшествующей ей технологией сети доступа.

#### 2.2.2.126 TS 23.402

Усовершенствование архитектуры сетей доступа стандартов, отличных от 3GPP (non‑3GPP)

В этой технической спецификации содержится описание услуг этапа 2 для обеспечения IP‑соединения с использованием сетей доступа non-3GPP к улучшенному домену с пакетной коммутацией стандарта 3GPP. Кроме этого, для сетей доступа E-UTRAN и non-3GPP в спецификации описан улучшенный домен с пакетной коммутацией стандарта 3GPP, в котором протоколы между элементами его базовой сети разработаны комитетом IETF.

#### 2.2.2.127 TS 23.468

Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE) – этап 2

В этом документе содержится описание этапа 2 для инструментов реализации, предусмотренных системой 3GPP, которые поддерживают услуги групповой связи с использованием доступа к сети E‑UTRAN. Соответствующие требования для этапа 1 определены в TS 22.468.

Система групповой связи представлена сервером приложений (GCS AS), который использует инструменты реализации, предусмотренные системой 3GPP, для передачи сигналов приложения и доставки данных приложения, например медиаданных, группе пользовательских устройств (UE) либо i) через услуги транспортировки MBMS с использованием радиовещательного режима MBMS (TS 23.246); либо ii) через каналы передачи данных EPS; либо iii) через услуги обоих каналов – MBMS и EPS.

Эта спецификация охватывает как сценарий в роуминге, так и сценарий вне роуминга, а также поддержку непрерывности услуг, то есть обеспечение непрерывного приема данных приложения в случаях, когда пользовательское оборудование переключается с приема данных приложения через каналы передачи данных EPS на прием через каналы транспортировки MBMS, и наоборот.

Взаимодействия на прикладном уровне между пользовательским оборудованием и сервером приложений GCS выходят за рамки данной спецификации.

#### 2.2.2.128 TS 23.682

Усовершенствования архитектуры в целях упрощения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных

В этом документе определены усовершенствования архитектуры в целях упрощения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных (например, приложения для межмашинной связи (MTC), работающие в (внешней) сети/через серверы MTC) согласно сценариям использования и требованиям к услугам, определенным в TS 22.368, TS 22.101, и требованиям спецификаций, относящихся к 3GPP. Рассматривается как сценарий в роуминге, так и сценарий вне роуминга.

В данной версии документа определены элементы сети, интерфейсы и процедуры:

– для включения устройства приложениями/серверами (например, приложениями межмашинной связи, работающими в (внешней) сети/через серверы MTC);

– поддержки PS-Only как с MSISDN, так и без MSISDN.

#### 2.2.2.129 TS 24.002

Эталонная конфигурация доступа GSM – сеть сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN) UMTS

В этом документе описана эталонную конфигурацию для доступа к PLMN.

#### 2.2.2.130 TS 24.007

Уровень 3 сигнализации радиоинтерфейса подвижной связи; общие аспекты

В этой спецификации описана основная архитектура уровня 3 и его подуровней в интерфейсе Um системы GSM, то есть интерфейсе между подвижной станцией (MS) и сетью; для подуровня CM описание ограничено приведением парадигматических примеров, описанием управления соединениями, дополнительных услуг и услуг передачи коротких сообщений для служб, не поддерживающих услуги GPRS. В спецификации также определены основной формат сообщения и метод обработки ошибок, применяемый протоколами уровня 3.

#### 2.2.2.131 TS 24.008

Спецификация уровня 3 радиоинтерфейса подвижной связи; протоколы базовой сети – этап 3

В этой спецификации описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе для управления соединениями (CC), управления мобильностью (ММ) и управления сеансами (SM). Описанные в документе процедуры относятся к СС для соединений с коммутацией каналов, SM для услуг GPRS, MM и управлению радиоресурсами для услуг передачи данных с коммутацией каналов и услуг GPRS. Мультимедийная услуга широковещания и многоадресной передачи (MBMS) также добавлена.

#### 2.2.2.132 TS 24.010

Уровень 3 радиоинтерфейса подвижной связи; спецификация дополнительных услуг; общие аспекты

В этой спецификации описаны общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиоинтерфейса. Более подробная информация указана в других спецификациях TS.

#### 2.2.2.133 TS 24.011

Поддержка услуги передачи коротких сообщений при непосредственном соединении (типа точка–точка) (PP-SMS) в радиоинтерфейсе подвижной связи

В этой спецификации описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе подвижной связи функциями уровня сигнализации (уровень 3) – функцией управления передачей коротких сообщений (SMC) и функцией ретрансляции коротких сообщений (SM‑RL) как для GSM услуг передачи данных с коммутацией каналов, так и для услуг GPRS.

#### 2.2.2.134 TS 24.022

Протокол радиосвязи (RLP) для носителя с коммутацией каналов и телеуслуг

В этой спецификации описан протокол RLP для передачи данных по сухопутной подвижной сети общего пользования (PLMN) системы UMTS. Протокол RLP отвечает за функции уровня 2 эталонной модели взаимодействия открытых систем ИСО (ISO 7498). Спецификация составлена на основе предложений, содержащихся в ГОСТ Р ИСО/МЭК 3309, ГОСТ Р ИСО/МЭК 4335 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 7809 (высокоуровневый протокол управления каналом передачи данных (HDLC), разработанный ИСО), а также в Рекомендациях МСЭ-Т X.25, Q.921 и Q.922 (LAP-B и LAP-D соответственно). Протокол RLP разработан с учетом специальных потребностей передачи цифровых радиосигналов. Протокол RLP обеспечивает своих пользователей услугой канального уровня модели OSI (ГОСТ Р ИСО/МЭК 8886).

#### 2.2.2.135 TS 24.030

Услуги определения местоположения (LCS); операции дополнительных услуг – этап 3

В данном документе определен этап 3 описания операций услуги определения местоположения (LCS) подвижной станции. Эти операции должны быть применимы как к услугам с коммутацией каналов, так и к услугам с коммутацией пакетов.

Группа операций определения местоположения подразделяется на два различных класса:

– инициированные сетью операции услуг определения местоположения;

– инициированные подвижным абонентом операции услуг определения местоположения.

#### 2.2.2.136 TS 24.080

Уровень 3 радиоинтерфейса подвижной связи; спецификация дополнительных услуг; форматы и кодирование

В этой спецификации описано кодирование информации, необходимой для поддержки работы дополнительных услуг на уровне 3 радиоинтерфейса подвижной связи. Более подробная информация указана в других спецификациях TS.

#### 2.2.2.137 TS 24.081

Дополнительная услуга идентификации вызывающей линии – этап 3

В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги идентификации вызывающей линии. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.138 TS 24.082

Дополнительная услуга переадресации вызова (CF) – этап 3

В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, удаления, активирования, деактивирования, запроса и запуска дополнительной услуги переадресации вызова в системе 3GPP.

#### 2.2.2.139 TS 24.083

Дополнительные услуги ожидание вызова (CW) и удержание вызова (HOLD) – этап 3

В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительных услуг установления вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.140 TS 24.084

Дополнительная услуга конференцсвязи (MPTY) – этап 3

В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы и запуска дополнительной услуги конференцсвязи.

#### 2.2.2.141 TS 24.085

Дополнительная услуга "замкнутая группа абонентов" (CUG) – этап 3

В этой технической спецификации для подвижной связи описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов". Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.142 TS 24.086

Дополнительная услуга извещения о стоимости вызова (AoC) – этап 3

В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги извещения о стоимости вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.143 TS 24.087

Сигнализация пользователь–пользователь (UUS) – этап 3

В этой технической спецификации содержится описание дополнительной услуги сигнализация пользователь–пользователь на этапе 3.

#### 2.2.2.144 TS 24.088

Дополнительная услуга запрет вызова (CB) – этап 3

В этой спецификации описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, удаления, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги запрет вызова. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.145 TS 24.090

Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) – этап 3

В этом документе содержится описание неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) на этапе 3.

#### 2.2.2.146 TS 24.091

Дополнительная услуга явной переадресации вызовов (ECT) – этап 3

В этой технической спецификации содержится описание дополнительной услуги переадресация вызовов на этапе 3. В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги переадресация вызовов. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу. В спецификации 3GPP TS 24.010 даются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиоинтерфейса.

#### 2.2.2.147 TS 24.093

Установление соединения при занятости абонента (CCBS) – этап 3

В этом документе содержится описание дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента на этапе 3. В этом документе описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе (эталонная точка Um определена в спецификации 3GPP TS 24.002) для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги установления соединения при занятости абонента. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу.

#### 2.2.2.148 TS 24.096

Дополнительная услуга идентификации имени абонента – этап 3

В этой технической спецификации описаны процедуры, используемые в радиоинтерфейсе для обеспечения нормальной работы, регистрации, отмены, активирования, деактивирования, запуска и запроса дополнительной услуги идентификации имени абонента. Предоставление и отмена предоставления дополнительных услуг являются административным вопросом, который решается между подвижным абонентом и провайдером услуги и не является причиной передачи сигналов по радиоинтерфейсу. В спецификации 3GPP TS 24.010 даются общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиоинтерфейса. В спецификации 3GPP TS 24.080 описаны форматы и методы кодирования дополнительных услуг.

#### 2.2.2.149 TS 24.103

Предоставление услуги телеприсутствия с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети (IMS) – этап 3

В этом документе подробно описан протокол для телеприсутствия (дистанционного присутствия) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP), протоколе управления на двоичном уровне (BFCP) и управлении параллельными потоками телеприсутствия (CLUE), который управляет множеством потоков услуг телеприсутствия согласно эксплуатационным требованиям.

В этом документе рассматриваются такие области, как описание и согласование IM‑сеансов с несколькими медиапотоками на основе мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети, включая вызовы из пункта в пункт, как указано в 3GPP TS 24.229, и конференцсвязь с несколькими участниками, как определено в 3GPP TS 24.147, в целях поддержки услуги телеприсутствия.

Наборы функций для управления политикой конференцсвязи и сигнализации между MRFC и MRFP в этом документе не определены.

В данном документе по возможности определены требования для этого протокола либо путем прямой ссылки на спецификации, разработанные институтом IETF в рамках протоколов SIP, SDP, CLUE и BFCP, либо с учетом изменений, указанных в спецификации 3GPP TS 24.229.

Настоящий документ применим к серверам приложений (AS), контроллерам функции мультимедийных ресурсов (MRFC), процессорам функции мультимедийных ресурсов (MRFP) и пользовательским устройствам (UE), обеспечивающим IM-сеанс с поддержкой функций телеприсутствия.

#### 2.2.2.150 TS 24.105

Объект управления (MO) с функциями зависящего от приложения контроля перегрузок при передаче данных

В этом документе определен объект управления (MO), используемый для настройки UE с параметрами, связанными с функциями зависящего от приложения контроля перегрузок при передаче данных (ACDC).

Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA‑ERELD\_DM-V1\_2.

МО состоит из соответствующих параметров для обеспечения функции ACDC в UE.

#### 2.2.2.151 TS 24.109

Интерфейс начальной загрузки (Ub) и интерфейс функции сетевых приложений (Ua); подробное описание протокола

В этом документе описан этап 3 для реализации интерфейса Ub на базе протокола HTTP Digest AKA (UE-BSF), реализации интерфейса Upa на базе модели Disposable-Ks (NAF-UE) и реализации использования установленной в процессе начальной загрузки ассоциации безопасности по интерфейсу Ua на базе протоколов HTTP Digest и TLS с PSK (UE-NAF) в общей архитектуре аутентификации (GAA) в соответствии с документом 3GPP TS 33.220. Интерфейс Ub предназначен для установления ассоциации безопасности между UE и BSF для дальнейшего использования в приложениях GAA. Интерфейс Upa призван предоставлять механизм принудительной доставки для создания установленной в процессе начальной загрузки ассоциации безопасности между UE и NAF для защищенной принудительной доставки сообщений. Назначение интерфейса Ua – использовать установленную в процессе начальной загрузки ассоциацию безопасности между UE и NAF для защищенной связи.

В этом документе также описан этап 3 для использования прокси-сервера аутентификации в соответствии с документом 3GPP TS 33.222.

Кроме того, в документе описан этап 3 для регистрации сертификата пользователя в соответствии с документом 3GPP TS 33.221, который является одной из реализаций интерфейса Ua. Установленная в процессе начальной загрузки ассоциация безопасности используется в реализации на базе протокола HTTP Digest для регистрации сертификата пользователя и доставки сертификата CA.

#### 2.2.2.152 TS 24.116

Аспекты этапа 3 усовершенствований архитектуры системы для услуг телевидения

В этом документе определены аспекты этапа 3 усовершенствований архитектуры системы для услуг телевизионного вещания (см. документ 3GPP TS 23.246).

В документе описаны:

– требования к устройству в режиме "только прием";

– процедура выбора сети для получения услуг телевизионного вещания;

– использование информации, заданной в конфигурации услуг телевидения.

Пункт 4 распространяется исключительно на устройства в режиме "только прием". Остальные пункты распространяются на:

– оборудование пользователя 3GPP, предназначенное для получения услуг телевизионного вещания;

– устройства в режиме "только прием".

#### 2.2.2.153 TS 24.117

Объект управления (MO) конфигурацией услуг телевидения

В этом документе определен объект управления (MO), который может использоваться для настройки параметров услуг телевидения, предоставляемых через PLMN.

Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства (DDF) DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления состоит из узлов и листьев, содержащих параметры конфигурации, которые используются для выбора и приема доступных в PLMN услуг телевидения в соответствии с процедурами, описанными в документах 3GPP TS 23.246 и 3GPP TS 24.116.

#### 2.2.2.154 TS 24.135

Дополнительная услуга "групповой вызов" – этап 3

В данном документе определен этап 3 описания дополнительной услуги "групповой вызов" (MC). В данном документе определены процедуры, используемые на радиоинтерфейсе при нормальном выполнении операции, регистрации и запросе дополнительной услуги "групповой вызов". Вопросы предоставления, отзыва, стирания, активизации и деактивизации дополнительных услуг решаются в административном порядке между подвижным абонентом и поставщиком услуг и не вызывают сигнализации на радиоинтерфейсе.

В технической спецификации 3GPP TS 24.010 описаны общие аспекты спецификации дополнительных услуг на уровне 3 радиоинтерфейса.

В технической спецификации 3GPP TS 24.080 определены форматы и кодировка для дополнительных услуг.

Определения и описания дополнительных услуг приведены в технических спецификациях 3GPP TS 22.004, 3GPP TS 22.072, технических спецификациях серий 3GPP TS 22.08x и 3GPP TS 22.09x и спецификации 3GPP TS 22.135. Спецификация 3GPP TS 22.135 посвящена дополнительной услуге "групповой вызов".

Техническая реализация дополнительных услуг описана в технических спецификациях 3GPP TS 23.011, 3GPP TS 23.072, спецификациях серий 3GPP TS 23.08x и 23.09x и спецификации 3GPP TS 23.135. Спецификация 3GPP TS 23.135 посвящена дополнительной услуге "групповой вызов".

Процедуры управления вызовом и управления мобильностью на уровне 3 радиоинтерфейса определены в технических спецификациях 3GPP TS 24.007 и 3GPP TS 24.008.

В данном документе определена следующая дополнительная услуга:

– групповой вызов (MC).

#### 2.2.2.155 TS 24.139

Взаимодействие системы 3GPP с фиксированными широкополосными сетями доступа – этап 3

В этом документе определены процедуры UE – EPC для доступа к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через фиксированную широкополосную сеть доступа. Эта спецификация охватывает поддержку качества обслуживания, процедуры управления туннельными соединениями, включая поддержку прохождения NAT, и факторы небесперебойной разгрузки сетей. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию и сети (например, 3GPP EPC).

#### 2.2.2.156 TS 24.141

Предоставление услуги определения присутствия с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети – этап 3

В этой спецификации подробно описан протокол услуги определения присутствия, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и событиях протокола SIP, определенных в спецификации 3GPP TS 24.229, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.157 TS 24.147

Предоставление услуги конференцсвязи с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети – этап 3

В этой спецификации подробно описан протокол услуги конференцсвязи, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), событиях протокола SIP, протоколе описания сеанса (SDP) и протоколе управления на двоичном уровне (BFCP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.158 TS 24.161

Мобильность потока IP на базе сети (NBIFOM) – этап 3

В этом документе описаны процедуры мобильности потока IP на базе сети (NBIFOM). NBIFOM основана на протоколах мобильности сети (то есть GTP или PMIP), которые выполняются между сетью доступа 3GPP и сетью доступа WLAN, как указано в 3GPP TS 23.161.

#### 2.2.2.159 TS 24.166

Объект управления услуги конференцсвязи, предоставляемой с использованием мультимедийной IP-подсистемы стандарта 3GPP

В этом документе определен объект управления услуги конференцсвязи, предоставляемой с использованием подсистемы IMS. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA‑ERELD\_DM-V1\_2.

#### 2.2.2.160 TS 24.167

Объект управления (MO) мультимедийной IP-подсистемы стандарта 3GPP – этап 3

В этом документе определен объект управления подсистемы IMS стандарта 3GPP для подвижного устройства. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA‑ERELD\_DM-V1\_2.

#### 2.2.2.161 TS 24.171

Процедуры плоскости управления для предоставления услуги определения местоположения (LCS) в улучшенной пакетной системе (EPS)

В этом документе определены режимы работы и методы кодирования информации для протокола уровня без доступа (NAS) для поддержки услуг определения местоположения (LCS) в сети E‑UTRAN.

#### 2.2.2.162 TS 24.173

Услуга мультимедийной телефонии подсистемы IMS и дополнительные услуги – этап 3

В этом документе подробно описан протокол услуги мультимедийной телефонии и соответствующих дополнительных услуг на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.173, для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети. Мультимедийная телефония и соответствующие дополнительные услуги позволяют пользователям устанавливать связь друг с другом и улучшать ее путем активирования дополнительных услуг.

#### 2.2.2.163 TS 24.182

Настраиваемые сигналы оповещения (CAT) подсистемы IMS; спецификация протокола

В этом документе подробно описан протокол услуги CAT на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.182, для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети. Услуга CAT является специализированной услугой, предоставляемой оператором по месту регистрации абонентской радиостанции. С помощью этой услуги оператор позволяет пользователю настраивать медиаинформацию, проигрываемую вызывающей стороне во время оповещения вызываемой стороны. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки услуги CAT.

#### 2.2.2.164 TS 24.183

Настраиваемый сигнал вызова (CRS) подсистемы IMS; спецификация протокола

В этой спецификации подробно описан протокол услуги CRS на основе требований, изложенных в спецификации 3GPP TS 22.183, для его использования в базовой сети мультимедийной IP-подсистемы. Услуга CRS является специализированной услугой, предоставляемой оператором по месту регистрации абонентской радиостанции. С помощью этой услуги оператор позволяет абоненту настраивать медиаинформацию, проигрываемую вызывающей стороне в качестве индикации входящего соединения во время установления соединения. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки услуги CRS.

#### 2.2.2.165 TS 24.216

Объект управления функции непрерывности соединения

Объект управления функции непрерывности соединения состоит из соответствующих параметров, которыми можно управлять для обеспечения непрерывности соединения.

#### 2.2.2.166 TS 24.229

IP‑протокол управления мультимедийным вызовом, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP) – этап 3

В этой спецификации определен протокол управления вызовом, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и соответствующем протоколе описания сеанса (SDP), для использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.167 TS 24.234

Взаимодействие системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN); протоколы соединения пользовательского оборудования WLAN (WLAN UE) с сетью – этап 3

В этом документе описан выбор сети, включая аутентификацию и авторизацию доступа с применением процедур аутентификации, авторизации и учета (AAA), используемых для взаимодействия системы 3GPP и сетей WLAN. В нем также описаны процедуры управления туннельными соединениями, используемые для создания сквозного туннеля от пользовательского оборудования WLAN к сети 3GPP через эталонную точку Wu. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию WLAN и сети. В этой технической спецификации термин "сеть" включает сети WLAN и 3GPP.

Кроме того, в этом документе определены процедуры в рамках I-WLAN, необходимые для поддержки экстренных вызовов IMS в тех случаях, когда в качестве базовой сети доступа используется сеть I-WLAN. Эти процедуры охватывают как выбор сети, так и процедуры управления туннельными соединениями.

#### 2.2.2.168 TS 24.235

Объект управления (MO) взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN)

В этом документе определен объект управления (MO) взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью для выбора сети PLMN I-WLAN, как указано в документе 3GPP TS 24.234. Объект управления взаимодействием системы 3GPP с беспроводной локальной сетью включает соответствующие параметры пользовательского оборудования WLAN, которыми можно управлять, как указано в документе 3GPP TS 24.234.

#### 2.2.2.169 TS 24.237

Непрерывность услуг подсистемы IMS в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети – этап 3

В этой спецификации описаны возможности обеспечения непрерывности текущих сеансов связи с большим количеством медиафайлов, передаваемых по различным сетям доступа. В этом документе подробно описан протокол непрерывности услуги в подсистеме IMS, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), а также протоколах домена с коммутацией каналов стандарта 3GPP (то есть CAP, MAP, ISUP, BICC и протокол управления вызовом уровня NAS для доступа CS).

#### 2.2.2.170 TS 24.238

Конфигурация, настраиваемая пользователем на основе протокола инициации сеанса (SIP) – этап 3

В этом документе описана структура протокола, основанного на протоколе инициации сеанса (SIP), которая используется пользователем как средство настройки конфигурации дополнительных услуг в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. Структура протокола зависит от содержания поля Request-URI в запросе SIP INVITE, что позволяет осуществлять основную конфигурацию услуг без необходимости использования интерфейса Ut. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки настраиваемой пользователем конфигурации дополнительных услуг.

#### 2.2.2.171 TS 24.239

Гибкое оповещение (FA) с использованием мультимедийной IP-подсистемы (IM) базовой сети (CN); спецификация протокола

В этом документе подробно описан протокол дополнительной услуги гибкого оповещения в мультимедийной IP-подсистеме (IM) базовой сети (CN). Услуга гибкого оповещения (FA) инициирует вызов пилотного идентификатора для разделения вызова на несколько ветвей в целях оповещения пользователей одновременно по нескольким конечным адресам (участников группы). Первая ветвь, по которой должен прийти ответ, подключается к вызывающему абоненту.

Вызовы по другим ветвям отменяются. Этот документ применим к оборудованию пользователя (UE) и серверам приложений (AS), которые предназначены для поддержки дополнительной услуги FA.

#### 2.2.2.172 TS 24.244

Протокол плоскости управления беспроводной LAN для доступа доверенной сети WLAN   
к EPC – этап 3

В этом документе описаны процедуры протокола плоскости управления беспроводной LAN (WLCP) для доступа доверенной сети WLAN к EPC, который используется между пользовательским оборудованием (UE) и шлюзом доверенной сети доступа WLAN (TWAG) в условиях нескольких соединений, как указано в 3GPP TS 23.402.

Кроме того, в этом документе определены формат сообщений, кодирование элементов информации, обработка ошибок и параметры системы, применяемые согласно протоколу WLCP.

#### 2.2.2.173 TS 24.247

Предоставление услуги передачи сообщений с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети – этап 3

В этой спецификации подробно описан протокол услуги передачи данных, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP) и протоколе передачи сообщений в рамках сеанса связи (MSRP) для использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.174 TS 24.250

Протокол услуги надежной передачи данных между UE и SCEF – этап 3

В этом документе описан протокол услуги надежной передачи данных (RDS) между оборудованием пользователя (UE) и функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF).

Документ устанавливает структуру кадра, формат полей и процедуры для обеспечения работы протокола RDS. Протокол RDS предназначен главным образом для подтверждаемой передачи данных, но также поддерживает неподтверждаемую передачу данных.

Этот документ применяется к оборудованию UE и SCEF в составе улучшенной пакетной системы (EPS).

#### 2.2.2.175 TS 24.259

Управление сетью персонального пользования (PNM) – этап 3

В этой спецификации подробно описан протокол услуги управления сетью персонального пользования, основанный на протоколах SIP и SDP, для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети. Этот документ применяется к оборудованию UE и серверам приложений AS, предоставляющим услуги PNM.

#### 2.2.2.176 TS 24.275

Объект управления (MO) компонентом базовой связи (BCP) услуги мультимедийной телефонии подсистемы IMS (MMTEL)

В этом документе определен объект управления (MO) компонентом базовой связи (BCP) услуги мультимедийной телефонии подсистемы IMS (MMTEL).

Объект управления BCP MMTEL совместим со спецификациями протокола управления устройством OMA версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления BCP MMTEL включает соответствующие параметры конфигурации, которыми можно управлять для настройки оборудования пользователя, поддерживающего таймер RequestTimeout, в соответствии с документом 3GPP TS 24.173.

#### 2.2.2.177 TS 24.279

Совместное использование вызовов с коммутацией каналов (CS) и услуг мультимедийной IP‑подсистемы (IMS) – этап 3

В этой спецификации описана техническая реализация объединения вызовов с коммутацией каналов и сеансов IM при их совместном использовании двумя пользователями. В документе также описано совместное использование услуг CS и IM на основе существующих процедур, определенных для услуг CS и IMS. Этот документ включает необходимую функцию, такую как добавление сеанса IM к текущему вызову CS, добавление вызова CS к текущему сеансу IM, что является дополнительными услугами, так как относятся к комбинационным услугам CSICS и поддерживают обмен возможностями.

#### 2.2.2.178 TS 24.281

Управление сигнализацией критически важных видеоуслуг (MCVideo); спецификация протокола

В этом документе описано управление сигнализацией, необходимое для поддержки критически важных видеоуслуг (MCVideo).

Услуги MCVideo и соответствующие протоколы управления плоскостью среды передачи могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

Этот документ применим к оборудованию пользователя (UE), поддерживающему функциональность клиента MCVideo, и к серверу MCVideo.

#### 2.2.2.179 TS 24.282

Управление сигнализацией критически важных услуг передачи данных (MCData); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления сигнализацией, необходимые для поддержки связи в рамках критически важных услуг передачи данных (MCData) в соответствии с документом 3GPP TS 23.282. В этом документе указаны как сетевые, так и внесетевые протоколы.

В целях поддержки связи в рамках услуг MCData в документе используется общая функциональная архитектура для поддержки критически важных услуг, как указано в документе 3GPP TS 23.280.

Услуги MCData могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

Документ применим к оборудованию пользователя (UE), поддерживающему функциональность клиента MCVideo, и к серверам приложений, поддерживающим функциональность сервера MCVideo.

#### 2.2.2.180 TS 24.285

Разрешенный список закрытой группы абонентов (CSG); объект управления (MO)

Объект управления разрешенного списка CSG состоит из соответствующих параметров, для того чтобы он мог быть использован оборудованием UE для выбора соответствующей соты CSG в соответствии с его подпиской. Объект управления разрешенного списка CSG определяет соответствующие параметры, относящиеся к разрешенному списку CSG и списку оператора CSG.

#### 2.2.2.181 TS 24.286

Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS); объект управления (MO)

В этом документе определен объект управления централизованными услугами подсистемы IMS. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

#### 2.2.2.182 TS 24.292

Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS) – этап 3

Централизованные услуги мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (ICS) позволяют осуществлять поставку соответствующих услуг IMS пользователю независимо от типа подключенного доступа (например, доступ через домен CS или IP-CAN). В этой спецификации подробно описан протокол реализации услуг ICS, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP), протоколе описания сеанса (SDP) и протоколах домена с коммутацией каналов стандарта 3GPP (то есть CAP, MAP, ISUP, BICC и протокол управления вызовом уровня NAS для доступа CS).

#### 2.2.2.183 TS 24.294

Протокол предоставления услуг ICS через интерфейс I1

В этом документе описан интерфейс I1 между оборудованием UE, получающим услуги ICS, и сервером приложений (AS), обеспечивающим непрерывность и централизацию услуг (SCC).

#### 2.2.2.184 TS 24.301

Протокол уровня без доступа (NAS) для улучшенной пакетной системы (EPS) – этап 3

В этой спецификации описаны процедуры, используемые протоколами для управления мобильностью и управления сеансом между оборудованием UE и узлом управления мобильностью (MME) в системе EPS. Эти протоколы принадлежат уровню без доступа (NAS). Протокол управления мобильностью в системе EPS (EMM), определенный в этом документе, описывает процедуры управления мобильностью для случаев, когда оборудование UE использует сеть E‑UTRAN системы UMTS. Протокол EMM также обеспечивает контроль за безопасностью для протоколов NAS. Протокол управления сеансом в системе EPS (ESM), определенный в этом документе, описывает процедуры для обработки контекста носителей системы EPS. Вместе с функцией управления носителем, предоставляемой уровнем доступа, этот протокол используется для управления носителями плоскости пользователя. Для обоих протоколов NAS в этом документе описаны процедуры для поддержки межсистемной мобильности между сетью E-UTRAN и другими сетями доступа стандарта 3GPP или сетями доступа других стандартов, отличных от 3GPP.

#### 2.2.2.185 TS 24.302

Доступ к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через сети доступа non-3GPP – этап 3

В этом документе описаны процедуры обнаружения и выбора сети для доступа к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP через сети доступа non-3GPP. В документ также включено описание аутентификации и авторизации доступа с использованием процедур аутентификации, авторизации и учета (ААА), используемых для обеспечения взаимодействия сети 3GPP EPC с сетями доступа non-3GPP. В документе также описаны процедуры управления туннелем, используемые для создания сквозного туннеля от оборудования UE до улучшенного шлюза для пакетной передачи данных (ePDG) и до точки получения IP-соединения, а также процедура выбора режима IP-мобильности.

#### 2.2.2.186 TS 24.303

Управление мобильностью на основе дуального протокола Mobile IPv6 – этап 3

В этом документе описаны процедуры сигнализации для доступа в улучшенную базовую сеть пакетной передачи данных (EPC) стандарта 3GPP и управления мобильностью между сетями доступа стандарта 3GPP и non-3GPP через опорный пункт S2c, определенный в спецификации 3GPP TS 23.402. В этом документе также описаны процедуры, используемые для обнаружения сетевого элемента "агент домашней сети" протокола DSMIPv6, для самонастройки ассоциации безопасности протокола DSMIPv6 между оборудованием UE и сетевым элементом "агент домашней сети" и для управления туннелем протокола DSMIPv6. Процедуры протокола DSMIPv6 могут использоваться независимо от основной технологии доступа.

#### 2.2.2.187 TS 24.304

Управление мобильностью на основе протокола Mobile IPv4; интерфейс оборудование пользователя (UE) – сетевой элемент "агент визитной сети" – этап 3

В этом документе описаны аспекты управления мобильностью (этап 3) для оборудования UE, использующего режим агента визитной сети протокола IETF Mobile IPv4 для доступа в улучшенную базовую сеть пакетной передачи данных (EPC) через надежные сети доступа non-3GPP и для управления мобильностью оборудования UE между сетью доступа стандарта 3GPP и надежными сетями доступа non-3GPP. В частности, в этом документе описаны аспекты интерфейса оборудование пользователя UE – сетевой элемент "агент визитной сети" протокола Mobile IPv4 на этапе 3, когда сетевой элемент "агент визитной сети" находится в пределах сети доступа в домене доступа non‑3GPP.

#### 2.2.2.188 TS 24.305

Объект управления (MO) выборочным отключением функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP (SDoUE)

В этом документе описан объект управления (MO) выборочным отключением функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP (SDoUE) для мобильных устройств, а также правила и соответствующие режимы работы оборудования пользователя, касающиеся выборочного отключения функциональных возможностей оборудования 3GPP, например когда услуги или функции подключены/отключены.

Объект управления SDoUE включает соответствующие параметры, которыми можно управлять для выборочного отключения функциональных возможностей оборудования пользователя 3GPP. Объект управления SDoUE определяет хранилище данных для ME. Эксплуатационные требования к выборочному отключению функциональных возможностей пользовательского оборудования 3GPP приведены в документе 3GPP TS 22.011.

#### 2.2.2.189 TS 24.312

Объект управления (MO) функцией обнаружения и выбора сети доступа (ANDSF)

В этом документе описаны объекты управления, которые могут использоваться функцией обнаружения и выбора сети доступа (ANDSF) и оборудованием пользователя. Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздними версиями и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA‑ERELD\_DM-V1\_2.

#### 2.2.2.190 TS 24.315

Запрет вызовов, определяемый оператором (ODB), в мультимедийной IP-подсистеме (IMS); спецификация протокола – этап 3

В этом документе определен этап 3 (описание протокола) сетевой функции запрета вызовов, определяемый оператором (ODB) мультимедийных телефонных услуг IMS. Основой этого документа являются требования, описанные в спецификации 3GPP TS 22.041. В этом документе подробно описан протокол мультимедийной IP-подсистемы (IM) базовой сети, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP). Кроме того, приведено подробное описание протокола XCAP для запрета конфигурации дополнительных услуг.

#### 2.2.2.191 TS 24.322

Туннелирование услуг мультимедийной IP-подсистемы (IMS) в сетях ограниченного доступа – этап 3

В этом документе определены процедуры и элементы протоколов туннелирования трафика IMS в сетях ограниченного доступа, а именно процедуры и элементы протоколов для формирования, поддержания и передачи трафика по туннельному соединению в обход брандмауэра между пользовательским оборудованием и усовершенствованной функцией обхода брандмауэра (EFTF) в сети. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию и EFTF.

Этот документ применим только в том случае, если трафик IMS не маршрутизируется через EPC PLMN. Процедуры туннелирования трафика IMS, который маршрутизируется через EPC, определены в приложении F к 3GPP TS 24.302.

#### 2.2.2.192 TS 24.327

Поддержка мобильности между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (WLAN) и системами 3GPP; служба пакетной передачи данных общего пользования (GPRS) и аспекты 3GPP I-WLAN – этап 3

В этом документе определены процедуры сигнализации для поддержки мобильности пользовательского оборудования между системой взаимодействия 3GPP с беспроводной локальной сетью (I-WLAN) и системами GPRS. Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE) и сетевым узлам, поддерживающим мобильность между системами 3GPP I-WLAN и GPRS. Кроме того, в нем определены процедуры, используемые между пользовательским оборудованием и сетевыми узлами для соединения и разъединения. Определен также способ передачи обслуживания при перемещении пользовательского оборудования от систем 3GPP I-WLAN к системам GPRS и наоборот.

#### 2.2.2.193 TS 24.333

Объекты управления (MO) услугами на основе эффекта пространственной близости (ProSe)

В этом документе определены объекты управления (MO), которые используются для конфигурирования пользовательского оборудования, поддерживающего ProSe.

Объекты управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определены с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA‑ERELD\_DM-V1\_2.

Объекты управления состоят из соответствующих параметров для обеспечения доступа и авторизации ProSe на пользовательском оборудовании, поддерживающем ProSe.

Аспекты протокола для ProSe описаны в 3GPP TS 24.334.

#### 2.2.2.194 TS 24.334

Аспекты протокола связи между пользовательским оборудованием (UE), поддерживающим услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe), и функцией ProSe – этап 3

В этом документе описаны протоколы для услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) между:

– пользовательским оборудованием, поддерживающим ProSe, и функцией ProSe (через интерфейс PC3);

– двумя пользовательскими устройствами, поддерживающими ProSe (через интерфейс PC5).

В этом документе определены соответствующие процедуры для авторизации услуг ProSe, прямого обнаружения ProSe, обнаружения ProSe на уровне EPC, а также поддержки EPC для прямого обнаружения и связи в сетях WLAN.

В этом документе также определен формат сообщений, содержание сообщений, обработка ошибок и параметры системы, применяемые в соответствии с протоколами ProSe.

Этот документ может применяться:

– для пользовательского оборудования, поддерживающего ProSe;

– функции ProSe.

#### 2.2.2.195 TS 24.337

Передача услуг между пользовательскими устройствами подсистемы IMS в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети – этап 3

В этом документе подробно описан протокол обеспечения передачи услуг между пользовательскими устройствами подсистемы IMS на основе протокола инициации сеанса (SIP) и протокола описания сеанса (SDP).

#### 2.2.2.196 TS 24.341

Поддержка услуги SMS в IP-сетях – этап 3

В этом документе подробно описан протокол услуги передачи коротких сообщений по IP-сетям, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и событиях протокола SIP, определенных в спецификации 3GPP TS 24.229, для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети. По возможности в настоящем документе определены требования для этого протокола либо путем прямой ссылки на спецификации, разработанные институтом IETF в объеме протокола SIP и событий протокола SIP, либо с учетом изменений, указанных в спецификации 3GPP TS 24.229. Этот документ применяется к серверам приложений (AS) и оборудованию UE, предоставляющему услуги SMS по IP.

#### 2.2.2.197 TS 24.368

Объект управления (MO) функцией "уровень без доступа" (NAS)

В этом документе определен объект управления (MO), который может использоваться для конфигурирования оборудования UE с использованием параметров, связанных с функцией "уровень без доступа" (NAS).

#### 2.2.2.198 TS 24.371

Доступ клиентов системы связи на базе веб-технологий в реальном времени (WebRTC) к мультимедийной IP‑подсистеме (IM) базовой сети (CN); спецификация протокола

В этом документе подробно описан механизм предоставления доступа для клиентов IMS системы связи на базе веб-технологий в реальном времени (WebRTC) к мультимедийной IP‑подсистеме (IM) базовой сети (CN).

Данный документ применим к клиентам WebRTC IMS (WIC), eP-CSCF, функции веб-сервера WebRTC (WWSF) и функции авторизации WebRTC (WAF).

#### 2.2.2.199 TS 24.379

Управление вызовом критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления сеансом, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). В этом документе указаны как сетевые, так и внесетевые протоколы.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента MCPTT, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера MCPTT.

#### 2.2.2.200 TS 24.380

Управление плоскостью среды передачи критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления плоскостью среды передачи и взаимодействие со средой, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT).

В этом документе определен протокол для использования предварительно установленного сеанса установления соединений, управления разрешением на передачу и управления подканалами MBMS в каналах MBMS по сетевым и внесетевым протоколам управления разрешением на передачу.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например, услуги для полиции или пожарных. Управление разрешением на передачу – это механизм управления правом передачи в определенный момент времени во время вызова MCPTT.

Служба MCPTT и связанные с ней протоколы управления плоскостью среды передачи могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции конференцсвязи, установление соединений с использованием предварительно установленных сеансов SIP и использование каналов MBMS для групповой связи, а также к серверам управления разрешением передачи, поддерживающим эти функции в системе MCPTT.

#### 2.2.2.201 TS 24.381

Управление группой в системе критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления группой, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). Управление группой применяется только тогда, когда UE работает в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления группой (GMC), к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления группой (GMS), и к серверам приложений, поддерживающим функции MCPTT.

#### 2.2.2.202 TS 24.382

Управление определением идентичности в системе критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления определением идентичности и протоколы аутентификации, необходимые для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). Управление определением идентичности относится только к работе в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления определением идентичности, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления определением идентичности.

#### 2.2.2.203 TS 24.383

Объект управления (MO) в системе критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT)

В этом документе определен ряд объектов управления (MO) критически важными услугами связи в режиме рации (MCPTT), настроенных для UE MCPTT, работающего в системе MCPTT. Объекты управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определены с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE MCPTT, поддерживающему онлайновую конфигурацию, конфигурацию в автономном режиме или и ту и другую конфигурацию клиента управления конфигурацией.

Документ также применим к UE MCPTT, поддерживающему автономную конфигурацию клиента управления группой.

Параметры, определяемые объектами управления в этом документе, относятся к UE MCPTT, использующему онлайновую конфигурацию через эталонную точку CSC-4 и автономную конфигурацию через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. То, как эти параметры используются в работе MCPTT и применимы ли они к сетевому, внесетевому или к обоим режимам работы, определяют другие спецификации:

– 3GPP TS 24.379;

– 3GPP TS 24.380;

– 3GPP TS 24.381;

– 3GPP TS 24.382;

– 3GPP TS 24.384.

Под общей сетевой операцией в этом документе подразумевается как работа в сети, так и внесетевые операции.

В этом документе определены следующие объекты управления:

– MO конфигурации UE MCPTT;

– MO профиля пользователя MCPTT;

– MO конфигурации группы MCPTT;

– MO конфигурации службы MCPTT;

– MO начальной конфигурации UE MCPTT.

Перечисленные выше МО определяют хранилища данных в мобильном оборудовании.

#### 2.2.2.204 TS 24.384

Управление конфигурацией критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT); спецификация протокола

В этом документе указаны документы и протоколы управления конфигурацией, необходимые для поддержки онлайновой конфигурации критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) через эталонные точки CSC-4 и CSC-5, а также процедуры поддержки автономной конфигурации MCPTT через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. В число документов по управлению конфигурацией, указанных в этом документе, входят:

– документ по начальной конфигурация UE MCPTT;

– документ по конфигурации UE MCPTT;

– документ по конфигурации профиля пользователя MCPTT;

– документ по конфигурации услуг MCPTT.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE MCPTT, поддерживающему функции клиента управления конфигурацией, серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления конфигурацией, и серверам приложений, поддерживающим функции сервера MCPTT.

#### 2.2.2.205 TS 24.385

Объект управления (MO) в системе услуг V2X

В этом документе определен объект управления (MO), который может использоваться для настройки UE для работы в системе услуг V2X.

МО совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства (DDF) DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

МО состоит из соответствующих параметров для подготовки и авторизации связи V2X на UE.

Аспекты протокола для V2X описаны в 3GPP TS 24.386.

#### 2.2.2.206 TS 24.386

Оборудование пользователя (UE) и функция управления V2X; аспекты протокола – этап 3

В этом документе описаны протоколы:

– авторизации V2X между оборудованием пользователя и функцией управления V2X (по интерфейсу V3);

– связи V2X между различным оборудованием пользователя (по интерфейсу PC5);

– связи V2X между оборудованием пользователя и сервером приложений V2X (по интерфейсу LTE-Uu).

В документе определены соответствующие процедуры для авторизации и связи V2X.

Кроме того, в документе определены формат и содержимое сообщений, методы обработки ошибок и системные параметры, используемые в протоколах V2X.

Документ применим к:

– оборудованию пользователя;

– функции управления V2X;

– серверу приложений V2X.

#### 2.2.2.207 TS 24.390

Неструктурированные данные дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS) – этап 3

В этом документе описаны процедуры для использования операций с неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) в режиме MMI, инициированном подвижным абонентом, через мультимедийную IP-подсистему базовой сети (IMS). Режим MMI используется для прозрачной передачи строк MMI, отправленных пользователем на серверы приложений (AS), а также для прозрачной передачи текстовых строк на оборудование пользователя (UE) и отображения информации для пользователей. Поддержка услуги USSD не является обязательной и применяется только в сетях сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN). Этот документ применяется для оборудования UE и серверов AS, которые предназначены для поддержки операций USSD через мультимедийную IP-подсистему базовой сети (IMS) в режиме MMI, инициированном подвижным абонентом.

#### 2.2.2.208 TS 24.391

Объект управления (MO) неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS)

В этом документе определен объект управления (MO) неструктурированными данными дополнительных услуг (USSD) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS). Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (OMA) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления данными USSD с использованием IMS (USSI) включает соответствующие параметры конфигурации, которыми можно управлять для возможностей USSI пользовательского оборудования, определенных в документе 3GPP TS 24.390.

#### 2.2.2.209 TS 24.481

Управление группой критически важных услуг (MCS); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления группой, необходимые для поддержки критически важных услуг (MCS). Управление группой применяется только тогда, когда UE работает в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления группой (GMC), к серверу приложений, поддерживающему функции сервера управления группой (GMS), и к серверу приложений, поддерживающему функции сервера MCPTT.

#### 2.2.2.210 TS 24.482

Управление определением идентичности в системе критически важных услуг (MCS); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления определением идентичности и протоколы аутентификации, необходимые для поддержки критически важных услуг связи (MCS). Управление определением идентичности относится только к работе в сети.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к пользовательскому оборудованию (UE), поддерживающему функции клиента управления определением идентичности, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления определением идентичности.

#### 2.2.2.211 TS 24.483

Объект управления (MO) в системе критически важных услуг (MCS)

В этом документе определен ряд объектов управления (MO) критически важными услугами (MCS), настроенных для UE, работающего в системе MCS. Объекты управления совместимы со спецификациями протокола управления устройством (DM) открытого сообщества производителей мобильной связи (ОМА) версии 1.2 и выше и определены с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE, поддерживающему онлайновую конфигурацию, конфигурацию в автономном режиме или и ту и другую конфигурацию клиента управления конфигурацией.

Документ применим к UE, поддерживающему автономную конфигурацию клиента управления группой.

Параметры, определяемые объектами управления в этом документе, относятся к UE, использующему онлайновую конфигурацию через эталонную точку CSC-4 и автономную конфигурацию через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. То, как эти параметры используются в работе MCS и применимы ли они к сетевому, внесетевому или к обоим режимам работы, определяют другие спецификации:

– 3GPP TS 24.379;

– 3GPP TS 24.380;

– 3GPP TS 24.381;

– 3GPP TS 24.382;

– 3GPP TS 24.384.

Под общей сетевой операцией в этом документе подразумевается как работа в сети, так и внесетевые операции.

В этом документе определены следующие объекты управления:

– МО конфигурации UE MCPTT;

– MO профиля пользователя MCPTT;

– MO конфигурации группы MCPTT;

– MO конфигурации службы MCPTT;

– MO начальной конфигурации UE MCPTT.

Перечисленные выше МО определяют хранилища данных в мобильном оборудовании.

#### 2.2.2.212 TS 24.484

Управление конфигурацией критически важных услуг (MCS); спецификация протокола

В этом документе указаны документы и протоколы управления конфигурацией, необходимые для поддержки онлайновой конфигурации (MCS) через эталонные точки CSC-4 и CSC-5, а также процедуры поддержки автономной конфигурации MCS через эталонные точки CSC-11 и CSC-12. В число документов по управлению конфигурацией, указанных в этом документе, входят:

– документ по начальной конфигурации UE MCPTT;

– документ по конфигурации UE MCPTT;

– документ по конфигурации профиля пользователя MCPTT;

– документ по конфигурации услуг MCPTT.

Критически важные услуги связи – это услуги, которые требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами связи, например услуги для полиции или пожарных.

MCS могут использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах).

Этот документ применим к UE MCPTT, поддерживающему функции клиента управления конфигурацией, к серверам приложений, поддерживающим функции сервера управления конфигурацией, и к серверам приложений, поддерживающим функции сервера MCPTT.

#### 2.2.2.213 TS 24.417

Объект управления (MO) идентификацией вызывающей стороны (OIP) и запретом идентификации вызывающей стороны (OIR) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети

В этом документе определен объект управления (MO) идентификацией вызывающей стороны (OIP) и запретом идентификации вызывающей стороны (OIR). Объект управления совместим со спецификациями протокола управления устройством (ОМА) версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства (DDF) DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления OIP/OIR состоит из соответствующих параметров, которыми можно управлять для настройки оборудования пользователя применительно к услугам идентификации вызывающей стороны (OIP) и запретом идентификации вызывающей стороны (OIR) в соответствии с документом 3GPP TS 24.607.

#### 2.2.2.214 TS 24.424

Объект управления (MO) протоколом доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (XCAP), через интерфейс Ut для управления дополнительными услугами (SS)

В этом документе определен объект управления (MO) протоколом доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (XCAP), через интерфейс Ut для управления дополнительными услугами (SS).

Объект управления XCAP через интерфейс Ut для управления SS совместим со спецификациями протокола управления устройством OMA версии 1.2 и более поздних версий и определяется с использованием механизма описания устройства DM OMA, представленного в Определении комплекта спецификаций разрешительных функций OMA-ERELD\_DM-V1\_2.

Объект управления состоит из соответствующих параметров конфигурации, которыми можно управлять для настройки оборудования UE, поддерживающего функции UE в соответствии с документом 3GPP TS 24.623.

#### 2.2.2.215 TS 24.523

Сценарии взаимодействия базовых и корпоративных сетей последующих поколений (СПП); архитектура и описание функций

В этом документе приведены возможные сценарии:

– взаимного соединения между корпоративной сетью последующих поколений (КСПП) и сетью последующих поколений (СПП);

– поддержки функциональных возможностей КСПП в рамках сети СПП по отношению либо к пользовательскому оборудованию (UE), либо к КСПП.

В этом документе содержатся все требования, относящиеся к архитектуре, и функциональные требования, если не указано иное путем ссылок на другие документы.

#### 2.2.2.216 TS 24.524

Размещаемые услуги предприятия; архитектура, описание функций и сигнализация

В этом документе описаны архитектура и наборы функций, необходимые для поддержки услуг предприятий и корпоративных услуг как IMS-приложений, размещаемых в сети оператора СПП от имени предприятий (размещаемые услуги предприятия).

В этом документе также определены требования к протоколу для присоединения пользовательского оборудования к СПП (в частности IMS), а также все возможные требования к протоколам, относящиеся к серверам приложений, предназначенным для поддержки размещаемых услуг предприятия.

#### 2.2.2.217 TS 24.525

Транкинг для коммерческой деятельности; архитектура и описание функций

В этом документе представлены архитектура и функциональные требования, касающиеся транкинга для коммерческой деятельности в сети последующих поколений (СПП).

В этом документе также определены требования к протоколу для присоединения корпоративных сетей последующих поколений (КСПП) к СПП (в частности подсистеме IM CN), а также все возможные требования к протоколам, относящимся к серверам приложений, обеспечивающим поддержку транкинга для коммерческой деятельности.

Транкинг для коммерческой деятельности – это набор функциональных возможностей СПП, которые могут применяться для соединений между сетями КСПП с использованием СПП в качестве транзитной сети.

#### 2.2.2.218 TS 24.581

Управление плоскостью среды передачи критически важных видеоуслуг (MCVideo); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления плоскостью среды передачи и передачей, а также взаимодействия со средой передачи, необходимые для поддержки критически важных видеоуслуг (MCVideo).

Услуги MCVideo и соответствующие протоколы управления плоскостью среды передачи могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

Документ применим к оборудованию пользователя (UE), поддерживающему функциональность клиента MCVideo, и к серверу MCVideo, поддерживающему функцию распространения в среде передачи и сервер управления передачей.

#### 2.2.2.219 TS 24.582

Управление плоскостью среды передачи критически важных услуг передачи данных (MCData); спецификация протокола

В этом документе описаны протоколы управления плоскостью среды передачи и взаимодействия со средой передачи, необходимые для поддержки критически важных услуг передачи данных (MCData) – передачи коротких сообщений (SDS) и распределения файлов (FD).

Критически важные услуги связи требуют преимущественной обработки по сравнению с обычными услугами электросвязи (например, услуги для полиции или пожарной службы).

Услуги MCData и соответствующие протоколы управления плоскостью среды передачи могут использоваться для применений, связанных с общественной безопасностью, а также для общекоммерческих применений (например, в коммунальных службах и на железных дорогах).

Документ применим к оборудованию пользователя (UE), поддерживающему функциональность клиента MData, и к серверам в системе MCData.

#### 2.2.2.220 TS 24.604

Предоставление услуги перенаправления связи (CDIV) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительной услуги перенаправления связи (CDIV) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CDIV цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.221 TS 24.605

Предоставление услуги конференцсвязи (CONF) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительной услуги конференцсвязи (CONF) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CONF цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.222 TS 24.606

Предоставление услуги индикация нового сообщения (MWI) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола услуги индикации нового сообщения (MWI) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги MWI сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.223 TS 24.607

Идентификация вызывающей стороны (OIP) и запрет идентификации вызывающей стороны (OIR) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительных услуг идентификации вызывающей стороны (OIP) и запрета идентификации вызывающей стороны (OIR) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг CLIP и CLIR сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.224 TS 24.608

Идентификация вызываемой стороны (TIP) и запрет идентификации вызываемой стороны (TIR) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительных услуг идентификации вызываемой стороны (TIP) и запрета идентификации вызываемой стороны (TIR) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг COLP и COLR сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.225 TS 24.610

Предоставление услуги удержания вызова (HOLD) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительной услуги удержания вызова (HOLD) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги HOLD цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.226 TS 24.611

Предоставление услуг отказа от анонимных вызовов (ACR) и запрета вызова (CB) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительных услуг отказа от анонимных вызовов (ACR) и запрета вызова (CB) этапа 3 на основе протокола дополнительных услуг отказа от анонимных вызовов (ACR), запрета входящего вызова (ICB) и запрета исходящего вызова (OCB) цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.227 TS 24.615

Предоставление услуги вызова с ожиданием (CW) с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительной услуги вызова с ожиданием (CW) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги CW сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.228 TS 24.616

Предоставление услуги определения злонамеренного вызова (MCID) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола дополнительной услуги определения злонамеренного вызова (MCID) этапа 3 на основе протокола дополнительной услуги MCID цифровой сети с интеграцией служб (ЦСИС) этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети. При предоставлении услуги определения злонамеренного вызова (MCID) информация по сеансу связи будет сохраняться независимо от запрашиваемой услуги.

#### 2.2.2.229 TS 24.623

Протокол доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (расширяемый язык разметки) (XCAP), через интерфейс Ut для управления дополнительными услугами

В этом документе определен протокол, используемый для управления данными, относящимися к дополнительным услугам. Этот протокол основан на протоколе доступа к конфигурации данных, сохраненных в формате XML (XCAP) (RFC 4825). Использование нового применения протокола XCAP определено для управления данными, относящимися к дополнительным услугам. В этом документе определены общие аспекты протокола XCAP, применяемые к дополнительным услугам. Этот протокол позволяет авторизованным пользователям управлять данными по услугам либо во время подсоединения к подсистеме IMS, либо во время подсоединения к сетям, отличным от IMS (например, к сети Интернет общего пользования).

#### 2.2.2.230 TS 24.628

Общие основные процедуры соединения с использованием мультимедийной IP‑подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе описан протокол (этап 3) основных процедур соединения, которые являются общими для различных услуг в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети, когда в установлении соединения участвует по крайней мере один сервер приложений (AS). Общие процедуры основаны на спецификациях этапа 3 для дополнительных услуг.

#### 2.2.2.231 TS 24.629

Предоставление дополнительной услуги явной переадресации вызовов (ECT) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола (этап 3) дополнительной услуги явной переадресации вызовов (ECT) на основе протокола дополнительной услуги ECT сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.232 TS 24.642

Предоставление услуг установления соединения при занятости абонента (CCBS) и установления соединения при отсутствии ответа (CCNR) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола (этап 3) дополнительных услуг установления соединения при занятости абонента (CCBS) и установления соединения при отсутствии ответа (CCNR) на основе протокола дополнительных услуг сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP-подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.233 TS 24.647

Предоставление дополнительной услуги извещения о стоимости вызова (AoC) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети

В этом документе содержится описание протокола (этап 3) дополнительной услуги извещения о стоимости вызова (AoC) на основе протокола дополнительной услуги AoC для всех вызовов (постоянный режим) сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.234 TS 24.654

Предоставление дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов" (CUG) с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети; спецификация протокола

В этом документе содержится описание протокола (этап 3) дополнительной услуги "замкнутая группа абонентов" (CUG) на основе протокола дополнительной услуги CUG сети ЦСИС этапов 1 и 2. В документе подробно описан протокол этой услуги, основанный на протоколе инициации сеанса (SIP) и протоколе описания сеанса (SDP), для его использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети.

#### 2.2.2.235 TS 26.071

Речевой кодек AMR (адаптивное кодирование с переменной скоростью) – общее описание

В этой спецификации содержится введение к ряду спецификаций речевого кодека AMR.

#### 2.2.2.236 TS 26.090

Речевой кодек AMR – функции перекодирования

В этой спецификации содержится подробное описание функций перекодирования речевого кодекса AMR.

#### 2.2.2.237 TS 26.091

Речевой кодек AMR – маскировка ошибок при потере фреймов

В этой спецификации содержится пример процедур маскировки ошибок, которые также называются процедурами замены фрейма или процедурами демпфирования при потере речевых фреймов или фреймов индикаторов молчания.

#### 2.2.2.238 TS 26.092

Речевой кодек AMR – аспекты создания комфортного шума

В этой спецификации описаны подробные требования для правильной работы процессов оценки фонового комфортного шума, кодирования/декодирования параметров шума и создания комфортного шума для речевого кодека AMR, работающего в режиме контроля скорости входящего сигнала (SCR).

#### 2.2.2.239 TS 26.093

Речевой кодек AMR – режим контроля скорости входящего сигнала (SCR)

В этой спецификации описана работа речевого кодека AMR в режиме SCR.

#### 2.2.2.240 TS 26.094

Речевой кодек AMR – детектор речевой активности (VAD)

В этой спецификации описаны два альтернативных варианта детектора речевой активности (VAD), которые будут использоваться в режиме SCR речевого кодека AMR.

#### 2.2.2.241 TS 26.110

Кодек для услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов – общее описание

В этой спецификации содержится введение к ряду спецификаций, разработанных для поддержки услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов 3G-324M.

#### 2.2.2.242 TS 26.111

Кодек для услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов – внесение изменений в Рекомендацию МСЭ-T H.324

В этой спецификации описаны изменения, внесенные в Приложение С Рекомендации МСЭ‑T H.324, для поддержки услуг мультимедийной телефонии с коммутацией каналов 3G‑324M.

#### 2.2.2.243 TS 26.116

Услуги телевизионного вещания по спецификации 3GPP; профили видеоизображения

В этом документе указаны требования и рекомендации по форматам исходного видеоизображения (частота кадров, оптическое разрешение, соотношение сторон, колориметрия, глубина цвета и т. п.) и параметрам кодирования (формат кодека, период точки произвольного доступа, сообщения SEI и т. п.) для различных видов телевизионных услуг, включая линейное телевидение, телевидение "вслед за эфиром" или услуги по требованию. Определен ограниченный набор рабочих точек (SDTV, HDTV и т. п.), чтобы гарантировать поставщикам контента/радиовещательным компаниям качество услуг, предлагаемых службами 3GPP при их использовании для распределения сигналов, подобных телевещанию. Рабочие точки определяют формат и ограничения кодирования, но также могут рассматриваться в качестве точек совместимости для UE.

В частности, рабочие точки, определенные в этом документе, могут служить проверенными первичными конфигурациями для распространения телевизионного видеоизображения. Исходный набор рабочих точек определяется на основе анализа и результатов технического отчета TR 26.949.

Кроме того, в контексте работы DASH определен не только основной формат распространения, но и подмножество значений пространственно-временного разрешения. Чтобы свести к минимуму тестирование для обеспечения беспрепятственного переключения, определены подходящие форматы распространения с пониженным разрешением. Кроме того, для компенсации ситуаций перегрузки определены минимальные стандарты качества обслуживания для обеспечения непрерывности обслуживания.

#### 2.2.2.244 TS 26.179

Критически важные услуги связи в режиме рации (MCPTT); кодеки и управление средой передачи

В этом документе указаны кодеки и способы управления средой передачи для MCPTT. Соответствующие требования к услугам определены в 3GPP TS 22.179. Соответствующая функциональная архитектура, процедуры и информационные потоки определены в 3GPP TS 23.179.

#### 2.2.2.245 TS 26.223

Предоставление услуги телеприсутствия с использованием мультимедийной IP-подсистемы базовой сети (IMS); управление средой передачи и взаимодействие

В этом документе описан клиент службы телеприсутствия на основе IMS, поддерживающий разговорную речь, видео и текст, переносимые по RTP. Телеприсутствие – это конференция с использованием интерактивной аудиовизуальной связи между удаленными площадками, когда у участников создается полное ощущение реальности и присутствия (как если бы все они находились в одном и том же месте) благодаря оптимизации различных атрибутов, таких как качество аудио и видео, визуальный контакт, жесты, пространственный звук, скоординированная среда и естественный размер изображения. Система телеприсутствия – это совокупность функций, устройств и сетевых элементов, которые могут осуществлять сбор, доставку, управление и отображение нескольких высококачественных интерактивных аудио- и видеосигналов в ходе конференции на основе телеприсутствия. Для организации телеприсутствия используется ряд соответствующих устройств (камеры, экраны, громкоговорители, микрофоны, кодеки и т. п.) и характеристики окружающей среды.

В этом документе описаны возможности клиента телеприсутствия (UE TP) по управлению средой передачи. UE TP поддерживает такие функции управления средой передачи UE, как мультимедийная телефония для IMS (MTSI), а также более сложные возможности по управлению средой передачи. Предметом рассмотрения этого документа являются такие аспекты управления средой передачи UE TP, как медиакодеки, конфигурация среды передачи и управление сеансом, передача данных, параметры аудио/видео и взаимодействие с MTSI.

#### 2.2.2.246 TS 26.281

Критически важные видеоуслуги (MCVideo); кодеки и управление средой передачи

В этом документе описаны кодеки и управление средой передачи для услуг MCVideo. Требования к MCVideo описаны в двух технических спецификациях SA1:

– требования, специфичные для критически важных видеоуслуг, – в документе 3GPP TS 22.281;

– требования, общие для нескольких видов критически важных услуг, – в документе 3GPP TS 22.280.

Архитектурные аспекты услуги MCVideo описаны в двух технических спецификациях SA6:

– архитектурные аспекты и функциональность, специфичная для MCVideo, – в документе 3GPP TS 23.281;

– архитектурные аспекты, общие для нескольких видов критически важных услуг, – в документе 3GPP TS 23.280.

#### 2.2.2.247 TS 26.307

Уровень представления для услуг 3GPP

В этом документе определен профиль HTML5 как общий уровень представления для услуг 3GPP.

#### 2.2.2.248 TS 26.346

Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS); протоколы и кодеки

В этом документе определен набор медиакодеков, форматов и транспортных/прикладных протоколов, позволяющих предоставлять пользовательские услуги MBMS либо через услугу транспортировки MBMS, либо через другие услуги транспортировки UMTS в системе 3GPP.

В этой версии спецификации определены только такие методы доставки, как загрузки MBMS и потоковый метод передачи данных. Этот документ не исключает использования других методов доставки данных.

В этом документе содержится информацию, применимую для сетевых операторов, поставщиков услуг и производителей.

#### 2.2.2.249 TS 26.347

Мультимедийная радиовещательная/многоадресная услуга (MBMS); интерфейс прикладного программирования и URL-адрес

В этом документе описаны прикладные методы и интерфейсы между приложением с поддержкой MBMS и клиентом на пользовательском оборудовании (UE) MBMS для доступа к пользовательским услугам MBMS 3GPP. Цель документа состоит в определении инструментов реализации, упрощающих использование MBMS как в веб-ориентированной среде, так и в среде приложений.

В документе определен ряд API для доступа к пользовательским услугам MBMS и URL-адрес для доступа к ресурсам, предлагаемым в виде пользовательской услуги MBMS. Пользовательские услуги MBMS определены в документе TS 26.346 и выходят за рамки этого документа.

#### 2.2.2.250 TS 26.441

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); общий обзор

В этом документе приводится вводное описание подсистем обработки аудиосигналов кодером расширенного набора голосовых услуг. В нем содержится общий обзор функций обработки аудиосигналов со ссылкой на документы, в которых подробно описана каждая функция.

#### 2.2.2.251 TS 26.442

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); код ANSI C (с фиксированной точкой)

В этом документе содержится код ANSI‑C для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS) в электронной форме. Код ANSI‑C необходим для точной побитовой реализации кодека EVS (3GPP TS 26.445), обнаружения голосовой активности (VAD) (3GPP TS 26.451), создания комфортного шума (CNG) (3GPP TS 26.449), прерывистой передачи (DTX) (3GPP TS 26.450), маскирования потери пакетов (PLC) (3GPP TS 26.447), управления буфером фазового дрожания (JBM) (3GPP TS 26.448) и для функции взаимодействия AMR‑WB (3GPP TS 26.446).

#### 2.2.2.252 TS 26.444

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); тестовые последовательности

В этом документе определены цифровые тестовые последовательности для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS). Эти тестовые последовательности служат для точной побитовой реализации кодека EVS (3GPP TS 26.445), обнаружения голосовой активности (VAD) (3GPP TS 26.451), создания комфортного шума (3GPP TS 26.449), прерывистой передачи (DTX) (3GPP TS 26.450), маскирования ошибок из-за потери пакетов (3GPP TS 26.447), управления буфером фазового дрожания (JBM) (3GPP TS 26.448) и для функции взаимодействия AMR-WB (3GPP TS 26.446).

#### 2.2.2.253 TS 26.445

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); подробное алгоритмическое описание

В этом документе содержится подробное описание алгоритмов обработки сигналов кодером расширенного набора голосовых услуг.

#### 2.2.2.254 TS 26.446

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); обратно совместимые функции широкополосного адаптивного кодирования с переменной скоростью (AMR-WB)

В этом документе определены обратно совместимые функции широкополосного адаптивного кодирования с переменной скоростью (AMR-WB) для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS).

Этот документ представляет собой общий обзор функций со ссылкой на детальное алгоритмическое описание кодека, где подробно описана каждая функция.

#### 2.2.2.255 TS 26.447

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); маскирование ошибок из‑за потери пакетов

В этом документе определена процедура маскировки потери кадров, также называемая процедурой замены кадров и приглушения, которая выполняется декодером расширенного набора голосовых услуг (EVS) в тех случаях, когда один или несколько кадров (речевые кадры, аудиокадры или SID‑кадры) недоступны для декодирования, например, из-за потери пакета, его повреждения или запаздывания.

#### 2.2.2.256 TS 26.448

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); управление буфером фазового дрожания

В этом документе определяется решение по управлению буфером фазового дрожания для кодека расширенного набора голосовых услуг (EVS).

#### 2.2.2.257 TS 26.449

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); аспекты создания комфортного шума (CNG)

В этом документе представлен обзор требований для оценки фонового акустического шума, кодирования/декодирования параметров шума и создания комфортного шума для такого речевого кодека, как кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS), в процессе прерывистой передачи (DTX).

#### 2.2.2.258 TS 26.450

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); прерывистая передача (DTX)

В этом документе определены аспекты системного уровня функции прерывистой передачи (DTX) для кодека EVS.

#### 2.2.2.259 TS 26.451

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); обнаружение голосовой активности (VAD)

В этом документе определен детектор голосовой активности (VAD), который используется в системе прерывистой передачи (DTX) кодека EVS. И хотя основным применением алгоритма VAD является обнаружение речевых или голосовых сигналов, алгоритм правильнее было бы классифицировать как алгоритм обнаружения наличия сигнала (SAD).

Этот документ представляет собой общий обзор функций со ссылкой на более детальное алгоритмическое описание кодека, где подробно описана каждая функция.

#### 2.2.2.260 TS 26.453

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); структура кадра речевого кодека

Кодек **расширенного набора голосовых услуг** (EVS) описан в серии технических спецификаций 3GPP с TS 26.441 по TS 26.451 и характеризуется в TR 26.952.

В этом документе описан "общий формат кадра" кодека EVS для применения в сетях 3G с коммутацией каналов. Этот формат основан на кадрировании RTP, как указано в TS 26.445. Этот общий формат кадра используется в качестве общей эталонной точки при взаимодействии речевых кадров между различными элементами системы 3G. Внутри каждого элемента системы и между ними используются соответствующие преобразования в этот общий формат кадра и из него.

#### 2.2.2.261 TS 26.454

Кодек расширенного набора голосовых услуг (EVS); интерфейс для Iu, Uu, Nb и Mb

Кодек **расширенного набора голосовых услуг** (EVS) описан в серии технических спецификаций 3GPP с TS 26.441 по TS 26.451. Общий формат кадра в сетях 3G CS указан в TS 26.453. Разрешенные EVS-конфигурации кодеков типа UMTS\_EVS указаны в TS 26.103.

В этом документе описано преобразование общего формата кадров EVS (3GPP TS 26.453) в интерфейс Iu (3GPP TS 25.415) и интерфейс Uu, включая обработку EVS-CMR пользовательским оборудованием (UE) и MGW с Iu-окончанием.

В этом документе также описано преобразование интерфейса Nb в базовую сеть с коммутацией каналов на основе BICC (3GPP TS 29.415) и Nb-интерфейса в базовую сеть с коммутацией каналов на основе SIP-I (3GPP TS 23.231).

В этом документе также описана взаимосвязь между различными конфигурациями EVS в окончаниях MGW и взаимодействие между EVS и AMR-WB в окончаниях MGW.

#### 2.2.2.262 TS 27.005

Использование интерфейса оконечное оборудование данных – оборудование окончания канала данных (DTE-DCE) для службы коротких сообщений (SMS) и службы вещательных сообщений (CBS)

В этой спецификации описаны три интерфейсных протокола для управления функциями SMS в мобильном телефоне GSM из удаленного терминала через асинхронный интерфейс.

#### 2.2.2.263 TS 27.007

Набор AT-команд для оборудования пользователя (UE)

В этой спецификации описан профиль AT-команд и рекомендовано использовать этот профиль для управления функциями мобильного оборудования (ME) и службами сети GSM из терминального оборудования (TE) через адаптер терминала (TA).

#### 2.2.2.264 TS 27.010

Протокол мультиплексора от оконечного оборудования к оборудованию пользователя (TE‑UE)

В этой спецификации описан протокол мультиплексирования между мобильной станцией и внешним терминалом данных в целях обеспечения возможности установления множественных каналов для разных целей (например, одновременные SMS и информационный вызов).

#### 2.2.2.265 TS 28.301

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) контроллера лицензированного совместного доступа (LSA); требования

В этом документе описаны требования к эталонной точке интеграции (IRP) контроллера лицензированного совместного доступа (LSA). Эта IRP обеспечивает для администраторов сети (NM) возможность взаимодействия с контроллером LSA (LC), а тем самым и возможность настройки элементов сети (NE), использующих ресурсы спектра LSA.

Поддерживаются следующие два сценария развертывания:

– сценарий, в котором LC передает NM информацию о доступности ресурсов спектра LSA;

– сценарий, в котором LC определяет и передает NM ограничения на параметры ячеек, которые должны использовать ресурсы спектра LSA.

#### 2.2.2.266 TS 28.302

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) контроллера лицензированного совместного доступа (LSA); информационная услуга (IS)

В этом документе описаны операции управления эталонной точкой интеграции (IRP) контроллера LSA (LC) и уведомления, которые могут передаваться между объектом IRPAgent и одним или несколькими объектами IRPManager.

В этом документе определена семантика и характеристики операций, уведомлений и их параметров, наблюдаемых в пределах эталонной точки и нейтральных по отношению к протоколам и технологиям. Синтаксис и кодирование этих атрибутов в документе не определяются.

#### 2.2.2.267 TS 28.303

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) контроллера лицензированного совместного доступа (LSA); определения наборов решений (SS)

Цель этого документа – установить соответствие между эталонной точкой интеграции (IRP) контроллера LSA (см. документ 3GPP TS 28.302) и особенностями протокола, необходимое для реализации этой IRP в среде CORBA/IDL и в среде SOAP/WSDL.

Данная спецификация наборов решений связана со спецификацией 3GPP TS 28.302 V14.0.X.

#### 2.2.2.268 TS 28.390

Управление электросвязью; конвергенция сетей фиксированной и подвижной связи (FMC); профили решений (SP) для эталонных точек интеграции интерфейсов (IRP)

Целью этой спецификации является определение набора профилей решений (SP) для эталонных точек интеграции (IRP) интерфейсов. Каждый профиль SP определяет необходимый и достаточный поднабор решений для IRP 3GPP (решений), требуемый для управления сетями в конкретных условиях эксплуатации или областях, включая те, которые были определены для конвергированных сред управления.

Конкретные условия эксплуатации или область характеризуются набором формулировок требований. Другими словами, решения, определенные в каком-либо конкретном профиле SP, должны соответствовать требованиям, указанным в том же профиле.

Простейшая форма профиля SP – это просто перечень решений (например, процедуры, определенные для IRP 3GPP). Основная задача – объединить несколько решений под единым названием (профиль SP), с тем чтобы:

– операторам и поставщикам не приходилось самим выбирать те или иные решения, необходимые для соответствия требованиям;

– имелся один документ, который бы позволял пользователю получить четкое представление об определенных в различных спецификациях IRP решениях, необходимых для соответствия требованиям.

Данная версия технической спецификации содержит ряд профилей SP, определенных в разделе 4 и последующих разделах (по одному разделу для каждого профиля SP).

#### 2.2.2.269 TS 28.402

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP

В этом документе описаны измерения взаимодействия EPC и сети доступа, отличной от 3GPP (non-3GPP).

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP. В этих документах определены только типы измерений, характерные для взаимодействия EPC и сети доступа non‑3GPP. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в системе взаимодействия EPC и сетей доступа non‑3GPP, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описаны "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-T или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к ePDG).

– Заголовок 2. Функция измерения (например, установление туннельного соединения).

– Заголовок 3. Измерения.

#### 2.2.2.270 TS 28.403

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик беспроводной локальной сети (WLAN)

В этом документе описаны измерения в сети WLAN.

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией WLAN.

В этом документе определены только типы измерений, специфичные для WLAN. Используемые в WLAN типы измерений, определяемые поставщиками, не рассматриваются. Они могут применяться в соответствии с документацией производителя.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким, как WLAN или IP), как они описаны "внешними" органами по разработке стандартов (например, IEEE или IETF), приводятся в этом документе только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

#### 2.2.2.271 TS 28.500

Управление электросвязью; принципы, архитектура и требования к управлению для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями

В этом документе описаны принципы управления, требования к управлению и варианты использования с точки зрения операторов для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS, а также архитектура управления для таких сетей подвижной связи.

#### 2.2.2.272 TS 28.510

Управление электросвязью; управление конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; требования

В этом документе (наряду с соответствующими требованиями, изложенными в документах 3GPP TR 21.905, 3GPP TS 32.102, 3GPP TS 32.600 и 3GPP TS 28.500) описаны требования к управлению конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.273 TS 28.511

Управление электросвязью; управление конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; процедуры

В этом документе описаны процедуры управления конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.274 TS 28.512

Управление электросвязью; управление конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 2

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 2 управления конфигурацией для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.275 TS 28.513

Управление электросвязью; управление конфигурацией (CM) для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 3

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 3 управления конфигурацией для сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.276 TS 28.515

Управление электросвязью; выявление и устранение неисправностей (FM) в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; требования

В этом документе (наряду с соответствующими требованиями, изложенными в документах TS 28.500, TS 32.101, TS 32.102 и TS 32.111-1) описаны требования к выявлению и устранению неисправностей (FM) в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.277 TS 28.516

Управление электросвязью; выявление и устранение неисправностей (FM) в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; процедуры

В этом документе описаны процедуры выявления и устранения неисправностей в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.278 TS 28.517

Управление электросвязью; выявление и устранение неисправностей (FM) в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 2

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 2 выявления и устранения неисправностей в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.279 TS 28.518

Управление электросвязью; выявление и устранение неисправностей (FM) в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 3

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 3 выявления и устранения неисправностей в сетях подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.280 TS 28.520

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; требования

В этом документе (наряду с соответствующими требованиями, изложенными в документах TS 32.401, TS 32.411, TS 28.500, TS 32.101 и TS 32.102) описаны требования к управлению рабочими характеристиками (PM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.281 TS 28.521

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; процедуры

В этом документе описаны процедуры управления рабочими характеристиками сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.282 TS 28.522

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 2

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 2 управления рабочими характеристиками сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.283 TS 28.523

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 3

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 3 управления рабочими характеристиками сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.284 TS 28.525

Управление электросвязью; управление жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; требования

В этом документе (наряду с соответствующими требованиями, изложенными в документах TS 28.500, TS 32.101 и TS 32.102) описаны требования к управлению жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.285 TS 28.526

Управление электросвязью; управление жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями; процедуры

В этом документе описаны процедуры управления жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.286 TS 28.527

Управление электросвязью; управление жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 2

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 2 управления жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.287 TS 28.528

Управление электросвязью; управление жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями – этап 3

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 3 управления жизненным циклом (LCM) сетей подвижной связи с виртуализованными сетевыми функциями, которые могут входить в состав EPC или IMS.

#### 2.2.2.288 TS 28.611

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; требования

В этом документе описаны требования к эталонной точке интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия сетей EPC и WLAN в соответствии со структурой, определенной в спецификации 3GPP TS 23.402 (например, ePDG, 3GPP AAA и т. д.).

#### 2.2.2.289 TS 28.612

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; информационная услуга (IS)

Этот документ представляет собой эталонную точку интеграции (IRP) под названием "IRP модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; информационная услуга (IS)". Через эту точку агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению конфигурациями, относящуюся к взаимодействующим сетевым ресурсам.

В этом документе определена семантика и характеристики атрибутов и взаимосвязей классов информационных объектов (IOC), наблюдаемых в пределах эталонной точки и нейтральных по отношению к протоколам и технологиям. Синтаксис и кодирование этих атрибутов в документе не определяются.

В этом документе используются соответствующие части общей модели NRM, определенной в спецификации 3GPP TS 28.622, либо путем прямого повторного использования, либо путем разделения на подклассы. Кроме того, в нем определены конкретные классы IOC в системе взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP.

Для обеспечения доступа к информации, определяемой этой моделью NRM, требуется эталонная точка интеграции интерфейса, такая как Basic CM IRP IS (3GPP TS 32.602) или Bulk CM IRP IS (3GPP TS 32.612). Однако вопрос о том, какая именно эталонная точка интеграции интерфейса применима в каждом случае, выходит за рамки этого документа.

#### 2.2.2.290 TS 28.616

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP; определения наборов решений (SS)

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "IRP модели сетевых ресурсов (NRM) для системы взаимодействия улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) и сети доступа non-3GPP". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию по управлению конфигурациями, относящуюся к ресурсам системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP. Эталонная точка IRP NRM для системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определены наборы решений для IRP NRM системы взаимодействия EPC и сети доступа non-3GPP.

Данная спецификация наборов решений связана со спецификацией 3GPP TS 28.612.

#### 2.2.2.291 TS 28.622

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) общей модели сетевых ресурсов (NRM); информационная услуга (IS)

В этом документе определена информация об общих сетевых ресурсах, которой могут обмениваться агент IRP и администратор IRP в целях управления сетями электросвязи, включая управление конвергированными сетями.

В этом документе определена семантика атрибутов и взаимосвязей классов информационных объектов, наблюдаемых в пределах эталонной точки и нейтральных по отношению к протоколам и технологиям. Синтаксис и кодирование этих атрибутов в документе не определяются.

#### 2.2.2.292 TS 28.680

Управление электросвязью; управление беспроводными локальными сетями (WLAN); принципы и требования

В этом документе описаны принципы и требования к управлению WLAN, ориентированные на контроль технических характеристик WLAN и аварийную сигнализацию.

#### 2.2.2.293 TS 28.681

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); требования

В этом документе описаны требования IRP NRM к управлению WLAN.

#### 2.2.2.294 TS 28.682

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); информационная услуга (IS)

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "Модель управления сетевыми ресурсами (NRM)беспроводной локальной сети (WLAN)". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию, связанную с управлением WLAN. IRP NRM управления WLAN включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определяется не зависящая от протокола IRP NRM управления WLAN информационная услуга (IS).

Документ также содержит описания этапа 2 для указанных функций для управления WLAN.

#### 2.2.2.295 TS 28.683

Управление электросвязью; эталонная точка интеграции (IRP) модели сетевых ресурсов (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN); определения набора решений (SS)

Этот документ представляет собой часть эталонной точки интеграции (IRP) под названием "Модель управления сетевыми ресурсами (NRM) беспроводной локальной сети (WLAN)". Через эту точку агент IRP может передавать одному или нескольким администраторам IRP информацию, связанную с управлением WLAN. IRP NRM управления WLAN включает набор спецификаций, определяющих требования, информационные услуги, не зависящие от протокола, и один или несколько наборов решений.

В этом документе определены наборы решений для IRP NRM WLAN.

#### 2.2.2.296 TS 29.002

Спецификация прикладной подсистемы мобильной связи (MAP)

Чтобы поддерживать специфическое поведение мобильных станций (MS) при роуминге, необходимо переносить между объектами сети сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN) информацию, специфическую для PLMN. Для переноса этой информации используется система сигнализации № 7, определенная МККТТ.

#### 2.2.2.297 TS 29.010

Преобразование информационных элементов между процедурами сигнализации подвижная станция – система базовой станции (MS–BSS) и система базовой станции – центр коммутации услуг подвижной связи (BSS–MSC) и прикладной подсистемой подвижной станции (MAP).

Задача этого документа состоит в следующем:

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях уровня 3, передаваемых по интерфейсу MS-MSC (участки управления вызовом и управления мобильностью технической спецификации 3GPP TS 24.008), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых через интерфейс MSC-VLR (3GPP TS 29.002), где MSC действует как прозрачный ретранслятор информации;

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP, передаваемых через интерфейс BSC‑MSC (3GPP TS 48.008), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых через интерфейс MSC-VLR (3GPP TS 29.002), где MSC действует как прозрачный ретранслятор информации;

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP (3GPP TS 48.008) и RANAP (3GPP TS 25.413);

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию, как в пунктах i) и ii), выше, где MSC, кроме того, еще и обрабатывает информацию;

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях уровня 3, передаваемых по интерфейсу MS‑SGSN (часть 3GPP TS 24.008, относящаяся к мобильности GPRS), и параметрами, содержащимися в услугах MAP, передаваемых по интерфейсу SGSN-HLR (3GPP TS 29.002);

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях RANAP, передаваемых по интерфейсу SGSN‑RNC (3GPP TS 25.413), и параметрами, содержащимися в сообщениях S1AP, передаваемых по интерфейсу MME-eNodeB (3GPP TS 36.413);

– обеспечить подробную спецификацию по взаимодействию между информационными элементами, содержащимися в сообщениях BSSMAP (3GPP TS 48.008) или сообщениях RANAP (3GPP TS 25.413), во время передачи обслуживания SRVCC.

Взаимодействие для дополнительных услуг описано в 3GPP TS 29.011. Взаимодействие для услуг передачи коротких сообщений описано в 3GPP TS 23.040 и 3GPP TS 24.011. Взаимодействие между сигнализацией управления вызовами 3GPP TS 24.008 и КТСОП/ЦСИС описано в GSM 09.03, 3GPP TS 29.007 и 3GPP TS 49.008. Взаимодействие между интерфейсами A и E для сигнализации при переходе между MSC описано в 3GPP TS 29.007 и 3GPP TS 49.008.

#### 2.2.2.298 TS 29.011

Взаимодействие по сигнализации для дополнительных услуг

Данная техническая спецификация содержит подробную спецификацию по взаимодействию между протоколом интерфейса A и прикладной подсистемой подвижной станции для предоставления дополнительных услуг. Рассматриваются следующие интерфейсы MAP: B, C, D и E.

Интерфейсы A, C, D и E – это физические интерфейсы, тогда как интерфейс В является внутренним интерфейсом, определенным для целей моделирования. Информация, относящаяся к интерфейсу моделирования, не является нормативной в данной спецификации.

Сигнализация для дополнительных услуг может передаваться со стороны MSC/VLR между интерфейсами А и Е после выполнения перехода между MSC. Эта процедура в отношении дополнительных услуг является прозрачной; поэтому взаимодействие, относящееся к этому процессу, в данной спецификации не описывается.

#### 2.2.2.299 TS 29.016

Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR); спецификация сетевой службы интерфейса Gs

В этом документе определено или указано подмножество MTP и SCCP, используемое для надежного транспортирования сообщений BSSAP+ в интерфейсе Gs. Этот документ ссылается на спецификацию 3GPP TS 29.202, определяющую альтернативные транспортные уровни, которые могут применяться вместо MTP. Этот документ также определяет возможности адресации SCCP, которые следует обеспечивать в интерфейсе Gs. Документ разделен на две основные части: раздел 5 описывает использование MTP, a разделы 6 и 7 – использование SCCP. Раздел 5 этого документа рассматривает подмножество MTP, требуемое между SGSN и VLR. Предполагается, что эта реализация MTP совместима с полной реализацией MTP. Раздел 4 ссылается на спецификацию 3GPP TS 29.202, определяющую альтернативы для MTP. SCCP используется для обеспечения маршрутизации сообщений между SGSN и VLR. Принципы маршрутизации SCCP, определенные в этом документе, позволяют соединять один SGSN с несколькими VLR. В интерфейсе Gs не требуется никакой сегментации на уровне SCCP. В интерфейсе Gs используется только класс 0 SCCP. Разделы 6 и 7 определяют подмножество SCCP, которое следует использовать между SGSN и VLR.

#### 2.2.2.300 TS 29.018

Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); обслуживающий узел поддержки GPRS (SGSN) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR); спецификация уровня 3 интерфейса Gs

В этом документе определены или указаны процедуры, используемые в обслуживающем узле поддержки GPRS (SGSN) к интерфейсу регистра местонахождения визитных абонентов (VLR) для возможности взаимодействия между службами GSM c коммутацией каналов и службами GSM с передачей пакетов. Данный документ определяет сообщения уровня 3 и процедуры в интерфейсе Gs для обеспечения координации между базами данных и для трансляции через подсистему GPRS определенных сообщений, связанных со службами GSM c коммутацией каналов. Функциональное разделение между VLR и SGSN определено в 3GPP TS 23.060. Процедуры, требуемые между VLR и SGSN, подробно определены в данном документе.

#### 2.2.2.301 TS 29.060

Служба пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS); протокол туннелирования GPRS (GTP) через интерфейсы Gn и Gp

В этом документе определена вторая версия GTP, используемая в интерфейсах Gn и Gp общей радиослужбы пакетной передачи (GPRS), в интерфейсах Iu, Gn и Gp системы UMTS.

#### 2.2.2.302 TS 29.061

Взаимодействие между сетью сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN), поддерживающей услуги на базе пакетной передачи, и сетями пакетной передачи (PDN)

В этом документе определены требования к взаимодействию пакетных доменов между:

a) PLMN и PDN;

b) PLMN и PLMN.

Данный документ действителен для PLMN в режиме *A/Gb*, а также для PLMN в режиме *Iu*. Если текст применяется только к одной из этих систем, это явно указывается использованием терминов "режим *A/Gb*" и "режим *Iu*". Отметим, что интерфейс *A* не играет никакой роли в границах этого документа, хотя и используется термин "режим *A/Gb*".

#### 2.2.2.303 TS 29.078

Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – фаза 4; спецификация прикладной подсистемы CAMEL (CAP)

В этом документе определена прикладная подсистема CAMEL (CAP), поддерживающая фазу 4 сетевой функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи. CAP основана на наборе возможностей CS-2 ETSI Core INAP, как определено в документе ETSI EN 301 140-1. В настоящем стандарте даются прямые ссылки на описания и определения, приведенные в документе ETSI EN 301 140-1, в том случае, если для использования в CAP не требуется дополнений или разъяснений.

#### 2.2.2.304 TS 29.079

Оптимальная маршрутизация медиаданных в мультимедийной IP-подсистеме (IMS) – этап 3

В этом документе определены необязательные процедуры оптимальной маршрутизации медиаданных (OMR), которые могут применяться объектами в мультимедийной IP‑подсистеме (IMS), управляющими медиаресурсами и способными работать с протоколом описания сеанса (SDP).

#### 2.2.2.305 TS 29.109

Общая архитектура аутентификации (GAA); интерфейсы Zh и Zn на основе протокола Diameter – этап 3

Данный этап 3 спецификации определяет реализацию на основе протокола Diameter интерфейса начальной загрузки Zh (BSF-HSS) и интерфейса Dz (BSF-SLF) для HSS-разрешения BSF, а также реализацию на основе MAP интерфейса начальной загрузки Zh' (BSF-HLR) и интерфейса Zn приложений GAA (BSF-NAF) в общей архитектуре аутентификации (GAA). Эта спецификация также определяет реализацию на основе веб-сервисов эталонной точки Zn приложений GAA (BSF-NAF). В этом определении содержится информация о процедурах, содержании сообщений и кодировании. Процедуры начальной загрузки и применения установленной в процессе начальной загрузки ассоциации безопасности определены в технической спецификации 3GPP TS 33.220.

В этом документе также описана реализация на основе протокола Diameter и веб-сервисов эталонной точки Zpn функции GAA Application Push (BSF-NAF). Процедуры начальной загрузки определены в технической спецификации 3GPP TS 33.223.

Эта спецификация является частью серии спецификаций по общей архитектуре аутентификации (GAA).

Реализация интерфейса Zh на основе протокола Diameter базируется на многократном использовании в интерфейсе Cx мультимедиа-сообщений запрос-аутентификации/ответ, которые изначально передаются между CSCF и HSS. Эти сообщения определены в 3GPP TS 29.229. Управление мобильностью IMS 3GPP использует те же определения между CSCF и HSS. В этом документе описано, как эти сообщения используются с процедурами загрузки и процедурами GAA приложения (например, сертификатами пользователя) и прикладной логикой, требуемой на сетевых элементах GAA (BSF, HSS и NAF).

#### 2.2.2.306 TS 29.116

Передача репрезентативного состояния (REST) через эталонную точку xMB между поставщиком контента и BM-SC

В этом документе описан протокол на базе REST для эталонной точки xMB между поставщиком контента и BM-SC. Эталонная точка xMB и соответствующие процедуры протокола этапа 2 определены в документах 3GPP TS 23.246 и 3GPP TS 26.346.

#### 2.2.2.307 TS 29.118

Спецификация интерфейса SGs: объект управления мобильностью (MME) – регистр местонахождения визитных абонентов (VLR)

Восстановление CS в улучшенной пакетной системе (EPS) делает возможным предоставление услуг CS-домена (например, голосового вызова, услуг определения местоположения (LCS) или дополнительных услуг) путем повторного использования инфраструктуры CS, когда UE обслуживается E-UTRAN. Кроме этого, без восстановления CS реализуется доставка SMS через базовую сеть CS. Данный документ определяет процедуры и сообщения прикладной подсистемы SGs (SGsAP), используемые в интерфейсе SGs между объектом управления мобильностью (MME) в EPS и регистром местонахождения визитных абонентов (VLR) для обеспечения координации управления местоопределением и для трансляции через систему EPS определенных сообщений, связанных с услугами GSM c коммутацией каналов. Данный документ определяет также использование для транспортирования сообщений SGsAP потокового управляющего протокола передачи (SCTP).

#### 2.2.2.308 TS 29.119

Спецификация протокола туннелирования GPRS (GTP) для шлюзового регистра местоположения (GLR)

В этом документе описаны требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых элементах, относящиеся к GLR, при размещении GTP в системе 3GРР на прикладном уровне.

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует GLR в качестве документа, в котором описаны отличия от технической спецификации 3GPP TS 29.060.

#### 2.2.2.309 TS 29.120

Спецификация прикладной подсистемы подвижной станции (MAP) для шлюзового регистра местоположения (GLR)

В этом документе описаны требования и процедуры сигнализации, используемые в сетевых элементах, относящиеся к GLR, при размещении МАР в системе 3GРР на прикладном уровне.

В этом документе приведено описание систем, необходимых только в той сети, которая использует GLR в качестве документа, в котором описаны отличия от технической спецификации 3GPP TS 29.002.

#### 2.2.2.310 TS 29.128

Интерфейсы объекта управления мобильностью (MME) и обслуживающего узла поддержки GPRS (SGSN) для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных

В этом документе описаны интерфейсы на основе протокола Diameter между SCEF/IWK-SCEF и другими сетевыми объектами, такими как MME/SGSN, для усовершенствований архитектуры в целях облегчения связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных.

В частности, в этом документе описан интерфейс T6a между MME и SCEF, интерфейс T6ai между MME и IWK-SCEF, интерфейс T6b между SGSN и SCEF, интерфейс T6bi между SGSN и SCEF и интерфейс T7 между SCEF и IWK-SCEF. Процедуры передачи данных по этим интерфейсам определены в 3GPP TS 23.682.

#### 2.2.2.311 TS 29.139

Система 3GPP ‒ взаимодействие с фиксированными широкополосными сетями доступа; Home (e)NodeB – интерфейс шлюза безопасности

В этом документе описан интерфейс SeGW H(e)NB. Этот интерфейс используется для взаимодействия системы 3GPP с фиксированными широкополосными сетями доступа, определенными Форумом по широкополосному доступу. Процедура межсетевого взаимодействия обеспечивает IP-соединение с UE 3GPP с использованием H(e)NB, подключенного к фиксированным широкополосным сетям доступа, как указано в технической спецификации 3GPP TS 23.139.

Эта спецификация охватывает аспекты QoS и процедуры управления туннельными соединениями.

#### 2.2.2.312 TS 29.153

Функция представления возможностей по обслуживанию через эталонную точку Ns

В этом документе определен протокол эталонной точки Ns между функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF) и функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF).

Эталонная точка Ns и связанные с ней процедуры этапа 2 определены в технической спецификации 3GPP TS 23.682.

#### 2.2.2.313 TS 29.154

Функция представления возможностей по обслуживанию через эталонную точку Nt

В этом документе определен протокол эталонной точки Nt. Функциональные требования и спецификации этапа 2 для эталонной точки Nt содержатся в технической спецификации 3GPP TS 23.203. Эталонная точка Nt находится между функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF) и функцией правил политики и начисления платы (PCRF).

#### 2.2.2.314 TS 29.155

Управление трафиком; передача репрезентативного состояния (REST) через эталонную точку St

В этом документе описана эталонная точка St на основе протокола передачи репрезентативного состояния (REST), которая используется для предоставления TSSF информации по управлению трафиком из PCRF.

#### 2.2.2.315 TS 29.161

Взаимодействие между сетью сухопутной подвижной связи общего пользования (PLMN), поддерживающей услуги на базе пакетной передачи с доступом к беспроводной локальной сети (WLAN), и сетями пакетной передачи (PDN)

В этом документе определены требования к взаимодействию пакетных доменов между сетью PLMN с WLAN-доступом и сетями PDN, а также требования к взаимодействию пакетных доменов между сетью PLMN с WLAN-доступом и сетями PLMN. Кроме того, в документе определено использование протокола Radius в эталонной точке Pp между шлюзом пакетных данных и агентом сети присутствия.

#### 2.2.2.316 TS 29.162

Взаимодействие между подсистемой IM CN и сетями IP

Подсистема IM CN взаимодействует с внешними сетями IP через эталонную точку Mb. Данный документ подробно описывает взаимодействие между подсистемой IM CN и внешними сетями IP для поддержки службы IM. Он исследует, для конкретных случаев использования взаимодействия, вопросы взаимодействия плоскостей управления и взаимодействия плоскостей пользователя.

#### 2.2.2.317 TS 29.163

Взаимодействие между мультимедийной IP-подсистемой (IM) базовой сети (CN) и сетями с коммутацией каналов (CS)

В этом документе определены принципы взаимодействия между подсистемой 3GPP IM CN и традиционными сетями CS, базирующимися на BICC/ISUP, для поддержки вызовов – базовых голосовых IM, информационных и мультимедийных. Данный документ определяет области взаимодействия плоскостей управления и пользователя между подсистемой IM CN и сетями CS посредством сетевых функций, включающих MGCF и IM-MGW. Для спецификации взаимодействия плоскостей управления подробно описаны в терминах преобразований процессов и протоколов, требуемых для поддержки как создаваемых, так и входящих голосовых и мультимедийных вызовов IM, такие области, как взаимодействие между SIP и BICC или ISUP. Другие определенные области охватывают проблемы транспортных протоколов и сигнализации для согласования и преобразования возможностей переноса информации и информации QoS.

#### 2.2.2.318 TS 29.164

Взаимодействие между доменом 3GPP CS с BICC или ISUP в качестве протокола сигнализации и внешними сетями SIP-I

В данной спецификации определены процедуры взаимодействия между доменом 3GPP CS, применяющим BICC или ISUP в качестве протокола сигнализации, и внешними сетями, использующими как протокол сигнализации SIP-I. В этом документе описана также соответствующую архитектуру взаимодействия. В данной спецификации определены также процедуры фазы 2 для управления MGW.

#### 2.2.2.319 TS 29.165

Межсетевой интерфейс (NNI) между IMS

Цель данного документа – определить межсетевой интерфейс между IMS (II-NNI), состоящий из эталонных точек Ici и Izi между сетями IMS, чтобы поддерживать совместимость услуг из конца в конец. Этот документ исследует вопросы, связанные с сигнализацией плоскости управления (использование 3GPP протоколов SIP и SDP, требуемые заголовки SIP), a также такие аспекты взаимосоединений, как безопасность, нумерация/именование/адресация; и вопросы плоскости пользователя, такие как транспортный протокол, медиа и кодеки, реально охваченные в распространенном наборе спецификаций 3GPP. Предоставлено также определение профиля межсетевого интерфейса между IMS (II-NNI).

#### 2.2.2.320 TS 29.168

Интерфейсы центра широковещательной рассылки с улучшенной базовой сетью пакетной передачи данных (EPC) – этап 3

В этом документе определены процедуры и сообщения прикладной подсистемы SBc (SBc-AP), используемые в интерфейсе SBc-AP между объектом управления мобильностью (MME) и центромшироковещательной рассылки (CBC). Этот документ поддерживает следующие функции – функцию передачи предупреждающих сообщений в EPS.

#### 2.2.2.321 TS 29.171

Услуги определения местоположения (LCS); прикладной протокол LCS (LCS-AP) между объектом управления мобильностью (MME) и выделенным обслуживающим центром местоопределения подвижных объектов (E-SMLC); интерфейс SLs

В этом документе определены процедуры и кодирование информации для прикладного протокола LCS (LCS-AP), требуемого для поддержки услуг определения местоположения в E-UTRAN. Набор сообщений LCS-AP применим в интерфейсе SLs между E-SMLC и MME. LCS-AP разработан в соответствии с общими принципами, установленными в 3GPP TS 23.271.

#### 2.2.2.322 TS 29.172

Услуги определения местоположения (LCS); протокол LCS улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC) между шлюзовым центром местоопределения подвижных объектов (GMLC) и объектом управления мобильностью (MME) (ELP); интерфейс SLg

В этом документе определены процедуры и кодирование информации для протокола EPC LCS (ELP), требуемого для поддержки услуг определения местоположения в E-UTRAN. Набор сообщений ELP применим в интерфейсе SLg между GMLC и MME. ELP разработан в соответствии с общими принципами, установленными в 3GPP TS 23.271.

#### 2.2.2.323 TS 29.173

Услуги определения местоположения (LCS); интерфейс SLh на базе протокола Diameter для LCS плоскости управления

В этом документе описан интерфейс SLh на базе протокола Diameter между GMLC и HSS, определенный для LCS плоскости управления в EPC.

#### 2.2.2.324 TS 29.201

Эталонная точка передачи репрезентативного состояния (REST) между функцией приложения (AF) и преобразователем протокола (PC)

В этом документе описана эталонная точка передачи репрезентативного состояния (REST), которая используется для обмена информацией о сеансе прикладного уровня между преобразователем протокола (PC) и функцией приложения (AF). REST должна использоваться как стиль архитектуры в установленном порядке.

#### 2.2.2.325 TS 29.202

Передача сигнальных сообщений системы сигнализации № 7 (SS7) в базовой сети – этап 3

В этом документе описаны возможные архитектуры протокола для передачи протоколов сигнализации SS7 в базовой сети.

#### 2.2.2.326 TS 29.204

Защитный шлюз системы сигнализации № 7 (SS7); архитектура, функциональное описание и особенности протоколов

В этой спецификации содержится функциональное описание защитного шлюза SS7. Документ охватывает также архитектуру сети, анализ маршрутизации и особенности протоколов.

#### 2.2.2.327 TS 29.205

Применение серии Q.1900 к архитектуре базовой сети с коммутацией каналов (CS), независимой от носителя информации – этап 3

В этом документе описаны протоколы, которые следует использовать, когда Рекомендация [ITU‑T Q.1902 Bearer Independent Call Control protocol] использована как протокол управления соединением в независимой от носителя базовой сети с коммутацией каналов 3GPP по 3GPP TS 23.205. Q.1902 действует между серверами (G)MSC. Архитектура BICC, описанная в ITU-T Q.1902, состоит из ряда протоколов. Для этой архитектуры описаны следующие типы протоколов: протокол управления соединением, протоколы управления носителями информации и протокол управления ресурсами. Эта архитектура соответствует требованиям, накладываемым документами 3GPP TS 23.205 и TS 23.153.

#### 2.2.2.328 TS 29.212

Управление политикой и начислением платы (PCC); эталонные точки

В этом документе содержится спецификация протокола, относящаяся к эталонным точкам Gx, Gxx и Sd.

#### 2.2.2.329 TS 29.213

Сигнальные потоки управления политикой и начислением платы и преобразование параметров качества обслуживания (QoS)

Эта спецификация добавляет детализированные потоки управления политикой и начислением платы через эталонные точки Rx и Gx и их взаимосвязь с сигнальными потоками уровня носителя информации через интерфейс Gn. В этой спецификации описаны также связывание и преобразование параметров QoS между SDP, параметрами QoS UMTS и параметрами санкционирования QoS.

#### 2.2.2.330 TS 29.214

Управление политикой и начислением платы через эталонную точку Rx

В этой спецификацим содержится описание этапа 3 для эталонной точки Rx, находящейся между прикладной функцией и функцией правил политики и начисления платы.

#### 2.2.2.331 TS 29.215

Управление политикой и начислением платы (PCC) через эталонную точку S9 – этап 3

В этом документе содержится описание этапа 3 эталонной точки S9 для этого выпуска. Функциональные требования описания этапа 2 для эталонной точки S9 содержатся в 3GPP TS 23.203. Эталонная точка S9 находится между PCRF в опорной PLMN (известной также как H-PCRF) и PCRF в визитной PLMN (известной также как V-PCRF). Всегда, когда возможно, В этом документе определены требования для этого протокола путем ссылки на спецификации, разработанные IETF в рамках протокола Diameter. Гдe это невозможно, в данном документе определены расширения к протоколу Diameter.

#### 2.2.2.332 TS 29.217

Управление политикой и начислением платы (PCC); оповещение о перегрузке через эталонную точку Np

В этом документе содержится описание этапа 3 эталонной точки Np. Функциональные требования и описание этапа 2 эталонной точки Np содержатся в 3GPP TS 23.203. Эталонная точка Np находится между функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF) и функцией правил политики и начисления платы (PCRF) в случае отсутствия роуминга, между RCAF и H-PCRF для сценария маршрутизации в домашней зоне и между RCAF и V-PCRF для сценария гостевого доступа.

#### 2.2.2.333 TS 29.219

Управление политикой и начислением платы – передача сообщений о расходовании средств абонента через эталонную точку Sy

В этом документе содержится спецификация протокола, относящаяся к эталонной точке Sy. Эталонная точка Sy расположена между функцией правил политики и начисления платы (PCRF) и системой начисления платы в онлайновом режиме (OCS). Она позволяет передавать информацию о статусе счетчика политики, касающуюся расходования средств абонента, от OCS в PCRF.

#### 2.2.2.334 TS 29.228

Интерфейсы Cx и Dx мультимедийной IP-подсистемы; потоки сигнализации и содержимое сообщений

В этой технической спецификации (TS) 3GPP определяются взаимодействия между HSS (сервером собственных абонентов) и CSCF (функцией управления сеансом соединения), указываемые как интерфейс Cx; и взаимодействия между CSCF и SLF (функцией искателя серверов), указываемые как интерфейс Dx.

#### 2.2.2.335 TS 29.229

Интерфейсы Cx и Dx на базе протокола Diameter; детали протокола

В этой спецификации определен транспортный протокол для использования в мультимедийной IP‑подсистеме базовой сети (CN) на основе протокола Diameter.

#### 2.2.2.336 TS 29.230

Приложения Diameter; специальные коды и идентификаторы 3GPP

В этом документе приведен перечень специальных кодов протокола 3GPP Diameter, включая коды AVP и коды результатов исследований. В этом документе также приведен перечень идентификаторов приложений, присвоенных специальным приложениям Diameter 3GPP организацией IANA, и диапазон кодов команд Diameter, которые присвоены 3GPP организацией IANA.

#### 2.2.2.337 TS 29.231

Приложение протоколов SIP-I к архитектуре базовой сети с коммутацией каналов (CS) – этап 3

Эта спецификация определяет протоколы, подлежащие использованию, когда SIP-I факультативно использован как протокол управления соединением в базовой сети 3GPP CS в интерфейсе Nc. Протокол SIP-I действует между серверами (G)MSC. Архитектура SIP-I coстоит из ряда протоколов. Для этой архитектуры описаны следующие типы протоколов: протокол управления соединением, протокол управления ресурсами и протокол плоскости пользователя.

#### 2.2.2.338 TS 29.232

Интерфейс контроллер медиашлюза (MGC) – медиашлюз (MGW) – этап 3

В этом документе описан протокол, подлежащий использованию в интерфейсе контроллер медиашлюза (MGC) – медиашлюз (MGW). Контроллеры медиашлюзов, охватываемые этой спецификацией, – это сервер MSC и сервер GMSC. Основой для этого профиля интерфейса является протокол H.248.1, определенный МСЭ-T.

#### 2.2.2.339 TS 29.235

Взаимодействие между базовой сетью с коммутацией каналов на основе SIP-I и другими сетями

Эта спецификация определяет взаимодействие между основанной на SIP-I базовой сетью с коммутацией каналов с процедурами, связанными с управлением внеполосными транскодерами, и:

– внешней сетью сигнализации на базе SIP-I;

– сетью на базе ISUP, такой как домен 3GPP CS на базе ISUP, или PSTN;

– сетью на базе BICC, такой как домен 3GPP CS на базе BICC;

– подсистемой мультимедиа Интернет.

#### 2.2.2.340 TS 29.238

Интерфейс функции управления границей межсоединений (IBCF) – переходной шлюз (TrGW); интерфейс Ix – этап 3

В этом документе описан протокол, подлежащий использованию в интерфейсе функции управления границей межсоединений (IBCF) – переходной шлюз (TrGW) и в интерфейсе CS‑IBCF – CS-TrGW. Основой для этого протокола является протокол H.248, определенный МСЭ-T.

#### 2.2.2.341 TS 29.244

Интерфейс между плоскостью управления и плоскостью пользователя узлов EPC

В этом документе описан протокол управления пересылкой пакетов (PFCP), используемый в интерфейсе между плоскостью управления и функцией плоскости пользователя в архитектуре EPC с раздельными SGW, PGW и TDF.

Эталонная модель архитектуры и информация этапа 2 приведены в документе 3GPP TS 23.214.

Протокол PFCP должен использоваться при взаимодействии через эталонные точки Sxa, Sxb, Sxc и объединенную эталонную точку Sxa/Sxb.

Кроме того, протокол PFCP должен использоваться при взаимодействии через эталонные точки Sxa' и Sxb', определенные в документе 3GPP TS 33.107. В остальном в этой спецификации не делается различия между эталонными точками Sxa и Sxa', равно как и между эталонными точками Sxb и Sxb'. Для эталонных точек Sxa' и Sxb' повторно используется протокол, установленный для эталонных точек Sxa и Sxb, но с соблюдением при этом требований к безопасности, изложенных в пункте 8 документа 3GPP 33.107.

#### 2.2.2.342 TS 29.250

Эталонная точка Nu между SCEF и PFDF для подключения в целях спонсируемой передачи данных

В этом документе содержится спецификация этапа 3 для эталонной точки Nu. Функциональные требования к эталонной точке Nu и ее спецификации этапа 2 приведены в документе 3GPP TS 23.682. Эталонная точка Nu располагается между функцией описания потока пакетов (PFDF) и функцией представления возможностей по обслуживанию (SCEF).

#### 2.2.2.343 TS 29.251

Эталонные точки Gw и Gwn для подключения в целях спонсируемой передачи данных

В этом документе содержится спецификация этапа 3 для эталонных точек Gw и Gwn. Функциональные требования к эталонным точкам Gw и Gwn и их спецификации этапа 2 приведены в документе 3GPP TS 23.203. Эталонная точка Gw располагается между функцией описания потока пакетов (PFDF) и функцией реализации политики и начисления платы (PCEF). Эталонная точка Gwn располагается между функцией описания потока пакетов (PFDF) и функцией обнаружения трафика (TDF).

#### 2.2.2.344 TS 29.272

Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейсы на базе протокола Diameter, связанные с объектом управления мобильностью (MME) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN)

В этом документе описаны связанные с объектом управления мобильностью (MME) и обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN) интерфейсы на базе протокола Diameter к серверу собственных абонентов (HSS), a также связанный с MME и SGSN интерфейс на базе протокола Diameter к регистру идентификации оборудования (EIR).

#### 2.2.2.345 TS 29.273

Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейсы 3GPP EPS AAA

В этом документе определен этап 3 описания протокола для нескольких эталонных точек для доступа non-3GPP в EPS.

#### 2.2.2.346 TS 29.274

Улучшенная пакетная система 3GPP (EPS); протокол туннелирования улучшенной службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) для плоскости управления (GTPv2-C) – этап 3

В этом документе определен этап 3 плоскости управления протокола туннелирования GPRS версии 2 для интерфейсов улучшенной пакетной системы (GTPv2-C). В данном документе если не определено иное, то интерфейс S5 всегда указывает на S5 на базе GTP, а интерфейс S8 всегда указывает на интерфейс S8 на базе GTP.

#### 2.2.2.347 TS 29.275

Протоколы мобильности и туннелирования на базе посреднического протокола IPv6 для мобильной связи (PMIPv6) – этап 3

В этом документе определен этап 3 протоколов мобильности и туннелирования на базе PMIPv6, используемых через определенные в 3GPP TS 23.402 эталонные точки S2a, S2b, S5 и S8 на базе PMIP и таким образом применимых к обслуживающему GW, шлюзу PDN, ePDG и проверенному доступу non-3GPP. Спецификации протоколов согласуются с соответствующими RFC IETF. В данной спецификации PMIP указывает на PMIPv6, как определено в RFC5213 IETF.

#### 2.2.2.348 TS 29.276

Улучшенная пакетная система 3GPP (EPS); oптимизированные процедуры и протоколы хендовера между доступом E-UTRAN и доступом cdma2000 HRPD – этап 3

В этом документе определен этап 3 интерфейса S101 улучшенной пакетной системы между MME и сетью доступа HRPD. Интерфейс S101 поддерживает процедуры предварительной регистрации, поддержки сеанса и активных хендоверов между сетями E-UTRAN и HRPD.

#### 2.2.2.349 TS 29.277

Оптимизированные процедуры и протокол хендовера между доступом E-UTRAN и доступом non-3GPP (S102) – этап 3

В этом документе определен этап 3 интерфейса Evolved Packet System S102 между MME и Ix CS IWS для передачи сообщений сигнализации 1xCS, задокументированный в 3GPP TS 23.216 и 3GPP TS 23.272. Сообщения сигнализации 1xCS – это те сообщения, которые определены для интерфейса A21, как описано в 3GPP2 A.S0008-D и 3GPP2 A.S0009-D. Сообщения интерфейса S102 основываются на сообщениях A21.

Интерфейс S102 используется для поддержки UE, неспособного передавать и принимать информацию по радиоинтерфейсам LTE и 1x одновременно. В этом описании рассматриваются аспекты протокола S102 для SRVCC от доступа E-UTRAN до 3GPP2 1xCS. Аспекты обработки неголосового компонента и протокола для SRVCC от 3GPP2 1xCS до направления E-UTRAN в этой версии не рассматриваются.

Интерфейс S102 также используется для поддержки отката CS к процедурам 1xRTT от доступа E‑UTRAN до домена CDMA 1xRTT CS и для поддержки SMS через S102 с помощью домена CDMA 1xRTT CS посредством поддержки регистрации по процедурам EPS, как указано в спецификации 3GPP TS 23.272.

#### 2.2.2.350 TS 29.278

Специализированное приложение для расширенной логики мобильной связи (CAMEL) – фаза 4; спецификация прикладной подсистемы CAMEL (CAP) для мультимедийных IP‑подсистем (IMS)

В этом документе определена прикладная подсистема CAMEL (CAP), поддерживающая фазу 4 сетевой функции специализированного приложения для расширенной логики мобильной связи для мультимедийных IP-подсистем базовой сети. CAP основана на поднаборе возможностей CS-2 ETSI Core INAP, как определено в документе ETSI EN 301 140-1. В настоящем стандарте даются прямые ссылки на описания и определения, приведенные в документе ETSI EN 301 140-1, в том случае, если для использования в CAP не требуется дополнений или разъяснений.

#### 2.2.2.351 TS 29.279

Протоколы мобильности на базе Mobile IPv4 – этап 3

В этом документе определен этап 3 протоколов мобильности на базе MIPv4, используемых через определенную в 3GPP TS 23.402 эталонную точку S2a и, таким образом, применимых к шлюзу PDN и проверенному доступу non-3GPP. Спецификации протоколов согласуются с соответствующими RFC IETF.

#### 2.2.2.352 TS 29.280

Улучшенная пакетная система (EPS); интерфейс Sv 3GPP (от MME к MSC и от SGSN к MSC) для SRVCC

В этом документе описан интерфейс Sv между объектом управления мобильностью (MME) или обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN) и сервером 3GPP MSC, усовершенствованным для SRVCC. Интерфейс Sv используется для поддержки хендовера внутри RAT от VoIP/IMS через EPS к домену CS по доступу 3GPP UTRAN/GERAN или от UTRAN (HSPA) к доступу 3GPP UTRAN/GERAN.

#### 2.2.2.353 TS 29.281

Плоскость пользователя (GTPv1-U) протокола туннелирования службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS)

В этом документе определена плоскость пользователя GTP, используемую:

– в интерфейсах Gn и Gp службы пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS);

– интерфейсах Iu, Gn и Gp системы UMTS;

– интерфейсах S1-U, X2, S4, S5, S8 и S12 улучшенной пакетной системы (EPS).

#### 2.2.2.354 TS 29.282

Формат и использование опций мобильного протокола IPv6, определяемых поставщиком, в системе 3GPP

В этом документе определены формат и использование опций мобильного протокола IPv6, определяемых поставщиком, в рамках Проекта партнерства третьего поколения.

#### 2.2.2.355 TS 29.283

Приложения для управления данными на основе протокола Diameter

Общая функциональная архитектура для поддержки критически важных (MC) услуг описана в документе 3GPP TS 23.280.

Функциональная архитектура для поддержки критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) описана в документе 3GPP TS 23.379.

Функциональная архитектура для поддержки критически важных видеоуслуг (MCVideo) описана в документе 3GPP TS 23.281.

Функциональная архитектура для поддержки критически важных услуг передачи данных (MCData) описана в документе 3GPP TS 23.282.

В технической спецификации (TS) 3GPP определяются:

взаимодействие между пользовательской базой данных службы MC и сервером службы MC:

– этот интерфейс между пользовательской базой данных MCPTT и сервером MCPTT называется эталонной точкой MCPTT-2, как указано в документе 3GPP TS 23.379;

– этот интерфейс между пользовательской базой данных MCVideo и сервером MCVideo называется эталонной точкой MCVideo-2, как указано в документе 3GPP TS 23.281;

– этот интерфейс между пользовательской базой данных MCData и сервером MCData называется эталонной точкой MCData-2, как указано в документе 3GPP TS 23.282;

– этот интерфейс между пользовательской базой данных MCData и сервером MCData называется эталонной точкой MCVideo-2, как указано в документе 3GPP TS 23.282;

взаимодействие между пользовательской базой данных службы MC и сервером управления конфигурацией. Этот интерфейс называется эталонной точкой CSC-13.

#### 2.2.2.356 TS 29.292

Взаимодействие между мультимедийной IP-подсистемой (IM) базовой сети (CN) (IMS) и сервером MSC для централизованных услуг IMS (ICS)

Централизованные услуги IMS (ICS) обеспечивают доставку пользователям услуг мультимедийной телефонии и дополнительных услуг на базе подсистемы IM CN, как определено в 3GPP TS 24.173, независимо от типа присоединенной сети доступа, например доступ домена CS или IP-CAN.

В этом документе определены принципы взаимодействия между подсистемой IM CN и доменом CS, чтобы обеспечить ICS для UE с использованием доступа домена CS. Данный документ указывает область взаимодействия процедур регистрации между доменом CS и подсистемой IM CN. Этот документ указывает область взаимодействия плоскостей управления и пользователя между подсистемой IM CN и доменом CS через сервер MSC, усовершенствованный для ICS и CS-MGW соответственно. Это включает процедуры сигнализации между сервером MSC и CS-MGW. Для спецификации взаимодействия плоскостей управления настоящий документ определяет требуемое для поддержки услуг мультимедийной телефонии и дополнительных услуг на базе подсистемы IM CN взаимодействие протоколов между профилем 3GPP SIP, описанным в 3GPP TS 24.229, и сигнализацией NAS, описанной в 3GPP TS 24.008.

#### 2.2.2.357 TS 29.303

Процедуры системы наименований доменов – этап 3

В этом документе описаны процедуры системы наименований доменов (DNS) для улучшенной пакетной системы. В нем рассматривается выбор узла шлюза улучшенной базовой сети пакетной передачи данных с использованием DNS (например, узлы SGW и PGW), за исключением всех инициируемых оборудованием пользователя (UE) процедур обнаружения и выбора на основе DNS.

#### 2.2.2.358 TS 29.305

Функция взаимодействия (IWF) между интерфейсами на основе MAP и на основе протокола Diameter

В этом документе определены следующие функции взаимодействия (IWF):

– между интерфейсами Gr, Gf на основе MAP и интерфейсами S6a, S6d, S13 и S13a на основе протокола Diameter;

– между интерфейсом S6a с данными SMS-подписки на стороне MME и интерфейсом S6a без данных SMS-подписки плюс интерфейс D на основе MAP для SMS-подписки на стороне HSS;

– между интерфейсом S6a с данными SMS-подписки на стороне MME и интерфейсом S6a без данных SMS-подписки плюс интерфейс D на основе MAP для SMS-подписки на стороне HSS;

– между интерфейсом C на основе MAP для SMS и интерфейсом S6c на основе протокола Diameter;

– между интерфейсом E на основе MAP для SMS и интерфейсом SGd на основе протокола Diameter.

#### 2.2.2.359 TS 29.311

Взаимодействие уровня услуг для служб обмена сообщениями

В этом документе обеспечивается детализация протокола взаимодействия уровня услуг между мгновенным сообщением, определенным в OMA-TS-SIMPLE\_IM, с использованием 3GPP мультимедийной IP‑подсистемы CN и службой коротких сообщений – как по традиционной сети CS/PS, как определено в 3GPP TS 23.040, так и по общей сети доступа с IP-связностью (IP-CAN), как определено в 3GPP TS 24.341. Это включает:

– процедуры для реализации взаимодействия уровня услуг между IM и SM;

– процедуры для реализации взаимодействия уровня услуг между CPM и SM;

– усовершенствование IP-SM-GW как сервера приложений для поддержки выбора услуг, авторизации и преобразования между протоколами IM и SM;

– взаимодействие между взаимодействием уровня услуг и взаимодействием транспортного уровня.

#### 2.2.2.360 TS 29.328

Интерфейс Sh мультимедийной IP-подсистемы (IMS); потоки сигнализации и содержимое сообщений

В этой технической спецификации (TS) 3GPP опpeделяются: взаимодействия между HSS (сервером собственных абонентов) и SIP AS (сервером приложений) и между HSS и OSA SCS (сервером возможностей услуг). Этот интерфейс указывается как эталонная точка Sh. Взаимодействия между SIP AS и SLF (функцией искателя подписки) и между OSA SCS и SLF. Этот интерфейс указывается как эталонная точка Dh.

#### 2.2.2.361 TS 29.329

Интерфейс Sh на базе протокола Diameter; детали протокола

В этом документе определен транспортный протокол для использования в мультимедийной IP‑подсистеме (IM) базовой сети (CN) на базе протокола Diameter. Этот документ применим:

– к интерфейсу Sh между AS и HSS;

– к интерфейсу Sh между SCS и HSS.

Всегда, когда возможно, в этом документе определяются требования для этого протокола с указанием спецификаций, разработанных IETF в пределах протокола Diameter. Гдe это невозможно, в данном документе определены расширения к протоколу Diameter.

#### 2.2.2.362 TS 29.333

Контроллер функции мультимедийных ресурсов (MRFC) – процессор функции мультимедийных ресурсов (MRFP); интерфейс Мр – этап 3

В этом документе описан протокол для использования в интерфейсе контроллер функции мультимедийных ресурсов (MRFC) – процессор функции мультимедийных ресурсов (MRFP) (интерфейс Mp). Архитектура IMS описана в 3GPP TS 23.228, функциональные требования – в 3G TS 23.333. В данной спецификации определен профиль протокола управления шлюзом (H.248.1) для управления процессором функции мультимедийных ресурсов, поддерживающим внутриполосное взаимодействие пользователей, проведение конференций и перекодирование для мультимедийных услуг. Этот документ действителен для PLMN (UMTS) 3-го поколения, соответствующих версии 7 и выше.

#### 2.2.2.363 TS 29.334

Шлюз прикладного уровня IMS (IMS-ALG) – шлюз доступа IMS (IMS-AGW); интерфейс Iq – этап 3

В этом документе описан протокол для использования в интерфейсе шлюз прикладного уровня IMS (ALG) – шлюз доступа IMS (IMS-AGW). Базой для этого протокола является протокол H.248, определенный МСЭ-T. Архитектура IMS описана в 3GPP TS 23.228.

#### 2.2.2.364 TS 29.335

Конвергенция данных пользователей (UDC); протокол доступа к хранилищу данных пользователей через интерфейс Ud – этап 3

В этом документе описан этап 3 протокола доступа к хранилищу данных пользователей через интерфейс Ud.

#### 2.2.2.365 TS 29.336

Интерфейсы Diameter сервера собственных абонентов (HSS) для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных

В этом документе описаны интерфейсы на основе протокола Diameter между сервером HSS и другими сетевыми элементами, включенными в архитектуру для взаимодействия с сетями и приложениями пакетной передачи данных, такими как межмашинная связь (MTC).

В частности, в этом документе описан интерфейс S6m между сервером собственных абонентов (HSS) и функцией взаимодействия MTC (MTC-IWF), а также интерфейс S6n между сервером HSS и MTC-AAA. Процедуры в отношении этих интерфейсов описаны в документе 3GPP TS 23.682.

#### 2.2.2.366 TS 29.337

Интерфейс T4 на основе протокола Diameter для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных

В этом документе описан интерфейс на основе протокола Diameter между функцией взаимодействия межмашинной связи (MTC-IWF) и сервисным центром службы коротких сообщений (SMS-SC) для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных.

В этой спецификации определено приложение Diameter для эталонной точки T4 между MTC‑IWF и SMS-SC. В документе указаны взаимодействия между MTC‑IWF и SMS-SC.

Описание этапа 2 для связи с сетями и приложениями пакетной передачи данных (архитектура и функции) приведено в документе 3GPP TS 23.682.

#### 2.2.2.367 TS 29.338

Протоколы на основе протокола Diameter, поддерживающие объекты управления подвижной связью (MME) с функцией службы коротких сообщений (SMS)

В этом документе определены специальные интерфейсы на основе протокола Diameter для SMS, используемые совместно с архитектурой SMS в MME, описанной в спецификации 3GPP TS 23.272. В нем содержатся описания:

– приложения Diameter для интерфейса S6c между сервером HSS и SMS-GMSC или маршрутизатором SMS, а также между SMS-GMSC и маршрутизатором SMS;

– приложения Diameter для интерфейса SGd между MME и SMS-IWMSC или SMS-GMSC или маршрутизатором SMS, а также между SMS-GMSC и маршрутизатором SMS.

#### 2.2.2.368 TS 29.343

Аспекты связи функции услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) с сервером приложений ProSe (PC2) – этап 3

В этом документе содержится описание этапа 3 эталонной точки PC2. Функциональные требования и процедуры этапа 2 для эталонной точки PC2 содержатся в 3GPP TS 23.303. Эталонная точка PC2 расположена между функцией ProSe и сервером приложений ProSe.

#### 2.2.2.369 TS 29.344

Аспекты связи функции услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) с домашним сервером абонента (HSS) – этап 3

В этом документе описан интерфейс PC4a на основе протокола Diameter между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) и домашним сервером абонента (HSS), определенным для услуг ProSe.

В этой спецификации определено приложение Diameter для эталонной точки PC4a между функцией ProSe и HSS. Определены также взаимодействия между функцией ProSe и HSS.

Описание этапа 2 для функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS приведено в 3GPP TS 23.303.

#### 2.2.2.370 TS 29.345

Аспекты сигнализации между функциями услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) – этап 3

В этом документе описаны интерфейсы на основе протокола Diameter между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в сети HPLMN и функцией ProSe в локальной сети PLMN (интерфейс PC6) или между функцией услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в сети HPLMN и функцией ProSe в гостевой сети PLMN (интерфейс PC7).

В этой спецификации определено приложение Diameter для эталонных точек PC6/PC7 между функциями ProSe. Определены также взаимодействия между функциями ProSe.

Описание этапа 2 для функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS приведено в 3GPP TS 23.303.

#### 2.2.2.371 TS 29.364

Описания данных услуг сервера приложений (AS) мультимедийной IP-подсистемы (IMS) для функциональной совместимости AS

Эта спецификация стандартизирует структуру и кодирование данных услуг, транспортируемых через интерфейс Sh между сервером приложений, поддерживающим дополнительные услуги мультимедийной телефонии, как определено в 3GPP TS 22.173, и HSS. Определены два необязательных формата. Один основан на двоичном кодировании данных услуг и поддерживает подмножество услуг MMTEL, соответствующее PSTN/ISDN, и дополнительные услуги CS. Другой использует формат XML и поддерживает полный набор услуг MMTEL.

#### 2.2.2.372 TS 29.368

Протокол интерфейса Tsp между функцией взаимодействия MTC (MTC-IWF) и сервером возможностей услуг (SCS)

В этом документе приводится спецификация протокола, относящаяся к эталонной точке Tsp, которая является частью архитектуры системы межмашинной связи. Эталонная точка Tsp расположена между сервером возможностей услуг (SCS) и функцией взаимодействия межмашинной связи (MTC-IWF).

#### 2.2.2.373 TS 29.388

Аспекты интерфейса (V4) между функцией управления V2X и домашним сервером абонента (HSS) – этап 3

В этом документе описаны аспекты интерфейса V4 между функцией управления V2X и домашним сервером абонента (HSS), определенные для услуг V2X.

Эта спецификация определяет приложение Diameter для эталонной точки V4 между функцией управления V2X и HSS. Описано взаимодействие между функцией управления V2X и HSS.

Описание этапа 2 для функциональности услуги V2X в EPS приведено в документе 3GPP TS 23.285.

#### 2.2.2.374 TS 29.389

Аспекты сигнализации (V6) между функциями управления V2X – этап 3

В этом документе описаны интерфейсы на базе Diameter между функцией управления V2X в HPLMN и функцией управления V2X в VPLMN (интерфейс V6).

Эта спецификация определяет приложение Diameter для эталонной точки V6 между функциями управления V2X. Описано взаимодействие между функциями управления V2X.

Описание этапа 2 для функциональности услуги V2X в EPS приведено в документе 3GPP TS 23.285.

#### 2.2.2.375 TS 29.405

Протокол приложений Nq и Nq' (Nq-AP) – этап 3

В этом документе определены процедуры и сообщения протокола приложений Nq и Nq' (Nq-AP), используемые в интерфейсах Nq/Nq' между функцией оповещения о перегрузке RAN (RCAF) и объектом управления мобильностью (MME) или обслуживающим узлом поддержки GPRS (SGSN). Требования, относящиеся к этапу 2, указаны в 3GPP TS 23.401 и 3GPP TS 23.060.

#### 2.2.2.376 TS 29.468

Инструменты реализации системы групповой связи для LTE (GCSE\_LTE); эталонная точка MB2 – этап 3

В этом документе определен протокол для эталонной точки МВ2 между сервером приложений услуг групповой связи (GCS AS) и центром обслуживания для радиовещательной/многоадресной передачи (BM-SC).

Эталонная точка MB2 и соответствующие процедуры этапа 2 определены в 3GPP TS 23.468 как часть инструментов реализации системы групповой связи для LTE. Требования этапа 1 в отношении инструментов реализации системы групповой связи для LTE определены в 3GPP TS 22.468.

#### 2.2.2.377 TS 29.658

Передача информации о тарифе мультимедийной услуги IP по протоколу SIP; спецификация протокола

В этом документе определен протокол для передачи в реальном времени информации о тарифе между точкой определения оплаты (CDP) и точкой генерации начисления платы (CGP) посредством протокола инициирования сеанса (SIP).

В этом документе определены процедуры протокола и функции коммутации, необходимые для поддержки передачи информации о тарифе, относящейся к мультимедийным услугам IP.

#### 2.2.2.378 TS 31.101

Интерфейс UICC-терминал; физические и логические характеристики

В этой спецификации определен интерфейс между UICC и терминалом для телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. Она включает требования к физическим характеристикам UICC, электрическому интерфейсу между UICC и терминалом, начальному установлению связи и транспортным протоколам, командам и процедурам связи, а также к файлам и протоколам, независимым от приложений.

#### 2.2.2.379 TS 31.102

Характеристики приложения Универсальный модуль идентификации абонента (USIM)

Эта спецификация определяет приложение USIM для работы телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. В данной спецификации определены параметры команд, структуры и содержимое файлов, функции безопасности и прикладной протокол для использования в интерфейсе между UICC (USIM) и ME.

#### 2.2.2.380 TS 31.103

Характеристики приложения Модуль идентификации мультимедийных услуг IP (ISIM)

Эта спецификация определяет приложение ISIM для работы телекоммуникационных сетей 3G и последующих поколений. В данной спецификации определены параметры команд, структуры и содержимое файлов, функции безопасности и прикладной протокол для использования в интерфейсе между UICC (ISIM) и ME.

#### 2.2.2.381 TS 31.104

Характеристики приложения Модуль идентификации абонентского обслуживания принимающей стороны (HPSIM)

В этом документе определено приложение Модуль идентификации абонентского обслуживания принимающей стороны (HPSIM). Это приложение расположено на карте UICC – карте IC, определенной в документе 3GPP TS 31.101.

Документ 3GPP TS 31.104 применяется к H(e)NB с поддержкой HPSIM для аутентификации принимающей стороны H(e)NB и определяет:

– идентификацию принимающей стороны;

– механизм безопасности, например аутентификацию на основе метода EAP-AKA.

#### 2.2.2.382 TS 31.111

Инструментарий (USAT) приложения Универсальный модуль идентификации абонента (USIM)

В этой спецификации определен интерфейс между UICC и мобильным оборудованием (ME), a также обязательные процедуры ME специально для "Инструментария приложения USIM". USAT – это набор команд и процедур для использования на фазе 3G и выше работы сети дополнительно к определенным в TS 31.101.

#### 2.2.2.383 TS 31.115

Структура защищенных пакетов для приложений Инструментария (универсального) модуля идентификации абонента (U)SIM

Эта спецификация определяет структуру защищенных пакетов в реализациях, использующих службу коротких сообщений и службу вещания на ячейку. Она применима к обмену защищенными пакетами между объектом в сети 3G и выше или в GSM PLMN и объектом в (U)SIM.

#### 2.2.2.384 TS 31.116

Структура удаленного APDU для приложений Инструментария (универсального) модуля идентификации абонента (U)SIM

Эта спецификация определяет удаленное управление файлов и аплетов на SIM/USIM.

#### 2.2.2.385 TS 31.130

Интерфейс программирования (API) приложения (U)SIM; (U)SIM API для карты Java

В этой спецификации определен интерфейс программирования приложения (U)SIM, расширяющий UICC API для Java Card™. Этот API позволяет разработать приложение (U)SAT, запускаемое вместе с приложением (U)SIM и использующее возможности сети GSM/3G и выше.

#### 2.2.2.386 TS 31.133

Интерфейс программирования приложения (API) Модуль идентификации мультимедийных услуг IP (ISIM); ISIM API для Java Card™

В этой спецификации определен интерфейс программирования приложения (U)SIM, расширяющий UICC API для Java Card™. Этот API позволяет разработать приложение, запускаемое вместе с приложением ISIM. Данный документ включает в себя информацию, подходящую сетевым операторам, поставщикам услуг, производителям серверов, ISIM и баз данных.

#### 2.2.2.387 TS 31.220

Характеристики менеджера контактов для приложений 3GPP UICC

В этой спецификации определен менеджер контактов для приложений 3GPP UICC на базе OMA DS, определяет также внешний интерфейс между сервером менеджера контактов в UICC и внешним клиентом менеджера контактов в ME.

#### 2.2.2.388 TS 31.221

Интерфейс программирования приложения (API) менеджер контактов; API менеджера контактов для карты Java

В этой спецификации определен интерфейс программирования приложения для менеджера контактов для приложений 3GPP UICC, как определено в TS 31.220. Этот API позволяет разработать приложения, запускаемые вместе с приложением менеджера контактов.

#### 2.2.2.389 TS 32.101

Управление электросвязью; принципы и требования высокого уровня

Этот документ устанавливает и определяет принципы управления и требования высокого уровня для управления сетями PLMN. В частности, этот документ устанавливает требования:

– для высшего уровня системы управления;

– эталонной модели, показывающей элементы, с которыми взаимодействует система управления;

– процессов оператора сети, нужных для запуска, paботы и поддержания сети;

– функциональной архитектуры системы управления;

– принципов, которые следует применять к интерфейсам управления.

Tребования, установленные в этом документе, направлены на дальнейшее развитие спецификаций управления, a также на развитие продуктов управления. Этот документ можно рассматривать как руководство для развития всех иных технических спецификаций, определяющих управление сетями PLMN.

#### 2.2.2.390 TS 32.102

Управление электросвязью; aрхитектура

Этот документ устанавливает и стандартизирует наиболее важные и стратегические контексты в физической архитектуре для управления сетями PLMN. Он служит как основа, чтобы помочь определить физическую архитектуру управления электросвязью для планируемой PLMN, принять стандарты и предоставить продукты, которые легко интегрировать. Tребования, установленные в этом документе, направлены на дальнейшее развитие спецификаций управления электросвязью 3GPP, a также на развитие продуктов управления. Этот документ можно рассматривать как руководство для развития всех иных технических спецификаций, определяющих управление сетями PLMN, кроме TS 32.101.

#### 2.2.2.391 TS 32.103

Управление электросвязью; обзор и руководство по использованию эталонной точки интеграции (IRP)

В этом документе представлен обзор возможностей и соответствующих функций интерфейса управления 3GPP. В нем содержится общая информация о структуре IRP, доступных точках IRP, а также об их взаимосвязи друг с другом. Этот документ призван служить руководством по спецификациям управления 3GPP, позволяющим получить основные сведения по системам управления 3GPP и не работающим в данной области специалистам.

Кроме того, в документе приведены предложения по пакетированию IRP, которыми должны руководствоваться поставщики услуг, а также поставщики оборудования и решений в вопросах идентификации и выбора подходящих характеристик стандартизированного интерфейса управления.

#### 2.2.2.392 TS 32.150

Управление электросвязью; концепция и определения эталонной точки интеграции (IRP)

В этом документе приведена общая концепция для всех спецификаций эталонной точки интеграции (IRP). Соответствующий обзор и общие определения IRP уже представлены в документах 3GPP TS 32.101 и TS 32.102. Спецификации IRP предназначены для применения ко всем интерфейсам управления, разработанным в 3GPP SA5.

#### 2.2.2.393 TS 32.253

Управление электросвязью; управление начислением платы; начисление платы в домене передачи данных плоскости управления (CP)

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определены функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS/LTE. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS/LTE определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы, которые определяют:

* содержимое CDR по домену/подсистеме/службе (начисление платы в автономном режиме);
* содержимое сообщений о начислении платы в реальном времени по домену/подсистеме/ службе (онлайновое начисление платы);
* функциональные средства онлайнового и автономного начисления платы для этих доменов/ подсистем/служб;
* интерфейсы, которые используются в процессе начислении платы для передачи информации об оплате (то есть CDR или события начисления платы).

Полная структура документа для этих технических спецификаций определена в TS 32.240.

В этом документе приводится описание автономного и онлайнового начисления платы для домена передачи данных плоскости управления (CP) на основе функционального описания этапа 2 доставки данных без использования IP (NIDD) с применением процедур SCEF, приведенного в TS 23.682. Это описание начисления платы включает архитектуру автономного и онлайнового начисления платы и сценарии, присущие домену плоскости управления (CP), а также преобразование общей архитектуры начисления платы 3GPP, определенной в технической спецификацииTS 32.240, в архитектуру, пригодную для домена передачи данных плоскости управления (CP). Затем в документе определена структура и содержимое CDR для автономного начисления платы. Этот документ связан с другими техническими спецификациями 3GPP по начислению платы:

* общая архитектура начисления платы 3GPP определена в TS 32.240;
* параметры, абстрактный синтаксис и правила кодирования CDR определены в TS 32.298;
* механизм передачи CDR внутри сети на основе транзакций определен в TS 32.295;
* файловый механизм, используемый для передачи CDR из сети в область биллинга оператора (например, в систему биллинга или промежуточное устройство), определен в TS 32.297;
* приложение на основе протокола 3GPP Diameter, которое используется для автономного и онлайнового начисления платы в домене передачи данных плоскости управления (CP), определено в TS 32.299.

Передача данных плоскости управления (CP) также обеспечивается службой коротких сообщений (SMS), функциональные средства начисления платы для которой в этом документе не рассматриваются. Функциональные средства начисления платы применительно к SMS для домена с коммутацией каналов определены в TS 32.250, для домена с коммутацией пакетов – в TS 32.251 и для узлов SMS – в TS 32.274.

#### 2.2.2.394 TS 32.276

Управление электросвязью; управление начислением платы; начисление платы за услуги голосовых вызовов (VCS)

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определены функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы.

В документе приводится описание онлайнового начисления платы за услуги голосовых вызовов (VCS) из прокси-функции на основе функционального описания взимания платы за услуги голосовых вызовов в спецификациях Регламента III роуминга в ЕС.

Под голосовым вызовом подразумевается любой вызов с коммутацией каналов (CS) вне зависимости от используемой услуги электросвязи (речь, звук 3,1 кГц, факс или передача данных по коммутируемому каналу), за исключением видеотелефонии CS (BS 37, режим передачи цифровой информации без ограничений со скоростью 64 кбит/с).

В это определение не входит передача голоса по сетям LTE. Эта спецификация содержит описание архитектуры и сценариев начисления платы в онлайновом режиме, специфичных для начисления платы за VCS из прокси-функции, а также устанавливает соответствие между общей архитектурой начисления платы, описанной в документе TS 32.240, и архитектурой для VCS. Кроме того, в ней определены события, предусмотренные при начислении платы в онлайновом режиме.

#### 2.2.2.395 TS 32.277

Управление электросвязью; управление начислением платы; начисление платы за услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe)

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определены функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы.

В документе приводится описание автономного и онлайнового начисления платы за услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe) на основе описания этапа 2 для ProSe, приведенного в TS 23.303. Это описание начисления платы включает архитектуру автономного и онлайнового начисления платы и сценарии, присущие ProSe, а также преобразование общей архитектуры начисления платы 3GPP, определенной в технической спецификации TS 32.240, в архитектуру для ProSe. Затем в документе определена структура и содержимое CDR для автономного начисления платы, а также определены события, предусмотренные при начислении платы в онлайновом режиме.

#### 2.2.2.396 TS 32.278

Управление электросвязью; управление начислением платы; мониторинг начисления платы на основе события

Этот документ входит в состав серии документов, в которых определены функциональные средства и управление начислением платы в сетях GSM/UMTS/LTE. Архитектура и принципы начисления платы в базовой сети GSM/UMTS/LTE определены в документе TS 32.240, обобщающем другие технические спецификации по управлению начислением платы, которые определяют:

* содержимое CDR по домену/подсистеме/службе (начисление платы в автономном режиме);
* содержимое сообщений о начислении платы в реальном времени по домену/подсистеме/ службе (онлайновое начисление платы);
* функциональные средства онлайнового и автономного начисления платы для этих доменов/ подсистем/служб;
* интерфейсы, которые используются в процессе начислении платы для передачи информации об оплате (то есть CDR или события начисления платы).

Полная структура документа для этих технических спецификаций определена в TS 32.240.

В этом документе приводится описание автономного начисления платы для событий мониторинга на основе функционального описания этапа 2, приведенного в TS 23.682. Это описание начисления платы включает архитектуру автономного начисления платы и сценарии, специфичные для событий мониторинга, а также преобразование общей архитектуры начисления платы 3GPP, определенной в TS 32.240, в архитектуру 3GPP для представления возможностей по обслуживанию. Затем в документе определена структура и содержимое CDR для автономного начисления платы. Этот документ связан с другими техническими спецификациями 3GPP по начислению платы:

– общая архитектура начисления платы 3GPP определена в TS 32.240;

– параметры, абстрактный синтаксис и правила кодирования CDR определены в TS 32.298;

– механизм передачи CDR внутри сети на основе транзакций определен в TS 32.295;

– файловый механизм, используемый для передачи CDR из сети в область биллинга оператора (например, в биллинговую систему или промежуточное устройство), определен в TS 32.297;

– приложение на основе протокола 3GPP Diameter, используемое для автономного начисления платы для событий мониторинга, определено в TS 32.299.

Функциональные средства онлайнового начисления платы для событий мониторинга выходят за рамки стандартизации 3GPP.

Общие для всех TS 3GPP ссылки, сокращения, определения, описания, принципы и требования, используемые в этом документе, определены в Словаре 3GPP TR 21.905. Те из них, которые являются общими для управления начислением платы в доменах, службах и подсистемах GSM/UMTS/LTE, представлены в обобщающем документе TS 32.240 и для удобства чтения скопированы в пункт 3 настоящего документа. Наконец, те элементы, которые являются специфическими для этого документа, определены исключительно в этом документе.

#### 2.2.2.397 TS 32.401

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); концепция и требования

В этом документе описаны требования к управлению измерениями рабочих характеристик и сбору данных о результатах измерений в сетях GSM, UMTS и LTE. В нем определены управление расписанием измерений администратором элементов сети (EM), генерация результатов измерений в элементах сети (NE) и передача этих результатов одной или нескольким операционным системам, то есть EM и/или администраторам сети (NM).

Базовая концепция управления рабочими характеристиками, на основе которой составлен этот документ, описана в разделе 4.

Требования к методам, которыми администратор EM управляет измерениями рабочих характеристик, и возможным способам сбора результатов подробно определены в разделе 5. Измерения, результаты которых доступны для сбора в элементах сети, описаны в следующих спецификациях:

– TS 52.402 для систем GSM;

– TS 32.405, TS 32.406, TS 32.407 и TS 32.408 для систем UMTS и комбинированных систем UMTS/GSM;

– TS 32.409 для сетей IMS;

– TS 32.425 для сетей E-UTRAN;

– TS 32.426 для сетей EPC;

– TS 32.452 для подсистемы (HNS) узла Home Node B (HNB);

– TS 32.453 для подсистемы (HeNS) усовершенствованного узла Home Node B (HeNB).

Были предприняты усилия для обеспечения согласованности в определениях измерений между различными элементами и поколениями сетей. Результаты измерений рабочих характеристик представлены в определении формата файлов измерений характеристик (3GPP TS 32.432).

Следующие вопросы выходят за рамки данного документа и не описаны в нем:

– формальное определение интерфейса, используемого EM для управления измерениями рабочих характеристик в элементах сети;

– формальное определение интерфейса, используемого EM для сбора результатов измерений в элементах сети;

– вопрос о том, как могут или должны обрабатываться, храниться или представляться конечному пользователю собранные и накопленные данные;

– информация, которая может быть получена путем сбора и обработки относящихся к вызовам или событиям записей, сделанных сетевыми элементами главным образом в целях получения оплаты по счетам и другим видам начислений.

Требования к управлению сформулированы на основе накопленного опыта эксплуатации систем электросвязи. Определения понятий управления взяты из других работ по стандартизации, с тем чтобы минимизировать "фактор повторных изобретений". Даны соответствующие ссылки.

Цели этой стандартизации:

– дать описания стандартного набора измерений;

– создать общее описание метода управления измерениями и накоплением результатов;

– определить метод групповой передачи результатов измерений через интерфейс управления.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в беспроводных сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Существующие результаты стандартизации в области управления рабочими характеристиками должны, насколько это возможно, многократно использоваться и расширяться в тех случаях, когда приняты конкретные требования к функциональной среде подвижной телефонной связи.

В этом документе принимаются во внимание все перечисленные выше аспекты управления рабочими характеристиками для сетей GSM, UMTS или LTE и их элементов, определенных в базовых технических спецификациях. Однако в него включены только те аспекты, которые характерны для эксплуатации систем GSM/UMTS/LTE, в особенности беспроводных сетей.

#### 2.2.2.398 TS 32.409

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; мультимедийная IP-подсистема (IMS)

В этом документе описаны измерения IMS.

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети IMS. Это могут быть типы измерений, определенные в данном документе, измерения, определенные другими органами по разработке стандартов, или типы измерений, определяемые поставщиками.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети IMS, то есть типы измерений, определяемые поставщиками, и измерения, относящиеся к "внешним" технологиям, используемым в сети IMS (например, ATM или IP), в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документами других, "внешних", органов по разработке стандартов (например, МСЭ-T или IETF) или в соответствии с документацией производителя.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к CSCF).

– Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения, относящиеся к регистрации).

– Заголовок 3. Измерения.

#### 2.2.2.399 TS 32.425

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; сеть расширенного универсального наземного радиодоступа (E‑UTRAN)

В этом документе описаны измерения в сетях E-UTRAN.

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети E‑UTRAN.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети E-UTRAN. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в сети E-UTRAN, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описаны "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-T или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к узлу eNodeB).

– Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения, относящиеся к настройке соединений RRC).

– Заголовок 3. Измерения.

#### 2.2.2.400 TS 32.426

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC)

В этом документе описаны измерения для EPC и комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM.

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией сети EPC и комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM. В этих документах определены только типы измерений, характерные для сети EPC или комбинированных сетей EPC/UMTS/GSM.

Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в сети EPC и комбинированных сетях EPC/UMTS/GSM, в эти документах не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как IP), как они описаны "внешними" органами по разработке стандартов (например, IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру.

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к MME).

– Заголовок 2. Функция измерения.

– Заголовок 3. Измерения.

#### 2.2.2.401 TS 32.432

Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик: определение формата файлов

В этом документе описана общая семантика результатов измерений рабочих характеристик и их сбора. В нем определены формат файлов отчета, условные обозначения в файле отчета и процедура передачи файла. В разделе 4 определен формат файлов для групповой передачи результатов измерения рабочих характеристик администратору сети, а в разделе 5 рассматривается процедура передачи файлов, используемая в данном интерфейсе.

В этом документе не даются определения каких-либо конкретных форматов файлов, таких как XML и ASN.1, которые приводятся в технической спецификации 3GPP TS 32.435 "Определение формата файлов расширяемого языка разметки (XML) при измерении характеристик" и технической спецификации 3GPP TS 32.436 "Определение формата файлов абстрактной синтаксической нотации 1 (ASN.1) при измерении характеристик".

#### 2.2.2.402 TS 32.435

Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик; определение формата файлов расширяемого языка разметки (XML)

В этом документе описан формат файлов XML для результатов измерений рабочих характеристик, семантика которых определена в 3GPP TS 32.432.

#### 2.2.2.403 TS 32.436

Управление электросвязью; измерение рабочих характеристик: определение формата файлов абстрактной синтаксической нотации 1 (ASN.1)

В этом документе определен формат файлов ASN.1 для сбора результатов измерений характеристик, семантика которых определена в 3GPP TS 32.432.

#### 2.2.2.404 TS 32.453

Управление электросвязью; управление рабочими характеристиками (PM); измерение рабочих характеристик; подсистема усовершенствованного узла Home NodeB (HeNB) (HeNS)

В этом документе описаны измерения в подсистеме усовершенствованного узла Home NodeB (HeNS).

Программа HeNS состоит из узла HeNB и, что необязательно, шлюза HeNB GW. Она подсоединяется через стандартный интерфейс S1 к улучшенной базовой сети пакетной передачи данных (EPC), а конкретнее – к объекту управления мобильностью (MME) через интерфейс S1-MME и к обслуживающему шлюзу (S-GW) через интерфейс S1-U.

В технической спецификации 3GPP TS 32.401 описаны принципы и требования управления рабочими характеристиками.

Этот документ действителен для всех типов измерений, предусмотренных реализацией подсистемы HeNS.

В этих документах определены только типы измерений, характерные для подсистемы HeNS. Типы измерений, определяемые поставщиком и применяемые в подсистеме HeNS, в них не рассматриваются. Между тем такие измерения могут применяться в соответствии с документацией производителей.

Ссылки на измерения, относящиеся к "внешним" технологиям (таким как ATM или IP), как они описаны "внешними" органами по разработке стандартов (например, МСЭ-T или IETF), приводятся в данной спецификации только в тех случаях, когда существует явная необходимость в наличии такой ссылки.

Целью определения стандартных измерений является обеспечение сопоставимости данных измерений, полученных в сетях с оборудованием от разных поставщиков. Это относится к тем типам измерений, которые могут быть стандартизированы по всему спектру оборудования от различных поставщиков.

Данный документ имеет следующую структуру:

– Заголовок 1. Элемент сети (например, измерения, относящиеся к HeNB и HeNB GW).

– Заголовок 2. Функция измерения (например, измерения регистрации HeNB).

– Заголовок 3. Измерения.

#### 2.2.2.405 TS 32.501

Управление электросвязью; самоконфигурирование элементов сети; принципы и требования

В этом документе описаны принципы самоконфигурирования и те требования IRP, которые должны выполняться для поддержки данной функции. В нем также определено, должно ли какое-либо требование выполняться через интерфейс Itf-N или посредством других протоколов. В данной версии технической спецификации рассматривается только самоконфигурирование узлов eNB. Требования, приведенные в этом документе, не распространяются на узлы HNB.

#### 2.2.2.406 TS 32.508

Управление электросвязью; последовательность процедур для подключения к сети автоматически конфигурируемых узлов eNodeB от различных поставщиков

В этом документе описана последовательность процедур между различными сетевыми объектами, задействованными в подключении к сети автоматически конфигурируемых узлов eNB от различных поставщиков.

В основе этих процедур лежат требования и сценарии использования, приведенные в спецификации 3GPP TS 32.501. Формат данных, обмен которыми происходит в рамках этих процедур, определен в спецификации 3GPP TS 32.509.

#### 2.2.2.407 TS 32.509

Управление электросвязью; форматы данных для подключения к сети автоматически конфигурируемых узлов eNodeB от различных поставщиков

В этом документе описаны форматы данных, используемые различными сетевыми объектами, задействованными в подключении к сети автоматически конфигурируемых узлов eNB от различных поставщиков.

Эти форматы данных основаны на требованиях и сценариях использования, приведенных в спецификации 3GPP TS 32.501. Последовательности процедур, в рамках которых происходит обмен этими данными, определены в спецификациях 3GPP TS 32.508.

#### 2.2.2.408 TS 32.602

Управление электросвязью; управление конфигурациями (CM); эталонная точка интеграции (IRP) Basic CM; информационная услуга (IS)

В этом документе определен компонент эталонной точки интеграции (IRP), через который агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению базовыми конфигурациями.

Функция этой информационной услуги IRP Basic CM заключается в определении интерфейса для получения и модификации информации по управлению конфигурациями.

Эта информационная услуга согласуется с Рекомендацией МСЭ-T M.3700 в том, что МСЭ-T M.3700 является поднабором IRP Basic CM IRP IS с точки зрения определения операций для получения и модификации информации по управлению конфигурациями.

#### 2.2.2.409 TS 32.612

Управление электросвязью; управление конфигурациями (CM); эталонная точка интеграции (IRP) Bulk CM; информационная услуга (IS)

В этом документе (IRP управления групповыми конфигурациями: информационная услуга) определен номер эталонной точки интеграции (IRP).

Через эту точку агент IRP (как правило, администратор элементов или сетевой элемент) может передавать одному или нескольким администраторам IRP (как правило, администраторам сети) информацию по управлению групповыми конфигурациями.

#### 2.2.2.410 TS 33.102

Архитектура безопасности

Предоставляет спецификацию всех механизмов и протоколов безопасности, кроме алгоритмов.

#### 2.2.2.411 TS 33.105

Требования к криптографическому алгоритму

Определяет требования для стандартного алгоритма шифрования и целостности.

#### 2.2.2.412 TS 33.106

Требования к легальному мониторингу

Определяет все требования для легального мониторинга на базе сети.

#### 2.2.2.413 TS 33.107

Безопасность сетей 3G; архитектура и функции санкционированного перехвата

В этом документе описаны архитектура и функциональные требования в рамках системы подвижной связи третьего поколения (3GMS) и улучшенной пакетной системы (EPS). В спецификации приведены требования к услугам только в части правоприменительной деятельности. Целью данного документа является определение системы перехвата для 3GMS и EPS, которая поддерживает ряд региональных норм, касающихся перехвата. Сами эти нормы не воспроизводятся здесь ввиду их разнообразия. Соблюдение региональных требований к перехвату должно обеспечиваться с помощью специализированных (региональных) посреднических функций, допускающих передачу только требуемой информации.

#### 2.2.2.414 TS 33.108

Безопасность сетей 3G; интерфейс эстафетной передачи для санкционированного перехвата (LI)

В этой спецификации рассматриваются интерфейсы эстафетной передачи, используемые при санкционированном перехвате (LI) услуг с коммутацией пакетов, услуг с коммутацией каналов и мультимедийных услуг в сети UMTS и улучшенной пакетной системе (EPS). В рассматриваемом контексте интерфейс эстафетной передачи охватывает доставку относящейся к перехвату информации (HI2) и передаваемого содержимого (HI3) к техническим средствам для контроля правоприменительной деятельности.

#### 2.2.2.415 TS 33.110

Создание общего ключа для универсальной карты с интегральной схемой (UICC) и терминала

В этом документе описаны функции и механизмы безопасности, обеспечивающие создание общего ключа для UICC и терминала, в который UICC может вставляться или к которому через локальный интерфейс может подключаться устройство со вставленной в него UICC. К приложениям, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов на использование этого механизма создания ключа, относится среди прочего защищенный канал между UICC и терминалом. В сферу охвата этой спецификации входят обзор архитектуры и подробное описание процедуры создания общего ключа для UICC и терминала.

#### 2.2.2.416 TS 33.116

Спецификация обеспечения безопасности (SCAS) для класса сетевых продуктов MME

В этом документе определены цели, требования и контрольные примеры, характерные для класса сетевых продуктов MME. Он ссылается на каталог общих требований по обеспечению безопасности и содержит формулировки конкретных адаптаций приведенных там требований и контрольных примеров, а также определения требований и контрольных примеров, типичных только для класса сетевых продуктов MME.

#### 2.2.2.417 TS 33.117

Каталог общих требований по обеспечению безопасности

В этом документе определены цели, требования и контрольные примеры, которые считаются применимыми к нескольким классам сетевых продуктов (возможно, после адаптации).

Было признано, что в отношении некоторых аспектов для нескольких классов сетевых продуктов характерны очень похожие или одинаковые требования безопасности. Поэтому они собраны в этот каталог – документ, применимый ко многим классам сетевых продуктов. В дополнение к этому каталогу в отдельные документы будут вноситься требования, относящиеся к другим классам сетевых продуктов.

#### 2.2.2.418 TS 33.141

Услуга определения присутствия; безопасность

Этот документ представляет собой спецификацию этапа 2, в которой описаны требования, архитектура, функции и механизмы безопасности для услуги определения присутствия. Данная спецификация включает в себя элементы, необходимые для соблюдения требований документов TS 22.141 и TS 23.141. В части процедур на базе протокола SIP эта спецификация ссылается на документ TS 33.203. Основная тема этой спецификации – обеспечение безопасности эталонной точки Ut, которая в контексте услуг определения присутствия базируется на протоколе HTTP. В документ включена информация, применимая для сетевых операторов, поставщиков услуг и производителей.

#### 2.2.2.419 TS 33.179

Безопасность критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT) при передаче по сетям LTE

В этом документе определены архитектура безопасности, процедура и информационные потоки, необходимые для защиты критически важных услуг связи в режиме рации (MCPTT). Архитектура включает механизмы аутентификации, защиты сигнализации MCPTT и защиты среды передачи MCPTT. Рассматривается безопасность как групповых, так и частных вызовов MCPTT в сетевом и внесетевом режимах работы.

Функциональная архитектура MCPTT определена в 3GPP TS 23.179, а соответствующие требования к обслуживанию – в 3GPP TS 22.179.

Служба MCPTT может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах). Поскольку модель безопасности основана на системе общественной безопасности, некоторые функции обеспечения безопасности могут не применяться в случае MCPTT, используемых для коммерческих целей.

#### 2.2.2.420 TS 33.180

Безопасность критически важных услуг

В этом документе описаны архитектура безопасности, процедуры и информационные потоки, необходимые для поддержки критически важных услуг (MCX). Архитектура включает в себя механизмы защиты общей функциональной архитектуры и механизмы обеспечения безопасности критически важных приложений. Сюда входят связь в режиме рации (MCPTT), видео (MCVideo) и передача данных (MCData). Описаны также механизмы безопасности, связанные с сетевым и внесетевым режимами работы, роумингом, миграцией, взаимосвязью, взаимодействием и наличием нескольких доменов безопасности.

Эта спецификация дополняет собой спецификации общей функциональной архитектуры (TS 23.280), функциональной архитектуры MCPTT (3GPP TS 23.379), функциональной архитектуры MCVideo (3GPP TS 23.281) и функциональной архитектуры MCData (3GPP TS 23.282).

Служба MC может использоваться в системах общественной безопасности, а также для общих коммерческих применений (например, в ЖКХ и на железных дорогах). Поскольку модель безопасности основана на системе общественной безопасности, некоторые функции обеспечения безопасности могут не применяться в случае MCPTT, используемых для коммерческих целей.

#### 2.2.2.421 TS 33.185

Аспекты безопасности для поддержки услуг связи транспортного средства с различными объектами (V2X) в сетях LTE

В этом документе описаны аспекты безопасности функций V2X в сетях LTE, в том числе архитектура безопасности, требования безопасности для сетевых объектов, посредством которых обеспечивается поддержка услуг V2X, а также процедуры и решения, предусмотренные для выполнения этих требований.

#### 2.2.2.422 TS 33.187

Аспекты безопасности усовершенствований, касающихся систем межмашинной связи (MTC) и других систем передачи данных по сетям подвижной связи

В этом документе описаны усовершенствования архитектуры безопасности (то есть усовершенствования функций и механизмов обеспечения безопасности), содействующие усовершенствованию систем межмашинной связи и других систем передачи данных по сетям подвижной связи (MTCe) в соответствии со сценариями использования и требованиями к услугам, определенными в спецификации 3GPP TS 22.368, а также усовершенствованиями архитектуры и процедурами, определенными в спецификации 3GPP TS 23.682.

#### 2.2.2.423 TS 35.231

Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 1: спецификация алгоритма

В этом документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.232 и 35.233 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\* для систем 3GPP. Могут быть предусмотрены и другие алгоритмы, поскольку семь функций задаются оператором и не являются полностью стандартизированными.

#### 2.2.2.424 TS 35.232

Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 2: данные тестирования при реализации

В этом документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.231 и TS 35.233 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\* для систем 3GPP. В частности, в этом документе определены данные тестирования:

– для перестановки Keccak, используемой в Tuak;

– для алгоритмов аутентификации f1 и f1\*;

– для алгоритмов f2, f3, f4, f5 и f5\*.

#### 2.2.2.425 TS 35.233

Спецификация набора алгоритмов TUAK: второй пример набора алгоритмов для функций аутентификации и генерации ключей 3GPP f1, f1\*, f2, f3, f4, f5 и f5\*; документ 3: данные аттестационного тестирования

В документе и других технических спецификациях в сериях TS 35.231 и TS 35.232 содержится пример набора алгоритмов, которые могут быть использованы в качестве функций аутентификации и генерации ключей ***f1***, ***f1***\*, ***f2***, ***f3***, ***f4***, ***f5*** и ***f5***\* для систем 3GPP.

В этом документе приведены наборы входных/выходных данных для тестирования методом черного ящика физических реализаций всех алгоритмов, в частности:

– тестовые данные для перестановки Keccak, используемой в Tuak;

– тестовые данные для алгоритмов аутентификации и генерации ключей MILENAGE *f*1, *f*1\*, *f*2, *f*3, *f*4, *f*5 и *f*5\*.

#### 2.2.2.426 TS 33.250

Спецификация обеспечения безопасности для класса сетевых продуктов PGW

В этом документе определены цели, требования и контрольные примеры, характерные для класса сетевых продуктов PGW. Он ссылается на каталог общих требований по обеспечению безопасности и содержит формулировки конкретных адаптаций приведенных там требований и контрольных примеров, а также определения требований и контрольных примеров, типичных только для класса сетевых продуктов PGW.

#### 2.2.2.427 TS 33.303

Услуги на основе эффекта пространственной близости (ProSe); аспекты безопасности

В этом документе определены аспекты безопасности функций услуг на основе эффекта пространственной близости (ProSe) в EPS. Рассматриваются следующие функции ProSe:

– конфигурация пользовательских устройств, поддерживающих ProSe;

– открытое прямое обнаружение ProSe (в зоне покрытия сети);

– связь формата "один со многими" для пользовательских устройств служб общественной безопасности, поддерживающих ProSe;

– обнаружение ProSe на уровне EPC;

– поддержка EPC для прямой связи по сети WLAN.

#### 2.2.2.428 TS 32.281

Управление электросвязью; управление начислением платы; служба оповещения

Функция начисления платы в онлайновом режиме (OCS) может потребоваться на любом этапе голосового или видеовызова для доставки конечным пользователям внутрисеансовых уведомлений биллинга/тарификации в рамках процесса оценки, управления балансом и выставления счетов. Например, OCS может потребоваться для информирования абонента о состояниях в процессе обслуживания, пересечении пороговых значений, статусе предложений, причине отклонения вызова, для предупреждения о низком уровне баланса и т. д.

В домене с коммутацией каналов (CS) начисление платы в онлайновом режиме для сеанса голосовой связи выполняется с использованием механизмов специализированных приложений для расширенной логики мобильной связи (CAMEL). Для доставки внутрисеансовых уведомлений или взаимодействия с конечным пользователем OCS может использовать такие сообщения CAMEL, как воспроизведение объявления, запрос и прием, подключение к ресурсу или установление временного соединения. Такие уведомления могут доставляться до вызова, в процессе вызова или после вызова. Однако при механизмах начисления платы IMS и MMTel, определенных в TS 32.260 и TS 32.275, а также в приложении управления кредитом по протоколу Diameter (DCCA), определенном в RFC 4006, возможности оповещения, доступные на уровне OCS, ограничены перенаправлением сеанса в заданный URI SIP по его завершении. Уведомление доставляется, когда перенаправленный сеанс может быть подключен к ресурсу.

Служба оповещения в этой спецификации предоставляет возможности уведомления для использования в сеансе начисления платы в онлайновом режиме на основе протокола Diameter. OCS может указать, что для доставки уведомлений тарификации/биллинга следует воспроизвести данное сообщение для абонента.

Приложение 2  
  
Спецификация технологии радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced

Введение

IMT-Advanced является системой, разрабатываемой во всем мире, и спецификации наземных радиоинтерфейсов систем IMT-Advanced, определенные в настоящей Рекомендации, были разработаны МСЭ в сотрудничестве со сторонниками GCS[[10]](#footnote-10) и транспонирующими организациями. В документе IMT‑ADV/24 (Rev. 3) отмечается, что:

– сторонник GCSдолжен быть одним из сторонников RIT[[11]](#footnote-11)/SRIT[[12]](#footnote-12)по соответствующей технологии идолжен иметь разрешение на предоставление МСЭ-R соответствующих прав на официальное использование соответствующих спецификаций, представленных в GCS в соответствии с технологией, описанной в Рекомендации МСЭ-R M.2012;

– транспонирующая организациядолжна получить разрешение от соответствующего сторонника GCSна разработку транспонированных стандартов для определенной технологии итакже должна иметь соответствующие права на использование.

Далее отмечается, что сторонники GCSи транспонирующие организациидолжны быть также надлежащим образом квалифицированы в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 9-5 и руководящими указаниями МСЭ-R "по процедурам осуществления вклада по материалам других организаций в работу исследовательских групп и процедурам приглашения других организаций принять участие в изучении конкретных вопросов" (Резолюция МСЭ-R 9-5).

МСЭ установил глобальные и всеобщие рамки и требования, а также разработал Глобальную основную спецификацию вместе со сторонниками GCS. Признанные транспонирующие организации, работающие вместе со сторонниками GCS,взяли на себя обязательство по разработке подробной стандартизации. Поэтому в настоящей Рекомендации часто используются ссылки на разработанные извне спецификации.

Такой подход был признан наиболее подходящим решением для обеспечения возможности завершения разработки настоящей Рекомендации в кратчайшие сроки, установленные МСЭ, и удовлетворения потребностей администраций, операторов и производителей.

Таким образом настоящая Рекомендация была разработана с использованием в полной мере этого метода работы и с соблюдением сроков всемирной стандартизации. Основной текст настоящей Рекомендации был разработан МСЭ. В каждом приложении содержатся ссылки с указанием местоположения более подробной информации.

В настоящем Приложении 2 содержится подробная информация, разработанная МСЭ и IEEE (сторонник GCS), а также IEEE, ARIB, TTA, ITRI и Форумом WiMAX (транспонирующие организации). Использование механизма ссылок позволяет своевременно завершить разработку и осуществить обновление имеющих большую важность элементов настоящей Рекомендации с проведением необходимых процедур контроля изменений, транспонирования и публичного обсуждения в сторонних организациях. Эта информация в основном принимается без изменений с учетом необходимости сведения к минимуму повторного выполнения работы, а также необходимости упрощения и поддержки непрерывного процесса обновления и актуализации.

Отмечая, что подробную информацию по радиоинтерфейсам в основном следует получать путем обращения к результатам работы сторонних организаций, в настоящем общем соглашении подчеркивается не только значительная роль МСЭ как катализатора процессов стимулирования, координации и содействия развитию усовершенствованных технологий электросвязи, но и его прогрессивный и гибкий подход к разработке этого и других стандартов электросвязи для XXI века.

Более подробные сведения о процессе разработки первого издания настоящей Рекомендации можно найти в документе IMT-ADV/24 (Rev. 3), а подробная информация о процессе подготовки пересмотренных версий настоящей Рекомендации содержится в документе IMT‑ADV/25 (Rev. 2).

# 1 Обзор технологии радиоинтерфейса

Спецификация радиоинтерфейса WirelessMAN-Advancedразработана IEEE. Полномасштабная система, основанная на интерфейсе WirelessMAN-Advanced, одобрена Форумом WiMAX под названием WiMAX 2.

## 1.1 Обзор физического уровня интерфейса

В разделах ниже рассматриваются некоторые особенности физического уровня (PHY) интерфейса.

### 1.1.1 Схема многостанционного доступа

В качестве схемы многостанционного доступа в *WirelessMAN-Advanced* используется OFDMA на линии вниз (DL) и на линии вверх (UL). Интерфейс поддерживает также схемы временного (TDD) и частотного (FDD) дуплексирования, включая режим гибридного FDD (H-FDD) подвижных станций (ПС) в сетях с FDD. Атрибуты кадровой структуры и обработка сигнала в основной полосе частот являются общими для обеих схем дуплексирования. Параметры OFDMA приведены в таблице 2.1. Интерфейс *WirelessMAN‑Advanced* поддерживает более широкие полосы частот канала, вплоть до 160 МГц, путем объединения несущих. В таблице 2.1 TTG и RTG обозначают промежутки времени для перехода от передачи к приему и от приема к передаче соответственно.

ТАБЛИЦА 2.1

Параметры OFDMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная полоса частот канала (МГц) | | | 5 | 7 | 8,75 | 10 | 20 |
| Коэффициент дискретизации | | | 28/25 | 8/7 | 8/7 | 28/25 | 28/25 |
| Частота дискретизации (МГц) | | | 5,6 | 8 | 10 | 11,2 | 22,4 |
| Размер БПФ | | | 512 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 |
| Разнос поднесущих (кГц) | | | 10,94 | 7,81 | 9,76 | 10,94 | 10,94 |
| Полезная длительность символа *Tu* (мкс) | | | 91,429 | 128 | 102,4 | 91,429 | 91,429 |
| CP *Tg* = 1/8 *Tu* | Длительность символа *TS* (мкс) | | 102,857 | 144 | 115,2 | 102,857 | 102,857 |
| FDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 48 | 34 | 43 | 48 | 48 |
| Незаполненный интервал (мкс) | 62,857 | 104 | 46,40 | 62,857 | 62,857 |
| TDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 47 | 33 | 42 | 47 | 47 |
| TTG + RTG (мкс) | 165,714 | 248 | 161,6 | 165,714 | 165,714 |
| CP *Tg* = 1/16 *Tu* | Длительность символа *TS* (мкс) | | 97,143 | 136 | 108,8 | 97,143 | 97,143 |
| FDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 51 | 36 | 45 | 51 | 51 |
| Незаполненный интервал (мкс) | 45,71 | 104 | 104 | 45,71 | 45,71 |
| TDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 50 | 35 | 44 | 50 | 50 |
| TTG + RTG (мкс) | 142,853 | 240 | 212,8 | 142,853 | 142,853 |
| CP *Tg*= 1/4 *Tu* | Длительность символа *TS* (мкс) | | 114,286 | 160 | 128 | 114,286 | 114,286 |
| FDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 43 | 31 | 39 | 43 | 43 |
| Незаполненный интервал (мкс) | 85,694 | 40 | 8 | 85,694 | 85,694 |
| TDD | Количество символов OFDM в кадре длительностью 5 мс | 42 | 30 | 37 | 42 | 42 |
| TTG + RTG (мкс) | 199,98 | 200 | 264 | 199,98 | 199,98 |

### 1.1.2 Структура кадра

Суперкадром называется набор последовательных кадров радиосигнала одинакового размера, начало которых отмечено заголовком суперкадра (SFH), в котором передается краткосрочная и долгосрочная информация о конфигурации системы.

Для того чтобы уменьшить задержку при доступе к радиолинии, кадр радиосигнала делится еще на ряд субкадров, каждый из которых состоит из целого числа символов OFDM. Временной интервал передачи (TTI) определен как задержка передачи по радиолинии, кратная длине субкадра (по умолчанию это длина одного субкадра). Существует четыре типа субкадров: 1) субкадр типа 1, состоит из шести символов OFDM; 2) субкадр типа 2, состоит из семи символов OFDM; 3) субкадр типа 3, состоит из пяти символов OFDM; 4) субкадр типа 4, состоит из девяти символов OFDM, используется только на линии вверх в каналах с шириной полосы 8,75 МГц, когда необходима поддержка кадров унаследованных систем, то есть OFDMA TDD WMAN.

Базовая структура кадра показана на рисунке 2.1, на котором длина суперкадра равна 20 мс (состоит из четырех кадров радиосигнала), длительность кадра радиосигнала равна 5 мс, а длительность субкадра зависит от ширины полосы канала, длины циклического префикса и типа (1/2/3/4) субкадра. Количество субкадров в кадре радиосигнала предопределено в целях максимизации спектральной эффективности каждой конфигурации кадра в зависимости от ширины полосы канала, длины циклического префикса, типа субкадра и режима дуплексирования.

Концепция временных зон применяется и для TDD, и для FDD систем. Временные зоны представляют собой временное уплотнение во временной области на линии вниз для поддержки как новых, так и унаследованных ПС. Для передачи по линии вверх может использоваться и временное, и частотное уплотнение для поддержки унаследованных и новых терминалов. Усовершенствования и особенности, не имеющие обратной совместимости, ограничены применением в новых зонах. Все обратно совместимые особенности и функции используются в унаследованных зонах.

рисунок 2.1

Базовая структура кадра



### 1.1.3 Физическая структура и ресурсная единица

Субкадры линий DL/UL разделены на несколько частотных участков, где каждый участок состоит из набора физических ресурсных единиц (PRU), распределенных по имеющемуся количеству символов OFDM в субкадре. Каждый частотный участок может включать в себя локализованные и/или распределенные PRU. Частотные участки могут служить разным целям, например для частичного повторного использования частоты (FFR). Разделение ресурсов и их отображение для линий DL/UL проиллюстрировано рисунком 2.2. PRU является базовой физической единицей при распределении ресурсов, состоящей из произведения 18 непрерывных поднесущих на *N*sym непрерывных символов OFDM, где *N*sym равно 6, 7, 5 и 9 символов OFDM для субкадров типа 1/2/3/4 соответственно (тип 4 используется только на линии вверх). Логическая ресурсная единица (LRU) является базовой логической единицей для распределенных и локализованных выделений ресурсов. LRU охватывает 18 × *N*sym поднесущих.

рисунок 2.2

Процесс отображения ресурсов



### 1.1.4 Отображение ресурсов

Определение процесса отображения ресурсов проиллюстрировано рисунком 2.2, где Pi обозначает i‑й частотный участок.

Сначала PRU разделяются на субполосы и мини-полосы, где одна субполоса содержит четыре смежных PRU, а одна мини-полоса содержит одну PRU. Эти субполосы подходят для селективных частотных выделений, так как они обеспечивают смежное выделение PRU по частоте. Мини-полосы подходят для разнесенных частотных выделений с перестановкой частот (внешняя перестановка на рисунке 2.2).

После разделения на частотные участки производится разделение между локализованными или непрерывными ресурсными единицами (CRU) и распределенными ресурсными единицами (DRU) на секторной основе. Все субполосы относятся к категории CRU, в то время как мини-полосы относятся либо к категории CRU, либо к DRU. CRU используются для получения выигрыша от планирования, зависящего от частоты. Одна CRU состоит из группы поднесущих, непрерывных по частоте. DRU используются для получения выигрыша от частотного разноса. Одна DRU содержит группу поднесущих, разбросанных по частотному участку. Размеры CRU и DRU равны размеру PRU.

Для формирования CRU и DRU поднесущие на OFDM-символах субкадра разделяются на поднесущие защитного интервала и используемые поднесущие. Поднесущая с нулевой частотой не используется. Используемые поднесущие распределяются по PRU. Каждая PRU содержит пилотную поднесущую и поднесущие для передачи данных. Количество используемых пилотных поднесущих и поднесущих для передачи данных зависит от режима MIMO, ранга и количества уплотняемых ПС, а также от количества символов OFDM в субкадре.

Перестановка поднесущих (тональных пар), определенная для DRU на частотном участке линии вниз, разбрасывает поднесущие по всем распределенным ресурсным выделениям в пределах частотного участка. После отображения всех пилотных поднесущих оставшиеся используемые поднесущие образовывают смежные пары (тональные пары), а затем переставляются, чтобы определить распределенные логические ресурсные единицы (DLRU). Перестановка поднесущих на линии вниз осуществляется по символам OFDM в пределах субкадра. Каждая из DRU частотного участка линии вверх разделяется на три смежных окошка по шесть смежных поднесущих на протяжении *N*sym символов. Эти окошки коллективно переставляются по всем рассредоточенным ресурсным выделениям в пределах частотного участка и определяют DLRU. Непрерывные логические ресурсные единицы (CLRU) получаются прямым отображением CRU. CLRU относятся к категории LRU, основанных на субполосах и называемых субполосными логическими ресурсными единицами (SLRU), или LRU, основанными на мини-полосах и называемых мини-полосными логическими ресурсными единицами (NLRU).

### 1.1.5 Модуляция и кодирование

РИСУНОК 2.3

Процедуры кодирования и модуляции



Процедуры канального кодирования и модуляции показаны на рисунке 2.3. Контроль циклическим избыточным кодом (CRC) применяется к пакету (то есть к единице данных физического уровня) до его разделения. 16-разрядная величина CRC вычисляется по всему количеству битов в пакете. Если размер пакета, включая CRC пакета, превышает максимальный размер блока прямой коррекции ошибок (FEC), то пакет разделяется на KFB блоков FEC и каждый кодируется отдельно. Если пакет разделен на несколько блоков FEC, то CRC блока FEC применяется к каждому блоку FEC до применения FEC-кодирования. CRC блока FEC вычисляется применительно ко всем битам этого блока FEC. Все разделенные блоки FEC, включая 16-разрядный код CRC блока FEC, имеют одинаковую длину. Максимальный размер блока FEC составляет 4800 битов. Правила объединения основываются на количестве информационных битов и не зависят от структуры распределения ресурсов (количества логических ресурсных единиц и их размера). В *WirelessMAN-Advanced* используется сверточный турбокод (CTC) с кодовой скоростью 1/3. Схема CTC распространяется на поддержку дополнительных размеров блоков FEC. Кроме того, размеры блоков FEC могут регулярно увеличиваться с предопределенной дискретностью. Размеры блока FEC, кратные семи, отбрасываются для образования кольцевой структуры кодирования. Блок кодирования, показанный на рисунке 2.3, включает перемежитель.

Для согласования скоростей в *WirelessMAN-Advanced* используются селекция и повторение битов. Селекция битов адаптирует количество кодированных битов к размеру выделенного ресурса, который может меняться в зависимости от размера ресурсной единицы и типа субкадра. Все количество поднесущих в выделенной ресурсной единице сегментируется в каждый блок FEC. Суммарное количество информационных битов и битов четности, сгенерированное кодером FEC, считается максимальным размером кольцевого буфера. Повторение выполняется тогда, когда количество переданных битов больше, чем количество селектированных битов. Селекция кодированных битов осуществляется циклически через буфер. Биты материнского кода, то есть общее количество информационных битов и битов четности, рассматриваются в качестве максимального размера кольцевого буфера. В случае, когда размер кольцевого буфера *N*buffer, меньше, чем количество битов материнского кода, то первые из *N*buffer битов материнского кода рассматриваются в качестве селектированных битов.

Поддерживаются сигнальные созвездия модуляций QPSK, 16QAM и 64QAM. Отображение битов на точки созвездия зависит от варианта перегруппировки созвездия (CoRe), используемого в описанном гибридном методе запроса повторной передачи (HARQ), и далее зависит от схемы MIMO. Символы QAM отображаются на вход кодера MIMO. Размеры включают добавляемые биты CRC (в пакет и в блок FEC), если они применяются. Другие размеры требуют заполнения до последующего размера. Кодовая скорость и модуляция зависят от размера пакета и выделенного ресурса.

В *WirelessMAN-Advanced* используется HARQ с резервированием с приращением (HARQ‑IR) путем определения начального положения селекции битов при повторной передаче методом HARQ. Поддерживается также метод HARQ с суммированием (HARQ-CC), считающийся специальным случаем HARQ-IR. Для указания стартовой позиции используется двухразрядный идентификатор субпакетов (SPID). Схема CoRe может быть представлена перемежителем на уровне битов.

Форматы выделения ресурсов и передачи при каждой повторной передаче по линии вниз могут адаптироваться с помощью сигнализации управления. Выделение ресурсов при каждой повторной передаче по линии вверх может быть фиксированным или адаптивным в соответствии с сигналами управления, эти биты или символы могут передаваться в различном порядке, чтобы воспользоваться преимуществами разнесения канала по частоте.

При повторной передаче по методу HARQ может применяться отображение битов или модулированных символов на пространственные потоки, чтобы воспользоваться преимуществами пространственного разнесения при данной схеме отображения, в зависимости от типа HARQ-IR. В этом случае передатчику и приемнику должен быть известен предопределенный набор схем отображения. При применении HARQ на линии вниз базовая станция (БС) может передавать количество кодированных битов, превышающее имеющуюся в данный момент емкость эластичного буфера.

### 1.1.6 Структура пилотных поднесущих

Передача пилотных поднесущих на линии вниз нужна для того, чтобы оценить канал, измерить его качество (например, получить индикатор качества канала, CQI), оценить сдвиг частоты и т. д. *WirelessMAN-Advanced* поддерживает как обычные, так и специализированные структуры пилотных поднесущих, чтобы оптимизировать работу систем в различных условиях распространения сигнала. Классификация пилотных поднесущих на обычные и специализированные основывается на их использовании. Обычные пилотные поднесущие могут использоваться в рассредоточенных выделениях всеми ПС. Специализированные структуры пилотных поднесущих могут использоваться и в локализованных, и в рассредоточенных выделениях ресурсов. Они ассоциируются с пилотным индексом, специфичным для пользователя. Специализированные пилотные поднесущие ассоциируются с конкретным выделением ресурса и предназначаются для использования подвижными станциями, которым выделен специфический ресурс, и поэтому предкодирование или формирование лучей должны быть выполнены тем же способом, что и для поднесущих передачи данных этого ресурсного выделения. Структура пилотных поднесущих определена для нескольких (до 8) потоков, при этом имеется унифицированная схема для обычных и специализированных пилотных поднесущих. По пространственным потокам плотность пилотных поднесущих одинакова, однако по символам OFDM нет необходимости в одинаковой плотности пилотных поднесущих.

рисунок 2.4

Структуры пилотных поднесущих для 1, 2, 4 и 8 потоков в субкадре типа 1



Для субкадра, состоящего из пяти символов OFDM, отбрасывается последний символ OFDM. Для субкадра, состоящего из семи символов OFDM, первый символ OFDM добавляется в качестве седьмого символа OFDM. Для устранения влияния помех от пилотных поднесущих соседним секторам или БС используется пилотная структура с перемежением путем циклического сдвига базовой пилотной диаграммы таким образом, чтобы пилотные поднесущие соседних сот не перекрывались.

Пилотные поднесущие на линии вверх предназначены для локализованных и распределенных ресурсных единиц и предварительно кодированы с использованием такого же предкодирования, как и поднесущие для передачи данных в выделенном ресурсе. Диаграмма пилотных поднесущих определена для нескольких (до четырех) передаваемых потоков для SU-MIMO и до восьми потоков для CSM. Когда на пилотные поднесущие подается мощность, то каждая поднесущая с данными должна иметь одинаковую мощность передачи по всем OFDM в ресурсном блоке.

В ресурсных блоках 18 × 6 на линии вверх используются такие же диаграммы пилотных поднесущих, как и блоки на линии вниз. Диаграмма пилотных поднесущих для структур окошек 6 × 6 используется для DLRU только в том случае, когда количество потоков равно 1 или 2, что также показано на рисунке 2.4.

### 1.1.7 Каналы управления

В каналах управления на линии вниз передается информация, важная для работы системы. В зависимости от типа сигнализации управления информация передается по разным временным интервалам (то есть от интервала суперкадра до интервала субкадра). Параметры конфигурации системы передаются на интервалах суперкадра, в то время как сигнализация управления, относящаяся к распределению пользовательских данных, передается на интервалах кадра/субкадра.

#### 1.1.7.1 Каналы управления на линии вниз

Заголовок суперкадра (SFH)

Заголовок суперкадра (SFH) переносит существенные параметры системы и информацию о конфигурации. Содержимое SFH разделено на два сегмента: первичные и вторичные SFH. Первичные SFH передаются в каждом суперкадре, в то время как вторичные SFH передаются в одном или нескольких суперкадрах. Первичный и вторичный заголовки расположены в первом субкадре суперкадра и уплотнены по времени в расширенную преамбулу. SFH занимает полосу шириной не более 5 МГц. Первичный SFH передается с использованием предопределенной схемы модуляции и кодирования. Вторичный SFH передается с использованием предопределенной схемы модуляции, а ее коэффициент повторения кода передается в первичном SFH. Первичный и вторичный заголовки передаются с использованием двух пространственных потоков и пространственно-частотного блочного кодирования в целях улучшения охвата и надежности. Для ПС не требуется знать конфигурацию антенны до декодирования первичного SFH. Информация, передаваемая во вторичном SFH, делится на разные субпакеты. Субпакет № 1 вторичного заголовка (SP1) включает в себя информацию, необходимую для повторного вхождения в сеть. Субпакет № 2 вторичного заголовка (SP2) содержит информацию для начального вхождения в сеть. Субпакет № 3 вторичного заголовка (SP3) содержит оставшуюся системную информацию для поддержания связи с БС.

Улучшенный протокол MAP (A-MAP)

A-MAP состоит из специфической и неспецифической для пользователя управленческой информации. Неспецифическая для пользователя управленческая информация включает в себя информацию, не предназначенную для специфического пользователя или для специфической группы пользователей. Она содержит информацию, необходимую для декодирования управленческой информации, специфической для пользователя. Специфическая для пользователя управленческая информация состоит из информации, предназначенной для одного или нескольких пользователей. Она включает планирование присвоений, информацию для управления мощностью и отклик HARQ. Ресурсы могут постоянно выделяться подвижным станциям. Групповая управленческая информация используется для выделения и/или конфигурирования ресурсов для одной или нескольких ПС в пределах группы пользователей. Внутри субкадра каналы управления и данных уплотнены по частоте. И каналы управления, и каналы данных передаются в логических ресурсных единицах, которые размещены по всем символам OFDM субкадра.

Каждый субкадр на линии вниз содержит область управления, включающую и специфическую и неспецифическую для пользователя управленческую информацию. Все A‑MAP совместно используют временную область, известную как область A-MAP. Области управления расположены в каждом субкадре. Соответственные выделения на линии вверх происходят на L субкадров позднее, где L определяется важностью A-MAP. Скорость кодирования предопределена для информации, неспецифической для пользователя, а для управленческой информации, специфической для пользователя, она указана в заголовке SFH.

Информационный элемент (IE) выделения в A-MAP определен как базовый элемент управления услугой одноадресной передачи. IE управления одноадресной передачей может быть адресован одному пользователю с использованием одноадресного идентификатора или нескольким пользователям с использованием многоадресного/вещательного идентификатора. Этот идентификатор маскируется битами CRC в IE выделения A-MAP. В нем может содержаться информация, касающаяся выделения ресурсов, HARQ, режима передачи MIMO и т. д. Каждая IE A‑MAP кодируется отдельно.

Управленческая информация, неспецифическая для пользователя, кодируется отдельно от управленческой информация, специфической для пользователя. В субкадрах на линии вниз разделение частот для однократного повторного использования и/или трехкратного повторного использования с увеличенной мощностью может содержаться в области A-MAP. Область A-MAP занимает несколько первых DLRU в частотном разделении. Структура области A-MAP проиллюстрирована рисунком 2.5. Ресурс, занятый каждым физическим каналом с A-MAP, может изменяться в зависимости от конфигурации системы и работы плановщика. Имеются следующие типы A-MAP:

– **A-MAP присвоения** содержит информацию о присвоении ресурса, которая категорируется по нескольким типам IE присвоения ресурса (IE присвоения A-MAP);

– **A-MAP отклика HARQ** содержит информацию HARQ ACK/NACK для передачи данных по линии вверх;

– **A-MAP управления мощностью** включает команды быстрого управления мощностью ПС.

Имеются различные типы IE A-MAP присвоения, отличающиеся для сценариев линий вниз и вверх, постоянных и непостоянных, выделения ресурсов одиночным пользователям и группам, базовых и расширенных IE.

рисунок 2.5

Пример расположения и структуры A-MAP



#### 1.1.7.2 Каналы управления на линии вверх

Канал быстрого отклика (FBCH)

Канал быстрого отклика по линии вверх (FBCH) передает отклики CQI и MIMO.

Отклик CQI содержит информацию об условиях работы канала как они видны с ПС. Эта информация используется в БС для адаптации линии, выделения ресурсов, управления мощностью и т. д. Измерение качества канала включает в себя как узкополосные, так и широкополосные измерения. Измерение качества канала включает в себя как узкополосные, так и широкополосные измерения. Затраты пропускной способности на отклик CQI можно снизить применением дифференциального отклика или других методов сжатия. Например, информацией CQI может служить действующее отношение мощности несущей к сумме мощности помехи и шума (CINR), выбор полосы частот и т. д.

Отклик MIMO содержит широкополосные и/или узкополосные пространственные характеристики канала, которые необходимы для работы схемы MIMO. В качестве примера информации отклика MIMO служат предпочтительный индекс матрицы (PMI), информация о ранге адаптации, элементах матрицы ковариации канала и о наилучшем индексе субполосы.

Различают два типа FBCH на линии вверх: a) первичный канал быстрого отклика (P-FBCH); b) вторичный канал быстрого отклика (S-FBCH). S-FBCH может использоваться для поддержки передачи CQI с более высокими кодовыми скоростями и, значит, содержащими больше информационных битов CQI. FBCH уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных на линии вверх.

Канал FBCH начинается в предопределенном положении, а его размер задается в вещательном сообщении управления на линии вниз. Выделения для быстрого отклика для ПС могут быть периодическими, а сами выделения – конфигурируемыми. Конкретный тип информации отклика, переносимой при каждой возможности быстрого отклика, может быть различным. Количество битов, переносимое в канале быстрого отклика, может быть адаптивным. Для эффективной передачи в канале отклика определено мини-окошко, охватывающее две поднесущие по шесть символов OFDM. Одна LRU состоит из девяти мини-окошек и может совместно использоваться несколькими FBCH.

Канал отклика HARQ

Отклик HARQ (ACK/NACK) используется для подтверждения передачи данных на линии вниз. Канал отклика HARQ на линии вверх начинается с предопределенным сдвигом относительно соответствующей передачи на линии вниз. Канал отклика HARQ уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных. Для уплотнения нескольких каналов отклика HARQ используются ортогональные коды. Канал отклика HARQ охватывает три распределенных мини-окошка.

Канал зондирования

Канал зондирования используется подвижной станцией для передачи зондирующих опорных сигналов, чтобы разрешить базовой станции измерить условия канала на линии вверх. Канал зондирования может занимать либо специфические субполосы линии вверх, либо всю полосу символа OFDM. БС может конфигурировать ПС, чтобы она передавала сигнал зондирования на предопределенных поднесущих в пределах конкретных субполос или в пределах всей ширины полосы частот. Канал зондирования уплотняется ортогонально (по времени или по частоте) с другими каналами управления и передачи данных. Кроме того, БС может конфигурировать несколько пользовательских терминалов для передачи сигналов зондирования по соответствующим каналам зондирования, используя кодовое, частотное или временное уплотнение. Для регулирования качества зондирования в каналах зондирования может быть применено управление мощностью. Мощность передачи каждого подвижного терминала может отдельно регулироваться в соответствии с конкретными целевыми значениями CINR.

Канал определения дальности

Канал определения дальности используется для синхронизации на линии вверх. Этот канал может классифицироваться по определению дальности для несинхронизированных и синхронизированных ПС. Канал определения дальности для несинхронизированных ПС (NS‑RCH) используется для первоначального вхождения в сеть и передачи управления (хендовера) целевой БС. Канал определения дальности для синхронизированных ПС (S‑RCH) используется для периодического определения дальности. В фемтосоте ПС должны осуществлять первичное определение дальности, определение дальности для передачи управления и периодическое определение дальности с использованием канала S-RCH.

Канал запроса полосы (BR)

Каналы запроса полосы (BR) используются для запроса предоставления линии вверх. Запросы полосы передаются в преамбуле BR с помощью сообщений или без сообщений. Сообщения BR могут содержать информацию о состоянии очереди нагрузки в ПС, например о размере буфера и параметрах качества обслуживания. Для передачи информации BR по данному каналу управления используется случайный доступ на основе разрешения конфликтов или без разрешения конфликтов.

Канал BR начинается в конфигурируемой позиции, и его конфигурация определяется вещательным сообщением управления на линии вниз. Канал BR уплотняется по частоте с другими каналами управления и передачи данных на линии вверх. Окошко для BR определяется как произведение шести непрерывных поднесущих на шесть символов OFDMA. Каждый канал BR состоит из трех рассредоточенных окошек BR. В одном канале BR может передаваться несколько преамбул BR с использованием кодового уплотнения.

### 1.1.8 Управление мощностью

Механизм управления мощностью поддерживается и на линии вниз, и на линии вверх. При использовании управления мощностью на линии вниз терминал с управляемым уровнем мощности принимает специфическую для пользователя информацию на специализированной пилотной поднесущей. По протоколам А-MAP на линии вниз может осуществляться управление мощностью на основе обратной связи канала качества терминала на линии вверх.

Управление мощностью на линии вверх поддерживается для того, чтобы компенсировать потери на трассе распространения, затенение, быстрые замирания и потери на реализацию, а также для подавления помех между сотами и внутри сот. БС может передавать необходимую информацию по каналу управления или передавать сообщение терминалам в целях поддержки управления мощностью на линии вверх. Параметры алгоритма управления мощностью оптимизируются базовой станцией по всей системе и транслируются периодически.

В сценариях с высокой мобильностью схема управления мощностью может оказаться не в состоянии компенсировать эффект быстрых замираний в канале из-за вариаций импульсного отклика канала. В результате управление мощностью используется только для компенсации потерь при распространении, зависящих от расстояния, а также затенения и потерь на реализацию.

Вариации характеристик канала и потери на реализацию компенсируются схемой управления мощностью без обратной связи, редко взаимодействуя с БС. Терминал может определить данную мощность передачи, основываясь на параметрах передачи, посланных обслуживающей БС, качестве передачи канала на линии вверх, на информации о состоянии канала линии вниз и знаний о помехе, полученных по линии вниз. Управление мощностью без обратной связи обеспечивает грубые первоначальные установки мощности терминала при начальном установлении соединения.

Динамические вариации канала компенсируются схемой управления мощностью с обратной связью, получая команды управления от обслуживающей БС. БС измеряет состояние канала на линии вверх, получает информацию о помехах через каналы управления и/или передачи данных по линии вверх и посылает терминалу команды управления мощностью. Терминал корректирует свою мощность передачи в соответствии с этими командами управления мощностью от БС.

### 1.1.9 Синхронизация на линии вниз

В WirelessMAN-Advancedиспользуется иерархическая структура синхронизации DL, в которой передаются два типа преамбул: a) первичная усовершенствованная преамбула (PA‑Preamble); b) вторичная усовершенствованная преамбула (SA-Preamble) (рисунок 2.6). В суперкадре выделяется один символ PA-Preamble и два символа SA-Preamble. Расположение символа A-Preamble задается как первый символ кадра, за исключением последнего кадра. PA-Preamble располагается на месте первого символа второго кадра в суперкадре, а SA-Preamble – на месте первого символа первого и третьего кадров. PA‑Preamble несет информацию о ширине полосы, занимаемой системой, и о конфигурации несущих. PA‑Preamble имеет фиксированную ширину полосы, равную 5 МГц. К PA‑Preamble применяется однократное повторное использование частоты в частотной области. SA‑Preamble повторяется один раз каждые два кадра, охватывая всю ширину полосы системы, и несет идентификаторы соты. Для этого набора частот используется трехкратное повторное использование частоты для борьбы с помехами между сотами. SA-Preamble переносит 768 различных идентификаторов соты.

Набор последовательностей SA-Preamble состоит из разделов и каждый раздел предназначен для конкретного типа БС, например БС макросоты, БС фемтосоты и т. д. Информация о разделах – самая широкая во вторичном SFH и в сообщении AAI-SCD.

рисунок 2.6

Структура усовершенствованных преамбул



### 1.1.10 Многоантенные методы

#### 1.1.10.1 Структура MIMO

WirelessMAN-Advancedподдерживает несколько перспективных многоантенных методов, включая однопользовательские и многопользовательские MIMO (пространственное уплотнение и формирование лучей), а также ряд схем разнесения при передаче. В однопользовательской схеме MIMO (SU-MIMO) только один пользователь может быть распланирован по одной (временной, частотной, пространственной) ресурсной единице. С другой стороны, в многопользовательской схеме MIMO (MU-MIMO) множество пользователей может быть распланировано по одной ресурсной единице. При вертикальном кодировании используется один кодер (или уровень), а при многоуровневом кодировании используется несколько кодеров (или несколько уровней). Уровень определяется как входной тракт процессов кодирования и модуляции к кодеру MIMO. Поток определяется как совокупность выходных сигналов с кодера MIMO, которые далее обрабатываются блоком формирования лучей или блоком предварительного кодера. При пространственном уплотнении ранг определяется как количество потоков, предназначенных для пользователя.

РИСУНОК 2.7

Структура MIMO



Структура передатчика с MIMO представлена на рисунке 2.7. Блок кодера содержит блоки канального кодирования, перемежения, согласования скоростей и модуляции для каждого уровня. Блок отображения ресурсов отображает комплексные символы модуляции на соответствующие частотно-временные ресурсы. Блок кодера MIMO отображает уровни на потоки, которые далее обрабатываются блоком предварительного кодирования.

Блок предварительного кодирования отображает потоки на антенны путем генерирования символов данных, специфических для антенны, в соответствии с выбранным режимом MIMO. Блок построения символов OFDM отображает данные, специфические для антенны, на символы OFDM. Таблица 2.2 содержит информацию о различных режимах MIMO, поддерживаемых системой WirelessMAN Advanced.

ТАБЛИЦА 2.2

Режимы MIMO на линии вниз

| Индекс режима | Описание | Формат кодирования MIMO | Предкоди-рование MIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим 0 | SU-MIMO без обратной связи (разнесение на передаче) | Пространственно-частотное блоковое кодирование (SFBC) | Неадаптивное |
| Режим 1 | SU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение) | Вертикальное кодирование | Неадаптивное |
| Режим 2 | SU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение) | Вертикальное кодирование | Адаптивное |
| Режим 3 | MU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение) | Многоуровневое кодирование | Неадаптивное |
| Режим 4 | MU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение) | Многоуровневое кодирование | Адаптивное |
| Режим 5 | SU-MIMO без обратной связи (разнесение на передаче) | Повторение сопряженных данных (CDR) | Неадаптивное |

Минимальная конфигурация антенны на линии вниз и линии вверх – это 2 × 2 и 1 × 2 соответственно. Для пространственного уплотнения без обратной связи и для SU-MIMO с обратной связью количество потоков ограничено минимальным количеством передающих и приемных антенн. MU‑MIMO может поддерживать до двух потоков при двух передающих антеннах, до четырех потоков при четырех передающих антеннах и до восьми потоков при восьми передающих антеннах. В таблицу 2.3 сведены параметры MIMO линии вниз для различных режимов MIMO.

ТАБЛИЦА 2.3

Параметры MIMO на линии вниз

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество передающих антенн | Степень STC на один уровень | Количество потоков | Количество поднесущих | Количество уровней |
| Режим 0 MIMO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Режим 1 MIMO  и режим 2 MIMO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |

ТАБЛИЦА 2.3 (*окончание*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество передающих антенн | Степень STC на один уровень | Количество потоков | Количество поднесущих | Количество уровней |
| Режим 3 MIMO  и режим 4 MIMO 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Режим 4 MIMO | 4 | 2 и 1a | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 и 1b | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 2 и 1a | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 2 и 1b | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | 2 и 1c | 8 | 1 | 7 |
| 8 | 2 и 1d | 8 | 1 | 6 |
| 8 | 2 и 1e | 8 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| Режим 5 MIMO | 2 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 1/2 | 1 | 2 | 1 |
| a Два потока к одной ПС и один поток к другой ПС, с одним уровнем каждый.  b Два потока к одной ПС и по одному потоку к двум другим ПС, с одним уровнем каждый.  c Два потока к одной ПС и по одному потоку к шести другим ПС, с одним уровнем каждый.  d По два потока к двум ПС и по одному потоку к четырем другим ПС, с одним уровнем каждый.  e По два потока к трем ПС и по одному потоку к двум другим ПС, с одним уровнем каждый. | | | | | |

Поток к отображению на антенны зависит от схемы MIMO. По линии вниз передаются CQI и отклик ранга в целях оказания помощи БС в адаптации ранга, переключении режима и адаптации скорости. При пространственном уплотнении ранг определяется как количество потоков, предназначенных для каждого пользователя. В системах FDD и TDD, в SU-MIMO с обратной связью используется предкодирование на основе унитарной кодовой книги. На линии вниз ПС может посылать на БС в SU-MIMO с обратной связью такую информацию, как ранг, выбор субполосы, CQI, индекс матриц предкодирования (PMI), а также долгосрочную информацию о состоянии канала.

На линии вниз поддерживается передача MU-MIMO при количестве потоков до двух на одного пользователя. При этом механизме предкодирования разрешается формирование лучей. *WirelessMAN-Advanced* способна адаптироваться к SU-MIMO или MU-MIMO заранее определенным или гибким образом. Поддерживаются также методы MIMO со множеством БС, что улучшает пропускную способность в секторе и на краю соты путем использования взаимодействующего предкодирования по множеству БС, формирования лучей, координируемого сетью, или подавления помех между сотами.

При MIMO на линии вверх БС будет планировать работу пользователей по ресурсным блокам и определять уровень схем модуляции и кодирования (MCS), а также параметры MIMO (режим, ранг и т. д.). Поддерживаемые конфигурации антенн охватывают одну, две или четыре передающих антенны и более двух приемных антенн. Режимы и параметры MIMO на линии вверх представлены в таблице 2.4 и таблице 2.5 соответственно.

ТАБЛИЦА 2.4

Режимы MIMO на линии вверх

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс режима | Описание | Формат кодирования MIMO | Предкоди-рование MIMO |
| Режим 0 | SU-MIMO без обратной связи  (разнесение на передаче) | SFBC | Неадаптивное |
| Режим 1 | SU-MIMO без обратной связи (пространственное уплотнение) | Вертикальное кодирование | Неадаптивное |
| Режим 2 | SU-MIMO с обратной связью (пространственное уплотнение) | Вертикальное кодирование | Адаптивное |
| Режим 3 | Взаимодействующее пространственное уплотнение без обратной связи (MU‑MIMO) | Вертикальное кодирование | Неадаптивное |
| Режим 4 | Взаимодействующее пространственное уплотнение с обратной связью (MU‑MIMO) | Вертикальное кодирование | Адаптивное |

ТАБЛИЦА 2.5

Параметры MIMO на линии вверх

|  | Количество передающих антенн | Степень STC на один уровень | Количество потоков | Количество поднесущих | Количество уровней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим 0 MIMO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Режим 1 MIMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Режим 1 MIMO и режим 2 MIMO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Режим 3 MIMO  и режим 4 MIMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |

Режимы разнесения на передаче, поддерживаемые на линии вверх, охватывают схемы из двух и четырех передающих антенн с кодовой скоростью 1, как, например, пространственно-частотное блоковое кодирование (SFBC) и предкодер на два потока. В системах FDD и TDD поддерживается предкодирование, основанное на унитарной кодовой книге. В этом режиме ПС передает опорный зондирующий сигнал по линии вверх, для того чтобы помочь планированию и выбору предкодера в БС на линии вверх. БС передает на ПС информацию о выделении ресурсов, MCS, ранг, предпочтительный индекс предкодера, а также размер пакета. MU-MIMO на линии вверх разрешает пространственное уплотнение нескольких ПС по одним и тем же радиоресурсам. Поддерживаются MU-MIMO и без обратной связи, и с обратной связью. Подвижные станции с одной передающей антенной могут работать в режиме SU- или MU-MIMO без обратной связи.

## 1.2 Краткое рассмотрение уровня MAC

В последующих разделах описаны некоторые особенности уровня MAC.

### 1.2.1 Адресация MAC

*WirelessMAN-Advanced* определяет глобальные и логические адреса для ПС, которые идентифицируют пользователя и его соединения в течение сеанса. ПС идентифицируется глобально однозначным 48-разрядным расширенным уникальным идентификатором, принятым IEEE и присваиваемым Регистрационной администрацией IEEE. Затем подвижной станции присваиваются следующие логические идентификаторы: 1) идентификатор станции при вхождении в сеть (или повторном вхождении в сеть), который однозначно идентифицирует ПС внутри соты; 2) идентификатор потока (FID), который однозначно идентифицирует управляющие и транспортные соединения с ПС. Для защиты отображения фактических идентификаторов станций при вхождении в сеть используется временный идентификатор станции. Определен дерегистрационый идентификатор, чтобы однозначно идентифицировать ПС в пределах идентификаторов пейджерной группы, пейджерного цикла и пейджерного сдвига.

### 1.2.2 Вхождение в сеть

Вхождение в сеть – это процедура, посредством которой ПС обнаруживает сотовую сеть и устанавливает соединение с другой сетью. Вхождение в сеть состоит из следующих этапов (см. Рисунок 2.8):

– синхронизация с БС по получаемым преамбулам;

– получение необходимой системной информации, как, например, идентификатора БС и идентификатора поставщика сетевых услуг для первоначального вхождения в сеть и выбора соты;

– первоначальное определение дальности;

– согласование основных функциональных возможностей;

– аутентификация/предоставление прав доступа и обмен ключами;

– регистрация и организация потока обслуживания.

Рисунок 2.8

Процедуры вхождения в сеть



### 1.2.3 Управление соединением и качество обслуживания

Соединение определяется как отображение между уровнями MAC БС и одной (или несколькими) ПС. Если имеется отображение один в один между одной БС и одной ПС, то соединение называется одноадресным; в противном случае оно называется многоадресным или вещательным. Различают два типа соединений – управляющие соединения и транспортные соединения. Управляющие соединения используются для переноса управляющих сообщений MAC. Транспортные соединения используются для переноса пользовательских данных, включая сигнальные сообщения верхних уровней. Управляющее сообщение MAC никогда не переносится по транспортному соединению, а пользовательские данные никогда не переносятся по управляющим соединениям. Когда ПС выполняет первоначальное вхождение в сеть, то автоматически организуется одна пара двунаправленных (DL/UL) одноадресных управляющих соединений.

Все передачи пользовательских данных рассматриваются в контексте транспортных соединений. Транспортное соединение является однонаправленным и организуется с уникальным FID. Каждое транспортное соединение связано с активным потоком обслуживания для обеспечения различных уровней качества обслуживания, требуемого этим потоком. ПС может иметь несколько транспортных соединений с различным набором параметров качества обслуживания (QoS), причем каждое транспортное соединение может иметь один или несколько наборов параметров QoS.

Транспортное соединение устанавливается тогда, когда разрешен или активирован связанный с ним активный поток обслуживания, и разъединяется, когда поток становится неактивным. Транспортные соединения могут быть заранее предусмотренными или динамично создаваемыми. Заранее предусмотренные соединения – это соединения, установленные ПС во время вхождения ПС в сеть. С другой стороны, БС или ПС могут, при необходимости, динамически создавать новые соединения.

### 1.2.4 Заголовок MAC

WirelessMAN-Advancedопределяет количество эффективных заголовков MAC для различных применений с меньшим количеством полей и с меньшим размером по сравнению с исходным заголовком MAC в OFDMA TDD WMAN. Улучшенный исходный заголовок MAC, показанный на рисунке 2.9, состоит из расширенного индикатора заголовка, FID и полей длины полезной нагрузки. Другие типы заголовков MAC включают двухразрядный заголовок MAC для коротких пакетов, поддерживающий такие применения с малой полезной нагрузкой, как передача речи по протоколу IP (VoIP), и характеризующийся малым размером пакетов данных и отсутствием ARQ, заголовок с расширенной фрагментацией, заголовок с расширенным заполнением для транспортных соединений, заголовок с расширенным управлением MAC и заголовок с расширенными возможностями уплотнения, который используется, когда данные из нескольких соединений, объединенные одной областью безопасности, присутствуют в полезной нагрузке единицы данных о протоколе MAC (PDU).

РИСУНОК 2.9

Улучшенные обобщенные заголовки MAC



### 1.2.5 Функции ARQ и HARQ

Блок ARQ генерируется из одной или нескольких единиц служебных данных MAC (SDU) или ее фрагмента(ов). Блоки ARQ могут иметь разный размер и нумеруются последовательно.

В WirelessMAN-Advanced используются адаптивная асинхронная и неадаптивная синхронная схемы HARQ на линиях вниз и вверх соответственно. Действие HARQ основывается на *N*‑процессном (многоканальном) протоколе с остановкой и ожиданием. В схеме адаптивной асинхронной HARQ выделение ресурса и формат передачи при повторной передаче HARQ могут отличаться от первоначальной передачи. В случае повторной передачи нужна сигнализация управления, чтобы показать выделенный ресурс и формат передачи совместно с другими необходимыми для HARQ параметрами. На линии вверх используется неадаптивная синхронная схема HARQ, в которой параметры и выделенный ресурс для повторной передачи известны априорно.

### 1.2.6 Управление мобильностью и передача управления

WirelessMAN-Advanced поддерживает как управляемый сетью, так и выполняемый с помощью ПС хендовер (HO). Как показано на рисунке 2.10, процедуры хендовера могут инициироваться либо ПС, либо БС; окончательное решение по хендоверу и выбор целевой БС могут быть сделаны либо обслуживающей БС, либо ПС. ПС исполняет или запрещает процедуру хендовера посылкой сообщения о его запрете. Процедуры повторного вхождения в сеть через целевую БС, показанные на рисунке 2.10, могут быть оптимизированы путем получения целевой базовой станцией информации о ПС от обслуживающей БС через базовую сеть. ПС может также сохранять связь с обслуживающей БС в ходе выполнения повторного вхождения в сеть на целевой БС под руководством обслуживающей БС.

рисунок 2.10

Процедуры хендовера



### 1.2.7 Управление мощностью

WirelessMAN-Advancedобеспечивает функции управления мощностью, охватывая спящий режим и режим ожидания для уменьшения потребления мощности ПС. Спящий режим – это такое состояние, при котором ПС в течение заранее согласованного интервала времени отсутствует в обслуживающей БС. Спящий режим может быть активирован переходом ПС в состояние соединения. При использовании этого режима ПС предоставляется чередующаяся последовательность "слушающих" и "спящих" окон. Слушающее окно – это временной интервал, в течение которого ПС доступна для приема/передачи сигнализации управления и данных. WirelessMAN-Advancedспособна динамически регулировать длительность спящих и слушающих окон в пределах спящего цикла на основе изменения структуры нагрузки и действий HARQ. Параметры спящего режима согласовываются между ПС и БС, когда ПС находится в режиме активности. БС инструктирует ПС переходить в спящий режим. Сообщения управления МАС могут использоваться для запросов/ответов в спящем режиме. Период спящего цикла измеряется в кадрах или суперкадрах и равен сумме длительностей спящего и слушающего окон. Во время слушающего окна ПС БС может передавать сообщение, индицирующее трафик, предназначенный для одной или нескольких ПС. Слушающее окно может быть расширено с помощью явной или неявной сигнализации. Максимальная длительность расширения – до конца текущего спящего цикла.

Режим ожидания позволяет ПС быть периодически доступной для вещательного трафика сообщений на линии вниз, как, например, пейджерные сообщения без регистрации в сети. Сеть приписывает подвижные станции в режиме ожидания к пейджерной группе в период вхождения в режим ожидания или обновления данных о местоположении. Если ПС приписана к нескольким пейджерным группам, то ей могут быть приписаны несколько пейджерных сдвигов в пределах пейджерного цикла, где каждый пейджерный сдвиг соответствует отдельной пейджерной группе. Присвоение нескольких пейджерных сдвигов подвижной станции позволяет производить мониторинг пейджерных сообщений в разных пейджерных сдвигах, когда ПС размещена в одной из пейджерных групп. Расстояние между двумя соседними пейджерными сдвигами должно быть достаточно большим, чтобы ПС, пославшая пейджерный вызов в первом пейджерном сдвиге, могла проинформировать сеть до того, как наступит следующий пейджерный сдвиг в том же пейджерном цикле, избежав тем самым ненужного вызова в следующем пейджерном сдвиге. ПС контролирует это пейджерное сообщение в течение слушающего интервала. Пейджерное сообщение содержит идентификаторы тех ПС, которые должны быть уведомлены об ожидаемом трафике или обновлении данных о местоположении. Время старта пейджерного слушающего интервала рассчитывается исходя из пейджерного цикла, а пейджерный сдвиг определяется в количестве суперкадров.

Обслуживающая БС передает перечень идентификаторов пейджерных групп (PGID) в заранее определенном месте в начале доступного пейджерного интервала. Во время доступного пейджерного интервала ПС контролирует SFH, и если обнаруживается какое-либо изменение в информации о конфигурации системы, ПС получит самую последнюю системную информацию в момент следующей передачи SFH (то есть в следующем SFH). Для обеспечения защиты персональной информации о местоположении пейджерный контроллер присваивает дерегистрационные идентификаторы подвижным станциям, чтобы однозначно идентифицировать их в режиме ожидания в конкретной пейджерной группе.

ПС в режиме ожидания выполняет обновление информации о местоположении, если либо удовлетворяются условия – обновление информации о местоположении пейджерной группы, обновление информации о местоположении, определяемое таймером, либо обновляется информация о местоположении с выключенной мощностью. ПС обновляет информацию о местоположении, когда она обнаруживает изменение в пейджерной группе путем контроля PGID, которое передается базовой станцией. ПС периодически выполняет процедуру обновления информации о местоположении до истечения таймера режима ожидания. При каждом обновлении местоположения, включая обновление пейджерной группы, таймер режима ожидания сбрасывается.

### 1.2.8 Защита

Функции защиты обеспечивают для абонентов защиту персональных данных, аутентификацию и конфиденциальность во всей сети WirelessMAN-Advanced. Протокол PKM обеспечивает взаимную и одностороннюю аутентификацию, а также конфиденциальность между ПС и БС путем поддержки прозрачного обмена сообщениями об аутентификации и авторизации (EAP).

ПС и БС могут поддерживать методы шифрования и алгоритмы защищенной передачи PDU MAC. WirelessMAN-Advancedподдерживает выбор защиты конфиденциальности или целостности с помощью управляющих сообщений уровня MAC. На рисунке 2.11 представлены функциональные блоки структуры защиты.

рисунок 2.11

Функциональные блоки структуры защиты



Структура защиты разделяется на объекты управления защитой, объекты шифрования и объекты логической целостности. Функции управления защитой включают общую организацию и управление защитой, встраивание/извлечение EAP, управление протоколом обработки ключей защиты (PKM), управление связностью защиты, защиту персональной информации об идентификации/ местоположении. Для осуществления защиты персональной информации об идентификации/ местоположении MSID (то есть MAC адрес ПС) не раскрывается эфирной передачей даже во время вхождения в сеть. БС присваивает ПС идентификатор станции (STID), который передается на ПС в защищенном режиме так, что информация об идентификации/местоположении ПС может быть скрыта. Функции объекта шифрования и защиты целостности включают шифрование пользовательских данных и аутентификацию, аутентификацию сообщений управления, защиту конфиденциальности сообщений.

# 2 Подробная спецификация технологии радиоинтерфейса[[13]](#footnote-13)

Материал, приведенный в пункте 2, отражает структуру спецификаций IEEE из первого издания Рекомендации МСЭ-R M.2012 (01-2012) до пересмотра в IEEE структуры спецификаций, относящихся к WirelessMAN-Advanced,8 июня 2013 года.

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, разработаны на основе Глобальной основной спецификации[[14]](#footnote-14) (GCS), которая относится к разработанным извне материалам, включенным путем ссылок для конкретной технологии. Информацию по процессу разработки и использованию GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе IMT‑ADV/24 (Rev. 3).

Стандарты IMT-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии WirelessMAN-Advanced,доступной по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-0/WirelessMAN-Advanced/>. К представленным ниже разделам применяются следующие примечания:

1) определенные соответствующие ***транспонирующие организации*** должны обеспечить доступ к своим ссылочным материалам на своем веб-сайте;

2) эта информация была предоставлена ***транспонирующими организациями*** и относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

## 2.1 Описание Глобальной основной спецификации и транспонируемых стандартов

Спецификация IEEE Std 802.16 включает спецификацию IEEE Std 802.16-2009 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011. Стандарт IEEE Std 802.16 описан в пункте 2.1.1.

В соответствии с разделом 16.1.1 спецификации IEEE Std 802.16 Глобальная основная спецификация технологии *WirelessMAN-Advanced* описана в разделах спецификации IEEE Std 802.16, как это указано в таблице 2.6. Та часть спецификации IEEE Std 802.16, которая не включена в таблицу 2.6, не входит в Глобальную основную спецификацию технологии *WirelessMAN-Advanced.*

ТАБЛИЦА 2.6

Описание Глобальной основной спецификации для технологии *WirelessMAN-Advanced*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEEE Std 802.16 Раздел и тема | IEEE Std  802.16-2009 | IEEE Std 802.16j-2009 | IEEE Std 802.16h-2010 | IEEE Std 802.16m-2011 |
| Раздел 1.4. Базовые модели | Основная спецификация |  | Изменена | Изменена |
| Раздел 2. Нормативно-справочные материалы | Основная спецификация |  | Изменена | Изменена |
| Раздел 3. Определения | Основная спецификация | Изменена | Изменена | Изменена |
| Раздел 4. Сокращения и акронимы | Основная спецификация | Изменена | Изменена | Изменена |
| Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных | Основная спецификация |  |  | Изменена |
| Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии *WirelessMAN‑Advanced* |  |  |  | Основная спецификация |
| Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC |  |  |  | Основная спецификация |
| Приложение S. Тестовые векторы |  |  |  | Основная спецификация |
| Приложение T. Поддерживаемые полосы частот |  |  |  | Основная спецификация |
| Приложение U. Радиоспецификации |  |  |  | Основная спецификация |
| Приложение V. Класс и параметры (функциональных) возможностей по умолчанию |  |  |  | Основная спецификация |

### 2.1.1 IEEE Std 802.16

IEEE Std 802.16. Стандарт для локальной и общегородской сетей; радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа

Этот стандарт определяет радиоинтерфейс, включая уровень управления доступом к среде (MAC) и физический уровень (PHY), совместно используемых фиксированной и подвижной систем широкополосного беспроводного доступа радиально-узловой многоточечной связи, предоставляющих комплексные услуги. Уровень MAC структурирован для поддержки большого количества спецификаций уровня PHY, каждая из которых разработана для конкретной операционной среды.

Спецификация IEEE Std 802.16 включает спецификацию IEEE Std 802.16-2009 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011.

#### 2.1.1.1 IEEE Std 802.16-2009

Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа

Этот стандарт определяет радиоинтерфейс, включая уровень управления доступом к среде (MAC) и физический уровень (PHY), совместно используемых фиксированной и подвижной систем широкополосного беспроводного доступа радиально-узловой многоточечной связи, предоставляющих комплексные услуги. Уровень MAC структурирован для поддержки большого количества спецификаций уровня PHY, каждая из которых разработана для конкретной операционной среды.

#### 2.1.1.2 IEEE Std 802.16j-2009

Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 1 – спецификация многократной ретрансляции

Эта поправка дополняет спецификацию IEEE Std 802.16-2009 путем определения усовершенствований физического уровня и уровня MAC для лицензированных полос частот, необходимых для обеспечения работы ретрансляционных станций. Спецификации станций абонентов остались без изменений.

#### 2.1.1.3 IEEE Std 802.16h-2010

Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 2 – усовершенствованные механизмы совместимости для безлицензионной работы

Эта поправка дополняет спецификацию IEEE Std 802.16 путем определения таких усовершенствованных механизмов, как политика и управление доступом к среде передачи для обеспечения совместимости работающих без лицензий систем и совместимости таких систем с основными потребителями.

#### 2.1.1.4 IEEE Std 802.16m-2011

Стандарт для локальной и общегородской сетей; часть 16 – радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 3 – усовершенствованный радиоинтерфейс

В этом изменении описан радиоинтерфейс технологии *WirelessMAN-Advanced*, усовершенствованный радиоинтерфейс, предназначенный для удовлетворения требований мероприятий по стандартизации систем IMT-Advanced, проводимых МСЭ-R. Эта поправка основана на спецификации режима WirelessMAN-OFDMA спецификации IEEE Std 802.16 и обеспечивает постоянную поддержку станций абонентов, работающих в режиме WirelessMAN-OFDMA.

### 2.1.2 Транспонируемые стандарты

#### 2.1.2.1 Транспозиции института IEEE

Зарезервировано.

#### 2.1.2.2 Транспозиции ассоциации ARIB

|  | Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009 | Поправка  к IEEE Std 802.16j-2009 | Поправка  к IEEE  Std 802.16h-2010 | Поправка  к IEEE  Std 802.16m-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспони-рующая организация | ARIB | ARIB | ARIB | ARIB |
| Номер документа | ARIB STD-T105  Приложение 1 | ARIB STD-T105 Приложение 2 | ARIB STD-T105 Приложение 3 | ARIB STD-T105 Приложение 4 |
| Версия | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Дата | 18 декабря 2012 года | 18 декабря 2012 года | 18 декабря 2012 года | 18 декабря 2012 года |
| Раздел 1.4. Базовые модели | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201\_ IEEE%20Std%20802% 2016-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.00/ARIB%20STD-T105%20Annex%201_IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf)  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации  IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB) | *Неприменимо* | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex% 203\_IEEE%20Std%20802% 2016h-2010.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203_IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf)  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации  IEEE Std 802.16h  ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex% 204\_IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел 1.4,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  ассоциацией ARIB) |
| Раздел 2. Нормативно-справочные материалы | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201\_ IEEE%20Std%20802% 2016-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201_IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf)  (Раздел 2,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB) | *Неприменимо* | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203\_ IEEE%20Std%20802% 2016h-2010.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203_IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf)  (Раздел 2, транспозиция спецификации  IEEE Std 802.16h  ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел  2,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Раздел 3. Определения | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201\_ IEEE%20Std%20802% 2016-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201_IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf)  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202\_ IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202_IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf)  (Раздел 3, транспозиция спецификации  IEEE Std 802.16j ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203\_ IEEE%20Std%20802% 2016h-2010.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203_IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf)  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Раздел 4. Сокращения и акронимы | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201\_ IEEE%20Std%20802% 2016-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201_IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf)  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202\_ IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%202_IEEE%20Std%20802%2016j-2009.pdf)  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203\_ IEEE%20Std%20802% 2016h-2010.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%203_IEEE%20Std%20802%2016h-2010.pdf)  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией ARIB) | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел 4, транспозиция спецификации  IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201\_ IEEE%20Std%20802% 2016-2009.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%201_IEEE%20Std%20802%2016-2009.pdf)  (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией ARIB) | *Неприменимо* | *Неприменимо* | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии *Wireless MAN‑Advanced* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.00/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Раздел 16,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | [http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204\_ IEEE%20Std%20802% 2016m-2011.pdf](http://www.arib.or.jp/IMT-Advanced/WirelessMAN-Advanced.1.30/ARIB%20STD-T105%20Annex%204_IEEE%20Std%20802%2016m-2011.pdf)  (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Приложение S. Векторы теста | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Приложение T. Поддержи-ваемые полосы частот | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение T, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Приложение U. Радиоспеци-фикации | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |
| Приложение V. Класс и параметры (функциональ-ных) возмож-ностей по умол-чанию | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией ARIB) |

#### 2.1.2.3 Транспозиции ассоциации TTA

|  | Основная спецификация  в IEEE Std 802.16-2009 | Поправка  к IEEE Std 802.16j‑2009 | Поправка  к IEEE Std 802.16h-2010 | Поправка  к IEEE Std 802.16m-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспони-рующая организация | TTA | TTA | TTA | TTA |
| Номер документа | TTAE.IE-802.16-2009 | TTAE.IE-802.16j | TTAE.IE-802.16h | TTAE.IE-802.16m |
| Версия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Дата | 29 июня 2011 года | 29 июня 2011 года | 29 июня 2011 года | 29 июня 2011 года |
| Раздел 1.4. Базовые модели | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16-2009>  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией TTA) | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16h>  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Раздел 2. Нормативно-справочные материалы | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16-2009>  (Раздел 2,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией TTA) | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16h>  (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Раздел 3. Определения | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16-2009>  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16j>  (Раздел 3,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16h>  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 3, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Раздел 4. Сокращения и акронимы | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16-2009>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16j>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16h>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h ассоциацией TTA) | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи данных | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16-2009>  (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 ассоциацией TTA) | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 5.2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии *Wireless MAN‑Advanced* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Раздел 16, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Приложение S. Векторы теста | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Приложение T. Поддержи-ваемые полосы частот | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение T, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Приложение U. Радиоспеци-фикации | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |
| Приложение V. Класс и параметры (функциональ-ных) возмож-ностей по умол-чанию | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.tta.or.kr/data/ttasDown.jsp?where=14688&pk_num=TTAE.IE-802.16m>  (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m ассоциацией TTA) |

#### 2.1.2.4 Транспозиции Форума WiMAX

|  | Основная спецификация в IEEE Std 802.16-2009 | Поправка к IEEE  Std 802.16j-2009 | Поправка к IEEE Std 802.16h-2010 | Поправка к IEEE Std 802.16m-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспони-рующая организация | Форум WiMAX | Форум WiMAX | Форум WiMAX | Форум WiMAX |
| Номер документа | T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX | T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j  Форумом WIMAX | T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h  Форумом WIMAX | T28-001-R020v01, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX |
| Версия | V01 | V01 | V01 | V01 |
| Дата | 20 сентября 2011 года | 20 сентября 2011 года | 20 сентября 2011 года | 20 сентября 2011 года |
| Раздел 1.4. Базовые модели | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 1.4,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX) | *Не применимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 1.4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m Форумом WIMAX) |
| Раздел 2. Нормативно-справочные материалы | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX) | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 2, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Раздел 3. Определения | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 3,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 3,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j  Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 3,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h  Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 3,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Раздел 4. Сокращения  и акронимы | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 4,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16j  Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 4, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16h  Форумом WIMAX) | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 4,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Раздел 5.2. Подуровень конвергенции пакетной передачи  данных | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 5.2,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16-2009 Форумом WIMAX) | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 5.2,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Раздел 16. Радиоинтерфейс технологии *Wireless MAN-Advanced* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Раздел 16,  транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Приложение R. Управляющие сообщения уровня MAC | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Приложение R, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Приложение S. Векторы теста | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Приложение S, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Приложение T. Поддержи-ваемые полосы частот | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Приложение T, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Приложение U. Радиоспеци-фикации | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Приложение U, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |
| Приложение V. Класс и параметры (функциональ-ных) возмож-ностей по умол-чанию | *Неприменимо* | *Неприменимо* | *Неприменимо* | <http://www.wimaxforum.org/files/WMF-IMT-Advanced-Spec-T28-001-R020v01.pdf>  (Приложение V, транспозиция спецификации IEEE Std 802.16m  Форумом WIMAX) |

# 3 Подробная спецификация технологии радиоинтерфейса[[15]](#footnote-15)

Начиная с 1‑й пересмотренной версии Рекомендации МСЭ‑R M.2012 (2014 год) материал в пункте 3 отражает структуру спецификаций IEEE после пересмотра IEEE структуры соответствующих спецификаций, относящихся к WirelessMAN-Advanced,8 июня 2013 года.

Подробные спецификации, описанные в настоящем Приложении, были разработаны на основе Глобальной основной спецификации (GCS), которая относится к разработанным извне материалам, включенным путем ссылок для конкретной технологии. Информация по разработке и использованию GCS, ссылок, а также соответствующих уведомлений и сертификатов можно найти в документе IMT‑ADV/24 (Rev.3).

Стандарты IMT-Advanced, содержащиеся в настоящем разделе, были взяты из Глобальной основной спецификации для технологии WirelessMAN-Advanced, доступной по адресу <http://ties.itu.int/u/itu-r/ede/rsg5/IMT-Advanced/GCS/M.2012-1/WirelessMAN-Advanced/>. К представленным ниже разделам применяются следующие примечания:

1) определенные соответствующие ***транспонирующие организации*** должны обеспечить доступ к своим справочным материалам на веб-сайтах;

2) эта информация была предоставлена ***транспонирующими организациями*** и относится к их собственным отчетным материалам по транспонированной Глобальной основной спецификации.

## 3.1 Описание Глобальной основной спецификации и транспонированных стандартов

IEEE Std 802.16.1 включает в себя IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013. Стандарт IEEE Std 802.16.1 описан в пункте 3.1.1.

ТАБЛИЦА 2.7

Описание спецификации GCS *WirelessMAN-Advanced*

| IEEE Std 802.16.1  Раздел и тема | IEEE Std 802.16.1-2012 | IEEE Std 802.16.1b-2012 | IEEE Std 802.16.1a-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обзор | Основная спецификация | С изменениями | С изменениями |
| Раздел 2. Нормативные справочные документы | Основная спецификация |  |  |
| Раздел 3. Определения | Основная спецификация | С изменениями | С изменениями |
| Раздел 4. Аббревиатуры и сокращения | Основная спецификация |  | С изменениями |
| Раздел 5. Подуровень конвергенции, относящийся к конкретным услугам | Основная спецификация |  | С изменениями |
| Раздел 6. Радиоинтерфейс *WirelessMAN-Advanced* | Основная спецификация | С изменениями | С изменениями |
| Приложение A. Библиография | Основная спецификация |  |  |
| Приложение B. Управляющие сообщения | Основная спецификация | С изменениями | С изменениями |
| Приложение C. Векторы теста | Основная спецификация |  |  |
| Приложение D. Поддерживаемые полосы частот | Основная спецификация |  |  |
| Приложение E. Радиоспецификации | Основная спецификация |  |  |
| Приложение F. Класс и параметры функциональных возможностей по умолчанию | Основная спецификация |  |  |

### 3.1.1 IEEE Std 802.16.1

IEEE Std 802.16.1. Стандарт IEEE радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа

Этот стандарт определяет радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced, включая уровень управления доступом к среде передачи данных (MAC) и физический уровень (PHY), системы широкополосного беспроводного доступа (BWA), поддерживающей несколько услуг.

IEEE Std 802.16.1 включает в себя IEEE Std 802.16.1-2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013.

#### 3.1.1.1 IEEE Std 802.16.1-2012

Стандарт IEEE радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа

Этот стандарт определяет радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced, включая уровень управления доступом к среде передачи данных (MAC) и физический уровень (PHY), системы широкополосного беспроводного доступа (BWA), поддерживающей несколько услуг.

#### 3.1.1.2 IEEE Std 802.16.1b-2012

Стандарт IEEE радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 1 – расширения для поддержки межмашинных приложений

В этой поправке определены расширения для радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced. Расширения обеспечивают улучшенную поддержку межмашинных приложений. На дату утверждения действующей версией стандарта IEEE Std 802.16.1 является IEEE Std 802.16.1‑2012 с учетом изменений и дополнений IEEE 802.16.1b-2012.

#### 3.1.1.3 IEEE Std 802.16.1a-2013

Стандарт IEEE радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа; поправка 2 – сети повышенной надежности

Эта поправка содержит обновления и расширения стандарта IEEE Std 802.16.1. В ней определены расширенные механизмы поддержки сетей повышенной надежности. На дату публикации действующей версией стандарта IEEE Std 802.16.1 является IEEE Std 802.16.1‑2012 с учетом изменений и дополнений спецификаций IEEE Std 802.16.1b-2012 и IEEE Std 802.16.1a-2013.

### 3.1.2 Транспонированные стандарты

#### 3.1.2.1 Транспозиции IEEE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый стандарт  IEEE Std 802.16.1-2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1b-2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1a-2013 |
| Транспонирующая организация | IEEE | IEEE | IEEE |
| Номер документа | IEEE Std 802.16.1-2012 | IEEE Std 802.16.1b-2012 | IEEE Std 802.16.1a-2013 |
| Версия | 2012 | 2012 | 2013 |
| Дата опубликования | 8 июня 2012 года | 30 августа 2012 года | 6 марта 2013 года |
| Документ | Транспозиция IEEE стандарта  IEEE Std 802.16.1-2012 | Транспозиция IEEE стандарта  IEEE Std 802.16.1b-2012 | Транспозиция IEEE стандарта  IEEE Std 802.16.1a-2013 |

#### 3.1.2.2 Транспозиции ARIB

Зарезервировано.

#### 3.1.2.3 Транспозиции TTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый стандарт IEEE Std 802.16.1-2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1b-2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1a-2013 |
| Транспонирующая организация | TTA | TTA | TTA |
| Номер документа | TTAE.IE-802.16.1-2012 | TTAE.IE-802.16.1b-2012 | *Неприменимо* |
| Версия | 1.0 | 1.0 | *Неприменимо* |
| Дата опубликования | 21 декабря 2012 года | 26 июня 2013 года | *Неприменимо* |
| Документ | [http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE\_[1].IE-802.16.1-2012.pdf](http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE_%5b1%5d.IE-802.16.1-2012.pdf)  (транспозиция TTA стандарта  IEEE Std 802.16.1-2012) | <http://committee.tta.or.kr/include/Download.jsp?filename=stnfile/TTAE.IE-802.16.1b-2012.zip>  (транспозиция TTA стандарта  IEEE Std 802.16.1b-2012) | *Неприменимо* |

#### 3.1.2.4 Транспозиции Форум WiMAX

Зарезервировано.

#### 3.1.2.5 Транспозиции ITRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый стандарт IEEE Std 802.16.1‑2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1b-2012 | Поправка  к IEEE Std 802.16.1a-2013 |
| Транспонирующая организация | ITRI | ITRI | ITRI |
| Номер документа | ITRI-2013-Std-001 | ITRI-2013-Std-001 | ITRI-2013-Std-001 |
| Версия | 2013 | 2013 | 2013 |
| Дата опубликования | 6 сентября 2013 года | 6 сентября 2013 года | 6 сентября 2013 года |
| Документ | http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf | <http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf> | <http://std-share.itri.org.tw/Content/Files/Stdlink/ITRI-BWA-001.pdf> |

Дополнение   
к Приложению 2  
  
Сокращения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AAS | Active Antenna System |  | Активная антенная система |
| ARQ | Automatic repeat request |  | Автоматический запрос повторения |
| CMAS | Commercial Mobile Alert System |  | Мобильная коммерческая система предупреждения |
| CoMP | Coordinated Multipoint |  | Координированный многопунктовый |
| CQI | Channel Quality Identifier |  | Идентификатор качества канала |
| CTC | Convolutional Turbo Code |  | Сверточный турбокод |
| DFTS | Discrete Fourier Transform-spread |  | Расширение спектра дискретным преобразованием Фурье |
| DLC | Data link control layer |  | Уровень управления каналом передачи данных |
| DRX | Discontinuous Reception |  | Прерывистый прием |
| EMC | ElectroMagnetic Compatibility | ЭМС | Электромагнитная совместимость |
| ETWS | Earthquake and Tsunami Warning System |  | Система предупреждения о землетрясениях и цунами |
| FEC | Forward error correction |  | Прямая коррекция ошибок |
| FFR | Fractional Frequency Reuse |  | Частичное повторное использование частоты |
| FSTD | Frequency Switched Transmit Diversity |  | Разнесение при передаче с переключением по частоте |
| GCS | Global Core Specifications |  | Глобальная основная спецификация |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |  | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS | Global Positioning System |  | Глобальная система позиционирования |
| H-ARQ | Hybrid – ARQ |  | Гибридный метод ARQ |
| ICIC | Inter-cell interference coordination |  | Координация помех между сотами |
| IMEI | International Mobile station Equipment Identities |  | Международный идентификатор мобильного оборудования |
| IMS | IP multimedia subsystems |  | Мультимедийные IP-подсистемы |
| LAA | Licensed-Assisted Access |  | Доступ с помощью лицензируемых частот |
| LBT | Listen before Talk |  | Прослушивание перед передачей |
| LWA | LTE-WLAN aggregation |  | Агрегирование LTE-WLAN |
| MAC | Medium access control |  | Управление доступом к среде передачи данных |
| MBMS | Multimedia broadcast/multicast service |  | Мультимедийная радиовещательная/ многоадресная услуга |
| MIMO | Multiple-input/multiple-output |  | Многоканальный вход/ многоканальный выход |
| MME | Mobility Management Entity |  | Объект управления мобильностью |
| MTC | Machine-Type Communications |  | Межмашинная связь |
| NB-IOT | Narrow-band Internet of Things |  | Узкополосный интернет вещей |
| OAM | Operation and Maintenance |  | Эксплуатация и техническое обслуживание |
| OFDM | Orthogonal frequency-division multiplexing |  | Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением |
| OFDMA | Orthogonal frequency-division multiple access |  | Многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением |
| OTDOA | Observed Time Difference of Arrival |  | Наблюдаемая разница во времени прибытия |
| PAPR | Peak-to-Average Power Ratio |  | Отношение пиковой мощности к средней |
| PDCP | Packet data convergence protocol |  | Протокол сходимости пакетных данных |
| PDU | Protocol data unit |  | Единица данных о протоколе |
| PHS | Payload header suppression |  | Подавление заголовка полезной нагрузки |
| PHY | Physical layer |  | Физический уровень |
| ProSe | Proximity based Services |  | Услуги на основе эффекта пространственной близости |
| RRM | Radio Resource Management |  | Управление радиоресурсами |
| PWS | Public Warning System |  | Система предупреждения населения |
| QoS | Quality of Service |  | Качество обслуживания |
| RIT | Radio Interface Technology |  | Технология радиоинтерфейса |
| RLC | Radio link control |  | Управление радиолинией |
| RRC | Radio resource control |  | Управление радиоресурсами |
| SDP | Session Description Protocol |  | Протокол описания сеанса |
| SDU | Service data unit |  | Единица служебных данных |
| SIP | Session Initiation Protocol |  | Протокол инициации сеанса |
| SFBC | Space-Frequency Block Coding |  | Пространственно-частотное блоковое кодирование |
| SFH | Super Frame Header |  | Заголовок суперкадра |
| SIM | Subscriber identity module |  | Модуль идентификации абонента |
| SON | Self Organizing Networks |  | Самоорганизующиеся сети |
| SPS | Semi-persient scheduling |  | Полупостоянное планирование |
| SRIT | Set of RIT |  | Совокупность RIT |
| TTI | Transmission time interval |  | Временной интервал передачи |
| UE | User Equipment |  | Пользовательское оборудование |
| V2V | Vehicle to vehicle |  | Связь транспортного средства с транспортным средством |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Следует использовать самое последнее издание действующих Рекомендаций/Отчетов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Рекомендации МСЭ-R M.1457 и МСЭ-R M.2012 представляют собой две отдельные, независимые и законченные Рекомендации, каждая из которых имеет свою сферу применения. Работа над каждой Рекомендацией будет проводиться в отдельности, при этом возможно частичное дублирование, отражающееся в наличии схожих по содержанию материалов в обоих документах. [↑](#footnote-ref-2)
3. Скорости передачи данных взяты из Рекомендации МСЭ-R M.1645. [↑](#footnote-ref-3)
4. Технология разработана 3GPP под названием "LTE, версия 10 и последующие версии. Усовершенствованная технология долгосрочного развития" (Long Term Evolution-Advanced). [↑](#footnote-ref-4)
5. Технология разработана институтом IEEE в качестве спецификации WirelessMAN-Advanced, включенной в стандарт IEEE Std 802.16 после утверждения стандарта IEEE Std 802.16m. [↑](#footnote-ref-5)
6. GCS (Глобальная основная спецификация) представляет собой совокупность спецификаций, которая определяет одну RIT, одну SRIT или одну RIT в рамках одной SRIT. [↑](#footnote-ref-6)
7. Технология радиоинтерфейса. [↑](#footnote-ref-7)
8. Совокупность технологий радиоинтерфейса. [↑](#footnote-ref-8)
9. Информация по транспонированным наборам стандартов, содержащаяся в данном разделе, была предоставлена следующими транспонирующими организациями:

   – Ассоциация представителей радиопромышленности и бизнеса (ARIB);

   – Альянс по решениям в области электросвязи (ATIS);

   – Ассоциация в области стандартов связи Китая (CCSA);

   – Европейский институт стандартизации электросвязи (ETSI);

   – Общество разработки стандартов электросвязи, Индия (TSDSI);

   – Ассоциация технологий электросвязи (TTA);

   – Комитет технологий электросвязи (TTC). [↑](#footnote-ref-9)
10. Глобальная основная спецификация. [↑](#footnote-ref-10)
11. Технология радиоинтерфейса. [↑](#footnote-ref-11)
12. Совокупность технологий радиоинтерфейса. [↑](#footnote-ref-12)
13. 8 июня 2012 года Совет по стандартам IEEE-SA одобрил IEEE Std 802.16.1 (Радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа) в качестве нового стандарта IEEE. В этом стандарте рассматривается радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced с некоторыми небольшими улучшениями. Тогда же Совет по стандартам одобрил IEEE Std 802.16‑2012 в качестве новой пересмотренной версии IEEE Std 802.16, из которой был исключен радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced.

    Соответственно материал, приведенный в пункте 2.2, отражает структуру спецификации по радиоинтерфейсу WirelessMAN-Advanced по IEEE Std 802.16, который включает IEEE Std 802.16‑2009 с поправками, внесенными IEEE Std 802.16j-2009, IEEE Std 802.16h-2010 и IEEE Std 802.16m-2011. [↑](#footnote-ref-13)
14. GCS (Глобальная основная спецификация) представляет собой совокупность спецификаций, которая определяет одну RIT, одну SRIT или одну RIT в рамках одной SRIT. [↑](#footnote-ref-14)
15. 8 июня 2012 года Совет по стандартам IEEE-SA одобрил IEEE Std 802.16.1 (Радиоинтерфейс *WirelessMAN-Advanced* для систем широкополосного беспроводного доступа) в качестве нового стандарта IEEE. В этом стандарте рассматривается радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced с некоторыми небольшими улучшениями. Тогда же Совет по стандартам одобрил IEEE Std 802.16‑2012 в качестве новой пересмотренной версии IEEE Std 802.16, из которой был исключен радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced.

    Соответственно материал, приведенный в пункте 3, отражает перенос спецификации радиоинтерфейса WirelessMAN-Advanced в стандарт IEEE Std 802.16.1. Спецификация GCS WirelessMAN-Advanced для пункта 3 включает в себя IEEE Std 802.16.1, но не включает IEEE Std 802.16.

    Кроме того, IEEE дополнил стандарт IEEE Std 802.16.1 двумя поправками:

    – IEEE Std 802.16.1a. Радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа – Поправка. Сети повышенной надежности;

    – IEEE Std 802.16.1b. Радиоинтерфейс WirelessMAN-Advanced для систем широкополосного беспроводного доступа – Поправка. Расширения для поддержки межмашинных приложений.

    Основное содержание этих стандартов также включено в пункт 3. [↑](#footnote-ref-15)