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السلسلة M: الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع
وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة
خصائص ومعايير الحماية لأنظمة الأسلوب 2 لوصلة البيانات في النطاق VHF المقيسة لدى منظمة الطيران المدني الدولي والعاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) في نطاق التردد MHz 137-136
[image: شعار الاتحاد الدولي للاتصالات]
التوصية  ITU-R  X.xxxx
	الاتحاد الدولي للاتصالات
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	التوصيات


[image: ITU Publications logo]
السلسلة SA
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية 

تمهيـد
يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

حقوق الملكية الفكرية
يسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية. ولا يتخذ الاتحاد أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أو طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات.
وعند الموافقة على هذه التوصية، كان الاتحاد قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على معلومات براءات الاختراع ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية المتاحة في الموقع الإلكتروني https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.
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التوصيـة ITU-R M.2176-0
خصائص ومعايير الحماية لأنظمة الأسلوب 2 لوصلة البيانات في النطاق VHF
المقيسة لدى منظمة الطيران المدني الدولي والعاملة في الخدمة المتنقلة للطيران
(على طول الطرق) في نطاق التردد MHz 137-136
(2026)
مجال التطبيق
توفر هذه التوصية ‏الخصائص التقنية ومعايير الحماية لأنظمة الأسلوب 2 (VDL Mode 2) لوصلة البيانات في النطاق VHF (VDL) المقيسة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والعاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) (AM(R)S) في نطاق التردد MHz 137-136 وينبغي استخدام هذه الخصائص التقنية ومعايير الحماية في دراسات التقاسم والتوافق مع أنظمة الأسلوب 2 (VDL Mode 2).
مصطلحات أساسية
الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) (AM(R)S)، الموجات المترية (VHF)، وصلة البيانات في النطاق VHF (VDL)، معايير الحماية، الاتصالات جو-أرض، الاتصالات أرض-جو
المختصرات/مسرد المصطلحات
AM(R)S	الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) (Aeronautical mobile (route) service)
ICAO	منظمة الطيران المدني الدولي (International Civil Aviation Organization)
RR	لوائح الراديو (Radio Regulations)
VDL Mode 2	الأسلوب 2 لوصلة البيانات (VHF data link Mode 2)
VHF	الموجات المترية (Very High Frequency)
توصيات وتقارير الاتحاد ذات الصلة
التوصية ITU-R SM.1535 - حماية خدمات السلامة من الإرسالات غير المرغوب فيها
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها
 أ )	أن نطاق التردد MHz 137-136 يستعمل حالياً في جميع أنحاء العالم في الأسلوب 2 (VDL Mode 2) لوصلة البيانات VHF (الأسلوب 2 VDL) المقيس الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإجراء اتصالات سلامة الطيران جو-أرض وجو-جو وأرض-جو؛
ب)	أن اتصالات سلامة الطيران تُستعمل في جميع المناطق التي تعمل الطائرات وتهبط فيها، وفي جميع مراحل طيرانها؛
ج)	أنه يمكن تجهيز الطائرات بما يصل إلى ثلاث محطات راديوية للخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطريق) (AM(R)S) باستعمال مزيج من أجهزة راديو الصوت والبيانات؛
د )	أن القناة العليا بالأسلوب 2 (VDL Mode 2) ممركزة على التردد MHz 136,975 وفقاً لملحق منظمة الطيران المدني الدولي رقم 10،
وإذ تعترف
 أ )	أنه في المناطق ذات الكثافة العالية للطائرات، يكون استعمال قنوات الموجات المترية (VHF) في النطاق MHz 137-117,975 شديد الازدحام؛
ب)	أن منظمة الطيران المدني الدولي تضع القواعد والتوصيات الدولية للطيران المدني؛
ج)	أن الملحق 10 باتفاقية الطيران المدني الدولي يتضمن القواعد والتوصيات الدولية لأنظمة الاتصالات الراديوية للطيران التي يستعملها الطيران المدني الدولي؛
د )	أن الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) تشكل خدمة سلامة؛
هـ )	أن الرقم 10.4 من لوائح الراديو (RR) ينص على ما يلي "تعترف الدول الأعضاء بأن الدور الذي تلعبه خدمة الملاحة الراديوية وخدمات السلامة الأخرى في مجال السلامة، يتطلب ترتيبات خاصة لحمايتها من التداخلات الضارة، ومن ثم فإن من الضروري أن يؤخذ هذا العامل في الاعتبار فيما يتعلق بتخصيص الترددات واستخدامها"؛
و )	أن التوصية ITU-R SM.1535 توفر مبادئ توجيهية لحماية خدمات السلامة من الإرسالات غير المرغوب فيها،
توصي
1	بمراعاة الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة الأسلوب 2 (VDL Mode 2) العاملة في نطاق التردد MHz 137-136، والموزعة الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) (AM(R)S) والموصوفة في الملحق 1، من أجل دراسات التقاسم والتوافق؛
2	بالنظر في معيار نسبة قدرة الإشارة المسببة للتداخل إلى مستوى قدرة ضوضاء المسْتقبِل، dB 6– = I/N[footnoteRef:1]، لحماية أنظمة سلامة الأرواح بالأسلوب VDL 2 العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) (AM(R)S) في مدى التردد MHz 137-136، وأن ذلك يمثل مستوى الحماية الكلي في حال وجود عدة مصادر مسببة للتداخل. [1: 	لا يشمل هذا المعيار هامش سلامة.] 



الملحق 1

الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة الأسلوب 2 لوصلة البيانات VHF العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) في نطاق التردد MHz 137-136
1	مقدمة
نطاق التردد MHz 137-136 موزع الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) وهو أحد نطاقات الاتصالات بالبيانات في مجال سلامة الطيران في الاتجاهات جو-أرض وجو-جو وأرض-جو. وتقيس منظمة الطيران المدني الدولي هذه الأنظمة دولياً فيما يخص الأسلوب 2 (VDL Mode 2). وتستخدم هذه الاتصالات حيثما تتوفر خدمات الحركة الجوية وفي جميع مراحل الرحلة.
2	الخصائص التقنية لأنظمة الأسلوب 2 (VDL Mode 2) العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (على طول الطرق) في نطاق التردد MHz 137-136
يعرض الجدول 1 الخصائص التقنية لأنظمة الأسلوب 2 VDL النمطية العاملة في نطاق التردد MHz 137-136. وتستخدم بعض المحطات هوائيات مختلفة لإرسال الإشارات واستقبالها.
الجدول 1
خصائص أنظمة الأسلوب 2 لوصلة البيانات VHF العاملة في نطاق التردد MHz 137-136
	المنصة
	الطائرة
	المحطة القاعدة

	نمط الإرسال
	البيانات
	البيانات

	نمط التشكيل
	D8PSK
	D8PSK

	نوع التشغيل
	Simplex
	Simplex

	الحد الأقصى لارتفاع الهوائي (m)
	15 240 (MSL)
	50-15 (AGL) (15 نموذجياً)

	المرسل

	القدرة (w)
	من 18 إلى 25
	25 نموذجياً

	نصف قطر التغطية (km)
	370
	370

	عرض النطاق (kHz)
	25
	25

	كسب الهوائي (dBi)
	0
	2,2

	مخطط الإشعاع
	شامل الاتجاهات
	شامل الاتجاهات

	استقطاب الهوائي
	رأسي
	رأسي

	قناع البث
	القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، الملحق 10، المجلد الثالث، الجزء 1، القسمان 3.3.6 (التذييل 3 للوائح الراديو) و4.3.6
	القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، الملحق 10، المجلد الثالث، الجزء 1، القسمان 3.2.6 (التذييل 3 للوائح الراديو) و4.2.6

	المستقبل

	عامل الضوضاء (dB)
	6
	6

	عرض النطاق IF (kHz)
	25
	25

	كسب الهوائي (dBi)
	0
	2,2

	مخطط الإشعاع
	شامل الاتجاهات
	شامل الاتجاهات

	استقطاب الهوائي
	رأسي
	رأسي
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