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Характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков  указателей места бедствия (спутниковых EPIRB), работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц

	



Серия M
Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы
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[bookmark: c2tope]Предисловие
Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.
[bookmark: _GoBack]Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи. 
Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)
Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

	Серии Рекомендаций МСЭ-R
(Представлены также в онлайновой форме по адресу: http://www.itu.int/publ/R-REC/en.)

	Серия
	Название

	BO
	Спутниковое радиовещание

	BR
	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения

	BS
	Радиовещательная служба (звуковая)

	BT
	Радиовещательная служба (телевизионная)

	F
	Фиксированная служба

	M
	Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы

	P
	Распространение радиоволн

	RA
	Радиоастрономия

	RS
	Системы дистанционного зондирования

	S
	Фиксированная спутниковая служба

	SA
	Космические применения и метеорология

	SF
	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы

	SM
	Управление использованием спектра

	SNG
	Спутниковый сбор новостей

	TF
	Передача сигналов времени и эталонных частот

	V
	Словарь и связанные с ним вопросы



	Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.
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ii	Рек.  МСЭ-R  M.633-4
	Рек.  МСЭ-R  M.633-4	ii

РЕКОМЕНДАЦИЯ  МСЭ-R  M.633-4[footnoteRef:1]* [1: *	Настоящую Рекомендацию следует довести до сведения Международной морской организации (ИМО), Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной организации подвижной cпутниковой связи (ИМСО) и Секретариата Cospas-Sarsat.] 

Характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков  
указателей места бедствия (спутниковых EPIRB),
работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц

(1986-1990-2000-2004-2010)
Сфера применения
В настоящей Рекомендации приводятся характеристики передачи системы спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия (спутниковых EPIRB), работающей через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц.
Ассамблея радиосвязи МСЭ,
учитывая,
a)	что спутниковые EPIRB могут использоваться для оповещения о бедствии на воде, на суше и в воздухе;
b)	что спутниковые EPIRB с общими характеристиками могут применяться в различной эксплуатационной среде;
c)	что спутниковые EPIRB являются одним из основных средств подачи сигналов тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) Международной морской организации (ИМО);
d)	что все суда, к которым применяется Статья IV Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 года (с поправками, внесенными в 1988 г.), должны в соответствии с Правилом IV/7.1.6 с 1 августа 1993 года иметь спутниковые EPIRB;
e)	что Правилом IV/7.1.6 СОЛАС предусматривается наличие спутникового EPIRB, работающего в диапазоне 406 МГц;
f)	что все самолеты и вертолеты, к которым применяются Части I, II и III Приложения 6 к Конвенции о международной гражданской авиации, должны иметь по меньшей мере один спутниковый EPIRB, работающий в диапазоне 406 МГц, именуемый в документах ИКАО аварийным приводным передатчиком (ELT).
отмечая
a)	имеющуюся и планируемую готовность действующих спутников Cospas-Sarsat на орбите; 
b)	имеющуюся и проектируемую готовность наземной системы Cospas-Sarsat,


рекомендует,
1	чтобы характеристики передачи и форматы данных для спутникового EPIRB, работающего через спутниковую систему в диапазоне 406 МГц, соответствовали Документу C/S T.001 Cospas‑Sarsat (Выпуск 3, Пересмотр 10, октябрь 2009 г., под названием "Технические требования к аварийным маякам Cospas-Sarsat в диапазоне 406 МГц").
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Копию Документа C/S T.001 (Выпуск 3, Пересмотр 10, октябрь 2009 г.) можно получить бесплатно в Секретариате Cospas-Sarsat (mail@cospas.sarsat.int) или на веб-сайте Cospas-Sarsat (http://www.cospas-sarsat.org/).
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