**طريقة تنبؤ بانتشار خاصة بمسير  
لخدمات الأرض من نقطة-إلى-منطقة  
في مدى التردد من MHz 30 إلى MHz 6 000**

**التوصيـة ITU-R  P.1812-6  
(2021/09)**

**السلسلة P**

**انتشار الموجات الراديوية**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU‑R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني [http://www.itu.int/ITU‑R/go/patents/ar](http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/ar) حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/ar>) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) | |
| **BT** الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة | |
| **P انتشار الموجات الراديوية** | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بُعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2022

2022 © ITU

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذا المنشور بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من  
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة [[1]](#footnote-1)\*ITU-R P.1812-6

طريقة تنبؤ بانتشار خاصة بمسير لخدمات الأرض من نقطة-إلى-منطقة  
في مدى التردد من MHz 30 إلى MHz 6 000

(المسألة ITU‑R 203/3)

 (2021-2019-2015-2013-2012-2009-2007)

مجال التطبيق

تصف هذه التوصية طريقة تنبؤ بانتشار تناسب خدمات الأرض من نقطة-إلى-منطقة في مدى التردد من MHz 30 إلى MHz 6 000. وهي تتنبأ بمستويات الإشارة المتجاوَزة خلال نسبة مئوية معينة من الوقت %*p* ضمن المدى (1% ≤ *p*≤ 50%)، وفي نسبة مئوية معينة من المواقع، *pL*، ضمن المدى (1% ≤ *pL*≤ 99%)، وذلك في متوسط توزيع المسيرات المتعددة. وتقدم هذه الطريقة تحليلاً مفصلاً يقوم على المظهر الجانب‍ي لتضاريس الأرض.

وتناسب هذه الطريقة التنبؤات في أنظمة الاتصالات الراديوية التي تستخدم دارات أرضية تتراوح أطوال مسيراتها بين km 0,25 ونحو km 3 000 مسافةً، مع كون كلا المطرافين على ارتفاع يقرب من km 3 فوق الأرض. ولا تلائم هذه الطريقة تنبؤات الانتشار على دارات راديوية جو-أرض أو فضاء-أرض.

هذا وتتمم هذه التوصيةُ التوصية ITU-R [P.1546](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en).

كلمات أساسية

الانتشار طويل المدى الخاص بمسير، المسيرات/الدارات التروبوسفيرية، التنبؤ بخسارة الإرسال الأساسية، التغير في الزمن والموقع

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

*أ )* أن من الضروري تقديم إرشادات إلى المهندسين المكلّفين بتخطيط خدمات الاتصالات الراديوية للأرض في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF)؛

*ب)* أن من الأهمية بمكان تحديد مسافة جغرافية دنيا تفصل بين المحطات التي تعمل على نفس قنوات التردد أو على قنوات متجاورة لتفادي التداخلات غير المقبولة من جراء الانتشار الأرضي على مسافة طويلة،

وإذ تلاحظ

*أ )* أن التوصية ITU-R [P.528](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.528/en) تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الإرسال الأساسية من نقطة−إلى−منطقة فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة للطيران في مدى الترددات من MHz 125 إلى GHz 15,5 والمسافات التي تصل إلى km 1 800؛

*ب)* أن التوصية ITU-R [P.452](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.452/en) تقدم إرشادات بشأن التقييم المفصّل للتداخلات الصغرية بين المحطات المقامة على سطح الأرض عند ترددات تزيد عن 0,1 GHz تقريباً؛

*ج)* أن التوصية ITU-R [P.617](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.617/en) تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الانتشار من نقطة-إلى-نقطة (P−P) بالنسبة إلى أنظمة المرحلات الراديوية عبر الأفق فيما يتعلق بمدى الترددات الذي يزيد عن 30 MHz، وبالنسبة إلى مدى المسافات من 100 إلى km 1 000؛

*د )* أن التوصية ITU-R [P.1411](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1411/en) تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بالانتشار فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الراديوية خارج المباني ذات المدى القصير (إلى حد km 1)؛

*ﻫ )* أن التوصية ITU-R [P.530](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.530/en) تقدم إرشادات بشأن التنبؤ بخسارة الانتشار من نقطة إلى نقطة فيما يتعلق بأنظمة خط البصر الأرضية؛

*و )* أن التوصية ITU‑R [P.1546](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en) تقدم إرشادات بشأن التنبؤ من نقطة−إلى−منطقة بقيم شدة المجال في نطاقات الموجات المترية (VHF) والديسيمترية (UHF) بالاستناد في المقام الأول إلى تحاليل إحصائية للبيانات التجريبية؛

*ز )* أن التوصية ITU-R [P.2001](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en) توفر نموذج انتشار للأرض واسع المدى من أجل مدى الترددات من MHz 30 إلى GHz 50 بما في ذلك إحصاءات الخبو والتعزيز التي درست جيداً من أجل استعمالها في عمليات محاكاة مونت كارلو؛

*ح)* أن التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en) تقدم توجيهات بشأن آثار خواص مواد البناء وهياكل المباني على انتشار الموجات الراديوية،

توصـي

باستعمال الإجراء الوارد في الملحق 1 من أجل التقييم المفصَّل لمستويات الإشارة من نقطة-إلى-منطقة فيما يتعلق بهذه الخدمات.

**ملاحظـة** - قد تحدث أيضاً مسيرات انتشار طويلة المدى في النطاق VHF عبر طبقة الأيونوسفير. ويرد تلخيص لهذه الأساليب في التوصية ITU‑R [P.844](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.844/en).

ال‍ملحـق 1

# 1 مقدمة

يوصى باستخدام طريقة التنبؤ بالانتشار الموصوفة في هذا الملحق من أجل التقييم المفصّل لمستويات الإشارة المناسبة للاستعمال فيما يتعلق بخدمات الأرض من نقطة−إلى−منطقة في مدى التردد من MHz 30 إلى MHz 6 000. وتتنبأ هذه الطريقة بمستوى الإشارة (أي شدة المجال الكهربائي) المتجاوَز خلال نسبة مئوية معينة من الوقت %*p* لسنة متوسطة ضمن المدى (1% ≤ *p* ≤ 50%)، وفي نسبة مئوية معينة من المواقع، %*pL*، ضمن المدى (1% ≤ *pL*≤ 99%). ومن ثم يمكن استعمال هذه الطريقة للتنبؤ بمنطقة الخدمة وتيسرها على حد سواء لمستوى إشارة (التغطية) مرغوب(مرغوبة)، وبالانخفاضات في منطقة الخدمة هذه وتيسرها بفعل الإشارات (التداخل) في نفس القناة أو في القناة المجاورة.

ونموذج انتشار هذه الطريقة تناظري بمعنى أنه يعامل كلا المطرافين الراديويين على قدم المساواة. فمن منظور النموذج، لا يهم أي من المطرافين هو المرسل وأيهما هو المستقبل. لكن تسهيلاً لوصف النموذج، يُستعمل مصطلحا "المرسل" و"المستقبل" للدلالة على المطرافين عند بدء ونهاية المسير الراديوي على التوالي.

توصف الطريقة، بدايةً، من خلال حساب خسارة الإرسال الأساسية (dB) التي لا يتم تجاوزها خلال وقت %*p* بالنسبة إلى قيمة متوسطة للمواقع. ثم تحدد خصائص عنصر تغير الموقع إحصائياً بالنسبة لمواقع المستقبل بالإضافة إلى عنصر خسارة الدخول إلى المباني من التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en). بعدئذ، يتم القيام بإجراء التحويل إلى شدة مجال كهربائي بالوحدة (dB(μV/m)) بالنسبة إلى قدرة مشعة فعّالة قدرها kW 1.

وهذه الطريقة معدّة، بالدرجة الأولى، من أجل الاستعمال مع أنظمة تستعمل هوائيات ذات كسب منخفض. بيد أن التغيّر في الدقة عند استعمال هوائيات ذات كسب عالٍ لا يؤثر إلا في عنصر الانتثار التروبوسفيري من مجمل الطريقة، ويكون التغيّر في التنبؤات طفيفاً. فمثلاً، حتى في حالة هوائيين كسبهما dBi 40 على طرفي الوصلة، لا يزيد التقدير المفرط لإشارات الانتثار التروبوسفيري عن dB 1.

وتناسب هذه الطريقة التنبؤات في أنظمة الاتصالات الراديوية التي تستخدم دارات أرضية تتراوح أطوال مسيراتها بين km 0,25 ونحو km 3 000 مسافةً، على أن يكون كلا المطرافين على ارتفاع يقرب من km 3 فوق الأرض. ولا تلائم هذه الطريقة تنبؤات الانتشار على دارات راديوية جو-أرض أو فضاء-أرض.

وطريقة التنبؤ بالانتشار الواردة في هذا الملحق هي طريقة خاصة بمسير محدد. وتتألف التنبؤات من نقطة-إلى-منطقة التي تستعمل هذه الطريقة من سلسلة من العديد من تنبؤات من نقطة−إلى−نقطة (P-P) (أي من نقطة مرسل إلى نقاط مستقبل متعددة) موزعة بانتظام عبر مناطق خدمة افتراضية. وينبغي أن يكون عدد النقاط كبيراً بما يكفي لضمان أن تكون القيم المتوقعة لخسارة الإرسال الأساسية أو قيم شدة المجال المتحصل عليها عبارة عن تقديرات معقولة للقيم المتوسطة، بالنسبة للمواقع، للمقادير المقابلة للمناطق الأساسية التي تمثلها.

وعليه، تُفترض قدرة مستعملي هذه التوصية على توصيف المظاهر الجانب‍ية المفصّلة لتضاريس الأرض (أي الارتفاعات فوق متوسط مستوى البحر) كدوال في المسافة على امتداد مسيرات الدائرة العظمى (أي المنحنيات الجيوديسية) بين الأجهزة المطرافية، بالنسبة للعديد من مواقع هذه الأجهزة (نقاط المستقبل) المختلفة. وبالنسبة لمعظم التطبيقات العملية لهذه الطريقة على التغطية من نقطة−إلى−منطقة وعلى تنبؤات التداخل، يقتضي هذا الافتراض وجود قاعدة بيانات رقمية لارتفاع تضاريس الأرض مرجعها إلى إحداثيات العرض والطول بالنسبة لبيان جيوديسي متسق يمكن استخراج المظاهر الجانب‍ية لتضاريس الأرض منه بوسائل آلية. وفي حال عدم تيسر هذه المظاهر الجانب‍ية المفصّلة لتضاريس الأرض، ينبغي الرجوع إلى التوصية ITU‑R [P.1546](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en) بدلاً من هذه التوصية من أجل الحصول على هذه التنبؤات.

وبالنظر لما تقدم، يتم تحديد خصائص عنصر خسارة التغيّر في الموقع لهذه التوصية وعنصر الدخول إلى المباني للتوصية ITU‑R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en) عبر إحصائيات التوزيعات اللوغاريتمية العادية بالنسبة لمواقع المستقبل. وعلى الرغم من أن عملية التحديد الإحصائي للخصائص هذه للانتشار من نقطة−إلى−منطقة قد ينتج عنها مشكلة وهي أن النموذج الإجمالي يكون لا تناظرياً (أي غير تبادلي)، ينبغي على مستعملي هذه التوصية أن يلحظوا أن التغيّر في الموقع يمكن تطبيقه، من حيث المبدأ، على أي من طرفي المسير (بمعنى أي من المطرافين)، أو حتى على كليهما (أي على المرسل والمستقبل معاً). بيد أنه لا يوجد ما يدعو لتصحيح التغيّر في الموقع إلا في الحالات التي يُجهل فيها الموقع الدقيق لمطراف معيّن ويلزم تمثيل إحصائي للمواقع المحتملة لذاك المطراف. ولا يرجّح حدوث حالات عديدة يُطبق فيها ذلك على موقع المرسل على نحو ذي مغزى. أما إذا عُلم موقعا هذين المطرافين بدقة، واستُعمل هذا الإجراء بأسلوب من نقطة−إلى−نقطة، فلا تُطبَّق هذه التوصية إلا بقيمة *pL* = 50%.

ويصير الأمر نفسه بالنسبة لخسارة الدخول إلى المباني. غير أن الأمر يكون أكثر تعقيداً بقليل مما عليه الحال بالنسبة للتغيّر في الموقع نظراً لأن متوسط تصحيح خسارة الدخول ليس صفراً. ففي طرف المرسل، يتعيّن على المستعملين إضافة خسارة الدخول إلى المباني إلى خسارة الإرسال الأساسية إذا كان المرسل داخل مبنى. غير أنه يجب على المستعملين أن يتنبهوا إلى أن قيم الخسارة المتوسطة قد تكون مضلِلة إذا لم يقع المرسل في موقع "متوسط".

# 2 عناصر النموذج لطريقة التنبؤ بالانتشار

تأخذ طريقة التنبؤ بالانتشار هذه عناصر النموذج التالية في الحسبان:

*- خط البصر* (LoS)

*- الانعراج* (الذي يلتف حول الأرض الملساء والتضاريس الأرضية غير المنتظمة وحالات المسير الفرعي)

*- الانتثار التروبوسفيري*

*- الانتشار غير المنتظم* (الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس والانكسار على الطبقات)

*- التغيّر في الموقع*

*- خسارة الدخول إلى المباني* (من التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en))*.*

# 3 معلمات الدخل

## 1.3 بيانات الدخل الأساسية

يصف الجدول 1 بيانات الدخل الأساسية التي تعرّف المطاريف الراديوية والتردد والنسبة المئوية من الوقت والمواقع التي تستلزم تنبؤاً بشأنها.

يتم إدراج خطي العرض والطول للمحطتين كمدخلين أساسيين من منطلق أنهما لازمان للحصول على المظهر الجانب‍ي لمسير. ويتعيَّن الحصول على معلمات الأرصاد الجوية الراديوية لموقع واحد مصاحب للمسير الراديوي، فيما ينبغي انتقاء مركز المسير بالنسبة لمسير طويل. ومن المناسب الحصول على معلمات الأرصاد الجوية الراديوية لموقع المرسل عند التنبؤ بمنطقة تغطيته.

الجـدول 1

بيانات الدخل الأساسية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | الوحدات | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الوصف |
| *f* | GHz | 0,03 | 6,0 | التردد (GHz) |
| *p* | % | 1,0 | 50,0 | النسبة المئوية لسنة متوسطة التي يتم فيها تجاوز مستوى الإشارة المحسوبة |
| *pL* | % | 1 | 99 | النسبة المئوية للمواقع التي يتم فيها تجاوز مستوى الإشارة المحسوبة |
| φ*t,* φ*r* | درجات | 80− | 80+ | خط عرض المرسل، المستقبل |
| ψ*t,* ψ*r* | درجات | 180,0− | 180,0 | خط طول المرسل، المستقبل (موجب = شرق غرينتش) |
| *htg, hrg* | m | 1 | 3 000 | ارتفاع مركز الهوائي فوق مستوى الأرض |
| *الاستقطاب* |  |  |  | استقطاب الإشارة، رأسي أم أفقي مثلاً |
| *ws* | m | 1 | 100 | عرض الشارع. ينبغي استخدام القيمة 27 ما لم تتوفر قيم محلية محددة. |

الاستقطاب في الجدول 1 ليس بمعلمة لها قيمة عددية. وتتعلق المعلومات المستعملة في الفقرة 3.3.4 بالمعادلات (29a) و(29b) و(30).

## 2.3 المظهر الجانب‍ي للمسير الراديوي

تتطلب المظاهر الجانبية للمسير المستخدمة في الطريقة الموصوفة أدناه بيانات خاصة بالمسير لفئات التضاريس (الأرض الجرداء) والجلبة الخاصة بالمسير (تغطية الأرض) على طول المسير. وتشمل الطريقة:

• إنشاء ملف للمظهر الجانبي للتضاريس باستخدام الارتفاعات الفعلية للتضاريس؛

• على أساس فئات الجلبة، إضافة الارتفاعات التمثيلية للجلبة إلى ملف المظهر الجانبي للتضاريس.

وإذا استخدمت هذه الطريقة لحساب خسارة الانعراج باستخدام المظهر الجانبي للتضاريس بدون الجلبة، فسيكون تقدير خسارة الانعراج أقل من قيمتها في البيئات ذات الجلبة، مقارنةً بالتمثيل المشترك للتضاريس والجلبة. وأعِدّت وأُجيزت هذه الطريقة إزاء بيانات التضاريس الرقمية، من خلال دمج بيانات التضاريس الرقمية مع فئات الجلبة التمثيلية الإحصائية بدلاً من الاستعمال المباشر لبيانات ارتفاع السطح، حيث تشمل الارتفاعات الجلبة بدون تمييز واضح بين التضاريس والجلبة. ومن المهم ملاحظة أن تقدير خسارة الانعراج قد يكون مبالغاً فيه إذا تضمنت المظاهر الجانبية للتضاريس بيانات ارتفاع السطح. وإذا توفرت بيانات دقيقة عن ارتفاع السطح، يمكن استكشاف تقنيات أخرى مثل تتبع الأشعة الثلاثية الأبعاد، تشمل تأثير الانعراج حول المباني، للوصول إلى تقدير أكثر دقة لقيم الخسارة المتعلقة بالانتشار.

ويلزم المظهر الجانب‍ي لتضاريس الأرض للمسير الراديوي من أجل تطبيق طريقة التنبؤ بالانتشار. وهو يتألف مبدئياً من ثلاث مصفوفات لكل منها نفس عدد القيم *n*، كما يلي:

*di*: المسافة من المرسل لنقطة المظهر الجانب‍ي ذات الترتيب (km) *i* (1a)

*hi*: ارتفاع التضاريس لنقطة المظهر الجانب‍ي ذات الترتيب *i* فوق مستوى البحر (m) (1b)

(1c)

حيث:

*i*: (1, 2, 3 ... *n*) = دليل نقطة المظهر الجانب‍ي

*n*: عدد نقاط المظهر الجانب‍ي.

يتعين وجود نقطة مظهر جانب‍ي وسيطة واحدة على الأقل بين المرسل والمستقبل. وبالتالي يجب أن تحقق *n* الشرط *n* ≥ 3. وهذا العدد القليل من النقاط لا يناسب إلا المسيرات القصيرة الأقصر من km 1.

لاحظ أن نقطة المظهر الجانب‍ي الأولى تكون عند المرسل. إذاً، *d*1 تساوي صفراً و*h*1 هو ارتفاع الأرض عند المرسل بالأمتار فوق مستوى البحر. وبالمثل تكون نقطة المظهر الجانب‍ي *n* عند المستقبل. وعلى ذلك تكون *dn* هي طول المسير بالكيلومتر و*hn* هو ارتفاع الأرض عند المستقبل فوق مستوى سطح البحر بالأمتار.

لا تعطى أي مسافة محددة بين نقاط المظهر الجانب‍ي. وبافتراض أن المظاهر الجانب‍ية تُستخرج من مجموعات البيانات المتعلقة بارتفاع التضاريس الرقمي والغطاء الأرضي (الجلبة)، فإن التباعد المناسب سيتشابه نمطياً مع تباعد نقاط المصدر في مجموعات البيانات بدقة متماثلة فيما بينها. وليس مطلوباً تساوي تباعد نقاط المظهر الجانب‍ي، ولكن من المستحسن أن يكون التباعد هو نفسه تقريباً بالنسبة إلى المظهر الجانب‍ي كله وألا يقل عن 30 متراً.

وتشتمل المصفوفات المستخدمة في حسابات المسافة، *di*، وارتفاعات التضاريس، *hi*، على النحو الوارد في المعادلة (1b) وارتفاعات التضاريس مع إضافة ارتفاعات الجلبة التمثيلية، gi، على النحو الوارد في المعادلة (1c). ولا ينبغي إضافة ارتفاع الجلبة التمثيلي إلى ارتفاعات التضاريس عند المرسل والمستقبل. وبالتالي، g1 هو ارتفاع التضاريس عند المرسل بالأمتار فوق مستوى سطح البحر وgn هو ارتفاع التضاريس عند المستقبل بالأمتار فوق مستوى سطح البحر.

ويتعلق "ارتفاع الجلبة التمثيلي" المشار إليه في المعادلة (1c) بمعلومات الارتفاع الإحصائية المرتبطة بتصنيف الغطاء الأرضي كالنباتات والمباني أي قيمة ارتفاع وحيدة مخصصة لكل غطاء أرضي/صنف الجلبة. وإضافة ارتفاعات الجلبة التمثيلية إلى المظهر الجانب‍ي تستند إلى افتراض أن الارتفاعات *hi* تمثل سطح الأرض الأجرد. وإذا كان المسير الراديوي يمر فوق مناطق حراجية أو حضرية حيث يحدث انعراج أو انسداد في مسيرات فرعية، يزداد الارتفاع الفعلي للمظهر الجانب‍ي لأن الإشارات الراديوية ستعبر فوق الجلبة. وبالتالي يمكن الحصول على تمثيل أنسب للمظهر الجانب‍ي عن طريق إضافة ارتفاعات لاحتساب الجلبة.

ولا تكون الإضافة المناسبة مادية بالضرورة، مثل ارتفاعات الأسطح في حالة المباني. وحيث توجد فجوات بين كائنات الجلبة، كما تراها موجة راديوية، يمكن لبعض الطاقة أن تعبر من خلالها بدلاً من فوقها. وفي هذه الحالة يُتوقع للجلبة أن تزيد من الخسارة جراء الانعراج، ولكن ليس بنسبة تصل إلى رفع المظهر الجانب‍ي إلى ارتفاع الجلبة الفيزيائية.

وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق الحضرية ذات المباني الشاهقة. وتميل فئات المناطق مثل "الحضرية الكثيفة" أو "المناطق الحضرية ذات المباني الشاهقة" لأن تكون مرتبطة بارتفاعات مباني بواقع 30 متراً أو أكثر. ولكن تتخلل بعض مناطق المباني الشاهقة فسح واسعة فيما بينها، ويمكن أن تتسع لمسيرات منخفضة الخسارة تمر خلالها بدلاً من فوق الأسطح. وقد تكون القيم الأصغر للارتفاعات التمثيلية بدلاً من ارتفاعات الجلبة المادية مناسبة في هذه الحالات.

وعلى الطرف الآخر، حتى في المناطق التي تصنف على أنها "مفتوحة" أو "ريفية" فمن غير المألوف أن تكون الأرض جرداء تماماً، أي خالية من أي شيء يمكن أن يضيف إلى خسائر الانتشار. وبالتالي، فإن إسناد قيم صغيرة لارتفاع الجلبة التمثيلي لارتفاعات الجلبة التمثيلية، بدلاً من الصفر، قد يكون مناسباً في كثير من الحالات.

وبالتالي، فإن ارتفاع الجلبة التمثيلي  لا يتوقف فقط على الارتفاع المادي النمطي للأشياء المسببة للجلبة وإنما أيضاً على التباعد الأفقي لهذه الأشياء والفجوات بينها. وليس هناك معيار متعارف عليه بشأن ما تمثله فئة جلبة، "الحضرية" مثلاً، من الناحية المادية في مختلف البلدان. وينبغي استعمال معلومات ارتفاع الجلبة التمثيلية استناداً إلى إحصائيات ارتفاع الجلبة المحلية أو مصادر أخرى، متى توفرت، ويقترح الجدول 2 قيماً افتراضية لارتفاعات الجلبة التمثيلية، يمكن استخدامها في حالة عدم وجود معلومات محددة بشأن المنطقة/البلد.

الجـدول 2

القيم الافتراضية لارتفاعات الجلبة التمثيلية

|  |  |
| --- | --- |
| فئة الجلبة | الارتفاع التمثيلي للجلبة (m) |
| أضف إلى معادلة المظهر الجانب‍ي (1c) بالنسبة إلى *i* = 2 إلى 1 - *n* |
| مياه/بحر | 0 |
| منطقة ريفية/مفتوحة | 0 |
| ضواحي | 10 |
| حضرية/أشجار/غابة | 15 |
| حضرية كثيفة | 20 |

## 3.3 المناطق المناخية الراديوية

يرد في الجدول 3 وصف لمعلومات لازمة بشأن ماهية أطوال المسيرات في المناطق المناخية الراديوية.

لأغراض مرجعية، قد تود الإدارة استخدام الأكفة الساحلية على النحو الوارد في الخارطة العالمية الرقمية للاتحاد الدولي للاتصالات (IDWM) المتاحة من مكتب الاتصالات الراديوية (BR): <https://www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM>. فإذا كانت جميع النقاط على المسير على مسافة لا تقل عن km 50 من البحر أو المساحات الأخرى الكبيرة من الماء، لا تُطبق إلا فئة المنطقة الداخلية البرية.

وإذا ما خُزنت معلومات المنطقة في نقاط متتالية على طول المسير الراديوي، ينبغي افتراض أن التغيرات تحدث في منتصف المسافة بين نقاط ذات شفرات منطقة مختلفة.

الجـدول 3

المناطق المناخية الراديوية

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نمط المنطقة | الشفرة | التعريف |
| ساحلية | A1 | الأراضي الساحلية أو المناطق الشاطئية، أي الأراضي المجاورة للبحر حتى ارتفاع m 100 بالنسبة إلى متوسط مستوى البحر أو الماء، لكنها محددة بمسافة km 50 من أقرب منطقة بحرية، ويمكن استعمال قيمة تقريبية إذا لم تتوفر بيانات دقيقة تتعلق بالارتفاع البالغ m 100 |
| داخلية برية | A2 | كل الأراضي غير المناطق الساحلية والشواطئ المعرفة "بالأراضي الساحلية" أعلاه |
| بحرية | B | البحار والمحيطات والمساحات الأخرى الكبيرة من الماء (أي التي تغطي دائرة قُطرها km 100، على الأقل). |

## 4.3 مسافات المطراف من الساحل

أما إذا كان المسير عابراً للمنطقة B، فتلزم معلمتان إضافيتان (*dct*, *dcr*)، تعطيان مسافة المرسل والمستقبل من الساحل (km)، على التوالي، باتجاه المطراف الآخر. وتكون هذه المسافة صفراً إذا كان المطراف على ظهر سفينة أو منصة بحرية.

## 5.3 معلمات الأرصاد الجوية الراديوية الأساسية

يتطلب إجراء التنبؤ معلمتين من الأرصاد الجوية الراديوية لوصف قابلية التغير في الانكسارية الجوية.

- Δ*N* (وحدات-km/N)، هو متوسط معدل التفاوت للانكسارية الراديوية في الكيلومتر الأدنى من الجو الذي يوفر البيانات التي يمكن استناداً إليها حساب نصف قُطر الأرض الفعّال المناسب لتحليل المظهر الجانب‍ي للمسير والانعراج بالعوائق. ويلاحظ أن Δ*N* في هذا الإجراء تكون كمية موجبة.

- *N*0 (وحدات-N)، هي الانكسارية على مستوى سطح البحر وتستعمل فقط في نموذج الانتثار التروبوسفيري كمقياس للتغير في آليات الانتثار التروبوسفيري.

إذا لم تتوفر قياسات محلية، يمكن الحصول على هذه المقادير من الخرائط الموجودة في النواتج الرقمية التكميلية المقدمة مع هذه التوصية. وترد الخرائط في الملفين DN50.txt وN050.txt، على التوالي. وترد البيانات من 0° إلى 360° في خط الطول ومن 90+° إلى -90° في خط العرض، باستبانة 1,5° في الخطين. وتستعمل البيانات بالاقتران مع ملفي البيانات المصاحبة LAT وLON، اللذين يتضمنان خطوط العرض وخطوط الطول، على التوالي، للنقاط المناظرة (النقاط الشبكية) في الملفين DN50.txt وN050.txt. وبالنسبة إلى أي موقع يختلف عن النقاط الشبكية، يمكن اشتقاق المعلمة عند الموقع المطلوب بإجراء استكمال داخلي ثنائي الخطية على القيم عند أقرب أربع نقاط شبكية، كما هو موضح في التوصية ITU-R P.1144.

الجـدول 4

نواتج رقمية تكميلية

| اسم الملف | المنشأ | خط العرض | | | خط الطول | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| من (بالدرجات) | إلى (بالدرجات) | المباعدة (بالدرجات) | إلى (بالدرجات) | إلى (بالدرجات) | المباعدة (بالدرجات) |
| DN50.txt | P.453 | 90 | -90 | 1,5 | 0 | 360 | 1,5 |
| N050.txt | P.453 | 90 | -90 | 1,5 | 0 | 360 | 1,5 |
| LAT.txt | P.453 | 90 | -90 | 1,5 | 0 | 360 | 1,5 |
| LON.txt | P.453 | 90 | -90 | 1,5 | 0 | 360 | 1,5 |

اشتقت هذه الخرائط الرقمية من تحليل لمجموعة بيانات عالمية لمجموعات سابقة من المسبارات الراديوية لمدة عشر سنوات (1992‑1983).

ترد هذه الخرائط الرقمية في الملف المضغوط [R-REC-P.1812-6-202109-I!!ZIP-E.zip](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1812-6-202109-I/en)<http://web.itu.int/rec/R-REC-P.1812-3-201309-I/en>..

## 6.3 حالة الانتشار التروبوسفيري الموجه

يتم التحديد الكمي للدرجة التي تتعزز إليها مستويات الإشارة بفعل الانتشار غير المنتظم، لا سيما الانتشار التروبوسفيري الموجه، بالمعلمة β0 (%)، وهي النسبة المئوية من الوقت التي يتوقع في أثنائها وفي المائة متر الأولى من الطبقة المنخفضة من الجو، أن تتجاوز معدلات التفاوت للانكسارية N 100-وحدات/km. وتُحسب قيمة β0 كما يلي.

احسب المعلمة μ1، التي تعتمد على الدرجة التي يعبر فيها المسير الأرض (في الداخل/أو على الساحل) والمياه:

 (2)

حيث يحد قيمة μ1 المتباينة (μ1 ≤ 1)،

و

 (3)

*dtm*: أطول جزء بري مستمر (في الداخل وعلى الساحل) من مسير الدائرة العظمى (km)

*dlm*: أطول جزء بري مستمر داخل الأراضي من مسير الدائرة العظمى (km).

ويعرّف الجدول 3 المناطق المناخية الراديوية التي يجب استعمالها للحصول على *dtm* و*dlm*. فإن كانت جميع النقاط على المسير على مسافة لا تقل عن km 50 من البحر أو المساحات الأخرى الكبيرة من الماء، لا تُطبق إلا فئة المنطقة الداخلية البرية وبالتالي فإن *dtm* و*dlm* يساويان طول المسير، *d*.

احسب المعلمة μ4، التي تعتمد على μ1 وخط العرض لمركز المسير بالدرجات:

 (4)

حيث:

ϕ: خط عرض منتصف المسير (درجات).

احسب β0:

 (5)

## 7.3 نصف قُطر الأرض الفعّال

يحدد عامل نصف قُطر الأرض الفعّال المتوسط *k*50 للمسير بواسطة المعادلة التالية:

 (6)

يمكن الحصول على قيمة متوسط معدل التفاوت لقابلية في الانكسارية الراديوية، Δ*N*، من الخريطة الرقمية التكميلية DN50.txt باستعمال خطي العرض والطول لمركز المسير كممثل للمسير برمته.

ويمكن أن تحدد القيمة المتوسطة لنصف قُطر الأرض الفعّال *ae* بواسطة المعادلة التالية:

                  km (7a)

بينما يُحدد نصف قُطر الأرض الفعّال الذي يتم تجاوزه لمدة β0، *a*β، بواسطة المعادلة التالية:

                km (7b)

حيث 3,0 = *k*β هي قيمة تقديرية لعامل نصف قُطر الأرض الفعّال الذي يتم تجاوزه لمدة β0.

ويحدد نصف قُطر فعلي عام للأرض حيث *ae = ap* لمدة %50 من الوقت و*a*β = *ap* لمدة %β0 من الوقت.

## 8.3 المعلمات التي يتم الحصول عليها من تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير

يجب الحصول على القيم الخاصة بعدد من المعلمات المتعلقة بالمسير والضرورية لإجراء الحسابات والواردة في الجدول 5 بواسطة تحليل أولي للمظهر الجانب‍ي للمسير مبني على قيمة *ae* التي يتم الحصول عليها من المعادلة (7a). ويقدم المرفق 1 من هذا الملحق معلومات حول اشتقاق المظهر الجانب‍ي للمسير وبنائه وتحليله.

# 4 إجراء التنبؤ

## 1.4 نظرة عامة

تتناول هذه الفقرة بالوصف إجراء التنبؤ بكامله. أولاً، تُقيَّم خسارة الإرسال الأساسية، *Lb* (dB)، التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية السنوية من الوقت المطلوب، %*p*، وفي %50 من المواقع حسب الوصف في الفقرات 6.4-2.4 (أي خسائر الإرسال الأساسية الناجمة عن الانتشار في خط البصر (LoS) والانتشار بالانعراج والانتشار بالانتثار التروبوسفيري والانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات وتجميع لآليات الانتشار هذه للتنبؤ بخسارة الإرسال الأساسية، على التوالي). أما في الفقرتين 8.4−7.4، فيرد وصف لطرائق لتضمين تأثيرات التغيّر في الموقع وخسارة الدخول إلى المباني. وفي النهاية تقدم الفقرة 10.4 صيغاً تعزو خسارة الإرسال الأساسية إلى شدة المجال (dB μV/m) بالنسبة إلى kW 1 من القدرة المشعة الفعّالة.

الجـدول 5

قيم معلمات مستخلصة من تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | الوصف |
| *d* | مسافة مسير الدائرة العظمى (km) |
| *dlt, dlr* | المسافة بين هوائيي الإرسال والاستقبال والأفق المقابل لهما (km) |
| θ*t,* θ*r* | زاويتا ارتفاع الأفق عند الإرسال والاستقبال (mrad) |
| θ | المسافة الزاوية للمسير (mrad) |
| *hts, hrs* | ارتفاع مركز الهوائي فوق المستوى المتوسط للبحر (m) |
| *htc, hrc* | *hts* و*hrs* على التوالي |
| *hte, hre* | الارتفاع الفعّال للهوائي فوق الأرض (m) لنموذج الانتشار الموجه/ الانعكاس على الطبقات وعلى النحو المحدد في المرفق 1 بالملحق 1 |
| *db* | الطول الإجمالي لأجزاء المسير فوق الماء (km) |
| ω | جزء المسير الكلي فوق الماء:    حيث *d* هي مسافة الدائرة العظمى (km) المحسوبة باستخدام المعادلة (73).  بالنسبة للمسيرات البرية بكاملها: =  0. |

## 2.4 الانتشار في خط البصر (بما في ذلك التأثيرات قصيرة الأجل)

ينبغي تقييم كل ما يلي بالنسبة إلى مسيرات خط البصر والمسيرات عبر الأفق.

تُحدد خسارة الإرسال الأساسية الناجمة عن الانتشار في الفضاء الحر بالمعادلة:

  (8)

حيث:

*f:* التردد (GHz)

*dfs:* المسافة بين هوائيي الإرسال والاستقبال (km):

*dfs*   (8a)

*d*: مسافة مسير الدائرة العظمى (km)

*hts*: ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح البحر (masl)

*hrs*: ارتفاع هوائي الاستقبال فوق سطح البحر (masl).

وتعطى تصحيحات تأثيرات المسيرات المتعددة والتركيز في النسبتين المئويتين للوقت *p* وβ*0*، على التوالي، بالمعادلتين:

  dB (9a)

    dB (9b)

احسب خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت والتي تعود إلى الانتشار في خط البصر (بصرف النظر عما إذا كان المسير في خط البصر فعلياً أم لا)، والتي تعطى بالمعادلة التالية:

              dB (10)

واحسب خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %β0 من الوقت والتي تعود إلى الانتشار في خط البصر (بصرف النظر عما إذا كان المسير في خط البصر فعلياً أم لا)، والتي تعطى بالمعادلة التالية:

               dB (11)

## 3.4 الانتشار بالانعراج

تُحسب خسارة الانعراج عن طريق الجمع بين طريقة تعتمد على بناء بولينغتن (Bullington) وانعراج الأرض الكروية. وجزء بولينغتن من هذه الطريقة هو توسيع لبناء بولينغتن الأساسي للسيطرة على الانتقال بين ظروف الفضاء الحر والظروف التي تتخللها العوائق. ويستخدم هذا الجزء من الطريقة مرتين: للمظهر الجانب‍ي الفعلي للمسير، وللمظهر الجانب‍ي الأملس عديم الارتفاعات ذي ارتفاعات الهوائي المعدلة التي يشار إليها بارتفاعات الهوائي الفعّالة. وتستخدم أيضاً ارتفاعات الهوائي الفعّالة نفسها لحساب خسارة الانعراج في الأرض الكروية. ويتم الحصول على النتيجة النهائية بجمع ثلاث خسائر تحسب على النحو الوارد أعلاه. وفي المسير الأملس تماماً، تكون خسارة الانعراج النهائية هي خرج نموذج الأرض الكروية.

وتقدم هذه الطريقة تقديراً لخسارة الانعراج لجميع أنماط المسيرات سواء كانت عبر البحر أم البر أم عبر الأراضي الساحلية وسواء كان المسير أملساً أم وعراً وسواء كان على خط البصر أم عابراً للأفق.

تُستعمل طريقة الانعراج هذه عادة لمتوسط نصف قُطر الأرض الفعّال. وعند الحاجة إلى تنبؤ إجمالي بالنسبة إلى (*p* = 50%)، تنتفي الحاجة إلى حساب آخر للانعراج.

وفي الحالة العامة عندما يكون (*p* < 50%)، يجب إجراء حساب الانعراج كرّة ثانية لعامل نصف قُطر الأرض الفعّال المساوي 3. ويوفر هذا الحساب الثاني تقديراً لخسارة الانعراج التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %β0 من الوقت، حيث يتم الحصول على β0 بالمعادلة (5).

وبعد ذلك، تُحسب خسارة الانعراج التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، بالنسبة إلى (1% ≤ *p* ≤ 50%)، باستعمال عملية التحديد أو الاستكمال الداخلي الموضحة في الفقرة 5.3.4.

وتلجأ الطريقة أعلاه لعملية تقريب لخسارة انعراج حد سكين واحدة كدالة لمعلمة دون أبعاد، ν، وُتعطى كما يلي:

 (12)

يلاحظ أن (*J*(−0,78)  0)، وهذا يُعرِّف الحد الأقل الذي ينبغي استعمال هذا التقريب عنده. هذا وتُضبط *J*(*ν*) بقيمة الصفر لكل (ν≤ −0,78).

ويوضَّح حساب الانعراج الكلي في الفقرات الفرعية على النحو التالي:

تصف الفقرة 1.3.4 جزء بولينغتن من طريقة الانعراج. وهو يُستخدم مرتين لكل حساب انعراج من أجل قيمة فعّالة معينة لنصف قُطر الأرض. وفي المرة الثانية يتم تعديل ارتفاعات الهوائي وتصفَّر جميع ارتفاعات المظهر الجانب‍ي.

وتصف الفقرة 2.3.4 جزء الأرض الكروية من نموذج الانعراج. وهو يُستخدم مع ارتفاعات الهوائي نفسها المستخدمَة في المرة الثانية من جزء بولينغتن في الفقرة 1.3.4.

وتصف الفقرة 3.3.4 كيف تستخدم الطريقتين المذكورتين في الفقرتين 1.3.4 و2.3.4 معاً لإجراء العملية الحسابية الكاملة للانعراج من أجل قيمة فعّالة معينة لنصف قُطر الأرض. ونظراً للطريقة التي يُستخدم فيها جزءا بولينغتن والأرض الكروية، بات الحساب الكامل يُعرف بنموذج "دلتا بولينغتن".

وتصف الفقرة 4.3.4 الحساب الكامل لخسارة الانعراج غير المتجاوَزة خلال نسبة مئوية معينة %*p* من الوقت.

### 1.3.4 جزء بولينغتن من حساب الانعراج

في المعادلات التالية، تحسب المنحدرات بوحدة m/km نسبة إلى خط الأساس الواصل لمستوى سطح البحر عند المرسل بمستوى سطح البحر عند المستقبل. وتكون المسافة والارتفاع للنقطة ذات الترتيب *i* في المظهر الجانب‍ي *di* km وm*gi* فوق مستوى سطح البحر على التوالي، ويتخذ المتحول *i* قيماً تتراوح بين 1 و*n* حيث *n* هو عدد نقاط المظهر الجانب‍ي والطول الكامل للمسير هو *d* km. وتسهيلاً للعمل، يشار إلى المطرافين في بداية ونهاية المظهر الجانب‍ي كمرسل ومستقبل بارتفاعين بالأمتار فوق مستوى سطح البحر *hts* و*hrs* على التوالي. ويعطي انحناء الأرض الفعّال، (*Ce km–1*)، بالكسر 1/*ap* حيث *ap* هو نصف قُطر الأرض الفعّال بالكيلومترات. ويمثل طول الموجة بالأمتار بالرمز λ. ترد القيم التي يتعين استخدامها لحساب *ap* في الفقرة 5.3.4.

إيجاد النقطة الوسيطة في المظهر الجانب‍ي ذات أعلى ميل للخط من المرسل إلى النقطة.

             m/km (13)

حيث يتخذ مؤشر المظهر الجانب‍ي *i* قيماً تتراوح بين 2 و*n* – 1.

ويُحسب ميل الخط من المرسل إلى المستقبل بافتراض مسير على خط البصر:

              m/km (14)

ويجب الآن أن تؤخذ حالتان بعين الاعتبار.

*الحالة 1*: *مسير الانعراج على خط البصر*

في حال (*Stim < Str*)، يكون مسير الانعراج على خط البصر.

إيجاد النقطة الوسيطة في المظهر الجانب‍ي ذات أعلى معلمة انعراج ν:

 (15)

حيث يتخذ مؤشر المظهر الجانب‍ي *i* قيماً تتراوح بين 2 و*n* – 1.

وفي هذه الحالة، تعطى خسارة حد السكين لنقطة بولينغتن كما يلي:

             dB (16)

حيث تعطى الدالة *J* بالمعادلة (12) من أجل ν*b* أكبر من -0,78، وتكون صفراً خلاف ذلك.

*الحالة 2*: *المسير عبر الأفق*

في حال (*Stim* ≥ *Str*)، يكون المسير عبر الأفق.

إيجاد النقطة الوسيطة في المظهر الجانب‍ي ذات أعلى ميل للخط من المستقبل إلى النقطة.

              m/km (17)

حيث يتخذ مؤشر المظهر الجانب‍ي *i* قيماً تتراوح بين 2 و*n* – 1.

تُحسب مسافة نقطة بولينغتن من المرسل:

              km (18)

وتُحسب معلمة الانعراج، ν*b*، لنقطة بولينغتن:

 (19)

وفي هذه الحالة، تعطى خسارة حد السكين لنقطة بولينغتن كما يلي:

                  dB (20)

ومن أجل الخسارة *Luc* المحسوبة باستخدام إحدى المعادلتين (16) أو (20)، تعطى خسارة انعراج بولينغتن في المسير كما يلي:

                 dB. (21)

### 2.3.4 خسارة الانعراج في الأرض الكروية

تُحسب خسارة الانعراج، *Ldsph*، في الأرض الكروية لارتفاعي الهوائي *htesph* و*hresph* (m) الفعاليين، على النحو التالي.

تُحسب المسافة الهامشية على خط البصر لمسير أملس:

                km (22)

وترد القيم التي يتعين استخدامها من أجل *ap* في الفقرة 5.3.4. ويحدَّد ارتفاعا الهوائي الفعليين *htesph* و*hresph* في المعادلتين (23a) و(23b).

في حال (*d* ≥ *dlos*)، تُحسب خسارة الانعراج باستخدام الطريقة المذكورة في الفقرة 3.3.4 من أجل (*adft* = *ap*) للحصول على *Ldft* وتساوى الخسارتان *Ldsph* و*Ldft*. ولا ضرورة لمزيد من حساب الانعراج في الأرض الكروية.

وبخلاف ذلك، يُستمر على النحو التالي:

يُحسب أصغر خلوص ارتفاع بين المسير المنحني على الأرض والشعاع بين الهوائيين، *hse*، المعطى بما يلي:

                m (23)

حيث:

                km (24a)

                km (24b)

 (24c)

حيث تنتج دالة قوس جيب التمام زاوية بالراديان

 (24d)

 (24e)

يُحسب الخلوص المطلوب عند انعدام خسارة الانعراج، *hreq*، ويعطى بما يلي:

               m (25)

في حال (*hse > hreq*) تنعدم خسارة الانعراج في الأرض الكروية *Ldsph*. ولا ضرورة لمزيد من حساب الانعراج في الأرض الكروية.

وبخلاف ذلك، يُستمر على النحو التالي:

يُحسب نصف قُطر الأرض الفعّال المعدل، *aem*، مما يعطي خط بصر هامشي على مسافة *d* تعطى بما يلي:

               km (26)

تُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 3.3.4 من أجل (*adft* = *aem*) للحصول على الخسارة *Ldft*.

فإذا كانت الخسارة *Ldft* سالبة، تنعدم خسارة الانعراج في الأرض الكروية *Ldsph*. ولا ضرورة لمزيد من حساب الانعراج في الأرض الكروية.

وبخلاف ذلك، يُستمر على النحو التالي:

تُحسب خسارة الانعراج في الأرض الكروية بالاستكمال الداخلي:

              dB (27)

### 3.3.4 جزء الحد الأول من خسارة الانعراج في الأرض الكروية

تعطي هذه الفقرة الفرعية طريقة لحساب الانعراج في الأرض الكروية باستخدام الحد الأول فقط من السلاسل المتبقية. وهي تشكل جزءاً من طريقة الانعراج الكلي الموضحة في الفقرة 2.3.4 أعلاه لتعطي الحد الأول من خسارة الانعراج *Ldft*، من أجل قيمة معينة لنصف قُطر الأرض الفعّال *adft*. وترد قيمة *adft* التي يتعين استخدامها في الفقرة 2.3.4.

وتحدَد الخصائص الكهربائية للتضاريس النمطية على البر بالسماحية النسبية 22,0 = ε*r* والإيصالية النوعية S/m 0,003 = σ وتُحسب الخسارة *Ldft* باستخدام المعادلات (29) حتى (36) وتدعى النتيجة *Ldftland*.

وتحدَد الخصائص الكهربائية للتضاريس النمطية في البحر بالسماحية النسبية 80,0 = ε*r* والإيصالية النوعية S/m 5,0 = σ وتُحسب الخسارة *Ldft* باستخدام المعادلات (29) حتى (36) وتدعى النتيجة *Ldftsea*.

ويعطى الآن الحد الأول لخسارة الانعراج في الأرض الكروية بما يلي:

              dB (28)

حيث ω هو شطر المسير فوق البحر.

*بدء الحساب الذي يتعين القيام به مرتين، على النحو الموضح أعلاه:*

العامل المقيَّس لسماحية السطح في الاستقطاب الأفقي والرأسي:

(أفقي) (29a)

و

(رأسي)  (29b)

إذا تضمن متجه الاستقبال المكونتين الأفقية والرأسية، كأن يكون دائرياً أو مائلاً مثلاً، يفكك إلى مكونتين أفقية ورأسية، وتحسب كل منهما على حدة وتجمع النتيجة بجمع متجهي لاتساع المجال. ولن تكون عملية التفكيك هذه ضرورية في الحالة العملية لأنه يمكن فوق MHz 300 استعمال قيمة قدرها 1 من أجل β*dft* في المعادلة (30).

وتُحسب معلمة الاستقطاب الأرضية:

 (30)

حيث *K* هو *KH* أو *KV* وفقاً للاستقطاب.

المسافة المقيَّسة:

 (31)

والارتفاعان المقيّسان للمرسل والمستقبل:

 (32a)

 (32b)

ويُحسب حد المسافة كما يلي:

 (33)

وتحدَد دالة الارتفاع المقيّس بما يلي:

 (34)

حيث:

 (35)

وتُحد الدالة *G*(*Y*) بحيث أن .

ويعطى الآن الحد الأول لخسارة الانعراج في الأرض الكروية بما يلي:

              dB (36)

### 4.3.4 نموذج"دلتا بولينغتن" لخسارة الانعراج الكاملة

تُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 1.3.4 للارتفاعات(*g*i) في المظهر الجانب‍ي للمسير وارتفاعات الهوائي (*htc, hrc*). وتحدَد خسارة انعراج بولينغتن الناتجة في المسير الفعلي بالمساواة *Lbull* = *Lbulla* على النحو المعطى في المعادلة (21).

ويقدم المرفق 3 طريقة بديلة لحساب قيمة *Lbulls دون* استخدام طريقة تحليل المظهر الجانبي للتضاريس.

وتُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 1.3.4 لمرة ثانية، مع تصفير جميع ارتفاعات المظهر الجانب‍ي، *g*i، وتعديل ارتفاعات الهوائي، كما يلي:

     m (37a)

   m (37b)

حيث يعطى ارتفاعا الأرض الملساء عند المرسل والمستقبل *hstd* و*hsrd* في الفقرة 2.6.5 من المرفق 1 بهذا الملحق. وتحدَد لخسارة الانعراج بطريقة بولينغتن لهذا المسير الأملس، *Lbull* = *Lbulls*، على النحو المعطى بالمعادلة (21).

وتُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 2.3.4 لحساب خسارة الانعراج في الأرض الكروية، *Ldsph*، من أجل طول المسير الفعلي *d* km ومع ما يلي:

    m (38a)

    m (38b)

وتعطى الآن خسارة الانعراج في مسير عام بما يلي:

                 dB (39)

### 5.3.4 خسارة الانعراج غير المتجاوَزة خلال النسبة المئوية %*p* من الوقت

تُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 4.3.4 لحساب خسارة الانعراج *Ld* في متوسط نصف قُطر الأرض الفعّال، *ap = ae*، كما يعطى بالمعادلة (7a). ويحدَد متوسط خسارة الانعراج بالمساواة *Ld* = *Ld*50.

وفي حال %50 = *p*، تعطى خسارة الانعراج غير المتجاوَزة خلال نسبة مئوية معينة %*p* من الوقت، *Ldp،* بالخسارة *Ld*50،

وفي حال (*p* < 50%)، فإن خسارة الانعراج غير المتجاوزة خلال النسبة %*p* من الوقت، *Ldp،* تحسب على النحو التالي.

تُستخدم الطريقة المذكورة في الفقرة 4.3.4 لحساب خسارة الانعراج، *Ld* غير المتجاوَزة خلال نسبة مئوية معينة %β0 من الوقت *a*β، من أجل نصف قُطر الأرض الفعّال، كما تعطى بالمعادلة (7b). وتحدَد خسارة الانعراج خلال نسبة مئوية معينة %β0 من الوقت بالمساواة *Ld* = *Ld*β.

ويتحكم في تطبيق القيمتين المحتملتين لعامل نصف قُطر الأرض الفعّال عامل استكمال داخلي *Fi* يستند إلى توزيع لوغاريتمي عادي لخسارة الانعراج على مدى (50% > *p* ≥ β0%)، ويتم الحصول عليه بالمعادلات:

 if  (40a)

= 1 if  (40b)

حيث *I*(*x*) هو مقلوب التوزيع الطبيعي التراكمي التكميلي بدلالة الاحتمال *x*. ويرد في المرفق 2 بهذا الملحق في بقية التوصية تقريب لدالة *I*(*x*) يمكن استعماله بهامش ثقة عندما تكون (*x* ≤ 0,5).

أما خسارة الانعراج، *Ldp*، التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت فهي تُعطى هنا بالمعادلة:

              dB (41)

ويُحدد العامل *Fi* بالمعادلات (40a-b)، تبعاً لقيم *p* وβ0.

ويتم الحصول على متوسط خسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج، *Lbd*50، بالمعادلة:

              dB (42)

حيث يتم الحصول على *Lbfs* بالمعادلة (8).

ويتم الحصول على خسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج والتي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت بالمعادلة:

              dB (43)

حيث يتم الحصول على *Lb*0*p* بالمعادلة (10).

## 4.4 الانتشار بالتناثر التروبوسفيري

**الملاحظـة 1** - من الصعب، عند نسب مئوية أدنى بكثير من %50، فصل أسلوب الانتثار التروبوسفيري الحقيقي عن ظواهر الانتشار الثانوية الأخرى التي تنتج تأثيرات انتشار مماثلة. ومن ثم يعتبر نموذج "الانتثار التروبوسفيري" الوارد في هذه التوصية تعميماً تجريبياً لمفهوم الانتثار التروبوسفيري الذي يشمل أيضاً تأثيرات الانتشار الثانوية هذه. ويسمح ذلك بإجراء تنبؤ مستمر متسق لخسارة الإرسال الأساسية عبر نسب مئوية من الوقت *p* تتراوح بين %0,001 و%50، ويؤدي ذلك إلى ربط نموذج الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات عند نسب مئوية صغيرة من الوقت مع "أسلوب الانتثار" الحقيقي المناسب للمجال المتبقي الضعيف الذي يتم تجاوزه أثناء أكبر نسبة مئوية من الوقت.

**الملاحظـة 2** - لقد تم اشتقاق هذا النموذج للتنبؤ بالانتثار التروبوسفيري لأغراض التنبؤ بالتداخل ولا يعتبر مناسباً لحساب شروط الانتشار خلال أكثر من %50 من الوقت والتي تؤثر في الجوانب الخاصة بالأداء في أنظمة المرحِّلات الراديوية عبر الأفق.

وتعطي المعادلة التالية خسارة الإرسال الأساسية العائدة إلى الانتثار التروبوسفيري *Lbs* معبراً عنها بوحدة (dB) والتي لا يتم تجاوزها أثناء أية نسبة مئوية من الوقت *p* أدنى من %50:

     dB (44)

حيث:

*Lf*: الخسارة حسب التردد:

                 dB (45)

*N*0: الانكسارية للسطح على مستوى البحر عند منتصف المسير

## 5.4 الانتشار الناتج عن الانتشار التروبوسفيري الموجه/الانعكاس على الطبقات

يتم الحصول على خسارة الإرسال الأساسية *Lba* (dB)، المصاحبة للانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات، والتي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، بالمعادلة:

                 dB (46)

حيث:

*Af*: إجمالي خسائر الاقتران الثابتة بين الهوائيات وبنية الانتشار غير المنتظم في الجو:

         dB (47)

*Alf*:تصحيح عملي لمراعاة زيادة التوهين بزيادة طول الموجة في الانتشار التروبوسفيري الموجه

 (47a)

*Ast*، *Asr*: خسارتا الانعراج العائد إلى تأثير حجب الموقع للمحطة المرسلة والمحطة المستقبلة، على التوالي:

 (48)

حيث:

 (48a)

*Act*، *Acr* : قيمتا تصحيح الاقتران بالانتشار التروبوسفيري الموجه على السطح فوق البحر للمحطة المرسلة والمحطة المستقبلة، على التوالي:

                dB for ω ≥ 0,75

 (49)

ومن المفيد الإشارة إلى المجموعة المحدودة من الشروط التي تكون فيها المعادلة (49) ضرورية.

*Ad* (*p*): الخسائر بدلالة النسبة المئوية من الوقت والمسافة الزاوِّية داخل آلية الانتشار غير المنتظم:

              dB (50)

حيث:

γ*d*: التوهين النوعي:

               dB/mrad (51)

θ′: المسافة الزاويّة (مصححة وفقاً للحاجة (من خلال المعادلة (48a)) من أجل إتاحة تطبيق نموذج تأثير حجب الموقع في المعادلة (46)):

 (52)

 (52a)

*A*(*p*): التغير في النسبة المئوية من الوقت (توزيع تراكمي):

 (53)

 (53a)

    % (54)

μ2: التصحيح بالنسبة إلى هندسة المسير:

 (55)

ويجب ألا تتجاوز قيمة μ2 مقدار 1:

 (55a)

حيث:

ε: 3,5

τ: محددة في المعادلة (3)، ويجب ألا تقل قيمة *α* عن 3,4–

3: تصحيح عدم الانتظام في التضاريس الأرضية:

 (56)

و:

                km (56a)

ويرد تعريف المصطلحات الأخرى في الجدولين 1 و2 وفي المرفق 1 لهذا الملحق.

## 6.4 خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع

ينبغي تطبيق الإجراء التالي على نتائج الحسابات السالفة بالنسبة لكل المسيرات كي تُحسب خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع. ولتحاشي عدم الاستمرارية غير المعقولة فيما يُتنبأ به من خسائر إرسال أساسية افتراضية، يجب خلط نماذج الانتشار السالفة معاً للحصول على قيم معدّلة لخسائر الإرسال الأساسية بغية تحقيق تنبؤ إجمالي من أجل النسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع.

يحسب عامل الاستكمال الداخلي، *Fj*، لأخذ المسافة الزاوية للمسير في الحسبان:

 (57)

حيث:

Θ: معلمة ثابتة تحدد المدى الزاوي للخلط المصاحب؛ وتأخذ القيمة 0,3 mrad

ξ: معلمة ثابتة تحدد ميل الخلط في نهاية المدى؛ وتأخذ القيمة 0,8

θ: المسافة الزاوية للمسير (mrad)، التي يرد تعريفها في الجدول 7.

يحسب عامل الاستكمال الداخلي، *Fk*، لأخذ مسافة الدائرة العظمى للمسير في الحسبان:

 (58)

حيث:

*d*: طول مسير الدائرة العظمى (km) المحدد في الجدول 3

*dsw*: معلمة ثابتة تحدد مدى المسافة للخلط المصاحب؛ وتأخذ القيمة 20

κ: معلمة ثابتة تحدد ميل الخلط في نهايتي المدى؛ وتأخذ القيمة 0,5.

تحسب خسارة الإرسال الأساسية الدنيا الافتراضية، *Lminb*0*p* (dB)، المصاحبة لانتشار خط البصر وانعراج المسير الفرعي فوق البحر:

 (59)

حيث:

*Lb*0*p*: خسارة الإرسال الأساسية الافتراضية في خط البصر التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (10)

*Lb*0β: خسارة الإرسال الأساسية الافتراضية في خط البصر التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %β0 من الوقت، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (11)

*Ldp*: خسارة الانعراج التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، المعطاة بالمعادلة (41)

*Lbd*50: متوسط خسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج، المعطى بالمعادلة (42)

*Fi*: عامل الاستكمال الداخلي للانعراج، ويتم الحصول عليه بالمعادلة (40).

تحسب خسارة الإرسال الأساسية الدنيا الافتراضية، *Lminbap* (dB)، المصاحبة لانتشار خط البصر وتعزيزات الإشارة عبر الأفق:

                dB (60)

حيث:

*Lba*: خسارة الإرسال الأساسية في الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (46)

*Lb*0*p*: خسارة الإرسال الأساسية في خط البصر الافتراضي التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (10)

η= 2,5.

تحسب خسارة الإرسال الأساسية الافتراضية، *Lbda* (dB)، المصاحبة للانعراج وتعزيزات خط البصر أو الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات:

                dB (61)

حيث:

*Lbd*: خسارة الإرسال الأساسية المصاحبة للانعراج التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت من المعادلة (43)

*Lminbap*: خسارة الإرسال الأساسية الدنيا الافتراضية المصاحبة لانتشار خط البصر وتعزيزات الإشارة عبر الأفق من المعادلة (60)

*Fk*: عامل الاستكمال الداخلي، الذي يتم الحصول عليه *بالمعادلة* (58)، وفق قيمة مسافة الدائرة العظمى للمسير، *d*.

تحسب خسارة الإرسال الأساسية المعدلة، *Lbam* (dB)، التي تأخذ في الحسبان الانعراج، وتعزيزات خط البصر أو الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات:

       dB (62)

حيث:

*Lbda*: خسارة الإرسال الأساسية الافتراضية المصاحبة للانعراج وتعزيزات خط البصر أو الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (61)

*Lminb*0*p*: خسارة الإرسال الأساسية الدنيا الافتراضية المصاحبة لانتشار خط البصر وانعراج المسير الفرعي فوق البحر، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة (59)

*Fj*: عامل الاستكمال الداخلي الذي يتم الحصول عليهبالمعادلة (57)، وفق قيمة المسافة الزاوية للمسير، θ.

تحسب خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها أثناء النسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع، *Lbc* (dB)، والتي يتم الحصول عليها بالمعادلة:

(63)

حيث:

*Lbs*: خسارة الإرسال الأساسية نتيجة الانتثار التروبوسفيري والتي لا يتم تجاوزها أثناء أية نسبة مئوية من الوقت %*p*،والتي يتم الحصول عليهابالمعادلة (44)

*Lbam*: خسارة الإرسال الأساسية المعدلة التي تأخذ في الحسبان الانعراج، وتعزيزات خط البصر أو الانتشار التروبوسفيري الموجه والانعكاس على الطبقات، والتي يتم الحصول عليهابالمعادلة (62).

## 7.4 تغيّر الخسارة حسب الموقع

في هذه التوصية، وبصفة عامة، يشير مفهوم ال*تغيّر في* الموقع إلى الإحصائيات المكانية الخاصة بتغيرات الغطاء الأرضي المحلي. وهو ما يمثل نتيجة مفيدة بالنسبة إلى المقاييس التي تفوق بكثير تغيرات الغطاء الأرضي، والتي لا تمثل تغيرات المسير بالنسبة إليها أي أهمية. وبما أن ال*تغيّر في* الموقع يُعرّف على نحو يستبعد تغيرات المسيرات المتعددة، فإنه لا يعتمد على عرض نطاق النظام.

وسيكون من الضروري أيضاً، فيما يتعلق بتخطيط الأنظمة الراديوية، أن تؤخذ تأثيرات المسيرات المتعددة في الحسبان. وسيختلف تأثير هذه الآثار باختلاف الأنظمة وبالتالي يتوقف على عرض النطاق والتشكيل ومخطط التشفير. وتقدم التوصية ITU‑R P.1406 إرشادات بشأن نمذجة هذه التأثيرات.

ويبين التحليل المكثف للبيانات أن توزيع شدة المجال المتوسطة المحلية الناجمة عن تغيرات الغطاء الأرضي هو توزيع لوغاريتمي عادي تقريباً.

وتعتمد قيم الانحراف المعياري على درجة استبانة التنبؤ وعلى التردد، وقد أظهرت الدراسات التجريبية حدوث انتشار. ويمكن الحصول على القيم التمثيلية للعتبة المئوية الخمسين (50) لتوزيع الانحراف المعياري للتغير حسب الموقع بواسطة المعادلة التالية:

             dB (64)

حيث:

*f* : التردد المطلوب (GHz)

*wa*: درجة استبانة التنبؤ (m).

ودرجة استبانة التنبؤ هي عرض المساحة المربعة التي يسري عليها التغير. ويمكن لمواقع النسب المئوية، *pL*، أن تتغيّر بين %1 و%99. ولا يصلح هذا النموذج لمواقع نسب مئوية تقل عن %1 أو تزيد عن %99.

وتعد القيم الواردة في الجدول 6 ملائمة للتخطيط لخدمات التلفزيون الرقمي للأرض (DTT). وقد تبيّن أنها مساوية للعتبة المئوية 93rd لدالة التوزيع التراكمي لقياس هوائي بارتفاع أعلى الأسطح في منطقة تبلغ مساحتها 100 × 100 m.

الجـدول 6

قيم الانحراف المعياري للتغير في الموقع المستعملة في بعض حالات التخطيط

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | الانحراف المعياري (dB) | | |
| MHz 100 | MHz 600 | MHz 2 000 |
| الخدمة الإذاعية، التلفزيون الرقمي للأرض (DTT) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

وعند وضع المستقبل/المتنقل على الأرض وخارج المباني بينما يكون ارتفاعه فوق الأرض أكبر من أو يساوي ارتفاع الجلبة التمثيلية، فمن المعقول، مع ازدياد الارتفاع، توقع التناقص المطرد للتغير في الموقع إلى حد التلاشي في نقطة ما. وفي هذه التوصية، يمكن الحصول على تغاير ارتفاع التغيّر في الموقع، *u*(*h*)، بالعلاقات التالية:

 (65)

حيث (m) *R* هو ارتفاع الجلبة التمثيلية في موقع المستقبل/المتنقل. لذا، بالنسبة إلى مستقبل/متنقل موجود خارج المباني، فإن الانحراف المعياري للتغيّر في الموقع، σ*L*، الذي يتم الحصول عليه بالمعادلة (64) أو من الجدول 6، ينبغي ضربه في دالة تغاير الارتفاع، *u*(*h*)، التي يتم الحصول عليها (65)، وذلك عند حساب قيم خسارة الإرسال الأساسية لقيم %*pL* المختلفة عن %50.

## 8.4 خسارة الدخول إلى المباني

يمكن الاطلاع على التعاريف والنماذج النظرية والإحالات إلى النتائج التجريبية المتعلقة بخسارة الدخول إلى المباني في التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en).

أما تغيّر شدة المجال بالنسبة إلى الاستقبال داخل المباني فهو حصيلة دمج التغيّر خارج المباني، σ*L***،** والتغيّر الناجم عن توهين البناء، σ*be* (انظر التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en)). ولا يوجد على الأرجح ارتباط بين هذين التغيّرين. ومن ثم يمكن حساب الانحراف المعياري بالنسبة إلى الاستقبال داخل المباني σ*i* بأخذ الجذر التربيعي لمجموع مربعي الانحرافين المعياريين الفرديين.

 dB (66)

حيث σ*L*، الانحراف المعياري للتغيّر في الموقع على النحو المتحصل عليه بالمعادلة (64) أو من الجدول 6.

## 9.4 خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %*pL* من المواقع

لحساب مواقع النسبة المئوية المرغوبة، يتم الحصول على متوسط الخسارة، *Lloc*، والانحراف المعياري، σ*loc*، من المعادلات التالية:

dB (خارج المباني)  (67a)

dB (داخل المباني)  (67b)

و:

dB (خارج المباني)  (68a)

dB (داخل المباني)  (68b)

حيث يرد متوسط خسارة الدخول إلى المباني، *Lbe*، في التوصية ITU-R [P.2040](https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en)، ويتم الحصول على دالة الارتفاع، *u*(*h*)، بالمعادلة (65) والانحرافان المعياريان، σ*L* وσ*i*، يتم الحصول عليهما بالمعادلة (64) (أو الجدول 6) وبالمعادلة (66)، على التوالي.

ويتم الحصول على خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %*pL* من المواقع، (dB) *Lb*، بالمعادلة:

   dB (69)

حيث:

*Lb*0*p***:** خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع والمصاحبة لخط البصر مع تعزيزات قصيرة الأجل، ويمكن الحصول عليها بالمعادلة (10)

*Lbc***:** خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %50 من المواقع، بما فيها تأثيرات خسائر جلبة **المطراف،** ويمكن الحصول عليها بالمعادلة (63)

*Lloc***:** متوسطقيمة **خسارة الموقع الذي يتم** الحصول عليه **بالمعادلة** (67a) و(67b)

*I*(*x*)**:** توزيعطبيعيتراكمي **تكميلي عكسي كدالة في الاحتمال،** *x***. ويرد في المرفق** 2 لهذا الملحق تقريب **للدالة** *I*(*x*) يمكن استعماله عندما تكون (0,000001 ≤ *x* ≤ 0,999999)

σ*loc*: انحراف معياري مركّب (أي خسارة الدخول إلى المباني والتغيّر في الموقع)، ويمكن الحصول عليها بالمعادلة (68a) و(68b).

ويمكن لمواقع النسبة المئوية، *pL*، أن تتغيّر بين %1 و%99. ولا يصلح هذا النموذج لمواقع نسب مئوية تقل عن %1 أو تزيد عن %99.

## 10.4 شدة المجال التي يتم تجاوزها للنسبة المئوية *%p* من الوقت وفي %*pL* من المواقع

يمكن حساب شدة المجال المقيّسة إلى قدرة مشعة فعّالة مقدارها kW 1 والتي يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت، وفي %50 وdB(μV/m) *Ep* من المواقع، باستخدام المعادلة:

              dB(μV/m) (70)

حيث:

*Lb*: خسارة الإرسال الأساسية التي لا يتم تجاوزها للنسبة المئوية %*p* من الوقت وفي %*pL* من المواقع، والمحسوبة بالمعادلة (69)

*f* : التردد المطلوب (GHz).

ال‍مرفـق 1  
للملحـق 1  
  
تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير

# 1 مقدمة

يتطلب تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير وجود مظهر جانب‍ي لارتفاعات التضاريس الأرضية على طول المسير فوق متوسط مستوى البحر. ويقدم الجدول 7 المعلمات الواجب اشتقاقها من تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير لأغراض نماذج الانتشار.

# 2 رسم المظهر الجانب‍ي للمسير

استناداً إلى الإحداثيات الجغرافية للمحطة المرسلة ϕ*t*)، (ψ*t* والمحطة المستقبلة ϕ*r*)، (ψ*r* ينبغي أن تشتق ارتفاعات التضاريس الأرضية (فوق متوسط مستوى البحر) على طول مسير الدائرة العظمى من قاعدة بيانات طبوغرافية أو من خرائط كفافية كبيرة مناسبة. وبقدر الإمكان من الناحية العملية، ينبغي أن تجسّد استبانة المسافة للمظهر الجانب‍ي المعالم الهامة للتضاريس الأرضية. وعادةً تكون الزيادة في المسافة من m 30 إلى km 1 مناسبة. كما يصح عموماً استعمال زيادات أطول للمسافة من أجل المسيرات الأطول. وينبغي للمظهر الجانب‍ي أن يحتوي على ارتفاع الأرض عند موقعي المحطة المرسلة والمحطة المستقبلة باعتبارهما نقطتي البداية والنهاية. وتأخذ المعادلات التالية انحناء الأرض في الحسبان وفق الضرورة استناداً إلى قيمة *ae* في المعادلة (7a).

ورغم أنه من المفضل استعمال نقاط مظهر جانب‍ي منتظمة التباعد، فمن الممكن استعمال هذه الطريقة مع نقاط مظهر جانب‍ي غير منتظمة التباعد. وقد يكون ذلك مفيداً عندما يستخلص المظهر الجانب‍ي من خريطة رقمية ذات مناسيب لارتفاعات التضاريس الأرضية. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن التوصية قد أعدت استناداً إلى اختبارات تستعمل نقاط مظهر جانب‍ي منتظمة التباعد ولا تتوفر أي معلومات عن تأثير النقاط غير منتظمة التباعد على الدقة.

وتعتبر، لأغراض هذه التوصية، نقطة المظهر الجانب‍ي للمسير في محطة الإرسال النقطة 1، بينما تعتبر النقطة في المحطة المستقبلة النقطة *n*. وبهذا يتشكل المظهر الجانب‍ي للمسير من *n* نقطة. ويعطي الشكل 1 مثالاً للمظهر الجانب‍ي للمسير عبر ارتفاعات التضاريس الأرضية فوق متوسط مستوى البحر مبيناً المعلمات المختلفة المتعلقة بالتضاريس الأرضية الفعلية.

الشـكل 1

مثال للمظهر الجانب‍ي لمسير (عبر الأفق)

Diagram

Description automatically generated

ويحدد الجدول 7 المعلمات المستعملة أو المشتقة أثناء تحليل المظهر الجانب‍ي للمسير.

الجـدول 7

تعاريف معلمات المظهر الجانب‍ي للمسير

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | الوصف |
| *a* | متوسط نصف قُطر الأرض المادي (km 6 371) |
| *ae* | نصف قُطر الأرض الفعّال (km) |
| *d* | مسافة مسير الدائرة العظمى (km) |
| *di* | مسافة الدائرة العظمى للنقطة i للمظهر الجانبي من المرسل |
| *dii* | الزيادة التدرجية في المسافة المستعملة في معطيات المظهر الجانب‍ي للمسير المنتظم (km) (أي بتباعدات متساوية) |
| *f* | التردد (GHz) |
| λ | طول الموجة (m) |
| *hts* | ارتفاع هوائي المرسل (m) فوق متوسط مستوى البحر (amsl) |
| *hrs* | ارتفاع هوائي المستقبل (m) (amsl) |
| θ*t* | بالنسبة للمسير عبر الأفق، زاوية ارتفاع الأفق فوق خط الأفق المحلي (mrad) مقاسة من الهوائي المرسل. وبالنسبة لمسير خط البصر، ينبغي أن تكون هذه الزاوية زاوية ارتفاع الهوائي المستقبل |
| θ*r* | بالنسبة للمسير عبر الأفق، زاوية ارتفاع الأفق فوق خط الأفق المحلي (mrad) مقاسة من الهوائي المستقبل. وبالنسبة لمسير خط البصر، ينبغي أن تكون هذه الزاوية زاوية ارتفاع الهوائي المرسل |
| θ | المسافة الزاوية للمسير (mrad) |
| *hst* | ارتفاع "الأرض الممهدة" فوق متوسط مستوى البحر (amsl) عند موقع المحطة المرسلة (m) |
| *hsr* | ارتفاع "الأرض الممهدة" فوق متوسط مستوى البحر (amsl) عند موقع المحطة المستقبلة (m) |
| *hi* | ارتفاع النقطة من الرتبة *i* في التضاريس الأرضية فوق متوسط مستوى البحر (m)  *h1*: الارتفاع الأرضي للمرسل  *hn*: الارتفاع الأرضي للمستقبل |
| *hm* | وعورة التضاريس الأرضية (m) |
| *hte* | الارتفاع الفعّال للهوائي المرسل (m) |
| *hre* | الارتفاع الفعّال للهوائي المستقبل (m) |

# 3 طول المسير

**يمكن الحصول على طول المسير باستعمال هندسة الدائرة العظمى (استناداً إلى متوسط نصف قُطر الأرض المادي،** *a***) من الإحداثيات الجغرافية للمحطتين المرسلة** φ*t*)، (ψ*t*والمستقبلة φ*r*)، (ψ*r*. ويمكن بدلاً من ذلك تحديد طول المسير من المظهر الجانب‍ي للمسير. وفي الحالات العامة، يمكن الحصول على طول المسير، (km) *d*، من بيانات المظهر الجانب‍ي للمسير:

              km (71)

**وبالنسبة إلى** بيانات المظهر الجانب‍ي لمسير منتظم التباعد، تصح العلاقة التالية أيضاً:

               km (72)

بالنسبة إلى 1 = *i*، ...، *n*، حيث *dii* هي الزيادة التدرجية في مسافة المسير (km).

# 4 تصنيف المسيرات

يجب ألا يصنف المسير تبعاً لكونه على خط البصر أو عابراً للأفق إلا لأغراض تحديد المسافتين *dlt* و*dlr* وزاويتي الارتفاع θ*t* وθ*r*، انظر أدناه.

يجب أن يستعمل المظهر الجانب‍ي (LoS) للمسير لتصنيف المسير فيما لو كان في خط البصر أو عبر الأفق استناداً إلى نصف قُطر الأرض الفعّال *ae*، الذي يمكن الحصول عليه بالمعادلة (7a).

ويكون المسير عبر الأفق إذا كانت زاوية ارتفاع الأفق المادي من ناحية الهوائي المرسل (بالنسبة إلى خط الأفق المحلي) أكبر من الزاوية المرئية من جهة الهوائي المستقبل (أيضاً بالنسبة إلى خط الأفق المحلي لمرسل).

ويكون الاختبار الخاص بشروط المسير عبر الأفق على النحو التالي:

              mrad (73)

حيث:

              mrad (74)

θ*i*: زاوية الارتفاع بالنسبة إلى النقطة *i* في التضاريس الأرضية

       mrad (75)

حيث:

*hi*: ارتفاع النقطة *i* في التضاريس الأرضية (m) فوق متوسط مستوى البحر

*hts*: ارتفاع الهوائي المرسل (m) فوق متوسط مستوى البحر

*di*: المسافة بين المرسل والنقطة *i* في التضاريس الأرضية (km)

        mrad (76)

حيث:

*hrs*: ارتفاع الهوائي المستقبل (m) فوق متوسط مستوى البحر

*d*: المسافة الكلية لمسير الدائرة العظمى (km)

*ae*: متوسط نصف قُطر الأرض الفعّال المناسب للمسير (المعادلة (7a)).

# 5 اشتقاق المعلمات من المظهر الجانب‍ي لمسير

يعرض الجدول 7 المعلمات الواجب اشتقاقها من المظهر الجانب‍ي للمسير.

## 1.5 زاوية ارتفاع الأفق فوق الأفق المحلي لهوائي الإرسال، θ*t*

تعطى زاوية ارتفاع الأفق لهوائي الإرسال بالنسبة إلى الأفق المحلي كما يلي:

              mrad (77)

وتكون θ*max* كما هي محددة في المعادلة (74). ومن ثم، في مسير على خط البصر، تُعتبر زاوية ارتفاع الأفق للهوائي المرسل هي زاوية ارتفاع الخط الواصل إلى هوائي الاستقبال.

## 2.5 مسافة أفق الهوائي المرسل، *dlt*

مسافة الأفق هي أدنى مسافة من المرسل المحسوب عندها أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي من المعادلة (74).

 (78)

وفي مسير على خط البصر، ينبغي أن يكون المؤشر *i* هو القيمة التي تعطي معلمة الانعراج ν القصوى:

 (78a)

حيث يأخذ دليل المظهر الجانب‍ي *i* قيماً تتراوح من 2 إلى *n* – 1. و*Ce* هو الانحناء الفعلي للأرض كما هو معرف في الفقرة1.3.4. بالملحق 1.

## 3.5 زاوية ارتفاع أفق الهوائي فوق الأفق المحلي المستقبل، θ*r*

في مسير على خط البصر، تعطى الزاوية θ*r* كما يلي:

                 mrad (79)

وإلا تعطى الزاوية θ*r* كما يلي:

              mrad (80)

               mrad (80a)

## 4.5 مسافة أفق الهوائي المستقبل، *dlr*

مسافة الأفق هي أدنى مسافة من المستقبل تحسب عندها أقصى زاوية لارتفاع أفق الهوائي من المعادلة (80).

 (81)

وفي مسير على خط البصر، تعطى الزاوية *dlr* كما يلي:

               km (81a)

## 5.5 المسافة الزاوِّية (mrad) θ

              mrad (82)

## 6.5 نموذج "الأرض الممهدة" وارتفاعات الهوائي الفعّالة

"السطح الأملس" هو سطح مستخلص من المظهر الجانب‍ي لحساب ارتفاعات الهوائي الفعّالة لنموذج الانعراج وكذلك لإجراء تقييم لوعورة المسير، وهما أمران يتطلبهما نموذج الانتشار بالمجرى/الانعكاس عن طبقة وتختلف تعاريف ارتفاع الهوائي الفعّال في هذين الغرضين.

حيث يكيف القسم 1.6.5 سطح أملس للأرض مع المظهر الجانب‍ي الذي يتحصل منه على ارتفاعي هذين السطحين عند المطرافين، *hst* و*hsr*.

وفي الفقرة 2.6.5، يستخدم الاتفاعان *hst* و*hsr*، لحساب ارتفاعي السطح الأملس للأرض المعدلين عند المطرافين *hstd* و*hsrd*، اللذين يستخدمان في الفقرة 4.3.4. من الملحق 1 لحساب الارتفاعات الفعلية للهوائيات لنموذج الانعراج. وطبقاً للمظهر الجانب‍ي، قد تختلف قيمتا *hstd* و*hsrd* عن قيمتي *hst* و*hsr*، على التوالي.

وفي الفقرة 3.6.5، تستعمل قيمتا الارتفاعين *hst* و*hsr*، لحساب الارتفاعين الفعليين للهوائي *hte* و*hre* ومعلمة خشونة الأرض *hm* اللازمة لنموذج انعكاس المجرى/الطبقة في الفقرة 5.4 من الملحق 1.

### 1.6.5 اشتقاق سطح الأرض الأملس

احتساب ارتفاع التضاريس الأرضية الأملس على المطرافين *hst* و*hsr* على النحو التالي:

 (83)

 (84)

 (85)

 (86)

حيث:

*hst*: الارتفاع فوق متوسط مستوى البحر (m) لسطح الأرض الأملس عند بداية المسير أي عند المرسل

*hsr*: الارتفاع فوق مستوى سطح البحر (m) للسطح الأملس للأرض عند نهاية المسير، أي عند المستقبل

### 2.6.5 ارتفاعات السطح الأملس للأرض لنموذج الانعراج

يحدَد أعلى ارتفاع لعائق فوق مسير خط مستقيم من المرسل إلى المستقبل، *hobs*، وزاويتي الارتفاع عن الأفق *αobt* و*αobr*، وكل ذلك على أساس هندسة الأرض المستوية، وفقاً لما يلي:

               m (87a)

               mrad (87b)

              mrad (87c)

حيث:

              m (87d)

ويتخذ مؤشر المظهر الجانب‍ي *i* قيماً تتراوح بين 2 و(*n –* 1).

وتُحسب القيم المؤقتة لارتفاعات السطح الأملس في طرفي الإرسال والاستقبال للمسير:

إذا كان *hobs* أقل من الصفر أو يساويه، عندئذ:

 m amsl (88a)

 m amsl (88b)

وإلا:

 m amsl. (88c)

 m amsl (88d)

حيث:

 (88e)

 (88f)

وتُحسب القيم النهائية لارتفاعي السطح الأملس في طرفي الإرسال والاستقبال للمسير كما يتطلب نموذج الانعراج:

فإذا كان *hstp* أكبر من *h*1، عندئذ:

 m amsl (89a)

وإلا:

 m amsl (89b)

وإذا كان *hsrp* أكبر من *hn*، عندئذ:

 m amsl (89c)

وإلا:

 m amsl (89d)

### 3.6.5 معلمات نموذج الانتشار التروبوسفيري الموجه/الانعكاس عن طبقة

يُحسب ارتفاعا الأرض الملساء عند المرسل والمستقبل على النحو المطلوب من أجل عامل الوعورة كما يلي:

               m (90a)

               m (90b)

ينبغي حساب ميل سطح الأرض الأملس *m* كالتالي:

               m/km (91)

ويتم الحصول على الارتفاعين الفعّالين للمطرافين في نموذج الانتشار التروبوسفيري الموجه/الانعكاس عن طبقة، *hte* و*hre* بالمعادلتين:

 m (92a)

 m (92b)

معلمة وعورة التضاريس الأرضية *hm* (m) هي أقصى ارتفاع للتضاريس الأرضية فوق سطح الأرض الأملس في قسم المسير الواقع بين نقطتي الأفق، حصراً:

               m (93)

حيث:

*ilt*: دليل نقطة المظهر الجانب‍ي عند مسافة *dlt* من المرسل.

*ilr*: دليل نقطة المظهر الجانب‍ي عند مسافة *dlr* من المستقبل.

ويمثل الشكل 2 سطح الأرض الأملس ومعلمة وعورة التضاريس الأرضية *hm*.

الشـكل 2

مثال لسطح الأرض الأملس ومعلمة وعورة التضاريس الأرضية

Diagram

Description automatically generated

ال‍مرفـق 2  
للملحـق 1  
  
تقريب لدالة التوزيع العادي التراكمي التكميلي العكسي

يكون التقريب التالي لدالة التوزيع العادي التراكمي التكميلي العكسي صحيحاً للقيمة (0,000001 ≤ *x* ≤ 0,999999) ويكون أقصى مقدار للخطأ 0,00054. فإن كانت (*x <* 0,000001)، مما يعني ضمناً (β0 < 0,0001%)، فينبغي ضبط *x* بقيمة 0,000001. وتسري اعتبارات مشابهة بالنسبة إلى (*x >* 0,999999). ويمكن الوثوق في استخدام هذا التقريب لحساب دالة الاستكمال الداخلي في المعادلات (40b) و(59) و(69). بيد أنه في المعادلة الأخيرة، يجب أن تنحصر قيمة *x* داخل المتباينة: (0,01 ≤ *x*≤ 0,99).

ويتم الحصول على الدالة *I*(*x*) كالتالي:

                         for 0,000001 ≤ *x* ≤ 0,5 (94a)

وبالتناظر:

               for 0,5 < *x* ≤ 0,999999 (94b)

حيث:

 (95a)

 (95b)

 (95c)

 (95d)

 (95e)

 (95f)

 (95g)

 (95h)

ال‍مرفـق 3  
للملحق 1  
  
طريقة بديلة لحساب خسارة الانعراج في الأرض الكروية، *Lbulls*

يقدم هذا المرفق طريقة بديلة لحساب قيمة *Lbulls دون استخدامطريقة تحليل المظهر الجانبي للتضاريس. فإذا كانت d < dlos (على خط البصر* (LoS)*)، تُحسب معلمة الانعراج ل*أصغر خلوص ارتفاع *hse* (المعادلة 23)بين المسير المنحني على الأرض والشعاع بين الهوائيين *بمسافة*  *(المعادلة* 24a) على النحو التالي:

 (96)

وتُعطى خسارة حد السكين لهذه النقطة بالمعادلة التالية:

               dB (97)

وإذا *كانت d ≥ dlos (على غير خط البصر* (NLOS)*)، يُحدَّد أعلى ميل للخط من هوائي الإرسال إلى المسير المنحني على الأرض.*

               m/km (98)

ثم يُحدَّد أعلى ميل للخط من هوائي الاستقبال إلى *المسير المنحني على الأرض.*

              m/km (99)

ويُتسخدم هذان الميْلان لحساب نقطة بولينغتن كما يلي:

               km (100)

وتُحسب معلمة الانعراج ν*s* لنقطة بولينغتن على النحو التالي:

 (101)

وتُعطى خسارة حد السكين لنقطة بولينغتن بالمعادلة التالية:

               dB (102)

وفي حال حساب Lus باستخدام أي من المعادلتين (97 أو 102)، تُعطى خسارة الانعراج بطريقة بولينغتن لهذا المسير الأملس بالمعادلة التالية:

 (103)

1. \* أدخلت لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية تعديلات صياغية على هذه التوصية في عام 2022 طبقاً للقرار ITU-R 1. [↑](#footnote-ref-1)