|  |
| --- |
| **Recomendación UIT-R P.2109-0**  **(06/2017)** |
| **Predicción de las pérdidas debidas  a la penetración en edificios** |
| **Serie P**  **Propagación de las ondas radioeléctricas** |

Prólogo

El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.

Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.

# Política sobre Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)

La política del UIT‑R sobre Derechos de Propiedad Intelectual se describe en la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI a la que se hace referencia en el Anexo 1 a la Resolución UIT‑R 1. Los formularios que deben utilizarse en la declaración sobre patentes y utilización de patentes por los titulares de las mismas figuran en la dirección web <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/es>, donde también aparecen las Directrices para la implementación de la Política Común de Patentes UIT‑T/UIT‑R/ISO/CEI y la base de datos sobre información de patentes del UIT‑R sobre este asunto.

|  |  |
| --- | --- |
| Series de las Recomendaciones UIT-R  (También disponible en línea en <http://www.itu.int/publ/R-REC/es>) | |
| **Series** | Título |
| **BO** | Distribución por satélite |
| **BR** | Registro para producción, archivo y reproducción; películas en televisión |
| **BS** | Servicio de radiodifusión (sonora) |
| **BT** | Servicio de radiodifusión (televisión) |
| **F** | Servicio fijo |
| **M** | Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos |
| **P** | **Propagación de las ondas radioeléctricas** |
| **RA** | Radioastronomía |
| **RS** | Sistemas de detección a distancia |
| **S** | Servicio fijo por satélite |
| **SA** | Aplicaciones espaciales y meteorología |
| **SF** | Compartición de frecuencias y coordinación entre los sistemas del servicio fijo por satélite y del servicio fijo |
| **SM** | Gestión del espectro |
| **SNG** | Periodismo electrónico por satélite |
| **TF** | Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias |
| **V** | Vocabulario y cuestiones afines |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ***Nota****: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT-R 1.* |

*Publicación electrónica*

Ginebra, 2017

© UIT 2017

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

RECOMENDACIÓN UIT-R P.2109-0

Predicción de las pérdidas debidas a la penetración en edificios

(2017)

Cometido

En esta Recomendación se describe un método para calcular las pérdidas debidas a la penetración en edificios a frecuencias comprendidas entre 80 MHz y 100 MHz. El método no depende del emplazamiento y está destinado principalmente para su utilización en estudios de compartición y compatibilidad.

Palabras clave

Edificio, interferencia, interior, penetración, propagación

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

*a)* que para la planificación de sistemas y la evaluación de interferencia podría ser necesario tener en cuenta la atenuación de las ondas radioeléctricas que se produce al atravesar edificios;

*b)* que es preciso dar directrices a los ingenieros para estimar la cobertura o predecir la interferencia por sistemas en el exterior a sistemas en el interior y viceversa,

reconociendo

*a)* que la Recomendación UIT-R P.2040 ofrece directrices sobre los efectos de los materiales de construcción y las estructuras en las ondas radioeléctricas;

*b)* que el Informe UIT-R P.2346 contiene datos empíricos recabados sobre las pérdidas debidas a la penetración en edificios,

recomienda

que se utilice el modelo en el Anexo 1 para calcular las pérdidas debidas a la penetración en edificios.

Anexo 1

# 1 Introducción

En este Anexo se describe un modelo para calcular las pérdidas debidas a la penetración en edificios, como se define en la Recomendación UIT-R P.2040. El resultado del modelo es una función de distribución acumulativa de la probabilidad de que no se rebase un determinado valor de pérdidas.

El modelo no pretende separar las pérdidas que sufre la señal al penetrar un muro exterior de la atenuación producida al atravesar todo el edificio. Se ha adoptado este planteamiento porque se considera improbable que, en el contexto de los estudios del UIT-R, se disponga con suficiente detalle de información específica del edificio.

Las pérdidas al penetrar edificios son muy variables, tanto dentro de un mismo edificio como entre edificios diferentes. Técnicas como el trazado de rayos han demostrado ser útiles para hacer predicciones específicas en un determinado emplazamiento cuando se complementan con datos detallados sobre la arquitectura, pero dichos modelos no suelen resultar adecuados para aplicaciones genéricas como los estudios de compartición del espectro.

Un modelo estadístico que trate de describir las características de penetración de un conjunto general de edificios daría lugar a una distribución estadística tan amplia que resultaría inservible. Por el contrario, un modelo que trate de caracterizar diferentes tipos de edificios exigiría muchísimos más datos de los existentes y sería inadecuado para estudios de compartición genéricos.

El modelo aquí descrito se basa en datos medidos recopilados en el Informe UIT‑R P.2346 en la gama 80 MHz a 73 GHz.

# 2 Parámetros

El modelo emplea los siguientes parámetros:

– frecuencia (~0,08-100 GHz);

– probabilidad de que no se rebase un nivel de pérdidas determinado;

– clase de edificio («tradicional» o «con eficiencia térmica»);

– ángulo de elevación del trayecto en la fachada del edificio (grados respecto de la horizontal).

No se tiene en cuenta explícitamente el acimut del trayecto hacia el terminal exterior con respecto a la superficie del edificio. Aunque la teoría y los datos medidos muestran que las señales que inciden perpendicularmente sobre la superficie de un edificio sufrirán menor atenuación que las que inciten a ángulos oblicuos, el resultado estadístico del modelo representa todas las orientaciones del edificio respecto del terminal exterior.

En el modelo se parte del supuesto de que la antena interior es omnidireccional; por ende, las pérdidas debidas a la penetración en el edificio tienen en cuenta toda la energía que llega al emplazamiento del terminal.

De conformidad con la definición dada en la Recomendación UIT-R P.2040, la atenuación debida a la entrada en edificios se define sin tener en cuenta la ocupación del suelo en los alrededores. Si el edificio estuviese rodeado de un obstáculo local, tendrán que determinarse las pérdidas adicionales para la altura del terminal y la posición por encima del suelo utilizando la Recomendación UIT‑R P.2108-0.

El modelo parte del supuesto implícito de que los terminales tienen idéntica probabilidad de encontrarse en cualquier lugar dentro del edificio.

## 2.1 Clasificación de tipos de edificios

Los resultados experimentales, como los recabados en el Informe UIT-R P.2346, muestran que los edificios pueden clasificarse en dos categorías distintas en función de las pérdidas por penetración: cuando los edificios se han construido utilizando métodos modernos de aislamiento térmico (vidrio metalizado, paneles de aluminio laminado) las pérdidas son considerablemente mayores que en edificios «tradicionales» sin este tipo de materiales. Por consiguiente, el modelo ofrece predicciones para estos dos casos.

Esta clasificación, «eficiencia térmica» y «tradicional», se refiere meramente a la eficiencia térmica de los materiales de construcción. No debe presumirse nada sobre el año o tipo de construcción (una o varias alturas), patrimonio o método de construcción.

Al calcular las pérdidas debidas a la penetración en edificios, es importante tener en cuenta la eficiencia térmica de todo el edificio (la eficiencia térmica general). Una estructura principal con alta eficacia térmica pero con ventanas mal aisladas (por ejemplo, un solo vidrio de cristal simple delgado) puede hacer que el edificio sea térmicamente ineficiente y viceversa.

La transmitancia térmica, conocida como valor U, ofrece una descripción cuantificable de la eficiencia térmica. Valores U pequeños representan una alta eficiencia térmica. Normalmente, las ventanas de vidrio metalizado, paredes huecas aisladas, hormigón armado grueso y revestimiento de láminas de metal son un buen indicio[[1]](#footnote-1) de que el edificio tiene eficiencia térmica.

# 3 Modelo

Las pérdidas por penetración en edificios varían según el tipo de edificio, ubicación dentro del edificio y movimiento en el edificio. La distribución de las pérdidas por penetración en el edificio viene dada por dos distribuciones log-normales. Las pérdidas por penetración en el edificio no rebasadas para la probabilidad, *P*, vienen dadas por:

dB (1)

siendo:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

donde:

*Lh* es la pérdida mediana para trayectos horizontales, a saber:

(9)

*Le* es la corrección para el ángulo de elevación del trayecto en la fachada del edificio:

(10)

y:

*f* = frecuencia (GHz)

θ = ángulo de elevación del trayecto en la fachada del edificio (grados)

*P* = probabilidad de que no se rebasen las pérdidas (0,0 < *P* < 1,0)

*F*-1(*P*) = distribución acumulativa normal inversa como función de probabilidad.

y los coeficientes se indican en el Cuadro 1:

CUADRO 1

Coeficientes del modelo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de edificio | *r* | *s* | *t* | *u* | *v* | *w* | *x* | *y* | *z* |
| Relacionado con: | BEL mediana (μ1) | | | σ1 | | μ2 | | σ2 | |
| Tradicional | 12,64 | 3,72 | 0,96 | 9,6 | 2,0 | 9,1 | −3,0 | 4,5 | −2,0 |
| Eficiencia térmica | 28,19 | −3,00 | 8,48 | 13,5 | 3,8 | 27,8 | −2,9 | 9,4 | −2,1 |

A título ilustrativo, la Fig. 1 representa la BEL mediana (es decir, μ1) obtenida mediante el modelo para los dos tipos de edificios. En los estudios de compartición se debe considerar siempre la distribución total.

FigurA 1

Pérdidas medias por penetración en edificios con una incidencia horizontal



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Por ejemplo, valores U < 0,3 y < 0,9 son representativos de estructura principal con eficiencia térmica y vidrio metalizado, respectivamente. [↑](#footnote-ref-1)