التوصيـة ITU-R RS. 2105-3

(2025/06)

السلسلة RS: أنظمة الاستشعار عن بُعد

الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238



**السلسلة SA**

**التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU-R 1.
وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |
| --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <https://www.itu.int/publ/R-REC/ar>) |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية |
| **BS** الخدمة الإذاعية (الصوتية) |
| **BT** الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) |
| **F** الخدمة الثابتة |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة |
| **P** انتشار الموجات الراديوية |
| **RA** علم الفلك الراديوي |
| **RS** **أنظمة الاستشعار عن بُعد** |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة |
| **SM** إدارة الطيف |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2025

© ITU 2025

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R RS.2105-3

الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)
التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238

(2025-2023-2021-2017)

مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية الخصائص التقنية والتشغيلية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238 لأغراض استخدامها في دراسات التشارُك والتوافق.

مصطلحات أساسية

خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS (النشيطة))، الاستشعار عن بُعد، جهاز تصوير رادار ذي فتحة تركيبية (SAR)، مقياس الارتفاع، رادار قياس الأمطار، مقاييس الانتثار، رادار رصد السحب

الاختصارات/مسرد المصطلحات

ARNS خدمة الملاحة الراديوية للطيران (*Aeronautical radionavigation service*)

CPR رادار رصد السحب (*Cloud profile radar*)

EESS خدمة استكشاف الأرض الساتلية (*Earth exploration-satellite service*)

e.i.r.p. القدرة المشعة المكافئة المتناحية (*Effective isotropically radiated power*)

FM تشكيل التردد (*Frequency modulation*)

GPR رادار استكشاف باطن الأرض (*Ground-penetrating radar*)

IFOV مجال الرؤية الآني (*Instantaneous field of view*)

LFM تشكيل التردد الخطي (*Linear FM*)

LHCP استقطاب دائري أيسر (*Left hand circular polarization*)

LRM أسلوب متدني الاستبانة (*Low resolution mode*)

LST التوقيت الشمسي المحلي (*Local solar time*)

Non-GSO مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض (*Non-geostationary satellite orbit*)

NSS غير متزامن مع الشمس (*Non-sun-synchronous*)

pfd كثافة تدفق القدرة (*Power flux-density*)

PRF تردد تكرار النبضة (*Pulse repetition frequency*)

RF تردد راديوي (*Radio frequency*)

RHCP استقطاب دائري أيمن (*Right hand circular* *polarization*)

SAR رادار ذو فتحة تركيبية (*Synthetic aperture radar*)

SRS خدمة الأبحاث الفضائية (*Space research service*)

SSO مدار متزامن مع الشمس (*Sun-synchronous* *orbit*)

SWE المكافئ المائي للثلج (*Snow water equivalent*)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

 *أ )* أن رصدات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (النشيطة) يمكن أن تستقبل البثّ من خدمات نشيطة؛

*ب)* أن خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لها توزيعات مشتركة مع خدمات نشيطة في نطاقات معينة؛

*ج)* أن هناك دراسات جارية في قطاع الاتصالات الراديوية تنظر في حماية أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والحماية منها؛

*د )* أن إجراء دراسات التوافق والتشارُك مع أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) تقتضي معرفة الخصائص التقنية والتشغيلية لتلك الأنظمة،

وإذ تدرك

 *أ )* أن التوصية [ITU-R RS.577](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.577/en) توفر معلومات عن عروض نطاقات أنظمة الاستشعار النشيطة التي يتوقع تشغيلها في النطاقات الموزعة بين MHz 40 وGHz 238؛

*ب)* أن عدة توصيات وتقارير صادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية تقدم معلومات عن الخصائص الحالية والمستقبلية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تعمل في نطاقات تردد متعددة (انظر الملحق، الجدول 2)،

توصي

بأن المعلمات التقنية والتشغيلية الواردة في الملحق بهذه التوصية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في الدراسات التي تنظر في أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تستعمل توزيعات ترددية بين MHz 40 وGHz 238.

الملحق

الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية
لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة)
التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

[الملحق - الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية لأنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238 2](#_Toc206602693)

[1 مقدمة 3](#_Toc206602694)

[2 أنماط أجهزة الاستشعار النشيطة والخصائص النمطية 4](#_Toc206602695)

[3 المدارات النمطية 5](#_Toc206602696)

[4 تداخل أجهزة الاستشعار النشيطة ومعايير الأداء 5](#_Toc206602697)

[5 اعتبارات التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة 6](#_Toc206602698)

[1.5 توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتقاريره الحالية 6](#_Toc206602699)

[2.5 مستويات كثافة تدفق القدرة نتيجة أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً 7](#_Toc206602700)

[3.5 ديناميات اقتران الهوائي مع أنظمة الخدمات الأخرى 8](#_Toc206602701)

[6 تعاريف المعلمات 9](#_Toc206602702)

[7 معلمات الأنظمة النمطية 13](#_Toc206602703)

[1.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في النطاق MHz 50-40 13](#_Toc206602704)

[2.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في النطاق MHz 438-432 14](#_Toc206602705)

[3.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 1 300-1 215 15](#_Toc206602706)

[4.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 3 300-3 100 17](#_Toc206602707)

[5.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 5 570-5 250 19](#_Toc206602708)

[6.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 8 650-8 550 26](#_Toc206602709)

[7.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 10 400-9 200 27](#_Toc206602710)

[8.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 13,75-13,25 30](#_Toc206602711)

[9.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 17,3-17,2 36](#_Toc206602712)

[10.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 24,25-24,05 37](#_Toc206602713)

[11.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 36,0-35,5 37](#_Toc206602714)

[12.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 79-78 40](#_Toc206602715)

[13.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 94,1-94 40](#_Toc206602716)

[14.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 134-133,5 42](#_Toc206602717)

[15.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 238-237,9 43](#_Toc206602718)

# 1 مقدمة

تستخدم سواتل استكشاف الأرض والأرصاد الجوية أجهزة الاستشعار النشيطة في الاستشعار عن بُعد للأرض وغلافها الجوي في بعض نطاقات الترددات الموزعة لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (النشيطة). وتُستخدم منتجات عمليات جهاز الاستشعار النشيطة هذه على نطاق واسع في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ وتخصصات أخرى لأغراض تشغيلية وعلمية.

وتُستخدم المعلمات التقنية والتشغيلية الواردة في هذه التوصية في الدراسات التي تنظر في أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) التي تستعمل توزيعات بين MHz 40 وGHz 238. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يجري تطوير بعض أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وأنه ينبغي اعتبار القيم النمطية لبعض المعلمات المقدمة أولية نظراً لإمكانية تغيرها.

# 2 أنماط أجهزة الاستشعار النشيطة والخصائص النمطية

توجد ستة أنماط من أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً التي تم تناولها في هذه التوصية:

النمط 1: المسابير الرادارية - أجهزة استشعار تنظر إلى النظير مستعملةً ترددات مركزية أدنى لتطبيقات رادارات استكشاف باطن الأرض (‎GPR) ‏التي تقيس الإشارات الرادارية المرتدة من سطح الأرض وتحت سطحها لتحديد خصائص جوفية للأرض وتشخيصها مثل طبقات المياه الجوفية والصفائح الجليدية.‎

النمط 2 أجهزة تصوير الرادار ذات الفتحة التركيبية (SAR) - هي أجهزة استشعار تراقب جانباً واحداً من مسار النظير، وتجمع تاريخاً لطور ووقت صدى الرادار المتماسك الذي يمكن من خلاله إنتاج صورة رادارية لسطح الأرض من الصدى المرتد أو إنتاج طوبوغرافيا من الإشارات المرتدة الخاصة بقياس التداخل.

النمط 3: مقاييس الانتثار - وهي أجهزة استشعار موجهة نحو زوايا مراقبة مختلفة بالنسبة إلى جانبي مسار النظير، تستخدم قياس تغير قدرة الصدى المرتد مع الزاوية الباعية لتحديد وعورة سطح الأرض أو لتحديد اتجاه وسرعة الرياح على سطح المحيط على الأرض.

النمط 4: مقاييس الارتفاع - وهي أجهزة استشعار تراقب باتجاه النظير، وتقيس الوقت الدقيق بين حدث إرسال وحدث استقبال، من أجل استخراج الارتفاع الدقيق لسطح المحيط على الأرض.

النمط 5: رادارات قياس الأمطار - وهي أجهزة استشعار تقوم بمسح متعامد مع مسار النظير وتقيس الصدى الراداري للأمطار من أجل تحديد معدل سقوط الأمطار على سطح الأرض والهيكل الثلاثي الأبعاد لسقوط الأمطار.

النمط 6: رادارات رصد السحب - وهي أجهزة استشعار تراقب باتجاه النظير وتقيس صدى الرادار المرتد من السحب من أجل تحديد المظهر الجانبي لمعامل انعكاس السحب فوق سطح الأرض.

وترد بعض الخصائص النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً في الجدول 1 أدناه. وقد تختلف القيم الفعلية لخصائص الأنظمة العاملة في مختلف نطاقات الترددات الواردة في الفقرة 7 من هذه التوصية إلى حد كبير عن قيم الخصائص النمطية الواردة في الجدول 1.

الجدول 1

الخصائص النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً

| الخاصية | نمط جهاز الاستشعار |
| --- | --- |
| المسبار الراداري | رادار ذو فتحة تركيبية (SAR) | مقياس الارتفاع | مقياس الانتثار | رادار قياس هطول الأمطار | رادار رصد السحب |
| منطقة الخدمة | برية/جليدية | برية/ساحلية/محيطية | محيطية/جليدية/ساحلية/مياه داخلية | محيطية/جليدية/أرضية/ساحلية | أرضية/محيطية | أرضية/محيطية |
| حزمة الهوائي | حزمة واسعة | حزم مروحية، حزم رفيعة | - حزم مروحية- حزم رفيعة | حزم رفيعة | حزمة رفيعة | حزمة رفيعة |
| الشكل الهندسي للرؤية | مراقبة باتجاه النظير | مراقبة جانبية خارج محور النظير بزاوية °10-°60 | – ثلاث/ست حزم مروحية في السمت– حزمة واحدة أو أكثر من حزم المسح المخروطي | - مراقبة باتجاه النظير- مراقبة بزوايا سقوط متعددة | مسح عبر المسار حول النظير | مراقبة النظير |

الجدول 1 ( *تتمة*)

| الخاصية | نمط جهاز الاستشعار |
| --- | --- |
| المسبار الراداري | رادار ذو فتحة تركيبية (SAR) | مقياس الارتفاع | مقياس الانتثار | رادار قياس هطول الأمطار | رادار رصد السحب |
| البصمة/الديناميات | مثبت عند النظير | - ثابت بجانب واحد- مسح الرادار ذي الفتحة التركيبية- خريطة شريطية- إنارة موضعية | - مثبت عند النظير- مراقبة بزوايا سقوط متعددة | - ثابت في السمت– حزم متعددة للمسح المخروطي | مسح عبر مسار النظير | ثابت عند النظير |
| عرض نطاق التردد الراديوي | 10 MHz | ≤ 10 إلىMHz 1 200 | kHz 80-5 (محيط) أو MHz 4-1 (أرض) | MHz 500-320 | MHz 14 | kHz 300 |
| قدرة الإرسال الذروية (واط) | 100 | 16 000-1 500 | 5 000-100 | 20 | 600 | 1 500–1 000 |
| شكل الموجة | نبضات FM خطية | نبضات FM خطية | موجة مستمرة متقطعة أو نبضات قصيرة (محيط) أو نبضات FM خطية | نبضات FM خطية | نبضات قصيرة | نبضات قصيرة |
| دورات خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 10,2 | 30-1 | 31 (محيط) أو 10 (أرض) | 46 | 0,9 | 14-1 |

# 3 المدارات النمطية

تعمل أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في مدار ساتلي غير مستقر بالنسبة إلى الأرض. وعادةً ما تكون المدارات دائرية على ارتفاع يتراوح بين 350 و1 400 km. وتعمل بعض أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في مدار متزامن مع الشمس. وتجري بعض أجهزة الاستشعار قياسات في نفس المكان على الأرض كل يوم، فيما لا تكرر الأجهزة الأخرى الرصدات إلا بعد مضي فترة تكرار أطول (أكثر من أسبوعين غالباً).

وفي ظروف معينة، تعمل سواتل متعددة في تشكيل جوي. ويتيح هذا التشكيل لسواتل خدمة استكشاف الأرض الساتلية القدرة على قياس خصائص مختلفة لنظام الأرض (الأرض، المحيط، الغلاف الجوي، الغلاف الجليدي، الأرض الصلبة) باستخدام أدوات متعددة وتوجهات متعددة. وسيفصل بين القياس والقياس من مركبات فضائية متعددة مقدار من الوقت أقصر من الثابت الزمني للظاهرة المقيسة. ويتراوح هذا الفصل الزمني اسمياً من 5 دقائق إلى 15 دقيقة، ولكنه قد يصغر بحيث لا يتعدى بضع ثوانٍ.

# 4 تداخل أجهزة الاستشعار النشيطة ومعايير الأداء

ترد المعايير المتعلقة بالأداء والتداخل وتوافر البيانات في التوصية ITU-R RS.1166 لمختلف أنماط أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً. ومن الضروري تحديد معايير الأداء في أجهزة الاستشعار الفضائية النشيطة من أجل إعداد معايير التداخل. وتستخدم معايير التداخل بدورها في تقييم ملاءمة الخدمات وأجهزة الاستشعار النشيطة الأخرى التي تعمل في نطاقات ترددات مشتركة.

# 5 اعتبارات التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة

## 1.5 توصيات قطاع الاتصالات الراديوية وتقاريره الحالية

تقدم توصيات وتقارير قطاع الاتصالات الراديوية المدرجة في الجدول 2 اعتبارات التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وغيرها من الخدمات. وتعنى هذه التوصيات والتقارير بنطاقات ترددات أو مديات ترددات معينة وخدمات أخرى تعمل في هذه النطاقات.

وتتضمن اعتبارات التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً مستوى كثافة تدفق القدرة (pfd) وقدرة التداخل المستقبَلة على سطح الأرض، ونمط إشارة التردد الراديوي المرسَلة، وديناميات اقتران الهوائي مع أنظمة الخدمات الأخرى، وأنماط الأنظمة في الخدمات الأخرى.

الجـدول 2

قائمة وثائق قطاع الاتصالات الراديوية مع اعتبارات التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة

|  |
| --- |
| التوصيات |
| [ITU-R RS.1260](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1260/en) | جدوى التشارُك بين أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً وخدمات أخرى في المدى MHz 470‑420 |
| [ITU-R RS.1261](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1261/en) | جدوى التشارُك بين رادارات رصد السحب المحمولة جواً وخدمات أخرى في المدى GHz 95‑92 |
| [ITU-R RS.1280](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1280/en) | انتقاء خصائص إرسال جهاز الاستشعار النشيط المحمول جواً لتخفيف إمكانية التداخل الذي تتعرض له رادارات الأرض العاملة في نطاقات الترددات GHz 10‑1 |
| [ITU-R RS.1281](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1281/en) | حماية المحطات في خدمة التحديد الراديوي للموقع من إرسالات من أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً في النطاق GHz 13,75‑13,4 |
| [ITU-R RS.1282](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1282/en) | جدوى التشارُك بين رادارات رصد خصائص الرياح وأجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً على مقربة من MHz 1 260 |
| [ITU-R RS.1347](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1347/en) | جدوى التشارُك بين مستقبلات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية وخدمتي استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والأبحاث الفضائية (النشيطة) في النطاق MHz 1 260‑1 215 |
| [ITU-R RS.1628](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1628/en) | جدوى التشارُك في النطاق GHz 36‑35,5 بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) وخدمات أخرى موزعة في هذا النطاق |
| [ITU-R RS.1632](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1632/en) | التشارُك في النطاق MHz 5 350‑5 250 بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وأنظمة النفاذ اللاسلكية (بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية (RLAN)) في الخدمة المتنقلة |
| [ITU-R RS.1749](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1749/en) | تقنية التخفيف لتسهيل استعمال خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة) للنطاق MHz 1 300‑1 215 |
| [ITU-R RS.2042](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2042/en) | الخصائص التقنية والتشغيلية النمطية للمسابير الرادارية المحمولة في الفضاء التي تستعمل النطاق MHz 50-40 |
| [ITU-R RS.2043](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2043/en) | خصائص الرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600 |
| [ITU-R RS.2065](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2065/en) | حماية وصلات خدمة الأبحاث الفضائية (SRS) في الاتجاه فضاء-أرض في النطاقين MHz 8 450‑8 400 وMHz 8 500‑8 450 من الإرسالات غير المرغوبة للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600 |
| [ITU-R RS.2066](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2066/en) | حماية خدمة علم الفلك الراديوي في نطاق الترددات GHz 10,7-10,6 من الإرسالات غير المرغوبة للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) حول MHz 9 600 |
| [ITU-R RS.2068](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2068/ar) | الاستعمال الحالي والمستقبلي للنطاق القريب من GHz 13,5 في أجهزة الاستشعار النشيطة المحمـولة جواً |

الجدول 2 (*تتمة*)

|  |  |
| --- | --- |
| [ITU-R RS.2094](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2094/ar) | الدراسات المتصلة بالملاءمة بين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وخدمة الاستدلال الراديوي في النطاقين MHz 9 500‑9 300 وMHz 10 000‑9 800 وبين خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) والخدمة الثابتة في النطاق 10 000‑9 800 MHz |
| [ITU-R RS.2165](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2165) | تقييم احتمال حدوث تداخل نبضي تسببه أجهزة الاستشعار الرادارية الجديدة والمستقبلية ذات الفتحات التركيبية والمحمولة في الفضاء في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) لمستقبلات خدمة الملاحة الراديوية الساتلية في النطاق MHz 1 300-1 215 |
| [ITU-R RS.2178](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2178/ar) | الدور الأساسي للطيف الراديوي وأهمية استعماله على الصعيد العالمي لمراقبة الأرض والتطبيقات ذات الصلة |
| التقارير |
| [ITU-R RS.2273](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2273/ar) | التداخل المحتمل من مقاييس الانتثار لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في أنظمة خدمة الملاحة الراديوية للطيران (ARNS) في نطاق التردد MHz 1 300-1 215 |
| [ITU-R RS.2274](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2274/ar) | الاحتياجات من الطيف لتطبيقات الرادارات ذات الفتحة التركيبية المحمولة في الفضاء والمزمع تشغيلها في توزيع موسع لخدمة استكشاف الأرض الساتلية حول MHz 9 600 |
| [ITU-R RS.2310](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2310/ar) | مستويات التداخل في أسوأ حالة بين الفصوص الرئيسية لهوائيات التقارن بين الأنظمة التي تعمل في خدمة التحديد الراديوي للموقع في مستقبلات أجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) في النطاق 36,0-35,5 GHz |
| [ITU-R RS.2311](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2311/ar) | قياسات تأثير إشارة الترددات الراديوية النبضية وتقنيات التخفيف الممكنة بين أنظمة خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) وأنظمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) وشبكاتها في النطاق MHz 1 300-1 215 |
| [ITU-R RS.2313](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2313/ar) | تحاليل التشارُك في إرسالات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) العريضة النطاق مع محطات خدمة الاستدلال الراديوي العاملة في نطاقي التردد MHz 9 300-8 700 وMHz 10 500- 9 900 |
| [ITU-R RS.2314](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2314/ar) | تحاليل التشارُك بين إرسالات الرادارات ذات الفتحة التركيبية في خدمة استكشاف الأرض الساتلية العريضة النطاق ومحطات الخدمات الثابتة والمتنقلة وخدمات الهواة وخدمة الهواة الساتلية العاملة في نطاقي التردد MHz 9 300‑8 700 وMHz 10 500-9 900. |
| [ITU-R RS.2536](https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2536) | دراسات التشارك والتوافق المتعلقة بالمسابير الرادارية المحمولة في الفضاء في نطاق الترددات MHz 50-40 |
| [ITU-R RS.2537](https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2537) | الخصائص التقنية التمثيلية لأجهزة استشعار الرادار ذات الفتحة التركيبية الفضائية (النشيطة) ومحطات الاستقبال الأرضية في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) وطريقة تحليلية عامة مستخدمة في تقييم احتمالية تداخل الترددات الراديوية النبضية مع محطات الاستقبال الأرضية في خدمة الملاحة الراديوية الساتلية (RNSS) في النطاق MHz 1 300-1 215 |

## 2.5 مستويات كثافة تدفق القدرة نتيجة أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً

كما هو مبين في الجدول 1، تشير خصائص مختلف أنماط أجهزة الاستشعار النشيطة المحمولة جواً إلى أن قدرة الإرسال الذروية وبالتالي مستويات القدرة المستقبَلة عند سطح الأرض ستتفاوت بشكلٍ كبير. ويُظهر الجدول 3 مستويات كثافة تدفق القدرة لجهاز الاستشعار النشيط عند سطح الأرض لبعض من تشكيلات أجهزة الاستشعار النمطية.

الجدول 3

المستويات النمطية لكثافة تدفق القدرة على سطح الأرض

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | نمط جهاز الاستشعار |
| مسبار راداري | جهاز تصوير رادار ذي فتحة تركيبية | مقياس الارتفاع | مقياس الانتثار | رادار قياس هطول الأمطار | رادار رصد السحب |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 100 | 1 500 | 20 | 100 | 578 | 630 |
| كسب الهوائي (dBi) | 10 | 36,4 | 43,3 | 34 | 47,7 | 63,4 |
| الارتفاع (km) | 400 | 695 | 1 344 | 1 145 | 350 | 400 |
| كثافة تدفق القدرة (dB(W/m2)) | 93,03− | 59,67− | 77,25− | 78,17− | 46,55− | 31,64− |

## 3.5 ديناميات اقتران الهوائي مع أنظمة الخدمات الأخرى

يرد في الجدول 1 الشكل الهندسي للرؤية ومنطقة تغطية/ديناميات أجهزة الاستشعار النشيطة. وقد تم تركيب الأنماط الستة من أجهزة الاستشعار النشيطة على متن مركبة فضائية تراقب في الاتجاه الهابط نحو سطح الأرض.

وللرادارات ذات الفتحة التركيبية زاوية مراقبة هي الزاوية الواقعة بين اتجاه النظير ومركز الحزمة، وتتراوح من 10 درجات إلى 55 درجة. ولمقاييس الانتثار زاوية مراقبة تبلغ حوالي 40 درجة من اتجاه النظير.

وتتميز المسابير الرادارية ومقاييس الارتفاع ومقاييس الانتثار ورادارات قياس الأمطار ورادارات رصد السحب بأنها أجهزة مراقبة باتجاه النظير. وتغطي رادارات البحث الأرضي النمطية زوايا ارتفاعات منخفضة، ولذلك لا يوجد اقتران بين الفص الرئيسي لهذه الرادارات والفص الرئيسي لكل من المسابير الرادارية ومقاييس الارتفاع أو رادارات قياس الأمطار أو رادارات رصد السحب.

وتقوم حزم أجهزة الاستشعار المحمولة جواً بالمسح بشكل متأخر عن الأنظمة الأرضية مع تحرك المركبة الفضائية في مدارها. فإذا كان عرض حزمة جهاز الاستشعار يساوي درجتين، فإن الحزمة تقوم بالمسح بشكل متأخر عن النظام الأرضي بحوالي ثانيتين إلى 3 ثواني. وتراقب الرادارات ذات الفتحة التركيبية عادة باتجاه الأسفل نحو جانب مسار النظير بزاوية مراقبة مطلوبة أو بزوايا مراقبة تختلف باختلاف أساليب مسح الرادار ذي الفتحة التركيبية. أما مقاييس الانتثار فتكون إما ثابتة على زوايا سمت مختلفة أو يتم مسحها بشكل مخروطي حول النظير بواسطة حزمة واحدة أو أكثر. وإذا كان عرض حزمة جهاز الاستشعار يساوي درجتين، تقوم حزمة المسح المخروطي بالمسح بشكل متأخر عن النظام الأرضي بأقل من 25 مللي ثانية بالنسبة لمعدل مسح قدره 15 دورة في الدقيقة. كما تقوم رادارات البحث الأرضي النمطية بالمسح على مدار 360 درجة في السمت بمعدلات تتراوح من 5 إلى 10 دورات في الدقيقة بحيث تقوم حزمة الرادار الأرضي التي يبلغ عرضها درجة واحدة بالمسح بشكل متأخر عن جهاز الاستشعار المحمول جواً بمدة تتراوح من 30 إلى 60 مللي ثانية فقط. وعادة تقوم رادارات قياس الأمطار بمراقبة اتجاه النظير وتجري المسح عبر مسار النظير. وبالنسبة إلى عرض حزمة قدره 0,7 درجة، فإن حزمة المسح عبر المسار لرادار قياس الأمطار تقوم بالمسح بشكل متأخر عن النظام الأرضي بمدة 12,5 مللي ثانية فقط، وبمعدل مسح يبلغ حوالي 57 درجة/ثانية. وتنفذ المسابير الرادارية ومقاييس الارتفاع ورادارات رصد السحب عادة المراقبة باتجاه النظير.

# 6 تعاريف المعلمات

يقدم هذا القسم تعاريف المعلمات المستخدمة في تحديد خصائص عمليات أجهزة الاستشعار النشيطة الواردة في هذه التوصية.

الجـدول 4

تعاريف المعلمات

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | التعريف |
| نمط جهاز الاستشعار | واحد من الأنماط الستة الوارد وصفها في الفقرة 1 من هذه التوصية |
| **معلمات المدار** |
| نمط المدار | مثلاً: دائري أو إهليلجي، متزامن مع الشمس (SSO) أو غير متزامن مع الشمس (NSS) |
| الارتفاع (km) | الارتفاع فوق متوسط مستوى سطح البحر |
| زاوية الميل (درجات) | الزاوية بين خط الاستواء ومستوى المدار |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | التوقيت الشمسي المحلي (LST) للعقدة الصاعدة هو التوقيت الشمسي المحلي الذي يعبر فيه المدار الصاعد للمركبة الفضائية خط الاستواء |
| الاختلاف المركزي | نسبة المسافة بين بؤرتي المدار (الإهليلجي) إلى طول المحور الرئيسي |
| دورة التكرار (أيام) | الفترة الزمنية التي تستغرقها عودة منطقة تغطية حزمة الهوائي إلى نفس الموقع الجغرافي (تقريباً). |
| **معلمات هوائي جهاز الاستشعار**تختلف خصائص الهوائي ما بين أجهزة الاستشعار. |
| نمط الهوائي | مثلاً: هوائي مكافئي ذو تغذية متخالفة إلى صفيف الهوائيات المطاور النشيط، دليل موجي منفعل إلى صفيف الهوائيات المطاور النشيط، صفيف مستوي لدليل موجي مشقوق. |
| عدد الحزم | عدد الحزم هو عدد المواقع على الأرض التي تؤخذ منها البيانات في وقت واحد. |
| قطر الهوائي (m)أومقاس الهوائيأوقطر/مقاس الهوائي  | قطر الهوائي العاكس (حيثما ينطبق ذلك)، أو طول وعرض الصفيف المستوي (حيثما ينطبق ذلك). |
| ذروة كسب هوائي الإرسال/الاستقبال (dBi)و/أوذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) و/أوذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi)  | إن ذروة كسب هوائي الإرسال/الاستقبال هي نسبة القدرة المرسَلة/المستقبَلة التي يستقبلها هوائي متناح، على التوالي. ‎ويمكن أن يكون الكسب الأقصى (الذروي) للهوائي القيمة المقيسة، أو يمكن احتسابه إذا لم يكن معروفاً.بالنسبة لحالة العاكسات المكافئية، يمكن تقدير الكسب الأقصى للهوائي باستخدام كفاءة الهوائي η وقطر العاكس *D* (حيثما ينطبق ذلك) ‏وطول الموجة ‎λ ‏للبث المرسَل/المستقبَل (مع كون ‎*D* ‏و‎λ ‏بنفس الوحدات)‎:$$Maximum\\_antenna\\_gain=η\left(π\frac{D}{λ}\right)^{2}$$بالنسبة لحالة صفيف هوائيات مستوي، يمكن تقدير الكسب الأقصى باستخدام كفاءة الهوائي η والطول *l* والعرض *w* للصفيف المستوي (حيثما ينطبق ذلك) وطول الموجة ‎λ ‏للبث المرسَل/المستقبَل (مع كون *l وw* ‏و‎λ ‏بنفس الوحدات)‎ باعتماد الصيغة:$$Maximum\\_antenna\\_gain=η 4π lw/λ^{2}$$ |
| الاستقطاب | ‏يصف المستوي اتجاه اهتزاز جميع موجات الإشعاع الوارد/الصادر. وبالنسبة للاستقطاب الدائري، يدور هذا المستوي حول اتجاه الانتشار.‎تحديد الاستقطاب الخطي (أفقي (H) أو رأسي (V)) أو الدائري (استقطاب دائري أيمن (RHCP) أو استقطاب دائري أيسر (LHCP)).**ملاحظة** - حيثما يُذكر الاستقطاب "HV" يكون الاستقطاب "الأفقي" "H" مرسلاً والاستقطاب "الرأسي" "V" مستقبلاً، والعكس صحيح بالنسبة للاستقطاب "VH". |

الجدول 4 ( *تابع*)

|  |  |
| --- | --- |
| **المعلمة** | **التعريف** |
| عرض الحزمة عند dB 3– (درجات) | يعرَّف عرض الحزمة عند dB 3– (يسمى أيضاً عرض حزمة نصف القدرة (HPBW)) θ3dB، بأنه الزاوية بين الاتجاهين اللذين تبلغ فيهما شدة الإشعاع نصف قيمة الحد الأقصى. |
| مجال الرؤية الآني (IFOV) | مجال الرؤية الآني (IFOV) هو المنطقة التي يستشعر فيها الكاشفُ الإشعاع. ومن خلال معرفة ارتفاع الساتل، يمكن حساب مجال الرؤية الآني على سطح الأرض في نقطة نظير السمت: ويعبر عن مجال الرؤية الآني عموماً بوحدة km × km. ومجال الرؤية الآني هو مقياس لمقاس عنصر الاستبانة. |
| وفي نظام المسح، يشير مجال الرؤية الآني إلى زاوية يشكل الكاشف رأسها عندما تتوقَف حركة المسح. وفي مقاييس إشعاع المسح المخروطي، تُحسب قيمتان عادةً:- على طول المسار: في اتجاه حركة المنصة (بمحاذاة الاتجاه ضمن المسار)؛- عبر المسار: في اتجاه متعامد مع حركة منصة الاستشعار.بالنسبة لرادارات مسح النظير، مثل ذلك المبين في الشكل 1، فإن مجال الرؤية الآني (IFOV) باتجاه النظير =*H*θ3dB، حيث تمثل *H* ارتفاع الساتل وθ3dB عرض حزمة نصف القدرة. |
| زاوية الورود على الأرض (درجات) | الزاوية بين اتجاه التسديد والخط المتعامد مع سطح الأرض. وهي الزاوية *i* كما في الشكل 1 (في بعض الحالات، تعطى زاوية الانحراف عن اتجاه النظير). |
| معدل مسح السمت (دورة في الدقيقة) | إن معدل مسح السمت هو عدد الدورات في الدقيقة على مدار 360 درجة التي يقوم الهوائي بمسحها في السمت. |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | زاوية المراقبة لحزمة الهوائي، α، هي الزاوية بين محور تسديد الهوائي ونظير السمت، وتسمى أحياناً زاوية التوجيه خارج نظير السمت. وتقدم بعض الأنظمة بدلاً من ذلك معلومات تتعلق بزاوية الورود، *i*.وهما الزاويتان α و*i* كما هو مبين في الشكل 1. |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | زاوية السمت لحزمة الهوائي هي الزاوية بين محور تسديد الهوائي ومتجه السرعة في المستوى المحدد بواسطة متجه السرعة وسالب المتجه المتعامد مع المدار (انظر الشكل 2). |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | إن عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع هو الزاوية في اتجاه الارتفاع أو في الاتجاه عبر المسار بين النقاط dB 3– من الحزمة. |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | عرض حزمة الهوائي في السمت هو الزاوية في السمت أو في اتجاه المسار بين النقاط dB 3– من الحزمة. |
| عرض رقعة الاستشعار (km) | يُعرَّف عرض رقعة الاستشعار بأنه المسافة الخطية على الأرض المغطاة في الاتجاه عبر المسار. |
| كفاءة الحزمة الرئيسية (نسبة مئوية) | تُعرَّف مساحة الحزمة الرئيسية بأنها المقاس الزاوي لمخروط ذي زاوية فتح تساوي مرتين ونصف عرض الحزمة المقيسة عند dB 3–. وتعرَّف كفاءة الحزمة الرئيسية بأنها نسبة الطاقة المستقبَلة في الحزمة الرئيسية إلى الطاقة المستقبَلة في كامل مخطط إشعاع الهوائي. |
| ديناميات الحزمة | تعرَّف ديناميات الحزمة على النحو التالي:- في عمليات المسح المخروطي، هي سرعة دوران الحزمة؛- في عمليات مسح نظير السمت، هي عدد المسحات في الثانية. |
| مخطط هوائي الاستشعار | كسب الهوائي كدالة في زاوية الانحراف عن المحور. |
| **خصائص المُرسل** |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | التردد المركزي الراديوي هو التردد الذي يشكل مركز عرض حزمة الإشارة المرسلة |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | عرض النطاق الراديوي هو عرض نطاق الإشارة المرسلة عند dB 3–. ومن أجل تحليل المواءمة، يستخدم هذا أيضا كعرض نطاق جهاز الاستقبال. |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | القدرة الذروية للإرسال هي القدرة الذروية لغلاف الموجة المرسلة. |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | متوسط قدرة الإرسال هو حاصل ضرب القدرة الذروية لغلاف الموجة المرسلة في دورة خدمة الإرسال. |
| عرض النبضة (μs) | عرض النبضة هو مدة نصف القدرة للنبضة المرسلة. |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | تردد تكرار النبضة (PRF) هو تردد الشكل الموجي للنبضات المرسلة. |

الجدول 4 (*تتمة*)

|  |  |
| --- | --- |
| **المعلمة** | **التعريف** |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | معدل الزقزقة للنبضة المشكلة بالتردد الخطي (LFM) هو النسبة بين عرض النطاق الراديوي بوحدة MHz وعرض النبضة بوحدة μs. |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | دورة خدمة الإرسال هي حاصل ضرب عرض النبضة المرسلة في تردد تكرار النبضة. |
| دورة تشغيل العمليات (نسبة مئوية) | النسبة المئوية من الوقت التي يكون فيها المرسل نشيطاً في المدار الواحد (وقد يختلف ذلك وفقاً لأسلوب التشغيل). |
| القدرة المشعة المكافئة المتناحية الذروية (dBW) | القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) الذروية هي كمية القدرة التي يبثها هوائي متناحي نظري من أجل إنتاج ذروة كثافة القدرة المراقبة في اتجاه ذروة كسب الهوائي؛ والقدرة المشعة المكافئة المتناحية الذروية هي حاصل ضرب قدرة الإرسال الذروية في ذروة كسب الهوائي بالوحدة dBW. |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) هو كمية القدرة التي يبثها هوائي متناحي نظري من أجل إنتاج متوسط كثافة القدرة المراقبة في اتجاه ذروة كسب الهوائي؛ والقدرة المشعة المكافئة المتناحية هي حاصل ضرب القدرة المتوسطة للإرسال في ذروة كسب الهوائي بالوحدة dBW. |
| **معلمات مستقبل جهاز الاستشعار** |
| زمن توقف جهاز الاستشعار | يقابل *زمن توقف جهاز الاستشعار* الفترة الزمنية المخصصة لقياس الصدى لمنطقة الرصد الآنية أو مجال الرؤية من قبل كاشف جهاز الاستشعار. |
| الحساسية (dBZ) | تمثل حساسية رادار قياس الأمطار أو رادار رصد السحب *الحد الأدنى* من الانعكاسية القابلة للكشف Z (mm6/m3) لرادار قياس الأمطار أو رادار رصد السحب بالوحدة dBZ. |
| رقم ضوضاء النظام (dB)أوحرارة ضوضاء النظام (K) | رقم ضوضاء النظام هو النسبة بين نسبة قدرة دخل الإشارة إلى الضوضاء *(S/N)i* ونسبة قدرة خرج الإشارة إلى الضوضاء *(S/N)o*.‏وحرارة الضوضاء هي مقياس يعبر عن قدرة الضوضاء المتاحة التي يُدخلها مكون أو مصدر.‎ وتكون حرارة ضوضاء النظام بالفعل هي حرارة ضوضاء الهوائي مضافة إليها حرارة ضوضاء المستقبل في المرحلة الأولى؛ أما المساهمات الأخرى لحرارة ضوضاء النظام فيمكن تجاهلها في العادة حين يكون كسب المستقبل في المرحلة الأولى أكبر من dB 16. |
| **الاستبانة المكانية للقياس** |
| استبانة المدى (m) | كثيراً ما تعرَّف *الاستبانة المكانية* بأنها القدرة على التمييز بين جسمين في صورة تفصلهما مسافة قريبة. ويعبَّر عنها عموماً بكلتي استبانة المدى أو الاستبانة الأفقية (عادةً عبر المسار) واستبانة السمت أو الاستبانة الرأسية (على طول المسار). (لاحظ أن تعبير "رأسي" في هذا السياق لا يشير إلى الارتفاع.) |
| استبانة السمت (m) |

الشكل 1

تشكيلة المسح الخاصة بمقاييس الانتثار بالمسح المخروطي



الشكل 2

السطح المحدد بمتجه السرعة وسالب المتجه المتعامد مع المدار

 

# 7 معلمات الأنظمة النمطية

تقدم هذه الفقرة المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في نطاقات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) (النشيطة) بين MHz 40 وGHz 238. وتُستخدم مجموعة متسقة من المعلمات لكل نطاق من أجل دعم التحليلات الساكنة والتحليلات الدينامية للحالة الأسوأ.

## 1.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في النطاق MHz 50-40

إن المسابير الرادارية ذات التردد ‎MHz 45 ‏هي أجهزة استشعار نشيطة بالموجات الصغرية تستعمل نطاق الترددات MHz 50-40 في التوفيق بين عمق الاختراق والاستبانة، ويمكن استخدامها لإتاحة خرائط تفصيلية للتوزع المكاني لطبقات المياه الجوفية الضحلة (بواقع m 100-10 في العمق) في المناطق القاحلة، فضلاً عن تحديد تضاريس السطح البيني القاعدي وتحديد سمك الغطاء الجليدي (بحدود ‎km 5). ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية في التوصية ‎ITU-R RS.2042-2.

الجـدول 5

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) في النطاق MHz 50-40

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | SNDR-AA1 |
| نمط جهاز الاستشعار | المسبار الراداري |
| نمط المدار | دائري، مدار متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 400 |
| زاوية الميل (درجات) | 97 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 04:00 |
| دور التكرار، أيام | 548 |
| نمط الهوائي | ياغي ذو 9 عناصر متصالبة |
| عدد الحزم | 1 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال/الاستقبال (dBi) | 10 |
| الاستقطاب | دائري |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 40 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 40 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 45 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 10 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 100 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 10,2 |
| عرض النبضة (μs) | 85 |
| التردد الأقصى لتكرار النبضة (Hz) | 1 200 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,1176 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 10,2 |
| دورة تشغيل العمليات (نسبة مئوية) | 6,25 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) (dBW) | 30,0 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) (dBW) | 20,1 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 5 |

## 2.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة العاملة في النطاق MHz 438-432

الرادارات ذات الفتحات التركيبية (SAR) العاملة في النطاق MHz 435 هي عبارة عن أجهزة استشعار نشيطة تعمل بالموجات الصغرية التي تستخدم النطاق MHz 438-432 لتحقيق رصدات الأرض في الليل والنهار بشكل مستقل عن الطقس. وتتيح الترددات الأدنى اختراق الغطاءات النباتية من أجل توفير نماذج الغطاءات النباتية العالمية بغية تحسين التحديد الكمي لدورة الكربون الأرضية على الصعيد العالمي. ويُظهر الجدول 6 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحات التركيبية العاملة بالتردد MHz 435.

الجـدول 6

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) في النطاق MHz 438-432

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | SAR-A1 |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية |
| نمط المدار | مدار متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 665 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,1 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 06:00 |
| دور التكرار (أيام) | 17 |
| عدد الحزم | 1 |
| قطر الهوائي (m) | 12 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 33,6 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 33,6 |
| الاستقطاب | خطي أفقي (H)، رأسي (V) |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 22,7، 25,9، 28,2 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 93,8-86,2 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 4,8 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 3,2 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 435 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 6 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 170 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 10 |
| عرض النبضة (μs) | 38 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 1 550 (الأقصى) |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,200، 0,182، 0,1861 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 5,9 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) (dBW) | 55,9 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) (dBW) | 43,6 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 3 |

## 3.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 1 300-1 215

الرادارات ذات الفتحات التركيبية العاملة في النطاق GHz 1,25 هي عبارة عن أجهزة استشعار نشيطة تعمل بالموجات الصغرية التي تستخدم النطاق MHz 1 300-1 215 لتحقيق رصدات الأرض في الليل والنهار بشكل مستقل عن الطقس. وقد تعمل الرادارات ذات الفتحة التركيبية بأساليب عدة بما فيها أساليب التقابل جيدة الاستبانة وأساليب التقابل متوسطة الاستبانة وأساليب مسح الرادارات ذات الفتحة التركيبية ScanSAR. وتعرض في الجدول 7 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في نطاق الترددات MHz 1 300-1 215.

ويُظهر الجدول 7 خصائص مقاييس الانتثار الأرضية النمطية العامل في النطاق MHz 1 300-1 215.

الجـدول 7

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) في النطاق MHz 1 300-1 215

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SCAT-B1 | SCAT-B2 | SAR-B1 | SAR-B2 | SAR-B3 | SAR-B4 |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الانتثار | مقياس الانتثار | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية |
| نمط المدار | دائري، متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | شبه دائري، متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 670 | 657 | 747 | 628 | 693 | 628 |
| زاوية الميل (درجات) | 98 | 98 | 98,4 | 97,9 | 98,18 | 97,9 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 18:00 | 18:00 | 06:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 3 | 7 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| نمط الهوائي | عاكس مكافئي بتغذية متخالفة | عاكس مكافئي بتغذية متخالفة ثلاثية | عاكس شبكي قابل للنشر | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار |
| عدد الحزم | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قطر/مقاس الهوائي | m 6 | m 2,5 | m 12 | m 2,9 × m 9,9 | m 3,6 × m 11 | m 3,9 × 9,9 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 36 | 28,1 | 35 | 34,7 | 33,5 (استقطاب مزدوج)، 34,6 (استقطاب رباعي)، 39,5 (أسلوب الموجة)(1) | 35,2 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 36 | 28,1 | 45 | 36,6 | 25,4 | 33,4 |
| الاستقطاب | مزدوج، خطي، أفقي، رأسي | مزدوج، خطيأفقي، رأسي | مزدوج/رباعي، دائري، خطيأفقي، رأسي | مزدوج/رباعي، دائري، خطي أفقي، رأسي | أحادي/مزدوج/رباعي، خطي، أفقي، رأسي | مزدوج/رباعي، خطيأفقي، رأسي |
| معدل مسح السمت (دورة في الدقيقة) | 14,6-13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 34 | 25,9/33,9/40,3 | 37 (إرسال)، 40‑20(استقبال) | 59-7,2 | 38,7-25,2 | 59-7,2 |

الجدول 7 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SCAT-B1 | SCAT-B2 | SAR-B1 | SAR-B2 | SAR-B3 | SAR-B4 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0-360 | 96,5/74,8/99,7 | 90– | 3,5±/90± | 90 | 3,5±/90± |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 2,5 | 7,1/6,7/6,5 | 11,5 | 4,6-4,3 | 3,36 (إرسال)،13,45 (استقبال) | 3,5 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 2,5 | 7,1/6,7/6,5 | 0,9 | 2,1-1,3 | 1,1 (إرسال)،5,5 (استقبال) | 2,1-1,2 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 1 300-1 215 | 1 260 | 1 300-1 215 | 1 257,5/1 236,5 | 1 300-1 215 | 1 278,5/1 257,5/1 236,5 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 1 | 4 | 5، 20، 40، 77 | 84-14 | 85-40 | 84-28 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 200 | 200 | 1 334 | 6 120-3 944 | 9 000 | 8 680-5 390 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 28 | – | 102,2-9,7 | 454-453 | 600 (استقطاب مزدوج)،720 (استقطاب رباعي) | 960-490 |
| عرض النبضة (μs) | 15 | 1 000 | 40-4,4 | 71-18 | 80-10 | 67-21 |
| تردد تكرار النبضة (PRF) (Hz) | 3 500 | 100 | 3 086,4-1 543,2 | 3 640-1 050 | 3 800-1 300 | (2) 3 955-1 100 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,067 | 0,004 | 2,00-0,20 | 1,95-0,21 | 0,93-0,15 | 3,68-0,42 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 5,25 | 10 | 7,7-0,7 | 11,5-6,8 | 8-6,7 (2 في المائة بأسلوب الموجة)(1) | (2)9,1- 6,4 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 60 | 51,1 | 66,3 | 74,5-70,7 | 78 | 74,5 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 4,0 | 7,0 | 3,9 | 4,9 | 3,3 | 2,6 |
| (1) لا يُتَّبع أسلوب الموجة إلا على المحيطات.(2) في بعض أساليب الرصد، سيجرى تشغيل تردد تكرار النبضة (‎PRF) ضمن مدى تردد تكرار النبضة. |

## 4.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 3 300-3 100

يبين الجدول 8 الخصائص النمطية لرادار ذي فتحة تركيبية يعمل في النطاق GHz 3,1.

الجـدول 8

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) في النطاق MHz 3 300-3 100

| المعلمة | SAR-C1 | SAR-C2 | SAR-C3 | SAR-C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية |
| نمط المدار | دائري، متزامن مع الشمس | دائري | دائري | دائري، متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 500 | 536-503 | 536-503 | 747 |
| زاوية الميل (درجات) | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 98,4 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 06:00 | 1:00±09:00 | 1:00±10:00 | 06:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 31 | 16 | 16 | 12 |
| نمط الهوائي | - | صحن مكافئ | صحن مكافئ | عاكس شبكي قابل للنشر |
| عدد الحزم | 9 | - | - | 24 |
| قطر الهوائي (m) | - | 6 | 6 | 12 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال/الاستقبال (dBi) | 37,6 | 42 | 44 | 38 |
| الاستقطاب | رأسي رأسي | أفقي، رأسي | أفقي، رأسي | مزدوج/رباعي، دائري، خطي أفقي ورأسي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية مراقبة حزمة الهوائي (درجات) | 47-25 | 55-25 | 55-20 | 37 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 | 90−/90 | 90−/90 | 90− (تغذية متخالفة بزاوية – 3.5 بالنسبة للنظير) |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 2,5 | 1 | 1 | 11 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 60 | 200/50 | 200/50 | 75/37,5/25/10 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 3 000 | 5 000 | 11 220 | 37 857 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 300 | - | - | 2 082 |
| عرض النبضة (μs) | 27 | 10 | 16-1 | 25-10 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 2,22 | 20/5 | 20/5 | 3-1 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 10 | متغيرة، حد أقصى 20 في المائة | متغيرة، حد أقصى 20 في المائة | 5,50 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 2 | 3 | 3 | 5 |

## 5.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 5 570-5 250

تبين الجداول 9 و10 و11 الخصائص النمطية لأنماط عدة من أجهزة استشعار الرادار ذي الفتحة التركيبية ومقاييس الارتفاع ومقاييس الانتثار العاملة في النطاق MHz 5 570-5 250.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الخدمة لمعظم أجهزة الاستشعار النشيطة هي عالمية، على غرار الحالة بالنسبة للرادار SAR-D4 وSAR-D5 وSAR-D6 وSAR-D1 (كوكبة من ساتلين).

الجـدول 9

خصائص أجهزة الاستشعار للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) العاملة في النطاق MHz 5 570-5 250

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SAR-D1 | SAR-D2 | SAR-D3 | SAR-D4 | SAR-D5 | SAR-D6 | SAR-D7 | SAR-D8 |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية |
| نمط المدار | دائري متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس، دائري | متزامن مع الشمس | شبه دائري | شبه دائري | شبه دائري | شبه دائري | شبه دائري |
| الارتفاع (km) | 693 | 764 | 536 | 813-792 | 615,2-586,9 | 615,2-586,9 | 755 | 420-410 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,18 | 98,6 | 97 | 98,6 | 97,74 | 97,74 | 98,4 | 51,6 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | (1)18:00/6:00 | 10:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00(يؤكد لاحقاً) | 18:00 | لا ينطبق |
| دورة التكرار (أيام) | 12 | 35 | 13 | 24 | 12 | 12 (يؤكد لاحقاً) | 29 | - |
| نمط الهوائي | صفيف مرتَّب الأطوار | صفيف مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مستوٍ مرتَّب الأطوار | صفيف مرتَّب الأطوار |
| عدد الحزم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مقاس الهوائي | m 0,8 × m 12,3 | m 1,3 × m 10 | m 3 × m 10 | m 1,5 × m 15 | m 1,37 × m 6,88 | m 1,37 × m 6,88 | m 1,232 × m 15 | m 1,2 × m 2,5 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 43,5 إلى 45,3 | 40 إلى 45 | 35 | (2)49 | (3)45 | (3)45 | 48 | 38,7 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 43,5 إلى 44,8 | 40 إلى 45 | 35 | (3)49 | 345 | (3)45 | 48 | 38,7 |
| الاستقطاب | رأسي، أفقي | أفقي، رأسي | خطي، أفقي، رأسي | رأسي رأسي، أفقي رأسي، رأسي أفقي، رأسي رأسي | أفقي أفقي، رأسي رأسي، أفقي رأسي، رأسي أفقي، دائري أفقي، دائري رأسي | أفقي أفقي، رأسي رأسي، أفقي رأسي، رأسي أفقي، دائري أفقي، دائري رأسي | أفقي أفقي،أفقي رأسي،رأسي أفقي،رأسي رأسي، | أفقي، رأسي |

الجدول 9 (*تابع*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SAR-D1 | SAR-D2 | SAR-D3 | SAR-D4 | SAR-D5 | SAR-D6 | SAR-D7 | SAR-D8 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | (3)47-20 | 45-15 | 45-10 | 50-9 | 51-16 | 53-16 | 60-10 | 40-15 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/180 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 6 إلى 8 | 2,5 | 4,6 | 1,88 (للحزمة المضبوطة البؤرة) | 2,05 (لحزمة مضبوطة البؤرة) | 2,05 (لحزمة مضبوطة البؤرة) | 2,288 | 3,15 |
| عرض حزمة الهوائيفي السمت (درجات) | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 0,19 | 0,42 (لحزمة مضبوطة البؤرة) | 0,42 (لحزمة مضبوطة البؤرة) | 0,188 | 1,6 |
| عرض رقعة الاستشعار (km) | 410-20 | 405-10 | 225-10 | 500-18 | 500-20 | 500-20 | 650-10 | 400-40 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 5 405 | 5 331 | 5 350 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 400 | 5 350 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 100 | 16 | 75-18,75 | 11,6، 17,3، 30، 50، 100 | 100-14 | 300-14 | 240-2 | 36,3 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 4 140 | 2 500 | 4 000 | 2 400 أو3 700 | 1 490 | 1 990 | 15 360 | 5 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 370 | 200 | 260 | 300 | 180 | 240 | 1 900 | 750 |
| عرض النبضة (μs) | 5 إلى 53 | 16 إلى 41 | 20 | 21، 42 | 10 إلى 50 | 10 إلى 50 | 15 إلى 50 | 17,5 إلى 25,5 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 2 000-1 450 | 2 100-1 600 | 3 250 | 2 800-1 000 | 7 000-2 000 | 7 000-2 000 | Hz 1 100 ~ Hz 4 500 | 8 560-6 000 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 3,75-0,34 | 0,39 | 0,937-3,75 | 0,27 إلى 2,38 | 0,14 إلى 10 | 0,14 إلى 10 | 0,13 إلى 6,85 | 1,41 إلى 2,05 |

الجدول 9 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SAR-D1 | SAR-D2 | SAR-D3 | SAR-D4 | SAR-D5 | SAR-D6 | SAR-D7 | SAR-D8 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 9,0-0,5وفقاً لأسلوب التشغيل | 8,61 | 6,5 | متغيرة،حد أقصى8 في المائة | متغيرة،حد أقصى12 في المائة | متغيرة،حد أقصى12 في المائة | متغيرة،حد أقصى20 في المائة | متغيرة،حد أقصى15 في المائة |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | 80 | 78,0 | 71,0 | (4)83,5 | 76,7 | 78,0 | 89,8 | 75,7 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) (dBW) | 70 (لدورة خدمة نسبتها 9 في المائة) | 68,0 | 68 | 73 تقريباً(5) | 67,67 | 69,0 | 80,7 تقريباً | 67,5 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4/6 |
| (1) هذا النظام هو كوكبة من ساتلين.(2) يمكن استعمال كسب أقل للحزم الأكثر عرضاً.(3) "زوايا ورود" حزمة الهوائي.(4) ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) خلال تكرار النبض.(5) متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p) فوق فترة تكرار النبضة. |

الجـدول 10

خصائص مقاييس الارتفاع العاملة في النطاق MHz 5 570-5 250

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة  | ALT-D1 | (1)ALT-D2 | ALT-D3 | (1)ALT-D4 | ALT-D5 | ALT-D6 |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع |
| نمط المدار | غير متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | غير متزامنمع الشمس | غير متزامنمع الشمس | دائري، متزامنمع الشمس |
| الارتفاع (km) | 1 336 | 814 | 963 | 1 336 | 890 | 1 000 |
| زاوية الميل (درجات) | 66 | 98,65 | 99,3 | 66 | 78 | 99,4 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | غير متزامن مع الشمس | 22:00 | 06:00 | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | - |
| دورة التكرار (أيام) | 10 | 27 | 14 | 10 | 21 | 14 |
| نمط الهوائي | عاكس مكافئي | عاكس مكافئي | عاكس مكافئي | عاكس مكافئي | عاكس مكافئي | عاكس مكافئي |
| عدد الحزم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قطر الهوائي (m) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 32 | 32 | 35 | 33,5 | 32,0 | 33,6 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 32 | 32 | 43 | 33,5 | 32,0 | 33,6 |
| الاستقطاب | خطي | خطي | رأسي رأسي خطي | خطي | خطي | خطي |
| معدل مسح زاوية السمت(دورة في الدقيقة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3 |
| عرض حزمة الهوائيفي السمت (درجات) | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3 |
| عرض رقعة الاستشعار (km) | 79,4 | 48,4 | 38,7 | 97 | 52,9 | 51,4 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 5 300 | 5 410 | 5 250 | 5 410 | 5 300 | 5 300 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 100، 320 | 320 | 160 | 320 | 100، 320 | 100، 320 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 17 | 32 | 20 | 25 | 17 | 15,8 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 0,51 | 0,4 (أسلوب متدني الاستبانة (LRM))، 0,25 (رادار ذو فتحة تركيبية) | 8,2 | 2 > | 0,51 | 0,51، 0,71 |

الجدول 10 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة  | ALT-D1 | (1)ALT-D2 | ALT-D3 | (1)ALT-D4 | ALT-D5 | ALT-D6 |
| عرض النبضة (μs) | 106,0 | 49 | 102,4 | 32 | 106,0 | 110,5 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 300 | 275 (أسلوب متدني الاستبانة (LRM))، 157 (رادار ذو فتحة تركيبية) | 670 | 9 280-2 060 | 300 | 294، 412 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,9، 3,0 | 6,5 | 1,56 | 9,69 | 0,9، 3,0 | 0,9، 2,9 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 3,1 | 1,5 (أسلوب متدني الاستبانة (LRM))، 0,7 (رادار ذو فتحة تركيبية) (SAR) | 40,96 | 30 | 3,1 | 3,2، 4,5 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 44,8 | 49,5 | 48 | 47,47 | 44,3 | 45,6 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 29,5 | 30,8 (أسلوب متدني الاستبانة (LRM))، 28,4 (رادار ذو فتحة تركيبية (SAR)) | 44,1 | 36,51 | 29,2 | 30,7، 32,1 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 4,45 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 4,45 | 5,75 |
| (1) رادار مقياس الارتفاع مزدوج التردد (النطاق C/Ku) الذي يجري القياسات إما بأسلوب الاستبانة المنخفضة (LRM) أو بأسلوب الرادار ذي الفتحة التركيبية (Nadir-SAR). وأسلوب الاستبانة المنخفضة هو أسلوب مقياس الارتفاع التقليدي محدود النبضات مع نبضات مشذرة للنطاق C/Ku، في حين أن أسلوب الرادار ذي الفتحة التركيبية باتجاه النظير هو أسلوب استبانة عالية بمحاذاة المسار يقوم على أساس معالجة الرادار ذي الفتحة التركيبية. والنظام هو عبارة عن كوكبة بساتلين. |

الجـدول 11

خصائص مقاييس الانتثار العاملة في النطاق MHz 5 570-5 250

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | SCAT-D1 | SCAT-D2 |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الانتثار | مقياس الانتثار |
| نمط المدار  | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 832 | 832 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,7 | 98,7 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 21:30 | 21:30 |
| دورة التكرار (أيام) | 29 | 29 |
| نمط الهوائي | هوائيات الحزم المروحية الست(صفيف موجات دليلية مشقوق) | هوائيات الحزم المروحية الست(صفيف موجات دليلية مشقوق) |
| عدد الحزم | 6 | 6 |
| مقاس الهوائي | m 0,337 × m 2,251 (وسطي) m 0,253× m 3,003(جانبي) | m 0,315 × m 2,757 (وسطي)m 0,315 × m 3,02 (جانبي) |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 32-24 | (1)31-23 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 32-24 | 31-23 |
| الاستقطاب | رأسي رأسي خطي لجميع الحزم | رأسي رأسي خطي للحزم الست كلها + رأسي أفقي/أفقي راسي وخطي أفقي أفقي للحزمتين الوسطيتين |
| معدل مسح زاوية السمت(دورة في الدقيقة) | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 45,6-22 (حزم وسطية)53,4-29,5 (حزم جانبية) | 45,5-17,5 (حزم وسطية)54-24 (حزم جانبية) |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 45، 90، 135، 225، 270، 315 | 45، 90، 135، 225، 270، 315 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 23,6 (حزم وسطية)23,9 (حزم جانبية) | 28 (حزم وسطية)30 (حزم جانبية) |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 1,5 (حزم وسطية)1,2 (حزم جانبية) | 1,3 |
| عرض رقعة الاستشعار (km) | 550 على كل جانب من المستوى المداري | 665 على كل جانب من المستوى المداري |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 5 255 | 5 355 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,5 | 2 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 120 | 2 512 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 29 (حزم وسطية)36,5 (حزم جانبية) | 92 |
| عرض النبضة (μs) | 10 000 | 1 000 |
| تردد تكرار النبضة (PRF) (Hz) | 28,259 | 32 |

الجـدول 11 *(تتمة)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة | SCAT-D1 | SCAT-D2 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,00002 | 0,00002 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 28,29 | 3,68 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 53 | 56-57 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 47-39 | 50-42 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 3,0 | 3,5 |
| (1) يتغير كسب الهوائي بحسب موقع الهوائي (متوسط أو جانبي) وزاوية الورود. |

## 6.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 8 650-8 550

يبين الجدول 12 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في النطاق GHz 8,6.

الجـدول 12

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) العاملة في النطاق MHz 8 650-8 550

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | SAR-E1 |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية |
| نمط المدار | دائري، غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 400 |
| زاوية الميل (درجات) | 57 |
| دورة التكرار (أيام) | 3 |
| عدد الحزم | 1 |
| نمط الهوائي | صفيف موجات دليلية بشقوق |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 44,0 |
| الاستقطاب | خطي أفقي، رأسي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 55-20 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 2,5 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,4 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 8 600 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 10، 20 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 3 500 |

الجـدول 12 *(تتمة)*

|  |  |
| --- | --- |
| المعلمة | SAR-E1 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 243 |
| عرض النبضة (μs) | 40 |
| تردد تكرار النبضة (PRF) (Hz) | 1 736-1 395 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 1,0، 0,5 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 7 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 4,3 |

## 7.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق MHz 10 400-9 200

يبين الجدول 13 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في النطاق MHz 10 400-9 200. وترد في التوصية ITU‑R RS.2043 معلومات إضافية.

الجـدول 13

خصائص رحلات الخدمة EESS (النشيطة) العاملة في النطاق MHz 10 400-9 200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SAR-F1 | SAR-F2 | SAR-F3 | SAR-F4 | SAR-F5 | SAR-F6 | SAR-F7 | SCAT-F8 |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | الرادار ذو الفتحة التركيبية | مقياس الانتثار |
| نمط المدار | دائري، متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | دائري | دائري |
| الارتفاع (km) | 514 | 620 | 512 | 620 | 514 | 514 | 850..650 | 835 |
| زاوية الميل (درجات) | 97,4 | 97,8 | 97,9 | 97,8 | 97,44 | 97,4 | 99..97 | 98,85 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 18:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 18:00 | 18:00 | لا ينطبق | 19:30 |
| دورة التكرار (أيام) | 11 | 16 | 5 | 16 | 11 | 11 | - | - |
| نمط الهوائي | صفيف مرتَّب الأطوار نشيط | صفيف مستوٍ | عاكس بتغذية متخالفة من صفيف خطي | صفيف مستوٍ | صفيف مستوٍ نشيط | صفيف مستوٍ نشيط | صفيف متطاير | صفيف متطاير |
| عدد الحزم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 45,5 | 45,5 | 46 | 46,8 | 43,4 | 47 | 45,6 | 39,5/38,5 |
| الاستقطاب | رأسي رأسي خطي | خطي أفقي أفقي | خطي أفقي أفقي،رأسي أفقي | خطي أفقي أفقي | خطي أفقي أفقي، رأسي رأسي | خطي أفقي أفقي، رأسي رأسي | خطي أفقي أفقي، رأسي رأسي | خطي، رأسي رأسي |
| معدل مسح زاوية السمت(دورة في الدقيقة  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 60-15 | 44-21 | 40-30 | 37,8 | 45-15 | 50-18 | 55-15 | 90 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | لا ينطبق |

الجدول 13 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | SAR-F1 | SAR-F2 | SAR-F3 | SAR-F4 | SAR-F5 | SAR-F6 | SAR-F7 | SCAT-F8 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 2,54 | 1,32 | 1,5 | 1,34 | 2,5 | 1,13 | 1,2-1 | 26 |
| عرض حزمة الهوائيفي السمت (درجات) | 0,37 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,4 | 0,53 | 0,45-0,4 | 0,13 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 9 650 | 9 600 | 9 600 | 9 500 | 9 650 | 9 800 | 9 600 | 9 623,275 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 150، 300 | 118-41 | 10 | 300-40 | 300-5 | 1 200 | 600 | 0,5 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 2 000 | 7 600 | 3 000 | 7 600 | 2 260 | 7 000 | 1 800 | 1 600 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 400 | 836 | 270 | 836 | 452 | 2 100 | - | - |
| عرض النبضة (μs) | 47 | 31-18 | 30-20 | 31-18 | 47 | 50 | 36 | 2 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 6 500-2 000 | 3 230-2 850 | 3 000-1 000 | 3 000-1 000 | 6 500-3 000 | 6 000 | - | - |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 3,2، 6,8 | 3,81 | 0,67-0.5 | 9,7-3,81 | 6,38-0,85 | 24 | 16,6 | لا ينطبق |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 20 | 11-7 | 9-2 | 11-7 | 20 | 30 | متغيرة، حد أقصى 15 في المائة | متغيرة، حد أقصى 15 في المائة |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 2,9 | 1,0 | 3 | 1,0 | 5,0 | 3 | 4 | 4 |

## 8.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 13,75-13,25

يبين الجدول 14 الخصائص النمطية لمقياس الارتفاع الذي يعمل في النطاق GHz 13,5.

ويستنتج مقياس الانتثار المحيطي النمطي العامل حول النطاق GHz 13,5 سرعة واتجاه الرياح فوق سطح المحيط من قياسات معامل الانتثار العكسي لسطح المحيط من عدة زوايا سمت مختلفة أثناء دوران حزم الهوائي حول النظير. ويظهر الجدول 15 خصائص مقياس الانتثار عند النطاق GHz 13,4.

ويبين الجدول 16 الخصائص النمطية لرادارات قياس الأمطار العاملة في النطاق GHz 13,5.

‏ورادارات استخراج المكافئ المائي للثلج (‎SWE) ‏هي أجهزة استشعار متعددة الترددات من نمط جهاز تصوير رادار ذي فتحة تركيبية (‎SAR) ‏تنظر إلى جانب واحد من مسار النظير، باستخدام حساسية قياس الانتثار العكسي تجاه المكافئ المائي للثلج ‏من خلال خصائص الانتثار الحجمي للثلج الجاف لاستخراج معلومات عن كتلة الثلج. ويبين الجدول ‎17 ‏الخصائص النمطية لرادارات استخراج المكافئ المائي للثلج ‏من نمط جهاز تصوير رادار ذي فتحة تركيبية ‏العامل في النطاق ‎GHz 13,5.

الجـدول 14

خصائص مقاييس الارتفاع العاملة في النطاق GHz 13,75-13,25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المعلمة** | **ALT-G1** | **ALT-G3** | **ALT-G4** | **ALT-G5** | **ALT-G6(الملاحظة 1)** | **ALT-G7(الملاحظة 1)** | **ALT-G8** | **ALT-G9** |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع |
| نمط المدار | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | دائري، متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 764 | 963 | 1 336 | 717 | 814 | 1 336 | 1 000 | 714 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,6 | 99,3 | 66 | 92 | 98,65 | 66 | 99,4 | 92 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة\* | 10:30 | 06:00 | لا ينطبق | لا ينطبق | 22:00 | لا ينطبق | - | لا ينطبق |
| دورة التكرار (أيام) | 35 | 14 | 10 | (1) 369 | 27 | 10 | 14 | 367 |
| عدد الحزم  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قطر/مقاس الهوائي  | m 1,2 | m 1,4 | m 1,2 | عاكسان× 1,1 m 1,2 | m 1,2 | m 1,2 | m 1,5 | عاكسان× m 1,4 m 1,25 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 41,2 | 43 | 43,2 | 42 | 42 | 42,1 | 42,2 | 42,3 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 41,2 | 43 | 43,2 | 42 | 42 | 42,1 | 42,2 | 42,3 |
| الاستقطاب | خطي | رأسي رأسي | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 1,2 | 0,9 | 1,27 | 1,2 | 1,27 | 1,35 | 1,5 | 1 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 1,2 | 0,9 | 1,27 | 1,1 | 1,27 | 1,35 | 1,5 | 1 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 13 575 | 13 580 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 500 |

الجدول 14 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المعلمة** | **ALT-G1** | **ALT-G3** | **ALT-G4** | **ALT-G5** | **ALT-G6(الملاحظة 1)** | **ALT-G7(الملاحظة 1)** | **ALT-G8** | **ALT-G9** |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 320، 80، 20 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 60 | 20 | 25 | 25 | 7,1 | 8 | 5,6 | (2)21,7، (3)24,4 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 2,16 | 8,2 | 5,41 | 2,22 | 0,66 | 4 > | 1,27 | (2)19,1، (3)7,1 |
| عرض النبضة (μs) | 20 | 102,4 | 106,0 | 50 | 49 | 32 | 110,5 | (2)49، (3)18 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 1 795,33 | 2 000 | 2 060 | 1 970 (أسلوب متدني الاستبانة LRM)، 1818,1 (رادار ذو فتحة تركيبية) | 1 924 (أسلوب متدني الاستبانة LRM)، 1782,5 (رادار ذو فتحة تركيبية) | 9 280-2 060 | 2 060 | (2)18 000،15 500 إلى (3)16 800 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 16، 4، 1 | 3,12 | 3,02 | 7,11 | 7,14 | 9,69 | 2,9 | (2)10,2، (3)27,8 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 3,6 | 40,96 | 21,63 | 8,88 | 2,65-1,35، 9,31 | 30 | 22,7 | (2)88,2، (3)29,1 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 59,0 | 56,0 | 56 | 60,0 | 50,5 | 51,03 | 49,7 | (2)55,7، (3)56,2 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 44,5 | 52,1 | 49,33 | 45,5 | 40,2 | 48,02 | 43,2 | (2)55,1، (3)50,8 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 2,5، 3,0 | 2,8 | 2,6 | (4)1,9 | 3,1 | 2,5 | 5,75 | 2,8 |
| (1) دورة فرعية مدتها 30 يوماً.(2) أسلوب الرشقة المغلق.(3) أسلوب الرشقة المفتوح.(4) رقم ضوضاء المستقبِل. |

**الملاحظة 1** - يعتبر ALT-G5 وALT-G6 مقياسي ارتفاع رادارين مزدوجي التردد (النطاق C/Ku) ينفذان القياسات إما باستخدام أسلوب الاستبانة المنخفضة (LRM) أو أسلوب الرادار ذي الفتحة التركيبية (Nadir‑SAR). وأسلوب الاستبانة المنخفضة هو أسلوب مقياس الارتفاع المحدود النبضات التقليدي مع نبضات مشذرة للنطاق C/Ku في حين أن أسلوب Nadir-SAR هو أسلوب استبانة عالية بمحاذاة المسار يقوم على أساس معالجة الرادار ذي الفتحة التركيبية. والنظام ALT-G6 هو قيد الإعداد وسيكون عبارة عن كوكبة من ساتلين مع وجود ساتلين في نفس المدار مع درجة اختلاف في الطور قدرها 180.

الجـدول 15

خصائص مقاييس الانتثار العاملة في النطاق GHz 13,75-13,25

| المعلمة | SCAT-G1 | SCAT-G2 | SCAT-G3 | SCAT-G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الانتثار | مقياس الانتثار | مقياس الانتثار | مقياس الانتثار |
| نمط المدار  | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 803 | 963 | 720 | 836 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,6 | 99,3 | 98,28 | 98,75 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 06:00 | 06:00 | 12:00(عقدة هابطة) | 06:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 4 | 14 | 2 | 5,5 |
| عدد الحزم  | 2 | 2 | 2 | 4 |
| قطر الهوائي (m)  | 1 | 1,3 | 1 | 3 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 41 | 42 | 39,5 | 48 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 41 | 42 | 39,5 | 48 |
| الاستقطاب | أفقي (داخلي)،رأسي (خارجي) | أفقي أفقي، رأسي رأسي | أفقي أفقي، رأسي رأسي | أفقي أفقي، رأسي رأسي |
| معدل مسح السمت (دورة في الدقيقة) | 18 | 19,0 | 12,14 | 15 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 40، 46 | 35، 41 | 43,63 (أفقي أفقي)،49,09 (رأسي رأسي) | 36، 40 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 360-0 | 360-0 | 360-0 | 360-0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 1,6 | 1 | 1,67 | 0,9 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 1,6 | 1 | 1,47 | 0,3 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 13 402 | 13 255,5 | 13 515 | 13 350 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,53 | 6-3 | 0,4 | 2 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 100 | 120 | 100 | 1 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 30,6 | 28,8 | 27 | 450 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 61,0 | 62,8 | 20 | 78,0 |
| عرض النبضة (μs) | 1 700 | 1 200-650 | 1 350 | 1 500 |
| تردد تكرار النبضة (Hz)  | 180 | 200-100 | 200 | 300 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,000311765 | 0,005 | 0,0003 | 0,0013 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 30,6 | 24 | 27,0 | 45 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 61,0 | 62,8 | 59,5 | 78,0 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 55,9 | 56,6 | 53,8 | 74,5 |
| رقم ضوضاء النظام (dB)  | 3,4 | 4,2 | 3,0 | 3,5 |

الجـدول 16

خصائص رادارات قياس الأمطار العاملة في النطاق GHz 13,75-13,25

| المعلمة | PR-G1 | PR-G2 | PR-G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار قياس الأمطار | رادار قياس الأمطار | رادار قياس الأمطار |
| نمط المدار | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 410 | 407 | 400 |
| زاوية الميل (درجات) | 50 | 65 | 50 |
| دورة التكرار (أيام) | 11 | 82 | 6 |
| عدد الحزم  | 2 | 1 | 4 |
| قطر/مقاس الهوائي  | m 2 | m 2,1 × m 2,1 | m 5,3 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 47 | 47,4 | 55 |
| الاستقطاب | أفقي أفقي | أفقي | أفقي أفقي، أفقي رأسي |
| معدل مسح السمت، عدد الثواني للمسح الواحد (ثانية/المسح) | 0,7 | 0,7 | 0,42 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 20± | 17± | 31± |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90± | 90± | 90± |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,7 | 0,7 | 0,28 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,7 | 0,7 | 0,28 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 13 647، 13 653 | 13 597، 13 603 | 13 626، 13 642، 13 658، 13 674 |
| عدد الحزم | 2 | 49 | 4 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 2 × 0,6 | 0,6 + 0,6 | 4 × 8 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 7,2 | 12,1 | 360 |
| عرض النبضة (μs) | 1,6 | 1,6 | 40 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 4 500 | 4 485 | 4 500 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | لا ينطبق(1) | لا ينطبق(1) | 0,2 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 0,72 | 0,67/1,21 | 18 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 77,0 | 77,4 | 88,0 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 55,6 | 55,7 | 80,6 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 5 | 5,1 | 3,5 |
| (1) نبضة غير مشكلة. |

الجدول 17

خصائص جهاز تصوير رادار ذي فتحة تركيبية (‎SAR) العاملة في النطاق GHz 13,75-13,25

| المعلمة | SAR-G1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار ذو فتحة تركيبية (رادار استخراج المكافئ المائي للثلج) |
| نمط المدار | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 550-521 |
| زاوية الميل (درجات) | 97,48 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 06:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 27 |
| نمط الهوائي | صفيف مرتَّب الأطوار |
| عدد الحزم | 1 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال/الاستقبال (dBi) | 47-44 |
| الاستقطاب | خطي أفقي أفقي، أفقي رأسي  |
| معدل مسح السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 37 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 1,4 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,5-0,2 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 13 500 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 8 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | ≥ 2 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | ≥ 358,8 |
| عرض النبضة (μs) | 26-8 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 6 900-4 800 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 1,00-0,31 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | ≥ 17,94 |
| دورة الخدمة التشغيلية (نسبة مئوية) | ≥ 25 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 5 |

## 9.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 17,3-17,2

يبين الجدول 18 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحة التركيبية العاملة في النطاق GHz 17,25، ‏بما في ذلك الخصائص النمطية لرادار استخراج المكافئ المائي للثلج ‎(SWE) ‏العاملة في النطاق ‎GHz 17,25.

الجـدول 18

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 17,3-17,2

| المعلمة | SAR-H1 | SAR-H2 |
| --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | الرادار ذو الفتحة التركيبية | رادار ذو فتحة تركيبية (رادار استخراج المكافئ المائي للثلج) |
| نمط المدار  | دائري، متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 512 | 550-521 |
| زاوية الميل (درجات) | 97,9 | 97,48 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 06:00 | 06:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 5 | 27 |
| نمط الهوائي | عاكس بتغذية متخالفة من صفيف خطي | صفيف مرتَّب الأطوار |
| عدد الحزم | 1 | 1 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 49 | 49-46 |
| الاستقطاب | رأسي رأسي خطي، رأسي أفقي | رأسي رأسي خطي، رأسي أفقي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 40-30 | 37 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 90 | 90 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,9 | 1,1 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,3 | 0,35-0,17 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 17 250 | 17 250 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 10 | 8 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 4 000 | ≥ 2 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 360 | ≥ 358,8 |
| عرض النبضة (μs) | 30-20 | 26-8 |
| تردد تكرار النبضة (μs)(PRF) | 3 000-1 000 | 6 900-4 800 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,67-0,5 | 1,00-0,31 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 9-2 | ≥ 17,94 |
| دورة الخدمة التشغيلية (نسبة مئوية) | – | ≥ 25 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 5 | 5 |

## 10.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 24,25-24,05

يبين الجدول 19 الخصائص النمطية للرادارات المحمولة جواً العاملة في النطاق 24,25-24,05 GHz مع قيم نمطية للمعلمات بما في ذلك خصائص الرادار النموذجي. وهذا الطيف معدّ للاستخدام من قبل رادارات قياس الأمطار ومقاييس الانتثار.

الجـدول 19

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 24,25-24,05

| المعلمة  | SCAT-I1 | PR-I1 |
| --- | --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الانتثار | رادار قياس هطول الأمطار |
| نمط المدار  | دائري، غير متزامن مع الشمس | دائري، غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 803 | 350 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,6 | 35 |
| دورة التكرار (أيام) | 4 | 46 |
| نمط الهوائي  | عاكس بقطر قدره m 0,56بتغذية متخالفة | صفيف دليل موجي مشقوق m 1,18 |
| عدد الحزم | 2 | 1 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 41 | 47,4 |
| الاستقطاب | أفقي (داخلي)، رأسي (خارجي) | أفقي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة أو ثانية/المسح) | 18 | 0,6 ثانية/المسح |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 40، 46 | 17± |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 360-0 | 90± |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 1,6 | 0,71 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 1,6 | 0,71 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 24 150 | 24 150 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,53 | 0,6 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 100 | 578 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 30,6 | 2,57 |
| عرض النبضة (μs) | 1 700 | 1,6 |
| تردد تكرار النبضة (PRF) (Hz) | 180 | 2 776 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 0,0003118 | لا ينطبق |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 30,6 | 0,44 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 5 | 7 |

## 11.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 36,0-35,5

يبين الجدول 20 الخصائص النمطية للرادارات ذات الفتحة التركيبية ومقاييس الارتفاع الرادارية ورادارات قياس الأمطار العاملة في النطاق GHz 36,0-35,5.

الجـدول 20

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 36-35,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | ALT-J1 | ALT-J2)الملاحظة 1) | ALT-J3 | SAR-J1(الملاحظة 2) | PR-J1 | PR-J2 | PR-J3 | PR-J4 |
| نمط جهاز الاستشعار | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | مقياس الارتفاع | الرادار ذو الفتحة التركيبية | رادار مقياس الأمطار | رادار مقياس الأمطار | رادار مقياس الأمطار | رادار مقياس الأمطار |
| نمط المدار | متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس | غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 800 | 891 | 714 | 780 | 650 | 407 | 410 | 600 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,53 | 77,6 | 92 | 98,6 | 98,2 | 65 | 50 | 50 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة(1)\* | 18:00 | NA | NA | 18:00 | 13:00 | NA | NA | NA |
| دورة التكرار (أيام) | 35 | 22 | 367 | 11 | 53 | 82 | 11 | 6 |
| قطر/مقاس الهوائي | 1,0 m | m 0,26 × m 5 | m 1,25 × m 1,4 | m 3 × m 0,6 (إرسال)،m 2×3 (استقبال) | m 5 × m 2,5 | m 0,81,6 × 0,8 | m 1,2 | m 2,1 |
| ذروة كسب هوائي الإرسال (dBi) | 49,3 | 48,5 | 50,2 | 49,5 | 60,4 | 47,4 | 47 | 55 |
| ذروة كسب هوائي الاستقبال (dBi) | 49,3 | 48,5 | 50,2 | 55,0 | 60,4 | 47,4 | 47 | 55 |
| الاستقطاب | دائري | أفقي، رأسي | خطي | أفقي، رأسي | أفقي، رأسي | أفقي | أفقي، أفقي | أفقي أفقي،أفقي رأسي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 ثانية/مسح(2) | 0,7 ثانية/مسح | 0,42 ثانية/مسح |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,4± | 17± | 20± | 31± |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90± | 90± |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,6 | 2,7 | 0,4 | 2,9 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,28 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,6 | 0,10 | 0,4 | 0,16 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,25 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 35 600 | 35 547, 35 553 | 35 547، 35 553 | 35 526، 35 542، 35 558، 35 574 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 480 | 210 | 500 | 40 | 2,5 | 0,6+0,6، 0,3+0,3 | 2 × 0,6 | 4 × 8 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 2 | 1 368 | (3) 3,8، (4) 4,3 | 3 000 | 1 500 | 140 | 150 | 300 |

الجدول 20 (*تتمة*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | ALT-J1 | ALT-J2)الملاحظة 1) | ALT-J3 | SAR-J1(الملاحظة 2) | PR-J1 | PR-J2 | PR-J3 | PR-J4 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 0,856 | 40,51 | (3) 3,4، (4) 1,3 | 300 | 19,3 | 2,56 | 27 | 54 |
| عرض النبضة (μs) | 107 | 6,7 | (3) 49، (4) 18 | 36,1 | 1,67 | 1,6, 3,2 | 40/20/10/1,6 | 40 |
| تردد تكرار النبضة الأقصى (Hz) | 4 000 | 4 420 | (3)18 000،15 500 إلى (4)16 800 | 2 770 | 7 700 | 4 485 | 4 500 | 4 500 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | 4,49 | 31,34 | (3) 10,2، (4)27,8 | 1,108 | 1,54 | لا ينطبق(1) | 0,375-0,015 | 0,2 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 42,8 | 2,96 | (3) 88,2، (4) 29,1 | 10,0 | 1,28 | 1,83 | 18-0,7 | 18 |
| ذروة القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 52,3 | 79,9 | (3) 56، (4) 56,6 | 74,3 | 92,2 | 68,9 | 68,8 | 79,8 |
| متوسط القدرة المشعة المكافئة المتناحية (dBW) | 48,6 | 64,6 | (3) 55,5، (4)51,2 | 84,3 | 73,3 | 47,1 | 61,4 | 72,4 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4 | 6,3 | 6 | 3,5 |
| (1) نبضة غير مشكلة.(2) معدل المسح في اتجاه السمت بالثواني لكل مسح هو الوقت اللازم للمسح من جانب لأخر (عبر المسار) خلال دورة واحدة.(3) أسلوب الرشقة المغلق.(4) أسلوب الرشقة المفتوح. |

**الملاحظة 1** - نظام قياس الارتفاع هذا هو أداة رادارية لقياس التداخل تحتوي على هوائيين للرادار ذي الفتحة التركيبية العاملة في النطاق Ka، موجودين على طرفين متقابلين لذراع يبلغ طوله 10 أمتار مع قيام الهوائيين بإرسال واستقبال النبضات الرادارية التي يتم بثها على جانبي المسار المداري. وتكون زوايا المراقبة محدودة بأقل من 4,5 درجة توفر رقعة استشعار عرضها 120 كم. ويحقق عرض النطاق MHz 200 استبانات أرضية عبر المسار تتراوح من حوالي 10 أمتار في رقعة الاستشعار البعيدة إلى حوالي 60 متراً في رقعة الاستشعار القريبة. ويتم استخراج استبانة تبلغ نحو مترين في اتجاه بمحاذاة المسار بواسطة معالجة الفتحة التركيبية.

**الملاحظة 2** - لا تزال مهمة الرادار ذي الفتحة التركيبية في النطاق Ka لقياس التداخل عند كل دورة في الطور المفاهيمي. ويجري النظر في ساتل واحد بهوائيات متعددة أو ساتلين قيد التشكيل.

## 12.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 79-78

يبين الجدول 21 الخصائص النمطية للرادارات المحمولة في الفضاء والعاملة في النطاق GHz 79-78 مع القيم النمطية للمعلمات بما في ذلك خصائص الرادار النموذجي.

الجـدول 21

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 79-78

| المعلمة  | PR-K1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار مقياس الأمطار |
| نمط المدار  | دائري، غير متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 400 |
| زاوية الميل (درجات) | 60 |
| دورة التكرار (أيام) | 23 |
| نمط الهوائي  | عاكس مكافئي |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 61,7 |
| الاستقطاب | خطي أفقي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0,197 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 17± |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,71 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,71 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 78,500 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,8 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 1 000 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 14 |
| عرض النبضة (μs) | 3,33 |
| تردد تكرار النبضة (PRF) (Hz) | 4 250 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | لا ينطبق |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 1,42 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 3 |

## 13.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 94,1-94

يبين الجدول 22 الخصائص النمطية لرادار رصد السحب (CPR) العامل في النطاق GHz 94,1-94.

الجـدول 22

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 94,1-94

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المعلمة  | CPR-L1 | CPR-L2 |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار رصد السحب | رادار رصد السحب |
| نمط المدار  | متزامن مع الشمس | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 705 | 393 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,2 | 97 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة  | 13:30 | 02:00 |
| دورة التكرار (أيام) | 16 | 25 |
| نمط الهوائي  | عاكس مكافئي إلى هوائي كاسغرين المخالف | عاكس مكافئي |
| قطر الهوائي (m) | 2,5 -1,85 | 2,5 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 65,2-63,1 | 66 |
| الاستقطاب | خطي | استقطاب دائري أيسر (LHC) (إرسال)، استقطاب دائري أيمن (RHC) (استقبال) |
| زاوية الورود عند الأرض (درجات) | 0 | 0 |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 | 0 |
| زاوية المراقبة لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,12 | 0,095 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,12 | 0,095 |
| عرض الحزمة (بالدرجات) | 0,108-0,095 | 0,095 |
| التردد المركزي الراديوي (MHz) | 94,050 | 94,050 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,36 | 7 |
| قدرة الإرسال الذروية (W)  | 1 000 | 2 200 |
| متوسط قدرة الإرسال (W) | 21,31 | 44 |
| عرض النبضة (μs) | 3,33 | 3,3 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 4 300 | 7 500-1 800 |
| معدل الزقزقة (μs/MHz) | لا ينطبق(1) | 2,1 |
| دورة خدمة الإرسال (نسبة مئوية) | 1,33 | 2 |
| الحساسية الدنيا (dBz) | 30− إلى 35− | 30− إلى 35− |
| الاستبانة الأفقية  | km 1,9-0,7 | m 800 |
| الاستبانة الرأسية (أمتار) | 500-250 | 500 |
| مدى دوبلري (متر/ثانية) | 10± | 10± |
| دقة دوبلر (متر/ثانية) | 1 | 1 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 7 | 7 |
| (1) يستعمل جهاز الاستشعار نبضة غير مشكلة. |

## 14.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 134-133,5

يبين الجدول 23 الخصائص النمطية لرادار رصد السحب (CPR) الذي يبلغ تردده المركزي GHz 133,75. وتعتبر الترددات العالية جداً ضرورية لحساسيته لجسيمات الجليد الصغيرة.

الجـدول 23

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 134-133,5

| المعلمة | CPR-M1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار رصد السحب |
| نمط المدار | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 705 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,2 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 13:30 |
| دورة التكرار (أيام) | 16 |
| قطر الهوائي (m) | 3 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 75 |
| الاستقطاب | خطي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية مراقبة حزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,043 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,043 |
| التردد المركزي الراديوي (GHz) | 133,75 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,65 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 300 |
| عرض النبضة (μs) | 1,6 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 4 000 |
| استبانة المدى (m) | 250 |
| الاستبانة الأفقية | km 0,7 × 0,2 |
| رقم ضوضاء النظام (dB)  | 8 |

## 15.7 المعلمات النمطية لأجهزة الاستشعار النشيطة التي تعمل في النطاق GHz 238-237,9

يبين الجدول 24 الخصائص النمطية لرادار رصد السحب (CPR) الذي يبلغ تردده المركزي GHz 237,95. وتعتبر الترددات العالية جداً ضرورية لحساسيته لجسيمات الجليد الصغيرة.

الجـدول 24

خصائص رحلات EESS (النشيطة) العاملة في النطاق GHz 238-237,9

| المعلمة | CPR-N1 |
| --- | --- |
| نمط جهاز الاستشعار | رادار رصد السحب |
| نمط المدار | متزامن مع الشمس |
| الارتفاع (km) | 705 |
| زاوية الميل (درجات) | 98,2 |
| التوقيت الشمسي المحلي للعقدة الصاعدة | 13:30 |
| دورة التكرار (أيام) | 16 |
| قطر الهوائي (m) | 3 |
| ذروة كسب هوائي إرسال/استقبال (dBi) | 78 |
| الاستقطاب | خطي |
| معدل مسح زاوية السمت (دورة في الدقيقة) | 0 |
| زاوية مراقبة حزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| زاوية السمت لحزمة الهوائي (درجات) | 0 |
| عرض حزمة الهوائي في اتجاه الارتفاع (درجات) | 0,024 |
| عرض حزمة الهوائي في السمت (درجات) | 0,024 |
| التردد المركزي الراديوي (GHz) | 237,95 |
| عرض النطاق الراديوي (MHz) | 0,65 |
| قدرة الإرسال الذروية (W) | 80 |
| عرض النبضة (μs) | 1,6 |
| تردد تكرار النبضة (Hz) | 4 000 |
| استبانة المدى (m) | 250 |
| الاستبانة الأفقية | km 0,7 × 0,1 |
| رقم ضوضاء النظام (dB) | 11 |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ