ITU-R RS.2105-3 建议书

(06/2025)

RS系列：遥感系统

使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的
卫星地球探测业务（有源）系统的
典型技术和操作特性

前言

无线电通信部门的作用是确保所有无线电通信业务，包括卫星业务，合理、公平、有效和经济地使用无线电频谱，并开展没有频率范围限制的研究，在此基础上通过建议书。

无线电通信部门制定规章制度和政策的职能由世界和区域无线电通信大会以及无线电通信全会完成，并得到各研究组的支持。

# 知识产权政策（IPR）

国际电联无线电通信部门（ITU-R）的IPR政策述于ITU-R第1号决议所参引的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策》。专利持有人用于提交专利声明和许可声明的表格可从<https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/zh>获得，在此处也可获取《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策实施指南》和ITU-R专利信息数据库。

|  |
| --- |
| ITU-R 建议书系列（可同时在以下网址获得：<https://www.itu.int/publ/R-REC/zh>） |
| **系列** | 标题 |
| **BO** | 卫星传输 |
| **BR** | 用于制作、存档和播放的记录；用于电视的胶片 |
| **BS** | 广播业务（声音） |
| **BT** | 广播业务（电视） |
| **F** | 固定业务 |
| M | 移动、无线电测定、业余无线电以及相关卫星业务 |
| **P** | 无线电波传播 |
| **RA** | 射电天文 |
| **RS** | **遥感系统** |
| **S** | 卫星固定业务 |
| **SA** | 空间应用和气象 |
| **SF** | 卫星固定和固定业务系统之间频率共用和协调 |
| **SM** | 频谱管理 |
| **SNG** | 卫星新闻采集 |
| **TF** | 时间信号和标准频率发射 |
| **V** | 词汇和相关课题 |

|  |
| --- |
| **注**：本ITU-R建议书英文版已按ITU-R第1号决议规定的程序批准。 |

电子出版物

2025年，日内瓦

© 国际电联 2025

版权所有。未经国际电联书面许可，不得以任何手段翻印本出版物的任何部分。

ITU-R RS.2105-3建议书

使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球
探测业务（有源）系统的典型技术和操作特性

（2017-2021-2023-2025年）

范围

该建议书提供了使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球探测业务（有源）系统的技术和操作特性，用于共用和兼容性研究。

关键词

卫星地球探测业务（EESS（有源））、遥感、合成孔径雷达（SAR）成像仪、高度计、测雨雷达、散射仪、云廓线雷达

缩写词/词汇表

ARNS 航空无线电导航业务

CPR 云廓线雷达

EESS 地球探测卫星业务

e.i.r.p. 有效全向辐射功率

FM 调频

GPR 探地雷达

IFOV 瞬时视场

LFM 线性调频

LHCP 左圆极化

LRM 低分辨率模式

LST 当地太阳时

Non-GSO 非对地静止卫星轨道

NSS 非太阳同步

pfd 功率通量密度

PRF 脉冲重复频率

RF 射频

RHCP 右圆极化

SAR 合成孔径雷达

SRS 空间研究业务

SSO 太阳同步轨道

SWE 雪水当量

国际电联无线电通信全会，

考虑到

*a)* 卫星地球探测业务（EESS）（有源）观测可以接收源自有源业务的发射；

*b)* 在某些频段中，EESS（有源）与有源业务一起分配频段；

*c)* 关于对EESS（有源）系统的保护问题，在ITU‑R内进行研究；

*d)* 为实施与EESS（有源）系统之间的兼容性和共用问题研究，必须掌握这些系统技术和操作特性方面的知识，

认识到

*a)* ITU-R RS.577建议书提供了关于设想在40 MHz与238 GHz之间分配频段内工作的有源传感器系统带宽的信息；

*b)* 若干ITU-R建议书和报告提供了关于在若干频段内工作的EESS（有源）系统的当前和未来特性的信息（参见附件，表2），

建议

在研究使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球探测业务（有源）系统的时候，应考虑到本建议书附件中所述的技术和操作特性。

附件

使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球
探测业务（有源）系统的技术和操作特性

目录

页码

[附件 – 使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球探测业务（有源）系统的技术和操作特性 2](#_Toc206747949)

[1 引言 3](#_Toc206747950)

[2 有源传感器类型和典型特征 3](#_Toc206747951)

[3 典型轨道 5](#_Toc206747952)

[4 有源传感器干扰和性能标准 5](#_Toc206747953)

[5 对有源传感器共用问题的考虑 5](#_Toc206747954)

[5.1 现有的ITU-R建议书和报告 5](#_Toc206747955)

[5.2 归因于有源星载传感器的功率通量密度水平 7](#_Toc206747956)

[5.3 与其他业务系统耦合的天线动力学 7](#_Toc206747957)

[6 参数的定义 8](#_Toc206747958)

[7 典型系统的参数 13](#_Toc206747959)

[7.1 40-50 MHz频段有源传感器的典型参数 13](#_Toc206747960)

[7.2 工作于432-438 MHz频段上的有源传感器的典型参数 14](#_Toc206747961)

[7.3 工作于1 215-1 300 MHz频段上的有源传感器的典型参数 15](#_Toc206747962)

[7.4 工作于3 100-3 300 MHz频段上的有源传感器的典型参数 17](#_Toc206747963)

[7.5 工作于5 250-5 570 MHz频段上的有源传感器的典型参数 18](#_Toc206747964)

[7.6 工作于8 550-8 650 MHz频段上的有源传感器的典型参数 23](#_Toc206747965)

[7.7 工作于9 200-10 400 MHz频段上的有源传感器的典型参数 23](#_Toc206747966)

[7.8 工作于13.25-13.75 GHz频段上的有源传感器的典型参数 25](#_Toc206747967)

[7.9 工作于17.2-17.3 GHz频段上的有源传感器的典型参数 30](#_Toc206747968)

[7.10 工作于24.05-24.25 GHz频段上的有源传感器的典型参数 31](#_Toc206747969)

[7.11 工作于35.5-36.0 GHz频段上的有源传感器的典型参数 32](#_Toc206747970)

[7.12 工作于78-79 GHz频段上的有源传感器的典型参数 35](#_Toc206747971)

[7.13 工作于94-94.1 GHz频段上的有源传感器的典型参数 36](#_Toc206747972)

[7.14 工作于133.5-134 GHz频段上的有源传感器的典型参数 37](#_Toc206747973)

[7.15 工作于237.9-238 GHz频段上的有源传感器的典型参数 38](#_Toc206747974)

# 1 引言

在分配给卫星地球探测业务（EESS）（有源）的某些频段中，地球探测和气象卫星使用有源传感器来遥测地球及其大气层。这些有关传感器的工作成果广泛运用于气象学、气候学以及以实际操作和科学研究为目的的其它学科。

本建议书提供了使用40 MHz与238 GHz之间分配频段的卫星地球探测业务（有源）系统的技术和操作特性，用于共用和兼容性研究。然而，应该指出的是，一些EESS（有源）系统尚在开发中，故对所提供的某些参数的典型值应只做初步考虑，因为这些参数仍有可能改变。

# 2 有源传感器类型和典型特征

在本建议书中，提出了六种有源星载传感器类型：

类型1： 雷达探测器 – 用于探地雷达（GPR）应用的、使用较低中心频率观测天底点的传感器，它测量来自地球表面和地下的雷达回波，以确定和描述含水层和冰盖等地下特征。

类型2： 合成孔径雷达（SAR）成像仪 – 传感器观测星下轨迹的一侧，收集相干雷达回波的相位和时间历程，从中，从回波可以获得地球表面的雷达图像，或者从干涉仪回波可以获得地形特征。

类型3： 散射仪 – 传感器指向相对星下轨迹两侧的各种观测角，使用回波功率随扫描角变动的测量结果来确定地表粗糙度或者确定地球海洋表面的风向和速度。

类型4： 高度计 – 传感器观测星下点，测量发射事件与接收事件之间的精确时间，以提取地球海洋表面的精确高度。

类型5： 测雨雷达 – 垂直于星下轨迹扫描的传感器，用于测量降雨雷达回波，以确定地球表面的降雨率和降雨的三维结构。

类型6： 云廓线雷达 – 传感器观测星下点，测量从云层返回的雷达回波，以确定地球表面的云反射率剖面。

表1列出了星载有源传感器的一些典型特性。在本建议书第7节中提供的、工作于各频段上的系统的实际特性值，可能会与表1中所示的这些典型特性值相差很大。

表1

有源星载传感器的典型特征

| 特性 | 传感器类型 |
| --- | --- |
| 雷达探测器 | SAR成像仪 | 散射仪 | 高度计 | 测雨雷达 | 云廓线雷达 |
| 业务区域 | 陆地/冰面 | 陆地/海岸/海洋 | 海洋/冰层/陆地/海岸 | 海洋/冰层/陆地/内陆水域 | 陆地/海洋 | 陆地/海洋 |
| 天线波束 | 宽波束 | 扇形波束 | – 扇形波束– 笔形波束 | 笔形波束 | 笔形波束 | 笔形波束 |
| 观测几何学 | 注视星下点 | 侧视星下10‑60偏角 | – 方位角上三/六个扇形波束– 一个或多个锥形扫描波束 | – 星下点观测– 多入射角观测 | 绕星下跨迹扫描 | 星下点观测 |
| 足迹/动力学 |  | – 注视一侧– scanSAR– 条带– 聚焦 | – 注视方位角– 多锥形扫描波束 | – 注视星下点– 多入射角观测 | 星下跨迹扫描 | 注视星下点 |
| 射频带宽 |  | ≤ 10 至 1 200 MHz | 5-80 kHz（海洋）或1-4 MHz（陆地） | 320-500 MHz | 14 MHz | 300 kHz |

表1（结束）

|  |  |
| --- | --- |
| 特性 | 传感器类型 |
| 雷达探测器 | SAR | 高度计 | 散射仪 | 测雨雷达 | 云廓线雷达 |
| 发射峰值功率（W） | 100 | 1 500-16 000 | 20 | 100-5 000 | 600 | 1 000-1 500 |
| 波形 | 线性FM脉冲 | 线性FM脉冲 | 线性FM脉冲 | 中断的CW或短脉冲（海洋）或线性FM脉冲（陆地） | 短脉冲 | 短脉冲 |
| 发射占空比（%） | 10.2 | 1-30 | 46 | 31（海洋）或10（陆地） | 0.9 | 1-14 |

# 3 典型轨道

EESS（有源）系统运行于非对地静止卫星轨道（非GSO）上。轨道通常是高度在350 km与1 400 km之间的圆形。某些EESS（有源）系统运行于太阳同步轨道上。一些传感器每天都对地球上的同一个区域进行测量，而另一些传感器则只在一个较长的（往往超过两个星期）重复周期后才重复进行观测。

在某些情况下，多个卫星编队运行。编队飞行的EESS卫星允许具备采用多种手段、在多个方向上对不同的地球系统特性（陆地、海洋、大气层、冰冻圈和固体地球）进行测量的能力。在短于被测现象的时间常数的时间段内，将把来自多个航天器的测量分开。名义上，这种分隔在5分钟到15分钟的时间量级上，但也可短至几秒钟。

# 4 有源传感器干扰和性能标准

ITU-R RS.1166建议书为各种类型的有源星载传感器提供了关于性能、干扰和数据可用性的标准。需要了解有源星载传感器的性能标准，以便确定干扰标准。而干扰标准反过来又可用于评估工作于公共频段上的其它有源业务与有源传感器之间的兼容性。

# 5 对有源传感器共用问题的考虑

## 5.1 现有的ITU-R建议书和报告

在表2列出的ITU-R建议书和报告中提供了对EESS（有源）和其它业务中星载有源传感器之间共用问题有考虑的因素。这些建议书和报告涉及特定的频段或频率范围，以及工作于这些频段上的其它业务。

星载有源传感器的共用问题包括功率通量密度（pfd）的水平、地球表面接收的干扰功率、发射的射频信号类型、与其它业务系统耦合的天线动力学，以及其它业务中的系统类型。

表2

对有源传感器共用问题有考虑的ITU-R文件清单

|  |
| --- |
| 建议书 |
| ITU-R RS.1260 | 420-470 MHz范围内在有源星载传感器与其它业务之间实现共用的可行性 |
| ITU-R RS.1261 | 92-95 GHz范围内在星载云层雷达与其它业务之间实现共用的可行性 |
| ITU-R RS.1280 | 选择有源星载传感器的发射特性，以减轻对工作于1-10 GHz频段上的地面雷达的潜在干扰 |
| ITU-R RS.1281 | 保护无线电定位业务免受工作于13.4-13.75 GHz频段上的有源星载传感器的辐射干扰 |
| ITU-R RS.1282 | 1 260 MHz附近在风廓线仪雷达与有源星载传感器之间实现共用的可行性 |
| ITU-R RS.1347 | 1 215‑1 260 MHz频段上在卫星无线电定位业务接收机与卫星地球探测（有源）和空间研究（有源）业务之间实现共用的可行性 |
| ITU-R RS.1628 | 35.5-36 GHz频段上在卫星地球探测业务（有源）、空间研究业务（有源）与该频段上所分配其它业务之间的共用 |
| ITU-R RS.1632 | 5 250-5 350 MHz频段上卫星地球探测业务（有源）与移动业务中无线接入系统（包括无线局域网（RLAN））之间的共用 |
| ITU-R RS.1749 | 利于地球探测卫星业务（有源）和空间研究业务（有源）使用1 215‑1 300 MHz频段的干扰减轻技术 |
| ITU-R [RS.2042](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2042/en) | 使用40-50 MHz频段的星载雷达探测器系统的典型技术和操作特性 |
| ITU-R RS.2043 | 9 600 MHz附近卫星地球探测业务（有源）中合成孔径雷达的特性 |
| ITU-R RS.2065 | 保护8 400-8 450 MHz和8 450-8 500 MHz频段上空间研究业务（SRS）空对地链路免受9 600 MHz附近卫星地球探测业务（有源）所用之合成孔径雷达无用辐射的影响 |
| ITU-R RS.2066 | 保护10.6-10.7 GHz频段上射电天文业务免受9 600 MHz附近卫星地球探测业务（有源）所用之合成孔径雷达无用辐射的影响 |
| [ITU-R RS.2068](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2068) | 星载有源传感器当前和未来对13.5 GHz附近频段的使用 |
| [ITU-R RS.2094](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2094) | 与9 300-9 500 MHz和9 800-10 000 MHz频段上地球探测卫星业务（有源）与无线电测定业务之间兼容性问题有关的研究，以及与9 800-10 000 MHz频段上地球探测卫星业务（有源）与固定业务之间兼容性问题有关的研究。 |
| [ITU-R RS.2165](https://www.itu.int/rec/R-REC-RS.2165) | 1 215-1 300 MHz频段内卫星地球探测（有源）业务中计划和未来空间合成孔径雷达传感器对无线电导航卫星业务接收机造成脉冲干扰的可能性评估 |
| [ITU-R RS.2178](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2178) | 无线电频谱在地球观测和相关应用方面的重要作用及全球重要性 |

表2（结束）

|  |
| --- |
| 报告 |
| [ITU-R RS.2273](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2273) | 1 215-1 300 MHz频段上EESS（有源）散射仪对ARNS系统的潜在干扰 |
| [ITU-R RS.2274](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2274) | 9 600 MHz附近卫星地球探测业务扩展分配频段上规划之星载合成孔径雷达应用的频谱需求 |
| [ITU-R RS.2310](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2310) | 最坏情况下，35.5-36.0 GHz频段上工作于无线电定位业务的系统主瓣-主瓣天线耦合进入工作于卫星地球探测业务（有源）的有源传感器接收机的干扰电平 |
| [ITU-R RS.2311](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2311) | 1 215-1 300 MHz频段上脉冲射频信号影响测量以及可能减轻卫星地球探测业务（有源）系统与RNSS系统和网络之间干扰的技术 |
| [ITU-R RS.2313](http://www.itu.int/pub/R-REP-RS/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-RS.2313) | 工作于8 700-9 300 MHz和9 900-10 500 MHz频段上的宽带卫星地球探测业务（有源）发射与无线电测定业务台站之间的共用分析 |
| ITU-R RS.2314 | 工作于8 700-9 300 MHz和9 900-10 500 MHz频段上的宽带卫星地球探测业务合成孔径雷达（EESS SAR）发射与固定、移动、业余和卫星业余业务台站之间的共用分析 |
| [ITU-R RS.2536](https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2536) | 与 40-50 MHz频段星载雷达探测器相关的共用和兼容性研究 |
| [ITU-R RS.2537](https://www.itu.int/pub/R-REP-RS.2537) | 卫星无线电导航业务中的EESS（有源）星载合成孔径雷达传感器和接收地球站的代表性技术特性以及用于评估在1 215-1 300 MHz频段内对卫星无线电导航业务接收地球站的潜在脉冲射频干扰的一般分析方法 |

## 5.2 归因于有源星载传感器的功率通量密度水平

表1所示的各类型有源星载传感器的特性表明，所传输的峰值功率以及因此在地球表面接收到的功率水平将会发生显著变化。表3显示了某些典型传感器配置下地球表面的有源传感器pfd水平。

表3

地球表面典型的pfd水平

|  |  |
| --- | --- |
| 参数 | 传感器类型 |
| 雷达探测器 | SAR成像仪 | 高度计 | 散射仪 | 测雨雷达 | 云廓线雷达 |
| 传输峰值功率（W） | 100 | 1 500 | 20 | 100 | 578 | 630 |
| 天线增益（dBi） | 10 | 36.4 | 43.3 | 34 | 47.7 | 63.4 |
| 高度（km） | 400 | 695 | 1 344 | 1 145 | 350 | 400 |
| Pfd (dB(W/m2)) | −93.03 | −59.67 | −77.25 | −78.17 | −46.55 | −31.64 |

## 5.3 与其他业务系统耦合的天线动力学

表1显示了有源传感器的观测几何学和足迹/动力学。所有六种类型的有源传感器均安装在俯视地球表面的航天器上。

SAR有一个观测角，即星下点与波束中心之间的角度，从10度到55度。自星下点，散射仪有一个观测角，约为40度。

雷达探测器、高度计、测雨雷达和云廓线雷达为星下观测。典型的地面搜索雷达覆盖低仰角，因此它们不具有与雷达探测器、高度计、测雨雷达或云廓线雷达耦合的主瓣对主瓣。

随着航天器在轨道上的运行，星载传感器波束扫过地面系统。对于2度的传感器波束宽度，波束在约2-3秒的时间内扫描通过地面系统。SAR通常可以在指令观测角或ScanSAR模式的各种观测角下俯视到星下轨迹的一侧。散射仪要么固定于各方位角上，要么用一个或多个波束在星下点附近进行圆锥扫描。对于2度的传感器波束宽度，锥形扫描波束在小于25毫秒的时间内扫描通过地面系统，扫描速度为15 rpm。典型的地面搜索雷达也以5-10 rpm的速率扫描360度的方位角，使得具有1度波束宽度的地面雷达波束能够仅在30-60毫秒的时间内扫描通过星载传感器。测雨雷达通常为星下观测和跨星下轨迹扫描。对0.7度的传感器波束宽度，测雨雷达的跨轨迹扫描波束将以大约57度/秒的扫描速度、在仅12.5毫秒的时间内扫描通过地面系统。雷达探测器、高度计和云廓线雷达通常为星下观测。

# 6 参数的定义

本节提供了用于表征本建议书中提供之有源传感器工作参数的定义。

表4

参数的定义

| 参数 | 定义 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 在本建议书第1节中描述的六种类型之一 |
| **轨道参数** |
| 轨道类型 | 例如：圆形或椭圆形、太阳同步（SSO）或非太阳同步（NSS） |
| 高度（km） | 高于平均海平面的高度 |
| 倾角（度） | 赤道与轨道平面之间的角 |
| 升交点LST | 升交点的本地太阳时间（LST）是航天器上升轨道穿越赤道的当地太阳时间 |
| 偏心率 | （椭圆）轨道的焦距与长轴的长度之间的截距比 |
| 重复周期（天） | 天线波束足迹返回到（大约）相同地理位置的时间 |

表4（续）

| 参数 | 定义 |
| --- | --- |
| **传感器天线参数**各传感器中天线特性不同。 |
| 天线类型 | 例如：馈入有源相控阵的抛物面偏置、至有源相控阵的无源波导、平面开槽波导阵列。 |
| 波束数 | 波束数是同一时间内地球上数据来源点的数量 |
| 天线直径（米）或天线尺寸或天线直径/尺寸 | 天线反射器的直径（当适用时）或者平面阵列的长度和宽度（当适用时）。 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi）和/或天线峰值发射增益（dBi）和/或天线峰值接收增益（dBi） | 峰值天线发射/接收增益分别是全向天线发射/接收的功率之比。最大（峰值）天线增益可以是测量值，或者如果不知道，可以通过计算得到。对抛物面反射器，最大天线增益可以通过使用反射器的天线效率η、直径D和发射/接收发射波长λ（D和λ的单位相同）来估算：对平面阵列天线的情况，最大增益可以通过使用天线效率η、平面阵列的长度l和宽度w（当适用时）以及发射/接收发射波长λ（其中l、w和λ的单位相同）来估算，估算公式如下： |
| 极化 | 描述所有射入/射出辐射波振荡方向的平面。对于圆极化，该平面围绕传播方向旋转。线性（水平（H）或垂直（V））或圆极化（右圆极化（RHCP）或左圆极化（LHCP））的规范。注意：在列出“HV”极化的情况下，发射“H”极化、接收“V”极化，对“VH”极化，反之亦然。 |
| −3 dB波束宽度（度） | −3 dB波束宽度（也称为半功率波束宽度(HPBW)），θ3dB，定义为辐射强度是最高值一半的两个方向之间的角。 |

表4（续）

| 参数 | 定义 |
| --- | --- |
| IFOV | 瞬间视场（IFOV）指的是探测器实施测量的区域。通过了解卫星的高度，IFOV的大小可以在星下点的地球表面上计算得到：IFOV通常用km × km表示。IFOV衡量分辨率单元的大小。 |
| 在扫描系统中，IFOV指的是扫描动作停止时探测器对向的立体角。对圆锥扫描雷达，通常可以计算两个值：– 沿迹：该平台动作的方向（沿在轨方向）；– 跨迹：正交于传感器平台动作的方向。对如图1所示的星下扫描雷达，星下点IFOV = *H*θ3dB，其中*H*是卫星的高度，θ3dB是半功率波束宽度。 |
| 天线入射角（度） | 指向方向与地球表面法线之间的角，如图1中的角*i*（在某些情况下，提供星下偏角）。 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 方位角扫描速度指的是天线做方位角扫描时每分钟360度转数的数量。 |
| 天线波束观测角（度） | 天线波束观测角α是天线视轴与星下点之间的角度，有时称为星下点偏角。一些系统提供了入射角的信息*i*。它们是角度α和i，如图1所示。 |
| 天线波束方位角（度） | 天线波束方位角是由速度响亮和负轨道法线向量定义的、平面内天线视轴与速度向量之间的角度（见图2）。 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 天线仰角波束宽度是波束–3 dB点之间仰角或跨迹方向上的角度。 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 天线方位角波束宽度是波束–3 dB点之间方位角或沿迹方向上的角度。 |
| 地带宽度（km） | 地带宽度定义为跨迹方向上覆盖的线性地面距离。 |
| 主波束效率 | 主波束区定义为：一个锥角的大小，其开角等于2.5倍的测量–3 dB波束宽度。主波束效率定义为：在主波束中收到的能量与在完整天线方向图中收到的能量之比。 |
| 波束动态 | 波束动态定义如下：– 对圆锥扫描，它指的是波束的转速；– 对星下扫描，它指的是每秒扫描次数。 |
| 传感器天线方向图 | 天线增益是离轴角的一个函数。 |

表4（续）

| 参数 | 定义 |
| --- | --- |
| **发射机特性** |
| 射频中心频率（MHz） | 射频中心频率是所发射信号带宽中心所在的频率。 |
| 射频带宽（MHz） | 射频带宽是所发射信号的–3 dB带宽。出于兼容性分析之目的，这通常也被用作接收机带宽。 |
| 发射峰值功率（W） | 发射峰值功率是所发射波形包络的峰值功率。 |
| 发射平均功率（W） | 发射平均功率是所发射波形包络的峰值功率乘以发射占空比的乘积。 |
| 脉冲宽度（μs） | 脉冲宽度是所发射脉冲的半功率持续时间。 |
| PRF（Hz） | 脉冲重复频率（PRF）是所发射脉冲波形的频率。 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 线性FM（LFM）脉冲的调频转换速率是射频带宽（单位：MHz）与脉冲宽度（单位：μs）之比。 |
| 发射占空比（%） | 发射占空比是所发射脉冲宽度和脉冲重复频率的乘积。 |
| 工作占空比（%） | 每个轨道发射机工作时间的百分比（根据不同运行模式这会有所不同）。 |
| 峰值e.i.r.p.平均值（dBW） | 峰值有效全向辐射功率（e.i.r.p.）是理论上全向天线辐射在最大天线增益方向上生成观测到的峰值功率密度的功率量；峰值e.i.r.p.是发射峰值功率和天线峰值增益（dBW）的乘积。 |
| 平均e.i.r.p.峰值（dBW） | 平均有效全向辐射功率（e.i.r.p.）是理论上全向天线辐射产生在最大天线增益方向上生成观测到的平均功率密度的功率量；平均e.i.r.p.是发射平均功率和天线峰值增益（dBW）的乘积。 |
| **传感器接收机参数** |
| 传感器驻留时间 | 传感器驻留时间对应于分配给传感器探测器瞬时观测或视场区域的回波测量的时间段。 |
| 灵敏度（dBZ） | 测雨雷达或云廓线雷达的灵敏度是测雨雷达或云廓线雷达的最小可探测反射率Z (mm6/m3)，单位：dBZ。 |
| 系统噪声指数（dB）或系统噪声温度（K） | 系统噪声系数是输入信噪功率比(*S*/*N*)*i*与输出信噪功率比(*S*/*N*)*o*之比。噪声温度是表示由组件或源引入的可用噪声功率的量度。系统噪声温度实际上是天线噪声温度加上第一级接收机噪声温度；当第一级接收机增益大于16 dB时，其它系统噪声温度的作用通常可以忽略不计。 |

表4（结束）

| 参数 | 定义 |
| --- | --- |
| **测量空间分辨率** |
| 距离分辨率（米） | 空间分辨率通常被定义为在一个图像上区分两个空间相距甚近物体的能力。通常表示为距离或水平（通常为跨迹）和方位角分辨率，或者垂直（沿迹）分辨率。（注意：在此意义上，“垂直”不是指高度。） |
| 方位角分辨率（米） |

图1

锥形扫描散射仪典型的扫描配置



图2

由速度矢量和负轨道法线向量定义的平面



# 7 典型系统的参数

本节提供了40 MHz与238 GHz之间EESS（有源）频段上有源传感器的典型参数。一组参数使用一个频段，以支持最坏情况下的静态分析和动态分析。

## 7.1 40-50 MHz频段有源传感器的典型参数

45 MHz雷达探测器是使用40-50 MHz频段的有源微波传感器，在穿透深度和分辨率之间取得平衡，可用于提供干旱地区浅层含水层（深度约为10-100米）空间分布的详细测绘，以及进行基底界面地形测量和确定冰盖厚度（约为5公里）。45 MHz雷达探测器的典型特性如表5所示。更多信息可参见ITU-R RS.2042-2建议书。

表5

40‑50 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SNDR-AA1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 雷达探测器 |
| 轨道类型 | 圆形、SSO |
| 高度（km） | 400 |
| 倾角（度） | 97 |
| 升交点LST | 04:00 |
| 重复周期（天） | 548 |
| 天线类型 | 9振子十字型八木天线 |
| 波束数 | 1 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 10 |
| 极化 | 圆 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 40 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 40 |
| 射频中心频率（MHz） | 45 |
| 射频带宽（MHz） | 10 |
| 发射峰值功率（W） | 100 |
| 发射平均功率（W） | 10.2 |
| 脉冲宽度（μs） | 85 |
| PRF（Hz） | 1 200 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.1176 |
| 发射占空比（%） | 10.2 |
| 工作占空比（%） | 6.25 |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 30.0 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 20.1 |
| 系统噪声指数（dB） | 5 |

## 7.2 工作于432-438 MHz频段上的有源传感器的典型参数

435 MHz SAR是使用432-438 MHz频段的有源微波传感器，以实现独立于天气的昼夜对地观测能力。较低的频率能够穿透植被冠层，从而提供全球植被模型，以提高对全球陆地碳循环的量化程度。表6中显示了435 MHz SAR的典型特性。

表6

432-438 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SAR-A1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | SAR |
| 轨道类型 | SSO |
| 高度（km） | 665 |
| 倾角（度） | 98.1 |
| 升交点LST | 06:00 |
| 重复周期（天） | 17 |
| 波束数 | 1 |
| 天线直径（m） | 12 |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 33.6 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 33.6 |
| 极化 | 线性水平、垂直 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 22.7、25.9、28.2 |
| 天线波束方位角（度） | 86.2-93.8 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 4.8 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 3.2 |
| 射频中心频率（MHz） | 435 |
| 射频带宽（MHz） | 6 |
| 发射峰值功率（W） | 170 |
| 发射平均功率（W） | 10 |
| 脉冲宽度（μs） | 38 |
| PRF（Hz） | 1 550 （最大） |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.200、0.182、0.1861 |
| 发射占空比（%） | 5.9 |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 55.9 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 43.6 |
| 系统噪声指数（dB） | 3 |

## 7.3 工作于1 215-1 300 MHz频段上的有源传感器的典型参数

1.25 GHz SAR是使用1 215-1 300 MHz频段的有源微波传感器，以实现独立于天气的昼夜对地观测能力。SAR可以有若干种模式，包括高分辨率的映射模式、中分辨率的映射模式和scanSAR模式。表7中显示了工作于1 215-1 300 MHz频段的SAR的典型特性。

表7中显示了工作于1 215-1 300 MHz频段的典型陆地散射仪的特性。

表7

1 215-1 300 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SCAT-B1 | SCAT-B2 | SAR-B1 | SAR-B2 | SAR-B3 | SAR-B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 散射仪 | 散射仪 | SAR | SAR | SAR | SAR |
| 轨道类型 | 圆形、SSO | 圆形、SSO | 圆形、SSO | 圆形、SSO | 近圆形、SSO | 圆形、SSO |
| 高度（km） | 670 | 657 | 747 | 628 | 693 | 628 |
| 倾角（度） | 98 | 98 | 98.4 | 97.9 | 98.18 | 97.9 |
| 升交点LST | 18:00 | 18:00 | 06:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 |
| 重复周期（天） | 3 | 7 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| 天线类型 | 偏置抛物面反射器 | 三馈偏置抛物面反射器 | 可展开网状反射器 | 平面相控阵 | 平面相控阵 | 平面相控阵 |
| 波束数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天线直径/尺寸 | 6 | 2.5 | 12 | 9.9 × 2.9 | 11 × 3.6 | 9.9 × 3.9 |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 36 | 28.1 | 35 | 34.7 | 33.5（双极化）、34.6（四极化）、39.5（波形模式）(1) | 35.2 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 36 | 28.1 | 45 | 36.6 | 25.4 | 33.4 |
| 极化 | 双、线性H、V | 双、线性H、V | 双/四、线性H、V | 双/四、圆形、线性H、V | 单/双/四、线性H、V | 双/四、线性H、V |
| 方位角扫描速度（rpm） | 13.0-14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 34 | 25.9/33.9/40.3 | 30（发射）、20-40（接收） | 7.2-59 | 25.2-38.7 | 7.2-59 |
| 天线波束方位角（度） | 0-360 | 99.7/74.8/96.5 | –90 | ±90/±3.5 | 90 | ±90/±3.5 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 2.5 | 6.5/6.7/7.1 | 11.5 | 4.3-4.6 | 3.36（发射）、13.45（接收） | 3.5 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 2.5 | 6.5/6.7/7.1 | 0.9 | 1.3-2.1 | 1.1（发射）、5.5（接收） | 1.2-2.1 |
| 射频中心频率（MHz） | 1 215-1 300 | 1 260 | 1 215-1 300 | 1 236.5/1 257.5 | 1 215-1 300 | 1 236.5/1 257.5/1 278.5 |

表7（完）

| 参数 | SCAT-B1 | SCAT-B2 | SAR-B1 | SAR-B2 | SAR-B3 | SAR-B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 射频带宽（MHz） | 1 | 4 | 5、20、40、77 | 1 484 | 40-85 | 28-84 |
| 发射峰值功率（W） | 200 | 200 | 1 334 | 3 944-6 120 | 9 000 | 5 390-8 680 |
| 发射平均功率（W） | 28 | – | 9.7-102.2 | 453-454 | 600（双极化）、720（四极化） | 490-960 |
| 脉冲宽度（μs） | 15 | 1 000 | 4.4-40 | 18-71 | 10-80 | 21-67 |
| PRF（Hz） | 3 500 | 100 | 1 543.2‑3 086.4 | 1 050-3 640 | 1 300-3 800 | 1 100- 3 955 (2) |
| 啁啾速率（MHz/μs） | 0.067 | 0.004 | 0.20‑2.00 | 0.21-1.95 | 0.15-0.93 | 0.42-3.68 |
| 发射占空比（%） | 5.25 | 10 | 0.7‑7.7 | 6.8-11.5 | 6.7-8（2%用于波模式）(1) | 6.4-9.1(2) |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 60 | 51.1 | 66.3 | 70.7-74.5 | 78 | 74.5 |
| 系统噪声系数（dB） | 4.0 | 7.0 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 2.6 |
| (1) 波模式仅用于海洋上空。(2) 在某些观测模式下，非恒定脉冲重复频率（PRF）操作将在这个PRF范围内进行。 |

## 7.4 工作于3 100-3 300 MHz频段上的有源传感器的典型参数

表8中显示了3.1 GHz SAR的典型特性。

表8

3 100-3 300 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | SAR-C1 | SAR-C2 | SAR-C3 | SAR-C4 |
| 传感器类型 | SAR | SAR | SAR | SAR |
| 轨道类型 | 圆形、SSO | 圆形 | 圆形 | 圆形、SSO |
| 高度（km） | 500 | 503-536 | 503-536 | 747 |
| 倾角（度） | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 98.4 |
| 升交点LST | 06:00 | 09:00±1:00 | 10:00±1:00 | 06:00 |
| 重复周期（天） | 31 | 16 | 16 | 12 |
| 天线类型 | – | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 | 可展开网状反射器 |
| 波束数 | 9 | – | – | 24 |
| 天线直径（或尺寸） | – | 6 m | 6 m | 12 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 37.6 | 42 | 44 | 38 |

表8（完）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | SAR-C1 | SAR-C2 | SAR-C3 | SAR-C4 |
| 极化 | VV | H、V | H、V | 双/四、线性H、V  |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 25-47 | 25-55 | 20-55 | 37 |
| 天线波束方位角（度） | 90 | 90/−90 | 90/−90 | −90（在-3.5 w.r.t.天底处的偏置馈给） |
| 天线仰角波束宽度（度） | 2.5 | 1 | 1 | 11 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 射频中心频率（MHz） | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 射频带宽（MHz） | 60 | 50/200 | 50/200 | 10/25/37.5/75 |
| 发射峰值功率（W） | 3 000 | 5 000 | 11 220 | 37 857 |
| 发射平均功率（W） | 300 | – | – | 2 082 |
| 脉冲宽度（μs） | 27 | 10 | 1-16 | 10‑25 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 2.22 | 5/20 | 5/20 | 1‑3 |
| 发射占空比（%） | 10 | 可变，最大20% | 可变，最大20% | 5.50 |
| 系统噪声指数（dB） | 2 | 3 | 3 | 5 |

## 7.5 工作于5 250-5 570 MHz频段上的有源传感器的典型参数

表9、10和11中显示了工作于5 250-5 570 MHz频段下的若干种SAR传感器、高度计和散射仪的典型特性。

应该指出的是，这些有源传感器中的大多数其业务范围是全球性的，SAR-D4、SAR‑D5、SAR-D6和SAR-D1（双星星座）就是这种情况。

表9

5 250-5 570 MHz频段上SAR传感器的特性

| 任务 | SAR-D1 | SAR-D2 | SAR-D3 | SAR-D4 | SAR-D5 | SAR-D6 | SAR-D7 | SAR-D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| 轨道类型 | 圆形SSO | SSO、圆形 | SSO | 近圆形 | 近圆形 | 近圆形 | 近圆形 | 近圆形 |
| 高度（km） | 693 | 764 | 536 | 792-813 | 586.9-615.2 | 586.9-615.2 | 755 | 410-420 |
| 倾角（度） | 98.18 | 98.6 | 97 | 98.6 | 97.74 | 97.74 | 98.4 | 51.6 |
| 升交点LST | 18:00/6:00 (1) | 10:30 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00（TBC） | 18:00 | N/A |
| 重复周期（天） | 12 | 35 | 13 | 24 | 12 | 12（TBC） | 29 | – |
| 天线类型 | 相位阵列 | 相位阵列 | 平面相控阵 | 平面相控阵 | 平面相控阵 | 平面相控阵 | 平面相控阵 | 相控阵 |
| 波束数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天线尺寸 | 12.3 m × 0.8 m | 10 m × 1.3 m | 10 m × 3 m | 15 m × 1.5 m | 6.88 m × .37 m | 6.88 m × 1.37 m | 15 m × 1.232 m | 2.5 m × 1.2 m |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 43.5-45.3 | 40-45 | 35 | 49 (2) | 45 (3) | 45 (3) | 48 | 38.7 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 43.5-44.8 | 40-45 | 35 | 49 (3) | 45 (3) | 45 (3) | 48 | 38.7 |
| 极化 | V、H | H、V | 线性H、V | HH、HV、VH、VV | HH、VV、HV、VH、CH、CV | HH、VV、HV、VH、CH、CV | HH、HV、VH、VV | H、V |
| 天线波束观测角（度） | 20-47 (3) | 15-45 | 10-45 | 9-50 | 16-51 | 16-53 | 10-60 | 15-40 |
| 天线波束方位角（度） | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/180 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 6-8 | 2.5 | 4.6 | 1.88（针对聚焦波束） | 2.05（针对聚焦波束） | 2.05（针对聚焦波束） | 2.288 | 3.15 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.19 | 0.42（针对聚焦波束） | 0.42（针对聚焦波束） | 0.188 | 1.6 |
| 扫宽（km） | 20-410 | 10-405 | 10-225 | 18-500 | 20-500 | 20-500 | 10-650 | 40-400 |
| 射频中心频率（MHz） | 5 405 | 5 331 | 5 350 | 5 405 | 5 405 | 5 405 | 5 400 | 5 350 |
| 射频带宽（MHz） | 100 | 16 | 18.75-75 | 11.6、17.3、30、50、100 | 14-100 | 14-300 | 2-240 | 36.3 |

表9（结束）

| 任务 | SAR-D1 | SAR-D2 | SAR-D3 | SAR-D4 | SAR-D5 | SAR-D6 | SAR-D7 | SAR-D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射峰值功率（W） | 4 140 | 2 500 | 4 000 | 2 400或3 700 | 1 490 | 1 990 | 15 360 | 5 000 |
| 发射平均功率（W） | 370 | 200 | 260 | 300 | 180 | 240 | 1 900 | 750 |
| 脉冲宽度（μs） | 5-53 | 16-41 | 2 0 | 21、42 | 10-50 | 10-50 | 15-50 | 17.5-25.5 |
| PRF（Hz） | 1 450-2 000 | 1 600‑2 100 | 3 250 | 1 000-2 800 | 2 000-7 000 | 2 000-7 000 | 1 100 Hz ~ 4 500 Hz | 6 000-8 560 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.34-3.75 | 0.39 | 0.937-3.75 | 0.27-2.38 | 0.14-10 | 0.14-10 | 0.13-6.85 | 1.41-2.05 |
| 发射占空比（%） | 0.5-9.0取决于操作模式 | 8.61 | 6.5 | 可变、最大8% | 可变、最大12% | 可变、最大12% | 可变、最大20% | 可变、最大15% |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 70（针对9%的占空比） | 78.0 | 71.0 | 83.5(4) | 76.7 | 78.0 | 89.8 | 75.7 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 80 | 68.0 | 68 | 约73(5) | 67.67 | 69.0 | 约80.7 | 67.5 |
| 系统噪声指数（dB） | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4/6 |
| (1) 本系统是一个双星星座。(2) 较低的增益可以用于较宽的波束。(3) 天线波束“入射角”。(4) 脉冲重复间隔内的最大e.i.r.p.。(5) 脉冲重复间隔内的平均e.i.r.p.。 |

表10

5 250-5 570 MHz频段上高度计的特性

| 任务 | ALT-D1 | ALT-D2 (1) | ALT-D3 | ALT-D4 (1) | ALT-D5 | ALT-D6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 |
| 轨道类型 | NSS | 圆形、SSO | SSO | NSS | NSS | 圆形、SSO |
| 高度（km） | 1 336 | 814 | 963 | 1 336 | 890 | 1 000 |
| 倾角（度） | 66 | 98.65 | 99.3 | 66 | 78 | 99.4 |
| 升交点LST | NSS | 22:00 | 06:00 | NSS | NSS | – |
| 重复周期（天） | 10 | 27 | 14 | 10 | 21 | 14 |
| 天线类型 | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 | 抛物面反射器 |
| 波束数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天线直径（米） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 32 | 32 | 35 | 33.5 | 32.0 | 33.6 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 32 | 32 | 43 | 33.5 | 32.0 | 33.6 |
| 极化 | 线性 | 线性 | 线性VV | 线性 | 线性 | 线性 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3 |
| 地带宽度（km） | 79.4 | 48.4 | 38.7 | 97 | 52.9 | 51.4 |
| 射频中心频率（MHz） | 5 300 | 5 410 | 5 250 | 5 410 | 5 300 | 5 300 |
| 射频带宽（MHz） | 100、320 | 320 | 160 | 320 | 100、320 | 100、320 |
| 发射峰值功率（W） | 17 | 32 | 20 | 25 | 17 | 15.8 |
| 发射平均功率（W） | 0.51 | 0.4(LRM)、0.25(SAR) | 8.2 | < 2 | 0.51 | 0.51、0.71 |
| 脉冲宽度（μs） | 106.0 | 49 | 102.4 | 32 | 106.0 | 110.5 |
| PRF（Hz） | 300 | 275(LRM)、157(SAR) | 670 | 2 060-9 280 | 300 | 294、412 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.9、3.0 | 6.5 | 1.56 | 9.69 | 0.9、3.0 | 0.9、2.9 |
| 发射占空比（%） | 3.1 | 1.5(LRM)、0.7(SAR) | 40.96 | 30 | 3.1 | 3.2、4.5 |
| 峰值 e.i.r.p.（dBW） | 44.8 | 49.5 | 48 | 47.47 | 44.3 | 45.6 |
| 平均 e.i.r.p.（dBW） | 29.5 | 30.8 (LRM)、28.4 (SAR) | 44.1 | 36.51 | 29.2 | 30.7、32.1 |
| 系统噪声指数（dB） | 4.45 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.45 | 5.75 |
| (1) 在低分辨率模式（LRM）或合成孔径雷达模式（星下SAR）下，实施测量的双频雷达高度计（C/Ku频段）。LRM模式是传统的高度计脉冲限制模式，具有交错的C/Ku频段脉冲，而星下SAR模式是基于SAR处理的沿迹高分辨率模式。该系统是一个双星星座。 |

表11

5 250-5 570 MHz频段上散射仪的特性

| 任务 | SCAT-D1 | SCAT-D2 |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 散射仪 | 散射仪 |
| 轨道类型 | SSO | SSO |
| 高度（km） | 832 | 832 |
| 倾角（度） | 98.7 | 98.7 |
| 升交点LST | 21:30 | 21:30 |
| 重复周期（天） | 29 | 29 |
| 天线类型 | 六扇形波束天线（开槽WG阵列） | 六扇形波束天线（开槽WG阵列） |
| 波束数 | 6 | 6 |
| 天线尺寸 | 2.251 m × 0.337 m（中）、3.003 m × 0.253 m（侧） | 2.757 m × 0.315 m（中）、3.02 m × 0.315 m（侧） |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 24-32 | 23-31(1) |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 24-32 | 23-31 |
| 极化 | 所有波束的线性VV | 全部6个波束的线性VV + VH/HV以及2个中波束的线性HH |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 22-45.6（中波束）29.5-53.4（侧波束） | 17.5-45.5（中波束）24-54（侧波束） |
| 天线波束方位角（度） | 45、90、135、225、270、315 | 45、90、135、225、270、315 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 23.6（中波束）23.9（侧波束） | 28（中波束）30（侧波束） |
| 天线方位角波束宽度（度） | 1.5（中波束）1.2（侧波束） | 1.3 |
| 地带宽度（km） | 轨道平面的每一侧为550 | 轨道平面的每一侧为665 |
| 射频中心频率（MHz） | 5 255 | 5 355 |
| 射频带宽（MHz） | 0.5 | 2 |
| 发射峰值功率（W） | 120 | 2 512 |
| 发射平均功率（W） | 29（中波束）36.5（侧波束） | 92 |
| 脉冲宽度（μs） | 10 000 | 1 000 |
| PRF（Hz） | 28.259 | 32 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.00002 | 0.00002 |
| 发射占空比（%） | 28.29 | 3.68 |
| 峰值 e.i.r.p.（dBW） | 53 | 57-65 |
| 平均 e.i.r.p.（dBW） | 39-47 | 42-50 |
| 系统噪声指数（dB） | 3.0 | 3.5 |
| (1) 天线增益取决于天线位置（中间或侧面）和入射角，随它们不同而不同。 |

## 7.6 工作于8 550-8 650 MHz频段上的有源传感器的典型参数

表12中显示了8.6 GHz SAR的典型特性。

表12

8 550-8 650 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SAR-E1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | SAR |
| 轨道类型 | 圆形、NSS |
| 高度（km） | 400 |
| 倾角（度） | 57 |
| 重复周期（天） | 3 |
| 波束数 | 1 |
| 天线类型 | 开槽波导 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 44.0 |
| 极化 | 线性H、V |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 20-55 |
| 天线波束方位角（度） | 90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 2.5 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.4 |
| 射频中心频率（MHz） | 8 600 |
| 射频带宽（MHz） | 10、20 |
| 发射峰值功率（W） | 3 500 |
| 发射平均功率（W） | 243 |
| 脉冲宽度（μs） | 40 |
| PRF（Hz） | 1 395-1 736 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 1.0、0.5 |
| 发射占空比（%） | 7 |
| 系统噪声指数（dB） | 4.3 |

## 7.7 工作于9 200-10 400 MHz频段上的有源传感器的典型参数

表13中显示了工作于9 200-10 400 MHz频段上的SAR的典型特性。其它信息包含在ITU‑R  RS.2043建议书中。

表13

9 200-10 400 MHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SAR-F1 | SAR-F2 | SAR-F3 | SAR-F4 | SAR-F5 | SAR-F6 | SAR-F7 | SCAT-F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型  | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | 散射计 |
| 轨道类型 | 圆形、SSO | 圆形、SSO | SSO | SSO | SSO | 圆形、SSO | 圆形 | 圆形 |
| 高度（km） | 514 | 620 | 512 | 620 | 514 | 514 | 650..850 | 835 |
| 倾角（度） | 97.4 | 97.8 | 97.9 | 97.8 | 97.44 | 97.4 | 97..99 | 98.85 |
| 升交点LST | 18:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 18:00 | 18:00 | N/A | 19:30 |
| 重复周期（天） | 11 | 16 | 5 | 16 | 11 | 11 | – | – |
| 天线类型 | 有源相控阵 | 平面阵列 | 偏置线性阵列馈入发射器 | 平面阵列 | 有源相控阵 | 有源相控阵 | 相控阵 | 相控阵 |
| 波束数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 45.5 | 45.5 | 46 | 46.8 | 43.4 | 47 | 45.6 | 39.5/38.5 |
| 极化 | 线性VV | 线性HH | 线性VV、VH | 线性HH | 线性HH、VV | 线性HH、VV | 线性HH、VV | 线性VV |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 15-60 | 21-44 | 30-40 | 37.8 | 15-45 | 18-50 | 15-55 | 90 |
| 天线波束方位角（度） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | N/A |
| 天线仰角波束宽度（度） | 2.54 | 1.32 | 1.5 | 1.34 | 2.5 | 1.13 | 1-1.2 | 26 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.37 | 0.32 | 0.5 | 0.32 | 0.4 | 0.53 | 0.4-0.45 | 0.13 |
| 射频中心频率（MHz） | 9 650 | 9 600 | 9 600 | 9 500 | 9 650 | 9 800 | 9 600 | 9 623.275 |
| 射频带宽（MHz） | 150、300 | 41-118 | 10 | 40-300 | 5-300 | 1 200 | 600 | 0.5 |
| 发射峰值功率（W） | 2 000 | 7 600 | 3 000 | 7 600 | 2 260 | 7 000 | 1 800 | 1 600 |
| 发射平均功率（W） | 400 | 836 | 270 | 836 | 452 | 2 100 | – | – |
| 脉冲宽度（μs） | 47 | 18-31 | 20-30 | 18-31 | 47 | 50 | 36 | 2 |
| PRF（Hz） | 2 000-6 500 | 2 850-3 230 | 1 000-3 000 | 1 000-3 000 | 3 000-6 500 | 6 000 | – | – |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 3.2、6.8 | 3.81 | 0.5-0.67 | 3.81-9.7 | 0.85-6.38 | 24 | 16.6 | N/A |
| 发射占空比（%） | 20 | 7-11 | 2-9 | 7-11 | 20 | 30 | 可变，最大15% | 可变，最大15% |
| 系统噪声指数（dB） | 2.9 | 1.0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 |

## 7.8 工作于13.25-13.75 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表14中显示了13.5 GHz高度计的典型特性。

工作于13.5 GHz附近的典型海洋散射仪通过天线波束绕星下点旋转时从若干不同方位角测得的海面背向散射系数来推断海面风速和方向。表15中显示了13.5 GHz散射仪的特性。

表16中显示了13.5 GHz测雨雷达的典型特性。

雪水当量（SWE）检索雷达是面向天底轨迹一侧的多频SAR成像仪型传感器，通过干雪的体积散射特性，利用对SWE的后向散射测量灵敏度来反演雪团信息。工作于13.5 GHz的SAR成像仪型SWE检索雷达的典型特性见表17。

表14

13.25-13.75 GHz频段上高度计的特性

| 任务 | ALT-G1 | ALT-G3 | ALT-G4 | ALT-G5 | ALT-G6（注1） | ALT-G7（注1） | ALT-G8 | ALT-G9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | 高度计 |
| 轨道类型 | SSO | SSO | NSS | NSS | SSO | NSS | 圆形SSO | NSS |
| 高度（km） | 764 | 963 | 1 336 | 717 | 814 | 1 336 | 1 000 | 714 |
| 倾角（度） | 98.6 | 99.3 | 66 | 92 | 98.65 | 66 | 99.4 | 92 |
| 升交点LST | 10:30 | 06:00 | NA | NA | 22:00 | NA | – | NA |
| 重复周期（天） | 35 | 14 | 10 | 369 (1) | 27 | 10 | 14 | 367 |
| 波束数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天线直径/尺寸 | 1.2 m | 1.4 m | 1.2 m | 2发射1.2 × 1.1 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.5 m | 2反射器1.4 m × 1.25 m |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 41.2 | 43 | 43.2 | 42 | 42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 41.2 | 43 | 43.2 | 42 | 42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 |
| 极化 | 线性 | VV | 线性 | 线性 | 线性 | 线性 | 线性 | 线性 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 1.2 | 0.9 | 1.27 | 1.2 | 1.27 | 1.35 | 1.5 | 1 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 1.2 | 0.9 | 1.27 | 1.1 | 1.27 | 1.35 | 1.5 | 1 |
| 射频中心频率（MHz） | 13 575 | 13 580 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13 575 | 13.575 | 13 500 |
| 射频带宽（MHz） | 320、80、20 | 320 | 320 | 320 | 350 | 320 | 320 | 500 |

表14（结束）

| 任务 | ALT-G1 | ALT-G3 | ALT-G4 | ALT-G5 | ALT-G6（注1） | ALT-G7（注1） | ALT-G8 | ALT-G9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射峰值功率（W） | 60 | 20 | 25 | 25 | 7.1 | 8 | 5.6 | 21.7 (2)；24.4 (3) |
| 发射平均功率（W） | 2.16 | 8.2 | 5.41 | 2.22 | 0.66 | <4 | 1.27 | 19.1 (2)；7.1 (3) |
| 脉冲宽度（μs） | 20 | 102.4 | 106.0 | 50 | 49 | 32 | 110.5 | 49 (2)；18 (3) |
| 脉冲重复频率（Hz） | 1 795.33 | 2 000 | 2 060 | 1 970（LRM）1818.1（SAR模式） | 1 924（LRM）1782.5（SAR模式） | 2 060-9 280 | 2 060 | 18 000 (2)；15 500-16 800 (3) |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 16、4、1 | 3.12 | 3.02 | 7.11 | 7.14 | 9.69 | 2.9 | 10.2 (2)；27.8 (3) |
| 发射占空比（%） | 3.6 | 40.96 | 21.63 | 8.88 | 1.35-2.65、9.31 | 30 | 22.7 | 88.2 (2)；29.1 (3) |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 59.0 | 56.0 | 56 | 60.0 | 50.5 | 51.03 | 49.7 | 55.7 (2); 56.2 (3) |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 44.5 | 52.1 | 49.33 | 45.5 | 40.2 | 48.02 | 43.2 | 55.1 (2); 50.8 (3) |
| 系统噪声指数（dB） | 2.5、3.0 | 2.8 | 2.6 | 1.9(4) | 3.1 | 2.5 | 5.75 | 2.8 |
| (1) 30天的子周期。(2) 关闭突发模式。(3) 开放突发模式。(4) 接收机噪声系数。 |

注1 – ALT-G5和ALT-G6为双频雷达高度计（C/Ku频段），在低分辨率模式（LRM）或合成孔径雷达模式（星下SAR）下实施测量。LRM模式是传统的高度计脉冲限制模式，具有交错的C/Ku频段脉冲，而星下SAR模式是基于SAR处理的沿迹高分辨率模式。ALT-G6系统正在筹备中，将是一个双星星座，两颗卫星在同一轨道上，两星之间有180度的相位差。

表15

13.25-13.75 GHz频段上散射仪的特性

| 任务 | SCAT-G1 | SCAT-G2 | SCAT-G3 | SCAT-G4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 散射仪 | 散射仪 | 散射仪 | 散射仪 |
| 轨道类型 | SSO | SSO | SSO | SSO |
| 高度（km） | 803 | 963 | 720 | 836 |
| 倾角（度） | 98.6 | 99.3 | 98.28 | 98.75 |
| 升交点LST | 06:00 | 06:00 | 12:00（下交点） | 06:00 |
| 重复周期（天） | 4 | 14 | 2 | 5.5 |
| 波束数 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 天线直径 （米） | 1 | 1.3 | 1 | 3 |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 41 | 42 | 39.5 | 48 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 41 | 42 | 39.5 | 48 |
| 极化 | H（内部）、V（外部） | HH、VV | HH、VV | HH、VV |
| 方位角扫描速度（rpm） | 18 | 19.0 | 21.14 | 15 |
| 天线波束观测角（度） | 40、46 | 35、41 | 43.63 (HH)、49.09 (VV) | 36、40 |
| 天线波束方位角（度） | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 1.6 | 1 | 1.67 | 0.9 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 1.6 | 1 | 1.47 | 0.3 |
| 射频中心频率（MHz） | 13 402 | 13 255.5 | 13 515 | 13 350 |
| 射频带宽（MHz） | 0.53 | 3-6 | 0.4 | 2 |
| 发射峰值功率（W） | 100 | 120 | 100 | 1 000 |
| 发射平均功率（W） | 30.6 | 28.8 | 27 | 450 |
| e.i.r.p.峰值（dBW） | 61.0 | 62.8 | 20 | 78.0 |
| 脉冲宽度（μs） | 1 700 | 650-1 200 | 1 350 | 1 500 |
| 脉冲重复频率（PRF (Hz)） | 180 | 100-200 | 200 | 300 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.000311765 | 0.005 | 0.0003 | 0.0013 |
| 发射占空比（%） | 30.6 | 24 | 27.0 | 45 |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 61.0 | 62.8 | 59.5 | 78.0 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 55.9 | 56.6 | 53.8 | 74.5 |
| 系统噪声指数（dB） | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.5 |

表16

13.25-13.75 GHz频段上测雨雷达的特性

| 任务 | PR-G2 | PR-G3 | PR-G4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 测雨雷达 | 测雨雷达 | 测雨雷达 |
| 轨道类型 | NSS | NSS | NSS |
| 高度（km） | 410 | 407 | 400 |
| 倾角（度） | 50 | 65 | 50 |
| 重复周期（天） | 11 | 82 | 6 |
| 波束数 | 2 | 1 | 4 |
| 天线直径/尺寸 | 2米 | 2.1米 × 2.1米 | 5.3米 |
| 天线（发射和接收）峰值增益（dBi） | 47 | 47.4 | 55 |
| 极化 | HH | H | HH、HV |
| 方位角扫描速度（秒/扫描） | 0.7 | 0.7 | 0.42 |
| 天线波束观测角（度） | ±20 | ±17 | ±31 |
| 天线波束方位角（度） | ±90 | ±90 | ±90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.7 | 0.7 | 0.28 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.7 | 0.7 | 0.28 |
| 射频中心频率（MHz） | 13 647、13 653 | 13 597、13 603 | 13 626、13 642、13 658、13 674 |
| 波束数 | 2 | 49 | 4 |
| 射频带宽（MHz） | 0.6 × 2 | 0.6 + 0.6 | 8 × 4 |
| 发射峰值功率（W） | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| 发射平均功率（W） | 7.2 | 12.1 | 360 |
| 脉冲宽度（μs） | 1.6 | 1.6 | 40 |
| PRF（Hz） | 4 500 | 4 485 | 4 500 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | NA (1) | NA (1) | 0.2 |
| 发射占空比（%） | 0.72 | 1.21/0.67 | 18 |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 77.0 | 77.4 | 88.0 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 55.6 | 55.7 | 80.6 |
| 系统噪声指数（dB） | 5 | 5.1 | 3.5 |
| (1) 未经调制的脉冲。 |

表17

13.25-13.75 GHz频段SAR成像仪的特性

| **参数** | **SAR-G1** |
| --- | --- |
| 传感器类型 | SAR （SWE检索雷达） |
| 轨道类型 | SSO |
| 高度（km） | 521-550 |
| 倾角（度） | 97.48 |
| 升交点LST | 06:00 |
| 重复周期（天） | 27 |
| 天线类型 | 相控阵 |
| 波束数 | 1 |
| 天线峰值发射/接收增益(dBi) | 44-47 |
| 极化 | 线性 VV、VH |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 37 |
| 天线波束方位角（度） | 90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 1.4 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.2-0.5 |
| 射频中心频率（MHz） | 13 500 |
| 射频带宽（MHz） | 8 |
| 发射峰值功率（W） | ≤ 2 000 |
| 发射平均功率（W） | ≤ 358.8 |
| 脉冲宽度（μs） | 8-26 |
| PRF（Hz） | 4 800-6 900 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.31-1.00 |
| 发射占空比（%） | ≤ 17.94 |
| 工作占空比（%） | ≤ 25 |
| 系统噪声指数（dB） | 5 |

## 7.9 工作于17.2-17.3 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表18中显示了17.25 GHz SAR雷达的典型特性，其中包括工作于17.25 GHz的SWE检索雷达的典型特性。

表18

17.2-17.3 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SAR-H1 | SAR-H2 |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 | SAR | SAR （SWE检索雷达） |
| 轨道类型 | 圆形SSO | SSO |
| 高度（km） | 512 | 521-550 |
| 倾角（度） | 97.9 | 97.48 |
| 升交点LST | 06:00 | 06:00 |
| 重复周期（天） | 5 | 27 |
| 天线类型 | 偏置线性阵列馈入发射器 | 相控阵 |
| 波束数 | 1 | 1 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 49 | 46-49 |
| 极化 | 线性VV、VH | 线性 VV、VH |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 30-40 | 37 |
| 天线波束方位角（度） | 90 | 90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.9 | 1.1 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.3 | 0.17-0.35 |
| 射频中心频率（MHz） | 17 250 | 17 250 |
| 射频带宽（MHz） | 10 | 8 |
| 发射峰值功率（W） | 4 000 | ≤ 2 000 |
| 发射平均功率（W） | 360 | ≤ 358.8 |
| 脉冲宽度（μs） | 20-30 | 8-26 |
| 脉冲重复频率（PRF）（μs） | 1 000-3 000 | 4 800-6 900 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.5-0.67 | 0.31-1.00 |
| 发射占空比（%） | 2-9 | ≤ 17.94 |
| 工作占空比（%） | – | ≤ 25 |
| 系统噪声指数（dB） | 5 | 5 |

## 7.10 工作于24.05-24.25 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表19中显示了工作于24.05-24.25 GHz频段下的星载雷达的典型特性，典型参数值包括示例雷达的特性。该频谱旨在供测雨雷达和散射仪使用。

表19

24.05-24.25 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | SCAT-I1 | PR-I1 |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 散射仪 | 测雨雷达 |
| 轨道类型 | 圆形、NSS | 圆形、NSS |
| 高度（km） | 803 | 350 |
| 倾角（度） | 98.6 | 35 |
| 重复周期（天） | 4 | 46 |
| 天线类型 | 直径为0.56米的偏置反射器 | 1.18米开槽波导阵列 |
| 波束数 | 2 | 1 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 41 | 47.4 |
| 极化 | H（内部）、V（外部） | H |
| 方位角扫描速度（rpm或秒/扫描） | 18 | 0.6 s/扫描 |
| 天线波束观测角（度） | 40、46 | ±17 |
| 天线波束方位角（度） | 0-360 | ±90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 1.6 | 0.71 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 1.6 | 0.71 |
| 射频中心频率（MHz） | 24 150 | 24 150 |
| 射频带宽（MHz） | 0.53 | 0.6 |
| 发射峰值功率（W） | 100 | 578 |
| 发射平均功率（W） | 30.6 | 2.57 |
| 脉冲宽度（μs） | 1 700 | 1.6 |
| PRF（Hz） | 180 | 2776 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 0.0003118 | NA |
| 发射占空比（%） | 30.6 | 0.44 |
| 系统噪声指数（dB） | 5 | 7 |

## 7.11 工作于35.5-36.0 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表20中显示了工作于35.5-36.0 GHz频段下的SAR、雷达高度计和测雨雷达的典型特性。

表20

35.5-36 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | ALT-J1 | ALT-J2（注1） | ALT-J3 | SAR-J1（注2） | PR-J1  | PR-J2  | PR-J3  | PR-J4  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 高度计 | 高度计 | 高度计 | SAR | 测雨雷达 | 测雨雷达 | 测雨雷达 | 测雨雷达 |
| 轨道类型 | SSO | NSS | NSS | SSO | SSO | NSS | NSS | NSS |
| 高度（km） | 800 | 891 | 714 | 780 | 650 | 407 | 410 | 6001 |
| 倾角（度）升交点LST (1) | 98.53 | 77.6 | 92 | 98.6 | 98.2 | 65 | 50 | 50 |
| 升交点LST | 18:00 | NA | NA | 18:00 | 13:00 | NA | NA | NA |
| 重复周期（天） | 35 | 22 | 367 | 11 | 53 | 82 | 11 | 6 |
| 天线直径/尺寸 | 1.0 m | 5 m × 0.26 m | 1.4 m × 1.25 m | 3 m×0.6 m（发射）、3 m×2 m（接收） | 2.5 m × 5 m | 0.8 × 0.81.6 m | 1.2 m | 2.1 m |
| 天线峰值发射增益（dBi） | 49.3 | 48.5 | 50.2 | 49.5 | 60.4 | 47.4 | 47 | 55 |
| 天线峰值接收增益（dBi） | 49.3 | 48.5 | 50.2 | 55.0 | 60.4 | 47.4 | 47 | 55 |
| 极化 | 圆形 | H、V | 线性 | H、V | H、V | H | HH | HH、HV |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 s/扫描(2) | 0.7 s/扫描 | 0.42 s/扫描 |
| 天线波束观测角（度） | 0 | 0 | 0 | 30 | ±2.4 | ±17 | ±20 | ±31 |
| 天线波束方位角（度） | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | ±90 | ±90 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.6 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.28 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.6 | 0.10 | 0.4 | 0.16 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.25 |
| 射频中心频率（MHz） | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 35 750 | 35 600 | 35 547、35 553 | 35 547、35 553 | 35 526、35 542、35 558、35 574 |
| 射频带宽（MHz） | 480 | 210 | 500 | 40 | 2.5 | 0.6+0.6、0.3+0.3 | 0.6 × 2 | 8 × 4 |

表20（结束）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | ALT-J1 | ALT-J2 （注1） | ALT-J3 | SAR-J1 （注2） | PR-J1  | PR-J2  | PR-J3  | PR-J4  |
| 发射峰值功率（W） | 2 | 1 368 | 3.8 (3); 4.3 (4) | 3 000 | 1 500 | 140 | 150 | 300 |
| 发射平均功率（W） | 0.856 | 40.51 | 3.4 (3); 1.3 (4) | 300 | 19.3 | 2.56 | 27 | 54 |
| 脉冲宽度（μs） | 107 | 6.7 | 49 (3); 18 (4) | 36.1 | 1.67 | 1.6、3.2 | 1.6/10/20/40 | 40 |
| PRF（Hz） | 4 000 | 4 420 | 18 000 (3); 15 500 至 16 800 (4) | 2 770 | 7 700 | 4 485 | 4 500 | 4 500 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | 4.49 | 31.34 | 10.2 (3); 27.8 (4) | 1.108 | 1.54 | NA(1) | 0.015-0.375 | 0.2 |
| 发射占空比（%） | 42.8 | 2.96 | 88.2 (3); 29.1 (4) | 10.0 | 1.28 | 1.83 | 0.7-18 | 18 |
| 峰值e.i.r.p.（dBW） | 52.3 | 79.9 | 56 (3);56.6 (4) | 74.3 | 92.2 | 68.9 | 68.8 | 79.8 |
| 平均e.i.r.p.（dBW） | 48.6 | 64.6 | 55.5 (3);51.2 (4) | 84.3 | 73.3 | 47.1 | 61.4 | 72.4 |
| 系统噪声指数（dB） | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4 | 6.3 | 6 | 3.5 |
| (1) 未调制的脉冲。(2) 每次扫描的方位角扫描速度（以秒为单位）指的是在一个周期内从一侧到另一侧（跨迹）扫描所需的时间。(3) 关闭突发模式。(4) 开放突发模式。 |

注1 – 该高度计系统是一个雷达干涉仪仪器，它在10米高空的两端装有两个Ka频段SAR天线，两个天线沿着轨道轨迹的两侧发射和接收所辐射的雷达脉冲。观测角限制在4.5度以内，提供120 km宽的地带。210 MHz带宽实现了跨迹地面分辨率，从远地带的约10米到近地带的约60米。通过合成孔径处理的方式，在沿迹方向上可获得约2米的分辨率。

注2 – Ka频段SAR单程干涉测量任务仍处于概念阶段。正在考虑采用多天线的单颗卫星形式或两颗卫星形式。

## 7.12 工作于78-79 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表21中显示了工作于78-79 GHz频段下的星载雷达的典型特性，典型参数值包括示例雷达的特性。

表21

78-79 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | PR-K1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 测雨雷达 |
| 轨道类型 | 圆形、NSS |
| 高度（km） | 400 |
| 倾角（度） | 60 |
| 重复周期（天） | 23 |
| 天线类型 | 抛物面反射器 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 61.7 |
| 极化 | 线性H |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0.197 |
| 天线波束观测角（度） | 0 |
| 天线波束方位角（度） | ±17 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.71 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.71 |
| 射频中心频率（MHz） | 78.500 |
| 射频带宽（MHz） | 0.8 |
| 发射峰值功率（W） | 1 000 |
| 发射平均功率（W） | 14 |
| 脉冲带宽（μs） | 3.33 |
| PRF（Hz） | 4 250 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | N/A |
| 发射占空比（%） | 1.42 |
| 系统噪声指数（dB） | 3 |

## 7.13 工作于94-94.1 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表22中显示了工94-94.1 GHz频段下的CPR的典型特性。

表22

94-94.1 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | CPR-L1 | CPR-L2 |
| --- | --- | --- |
| 传感器类型 | 云廓线雷达 | 云廓线雷达 |
| 轨道类型 | SSO | SSO |
| 高度（km） | 705 | 393 |
| 倾角（度） | 98.2 | 97 |
| 升交点LST | 13:30 | 02:00 |
| 重复周期（天） | 16 | 25 |
| 天线类型 | 抛物面反射器 – 偏置卡塞格伦天线 | 抛物面反射器 |
| 天线直径（m） | 1.85-2.5 | 2.5 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 63.1-65.2 | 66 |
| 极化 | 线性 | LHC（发射）、RHC（接收） |
| 地球入射角（度） | 0 | 0 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.12 | 0.095 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.12 | 0.095 |
| 波束宽度（度） | 0.095-0.108 | 0.095 |
| 射频中心频率（MHz） | 94.050 | 94.050 |
| 射频带宽（MHz） | 0.36 | 7 |
| 发射峰值功率（W） | 1 000 | 2 200 |
| 发射平均功率（W） | 21.31 | 44 |
| 脉冲宽度（μs） | 3.33 | 3.3 |
| PRF（Hz） | 4 300 | 1 800-7 500 |
| 调频转换速率（MHz/μs） | N/A (1) | 2.1 |
| 发射占空比（%） | 1.33 | 2 |
| 最低灵敏度（dBz） | −30-−35 | −30-−35 |
| 水平分辨率 | 0.7-1.9 km | 800 m |
| 垂直分辨率（m） | 250-500 | 500  |
| 多普勒范围（m/s） | ±10 | ±10  |
| 多普勒精度（m/s） | 1 | 1  |
| 系统噪声指数（dB） | 7 | 7 |
| (1) 传感器使用未调制脉冲。 |

## 7.14 工作于133.5-134 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表23中显示了中心频率为133.75 GHz的CPR的典型特性。对于小冰粒的敏感度而言，需要非常高的频率。

表23

133.5-134 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | CPR-M1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 云廓线雷达 |
| 轨道类型 | SSO |
| 高度（km） | 705 |
| 倾角（度） | 98.2 |
| 升交点LST | 13:30 |
| 重复周期（天） | 16 |
| 天线直径（m） | 3 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 75 |
| 极化 | 线性 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.043 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.043 |
| 射频中心频率（GHz） | 133.75 |
| 射频带宽（MHz） | 0.65 |
| 发射峰值功率（W） | 300 |
| 脉冲宽度（μs） | 1.6 |
| 脉冲重复频率（PRF）（Hz） | 4 000 |
| 距离分辨率（m） | 250  |
| 水平分辨率 | 0.2 × 0.7 km |
| 系统噪声指数（dB） | 8 |

## 7.15 工作于237.9-238 GHz频段上的有源传感器的典型参数

表24中显示了中心频率为237.95 GHz的CPR的典型特性。对于小冰粒的敏感度而言，需要非常高的频率。

表24

237.9-238 GHz频段上EESS（有源）任务的特性

| 参数 | CPR-N1 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 云廓线雷达 |
| 轨道类型 | SSO |
| 高度（km） | 705 |
| 轨道倾角（度） | 98.2 |
| 升交点LST | 13:30 |
| 重复周期（天） | 16 |
| 天线直径（m） | 3 |
| 天线峰值发射/接收增益（dBi） | 78 |
| 极化 | 线性 |
| 方位角扫描速度（rpm） | 0 |
| 天线波束观测角（度） | 0 |
| 天线波束方位角（度） | 0 |
| 天线仰角波束宽度（度） | 0.024 |
| 天线方位角波束宽度（度） | 0.024 |
| 射频中心频率（GHz） | 237.95 |
| 射频带宽（MHz） | 0.65 |
| 发射峰值功率（W） | 80 |
| 脉冲宽度（μs） | 1.6 |
| PRF（Hz） | 4 000 |
| 距离分辨率（m） | 250  |
| 水平分辨率 | 0.1 × 0.7 km |
| 系统噪声指数（dB） | 11 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_