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[bookmark: c2tope]Avant-propos
Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.
Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.
Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR)
La politique de l'UIT‑R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT‑T, l'UIT‑R, l'ISO et la CEI et la base de données en matière de brevets de l'UIT-R.

	Séries des Recommandations UIT-R 
(Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr)

	Séries
	Titre

	BO
	Diffusion par satellite

	BR
	Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision

	BS
	Service de radiodiffusion sonore

	BT
	Service de radiodiffusion télévisuelle

	F
	Service fixe

	M
	Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés

	P
	Propagation des ondes radioélectriques

	RA
	Radio astronomie

	RS
	Systèmes de télédétection

	S
	Service fixe par satellite

	SA
	Applications spatiales et météorologie

	SF
	Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe

	SM
	Gestion du spectre

	SNG
	Reportage d'actualités par satellite

	TF
	Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires

	V
	Vocabulaire et sujets associés




	Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la
Résolution UIT-R 1. 
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Nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde
employées en télécommunication
(1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1993-2000-2015
Champ d'application
Ce texte recommande l'utilisation du hertz (Hz) pour désigner une unité de fréquence et la nomenclature doit être utilisée pour la description de bandes de fréquence et de longueurs d'onde. Il donne également plus d'informations sur la nomenclature utilisée dans certaines applications.
Mots clés
Hertz, bandes de fréquences, bandes de longueurs d'onde
[bookmark: _Toc368428505][bookmark: _Toc368428583][bookmark: _Toc368430174][bookmark: _Toc369007123]Recommandations de l'UIT connexes
Recommandation UIT-R V.430-4		Emploi du Système international d'unités (SI)
Recommandation UIT-R V.573-6		Vocabulaire des radiocommunications
Recommandation UIT-R V.574-5	«Emploi du décibel et du néper dans les télécommunications»
Recommendation UIT-R V.665-3		«Unité d'intensité du trafic»
Rec. UIT-R V.431-7
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a)	que les mérites de Heinrich Hertz (1857-1897) dans le domaine de la recherche des phénomènes fondamentaux des ondes radioélectriques sont universellement reconnus, ainsi qu'on a pu encore le constater lors du 100ème anniversaire de sa naissance, et que la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès 1937, a adopté le hertz (symbole: Hz) pour désigner une unité de fréquence (voir notamment la Norme internationale CEI 60027);
b)	que, dans la présente Recommandation, la nomenclature doit être présentée de façon aussi synoptique que possible et que la désignation des bandes de fréquences doit être aussi concise que possible,
recommande
1	que l'on utilise, pour désigner l'unité de fréquence dans les publications de l'UIT, le terme hertz (Hz) conformément à la Recommandation UIT-R V.430 relative à l'emploi du Système international d'unités (SI);
2	que les administrations fassent usage, en toutes circonstances, de la nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde figurant dans le Tableau 1 et les Notes 1 et 2 qui tiennent compte du numéro 2.1 du Règlement des radiocommunications (RR).
TABLEAU  1
	Numéro de
la bande
	Symboles
(en anglais)
	Gamme de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
	Subdivision métrique correspondante
	Abréviations métriques pour les bandes

	3
	ULF
	300-3 000 Hz
	Ondes hectokilométriques
	B.hkm

	4
	VLF
	3-30 kHz
	Ondes myriamétriques
	B.Mam

	5
	LF
	30-300 kHz
	Ondes kilométriques
	B.km

	6
	MF
	300-3 000 kHz
	Ondes hectométriques
	B.hm

	7
	HF
	3-30 MHz
	Ondes décamétriques
	B.dam

	8
	VHF
	30-300 MHz
	Ondes métriques
	B.m

	9
	UHF
	300-3 000 MHz
	Ondes décimétriques
	B.dm

	10
	SHF
	3-30 GHz
	Ondes centimétriques
	B.cm

	11
	EHF
	30-300 GHz
	Ondes millimétriques
	B.mm

	12
	
	300-3 000 GHz
	Ondes décimillimétriques
	B.dmm

	13
	
	3-30 THz
	Ondes centimillimétriques
	B.cmm

	14
	
	30-300 THz
	Ondes micrométiques
	B.m

	15
	
	300-3 000 THz
	Ondes décimicrométriques
	B.dm


NOTE 1 – La «bande N» s'étend de 0,3  10N à 3  10N Hz.
NOTE 2 – Symboles:	Hz:	hertz
	k:	kilo (103), M: méga (106), G: giga (109), T: téra (1012)
	:	micro (10–6), m: milli (10–3), c: centi (10–2), d: déci (10–1)
	da:	déca (10), h: hecto (102), Ma: myria (104).
NOTE 3 – Cette nomenclature, utilisée pour désigner les fréquences dans le domaine des télécommunications, peut être étendue aux gammes ci-dessous comme le propose l'Union radioscientifique internationale (URSI) (voir le Tableau 2).
TABLEAU  2
	Numéro de
la bande
	Symboles
(en anglais)(1)
	Gamme de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
	Subdivision métrique correspondante
	Abréviations métriques pour les bandes

	–1
	
	0,03-0,3 Hz
	Ondes gigamétriques
	B.Gm

	0
	ELF
	0,3-3 Hz
	Ondes hectomégamétriques
	B.hMm

	1
	
	3-30 Hz
	Ondes décamégamétriques
	B.daMm

	2
	
	30-300 Hz
	Ondes mégamétriques
	B.Mm

	(1)	Le symbole EBF est employé en français.


NOTE 4 – Dans la plupart des pays, les gammes de fréquences utilisées pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence et pour la télévision sont désignées par les chiffres romains de I à V. Toutefois, ces gammes ne sont pas toujours réservées entièrement au service de radiodiffusion. Leurs limites sont indiquées au Tableau 3.
TABLEAU 3
	Désignation
	Gammes de fréquences
(MHz)

	
	Région 1
	Région 2
	Région 3

	I
	47-68
	54-68
	47-68

	II
	87,5-108
	88-108
	87-108

	III
	174-230
	174-216
	174-230

	IV
	470-582
	470-582
	470-582

	V
	582-960
	582-890
	582-960


NOTE 5 – Certaines bandes de fréquences sont parfois désignées par des symboles littéraux autres que les symboles et abréviations recommandés dans les Tableaux 1 et 2. Ces symboles sont des lettres majuscules, parfois accompagnés d'un indice (généralement une lettre minuscule). Il n'existe pas actuellement de correspondance normalisée entre les lettres et les bandes de fréquences, la même lettre pouvant désigner plusieurs bandes différentes. L'emploi de ces symboles est déconseillé dans les publications de l'UIT. Si toutefois un tel symbole littéral est utilisé, il convient de préciser, la première fois qu'on l'utilise dans un texte donné, les limites de la bande de fréquences correspondante, ou au moins une fréquence de la bande si cette indication est suffisante. A titre d'information, les désignations les plus courantes utilisées par certains auteurs, principalement dans les domaines du radar et des radiocommunications spatiales, sont indiqués dans le Tableau 4.
TABLEAU 4
	Symbole littéral
	Utilisation pour radar
(GHz)
	Radiocommunications spatiales

	
	Régions du spectre
	Exemples
	Désignation nominale
	Exemples
(GHz)

	L
	1-2
	1,215-1,4
	Bande des 1,5 GHz
	1,525-1,710

	S
	2-4
	2,3-2,5
2,7-3,4
	Bande des 2,5 GHz
	2,5-2,690

	C
	4-8
	5,25-5,85
	Bande des 4/6 GHz
	3,4-4,2
4,5-4,8
5,85-7,075

	X
	8-12
	8,5-10,5
	–
	–

	Ku
	12-18
	13,4-14,0
15,3-17,3
	Bande des 11/14 GHz
Bande des 12/14 GHz
	10,7-13,25
14,0-14,5

	K(1)
	18-27
	24,05-24,25
	Bande des 20 GHz
	17,7-20,2

	Ka(1)
	27-40
	33,4-36,0
	Bande des 30 GHz
	27,5-30,0

	V
	–
	–
	Bande des 40 GHz
	37,5-42,5
47,2-50,2

	(1)	Dans les radiocommunications spatiales, les bandes K et Ka sont souvent désignées par le seul symbole Ka.
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