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السلسلة SA
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية 

تمهيـد
يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

حقوق الملكية الفكرية
يسترعي الاتحاد الانتباه إلى أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية. ولا يتخذ الاتحاد أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أو طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات.
وعند الموافقة على هذه التوصية، كان الاتحاد قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على معلومات براءات الاختراع ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية المتاحة في الموقع الإلكتروني: https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.


	سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية
(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني https://www.itu.int/publ/R-REC/ar)
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	ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.
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التوصيـة  ITU-R V.431-9
تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات
المستعملة في الاتصالات
(2025-2015-2000-1993-1986-1982-1978-1974-1966-1963-1959-1956-1953)
مجال التطبيق
يوصي هذا النص باستعمال الهرتز (Hz) كوحدة للتردد والتسمية التي يتعين استعمالها لوصف نطاقات الترددات وأطوال الموجات. كما يوفر معلومات محسَّنة بشأن التسمية المستعملة في بعض التوصيات.
مصطلحات أساسية
نطاقات الترددات، الهرتز، نطاقات أطوال الموجات
توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد ذات الصلة
التوصية ITU-R V.430	استعمال الأنظمة الدولية للوحدات (SI)
التوصية ITU-R V.573	مفردات الاتصالات الراديوية
إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
إذ تضع في اعتبارها
 أ )	أن كفاءة هينريش هرتز (1897-1857) كباحث في ميدان الظواهر الأساسية للموجات الراديوية، معترف بها على الصعيد العالمي، كما أكدها الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاده؛ وأن اللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) اعتمدت منذ عام 1937 الهرتز (الرمز: Hz) كاسم لوحدة التردد (انظر ضمن جملة أمور، المعيار الدولي IEC 60027)؛
ب)	أن التسميات الواردة في هذه التوصية ينبغي أن تكون شاملة قدر الإمكان وأن تسميات نطاقات الترددات ينبغي أن تكون موجزة قدر الإمكان؛
ج)	أنه من الضروري أن تكون الوحدات والسوابق متسقة مع تلك المحددة في النظام الدولي للوحدات (SI)،
توصـي
1	بأن يقبل الهرتز (Hz) للاستعمال في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره اسم وحدة التردد وفقاً للتوصية ITU‑R V.430 بشأن استعمال النظام الدولي للوحدات (SI)؛
2	أن تستعمل الإدارات تسمية نطاقات الترددات وأطوال الموجات الواردة في الجدول 1 وفي الملاحظتين 1 و2، التي تراعي الرقم 1.2 من لوائح الراديو.
الجدول 1
	رقم
النطاق
	الرموز
(بالإنكليزية)
	التسميات
	مدى الترددات
(الحد الأصغر خارجاً،
الحد الأعلى داخلاً)
	التقسيم الفرعي المتري المقابل
	المختصرات المترية
للنطاقات

	3
	ULF
	تردد دون الميغامتري
	Hz 3 000-300
	الموجات دون الميغامترية
	

	4
	VLF
	تردد فوق الكيلومتري
	kHz 30-3
	الموجات فوق الكيلومترية
	

	5
	LF
	تردد كيلومتري
	kHz 300-30
	الموجات الكيلومترية
	

	6
	MF
	تردد هكتومتري
	kHz 3 000-300
	الموجات الهكتومترية
	

	7
	HF
	تردد ديكامتري
	MHz 30-3
	الموجات الديكامترية
	

	8
	VHF
	تردد متري
	MHz 300-30
	الموجات المترية
	

	9
	UHF
	تردد ديسيمتري
	MHz 3 000-300
	الموجات الديسيمترية
	

	10
	SHF
	تردد سنتيمتري
	GHz 30-3
	الموجات السنتيمترية
	

	11
	EHF
	تردد مليمتري
	GHz 300-30
	الموجات المليمترية
	

	12
	THF
	تردد دون مليمتري
	GHz 3 000-300
	الموجات دون المليمترية
	

	13
	
	
	THz 30-3
	الموجات فوق الميكرومترية
	

	14
	
	
	THz 300-30
	الموجات الميكرومترية
	

	15
	
	
	THz 3 000-300
	الموجات دون الميكرومترية
	


الملاحظة 1 - يمتد "رقم النطاق N" (N = رقم النطاق) من Hz N10  0,3 إلى Hz N10  3.
الملاحظة 2 - الرموز:	Hz:	هرتز
	k:	كيلو (kilo) (310)، M: ميغا (mega) (610)، G: جيغا (giga) (910)، T: تيرا (tera) (1210)
	µ:	ميكرو (micro) (6–10)، m: ميللي (milli) (3–10)، c: سنتي (centi) (210)، d: ديسي (deci) (1–10)
	da:	ديكا (deca) (10)، h: هكتو (hecto) (210).
الملاحظة 3 - يمكن لهذه التسمية، المستعملة في تسمية الترددات في مجال الاتصالات، أن تمتد لتغطي المديات المبينة أدناه، بناءً على اقتراح الاتحاد الدولي للعلوم الراديوية (URSI) (انظر الجدول 2) حسب اقتراح الاتحاد الدولي لعلوم الراديو (URSI) (انظر الجدول 2).
الجدول 2
	رقم
النطاق
	الرموز
(بالإنكليزية)
	التسميات
	مدى الترددات
(الحد الأصغر قصراً،
والحد الأعلى ضمناً)
	المختصرات المترية
للنطاقات

	1–
	
	
	Hz 0,3-0,03
	الموجات الجيغامترية

	0
	TLF
	تردد دون الجيغامتري
	Hz 3-0,3
	الموجات دون الجيغامترية

	1
	ELF
	تردد فوق الجيغامتري
	Hz 30-3
	الموجات فوق الجيغامترية

	2
	SLF
	تردد ميغامتري
	Hz 300-30
	الموجات الميغامترية


الملاحظة 4 - ترد تسميات بعض نطاقات التردد الموزعة للخدمة الإذاعية في الجدول 3. ويجدر ملاحظة أن هذه المديات لا تقتصر في بعض الحالات على الخدمات الإذاعية.
الجدول 3
	التسمية
	مدى التردد
(MHz)

	
	الإقليم 1
	الإقليم 2
	الإقليم 3

	I
	68-47
	68-54
	68-47

	II
	108-87,5
	108-88
	108-87

	III
	230-174
	216-174
	230-174

	IV
	582-470
	582-470
	582-470

	V
	960-582
	890-582
	960-582


الملاحظة 5 - تسمى بعض نطاقات الترددات أحياناً بواسطة حرف خلاف الرموز والمختصرات الموصى بها في الجدولين 1 و2. وتتألف الرموز المعنية من الحروف الاستهلالية التي قد تكون مصحوبة بمؤشر (حرف صغير عادة). ولا يوجد حالياً مقابل معياري بين الحروف ونطاقات الترددات المعنية، بل ويمكن استخدام الحرف نفسه لتسمية نطاقات مختلفة. ولا يوصى باستخدام هذه الرموز في منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات. إلا أنه، إذا استعمل رمز حرفي، ينبغي الإشارة إلى حدود نطاق التردد المقابل أو إلى التردد في النطاق على الأقل، إذا كانت هذه المعلومة كافية في حد ذاتها، وذلك في المرة الأولى التي يظهر فيها الرمز في النص. وعلى سبيل الإحاطة علماً، فالتسميات الأكثر شيوعاً التي تستعملها بعض المنظمات الدولية لا سيما في ميدان الرادار والاتصالات الراديوية الفضائية، واردة في الجدول 4.
الجدول 4
	رموز حرفية
	الرادار
	الاتصالات الراديوية الفضائية

	
	مديات الترددات (GHz)
	أمثلة على مديات الترددات (GHz)
	تسميات اسمية لنطاقات/ مديات الترددات (GHz)
	أمثلة على مديات الترددات
(GHz)

	L
	2-1
	1,4-1,215
	النطاق GHz 1,5
	1,710-1,525

	S
	4-2
	2,5-2,3
3,4-2,7
	النطاق GHz 2,5
	2,690-2,5

	C
	8-4
	5,85-5,25
	النطاق GHz 6/4
	4,2-3,4
4,8-4,5
7,075-5,85

	X
	12-8
	10,5-8,5
	–
	–

	Ku
	18-12
	14,0-13,4
17,3-15,3
	النطاق GHz 14/11
النطاق GHz 14/12
	13,25-10,7
14,5-14,0

	(1)K
	27-18
	24,25-24,05
	النطاق GHz 20
	20,2-17,7

	(1)Ka
	40-27
	36,0-33,4
	النطاق GHz 30
	30,0-27,5

	V
	–
	–
	النطاق GHz 40
	42,5-37,5
50,2-47,2

	(1)	في الاتصالات الراديوية الفضائية، يسمى النطاقان K وKa في حالات كثيرة برمز واحد هو Ka.
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