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[bookmark: c2tope]Avant-propos
Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées.
Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les Commissions d’études.
Droits de propriété intellectuelle
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.
À la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT avait été avisée de l'existence d'une propriété intellectuelle, protégée par des brevets, dont l'acquisition pourrait être requise pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux développeurs de consulter les renseignements pertinents de l'UIT-R concernant les brevets à l'adresse https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.

	Séries des Recommandations UIT-R
(Également disponible en ligne: https://www.itu.int/publ/R-REC/en)

	Série
	Titre

	BO
	Diffusion par satellite

	BR
	Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision

	BS
	Service de radiodiffusion sonore

	BT
	Service de radiodiffusion télévisuelle

	F
	Service fixe

	M
	Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés

	P
	Propagation des ondes radioélectriques

	RA
	Radio astronomie

	RS
	Systèmes de télédétection

	S
	Service fixe par satellite

	SA
	Applications spatiales et météorologie

	SF
	Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service fixe

	SM
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	SNG
	Reportage d'actualités par satellite

	TF
	Émissions de fréquences étalon et de signaux horaires

	V
	Vocabulaire et sujets associés



	Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la Résolution UIT-R 1.
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[bookmark: irecnoe]RECOMMANDATION  UIT-R  V.431-9
Nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde employées en télécommunication
(1953-1956-1959-1963-1966-1974-1978-1982-1986-1993-2000-2015-2025)
Champ d'application
Ce texte recommande l'utilisation du hertz (Hz) pour désigner une unité de fréquence et la nomenclature doit être utilisée pour la description de bandes de fréquence et de longueurs d'onde. Il donne également plus d'informations sur la nomenclature utilisée dans certaines applications.
Mots clés
Bandes de fréquences, hertz, bandes de longueurs d'onde
Recommandations UIT-R connexes
Recommandation UIT-R V.430 – Emploi du Système international d'unités (SI)
Recommandation UIT-R V.573 – Vocabulaire des radiocommunications
L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a)	que les mérites de Heinrich Hertz (1857-1897) dans le domaine de la recherche des phénomènes fondamentaux des ondes radioélectriques sont universellement reconnus, ainsi qu'on a pu encore le constater lors du 100ème anniversaire de sa naissance, et que la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès 1937, a adopté le hertz (symbole: Hz) pour désigner une unité de fréquence (voir notamment la Norme internationale CEI 60027);
b)	que, dans la présente Recommandation, la nomenclature doit être présentée de façon aussi synoptique que possible et que la désignation des bandes de fréquences doit être aussi concise que possible;
c)	qu'il est nécessaire que les unités et les préfixes soient compatibles avec ceux définis dans le Système international d'unités (SI),
recommande
1	que l'on utilise, pour désigner l'unité de fréquence dans les publications de l'UIT, le terme hertz (Hz) conformément à la Recommandation UIT-R V.430 relative à l'emploi du SI;
2	que les administrations fassent usage de la nomenclature des bandes de fréquences et de longueurs d'onde figurant dans le Tableau 1 et les Notes 1 et 2 qui tiennent compte du numéro 2.1 du Règlement des radiocommunications.
TABLEAU 1
	Numéro de la bande
	Symboles (en anglais)
	Désignations
	Gamme de fréquences (limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)
	Subdivision métrique correspondante

	3
	ULF
	Ultra basse fréquence
	300-3 000 Hz
	Ondes submégamétriques

	4
	VLF
	Très basse fréquence
	3-30 kHz
	Ondes superkilométriques

	5
	LF
	Basse fréquence
	30-300 kHz
	Ondes kilométriques

	6
	MF
	Moyenne fréquence
	300-3 000 kHz
	Ondes hectométriques

	7
	HF
	Haute fréquence
	3-30 MHz
	Ondes décamétriques

	8
	VHF
	Très haute fréquence
	30-300 MHz
	Ondes métriques

	9
	UHF
	Ultra haute fréquence
	300-3 000 MHz
	Ondes décimétriques

	10
	SHF
	Super haute fréquence
	3-30 GHz
	Ondes centimétriques

	11
	EHF
	Extrêmement haute fréquence
	30-300 GHz
	Ondes millimétriques

	12
	THF
	Énormément haute fréquence
	300-3 000 GHz
	Ondes submillimétriques

	13
	
	
	3-30 THz
	Ondes supermicrométriques

	14
	
	
	30-300 THz
	Ondes micrométiques

	15
	
	
	300-3 000 THz
	Ondes submicrométriques



NOTE 1 – La «bande N» s'étend de 0,3 × 10N à 3 × 10N Hz.
NOTE 2 – Symboles:	Hz:	hertz
	k:	kilo (103), M: méga (106), G: giga (109), T: téra (1012)
	:	micro (10−6), m: milli (10−3), c: centi (10−2), d: déci (10−1)
	da:	déca (10), h: hecto (102).
NOTE 3 – Cette nomenclature, utilisée pour désigner les fréquences dans le domaine des télécommunications, peut être étendue aux gammes ci-dessous, comme le propose l'Union radioscientifique internationale (URSI) (voir le Tableau 2).
TABLEAU 2
	Numéro de la bande
	Symboles (en anglais)
	Désignation
	Gamme de fréquences (limite inférieure exclue, limite supérieure incluse)
	Subdivision métrique correspondante

	−1
	
	
	0,03-0,3 Hz
	Ondes gigamétriques

	0
	TLF
	Énormément basse fréquence
	0,3-3 Hz
	Ondes subgigamétriques

	1
	ELF
	Extrêmement basse fréquence
	3-30 Hz
	Ondes supermégamétriques

	2
	SLF
	Super basse fréquence
	30-300 Hz
	Ondes mégamétriques



NOTE 4 – Le Tableau 3 donne les désignations de certaines bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion. Toutefois, ces gammes ne sont pas toujours réservées entièrement à ce service.
TABLEAU 3
	Désignation
	Gammes de fréquences (MHz)

	
	Région 1
	Région 2
	Région 3

	I
	47-68
	54-68
	47-68

	II
	87,5-108
	88-108
	87-108

	III
	174-230
	174-216
	174-230

	IV
	470-582
	470-582
	470-582

	V
	582-960
	582-890
	582-960



NOTE 5 – Certaines bandes de fréquences sont parfois désignées par des symboles littéraux autres que les symboles et abréviations recommandés dans les Tableaux 1 et 2. Ces symboles sont des lettres majuscules, parfois accompagnés d'un indice (généralement une lettre minuscule). Il n'existe pas actuellement de correspondance normalisée entre les lettres et les bandes de fréquences, la même lettre pouvant désigner plusieurs bandes différentes. L'emploi de ces symboles est déconseillé dans les publications de l'UIT. Si toutefois un tel symbole littéral est utilisé, il convient de préciser, la première fois qu'on l'utilise dans un texte donné, les limites de la bande de fréquences correspondante, ou au moins une fréquence de la bande si cette indication est suffisante. À titre d'information, les désignations les plus courantes utilisées par certaines organisations internationales, principalement dans les domaines du radar et des radiocommunications spatiales, sont indiqués dans le Tableau 4.
TABLEAU 4
	Symbole littéral
	Utilisation pour radar
	Radiocommunications spatiales

	
	Gammes de fréquences (GHz)
	Exemples de gammes de fréquences 
(GHz)
	Désignation nominale des bandes/gammes de fréquences
	Exemples de gammes de fréquences 
(GHz)

	L
	1-2
	1,215-1,4
	Bande des 1,5 GHz
	1,525-1,710

	S
	2-4
	2,3-2,5
2,7-3,4
	Bande des 2,5 GHz
	2,5-2,690

	C
	4-8
	5,25-5,85
	Bande des 4/6 GHz
	3,4-4,2
4,5-4,8
5,85-7,075

	X
	8-12
	8,5-10,5
	–
	–

	Ku
	12-18
	13,4-14,0
15,3-17,3
	Bande des 11/14 GHz Bande des 12/14 GHz
	10,7-13,25
14,0-14,5

	K (1)
	18-27
	24,05-24,25
	Bande des 20 GHz
	17,7-20,2

	Ka (1)
	27-40
	33,4-36,0
	Bande des 30 GHz
	27,5-30,0

	V
	–
	–
	Bande des 40 GHz
	37,5-42,5
47,2-50,2

	(1)	Dans les radiocommunications spatiales, les bandes K et Ka sont souvent désignées par le seul symbole Ka.
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