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El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R.
Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones.
Propiedad intelectual
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, se advierte a los implementadores que esto puede no representar la información más reciente y, por lo tanto, se les insta encarecidamente a consultar la información de patentes del UIT-R apropiada disponible en https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/Pages/itu-r-patent-information.aspx.
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	Servicio fijo
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	Servicios móviles, de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios por satélite conexos
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	S
	Servicio fijo por satélite

	SA
	Aplicaciones espaciales y meteorología
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	Nota: Esta Recomendación UIT-R fue aprobada en inglés conforme al procedimiento detallado en la Resolución UIT‑R 1.
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En este texto se recomienda la utilización del hertzio (Hz) como unidad de frecuencia, y la nomenclatura que ha de utilizarse para la descripción de las bandas de frecuencias y de longitudes de onda. También se proporciona amplia información sobre la nomenclatura utilizada en algunas aplicaciones.
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Recomendaciones del UIT-R conexas
Recomendación UIT-R V.430 – Empleo del sistema internacional de unidades (SI)
Recomendación UIT-R V.573 – Vocabulario de radiocomunicaciones
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
considerando
a)	que los méritos de Heinrich Hertz (1857-1897) como investigador de los fenómenos fundamentales de las ondas radioeléctricas, son universalmente reconocidos, como se confirmó en el centenario de su nacimiento, y que ya en 1937 la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) adoptó el hertzio (símbolo: Hz) como nombre para la unidad de frecuencia (véase, entre otras, la Norma Internacional CEI 60027);
b)	que la nomenclatura de esta Recomendación debería ser lo más resumida posible y que la designación de las bandas de frecuencias debería ser lo más concisa posible;
c)	la necesidad de que las unidades y los prefijos sean coherentes con los definidos en el Sistema Internacional de Unidades (SI),
recomienda
1	que en las publicaciones de la UIT se acepte utilizar el hertzio (Hz) como denominación de la unidad de frecuencia, de conformidad con la Recomendación UIT-R V.430 sobre el empleo del Sistema Internacional de Unidades;
2	que las administraciones utilicen la nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda que figuran en el Cuadro 1 y en las Notas 1 y 2, que tienen en cuenta el número 2.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
CUADRO 1
	Número de la banda
	Símbolos
	Designaciones
	Gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior)
	Subdivisión métrica correspondiente

	3
	ULF
	Ultra baja frecuencia
	300-3 000 Hz
	ondas submegamétricas

	4
	VLF
	Muy baja frecuencia
	3-30 kHz
	ondas súper kilométricas

	5
	LF
	Baja frecuencia
	30-300 kHz
	ondas kilométricas

	6
	MF
	Frecuencia media
	300-3 000 kHz
	ondas hectométricas

	7
	HF
	Alta frecuencia
	3-30 MHz
	ondas decamétricas

	8
	VHF
	Muy alta frecuencia
	30-300 MHz
	ondas métricas

	9
	UHF
	Frecuencia ultraalta
	300-3 000 MHz
	ondas decimétricas

	10
	SHF
	Súper alta frecuencia
	3-30 GHz
	ondas centimétricas

	11
	EHF
	Frecuencia extremadamente alta
	30-300 GHz
	ondas milimétricas

	12
	THF
	Frecuencia tremendamente alta
	300-3 000 GHz
	ondas submilimétricas

	13
	
	
	3-30 THz
	ondas súper microméticas

	14
	
	
	30-300 THz
	ondas micrométricas

	15
	
	
	300-3 000 THz
	ondas submicrométicas




NOTA 1 – La «banda N» se extiende de 0.3 × 10N a 3 × 10N Hz.
NOTA 2 – Símbolos: 	Hz: hertzios
			k: kilo (103), M: mega (106), G: giga (109), T: tera (1012)
			: micro (10−6), m: mili (10−3), c: centi (10−2), d: deci (10−1)
			da: deca (10), h: hecto (102).
NOTA 3 – Esta nomenclatura, utilizada para designar las frecuencias en el campo de las telecomunicaciones, puede ampliarse para abarcar las gamas que se indican a continuación (véase el Cuadro 2).
CUADRO 2
	Número de la banda
	Símbolos
	Designaciones
	Gama de frecuencias (excluido el límite inferior, pero incluido el superior)
	Subdivisión métrica correspondiente

	−1
	
	
	0,03-0,3 Hz
	ondas gigamétricas

	0
	TLF
	Frecuencia tremendamente baja
	0,3-3 Hz
	ondas subgigamétricas

	1
	ELF
	Frecuencia extremadamente baja
	3-30 Hz
	ondas súper megamétricas

	2
	SLF
	Súper baja frecuencia
	30-300 Hz
	ondas megamétricas



NOTA 4 – El Cuadro 3 proporciona las designaciones de algunas bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión. Cabe señalar que, en algunos casos, estas gamas no son exclusivas del servicio de radiodifusión.
CUADRO 3
	Denominación
	Gama de frecuencias (MHz)

	
	Región 1
	Región 2
	Región 3

	I
	47-68
	54-68
	47-68

	II
	87,5-108
	88-108
	87-108

	III
	174-230
	174-216
	174-230

	IV
	470-582
	470-582
	470-582

	V
	582-960
	582-890
	582-960



NOTA 5 – Algunas bandas de frecuencias se designan a veces con letras distintas de los símbolos y abreviaturas recomendados en los Cuadros 1 y 2. Las letras en cuestión consisten en letras mayúsculas que pueden ir acompañadas de un índice (generalmente una letra minúscula). Actualmente no existe una correspondencia normalizada entre las letras y las bandas de frecuencias en cuestión, y la misma letra puede utilizarse para designar varias bandas diferentes. No es aconsejable utilizar estas letras en las publicaciones de la UIT. No obstante, si se emplea una letra, la primera vez que el símbolo aparezca en el texto debería hacerse referencia a los correspondientes límites de la banda de frecuencias o, al menos, a una frecuencia de la banda, si esta información es suficiente. En el Cuadro 4 se indican, a título informativo, las designaciones de letras utilizadas por algunas organizaciones internacionales, principalmente en el campo de los radares y las radiocomunicaciones espaciales.
CUADRO 4
	Símbolos de letras
	Radar
	Radiocomunicaciones espaciales

	
	Gamas de frecuencia (GHz)
	Ejemplos de gamas de frecuencias (GHz)
	Designación nominal de las bandas/gamas de frecuencias
	Ejemplos de gamas de frecuencias (GHz)

	L
	1-2
	1,215-1,4
	1,5 Banda de GHz
	1,525-1,710

	S
	2-4
	2.3-25
2.7-3.4
	2.5 Banda de GHz
	2,5-2,690

	C
	4-8
	5,25-5,85
	Banda de 4/6 GHz
	3,4-4,2
4,5-4,8
5,85-7,075

	X
	8-12
	8,5-10,5
	–
	–

	Ku
	12-18
	13,4-14,0 15,3-17,3
	Banda de 11/14 GHz Banda de 12/14 GHz
	10,7-13,25
14,0-14,5

	K (1)
	18-27
	24,05-24,25
	Banda de 20 GHz
	17,7-20,2

	Ka (1)
	27-40
	33,4-36,0
	Banda de 30 GHz
	27,5-30,0

	V
	–
	–
	Banda de 40 GHz
	37,5-42,5 
47,2-50,2

	(1)	En las radiocomunicaciones espaciales, las bandas K y Ka se designan a menudo mediante el símbolo Ka.
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