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PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [CBG/CHN/LAO/MLD/BRM/CLN‑6 GHz] (CMR-23)
[bookmark: _Toc36190238][bookmark: _Toc39734918]Componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
en la banda de frecuencias 6 425-7 025 GHz en la Región 1 y 
en varios países de la Región 3 y en la banda de frecuencias 
7 025-7 125 MHz en todas las Regiones
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Dubái, 2023),
considerando
a)	que las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), incluidas las IMT‑2000, IMT‑Avanzadas e IMT‑2020, constituyen la visión de la UIT sobre el acceso móvil a escala mundial y tienen por objeto proporcionar servicios de telecomunicaciones a escala mundial, con independencia de la ubicación y el tipo de red o de terminal;
b)	que es conveniente definir bandas de frecuencias armonizadas a escala mundial para las IMT a fin de lograr la itinerancia mundial y aprovechar las economías de escala;
c)	que la identificación de bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil de las IMT puede alterar la situación de compartición respecto de las aplicaciones de servicios a los que la banda de frecuencias ya está atribuida, y puede obligar a tomar medidas reglamentarias adicionales;
d)	que, en el marco de la preparación de la CMR-23, el UIT-R ha estudiado la compartición y compatibilidad con los servicios a que están atribuidas la banda 6 425-7 125 MHz y sus bandas adyacentes, según proceda, sobre la base de las características disponibles en ese momento, y que los resultados podrán ser distintos de cambiar dichas características;
e)	que se supone que un número muy limitado de estaciones base IMT se comunicará apuntando con un ángulo de elevación positivo hacia estaciones móviles IMT en interiores;
f)	que la banda de frecuencias 6 425-7 125 MHz, o partes de la misma, está atribuida a título primario al servicio fijo, al servicio móvil, al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio y espacio‑Tierra) y al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio),
observando
a)	las Resoluciones 223 (Rev.CMR-19), 224 (Rev.CMR-19), 225 (Rev.CMR-12), 241 (CMR-19), 242 (CMR-19) y 243 (CMR-19), también relativas a las IMT;
b)	que se prevé que las interfaces radioeléctricas terrenales de las IMT, definidas en las Recomendaciones UIT-R M.1457, UIT-R M.2012 y UIT-R M.2150, evolucionen dentro del marco del UIT-R más allá de lo ya especificado para ofrecer servicios mejorados y servicios que superan los previsto en la implementación inicial;
c)	que el UIT-R ha desarrollado su perspectiva definiendo el marco y los objetivos globales de las IMT de cara a 2030 y años posteriores para orientar el futuro desarrollo de las IMT,
reconociendo
a)	que la identificación de una banda de frecuencias para las IMT no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones ni impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier otra aplicación de los servicios a los que está atribuida;
b)	que los estudios han demostrado que para proteger los enlaces de conexión del SFS no OSG (espacio-Tierra) se deben determinar distancias de protección que oscilan entre unos pocos kilómetros y decenas de kilómetros. Estas distancias de protección serán específicas de cada emplazamiento y dependerán de varios elementos, como los parámetros de propagación, la topografía local del terreno, la estación y los parámetros orbitales de los enlaces de conexión del SFS no OSG (espacio-Tierra);
c)	que algunas administraciones han previsto utilizar la banda de frecuencias 6 425‑7 125 MHz, o partes de la misma, para las IMT;
d)	que algunas administraciones están utilizando y planificando la banda de frecuencias 6 425-7 125 MHz, o partes de la misma, para otras aplicaciones del servicio móvil, incluidos otros sistemas de acceso inalámbrico,
resuelve
1	que las administraciones que deseen implementar las IMT consideren la posibilidad de utilizar la banda de frecuencias 6 425-7 025 MHz identificada para las IMT en la Región 1 en virtud del número 5.B12 y en diversos países de la Región 3 en virtud del número 5.X12, así como la banda de frecuencias 7 025-7 125 MHz identificada para las IMT en todas las Regiones en virtud del número 5.C12, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes más recientes;
2	que las administraciones que deseen implementar las IMT en la banda de frecuencias 6 425-7 075 apliquen a las IMT las siguientes condiciones para garantizar la protección, la utilización continua y el futuro desarrollo del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio):
2.1	que el nivel esperado de potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) emitido por una estación base IMT que es una función de ángulo vertical por encima del horizonte en la banda de frecuencias 6 425-7 075 MHz, o en parte de ella, no rebasará los valores siguientes:
	Ventana de medición del ángulo vertical 
θL ≤ θ < θH
(ángulo vertical θ por encima del horizonte)
	p.i.r.e. prevista 
(dBm/MHz) 
(NOTA 1)

	0 ≤ θ < 5 
	32

	5 ≤ θ < 10
	28

	10 ≤ θ < 15
	24

	15 ≤ θ < 20
	24

	20 ≤ θ < 30
	20

	30 ≤ θ < 60
	18

	60 ≤ θ ≤ 90
	17

	NOTA 1: La p.i.r.e. prevista es el valor promedio de la p.i.r.e., teniendo en cuenta que el promedio se calcula:
–	con ángulos horizontales entre –180 y +180, y con la estación base IMT funcionando en una dirección concreta dentro de su gama de dirección;
–	con diferentes direcciones de conformación del haz dentro de la gama de dirección de la estación base IMT, y
–	con la ventana de medición del ángulo vertical especificada (θL ≤ θ < θH).


invita a las administraciones
a tener en cuenta los beneficios de la utilización armonizada del espectro para la componente terrenal de las IMT,
invita al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
1	a elaborar disposiciones de frecuencias armonizadas para facilitar el despliegue de las IMT en la banda de frecuencias 6 425-7 025 MHz en la Región 1 y en varios países de la Región 3 y en la banda de frecuencias 7 025‑7 125 MHz en todas las Regiones;
2	a seguir dando orientaciones para garantizar que las IMT pueden ajustarse a las necesidades de telecomunicación de los países en desarrollo;
3	a elaborar una Recomendación sobre métodos de determinación de zonas geográficas para la coexistencia entre estaciones base IMT en la banda de frecuencias 6 425-7 125 MHz y estaciones terrenas no OSG en la banda de frecuencias 6 700-7 075 MHz;
4	a actualizar las Recomendaciones y/o Informes UIT-R existentes o elaborar Recomendaciones UIT‑R nuevas, según proceda, para facilitar información y asistencia a las administraciones interesadas sobre posibles medidas de coordinación de estaciones del servicio fijo con estaciones IMT en la banda de frecuencias 6 425‑7 125 MHz;
5	a elaborar Recomendaciones y/o Informes UIT-R, según proceda, para ayudar a las administraciones a garantizar la utilización eficiente de la banda de frecuencias 6 425-7 125 MHz mediante mecanismos de coexistencia entre las IMT y otras aplicaciones del servicio móvil, incluidos otros sistemas de acceso inalámbrico,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que señale la presente Resolución a la atención de las organizaciones internacionales pertinentes.
