ADD	CBG/CHN/LAO/MLD/BRM/CLN/181/6#1370
проект новой резолюции [CBG/CHN/LAO/MLD/BRM/CLN-6 GHz] (ВКР-23)
[bookmark: _Toc35863609][bookmark: _Toc35863980][bookmark: _Toc36020381][bookmark: _Toc39740152]Наземный сегмент Международной подвижной электросвязи 
в полосе частот 6425−7025 МГц в Районе 1 и странах Района 3 
и 7025–7125 МГц во всех Районах
Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),
учитывая,
a)	что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT‑Advanced и IMT-2020, отражает взгляды МСЭ на глобальный подвижный доступ и предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства;
b)	что желательно согласование на всемирной основе полос частот для IMT в целях обеспечения глобального роуминга и преимуществ, обусловленных экономией от масштаба;
c)	что определение для IMT полос частот, распределенных подвижной службе, может изменить ситуацию совместного использования частот в отношении применений служб, которым эта полоса частот уже распределена, и может потребовать мер регламентарного характера;
d)	что Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) провел в рамках подготовки к ВКР-23 исследования совместного использования частот и совместимости со службами, имеющими распределения в полосе частот 6425–7125 МГц и в соседней с ней полосе, в зависимости от случая, на основании характеристик, имеющихся на тот момент времени, и их результаты могут измениться при изменении этих характеристик;
e)	что предполагается, что только весьма ограниченное количество базовых станций IMT будут осуществлять связь при положительном угле места в направлении подвижных станций IMT внутри помещений;
f)	что полоса частот 6425−7125 МГц или ее участок распределена на первичной основе фиксированной, подвижной, фиксированной спутниковой службам (Земля-космос и космос-Земля) и службе космических исследований (Земля-космос),
отмечая
a)	Резолюции 223 (Пересм. ВКР-19), 224 (Пересм. ВКР-19), 225 (Пересм. ВКР-12), 241 (ВКР-19), 242 (ВКР-19) и 243 (ВКР-19), которые также относятся к IMT;
b)	что, как ожидается, наземные радиоинтерфейсы IMT, определенные в Рекомендациях МСЭ-R М.1457, МСЭ-R М.2012 и МСЭ‑R M.2150, будут разрабатываться в рамках МСЭ-R таким образом, что превзойдут первоначально заданные параметры интерфейсов, с тем чтобы предоставлять усовершенствованные услуги и услуги, превосходящие те из них, которые были предусмотрены в первоначальной реализации; 
c)	что МСЭ-R разработал свою концепцию, в которой определены основы и общие задачи IMT на период до 2030 года и далее, чтобы стимулировать дальнейшее развитие IMT,
признавая,
a)	что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она распределена;
[bookmark: _Hlk123635649]b)	что исследования показали, что защита фидерных линий негеостационарных спутниковых (НГСО) сетей фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) требует определения защитных расстояний от нескольких километров до десятков километров. Эти защитные расстояния учитывают тип местности и зависят от нескольких элементов, таких как параметры распространения, топография рельефа местности, параметры станции и орбиты фидерных линий НГСО ФСС (космос-Земля); 
c)	что некоторые администрации планируют использовать полосу частот 6425−7125 МГц или ее участки для IMT;
d)	что некоторые администрации используют и планируют использовать полосу частот 6425−7125 МГц или ее участки для других применений подвижной службы, в том числе для других систем беспроводного доступа,
решает,
1	что администрации, желающие внедрить IMT, рассматривают использование полосы частот 6425–7025 МГц, определенной для IMT в п. 5.B12 в Районе 1 и в п. 5.Х12 в странах Района 3, и полосы частот 7025–7125 МГц, определенной для IMT в п. 5.C12 для всех Районов, с учетом последних версий соответствующих Рекомендаций МСЭ‑R; 
2	что администрации, желающие внедрить IMT в полосе частот 6425–7075 МГц, должны применять к IMT следующие условия для обеспечения защиты, продолжения использования и будущего развития фиксированной спутниковой службы (Земля-космос): 
2.1	уровень ожидаемой эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.), излучаемой базовой станцией IMT в зависимости от вертикального угла над горизонтом в полосе частот 6425–7075 МГц или ее части, не должен превышать следующих значений:
	Окно измерения вертикального угла
θL ≤ θ < θH
(вертикальный угол θ над горизонтом)
	Ожидаемая э.и.и.м. 
(дБм/МГц) 
(ПРИМЕЧАНИЕ 1)

	0 ≤ θ < 5
	32

	5 ≤ θ < 10
	28

	10≤ θ < 15
	24

	15≤ θ < 20
	24

	20≤ θ < 30
	20

	30≤ θ < 60
	18

	60≤ θ ≤ 90
	17

	ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ожидаемая э.и.и.м. определяется как среднее значение э.и.и.м., при этом усреднение производится:
–	по горизонтальным углам от –180 до +180, при этом предполагается, что базовая станция IMT формирует луч в определенном направлении в пределах своего диапазона управления,
–	по различным направлениям формирования лучей в пределах диапазона управления базовой станции IMT, 
–	в заданном окне измерения вертикального угла θL ≤ θ < θH. 


предлагает администрациям
принять во внимание преимущества согласованного использования спектра для наземного сегмента IMT,
предлагает Сектору радиосвязи МСЭ
1	разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать развертыванию IMT в полосе частот 6425−7025 МГц в Районе 1 и в странах Района 3 и в полосе частот 7025−7125 МГц во всех Районах;
2	продолжить предоставлять руководящие указания, для того чтобы обеспечить возможность удовлетворения потребностей развивающихся стран в электросвязи с помощью IMT;
3	разработать Рекомендацию по рассмотрению методов определения географических зон для сосуществования базовых станций IMT в полосе частот 6425−7125 МГц и земных станций НГСО в полосе частот 6700−7075 МГц;
4	обновить существующие Рекомендации/Отчеты МСЭ-R или разработать новые Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от обстоятельств, предоставлять информацию и помощь заинтересованным администрациям в отношении возможной координации станций фиксированной службы со станциями IMT в полосе частот 6425−7125 МГц;
5	разработать Рекомендации и/или Отчеты МСЭ‑R, в зависимости от случая, которые помогут администрациям обеспечить эффективное использование полосы частот 6425−7125 МГц посредством механизмов сосуществования между IMT и другими применениями подвижной службы, в том числе другими системами беспроводного доступа,
поручает Директору Бюро радиосвязи
довести настоящую Резолюцию до сведения соответствующих международных организаций.
