16b444Iepp_A_Sharp_2

Description:
This document is a description of the 16bit RGB intra only bitstream conformance test with ExtendedPrecisionProcessing enabled.

Input File  : OldTownCross_1920x1080_50_16bit_444.rgb
Resolution  : 1920x1080
Frame Rate  : 50
Format      : 4:4:4 RGB
Bit Depth   : 16
Encoder     : VTM-16.0
Encoder Cfg : Intra Only, -c encoder_intra_vtm.cfg -c formatRGB.cfg -c hbd.cfg -c OldTownCross_RGB_16bit.cfg -c 16-bit.cfg --ExtendedPrecision=1 --TSRCRicePresent=0 --ExtendedRiceRRC=0 --GolombRiceParameterAdaptation=0 --ReverseLastSigCoeff=0 -q 7
Profile     : Main 16 4:4:4 Intra profile, Main tier, Level 4.1

Contact info:
tomonori.hashimoto@sharp.co.jp
