
bitstream file : LFNST_B_HHI_1.bit
picture format : YUV 420
picture size   : 1920x1080 luma samples
picture rate   : 60 Hz
profile        : Main
tier           : Main Tier
level          : 4.1
decoder        : VTM-8.0
encoder        : VTM-8.0

description    :
 - enable LFNST (CTC)
 - enable MTS (explicit)
 - enable ISP
 - enable MIP

contact info   : Mischa Siekmann (mischa.siekmann@hhi.fraunhofer.de)

