|  |
| --- |
| **Бюро радиосвязи (БР)** |
| Циркулярное письмо**CR/397** | 8 апреля 2016 года |
|  |
|  |
| **Администрациям Государств – Членов МСЭ** |
|  |
|  |
| Предмет: | **Публикация информации в соответствии с пп. 11.41 и 11.41A Регламента радиосвязи** |
|  |  |

Настоящее Циркулярное письмо направляется с целью представления информации о новом формате публикации Бюро радиосвязи координационных требований, установленных в п. **9.36.2** Регламента радиосвязи, и о новом процессе регистрации и пересмотра заключений согласно п. **11.41** при применении п. **11.41A**.

На своем собрании в июне 2015 года Рабочая группа 4A МСЭ-R просила Директора Бюро радиосвязи изучить и, если возможно, реализовать следующие предложения (Док. 4A/669, Приложение 14):

1) разделить на два отдельных списка спутниковые сети, которые были определены согласно п. **9.7** при применении п. **9.36.2**, либо в одном либо в противоположных направлениях передачи;

2) заменить единый список администраций согласно п. **11.41** в Части II-S спутниковых сетей на отдельные списки для разных положений, в соответствии с которыми координация еще не завершена (например, пп. **11.41**/**9.7**, **11.41**/**9.12**, **11.41**/**9.13**, **11.41**/**9.14** и т. д.), а также составить список различных спутниковых сетей и систем, с которыми координация еще не завершена.

Бюро имеет честь сообщить администрациям, что вышеизложенные предложения Рабочей группы 4A в настоящее время реализованы.

Новые обозначения положений

Бюро внесло изменения в программное обеспечение GIBC/AP8, доступное начиная с ИФИК БР № 2817 от 12 апреля 2016 года, с тем чтобы реализовать первое вышеизложенное требование, которое будет применяться к запросам о координации спутниковых сетей, полученным начиная с 28 ноября 2015 года.

Специальная секция CR/C будет включать отдельные таблицы для определения конкретных спутниковых сетей согласно п. **9.36.2** для Случая I (Полезная и мешающая сети, совместно использующие одну и ту же полосу частот для передачи в одном и том же направлении) и Случая II (Полезная и мешающая сети, совместно использующие одну и ту же полосу частот при передаче в противоположных направлениях (реверсивное использование частот)). Аналогично, в базе данных SRS эти случаи будут отмечены надлежащим кодом – 9.7-CI и 9.7-CII, соответственно, в поле *coord\_prov* таблицы *tr\_aff\_ntw* table.

По частотным присвоениям, для которых координации согласно положениям пп. **9.7**, **9.12**, **9.12A**, **9.13**, **9.14** еще не завершена, Бюро начало с 1 ноября 2015 года публиковать заключения, соответствующие п. **11.41**, со ссылкой на конкретное положение, по которому координация еще не завершена (например, **11.41/9.7**, **11.41/9.12** и т. д.).

Аналогично, Бюро публикует также заключения согласно процедуре получения согласия по п. **9.21** при применении п. **11.31.1**, проводя различие по типу сетей (ГСО/НГСО/наземные сети) затронутой администрации, согласие которой по п. **9.21** не было получено (например, **V/11.31.1/A**, **V/11.31.1/B**, **V/11.31.1/C**).

В связи с этим Бюро обновило соответствующим образом Предисловие к ИФИК БР (космические службы).

Применение п. 11.41A

В пп. **11.41A** и **11.41B** указаны условия для пересмотра заключений по зарегистрированным в соответствии с п. **11.41** присвоениям на основании изменения статуса координации.

Как указано в Отчете Директора для ВКР-15 (Док. WRC15/4(Add.2)(Rev.1), п. 3.2.3.5), теперь Бюро в состоянии в полной мере применять п. **11.41A** ко всем заявкам на нотификкацию, полученным в первый раз после 1 января 2015 года.

Список частотных присвоений спутниковым сетям, которые послужили основанием для неблагоприятного заключения согласно п. **11.32A** по зарегистрированному в соответствии п. **11.41** присвоению, ведется совместно с заявкой зарегистрированного присвоения и будет обновляться в случае аннулирования этих частотных присвоений.

Что касается достижения согласия в соответствии с п. **9.21**, то список сетей/станций, по которым согласие не получено, будет соответствующим образом пересматриваться.

Бюро создало базу данных для ведения учета затронутых частотных присвоений сетям и станциям. Эта база данных, в которой содержится список затронутых сетей и станций, информация о положениях, касающихся координации, и о базовых характеристиках групп частотных присвоений (то есть минимальная и максимальная частота, присвоенная ширина полосы и т. д.), рассматриваемых согласно п. **11.32A**, доступна для администраций через онлайновую систему запросов **Notex** с использованием онлайновой системы запросов SNS по следующему веб-адресу: <http://www.itu.int/net4/ITU-R/noq> или [www.itu.int/go/notex/](http://www.itu.int/go/notex/).

Бюро будет периодически обновлять информацию по п. **11.41** в **Notex** об аннулированных сетях/станциях.

Функциональная структура онлайновой системы запросов **Notex** представлена в Приложении.

Бюро готово предоставить вашей администрации любые разъяснения по запросу в адрес: brmail@itu.int, которые могут потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем циркулярном письме.

Франсуа Ранси
Директор

**Приложение**: 1

Рассылка:

– Администрациям Государств – Членов МСЭ

– Членам Радиорегламентарного комитета

Annex

Functional structure of Notex Online Query System



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_