**المسألة ITu-R 283/4[[1]](#footnote-1)\***

دراسات حول التقاسم بين التلفزيون عالي الوضوح (HDTV)  
في الخدمة الإذاعية الساتلية وخدمات أخرى

(2009)

**إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،**

**إذ تضع في اعتبارها**

***أ )*** **أن تطوير تقنيات إذاعة التلفزيون عالي الوضوح** (HDTV) **يتقدم بسرعة؛**

***ب)*** **أن لجان دراسات الاتصالات الراديوية في الاتحاد قد قامت بعدة دراسات تخص إذاعة إشارات التلفزيون** HDTV**؛**

***ج)*** **أنه توجد توزيعات تردد للخدمة الإذاعية الساتلية** (BSS) **في النطاق** GHz 17,8-17,3 **في الإقليم 2، وفي النطاق** GHz 22-21,4 **في الإقليمين** 1 **و**3 **تسمح بتشغيل التلفزيون عالي الوضوح عريض النطاق بالتردد الراديوي؛**

***د )*** **أن الخطط الخاصة بالنطاق** GHz 12 **الموجودة في التذييل** 30 **للوائح الراديو، تسمح بتشغيل التلفزيون عالي الوضوح ضيق النطاق بالتردد الراديوي؛**

***ﻫ )*** **أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب إلى خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى الواردة في المادة 5 من لوائح الراديو، وتوزيعات الترددات المستعملة بالتقاسم مع الخدمة الإذاعية الساتلية،**

**تقرر طرح المسائل التالية للدراسة**

1 **ما هي الأحكام التقنية المناسبة للتقاسم بين الخدمة الإذاعية الساتلية، عند استعمال التلفزيون عالي الوضوح، وخدمات أخرى تتقاسم نطاقات الخدمة** BSS**، في النطاقات** 12 **و**17 **و**GHz 21**؟**

2 **ما هي نسبة الحماية اللازمة بين إشارات التلفزيون عالي الوضوح وإشارات التلفزيون عادي الوضوح، سواء كانت تماثلية أو رقمية، وفيما بين إشارات التلفزيون عالي الوضوح بالذات؟**

الملاحظة **- انظر التقرير** ITU-R BO.631**،**

**وتقرر كذلك**

1 أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر في توصيات و/أو تقارير مناسبة؛

2 أنه ينبغي إنجاز الدراسات سالفة الذكر بحلول عام 2025.

**الفئة:** S1

1. **\*** **ينبغي إحاطة لجنتي الدراسات 5 و7 للاتصالات الراديوية علماً بهذه التوصية.** [↑](#footnote-ref-1)