|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1077** | 2015.VI.1 | (المعلومات الواردة حتى 18 مايو 2015) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) الهاتف: +41 22 730 5111  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](\\\\blue\\dfs\\pool\\ARA\\ITU-T\\BUREAU\\tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات 3](#toc_3)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#toc_4)

[الخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (التوصية (2008/05) ITU−T E.212):   
*رموز تعرف الهوية للشبكات المتنقلة الدولية* 4](#toc_4A)

[تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03)):  
*السويد* 4](#toc_4B)

الخدمة الهاتفية

[*كرواتيا (هيئة تنظيم الاتصالات الكرواتية المعنية بصناعة الشبكات (HAKOM)، زغرب)* 5](#toc_5)

[*الدانمارك (هيئة الأعمال التجارية الدانماركية، كوبنهاغن)* 8](#toc_8)

[*الأردن (هيئة تنظيم الاتصالات (TRC)، عمّان)* 9](#toc_9)

[*جزيرة سانت هيلانة وتريستان دا كونها (شركة Sure South Atlantic Limited، جيمس تاون)*  10](#toc_10)

[*سورينام (هيئة الاتصالات في سورينام (TAS)، باراماريبو)*  11](#toc_11)

**تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى**:

[*تشاد (هيئة تنظيم الاتصالات في تشاد (OTRT)، إنجمينا): تغيير الاسم* 14](#toc_14)

[تقييد الخدمة 15](#toc_15)

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 15](#toc_15A)

**تعديلات على منشورات الخدمة**

[قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 16](#toc_16)

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية‏ 17](#toc_17)

[الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 18](#toc_18)

[قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) 19](#toc_19)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 20](#toc_20)

[خطة الترقيم الوطنية 22](#toc_22)

| مواعيد\* نشر النشرات التشغيلية المقبلة | | بما في ذلك المعلومات الواردة حتى: |
| --- | --- | --- |
| 1078 | 2015.VI.15 | 2015.VI.1 |
| 1079 | 2015.VII.1 | 2015.VI.17 |
| 1080 | 2015.VII.15 | 2015.VII.1 |
| 1081 | 2015.VIII.1 | 2015.VII.20 |
| 1082 | 2015.VIII.15 | 2015.VIII.3 |
| 1083 | 2015.IX.1 | 2015.VIII.18 |
| 1084 | 2015.IX.15 | 2015.IX.1 |
| 1085 | 2015.X.1 | 2015.IX.17 |
| 1086 | 2015.X.15 | 2015.X.1 |
| 1087 | 2015.XI.1 | 2015.X.19 |
| 1088 | 2015.XI.15 | 2015.XI.2 |
| 1089 | 2015.XII.1 | 2015.XI.17 |
| 1090 | 2015.XII.15 | 2015.XII.1 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

# معلومات عامة

## القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1073 التوقيت القانوني 2015

1067 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يناير 2015)

1066 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 15 ديسمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1056 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 يوليو 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1049 التوقيت القانوني 2014

1040 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1005 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يونيو 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التلماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T Rec. M.1400 (03/2013)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

## الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-57 عن الموافقة على التوصية التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T L.1301 (05/2015): Minimum data set and communication interface requirements for data center energy management

## الخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (التوصية ITU‑T E.212 (2008/05))

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

*رموز تعرف الهوية للشبكات المتنقلة الدولية*

جرى تخصيص الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC) في 6 مايو 2015، التالي المكون من رقمين والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك للاتصالات المتنقلة 901 (MCC):

| الشبكة | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC)\* والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC)\*\* |
| --- | --- |
| Telecom26 AG | 901 46 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة

\*\* MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة

## تخصيص الرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (التوصية ITU-T Q.708 (99/03))

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

بناءً على طلب من إدارة السويد، خصص مدير مكتب تقييس الاتصالات رمز منطقة/شبكة التشوير (SANC) التالي من أجل استعماله في الجزء الدولي من شبكة نظام التشوير رقم 7 لهذا البلد/لهذه المنطقة الجغرافية، وفقاً للتوصية ITU‑T Q.708 (99/03):

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية أو شبكة التشوير* | *SANC* |
| السويد | 7-207 |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير.

Signalling Area/Network Code  
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## الخدمة الهاتفية (التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

كرواتيا (الرمز الدليلي للبلد +385)

تبليغ في 2015.V.14:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات الكرواتية المعنية بصناعة الشبكات (HAKOM)،* زغرب، عن خطة الترقيم الجديدة لجمهورية كرواتيا.

أ ) عرض مجمل:

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد): ستة (6) أرقام.

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد): عشرة (10) أرقام.

ب) رابط بقاعدة البيانات الوطنية مع الأرقام ITU‑T E.164 المخصصة في خطة الترقيم الوطنية:   
<http://www.hakom.hr/default.aspx?id=817>

ج) رابط بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي تبرز الأرقام ITU‑T E.164 المنقولة:   
<http://www.hakom.hr/default.aspx?id=62>

د ) تفاصيل خطة الترقيم:

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي) الوطني [[1]](#footnote-1)(N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 1 | 8 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة زغرب ومدينة زغرب |
| 20 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا |
| 21 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة سبليت-دالماسيا |
| 22 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة شيبينيك-كنين |
| 23 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة زادار |
| 2x | – | – | محجوز | x = 9 – 4 |
| 31 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة أوسييك-بارانيا |
| 32 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة فوكوفار-سرييم |
| 33 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة فيروفيتكا-بودرافينا |
| 34 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة بوزيغا-سلافونيا |
| 35 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة برود-بوسافينا |
| 3x | – | – | محجوز | x = 9 – 0,6 |
| 40 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة ماجيمورييه |
| 42 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة فارازدين |
| 43 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة بيلوفار-بيلوغورا |
| 44 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة سيساك-موسلافينا |
| 47 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة كارلوفاتش |
| 48 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة كوبريفنيكا-كريزفتسي |
| 49 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة كرابينا زاغوريه |
| 4x | – | – | محجوز | x = 6 – 1,5 |
| 51 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة بريمورسكو-غورانسكا |
| 52 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة إسترا |
| 53 | 9 | 8 | رقم جغرافي | مقاطعة ليكا سني |
| 5x | – | – | محجوز | x = 6 – 0,4 |
| 60 | 8 | 6 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات عامة |
| 609[[2]](#footnote-2) | 8 | 6 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات إنسانية |
| 61 | 8 | 6 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات التصويت عن بُعد |
| 62 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي | خدمات برمز نفاذ مشترك (إلى حين دخول هذه الخطة حيز النفاذ) |
| 64 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات الكبار |
| 65 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات ألعاب الحظ |
| 69 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات الأطفال |
| 6x | – | – | محجوز | x = 8 – 3,6 |
| 72 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات برقم نفاذ عالمي |
| 74 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات الأرقام الشخصية |
| 75 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات الأرقام الشخصية |
| 76 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات النفاذ إلى الإنترنت |
| 77 | 8 | 8 | رقم غير جغرافي – أسعار مميزة | خدمات النفاذ إلى الإنترنت |
| 7x | – | – | محجوز | x = 0، 1، 3، 8، 9 |
| 800 | 9 | 7 | رقم غير جغرافي – خدمة  هاتفية مجانية | – |
| 801 | 9 | 7 | رقم غير جغرافي – خدمة  هاتفية مجانية | خدمات بطاقات النداء |
| 89xy | 10 | 10 | رقم غير جغرافي – خدمات  من آلة إلى آلة | متاح  x، y = 9 – 0 |
| 8x | – | – | محجوز | x = 8 – 1 |
| 901 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 90x | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح  x = 9 – 2 |
| 91 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 92 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 93 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح |
| 94 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح |
| 95 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 96 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح |
| 970 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 9751 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 975x | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح  x = 9 – 2 |
| 976 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 977 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 979 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 97x | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | متاح  x = 4 – 1، 8 |
| 98 | 9 | 8 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 99 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – خدمات في شبكة الاتصالات المتنقلة الإلكترونية | مخصص |
| 112 | 3 | 3 | رمز أوروبي قصير منسق | رقم نداء الطوارئ الفريد الأوروبي |
| 116 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | محجوز |
| 116000 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط ساخن للأطفال المفقودين |
| 116006 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط ساخن لضحايا الجرائم |
| 116111 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط مساعدة الأطفال |
| 116117 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | الخدمات الطبية غير الطارئة |
| 116123 | 6 | 6 | رمز أوروبي قصير منسق | خط للمساعدة في الدعم العاطفي |
| 118 | 5 | 5 | سعر عادي/سعر مميز | خدمات استعلامات الدليل |
| 192 | 3 | 3 | خدمات الطوارئ | الشرطة |
| 193 | 3 | 3 | خدمات الطوارئ | رجال الإطفاء |
| 194 | 3 | 3 | خدمات الطوارئ | المساعدة في حالة الطوارئ |
| 195 | 3 | 3 | خدمات الطوارئ | المركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ في البحر |
| 1987 | 4 | 4 | خدمات الطوارئ | المساعدة الطرقية |

للاتصال:

Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)  
Communication networks and services department  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
10110 ZAGREB  
Croatia

الهاتف: + 385 (0)1 700 70 07 (Switch-board)  
الفاكس: + 385 (0)1 700 70 70  
البريد الإلكتروني: eoperator@hakom.hr (Robert.Vulas@hakom.hr)  
الموقع الإلكتروني: http://www.hakom.hr/

الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)

تبليغ في 2015.V.7:

تعلن *هيئة الأعمال التجارية الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التغييرات التالية التي طرأت على خطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

• تخصيص - اتصال من آلة إلى آلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Greenwave Systems ApS | 371000101ijkl | 2015.IV.28 |

• تخصيص - خدمة الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Onoffapp | 9333efgh | 2015.V.5 |
| M Mobility A/S | 81373fgh | 2015.VI.1 |

للاتصال:

Danish Business Authority  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 COPENHAGEN  
Denmark

الهاتف: +45 35 29 10 00  
الفاكس: +45 35 46 60 01  
البريد الإلكتروني: erst@erst.dk  
الموقع الإلكتروني: www.erst.dk

الأردن (الرمز الدليلي للبلد +962)

تبليغ في 2015.V.11:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (TRC)*، عمّان، عن توزيع سلسلة أرقام جديدة على النحو التالي:

| *الخدمة* | *المشغل* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ بدء العمل بها* |
| --- | --- | --- | --- |
| الخدمات المتنقلة | Petra Jordanian Mobile Telecommunication Company – Orange Mobile | +962 7 70XX XXXX | فوراً |

للاتصال:

Mr. Omar Odat  
Technical Department  
Telecommunications Regulatory Commission (TRC)  
Shmeisani - Abdel Hamid Sharaf Street,  
Building No. 90  
P.O. Box 941794  
AMMAN 11194  
Jordan

الهاتف: +962 6 5501120 داخلي: 3133  
الفاكس: +962 6 5690830  
البريد الإلكتروني: [Omar.Odat@trc.gov.jo](mailto:Omar.Odat@trc.gov.jo)

جزيرة سانت هيلانة وتريستان دا كونها (الرمز الدليلي للبلد +290)

تبليغ في 2015.V.15:

تعلن شركة *Sure South Atlantic Limited، جيمس تاون، عن* خطة الترقيم المحدثة التالية لجزيرة سانت هيلانة وتريستان دا كونها التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 1 أغسطس 2015:

• السابقة الدولية: 00

الرمز الدليلي القُطري لسانت هيلانة: 290

سلسلة الترقيم الوطنية: 5 أرقام

| *نسق أرقام المشتركين* | *ملاحظات* |
| --- | --- |
| 19XX – 1XX | أرقام الخدمة PSTN |
| 9XX | خدمات الطوارئ |
|  |  |
|  |  |
| 20XXX | خدمات PSTN |
| 21XXX | خدمات PSTN |
| 22XXX | خدمات PSTN |
| 23XXX | خدمات PSTN |
| 24XXX | خدمات PSTN |
| 25XXX | خدمات PSTN |
| 261XX – 260XX | خدمة المعلومات |
| 262XX | الرسائل الصوتية |
| 263XX | النفاذ المرن |
| 264XX | خدمات PSTN |
| 269XX – 265XX | خدمات PSTN |
| 271XX – 270XX | خدمات PSTN |
| 279XX – 272XX | خدمات PSTN |
| 28XXX | خدمات PSTN |
| 29XXX | خدمات PSTN |
|  |  |
| 3XXXX | محجوز للخدمات الهاتفية المستقبلية |
| 4XXXX | محجوز للخدمات الهاتفية المستقبلية |
| 5XXXX | الخدمات المتنقلة |
| 6XXXX | الخدمات المتنقلة |
| 7XXXX | محجوز للخدمات الهاتفية المستقبلية |
|  |  |
|  |  |
| 89XX – 80XX | الخدمات الهاتفية لتريستان دا كونها |
|  |  |

للاتصال:

Mrs Wendy Henry  
Traffic Management  
Sure South Atlantic Limited  
P.O. Box 2  
JAMESTOWN  
St Helena Island STHL 1ZZ  
South Atlantic Ocean

الهاتف: +290 22205  
الفاكس: +290 22220  
البريد الإلكتروني: wendy.henry@sure.co.sh

سورينام (الرمز الدليلي للبلد +597)

تبليغ في 2015.V.4:

تعلن *هيئة الاتصالات في سورينام (TAS)*،باراماريبو، عن تحديث خطة الترقيم التالية في سورينام اعتباراً من 15 مايو 2015.

تقديم خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +597

أ ) نظرة شاملة

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد): هو ستة (6) أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد): هو سبعة (7) أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم

نسق المراقمة الدولية: الخدمة المتنقلة: +597 XXXXXXX

الخدمة الثابتة: +597 XXXXXX

المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت: +597 XXXXXX(X) (6 أرقام و7 أرقام)

رمز السابقة الدولية: 00 (+)

رمز السابقة الوطنية: 0

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأقصى لطول الرقم*** | ***الحد الأدنى لطول الرقم*** |
| 1XXX | 4 | 3 | رقم غير جغرافي | أرقام مختصرة |
| 21 9999 – 21 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  غرب سورينام | **Telesur** |
| 22 9999 – 22 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  غرب سورينام | **Telesur** |
| 23 9999 – 23 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  غرب سورينام | **Telesur** |
| 30 9999 – 30 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 31 9999 – 31 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 32 9999 – 32 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 33 9999 – 33 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 34 9999 – 34 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 35 9999 – 35 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 36 9999 – 36 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 37 9999 – 37 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  وسط وشرق سورينام | **Telesur** |
| 49 9999 – 40 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 52 9999 – 52 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 53 9999 – 53 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 54 9999 – 54 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 55 9999 – 55 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 56 9999 – 56 0000 | 6 | 6 | رقم غير جغرافي | **Telesur** - المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت |
| 58 9999 – 58 0000 | 6 | 6 | رقم جغرافي  باراماريبو (العاصمة) | **Telesur** |
| 590 4999 – 590 0000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | **INTELSUR (Uniqa)** - المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت |
| 68 49999 – 68 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | WLL – **Telesur**  CDMA (نسخة ثابتة) |
| 71 99999 – 71 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة- **Digicel Suriname N.V.** |
| 72 99999 – 72 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة- **Digicel Suriname N.V**. |
| 73 99999 – 73 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة- **محجوزة** |
| 74 99999 – 74 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة- **Digicel Suriname N.V.** |
| 75 99999 – 75 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 76 99999 – 76 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Digicel Suriname N.V.** |
| 77 49999 – 77 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 77 99999 – 77 50000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**محجوزة** |
| 81 99999 – 81 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Digicel Suriname N.V.** |
| 82 99999 – 82 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Digicel Suriname N.V.** |
| 83 99999 – 83 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**INTELSUR (Uniqa)** |
| 84 99999 – 84 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة- **INTELSUR (Uniqa)** |
| 85 99999 – 85 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 86 99999 – 86 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 87 99999 – 87 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 88 99999 – 88 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |
| 89 99999 – 89 00000 | 7 | 7 | رقم غير جغرافي | الخدمات الهاتفية (GSM) المتنقلة-**Telesur** |

للاتصال:

Ms. W. Jap-A-Joe  
Acting Director  
Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS)  
Lalla Rookhweg perc. 228  
P.O. Box 3013  
PARAMARIBO  
Suriname

الهاتف: +597 532523  
الفاكس: +597 464165  
البريد الإلكتروني: tasur@sr.net

## تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها وكيانات أو منظمات أخرى

تشاد

تبليغ في 2015.V.8:

*تغيير الاسم*

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات في تشاد (OTRT)*، إنجمينا عن تغيير اسمها. وأصبحت تسمى الآن: "هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد"

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  
Avenue du Général Daoud Soumaïne  
B.P. 5808  
N'DJAMENA  
Chad

الهاتف: +235 22521513  
الفاكس: +235 22521517  
البريد الإلكتروني: [contact@arcep.td](mailto:contact@arcep.td)  
الموقع الإلكتروني: www.arcep.td

## تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)  
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)  
تايلاند 1034 (صفحة 5)  
سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)  
أوروغواي 1039 (صفحة 14)  
هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)**

## إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T – SP – PP.RES.21 – 2011/

# تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

## قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) طبعة 2015 القسم VI

**REP**

**AA17** Electrotech Australia Pty Ltd., P.O. Box 7238, Warringah Mall,   
Brookvale NSW 2100, Australia.   
الهاتف: +61 2 9466 6800، الفاكس: +61 2 9905 6318، البريد الإلكتروني: [sales@electrotech.net.au](mailto:sales@electrotech.net.au)  
*مسؤول الاتصال:Stephen Renkert أو Jon Cornish  
البريد الإلكتروني:* [*inmarsatsp@electrotech.net.au*](mailto:inmarsatsp@electrotech.net.au)

**GB12** Equiom Marine Services Ltd, PO box 175, Frances House, Sir William Place,   
St. Peter Port, Guernsey GY1 4HQ, Channel Islands.   
الهاتف: +44 1481 723573، +44 1481 723573 (Main)، +44 1481 731289 (Ddi)،  
الفاكس: +44 1481 711353، +44 1481 732139،  
البريد الإلكتروني: [gesybuckingham@equiomgroup.com](mailto:gesybuckingham@equiomgroup.com)، [phillipw@bachmanngroup.com](mailto:phillipw@bachmanngroup.com)،  
الموقع الإلكتروني: [www.equiomgroup.com](http://www.equiomgroup.com)  
*مسؤول الاتصال: Mrs Gesy Buckingham*

## قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1040 – 2013.XI.15)  
(التعديل رقم 24)

**هونغ كونغ، الصين ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| هونغ كونغ، الصين | **Multibyte Info Technology Limited** Flat E, 12/F Effort Industrial Building 2-8 Kung Yip Street Kwai Chung New Territories | **89 852 24** | Mr Lau Kin Sang Multibyte Info Technology Limited Flat E, 12/F Effort Industrial Building 2-8 Kung Yip Street Kwai Chung New Territories [الهاتف:](Tel:+81) +852 6989 9033 الفاكس: +852 2391 2327 البريد الإلكتروني: kslau@multi-byte.com | 2015.V.1 |

**إيطاليا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *الاتصال* |
| إيطاليا | **Telecom Italia S.p.A.** Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO | **89 39 01** | Ms. Donatella Chiara Telecom Italia S.p.A. Via Guglielmo Reiss Romoli, 274 I-10148 TORINO [الهاتف:](Tel:+81) +39 011 228 6956 الفاكس: +39 011 228 5520 |

## الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 يوليو 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1056 – 2014.VII.15)  
(التعديل رقم 18)

***Country/Geographical area MCC+MNC \* Operator/Network***

**هونغ كونغ، الصين SUP**

454 08 MVNO/Trident

454 2X Public Mobile Networks/Reserved

454 3X Public Mobile Networks/Reserved

**هونغ كونغ، الصين ADD**

454 08 Truphone (Hong Kong) Ltd

454 13 China Mobile Hong Kong Co Ltd

454 14 Hutchison Telephone Company Ltd

454 17 SmarTone Mobile Communications Ltd

454 20 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 21 21Vianet Mobile Ltd

454 22 Delcom (HK) Ltd

454 23 Lycamobile Hong Kong Ltd

454 24 Public Mobile Networks/Reserved

454 25 Public Mobile Networks/Reserved

454 26 Public Mobile Networks/Reserved

454 27 Government use

454 28 Government use

454 29 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

**هونغ كونغ، الصين LIR**

454 00 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 01 CITIC Telecom International Ltd

454 02 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 03 Hutchison Telephone Company Ltd

454 04 Hutchison Telephone Company Ltd

454 05 Hutchison Telephone Company Ltd

454 06 SmarTone Mobile Communications Ltd

454 07 China Unicom (Hong Kong) Operations Ltd

454 09 China Motion Telecom (HK) Ltd

454 10 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 11 China-Hongkong Telecom Ltd

454 12 China Mobile Hong Kong Co Ltd

454 15 SmarTone Mobile Communications Ltd

454 16 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 18 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

454 19 Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd

**جامايكا LIR**

338 110 Cable & Wireless Jamaica Ltd.

**جنوب إفريقيا ADD**

655 17 Sishen Iron Ore Company (Ltd) Pty

**الخدمة المتنقلة الدولية، رمز مشترك ADD**

901 46 Telecom26 AG

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة  
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة

## قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 15 ديسمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1066 – 2014.XII.15)  
(التعديل رقم 4)

|  |
| --- |
| **الترتيب العددي ADD** |
| 7-207 السويد |
|  |
| **الترتيب الهجائي ADD** |
| 7-207 السويد |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SANC: رمز منطقة/شبكة التشوير.

Signalling Area/Network Code   
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS)

## قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03)) (الوضع في 1 يناير 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1067 – 2015.I.1)  
(التعديل رقم 9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| البلد/المنطقة الجغرافية | | الاسم الوحيد لنقطة التشوير | اسم مشغل نقطة التشوير |
| *ISPC* | *DEC* |
| **كرواتيا SUP** | | | |
| 4-249-3 | 10187 | NCHR | NET-CONNECT d.o.o. |
| 4-249-7 | 10191 | … | Primatel d.o.o. |
| **كرواتيا LIR** | | | |
| 4-249-4 | 10188 | H1-ZG01 | H1 Telekom d.d. |
| **هونغ كونغ، الصين SUP** | | | |
| 4-107-0 | 9048 | Arbinet Hong Kong A | Arbinet-thexchange HK Ltd |
| 4-107-1 | 9049 | CNHK1 | CarrierNet Corporation Ltd |
| 4-177-0 | 9608 | China Leader | China Leader International Ltd |
| 4-179-2 | 9626 | PNET | Powernet Telecom Ltd |
| 4-180-6 | 9638 | CNHK2 | CarrierNet Corporation Ltd |
| 4-181-3 | 9643 | HTHKIU4 | Hutchison Global Communications Ltd |
| 4-181-7 | 9647 | SLT HK | SLT Hong Kong Ltd |
| **هونغ كونغ، الصين ADD** | | | |
| 4-179-2 | 9626 | CTTHK-INT | China Tietong HongKong Telecom Company Ltd |
| **هونغ كونغ، الصين LIR** | | | |
| 4-105-0 | 9032 | GlobalOne-HK1 | Orange Business Services Hong Kong Limited |
| 4-105-4 | 9036 | H6 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-106-5 | 9045 | YTGIDD01 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd |
| 4-106-7 | 9047 | S2T | Sim2Travel (HK) Ltd |
| 4-107-5 | 9053 | Unicom1 | China Unicom (Hong Kong) Operations Ltd |
| 4-108-0 | 9056 | Electra | Reach Networks Hong Kong Ltd and Reach Cable Networks Ltd |
| 4-108-1 | 9057 | Hermes | Reach Networks Hong Kong Ltd and Reach Cable Networks Ltd |
| 4-108-2 | 9058 | Zodiac | Reach Networks Hong Kong Ltd and Reach Cable Networks Ltd |
| 4-108-3 | 9059 | Mini-ISC | Reach Networks Hong Kong Ltd and Reach Cable Networks Ltd |
| 4-108-6 | 9062 | CSL INT POI 1 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd |
| 4-108-7 | 9063 | CSL INT POI 2 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd |
| 4-109-1 | 9065 | Unicom2 | China Unicom (Hong Kong) Operations Ltd |
| 4-111-2 | 9082 | Unicom3 | China Unicom (Hong Kong) Operations Ltd |
| 4-111-7 | 9087 | CMCC-HKISC | China Mobile Hong Kong Co Ltd |
| 4-176-1 | 9601 | H18 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-176-4 | 9604 | S5 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-176-5 | 9605 | H10 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-177-1 | 9609 | S4 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-178-1 | 9617 | CMTEL | ComNet Telecom (HK) Limited |
| 4-178-3 | 9619 | S3 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-178-4 | 9620 | HKCSL | Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd |
| 4-178-5 | 9621 | HKTele1 | CTM (HK) Ltd |
| 4-179-0 | 9624 | S6 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-179-1 | 9625 | H8 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-179-6 | 9630 | H10 | CITIC Telecom International Ltd |
| 4-181-1 | 9641 | CMCC-HKISC2 | China Mobile Hong Kong Co Ltd |
| 4-182-7 | 9655 | PLDT HK POP | PLDT (HK) Ltd |
| 4-183-5 | 9661 | TASGWHK1 | Tilia Limited |
| **السويد ADD** | | | |
| 6-226-5 | 14101 | STP105 (Stockholm) | HI3G Access AB |
| 6-226-6 | 14102 | STP165 (Stockholm) | HI3G Access AB |
| 6-226-7 | 14103 | STP405 (Stockholm) | HI3G Access AB |
| 6-229-6 | 14126 | STP465 (Stockholm) | HI3G Access AB |
| **السويد LIR** | | | |
| 2-081-7 | 4751 | STO 001 GSX1 (Stockholm) | Interoute Communications Limited |
| 2-193-6 | 5646 | mg1.int.upp (Uppsala) | Borderlight AB |
| 2-194-0 | 5648 | SOLTELINT-1 (Sollefteå) | IP-Only Telecommunication Networks AB |
| 2-195-3 | 5659 | MSC1 (Hallsberg) | Trafikverket |
| 3-229-7 | 7983 | mg2.int.upp (Uppsala) | Borderlight AB |
| 6-226-0 | 14096 | MGW1 (Hallsberg) | Trafikverket |
| 6-226-1 | 14097 | MSS1 (Hallsberg) | Trafikverket |
| 6-226-2 | 14098 | MGW2 (Gävle) | Trafikverket |
| 6-226-3 | 14099 | MSS2 (Gävle) | Trafikverket |
| 6-226-4 | 14100 | BSU2 (Stockholm) | Beepsend AB |
| 6-232-4 | 14148 | MSC2 (Gävle) | Trafikverket |
| 6-238-4 | 14196 | Infobip GE (SMSC 1) (Frankfurt) | Infobip LTD (UK) |
| 6-238-5 | 14197 | Infobip GE (SMSC 2) (Frankfurt) | Infobip LTD (UK) |
| 6-238-6 | 14198 | Infobip GE (SMSC 3) (Frankfurt) | Infobip LTD (UK) |
| 6-238-7 | 14199 | Infobip GE (SMSC 4) (Frankfurt) | Infobip LTD (UK) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes (ISPC)   
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

## خطة الترقيم الوطنية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2015.V.1 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| بوركينا فاصو | +226 |
| الكويت | +965 |
| جزر سليمان | +677 |
| السودان | +249 |
| ترينيداد وتوباغو | +1 868 |

1. يشمل طول الرقم الدلالي الوطني أرقام الرموز الدليلية الوطنية للمقصد [↑](#footnote-ref-1)
2. وفقاً لقانون المساعدة الإنسانية [↑](#footnote-ref-2)