|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1081** | 2015.VIII.1 | (المعلومات الواردة حتى 20 يوليو 2015) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)الهاتف: +41 22 730 5111 **البريد الإلكتروني:** **itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](%5C%5C%5C%5Cblue%5C%5Cdfs%5C%5Cpool%5C%5CARA%5C%5CITU-T%5C%5CBUREAU%5C%5Ctsbmail%40itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](file:///%5C%5Cblue%5Cdfs%5Cpool%5CARA%5CITU-T%5CBUREAU%5Ctsbtson%40itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني: brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3](#Toc_03)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#Toc_04)

[خدمة إرسال البيانات (التوصية ITU-T X.121 (2000/10))
*بلجيكا* 4](#Toc_04A)

الخدمة الهاتفية:

 [*بربادوس (مكتب رئيس الوزراء، سانت مايكل)* 5](#Toc_05)

 [*الدانمارك (هيئة الأعمال التجارية الدانماركية، كوبنهاغن)* 13](#Toc_13)

 [*تن‍زانيا (هيئة تنظيم الاتصالات في تن‍زانيا (TCRA)، دار السلام)* 13](#Toc_13A)

[تبليغات أخرى: *النمسا وصربيا* 16](#Toc_16)

[تقييد الخدمة 17](#Toc_17)

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 17](#Toc_17A)

**تعديلات على منشورات الخدمة**

[قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة (القائمة IV) طبعة 2013 18](#Toc_18)

[قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة (القائمة IV) طبعة 2013 25](#Toc_25)

[قائمة محطات المراقبة الدولية (القائمة VIII) طبعة 2013 26](#Toc_26)

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 31](#Toc_31)

[الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 31](#Toc_31A)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 32](#Toc_32)

[قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) 3](#Toc_32A)2

[خطة الترقيم الوطنية 33](#Toc_33)

| مواعيد\* نشرالنشرات التشغيلية المقبلة | بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى: |
| --- | --- |
| 1082 | 2015.VIII.15 | 2015.VIII.3 |
| 1083 | 2015.IX.1 | 2015.VIII.18 |
| 1084 | 2015.IX.15 | 2015.IX.1 |
| 1085 | 2015.X.1 | 2015.IX.17 |
| 1086 | 2015.X.15 | 2015.X.1 |
| 1087 | 2015.XI.1 | 2015.X.19 |
| 1088 | 2015.XI.15 | 2015.XI.2 |
| 1089 | 2015.XII.1 | 2015.XI.17 |
| 1090 | 2015.XII.15 | 2015.XII.1 |

 \* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

# معلومات عامة

## القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1073 التوقيت القانوني 2015

1067 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يناير 2015)

1066 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 15 ديسمبر 2015)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1056 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 15 يوليو 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1040 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2013)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1005 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2008/05)) (الوضع في 1 يونيو 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التلماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T Rec. M.1400 (03/2013)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

## الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-61 عن الموافقة على التوصيتين التاليتين لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.9960 (07/2015): Unified high-speed wireline-based home networking transceivers – System architecture and physical layer specification

– ITU-T G.9961 (07/2015): Unified high-speed wire-line based home networking transceivers – Data link layer specification

– ITU-T G.9963 (07/2015): Unified high-speed wireline-based home networking transceivers – Multiple input/multiple output specification

– ITU-T X.226 (1994) Cor. 1 (07/2015)

– ITU-T X.227 bis (1998) Cor. 1 (07/2015)

– ITU-T X.1631 (07/2015): Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

## خدمة إرسال البيانات(التوصية ITU-T X.121 (2000/10))

**خطة الترقيم الدولية لشبكات البيانات العمومية**

بلجيكا

تبليغ في 2015.VII.13:

يعلن *المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات (IBPT)*، بروكسل، عن **سحب** رموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) **206 1** و**206 2** و**206 4** و**206 5** و**206 8** و**206 9** للشبكة “Proximus” (Belacom سابقاً).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *رقم رمز تعرف هوية شبكة البيانات* | *اسم الشبكة التي سُحب رمز تعرف هوية شبكة البيانات الخاص بها* |
| بلجيكا | 206 1 | Proximus |
| *BELGIQUE* | 206 2 | Proximus - شبكة إرسال بيانات بتبديل الرزم (DCS) |
| *BELGIUM* | 206 4 | Proximus - CODENET |
|  | 206 5 | Proximus - (يستعمل الرمز على المستوى الوطني من أجل شبكة إرسال البيانات بتبديل الرزم) |
|  | 206 8 | Proximus - النفاذ إلى الشبكة DCS من خلال شبكة التلكس التبديلية الوطنية |
|  | 206 9 | Proximus - النفاذ إلى الشبكة من خلال شبكة الهاتف التبديلية الوطنية |

بناءً على ذلك، تُستعمل في بلجيكا رموز تعرف هوية شبكة البيانات وأسماء الشبكات التالية:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *رقم رمز تعرف هوية شبكة البيانات* | *اسم الشبكة التي وزع لها رمز تعرف هوية شبكة البيانات* |
| *بلجيكا* | 206 7 | MOBISTAR |

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال من خلال العنوان التالي:

Proximus Proximus
Konning Albert II-laan 27
1030 BRUSSELS
Belgium

البريد الإلكتروني: rfq.inbox@proximus.be

## الخدمة الهاتفية(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

**بربادوس (الرمز الدليلي للبلد +1 246)**

تبليغ في 2015.VII.16:

يعلن *مكتب رئيس الوزراء*، سانت مايكل، عن خطة الترقيم الوطنية في بربادوس.

مقدمة

تنطبق خطة الترقيم هذه على أرقام الاتصالات التي يستخدمها مقدمو الخدمات أو شركات التشغيل في بربادوس، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع الأرقام التي تبدأ بالرمز 246 من رموز المنطقة لخطة الترقيم أو أي رمز لاحق أو بديل من رموز المنطقة المخصصة لبربادوس.

وجميع المصطلحات المستعملة في هذه الوثيقة بدون تحديد تعريف لها سيكون لها المعنى المخصص لها في قانون الاتصالات 2001‑36.

أولاً – أرقام الهاتف الجغرافية

ألف – مبادئ عامة

يخضع ترقيم الاتصالات واستعمال الأرقام المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات لمعايير خطة الترقيم لأمريكا الشمالية (NANP). ووفقاً لمبادئ هذه الخطة تتكون أرقام الهاتف من عشرة أعداد. وتكون الأعداد الثلاثة الأولى (رمز منطقة خطة الترقيم) 246 في بربادوس، إلا في حالة تخصيص رمز منطقة إضافي إلى بربادوس في المستقبل. وتكون الأعداد الثلاثة التالية (رمز البدالة أو الرمز CO) هي الأعداد الثلاثة المخصصة في دليل التوجيه للبدالات المحلية (LERG) لبدالة شركة التشغيل التي تخدم المشترك الذي يحدده الرقم.

ويجب على جميع شركات التشغيل ومقدمي الخدمات استعمال ترتيبات التسعير والتوجيه المطابقة لمخطط الترقيم والمبادئ الواردة في خطة الترقيم لأمريكا الشمالية (NANP). ويجب تشكيل جميع أرقام الاتصالات في بربادوس على نحو يتسق مع الخطة المذكورة من أجل السماح لبرمجيات التبديل وغيرها من أنظمة جميع مقدمي الخدمة بالتعرف عليها مما يسمح بتسعير وتوجيه النداءات على أساس سليم.

باء – تخصيص موارد الترقيم

1 تخصيص الأرقام

اعتباراً من التاريخ الفعلي لدخول خطة الترقيم هذه حيز النفاذ، تكون وحدة الاتصالات في وزارة الطاقة والمرافق العامة ("الوزارة")، أو من تعينه، هي وحدها المخولة تخصيص أرقام الهاتف لشركات التشغيل ومقدمي الخدمة. واعتباراً من هذا التاريخ، تتوقف شركة Cable & Wireless (Barbados) Limited عن إدارة موارد الترقيم في بربادوس. ومجموعات الأرقام المحددة للمشغل OCN لشركة Cable & Wireless (Barbados) Limited في التذييل A لخطة الترقيم هذه، يتم توزيعها بناءً على ذلك لهذه الشركة التي يمكنها الاستمرار في استخدامها شريطة الامتثال بأحكام قانون الاتصالات وغيره من القوانين واللوائح ذات الصلة.

وما لم تقرر الوزارة أن المصلحة العامة تقتضي تنفيذ إمكانية نقل الأرقام في بربادوس، تخصص الأرقام لشركات التشغيل ومقدمي الخدمة الذين يطلبون الحصول عليها، وذلك في مجموعات من عشرة آلاف رقم، تتكون من رمز CO كامل (من 246-230-0000 إلى 246-230-9999 مثلاً). وتكون شركة التشغيل مسؤولة عن تحديد هذه الأرقام لها على أساس سليم وسريع في دليل التوجيه للبدالات المحلية (LERG).

ولا تخصص شركات التشغيل ومقدمو الخدمة الأرقام للمشتركين إلا من مجموعات الأرقام التي تخصصها لهم على النحو الواجب الوزارة أو من تعينه. وتضطلع شركات التشغيل ومقدمو الخدمة بمسؤولية إقامة أنظمة وتحديد إجراءات تسمح لهم بتتبع استخدامهم لموارد الترقيم المخصصة لهم من أجل خدمة المشتركين لديهم.

وسيُطلب من جميع مقدمي الخدمات الخلوية الجدد ضمان أن تتمكن البدالات المتنقلة الخاصة بهم من توفير إمكانية نقل الأرقام.

2 الطلبات الخاصة بموارد الترقيم

يجب أن تكون جميع الطلبات الخاصة بموارد الترقيم متوافقة مع لوائح ترقيم الاتصالات (2003) والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المكتب المركزي في بربادوس فيما يتعلق بتخصيص الرموز.

ثانياً – الرموز N11

لا يستخدم مقدمو الخدمة الرموز N11 في بربادوس إلا للأغراض المعينة لها. وتحتفظ الوزارة بحقها في تغيير هذه الأغراض المعينة إذا ما اتضح لها أن ذلك يخدم المصلحة العامة. والاستخدامات المعينة حالياً للرموز N11 مبينة فيما يلي:

|  |  |
| --- | --- |
| 111 | لا يمكن استخدامه |
| 211 | شرطة |
| 311 | خدمة إطفاء الحرائق |
| 411 | خدمة مساعدة الدليل مقدمة من مقدم الخدمة |
| 511 | خدمة الإسعاف |
| 611 | خدمة إصلاح مقدمة من مقدم الخدمة |
| 711 | (استخدام غير محدد) |
| 811 | مكتب أعمال مقدم الخدمة |
| 911 | خدمة الرد للخدمة العامة/ رقم طوارئ |

رابعاً – خدمات الدفع مقابل كل مكالمة

لا تقدم أي شركة تشغيل أو مقدم خدمة في بربادوس أي خدمة محلية أو دولية على أساس الدفع مقابل كل مكالمة (حيث يتلقى الطرف الطالب أو شركة التشغيل الخاصة به فاتورة عن المعلومات أو الخدمات أو أي رسوم أخرى تتجاوز الرسوم المحددة على النحو الواجب لخدمات الاتصالات) باستعمال أرقام غير (1) الأرقام المخصصة على النحو الواجب من مجموعة الأرقام 246-976؛ أو (2) الأرقام المخصصة على النحو الواجب التي تبدأ بالرمز 900 من رموز المنطقة في خطة الترقيم (NPA).

التذييل A

خُصصت الرموز التالية للمكتب المركزي (NXX) للمشغلين في إطار خطة ترقيم أمريكا الشمالية (NPA-246) من أجل بربادوس.

| *رمز المكتب المركزي**(NXX)* | *الاستخدام* | OCN(رقم شركة التشغيل) | *ملاحظات* |
| --- | --- | --- | --- |
| 223 | مهاتفة دولية | 070H | Ace Communications Inc. |
| 227 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable &Wireless (Barbados) Limited |
| 228 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 229 | شبكة رقمية متكاملة الخدمات | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 230 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 231 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 232 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 233 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 234 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 235 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 236 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 237 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 238 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 239 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 240 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 241 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 242 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 243 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 244 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 245 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 246 | مهاتفة متنقلة |  | غير موزع |
| 247 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 248 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 249 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 250 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 251 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 252 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 253 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 254 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 255 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 256 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 257 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 258 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 259 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 260 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 261 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 262 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 263 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 264 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 265 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 266 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 267 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 268 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 269 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 270 | مهاتفة ثابتة (ATM/IP) | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 271 | مهاتفة ثابتة (ATM/IP) | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 272 | مهاتفة ثابتة (ATM/IP) | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 273 | مهاتفة ثابتة (ATM/IP) | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 274 | مهاتفة ثابتة (ATM/IP) | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 280 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 281 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 282 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 283 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 284 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 285 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 286 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 287 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 289 | مهاتفة متنقلة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 292 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 310 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 311 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 312 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 313 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 314 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 315 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 316 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 317 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 318 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 319 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 320 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 321 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 322 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 323 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 324 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 325 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 326 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 327 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 328 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 329 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 330 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 331 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 332 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 333 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 334 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 335 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 336 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 337 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 338 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 339 | مهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت |  | غير موزع |
| 367 | مراقمة داخلية مباشرة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 410 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 412 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 414 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 415 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 416 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 417 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 418 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 419 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 420 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 421 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 422 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 423 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 424 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 425 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 426 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 427 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 428 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 429 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 430 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 431 | CENTREX | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 432 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 433 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 434 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 435 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 436 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 437 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 438 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 439 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 444 | مراقمة داخلية مباشرة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 446 | مهاتفة متنقلة |  | غير موزع |
| 447 | مهاتفة متنقلة |  | غير موزع |
| 448 | مهاتفة متنقلة |  | غير موزع |
| 449 | مهاتفة متنقلة |  | غير موزع |
| 450 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 451 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 452 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 453 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 454 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 455 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 456 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 457 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 458 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 459 | مهاتفة متنقلة | 873A | Sunbeach Communications Inc. |
| 467 | مراقمة داخلية مباشرة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 520 | مهاتفة ثابتة | 165E | Blue Communications Ltd. |
| 521 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 522 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 523 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 524 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 525 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 526 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 527 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 528 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 529 | مهاتفة ثابتة |  | غير موزع |
| 530 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 531 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 532 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 533 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 534 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 535 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 536 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 537 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 538 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 539 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 540 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 541 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 542 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 543 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 544 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 545 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 546 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 547 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 548 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 549 | مهاتفة ثابتة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 554 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 555 | خدمة مساعدة الدليل | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 571 | مهاتفة ثابتة | 912G | TeleBarbados Inc. |
| 572 | مهاتفة ثابتة | 912G | TeleBarbados Inc. |
| 573 | مهاتفة ثابتة | 912G | TeleBarbados Inc. |
| 620 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 621 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 622 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 623 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 624 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 625 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 626 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 627 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 628 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 629 | مهاتفة ثابتة | 045E | TeleBarbados Inc. |
| 638 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 736 | مراقمة داخلية مباشرة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 737 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 753 | مراكز الاتصال | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 757 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 776 | مهاتفة دولية | 070H | Ace Communications Inc. |
| 777 | مهاتفة دولية | 070H | Ace Communications Inc. |
| 778 | مهاتفة دولية | 070H | Ace Communications Inc. |
| 820 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 821 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 822 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 823 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 824 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 825 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 826 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 827 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 828 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 829 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 830 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 831 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 832 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 833 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 834 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 835 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 836 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 837 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 838 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 839 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 840 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 841 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 842 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 843 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 844 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 845 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 846 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 847 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 848 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 849 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 850 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 851 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 852 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 853 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 854 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 855 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 856 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 857 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 858 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 859 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 883 | مهاتفة متنقلة | 059B | Digicel (Barbados) Limited |
| 918 | خدمة ثابتة لا سلكية | 248D | Wiiscom Technologies Inc. |
| 919 | خدمة ثابتة لا سلكية | 248D | Wiiscom Technologies Inc. |
| 958 | جهاز رنين المحطة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 963 | مهاتفة ثابتة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |
| 976 | خدمات على أساس الدفع مقابل كل مكالمة | 8904 | Cable & Wireless (Barbados) Limited |

نسق المراقمة الدولية: +1 246 NXX XXXX

للاتصال:

Prime Minister's Office
Division of Energy and Telecommunications
Telecommunications Unit
Trinity Business Centre
Country Road
WARRENS, ST. MICHAEL BB11081
Barbados

الموقع الإلكتروني: [www.telecoms.gov.bb](http://www.telecoms.gov.bb)

الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)

تبليغ في 2015.VII.9:

تعلن *هيئة الأعمال التجارية الدانماركية "Danish Business Authority"*، كوبنهاغن، عن التغييرات التالية التي طرأت على خطة الترقيم الهاتفية في الدانمارك:

• تخصيص - خدمات الاتصالات الثابتة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدّم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Ipnordic A/S | 69884fgh | 2015.VII.9 |

للاتصال:

Danish Business Authority
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGEN
Denmark

الهاتف: +45 35 29 10 00
الفاكس: +45 35 46 60 01
البريد الإلكتروني: erst@erst.dk
الموقع الإلكتروني: www.erst.dk

تن‍زانيا (الرمز الدليلي للبلد +255)

تبليغ في 2015.VII.16:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات في تن‍زانيا (TCRA)*، دار السلام، عن خطة الترقيم الوطنية (NNP) التالية في تن‍زانيا.

 أ ) نظرة عامة:

 الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): 9 أعداد

 الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد): 9 أعداد

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| *الطول الأقصى* | *الطول الأدنى* |
| 2X (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رموز مناطق لمجموعة مناطق |
| 20 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز منطقة احتياطي  |
| 21 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز منطقة احتياطي |
| 22 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز منطقة دار السلام  |
| 23 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز للمناطق الساحلية: موروغورو وليندي ومتوارا |
| 24 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز لمناطق زنزيبار (أنغوجا وبمبا) |
| 25 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز لمناطق مبييا وسونغوي وروفوما وكتافي وروكوا  |
| 26 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز لمناطق دودوما وإيرينجا ونجومب‍ي وسنجيدا وطابورا  |
| 27 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز لمناطق أروشا ومانيارا وكلمنجارو وتانجا  |
| 28 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز لمناطق موانزا وشينيانغا ومارا وجيتا وسيميو وكاجيرا وكيجوما  |
| 29 (NDC) | 9 | 9 | رقم جغرافي من أجل خدمات المهاتفة الثابتة (رمز المنطقة) | رمز منطقة احتياطي  |
| 41 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي للخدمات المؤسسية | خدمات صوتية باستخدام بروتوكول الإنترنت |
| 6X (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي (Find Me Anywhere) | خدمات مهاتفة متنقلة رقمية من أجل الخدمات Find Me Anywhere |
| 61 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | رمز منطقة احتياطي |
| 62 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Viettel (T) Ltd |
| 63 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – (Find Me Anywhere) | رمز دليلي وطني احتياطي للمقصد (NDC) |
| 64 (NDC) | 9  | 9 | رقم غير جغرافي – (Find Me Anywhere) | رمز دليلي وطني احتياطي للمقصد (NDC) |
| 65 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | MIC (T) Ltd |
| 66 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | SMILE COMMUNICATIONS LTD |
| 67 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | MIC (T) Ltd |
| 68 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Airtel (T) Ltd |
| 69 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – (Find Me Anywhere) | رمز دليلي وطني احتياطي للمقصد (NDC) |
| 7X (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي – (Find Me Anywhere) | خدمات مهاتفة متنقلة رقمية من أجل الخدماتFind Me Anywhere  |
| 71 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | MIC (T) Ltd |
| 72 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | رمز دليلي وطني احتياطي للمقصد (NDC) |
| 73 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Tanzania Telecom-munications Company Ltd (TTCL) |
| 74 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Vodacom (T) Ltd |
| 75 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Vodacom (T) Ltd |
| 76 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Vodacom (T) Ltd |
| 77 (NDC) | 9  | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Zanzibar Telecom Ltd |
| 78 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Airtel (T) Ltd |
| 79 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي من أجل خدمات المهاتفة المتنقلة – (Find Me Anywhere) | Benson Informatics (T) Ltd |
| 800 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –(خدمة المهاتفة المجانية الوطنية) | موزع للخدمات المجانية الوطنية |
| 808 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –(خدمة المهاتفة المجانية الدولية) | موزع للخدمات المجانية الدولية |
| 840 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –(خدمات خاصة وطنية، الأسعار المحلية) | موزع للخدمات الوطنية المقدمة على الشبكة الثابتة مع تقاسم التكاليف |
| 860 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –خدمات خاصة وطنية، الأسعار المطبقة) | موزع للخدمات الوطنية المقدمة على الشبكة الثابتة بالأسعار المطبقة |
| 861 (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –(خدمات خاصة وطنية، أسعار ثابتة) | موزع للخدمات الوطنية المقدمة على الشبكة الثابتة بأسعار خاصة |
| 90X (NDC) | 9 | 9 | رقم غير جغرافي –(خدمات بأسعار مميزة) | موزع للخدمات الوطنية المميزة |
| ملاحظـات:(1 رقم المشترك (SN) مكون من 7 أعداد فيما يتعلق بالأرقام الدليلية الوطنية (NDC) التالية: 2X و4X و6X و7X.(2 رقم المشترك (SN) مكون من 6 أعداد فيما يتعلق بالأرقام الدليلية الوطنية (NDC) التالية: 8XY و90X.(3 في الحالتين يكون الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N) مكوناً من 9 أعداد. |

للاتصال:

Director General
Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA)
Mawasiliano Towers,
20 Sam Nujoma Road,
P.O. Box 474
14414 DAR-ES-SALAAM
Tanzania

الهاتف: +255 22 2412011
الفاكس: +255 22 2412009
البريد الإلكتروني: dg@tcra.go.tz

## تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2015.VII.2:

بمناسبة الذكرى الأربعين لمنح امتيازات البلدة لمنطقة Mureck، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE40MURECK** يومي 19 و20 سبتمبر 2015.

صربيا

تبليغ في 2015.VII.13:

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإنشاء نادي راديو "MUZLJA" في Muzlja، أذنت جمهورية صربيا لعدد من محطات هواة الراديو الصربية باستخدام الرمزين الدليلين الخاصين للنداء **YT65** و**YU65** من 15 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2015.

## تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)
تايلاند 1034 (صفحة 5)
سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)
أوروغواي 1039 (صفحة 14)
هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)**

## إجراءات معاودة النداءوإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

# تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

## قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة(القائمة IV)طبعة 2013(التعديل رقم 7)\*

**J اليابان**

**ملاحظات بخصوص "الأنظمة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية التي تقدم خدمة المراسلات العمومية"\***

ملاحظات **CS**1 إلى **CS**7**LIR**

**CS**1 محطة أرضية برية تشغلها شركة KDDI، اليابان، كجزء من النظام إنمارسات الذي يغطي مناطق المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*   تُنشر جميع الملاحظات الواردة في القائمة IV بالإنكليزية حصراً. وبالتالي، يُقدم هذا التعديل أيضاً باللغة الإنكليزية فقط.**

**CS**2 **إنمارسات-B**

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW وPORوIOR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الهاتف** |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
|  | **مراقمة دولية مباشرة** |
|  | **كل 6 ثوانٍ** |
|  | **1** |
| 1 من سفينة إلى ساحل |  |
|  أ ) ساعات الذروة - POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL، SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، NOR، NZL، RUS، S، إسبانيا، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,230,260,33 |
|  ب) خارج ساعات الذروة - POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL، SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، NOR، NZL، RUS، S، إسبانيا، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,150,210,21 |
| 2 من سفينة إلى سفينة |  |
|  أ ) ساعات الذروة - POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات-Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | *0,47**0,38**−* |
|  ب) خارج ساعات الذروة - POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات-Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | 0,390,31– |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **تلكس** |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
|  | **تشغيل أوتوماتي** |
|  | **كل دقيقة** |
|  | **1** |
| 1 من سفينة إلى ساحل |  |
|  ʽ1ʼ اليابان  ʽ2ʼ آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا  ʽ3ʼ أوروبا  ʽ4ʼ إفريقيا  | 2,805,286,397,28 |
| 2 من سفينة إلى سفينة ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات-C  | 5,605,18 |
|  |  |

**CS**3 **إنمارسات-C**

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW وPOR وIOR.

1 نداءات من الساحل إلى سفينة

 أ ) رسوم للنداءات من سفينة إلى اليابان.

 *−* فاكس: SDR 0,16 لكل bits 256.

 *−* تلكس: SDR 0,16 لكل bits 256.

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ إيجابي لتوصيل المكالمة): SDR 0,19 لكل رسالة.

 *−* حالة الرسالة: SDR 0,19 لكل رسالة.

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ بعدم التوصيل): مجاناً.

 ب) رسوم للنداءات من سفينة إلى بلدان أخرى.

 − فاكس: SDR 0,19 لكل bits 256.

 *−* تلكس: SDR 0,40 لكل bits 256.

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ إيجابي لتوصيل المكالمة): SDR 0,19 لكل رسالة.

 *−* حالة الرسالة: SDR 0,19 لكل رسالة.

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ بعدم التوصيل): مجاناً.

 ج) رسوم للنداءات من سفينة إلى الإنترنت.

 *−* عنوان واحد: SDR 0,14 لكل bits 256.

 *−* عناوين متعددة: SDR 0,07 لكل bits 256 (لكل عنوان).

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ إيجابي لتوصيل المكالمة): مجاناً.

 *−* تأكيد المكالمة (تبليغ بعدم التوصيل): مجاناً.

2 نداءات من سفينة إلى سفينة

 أ ) رسوم للنداءات من سفينة إلى Inmarsat-B.

 *−* فاكس: SDR 0,22 لكل bits 256.

 *−* تلكس: SDR 0,39 لكل bits 256.

 ب) رسوم للنداءات من سفينة إلى Inmarsat-Mini-M .

 *−* فاكس: SDR 0,21 لكل bits 256.

 ج) رسوم للنداءات من سفينة إلى Inmarsat-C.

 *−* تلكس: SDR 0,19 لكل bits 256.

 *−* بيانات: SDR 0,19 لكل bits 256.

 د ) تأكيد المكالمة (تبليغ إيجابي لتوصيل المكالمة): SDR 0,19 لكل رسالة.

 ه‍‌ ) حالة الرسالة: SDR 0,19 لكل رسالة.

 و ) تأكيد المكالمة (تبليغ بعدم التوصيل): مجاناً.

**CS**4 **إنمارسات HSD** (إرسال بيانات بسرعة عالية)

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW وPOR وIOR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
| **مراقمة مباشرة (كل 6 ثوانٍ)** |
|  | ***من* Inmarsat-B(HSD)** | ***من*Inmarsat-Fleet(HSD)** | ***من*****Inmarsat-Fleet****(HSD)*أسلوب* kbps 128** |
|  | **1** | **2** | **3** |
|  أ ) HKG، J، KOR، PHL، SNG، تايوان مقاطعة تايوان الصينية  | 0,62 | 0,86 | 1,47 |
|  ب) AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CVA، D، E، F، G، GRC، HOL، HWA، I، IND، NOR، NZL، RUS، S، SUI، USA (باستثناء ALS)  | 0,66 | 0,92 | 1,56 |
|  ج) AFS، AND، ARG، AUT، B، BHR، CHL، CLN، CZE، DNK، FIN، INS، IRL، ISR، LIE، LUX، MAC، MCO، MLA، POL، POR، PRU، SMR، THA، UAE، VTN  | 0,76 | 1,07 | 1,82 |
|  د ) Inmarsat–B (HSD)  | 1,24 | 1,48 | – |
|  ه‍ ) Inmarsat–Fleet (HSD)  | 1,48 | 1,73 | 2,95 |

**CS**5 **إنمارسات**-**Mini-M**

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW وPOR وIOR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
|  | **مراقمة دولية مباشرة** |
|  | **كل 6 ثوانٍ** |
|  | **1** |
|  1 من سفينة إلى ساحل |  |
|  أ ) ساعات الذروة - POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق |  |
|  ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL، SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، MRA، NOR، NZL، RUS، S، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,150,190,24 |
|  ب) خارج ساعات الذروة - POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL**،** SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، MRA، NOR، NZL، RUS، S، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,120,150,15 |
| *(تابع)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *(تابع)* | 1 |
|  2 من سفينة إلى سفينة |  |
|  أ ) ساعات الذروة - POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق |  |
|  ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | 0,380,30– |
|  ب) خارج ساعات الذروة - POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - IOR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق - AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق - AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | 0,360,28– |
|  |  |

**CS**6 **إنمارساتFleet-**

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW و PORوIOR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***الهاتف*** |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
|  | ***مراقمة دولية مباشرة*** |
|  | ***كل* 6 *ثوانٍ*** |
|  | **1** |
|  1 من سفينة إلى ساحل أ ) ساعات الذروة – POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق – POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق – AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق  – AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق |  |
|  ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL**،** SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، MRA، NOR، NZL، RUS، S، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,220,240,32 |
|  ب) خارج ساعات الذروة – POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق – POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق – AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق  – AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق ʽ1ʼ J، HKG، KOR، تايوان (مقاطعة تايوان الصينية)، PHL**،** SNG  ʽ2ʼ ALS، AUS، BEL، CAN، CHN، CNR، CYP، D، E، F، G، GRC، GUM، HOL، HWA، I، IND، MEX، MRA، NOR، NZL، RUS، S، SUI، USA  ʽ3ʼ بلدان أخرى  | 0,150,210,21 |
| *(تابع)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *(تابع)* | **1** |
|  1 من سفينة إلى سفينة أ ) ساعات الذروة – POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق – POR: الساعة 1900 – 0300 بالتوقيت العالمي المنسق – AORE: الساعة 2200 – 0600 بالتوقيت العالمي المنسق  – AORW: الساعة 2300 – 0700 بالتوقيت العالمي المنسق |  |
|  ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات-Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | 0,450,37− |
|  ب) خارج ساعات الذروة – POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق – POR: الساعة 0300 – 1900 بالتوقيت العالمي المنسق – AORE: الساعة 0600 – 2200 بالتوقيت العالمي المنسق  – AORW: الساعة 0700 – 2300 بالتوقيت العالمي المنسق |  |
|  ʽ1ʼ إنمارسات-B  ʽ2ʼ إنمارسات-Mini-M / Fleet  ʽ3ʼ إنمارسات-C  | 0,390,31− |

**CS**7 **إنمارساتMPDS- (الخدمة المتنقلة للبيانات بالرزم)**

 رسوم مطبقة في الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية عبر المحطة الأرضية البرية YAMAGUCHI التي تغطي مناطق AORE وAORW و PORوIOR.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **حقوق السحب الخاصة** |
|  | **مراقمة مباشرة (كل kbit/s 10)** |
|  | ***من*** **Inmarsat-Fleet (HSD)**  |
|  إلى الإنترنت  | 0,05 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## قائمة المحطات الساحلية ومحطات الخدمة الخاصة(القائمة IV)طبعة 2013(التعديل رقم 8)

**CYP قبرص**

**SUP** الملاحظات A وB وC وH

## قائمة محطات المراقبة الدولية(القائمة VIII)طبعة 2013

(التعديل رقم 8)

**الجزء الأول**

**محطات في خدمات الاتصالات الراديوية للأرض**

**J اليابان**

**P** 207-203 **REP**

|  |
| --- |
| **J - اليابان** |
| **المكتب المركزي** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني** | **ملاحظات** |
| مكتب الاتصالات، وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات | Director GeneralTelecommunications BureauMinistry of Internal Affairs and Communications1-2, Kasumigaseki 2-chomeChiyoda-ku100-8926 Tokyo | TF : +81 3 52535911FAX : +81 3 52535915 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، والفاكس، والبريد الاكتروني** |
| Aso | 10-1, Kasuga 2-Chome Nishi-kuKumamoto-CityKumamoto 860-8795Japan | TF : +81 96 3128262 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإحداثيات الجغرافية** | **أنواع القياسات** | **مديات الترددات لكل قياس** | **ساعات العمل** | **ملاحظات** |
| 33°01'25'' شمالاً131°02'50'' شرقاً | قياسات تحديد الاتجاه | MHz 30 ‑ kHz 300 | 0815-2330 | من الإثنين إلى الجمعة.الإحداثيات الجغرافية للمحطة تبين موقع الهوائي.هوائي ذو أطر متقاطعة. |

*(تابع)*

**J اليابان** *(تابع)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، والفاكس، والبريد الاكتروني** |
| Chitose | 1-1 Nishi 2-ChomeKita-Hachijo Kita-KuSapporo-CityHokkaido 060-8795Japan | TF : +81 11 7092311 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإحداثيات الجغرافية** | **أنواع القياسات** | **مديات الترددات لكل قياس** | **ساعات العمل** | **ملاحظات** |
| 42°53'38'' شمالاً141°40'24'' شرقاً | قياسات تحديد الاتجاه | MHz 30 ‑ kHz 300 | 0815-2330 | من الإثنين إلى الجمعة.الإحداثيات الجغرافية للمحطة تبين موقع الهوائي.هوائي ذو أطر متقاطعة. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، والفاكس، والبريد الاكتروني** |
| Ishigaki | 1-9, Asahi-MachiNaha-CityOkinawa 900-8795Japan | TF : +81 98 8652309 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإحداثيات الجغرافية** | **أنواع القياسات** | **مديات الترددات لكل قياس** | **ساعات العمل** | **ملاحظات** |
| 24°22'19'' شمالاً124°13'51'' شرقاً | قياسات تحديد الاتجاه | MHz 30 ‑ kHz 300 | 0815-2330 | من الإثنين إلى الجمعة.الإحداثيات الجغرافية للمحطة تبين موقع الهوائي.هوائي ذو أطر متقاطعة. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، والفاكس، والبريد الاكتروني** |
| Suzu | 2-60, Hirosaka 2-ChomeKanazawa-CityIshikawa 920-8795Japan | TF : +81 76 2334442 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإحداثيات الجغرافية** | **أنواع القياسات** | **مديات الترددات لكل قياس** | **ساعات العمل** | **ملاحظات** |
| 37°26'52'' شمالاً137°13'03'' شرقاً | قياسات تحديد الاتجاه | MHz 30 ‑ kHz 300 | 0815-2330  | من الإثنين إلى الجمعة.الإحداثيات الجغرافية للمحطة تبين موقع الهوائي.هوائي ذو أطر متقاطعة. |
|  |  |  |  |  |

*(تابع)*

**J اليابان** *(تابع)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، والفاكس، والبريد الاكتروني** |
| Tokyo (IMS) | 1691, KoenboHassemachiMiura-CityKanagawa 238-0015Japan | TF : +81 46 8882182FAX : +81 46 8871077 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الإحداثيات الجغرافية** | **أنواع القياسات** | **مديات الترددات لكل قياس** | **ساعات العمل** | **ملاحظات** |
| 35°12'24'' شمالاً139°39'03'' شرقاً | قياسات الترددات | MHz 30 ‑ kHz 90 | 1145-2330 | من الإثنين إلى الجمعة. |
| 35°12'24'' شمالاً139°39'03'' شرقاً | قياسات شدة المجال أو كثافة تدفق القدرة | MHz 30 ‑ kHz 300 | 1145-2330 | من الإثنين إلى الجمعة.القيم الدنيا لشدة المجال القابلة للقياس تبين القيم التي يُحصل عليها عند إغفال الضوضاء الخارجية. |
| 35°34'07'' شمالاً140°24'36'' شرقاً | قياسات تحديد الاتجاه | MHz 30 ‑ kHz 300 | 1145-2330 | من الإثنين إلى الجمعة.الإحداثيات الجغرافية للمحطة تبين موقع الهوائي.هوائي ذو أطر متقطاعة. |
| 35°12'24'' شمالاً139°39'03'' شرقاً | قياسات عرض النطاق | MHz 30 ‑ kHz 90 | 1145-2330 | من الإثنين إلى الجمعة. |
| 35°12'24'' شمالاً139°39'03'' شرقاً | استقصاءات أوتوماتية بشأن شِغل الطيف | MHz 30 ‑ kHz 90 | 1145-2330 | من الإثنين إلى الجمعة. |
|  |  |  |  |  |

*(تابع)*

**J** **اليابان** *(تابع)*

**الجزء الثاني**

**محطات في خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية**

**J** **اليابان**

**P** 450-448 **REP**

|  |
| --- |
| **J - اليابان** |
| **المكتب المركزي** | **العنوان البريدي** | **الهاتف، الفاكس،البريد الإلكتروني** | **ملاحظات** |
| مكتب الاتصالات، وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات | Director GeneralTelecommunications BureauMinistry of Internal Affairs and Communications1-2, Kasumigaseki 2-chomeChiyoda-ku100-8926 Tokyo | TF : +81 3 52535911FAX : +81 3 52535915 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم المحطة** | **العنوان البريدي** | **الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني** |
| Tokyo (IMS) | 1691, KoenboHassemachiMiura-CityKanagawa 238-0015Japan | TF : +81 46 8882182FAX : +81 46 8871077 |

.

|  |
| --- |
| **1   الإحداثيات الجغرافية** |
| 35°12'24" شمالاً139°39'03" شرقاً |
| **2   ساعات الخدمة** |
| الساعة 2330-0815 من الإثنين إلى الجمعة |
| **3 معلومات بشأن الهوائيات المستعملة** |
| هوائي كاسيغران قطره 13 m من أجل مديات التردد ( أ ) و(ب) و(ج) و(د ) و(ه‍ ). |
| **4   مدى السمت وزوايا الارتفاع** |
| ᵒ180، ᵒ90 |
| **5   الدقة القصوى التي يمكن تحقيقها في تحديد المواقع المدارية للمحطات الفضائية** |
| ( أ ) القطاع L: °0,030 rms(ب) القطاع S: °0,023 rms(ج) القطاع C: °0,016 rms(د ) القطاع Ku: °0,010 rms(ه‍ ) القطاع Ka: °0,010 rmsالدقة في تحديد اتجاه تسديد الهوائي. |
| **6   معلومات بشأن استقطاب النظام** |
| تتبع الاستقطاب في جميع مديات التردد:- استقطاب دائري (ميامن ومياسر)،- استقطاب خطي (رأسي وأفقي). |

*(تابع)*

**J** **اليابان** *(تابع)*

|  |
| --- |
| **7   درجة حرارة ضوضاء النظام** |
| ( أ ) القطاع L: K 171,2(ب) القطاع S: K 64,5(ج) القطاع C: K 180,1(د ) القطاع Ku: K 152,4(ه‍ ) القطاع Ka: K 237,4 |
| **8   مديات التردد حيث يمكن تحقيق الدقة القصوى في قياس الترددات لكل مدى من مديات التردد** |
| ( أ ) القطاع L: MHz 1710 - MHz 1525(ب) القطاع S: MHz 2690 - MHz 2120(ج) القطاع C: MHz 4800 - MHz 3400(د ) القطاع Ku:GHz 12,75 - GHz 10,7(ه‍ ) القطاع Ka: GHz 22 - GHz 17,7طريقة الكنس: %10 من مدى الكنس (C/N ≥ 15 dB).طريقة العداد: 1 × 6–10 (C/N ≥ 15 dB). |
| **9   مديات التردد حيث يمكن إجراء قياسات شدة المجال أو كثافة تدفق القدرة** |
| ( أ ) القطاع L: MHz 1710 - MHz 1525(ب) القطاع S: MHz 2690 - MHz 2120(ج) القطاع C: MHz 4800 - MHz 3400(د ) القطاع Ku: GHz 12,75 - GHz 10,7(ه‍ ) القطاع Ka: GHz 22 - GHz 17,7 |
| **10   القيمة الدنيا لشدة المجال أو كثافة تدفق القدرة القابلة للقياس مع بيان دقة القياس التي يمكن تحقيقها** |
| ( أ ) القطاع L: -157.1 dBm ~ -121.9 dBm ± 1 dB(ب) القطاع S: -165.7 dBm ~ -126.8 dBm ± 1 dB(ج) القطاع C: -168.2 dBm ~ -118.7 dBm ± 1 dB(د ) القطاع Ku: -172.2 dBm ~ -121.1 dBm ± 1 dB(ه‍ ) القطاع Ka: -152.1 dBm ~ -120.4 dBm ± 1 dB |
| **11   المعلومات المتاحة لقياسات عرض النطاق** |
| تجري قياسات عرض النطاق وفقاً للطرائق الموصوفة في كتيب مراقبة الطيف. |
| **12   المعلومات المتاحة بشأن قياسات شَغل الطيف** |
| وقت وتردد الإشارة الواردة من الساتل مبينان من خلال عرض بياني على مطراف مراقبة الطيف. |
| **13   المعلومات المتاحة بشأن قياسات شَغل المدار** |
| تجرى قياسات أوتوماتية للموقع المدارى وتُعرض سجلات الانتقال للمواقع المداري من خلال عرض بياني على مطراف المراقبة. |

## قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))(الوضع في 15 نوفمبر 2013)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1040 - 2013.XI.15)
(التعديل رقم 28)

**اليابان ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| اليابان | **Hanshin Cable Engineering Co. Ltd.**27-11, Agenaruo-cho,Nishinomiya-shi,Hyogo 663-8186 | **89 81 02** | Mr Hiroyoshi FujiiHanshin Cable Engineering Co. Ltd.1-1-24, Ebie,Fukushima-ku Osaka-shi,Osaka, 553-0001الهاتف: +81 6 6343 7470الفاكس: +81 6 6343 7471البريد الإلكتروني: fujii@hce.hanshin.co.jp | 2015.VIII.16 |

**الولايات المتحدة ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرفجهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| الولايات المتحدة | **Gigsky Mobile LLC**1250 South Capital of Texas HWY,BLDG 2-235Westlake Hills, TX 78746 | **89 1 044** | Mr Tony WyantGigsky Mobile LLC1250 South Capital of Texas HWY,BLDG 2-235Westlake Hills, TX 78746الهاتف: +1 650 353 3323الفاكس: +1 650 353 3323البريد الإلكتروني: twyant@gigsky.com | 2015.VII.31 |

## الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدوليةلتعرّف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية(وفقاً للتوصية ITU-T E.212 (2008/05))(الوضع في 15 يوليو 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1056 – 2014.IIV.15)
(التعديل رقم 22)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **شيلي ADD** | 730 16 | Nomade Telecomunicaciones S.A. |
|  | 730 17 | COMPATEL Chile Limitada |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile
 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

## قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))(الوضع في 1 يناير 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1067 – 2015.I.1)
(التعديل رقم 13)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |
| **جورجيا LIR** |
| 3-246-0 | 8112 | Tbilisi | Jodo telecommunications LTD |
| **جنوب إفريقيا ADD** |
| 6-113-4 | 13196 | MSIGM | Vodacom Pty Ltd |
| 6-113-5 | 13197 | MSIPS | Vodacom Pty Ltd |
| **الولايات المتحدة ADD** |
| 3-036-5 | 6437 | Dallas, TX | GIGSKY MOBILE, LLC |
| 3-036-6 | 6438 | Seattle, WA | Eltopia Communications, LLC |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية
 International Signalling Point Codes (ISPC)
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

## قائمة برموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC)(وفقاً للتوصية ITU-T X.121 (2000/10))(الوضع في 1 أبريل 2011)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 977 - 2011.IV.1)
(التعديل رقم 8)

**206 1 و206 2 و206 4 و206 5 و206 8 و206 9 SUP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *المنطقة/البلد* | *رقم رمز تعرف هوية شبكة البيانات* | *اسم الشبكة التي وُزع لها رمز تعرف هوية شبكة البيانات* |
| *1* | *2* | *3* |
| *بلجيكا* | 206 1 | Proximus |
| *BELGIQUE* | 206 2 | Proximus - شبكة إرسال بيانات بتبديل الرزم (DCS) |
| *BELGIUM* | 206 4 | Proximus - CODENET |
|  | 206 5 | Proximus - (يستعمل الرمز للشبكة DCS على الصعيد الوطني)  |
|  | 206 8 | Proximus - (النفاذ إلى الشبكة DCS عبر شبكة التلكس التبديلية الوطنية) |
|  | 206 9 | Proximus - (النفاذ إلى الشبكة DCS عبر شبكة الهاتف التبديلية الوطنية)  |

## خطة الترقيم الوطنية(وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات التي ستتاح مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU-T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2015.VII.1 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| الأردن | +962 |