|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1124** | 2017.V.15 | (المعلومات الواردة حتى 1 مايو 2017) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) **الهاتف:** +41 22 730 5111  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب التقييس* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية  
(التوصية ITU-T E.164 (2010/11)): *رموز تعرّف الهوية للشبكات الدولية* 4

الخدمة الهاتفية:

الدانمارك (وكالة الطاقة الدانماركية، كوبنهاغن) 5

جمهورية إيران الإسلامية (هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران) 5

ليبيريا (هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)، مونروفيا) 9

ميانمار (وزارة النقل والاتصالات، ناي باي تو) 10

تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعتمدة وكيانات أو منظمات أخرى:

النرويج (هيئة الاتصالات النرويجية، ليلساند): منح صفة وكالة تشغيل معتمدة (ROA) 11

إكوادور (وزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات، كيتو): تغيير الاسم 11

تقييد الخدمة 12

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 12

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 13

قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 14

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 15

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد 16

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 17

خطة الترقيم الوطنية 18

| *مواعيد\* نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1125 | 2017.VI.1 | 2017.V.16 |
| 1126 | 2017.VI.15 | 2017.VI.1 |
| 1127 | 2017.VII.1 | 2017.VI.16 |
| 1128 | 2017.VII.15 | 2017.VI.30 |
| 1129 | 2017.VIII.1 | 2017.VII.17 |
| 1130 | 2017.VIII.15 | 2017.VIII.1 |
| 1131 | 2017.IX.1 | 2017.VIII.16 |
| 1132 | 2017.IX.15 | 2017.IX.1 |
| 1133 | 2017.X.1 | 2017.IX.15 |
| 1134 | 2017.X.15 | 2017.IX.29 |
| 1135 | 2017.XI.1 | 2017.X.16 |
| 1136 | 2017.XI.15 | 2017.X.31 |
| 1137 | 2017.XII.1 | 2017.XI.15 |
| 1138 | 2017.XII.15 | 2017.XII.1 |

\* هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11) (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1111 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 نوفمبر 2016)

1109 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 أكتوبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1088 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05)) (الوضع في 15 نوفمبر 2015)

1066 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (99/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 15 ديسمبر 2014)

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1055 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 يوليو 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10))

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

972 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 15 يناير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (98/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400 (2013/03)) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الرسالة المعممة 20 لمكتب تقييس الاتصالات المؤرخة 28 أبريل 2017 عن الموافقة على التوصية التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في القرار 1:

– ITU-T E.119 (04/2017): Requirements for safety confirmation and broadcast message service for disaster relief

خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية  
(التوصية ITU-T E.164 (2010/11))

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

*رموز تعرّف الهوية للشبكات الدولية*

جرى **تخصيص** رمز تعرف الهوية التالي المكون من ثلاثة أرقام والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك 883 للشبكات الدولية:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مقدم الطلب | الشبكة | الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية | تاريخ التخصيص |
| Telecom26 AG | Telecom26 AG | +883 210 | 2017.V.1 |

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

الدانمارك (الرمز الدليلي للبلد +45)

تبليغ في 2017.IV.21:

تعلن *وكالة الطاقة الدانماركية،* كوبنهاغن، عن التحديثات التالية لخطة الترقيم الوطنية في الدانمارك:

• تخصيص - خدمات الاتصالات المتنقلة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *مقدم الخدمة* | *سلاسل الأرقام* | *تاريخ التخصيص* |
| Hi3G Denmark ApS | 9383efgh | 2017.IV.21 |

للاتصال:

Danish Energy Agency  
Amaliegade 44  
1256 COPENHAGEN K  
Denmark

الهاتف: +45 33 92 67 00  
الفاكس: +45 33 11 47 43  
البريد الإلكتروني: ens@ens.dk  
الموقع الإلكتروني: www.ens.dk

جمهورية إيران الإسلامية (الرمز الدليلي للبلد +98)

تبليغ في 2017.V.1:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

**عرض خطة الترقيم الوطنية E.164 لإيران**

**1 معلومات عامة**

خطة الترقيم E.164 لإيران:

• الرمز الدليلي القُطري: +98

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة. ويجب ألا تُطلب من الخارج.

• الرمز الدليلي الوطني للمقصد: رقمان.

**2 تفاصيل خطة الترقيم**

• NDC: الرمز الدليلي الوطني للمقصد

• NSN: الرقم الدلالي الوطني NDC) + (SN

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 10 أرقام

خطة الترقيم

| ***الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)*** | ***طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)*** | | ***استعمال الرقم E.164*** | ***معلومات إضافية*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***الحد الأدنى لطول الرقم*** | ***الحد الأقصى لطول الرقم*** |
| 11 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران) |
| 13 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان) |
| 17 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان) |
| 21 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران) |
| 23 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان) |
| 24 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان) |
| 25 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم) |
| 26 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز) |
| 28 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غزوين) |
| 31 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان) |
| 34 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان) |
| 35 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد) |
| 38 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – تشهار محال وبختياري) |
| 41 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الشرقية) |
| 44 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الغربية) |
| 45 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أردبيل) |
| 51 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان رضوي) |
| 54 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – سيستان وبلوتشستان) |
| 56 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الجنوبية) |
| 58 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الشمالية) |
| 61 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خوزستان) |
| 66 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – لرستان) |
| 71 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – فارس) |
| 74 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كهكيلويه وبوير أحمد) |
| 76 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – هرمزغان) |
| 77 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – بوشهر) |
| 81 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – همدان) |
| 83 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كرمنشاهان) |
| 84 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – إيلام) |
| 86 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – مركزي) |
| 87 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كردستان) |
| 901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 91 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 920 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 922 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 93 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 94000 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 94111 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94112 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94113 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94114 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94115 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94116 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 94117 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 942 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94440 | 5 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 96 | 5 | 6 | رموز الخدمات |  |
| 990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9944 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 993 | 10 | 10 | الخدمات الساتلية |  |
| 99810 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99911 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99998 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99999 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |

للاتصال:

Alireza Darvishi  
Director, International Specialized Organizations Bureau,  
Communications Regulatory Authority (CRA)  
Ministry of Information and Communication Technology  
15598 TEHRAN  
Iran (Islamic Republic of)

الهاتف: +98 21 89662201  
الفاكس: +98 2188468999  
الموقع الإلكتروني: www.cra.ir

ليبيريا (الرمز الدليلي للبلد +231)

تبليغ في 2017.IV.17:

تعلن *هيئة الاتصالات في ليبيريا (LTA)*، مونروفيا، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية في ليبيريا.

تم الترخيص لشركتي Cellcom Telecommunications وK3-Telecoms Liberia باستخدام مجموعتي الأرقام (77) 9XX XXXX و(33) 333 XXXX على التوالي.

تستخدم ليبيريا خطة أرقام مغلقة.

وفيما يلي خطة الترقيم المحدثة:

| **المشغل** | **سلاسل الأرقام** | **استعمال رقم  التوصية ITU‑T E.164** | **الحد الأقصى لطول الرقم** | **الحد الأدنى لطول الرقم** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novafone | (55) 5XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 0XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 5XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 6XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 7XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 8XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Cellcom Telecommunications Incorporated | (77) 9XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 0XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 6XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 8XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| Lonestar Cell MTN | (88) 1XX XXXX | خدمة متنقلة | 9 | 9 |
| West Africa Telecoms Incorporated (WAT) | (33) 0XX XXXX | نفاذ ثابت لاسلكي | 9 | 9 |
| Liberia Telecommunications Corporation (LIBTELCO) | (20) XXX XXXX | نفاذ ثابت لاسلكي | 9 | 9 |
| Atlantic Reality & Investment Corporation | (33) 202 XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| WASSCOM | (33) 25X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| WASSCOM | (33) 22X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K-Tel Enterprise | (33) 23X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K-Tel Enterprise | (33) 24X XXXX | خدمات ذات أسعار مميزة | 9 | 9 |
| K3-Telecoms Liberia Incorporated | (33) 333 XXXX | خدمة ثابتة | 9 | 9 |

ويُطلب من جميع الإدارات ووكالات التشغيل المعترف بها (ROA) ضمان برمجة سلاسل الأرقام الواردة أعلاه في بدالاتها.

للاتصال:

Liberia Telecommunications Authority (LTA)  
Commission Annex  
12th Street, Sinkor, Tubman Boulevard  
MONROVIA  
Liberia

البريد الإلكتروني: info@lta.gov.lr؛ crobinson@lta.gov.lr  
العنوان الإلكتروني: www.lta.gov.lr

ميانمار (الرمز الدليلي للبلد +95)

تبليغ في 2017.IV.24:

تعلن *وزارة النقل والاتصالات*، ناي باي تو، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية لميانمار:

الأرقام ذات الصلة بالبدالات الأوتوماتية (الجغرافية)

| **الرقم** | **رمز المنطقة** | **سلاسل الأرقام** | **المنطقة** | **طول الرقم (بما في ذلك رمز المنطقة)** | **مرخص** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 422 xxxx | يانغون | 8 | Myanmar APN Co.,Ltd |
| 2 | 1 | 423 xxxx | يانغون | 8 | Shwe Tham Lwin Media Co.,Ltd |
| 3 | 1 | 426 xxxx | يانغون | 8 | Myanmar Speed Net Co.,Ltd |
| 4 | 2 | 426 xxxx | ماندالاي | 8 | Myanmar Speed Net Co.,Ltd |
| 5 | 1 | 439 xxxx | يانغون | 8 | Ooredoo Myanmar Limited |
| 6 | 2 | 439 xxxx | ماندالاي | 8 | Ooredoo Myanmar Limited |
| 7 | 67 | 439 xxxx | ناي باي تو | 9 | Ooredoo Myanmar Limited |
| 8 | 43 | 202 xxxx | ولاية راخين | 9 | Myanmar Posts and Telecommunications |

أرقام الخدمة المتنقلة

| **الرقم** | **رمز المنطقة** | **سلاسل الأرقام** | **النظام** | **طول الرقم (بما في ذلك رمز المنطقة)** | **المشغل** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 89-xxx-xxxx | CDMA - 450 | 10 | Myanmar Posts and Telecommunications |
| 2 | 9 | 69-xxx-xxxx | WCDMA / GSM | 10 | Myanmar National Tele & Communications Co.,Ltd |

للاتصال:

Ministry of Communications and Information Technology  
Posts and Telecommunications Department (PTD)  
Building No. 2,  
Special Development Zone  
NAY PYI TAW  
Myanmar

الهاتف: +95 67 407 225  
الفاكس: +95 67 407 216  
البريد الإلكتروني: dg.ptd@mptmail.net.mm

تغييرات في الإدارات/وكالات التشغيل المعتمدة وكيانات أو منظمات أخرى

النرويج

تبليغ في 2017.IV.21:

*منح صفة وكالة تشغيل معتمدة (ROA)*

تُعلن *هيئة الاتصالات النرويجية*، ليلساند، أن الشركة التالية لتشغيل الاتصالات وتوريد الخدمات مُنحت صفة وكالة تشغيل معتمدة طبقاً للمادة 6 من دستور الاتحاد والرقمين 1007 و1008 من الملحق بالدستور.

واسم هذه الشركة التي منحت صفة وكالة تشغيل معتمدة هو *Orbital Networks AS.*

للاتصال:

Orbital Networks AS  
Prestvannvegen 38  
9011 TROMSØ  
Norway  
البريد الإلكتروني: marco.villa@tyvak.com

وللحصول على مزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بالمسؤول التالي:

Norwegian Communications Authority  
P.O. Box 93  
4791 LILLESAND  
Norway  
الهاتف: +47 22824600  
الفاكس: +47 22824640  
البريد الإلكتروني: firmapost@nkom.no  
الموقع الإلكتروني: www.nkom.no

إكوادور

تبليغ في 2017.IV.21:

*تغيير الاسم*

تعلن *وزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات،* كيتو، عن تغيير اسمها. وتسمى الآن: *" وزا*رة الاتصالات ومجتمع المعلومات – MINTEL"

للاتصال:

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - MINTEL  
Av. 6 de Diciembre N. 25-75 y Av. Colón  
QUITO  
Ecuador  
الهاتف: +593 22200200  
الفاكس: +593 22228950  
البريد الإلكتروني: dginternacional@mintel.gob.ec  
الموقع الإلكتروني: www.telecomunicaciones.gob.ec

تقييد الخدمة

انظر الموقع: [www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012](http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012)

***البلد/المنطقة الجغرافية النشرة التشغيلية***

**سيشيل 1006 (صفحة 13)  
سلوفاكيا 1007 (صفحة 12)  
تايلاند 1034 (صفحة 5)  
سان تومي وبرينسيب‍ي 1039 (صفحة 14)  
أوروغواي 1039 (صفحة 14)  
هونغ كونغ، الصين 1068 (صفحة 4)**

إجراءات معاودة النداء  
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية  
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))  
(الوضع في 15 نوفمبر 2015)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1088 - 2015.XI.15)  
(التعديل رقم 20)

**إستونيا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| إستونيا | **Top Connect OÜ** Väike-Paala 1, TALLINN, 11415 | **89 372 04** | Mr Erkki Joasoon  Väike-Paala 1, TALLINN الهاتف: +372 622 6454 الفاكس: +372 6062501 البريد الإلكتروني: erkki.joasoon@topconnect.ee | 2017.V.1 |

**فنلندا SUP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للإلغاء* |
| فنلندا | **Ukko Mobile Oy** Munkkiniemen puistotie 25 FI-00330 HELSINKI | **89 358 10** | Antti Pellinen Munkkiniemen puistotie 25 FI-00330 HELSINKI الهاتف: +358 40 547 7044 البريد الإلكتروني: antti.pellinen@ukkomobile.com | 2016.IX.20 |

**فنلندا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| فنلندا | **Elisa Corporation** P.O. Box 1, FI - 00061 ELISA | **89 358 09** | Jari Jokela P.O. Box 40 FI - 00061 ELISA الهاتف: +358 50 506 6070 الفاكس: +358 50 8506 6070 البريد الإلكتروني: jari.jokela@elisa.fi |

**هولندا LIR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* |
| هولندا | **Glotell B.V.** Willem Dreeslaan 37,  2729 ND ZOETERMEER | **89 31 17** | Edwin Clement  Willem Dreeslaan 37,  2729 ND ZOETERMEER الهاتف: +31 628 200 000 البريد الإلكتروني: edwin@glotell.nl |

**البرتغال SUP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للإلغاء* |
| البرتغال | **Companhia Portugesa Rádio Marconi (CPRM), S.A.** Avenida Alvaro País No. 2, Edificio Marconi 1600 LISBOA | **89 351 98** | José Morais de Oliveira 2 Av. Álvaro País 1600 LISBOA الهاتف: +351 21 720 7191 الفاكس: 351 21 795 5744 | 2014.VI.1 |
| البرتغال | **PT Comunicações S.A.** Avenida Fontes Pereira de Melo No. 40 1089 LISBOA CODEX | **89 351 99** | Manuel Luis Vilarinho Pires Av. Fontes Pereira de Melo, 40 1089 LISBOA CODEX الهاتف: +351 21 350 4426 الفاكس: 351 21 350 4012 | 2014.VI.1 |

قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164  
(تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11))  
(الوضع في 15 ديسمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1114 – 2016.XII.15)

(التعديل رقم 2)

ملاحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164

جرى تخصيص رمز تعرف الهوية التالي المكون من ثلاثة أرقام والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك 883 للشبكات الدولية على النحو التالي:

**صفحة 18 *الملاحظة ع)* +883 210 \*ADD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *مقدم الطلب* | *الشبكة* | *الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية* | *الوضع* |
| Telecom26 AG | Telecom26 AG | +883 210 | *مخصص* |

\* 1 مايو 2017

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية  
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(وفقاً لتوصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T E.212 (2016/09)  
(الوضع في 1 نوفمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1111 - 2016.XI.1)  
(التعديل رقم 13)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **هنغاريا ADD** |  |  |
| 216 04 | Invitech Solutions |
| **ميانمار ADD** |  |  |
| 414 00 | Myanmar Posts and Telecommunications |
| 414 02 | Myanmar Posts and Telecommunications |
| 414 03 | Myanmar Economic Corporation |
| 414 04 | Myanmar Posts and Telecommunications |
| 414 05 | Ooredoo Myanmar Limited |
| 414 06 | Telenor Myanmar Limited |
| 414 09 | Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد  
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))  
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)  
(التعديل رقم 42)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية/ DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الهاتف: +49 431 7755 150 الفاكس: 49 431 7755 105 البريد الإلكتروني: portierung@addix.net | **ADDIX** | ADDIX Internet Services GmbH Kaistrasse 101 24114 KIEL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mrs Sandy Burghardt  الهاتف: +49 3381 8043696 الفاكس: +49 3381 8043629 البريد الإلكتروني: portierung@agiliscom.de | **AGILIS** | AGILIScom AG  Unter den Platanen 24 14774 BRANDENBURG A. D. HAVEL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordermanagement  الهاتف: +49 221 9999 85636 الفاكس: +49 221 9999 85692 البريد الإلكتروني: rufnummern@placetel.de | **BSFT** | Broadsoft Germany GmbH Lothringer Strasse 56 50677 COLOGNE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الهاتف: +49 89 74616044 الفاكس: +49 89 74616030 البريد الإلكتروني: support@bluesip.net | **CCN** | ccn corporate communication networks GmbH Frankfurter Ring 105 a 80807 MUNICH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mr Frank Roeske  الهاتف: +49 355 486970 الفاكس: +49 355 533395 البريد الإلكتروني: telefonie@cns-network.net | **CNSNET** | CNS Network GmbH Alte Ziegelei 4 03099 KOLKWITZ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mr Jochen Kuenzel  الهاتف: +49 9122 99210 الفاكس: +49 9122 99215 البريد الإلكتروني: info@rms-online.de | **RMSSYS** | RMS Systems Datenverarbeitungs GmbH Wildbirnenweg 17 91126 SCHWABACH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mr Mirco Glitzenhirn  الهاتف: +49 561 5745 2476 الفاكس: +49 561 5745 2425 البريد الإلكتروني: mirco.glitzenhirn@netzplusservice.de | **STWNSG** | Städtische Werke Netz + Service GmbH  Koenigstor 3 - 13 34117 KASSEL |

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية/ DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mr Jens Dreiheller  الهاتف: +49 3222 2132461 الفاكس: 49 3222 2133859 البريد الإلكتروني: info@lodaya.net | **LODAYA** | Jens Dreiheller – Lodaya Technologies Vacher Strasse 118 90766 FUERTH |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mr Dirk Lembrecht  الهاتف: +49 4331 69 5265 الفاكس: +49 4331 69 3330 البريد الإلكتروني: dirk.lembrecht@md.de | **MD8000** | mobilcom-debitel GmbH Hollerstrasse 126 24782 BUEDELSDORF |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU-T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 أكتوبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1109 – 2016.X.1)  
(التعديل رقم 14)

| البلد/ المنطقة الجغرافية | |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *ISPC* | *DEC* | الاسم الوحيد لنقطة التشوير | اسم مشغل نقطة التشوير |
| **كندا ADD** | | | |
| 3-009-7 | 6223 | TREXSS1 | China Mobile International (Canada) Inc. |
| **كوبا ADD** | | | |
| 3-137-2 | 7242 | Holguin | ETECSA |
| **ميانمار ADD** | | | |
| 4-225-0 | 9992 | YGIG01\_01 | Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd |
| 4-225-1 | 9993 | YGST01\_01 | Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd |
| 4-225-2 | 9994 | MDIG01\_01 | Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd |
| 4-225-3 | 9995 | MDST01\_01 | Myanmar National Tele & Communication Co.,Ltd |
| **بنما ADD** | | | |
| 7-029-2 | 14570 | Corozal | Trans Ocean Communications, Corp. |
| **سنغافورة LIR** | | | |
| 5-047-3 | 10619 | Global Crossing - Tai Seng Drive | Level 3 Communications Singapore Pte Ltd |
| 5-048-0 | 10624 | ComNet ESE | CITIC Telecom International (SEA) Pte Ltd |
| 5-048-3 | 10627 | VSNL-SNG Cable Landind Station | Tata Communications International Pte Ltd |
| 5-048-6 | 10630 | Asia Netcom - Tai Seng | Telstra Global (Singapore) Pte Ltd |
| 5-049-2 | 10634 | VSNL-Tai Seng | Tata Communications International Pte Ltd |
| 5-049-4 | 10636 | C&W Equinix, Ayer Rajah | Vodafone Enterprise Singapore Pte Ltd |
| 5-052-4 | 10660 | MCI - Singapore 1 | Verizon Communications Singapore Pte Ltd |
| 5-053-2 | 10666 | I2U - Singapore Technologies Building | MediaRing Communications Pte Ltd |
| 5-053-5 | 10669 | MCI - Singapore 2 | Verizon Communications Singapore Pte Ltd |
| 5-053-6 | 10670 | France Telecom - Chai Chee | Orange Carriers Singapore Pte Ltd |
| 5-055-3 | 10683 | Teleone Tai Seng Drive | CTM (Singapore) Pte Ltd |
| 5-055-7 | 10687 | ComNet IMG | CITIC Telecom International (SEA) Pte Ltd |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes (ISPC)   
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu/.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2017.IV.15 قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| البوسنة والهرسك | +387 |
| بوركينا فاصو | +226 |
| إسرائيل | +972 |
| بابوا غينيا الجديدة | +675 |
| سورينام | +597 |