|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1234** | 2021.XII.15 | (المعلومات الواردة حتى 1 ديسمبر 2021) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| **Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) الهاتف: +41 22 730 5111**  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4

الخدمة الهاتفية:

كابو فيردي (الوكالة التنظيمية متعددة القطاعات للاقتصاد (ARME)، برايا ) 5

جمهورية إيران الإسلامية (هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)، طهران) 9

مونسيرات (هيئة الاتصالات والمعلومات في مونسيرات (MICA)) 13

المغرب (الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، الرباط) 14

سيشيل (مكتب الرئيس، دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيكتوريا ) 15

تبليغات أخرى:

النمسا 23

تقييد الخدمة 24

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 24

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 25

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد 26

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 26

خطة الترقيم الوطنية 27

| *مواعيد*\* *نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1235 | 2022.I.1 | 2021.XII.10 |
| 1236 | 2022.I.15 | 2021.XII.20 |
| 1237 | 2022.II.1 | 2022.I.14 |
| 1238 | 2022.II.15 | 2022.I.31 |
| 1239 | 2022.III.1 | 2022.II.11 |
| 1240 | 2022.III.15 | 2022.III.1 |
| 1241 | 2022.IV.1 | 2022.III.15 |
| 1242 | 2022.IV.15 | 2022.III.31 |
| 1243 | 2022.V.1 | 2022.IV.10 |
| 1244 | 2022.V.15 | 2022.IV.29 |
| 1245 | 2022.VI.1 | 2022.V.13 |
| 1246 | 2022.VI.15 | 2022.V.31 |
| 1247 | 2022.VII.1 | 2022.VI.15 |
| 1248 | 2022.VII.15 | 2022.VII.1 |
| 1249 | 2022.VIII.1 | 2022.VII.15 |
| 1250 | 2022.VIII.15 | 2022.VII.29 |
| 1251 | 2022.IX.1 | 2022.VIII.12 |
| 1252 | 2022.IX.15 | 2022.VIII.31 |
| 1253 | 2022.X.1 | 2022.IX.15 |
| 1254 | 2022.X.15 | 2022.IX.30 |
| 1255 | 2022.XI.1 | 2022.X.14 |
| 1256 | 2022.XI.15 | 2022.XI.1 |
| 1257 | 2022.XII.1 | 2022.XI.15 |
| 1258 | 2022.XII.15 | 2022.XI.30 |
| 1259 | 2023.I.1 | 2022.XII.9 |

\* *هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.*

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1199 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يوليو 2020)

1162 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 ديسمبر 2018)

1161 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 1 ديسمبر 2018)

1154 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 15 أغسطس 2018)

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-117 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.1027 (11/2021): QoS metrics for the assessment of the impact of fixed geographic structures on telephony quality and call stability

– ITU-T G.1035 (11/2021): Influencing factors on quality of experience for virtual reality services

– ITU-T J.1631 (11/2021): Functional requirements of E2E network platform for Cloud-VR services

– ITU-T L.1317 (11/2021): Guidelines on energy efficient blockchain systems

– ITU-T P.565 (11/2021): Framework for creation and performance testing of machine learning based models for the assessment of transmission network impact on speech quality for mobile packet-switched voice services

– ITU-T P.565.1 (11/2021): Machine learning model for the assessment of transmission network impact on speech quality for mobile packet-switched voice services

– ITU-T P.910 (11/2021): Subjective video quality assessment methods for multimedia applications

– ITU-T Y.4004 (11/2021): Overview of smart oceans and seas, and requirements for their ICT implementations

– ITU-T Y.4212 (11/2021): Requirements and capabilities of network connectivity management in the Internet of things

– ITU-T Y.4213 (11/2021): IoT requirements and capability framework for monitoring physical city assets

– ITU-T Y.4477 (11/2021): Framework of service interworking with device discovery and management in heterogeneous Internet of things environments

– ITU-T Y.4478 (11/2021): Requirements and functional architecture for smart construction site services

– ITU-T Y.4480 (11/2021): Low power protocol for wide area wireless networks

– ITU-T Y.4563 (11/2021): Requirements and functional model to support data interoperability in IoT environments

– ITU-T Y.4810 (11/2021): Requirements of data security for the heterogeneous IoT devices

– ITU-T Y.4811 (11/2021): Reference framework of converged service for identification and authentication for IoT devices in decentralized environment

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

كابو فيردي (الرمز الدليلي للبلد +238)

تبليغ في 2021.XI.19:

تعلن *الوكالة التنظيمية متعددة القطاعات للاقتصاد (ARME)*، برايا، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية في بوتان:

*عرض خطة الترقيم الوطنية ITU-T E.164  
للرمز الدليلي للبلد 238*

أ ) عرض مجمل:

الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد) هو: سبعة (7) أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد) هو: سبعة (7) أرقام

ب) رابط بقاعدة البيانات الوطنية (أو أي قائمة سارية) مع الأرقام ITU‑T E.164 المخصصة في خطة الترقيم الوطنية: لا يوجد

ج) رابط بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي تبرز الأرقام ITU‑T E.164 المنقولة: لا يوجد

د ) تفاصيل خطة الترقيم:

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)  أو الأرقام الأولى  للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 221 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لريبيرا غراندي (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 222 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبورتو نوفو (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 223 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبول (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 224 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لكوكولي (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 225 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبونتا دي سول (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 226 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمانتا فيلا/تشا دي إغريا (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 227 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل لاجيدوس/ألتو ميرا (جزيرة سانتو أنتاو) |
| 230 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمينديلو (جزيرة سانت فيسنت) |
| 231 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمينديلو (جزيرة سانت فيسنت) |
| 232 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لمينديلو (جزيرة سانت فيسنت) |
| 235 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لريبيرا برافا (جزيرة سانت نيكولاس) |
| 236 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لتارافال دي سانت نيلولاو (جزيرة سانت نيكولاس) |
| 237 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لفاجا (جزيرة سانت نيكولاس) |
| 238 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا برانكا (جزيرة سانت نيكولاس) |
| 241 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المندقة لإسبارغوس (جزيرة سال) |
| 242 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسانتا ماريا (جزيرة سال) |
| 251 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسال ري (جزيرة بوافيستا) |
| 252 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لفوندو داس فيغوراس (جزيرة بوافيستا) |
| 255 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة من أجل فيلا مايو (جزيرة مايو) |
| 256 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لكاهيتا دو مايو (جزيرة مايو) |
| 260 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا (جزيرة سانتياغو) |
| 261 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا (جزيرة سانتياغو) |
| 262 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا (جزيرة سانتياغو) |
| 263 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا (جزيرة سانتياغو) |
| 264 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبرايا (جزيرة سانتياغو) |
| 265 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسانتا كاتارينا (جزيرة سانتياغو) |
| 266 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لتارافال سانتياغو (جزيرة سانتياغو) |
| 267 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسيدادي فيلها (جزيرة سانتياغو) |
| 268 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسانت دومنغوس (جزيرة سانتياغو) |
| 269 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبيدرا باديخو (جزيرة سانتياغو) |
| 271 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لأوغاو/سانت جورج (جزيرة سانتياغو) |
| 272 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لبيكوس (جزيرة سانتياغو) |
| 273 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لكالهيتا سانت ميغيل (جزيرة سانتياغو) |
| 281 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسانت فيليب (جزيرة فوغو) |
| 282 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لكوفا فيغيرا (جزيرة فوغو) |
| 283 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لموستيروس (جزيرة سانتياغو) |
| 284 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لسانت جورج (جزيرة فوغو) |
| 285 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي للخدمات الهاتفية الثابتة (رمز المنطقة) | رمز المنطقة لنوفا سينترا (جزيرة برافا) |
| 33 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي لخدمات المهاتفة VOIP الثابتة (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 34 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي لخدمات المهاتفة VOIP الثابتة (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMultimédia |
| 35 (NDC) | 7 | 7 | رقم جغرافي لخدمات المهاتفة VOIP الثابتة (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 43 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي لخدمات VOIP المتنقلة  الخدمات الهاتفية (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 45 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي لخدمات VOIP المتنقلة الخدمات الهاتفية (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMultimédia |
| 46 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي لخدمات VOIP المتنقلة  الخدمات الهاتفية (رمز المنطقة) | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 51 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 52 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 53 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 58 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 59 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 6 (N(S)N) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية ذات القيمة المضافة |  |
| 8 (N(S)N) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للمكالمات المجانية، خدمة المكالمة مع تقاسم التكاليف، بطاقة مكالمة افتراضية، خدمات هاتفية بأرقام شخصية |  |
| 91 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 92 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 93 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة Unitel T+ |
| 95 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 97 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 98 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |
| 99 (NDC) | 7 | 7 | رقم غير جغرافي للخدمات الهاتفية المتنقلة | رقم دليلي وطني للمقصد مخصص لشركة CVMóvel |

للاتصال:

Departamento de Gestão e Controlo do Espetro Radioelétrico (DGCE)  
Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME)  
Avenida da China – Chã d’Areia, 5.º Piso, C.P. Nº 892  
PRAIA  
Cabo Verde

الهاتف: +238 2604400/2604469  
الفاكس: +238 2613069  
البريد الإلكتروني: dgce@arme.cv  
الموقع الإلكتروني: www.arme.cv

جمهورية إيران الإسلامية (الرمز الدليلي للبلد +98)

تبليغ في 2021.XI.27:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

**عرض خطة الترقيم E.164 لإيران**

**1 معلومات عامة**

خطة الترقيم E.164 لإيران:

• الرمز الدليلي القُطري: +98

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.

ويجب ألا تُطلب من الخارج.

• الرمز الدليلي الوطني للمقصد: رقمان.

**2 تفاصيل خطة الترقيم**

• NDC: الرمز الدليلي الوطني للمقصد

• NSN: الرقم الدلالي الوطني (NDC + SN)

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 10 أرقام

خطة الترقيم

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)* | *طول الرقم الدلالي الوطني (NSN)* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأدنى لطول الرقم* | *الحد الأقصى لطول الرقم* |
| 11 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران) |
| 13 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان) |
| 17 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان) |
| 21 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران) |
| 23 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان) |
| 24 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان) |
| 25 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم) |
| 26 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز) |
| 28 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قزوين) |
| 31 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان) |
| 34 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان) |
| 35 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد) |
| 38 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – تشهار محال وبختياري) |
| 41 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الشرقية) |
| 44 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الغربية) |
| 45 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أردبيل) |
| 51 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان رضوي) |
| 54 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – سيستان وبلوتشستان) |
| 56 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الجنوبية) |
| 58 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الشمالية) |
| 61 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خوزستان) |
| 66 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – لرستان) |
| 71 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – فارس) |
| 74 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كهكيلويه وبوير أحمد) |
| 76 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – هرمزغان) |
| 77 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – بوشهر) |
| 81 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – همدان) |
| 83 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كرمنشاهان) |
| 84 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – إيلام) |
| 86 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – مركزي) |
| 87 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كردستان) |
| 9001 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9002 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9003 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9004 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9005 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9006 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9007 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9008 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9009 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9044 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9045 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9046 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 905 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 91 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 920 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 922 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 923 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 93 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 942121 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94220 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94260 | 6 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942800 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942801 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942802 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942900 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942901 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942902 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942903 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942904 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 9430130 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 943016 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 940000 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 940009 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 94440 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 96 | 4 | 10 | رموز الخدمات |  |
| 990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 992 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 993 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9940 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9941 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9944 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9945 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9950 | 5 | 10 | اتصال بعيد عمودي |  |
| 99510 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99550 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99810 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99811 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99812 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99813 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99814 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99815 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99816 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99817 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99818 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99888 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99910 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99911 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99912 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99913 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99914 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99977 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99987 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99988 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99989 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99992 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99993 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99994 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99995 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99996 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99997 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99998 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99999 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |

للاتصال:

Alireza Darvishi  
Director General, International Organizations Bureau,  
Communications Regulatory Authority (CRA)  
Ministry of Information and Communication Technology  
15598 TEHRAN  
Iran (Islamic Republic of)

الهاتف: +98 21 89662201  
الفاكس: +98 21 88468999  
البريد الإلكتروني: darvishi@cra.ir  
الموقع الإلكتروني: [www.cra.ir](http://www.cra.ir)

مونسيرات (الرمز الدليلي للبلد +1 664)

تبليغ في 2021.XI.18:

تعلن *هيئة الاتصالات والمعلومات في مونسيرات (MICA)*، عن سلاسل الأرقام التالية ضمن خطة الترقيم لأمريكا الشمالية (منطقة خطة الترقيم (NPA) – 664 من أجل مونسيرات.

*عرض خطة الترقيم الوطنية ITU-T E.164 للرمز الدليلي للبلد +1 664 (مونسيرات):*

أ ) عرض مجمل:

الحد الأدنى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد) هو: **سبعة (7)**  أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (مع استبعاد الرمز الدليلي للبلد) هو: **عشرة (10)** أرقام

ب) تفاصيل خطة الترقيم:

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC)  أو الأرقام الأولى  للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى لطول الرقم* | *الحد الأدنى لطول الرقم* |
| 391 (NDC) | 7 | 7 | الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية (PSTN) | Digicel |
| 392 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة لاحقاً | Digicel |
| 393 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة مسبقاً | Digicel |
| 394 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM محجوزة | Digicel |
| 395 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة لاحقاً | Digicel |
| 396 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة لاحقاً | Digicel |
| 491 (NDC) | 7 | 7 | الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية | FLOW |
| 492 (NDC) | 7 | 7 | خدمة خلوية مدفوعة لاحقاً | FLOW |
| 493 (NDC) | 7 | 7 | خدمة خلوية مدفوعة مسبقاً | FLOW |
| 494 (NDC) | 7 | 7 | خدمة خلوية مدفوعة مسبقاً محجوزة | FLOW |
| 495 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة لاحقاً | FLOW |
| 496 (NDC) | 7 | 7 | خدمة متنقلة GSM مدفوعة لاحقاً | FLOW |
| 410 | 7 | 7 | نص صوتي | FLOW |
| 411 | 3 | 3 | خدمات الدليل | FLOW |
| 412 | 7 | 7 | نص صوتي | FLOW |
| 413 | 7 | 7 | نص صوتي | FLOW |
| 414 (NDC) | 7 | 7 | توسيع الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية | FLOW |
| 415 (NDC) | 7 | 7 | توسيع الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية | FLOW |
| 349 (NDC) | 7 | 7 | خدمة خلوية ثابتة | FLOW |
| 492-0000، 492-7999 | 7 | 7 | نص صوتي (الولايات المتحدة) | FLOW |
| 492-3000؛ 492-0999 | 7 | 7 | نص صوتي (الولايات المتحدة) | FLOW |
| 114 | 3 | 3 | إرسال داخلي | FLOW |
| 999 | 3 | 3 | الطوارئ | الشرطة |
| 911 | 3 | 3 | الطوارئ | المطافئ |
| 311 | 3 | 3 | يؤكد فيما بعد | FLOW |
| 211 | 3 | 3 | خدمات رعاية العملاء |  |
| 1-899-804-2994 | 10 | 10 | مركز الاتصال |  |

نسق المراقمة الدولية: +1 664 NXX XXXX

*وصف الأرقام الهامة المرتبطة بخدمات الطوارئ والخدمات الأخرى ذات القيمة الاجتماعية:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *رقم مهم* | *خدمة* | *موزع أو مخصص* | *رقم E.164 أو رقم وطني حصراً* | *ملاحظة* |
| 911 | الطوارئ | مخصص | *رقم وطني حصراً* | المطافئ |
| 999 | الطوارئ | مخصص | الشيء نفسه | الشرطة |
| 211 | رعاية العملاء | مخصص | الشيء نفسه |  |

للاتصال:

Montserrat Info-Communications Authority (MICA)  
Corporate Secretary  
P. O. Box 165, St. Peters Main Road  
MSR1110, Montserrat

الهاتف: +1 664 491 3789  
**الفاكس:** +1 664 491 3789  
البريد الإلكتروني: secretary@mica.ms  
 authority@mica.ms  
الموقع الإلكتروني: www.mica.ms

المغرب (الرمز الدليلي للبلد +212)

تبليغ في 2021.XI.19:

*تعلن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)،* الرباط، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الهاتفية الوطنية في المغرب.

• وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +212:

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N (الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *الحد الأقصى* | *الحد الأدنى* |
| 776 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | 1Médi Telecom |
| 778 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | Médi Telecom |
| 779 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | Médi Telecom |

1: ORANGE

للاتصال:

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)  
Centre d'affaires  
Boulevard Ar-Riad, Hay Riad  
B.P. 2939  
RABAT 10100  
Morocco

الهاتف: +212 5 37 71 85 64  
البريد الإلكتروني: numerotation@anrt.ma  
الموقع الإلكتروني: www.anrt.ma

سيشيل (الرمز الدليلي للبلد +248)

تبليغ في 2021.XI.18:

يعلن *مكتب الرئيس*، *دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،* فيكتوريا، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) لسيشيل:

**ملخص خطة الترقيم الوطنية**

|  |  |
| --- | --- |
| الأرقام الأولى | الخدمات |
| 0 | رمز السابقة الدولية للمراقمة  انتقاء المشغل الدولي  رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN |
| 1 | رموز المراقمة القصيرة (للنفاذ إلى خدمات الاتصالات الموجهة نحو العملاء مثل خدمات مساعدة العميل وخدمات الدليل) |
| 2 | الخدمات المتنقلة (بما في ذلك الخدمات الخلوية الثابتة) |
| 3 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 4 | الخدمات الثابتة |
| 5 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 6 | الخدمات الثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت |
| 7 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 8 | الخدمات الهاتفية المجانية والخدمات المستقبلية الممكنة |
| 9 | خدمات الأسعار المميزة  (الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة (SMS)/خدمة الرسائل متعددة الوسائط (MMS) ذات القيمة المضافة (VAS) والخدمات السمعية النصية)  خدمات الطوارئ  (ملاحظة: يُحجز ما تبقى من المجموعة “99” لحماية سلامة المجموعة “999”) |

|  |  |
| --- | --- |
| الوضع | الوصف |
| غير موزعة | غير موزعة لأي مشغل/مقدم خدمة |
| محجوزة | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| الإشارة إلى المشغل (مثل شركة التشغيل KOKONET) | موزعة لمشغل/لمقدم خدمة |
| ALL | موزعة لجميع المشغلين/مقدمي الخدمات |

|  |
| --- |
| **طول الرقم** |
| تُحدد أطوال الأرقام المستخدمة من أجل الخدمات في الأعمدة المناسبة الواردة في خطة الترقيم الوطنية. وتستعمل سيشيل خطة ترقيم بسبعة (7) أرقام إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك في الأعمدة المناسبة، ويبلغ طول أرقام الخدمة المتنقلة والثابتة والثابتة الخلوية والخدمة الهاتفية المجانية الثابتة والقائمة على برتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت 7 أرقام. |

**الرموز الدولية التي خصصها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لسيشيل**

| الرموز الدولية | **نوع** الخدمات | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 6-066 | منطقة التشوير الدولية - SANC | من أجل تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) |
| 6-067 |
| 6-155 |
| 633 | الرمز القُطري للبيانات - DCC | من أجل تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) |
| 633 | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - MCC | من أجل تخصيص هويات المحطات المتنقلة البرية مثل تعرف هوية المحطة المتنقلة الدولية (IMSI من أجل التجوال الدولي) |
| 664 | أرقام تعرف الهوية البحرية - MID | من أجل تخصيص هويات محطات السفن مثل تعرف هوية الخدمة المتنقلة إنمارسات (MMSI) |
| 965 | الرمز الدليلي لمقصد التلكس | لأغراض تسيير النداء في توفير خدمة التلكس الأوتوماتية الدولية |
| 248 | الرمز الدليلي للبلد | من أجل تسيير النداءات الدولية إلى سيشيل |
| 89248XX | رقم تعرف جهة الإصدار - IIN | من أجل تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار لجهات إصدار بطاقات تقاضي تكاليف الاتصالات الدولية |
| SC | الرمز الدليلي للبلد | من أجل خدمات مناولة الرسائل العامة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 00 | 2 | رمز النداءات الدولية الصادرة | ALL | 3 |
| 01 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | \*CWS | 2 |
| 010 | 3 | رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN | ALL | 3 |
| 02 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | AIRTEL | 2 |
| 0(3-9) | 2 | محجوزة من أجل التوسع مستقبلاً | محجوزة | – |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

\* يرجى الرجوع إلى التذييل A1 للاطلاع على الاسم الكامل لجميع المشغلين

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 1**

| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 | مساعدة المشغل الوطني/استجابة صوتية تفاعلية مسبوقة الدفع (IVR)/قائمة إدارية لخدمات العملاء | ALL | 3 |
| 101 | 3 | بريد صوتي | ALL | 3 |
| 102 | 3 | بريد صوتي | CWS | 2 |
| 103 | 3 | بريد صوتي | ALL | 3 |
| 104 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 105 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 106 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الخارجية) | ALL | 3 |
| 107 | 3 | بطاقة نداء دولي مسبقة الدفع | ALL | 3 |
| 108 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الداخلية) | ALL | 3 |
| 109 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | ALL | 3 |
| 110 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | ALL | 3 |
| 111 |  | خدمات الإطفاء والإنقاذ | ALL | 1 |
| 112 | 3 | رمز الطوارئ لجميع الخدمات المتنقلة | ALL | 1 |
| 113 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 114 | 3 | الخط الساخن الخاص بالاتجار في الأشخاص | ALL | 1 |
| 115 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 116 | 3 | خط مساعدة الأطفال | ALL | 1 |
| 117 | 3 | خدمات الشبكة PSTN مسبقة الدفع | ALL | 3 |
| 11(8-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 120 | 3 | تقرير الخلل (عملاء المؤسسة) | CWS | 2 |
| 121 | 3 | تقرير الخلل | CWS | 2 |
| 122 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 123 | 3 | خط مساعدة العميل | CWS | 2 |
| 12(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 13(0-2) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 133 | 3 | الشرطة | ALL | 1 |
| 13(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 140 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 141 | 3 | خدمات المعلومات الطبية | ALL | 1 |
| 14(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 150 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 151 | 3 | خدمات الطوارئ الطبية | ALL | 1 |
| 15(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 160 | 3 | دائرة إدارة المخاطر والكوارث | ALL | 1 |
| 16(1-9) | 3 | اختبار | ALL | 3 |
| 170 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 171 | 3 | مراقبة الصيانة | ALL | 3 |
| 17(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 180 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 181 | 3 | استفسارات الدليل | CWS | 2 |
| 18(2-4) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 185 | 3 | استفسارات الدليل | AIRTEL | 2 |
| 18(6-7) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 188 | 3 | استفسارات الدليل | INTELVISION | 2 |
| 189 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 19(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 2**

| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2(0) | 7 | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 21(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 22(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 2(3-4) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 25(0-4) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| \*255(0-5) | الخدمة الثابتة الخلوية | CWS |
| 255(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 25(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 26(0-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 27(0-7) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*278(0-1) | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 2782 | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*2783 | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 278(4-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 279(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 28(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 29(0-9) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أنه تُفرض على الخدمات الثابتة الخلوية نفس التعريفات المفروضة على خدمات الخطوط الثابتة.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 3(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 4(0-1) | 7 | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| \*42(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 43(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 44(0-9) | الخدمات الثابتة | INTELVISION |
| 45(0-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| 46(0-9) | الخدمات الثابتة | AIRTEL |
| 4(7-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أن الأرقام التي تكون أرقامها الأولى هي **4229** تُستخدم للنفاذ إلى الجزر الخارجية وتختلف تعريفتها عن تعريفة خدمات الخطوط الثابتة المقدمة في الجزر الداخلية (المجموعة الرئيسية) في سيشيل.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 5(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 6(0-3) | 7 | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |
| 64(0-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | KOKONET |
| 6(5-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 7(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **أنواع الخدمات** | **الوضع** |
| 800(0) | 7 | الخدمات الهاتفية المجانية | AIRTEL |
| 800(1-7) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(8) | الخدمات الهاتفية المجانية | CWS |
| 800(9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(1-9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 80(1-9) | محجوزة | غير موزعة |
| 8(1-9) | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 9(0-4) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 95(0-9) | 7 | الخدمات النصية السمعية الدولية | CWS |
| 96(0-9) | 4 | الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة | **انظر 2.A** |
| 970 |  | محجوزة | غير موزعة |
| 971 | 7 | الخدمات النصية السمعية | CWS |
| 97(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 98(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 99(0-8) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 999 | 3 | خدمات الطوارئ | ALL |

**تخصيصات رموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات** | **الخدمة** | **الوضع** |
| 6330 | – | غير موزعة |
| 6331 | شبكة بتبديل الرزم (INFOLINK) | CWS |
| 6332 | – | غير موزعة |
| 6333 | – | غير موزعة |
| 6334 | – | غير موزعة |
| 6335 | – | غير موزعة |
| 6336 | – | غير موزعة |
| 6337 | – | غير موزعة |
| 6338 | – | غير موزعة |
| 6339 | – | غير موزعة |

**تخصيصات رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية** | **العقدة/البدالة** | **الوضع** |
| 6-066-0 | E10S1 | CWS |
| 6-066-1 | Seychelles MSC | CWS |
| 6-066-2 | Media Gateway (MGW) | CWS |
| 6-066-3 |  | غير موزعة |
| 6-066-4 | INTV-MAHE-01 | INTELVISION |
| 6-066-5 | MEDIA GATEWAY-AIRTEL | AIRTEL |
| 6-066-6 | TLS | AIRTEL |
| 6-066-7 | MSC | AIRTEL |
| 6-067-0 | KOKONET-0 | KOKONET |
| 6-067-1 |  | غير موزعة |
| 6-067-2 | HSS Node | AIRTEL |
| 6-067-3 | MSC-SC 01 | AIRTEL |
| 6-067-4 | HLR1 | INTELVISION |
| 6-067-5 | HLR2 | INTELVISION |
| 6-067-6 | MSC1 | INTELVISION |
| 6-067-7 | MSC2 | INTELVISION |
| 6-155-0 |  | غير موزعة |
| 6-155-1 |  | غير موزعة |
| 6-155-2 |  | غير موزعة |
| 6-155-3 |  | غير موزعة |
| 6-155-4 |  | غير موزعة |
| 6-155-5 |  | غير موزعة |
| 6-155-6 |  | غير موزعة |
| 6-155-7 |  | غير موزعة |

**تخصيصات رقم تعرف جهة الإصدار (IIN)**

|  |  |
| --- | --- |
| **تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار** | **اسم الشركة** |
| 89 248 01 | CWS |
| 89 248 10 | AIRTEL |
| 89 248 05 | INTELVISION |

**تخصيصات الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة** | **شبكة متنقلة** | **مشغل الاتصالات المتنقلة** |
| 633-01 | 5G/4G/3G/2G | CWS |
| 633-05 | 5G/4G/2G | INTELVISION |
| 633-10 | 4G/3G/2G | AIRTEL |

**1.A - الاسم الكامل للمشغلين**

المشغلون:

CWS: Cable and Wireless (Seychelles)Ltd

AIRTEL: Airtel (Seychelles) Ltd

INTELVISION: Intelvision Ltd

KOKONET: Kokonet Ltd

**2.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 960 | 4 | خدمات عبور الشبكة (انظر القسم 3.A) | انظر القسم 3.A | 1 أو 2 |
| 96(1-2) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 963 | خدمات عبور الشبكة | محجوزة | لا توجد |
| 96(4-5) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 966 | خدمات عبور الشبكة | محجوزة | لا توجد |
| 96(7-9) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**3.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط لعبور الشبكة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرمز** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 9600 | خدمة معلومات تسجيل التصويت في مكتب المفوض الانتخابي (ECO) | All | 1 |
| 9601 | خدمة معلومات الترخيص لهيئة الترخيص في سيشيل (SLA) | All | 1 |
| 9602 | غير موزعة |  |  |
| 9603 | غير موزعة |  |  |
| 9604 | غير موزعة |  |  |
| 9605 | غير موزعة |  |  |
| 9606 | الخدمة الإلكترونية لصندوق معاشات سيشيل (SPF) | All | 1 |
| 9607 | غير موزعة |  |  |
| 9608 | غير موزعة |  |  |
| 9609 | غير موزعة |  |  |

للاتصال:

Vice-President’s Office  
Department of Information Communications Technology  
Communications Division  
3rd Floor, Caravelle House, Manglier Street  
P.O. Box 737  
VICTORIA, Mahé  
Seychelles

الهاتف: +248 4 286 600  
الفاكس: +248 4 225 325  
البريد الإلكتروني: [communications@ict.gov.sc](mailto:communications@ict.gov.sc)  
الموقع الإلكتروني: www.ict.gov.sc

تبليغات أخرى

النمسا

تبليغ في 2021.XII.12:

بمناسبة حدث "YOTA Month 2021" للاتحاد الدولي لراديو الهواة (المنطقة (1، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE0YOTA** من 1 إلى 31 ديسمبر 2021.

تبليغ في 2021.XII.17:

بمناسبة الذكرى الخمسين لنادي Austrian DX Board، أذنت الإدارة النمساوية لمحطة هواة نمساوية باستخدام الرمز الدليلي الخاص للنداء **OE50ADXB** من 1 إلى 31 ديسمبر 2021.

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (صفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (صفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (صفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (صفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (صفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (صفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (صفحة 5)** |

إجراءات معاودة النداء  
وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.118 (2006/05))  
(الوضع في 1 ديسمبر 2018)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1161 - 2018.XII.1)  
(التعديل رقم 60)

**كولومبيا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعرّف جهة الإصدار* | *الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| كولومبيا | **LIWA S.A.S. E.S.P.**  Calle 127 B # 49-48  BOGOTÁ D.C. | **89 57 700** | Nancy Johanna Cañon  Calle 127 B Bis # 49-48  BOGOTÁ D.C.  الهاتف: +57 601 4864710 البريد الإلكتروني: nancy.canon@cellvoz.com.co | 2022.II.1 |

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد  
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))  
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)  
(التعديل رقم 126)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***ألمانيا (جمهورية ألمانيا الاتحادية) / DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stadtwerke Lünen GmbH Borker Strasse 56-58 D-44534 LUENEN | **SWL24** | Mr Colja Krause  الهاتف: +49 2306 707 391  الفاكس: +49 2306 707 161  البريد الإلكتروني: c.krause@swl24.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vitroconnect GmbH Bulk Account Huelsbrockstrasse 23 D-33334 GUETERSLOH | **FLVTRC** | Dr Steffen Mueller  الهاتف: +49 5241 30893 19  الفاكس: +49 5241 9975 205  البريد الإلكتروني: steffen.mueller@vitroconnect.de |

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU.T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 يوليو 2020)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1199 - 2020.VII.1)  
(التعديل رقم 26)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| *ISPC* | *DEC* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **بوركينا فاصو ADD** | | | |
| 6-026-7 | 12503 | Complexe technique Moov-Africa de ZAD, OUAGADOUGOU | ONATEL S.A. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU‑T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يُرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويُرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](mailto:tsbtson@itu/.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

واعتباراً من 2021.XI.15 قامت البلدان/المناطق الجغرافية التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| جورجيا | +995 |
| مالطة | +356 |
| المغرب | +212 |
| فانواتو | +678 |