|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات www.itu.int/itu-t/bulletin** | | | |
| رقم **1258** | 2022.XII.15 | (المعلومات الواردة حتى 30 نوفمبر 2022) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) | |
| **Place des Nations CH-1211 Genève 20 (Switzerland) الهاتف: +41 22 730 5111**  **البريد الإلكتروني:** [**itumail@itu.int**](mailto:itumail@itu.int) | | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB) الهاتف: +41 22 730 5211 الفاكس: +41 22 730 5853 البريد الإلكتروني: [tsbmail@itu.int](mailto:tsbmail@itu.int) /** [**tsbtson@itu.int**](mailto:tsbtson@itu.int) | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) الهاتف: +41 22 730 5560 الفاكس: +41 22 730 5785 البريد الإلكتروني:** [**brmail@itu.int**](mailto:brmail@itu.int) |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

[**معلومات عامة**](#_Toc124254394)

[القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3](#_Toc124254395)

[الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات 4](#_Toc124254396)

[خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية (التوصية ITU‑T E.164 (2010/11)): *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 5](#_Toc124254397)

[الخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات (التوصية ITU‑T E.212 (2016/09)):  
*ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 5](#_Toc124254398)

[الخدمة الهاتفية:](#_Toc124254399)

[سيشيل (*دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،* فيكتوريا) 6](#_Toc124254400)

[تقييد الخدمة 14](#_Toc124254401)

[إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 14](#_Toc124254402)

[**تعديلات على منشورات الخدمة**](#_Toc124254403)

[قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية 15](#_Toc124254404)

[قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 16](#_Toc124254405)

[الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 17](#_Toc124254406)

[قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) 18](#_Toc124254407)

[خطة الترقيم الوطنية 19](#_Toc124254408)

| *مواعيد\** *نشر النشرات التشغيلية المقبلة* | | *بما في ذلك المعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- | --- |
| 1259 | 2023.I.1 | 2022.XII.9 |
| 1260 | 2023.I.15 | 2023.XII.19 |
| 1261 | 2023.II.1 | 2023.I.13 |
| 1262 | 2023.II.15 | 2023.I.31 |
| 1263 | 2023.III.1 | 2023.II.14 |
| 1264 | 2023.III.15 | 2023.II. 28 |
| 1265 | 2023.IV.1 | 2023.III.15 |
| 1266 | 2023.IV.15 | 2023.III.31 |
| 1267 | 2023.V.1 | 2023.IV.12 |
| 1268 | 2023.V.15 | 2023.IV.30 |
| 1269 | 2023.VI.1 | 2023.V.12 |
| 1270 | 2023.VI.15 | 2023.VI.1 |
| 1271 | 2023.VII.1 | 2023.VI.15 |
| 1272 | 2023.VII.15 | 2023.VI.30 |
| 1273 | 2023.VIII.1 | 2023.VII.14 |
| 1274 | 2023.VIII.15 | 2023.VII.28 |
| 1275 | 2023.IX.1 | 2023.VIII.11 |
| 1276 | 2023.IX.15 | 2023.VIII.31 |
| 1277 | 2023.X.1 | 2023.IX.15 |
| 1278 | 2023.X.15 | 2023.IX.29 |
| 1279 | 2023.XI.1 | 2023.X.13 |
| 1280 | 2023.XI.15 | 2023.XI.1 |
| 1281 | 2023.XII.1 | 2023.XI.15 |
| 1282 | 2023.XII.15 | 2023.XI.30 |
| 1283 | 2024.I.1 | 2023.XII.8 |

\* *هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.*

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1251 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 سبتمبر 2022)

1199 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يوليو 2020)

1162 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 ديسمبر 2018)

1161 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 1 ديسمبر 2018)

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

الموافقة على توصيات قطاع تقييس الاتصالات

أُعلن في الإعلان AAP-18 عن الموافقة على التوصيات التالية لقطاع تقييس الاتصالات وفقاً للإجراءات الواردة في التوصية ITU‑T A.8:

– ITU-T G.997.3 (2021) Cor. 1 (11/2022): Physical layer management for MGfast transceivers - Corigendum 1

– ITU-T G.8152.2/Y.1375.2 (2021) Amd. 1 (11/2022): Resilience information/data models for the MPLS-TP network element - Amendment 1

– ITU-T G.9701 (2019) Cor. 3 (11/2022): Fast access to subscriber terminals (G.fast) - Physical layer specification: Corrigendum 3

– ITU-T K.20 (11/2022): Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunication centre to overvoltages and overcurrents

– ITU-T K.45 (11/2022): Resistibility of telecommunication equipment installed in the access and trunk networks to overvoltages and overcurrents

– ITU-T K.80 (11/2022): EMC requirements for telecommunication network equipment in the frequency range 1 GHz-40 GHz

– ITU-T K.136 (11/2022): Electromagnetic compatibility requirements for radio telecommunication equipment

– ITU-T Y.3602 (09/2022): Big data - Functional requirements for data provenance

خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية  
(التوصية ITU‑T E.164 (2010/11))

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

*رموز تعرّف الهوية للشبكات الدولية*

جرى **سحب** رمز تعرف الهوية التالي المكون من ثلاثة أرقام والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك 883 للشبكات الدولية:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مقدم الطلب | الشبكة | الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية | تاريخ السحب |
| Plintron Global Technology Solutions Private Limited | Plintron Global Technology Solutions Private Limited | +883 280 | 2022.XI.30 |

جرى **تخصيص** رمز الهوية التالي المكون من ثلاثة أرقام والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك 883 للشبكات الدولية.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مقدم الطلب | الشبكة | الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية | تاريخ التخصيص |
| HMD Global Oy | HMD Global Oy | +883 450 | 2022.XI.21 |

الخطة الدولية لتعرّف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(التوصية ITU‑T E.212 (2016/09))

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

*رموز تعرّف الهوية للشبكات المتنقلة الدولية*

جرى **سحب** رمز الشبكة المتنقلة (MNC) التالي المكون من رقمين والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) المشترك 901.

| الشبكة | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC) | تاريخ السحب |
| --- | --- | --- |
| Plintron Global Technology Solutions Private Limited | 901 65 | 2022.XI.30 |
| Flo Live Limited | 901 80 | 2022.XI.30 |

جرى **تخصيص** رمز الشبكة المتنقلة (MNC) التالي المكون من رقمين والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) المشترك 901.

| الشبكة | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC) | تاريخ التخصيص |
| --- | --- | --- |
| Intelsat US LLC | 901 94 | 2022.XI.21 |
| HMD Global Oy | 901 95 | 2022.XI.21 |

الخدمة الهاتفية  
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp)

سيشيل (الرمز الدليلي للبلد +248)

تبليغ في 2022.XI.21:

يعلن *مكتب الرئيس*، *دائرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،* فيكتوريا، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) لسيشيل:

**ملخص خطة الترقيم الوطنية**

|  |  |
| --- | --- |
| الأرقام الأولى | الخدمات |
| 0 | رمز السابقة الدولية للمراقمة  انتقاء المشغل الدولي  رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN |
| 1 | رموز المراقمة القصيرة (للنفاذ إلى خدمات الاتصالات الموجهة نحو العملاء مثل خدمات مساعدة العميل وخدمات الدليل) |
| 2 | الخدمات المتنقلة (بما في ذلك الخدمات الخلوية الثابتة) |
| 3 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 4 | الخدمات الثابتة |
| 5 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 6 | الخدمات الثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) |
| 7 | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| 8 | الخدمات الهاتفية المجانية والخدمات المستقبلية الممكنة |
| 9 | خدمات الأسعار المميزة  (الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة (SMS)/خدمة الرسائل متعددة الوسائط (MMS) ذات القيمة المضافة (VAS) والخدمات السمعية النصية)  خدمات الطوارئ  (ملاحظة: يُحجز ما تبقى من المجموعة “99” لحماية سلامة المجموعة “999”) |

|  |  |
| --- | --- |
| الوضع | الوصف |
| غير موزعة | غير موزعة لأي مشغل/مقدم خدمة |
| محجوزة | محجوزة للخدمات المستقبلية |
| الإشارة إلى المشغل (مثل شركة التشغيل KOKONET) | موزعة لمشغل/لمقدم خدمة |
| ALL | موزعة لجميع المشغلين/مقدمي الخدمات |

|  |
| --- |
| **طول الرقم** |
| تُحدد أطوال الأرقام المستخدمة من أجل الخدمات في الأعمدة المناسبة الواردة في خطة الترقيم الوطنية. وتستعمل سيشيل خطة ترقيم بسبعة (7) أرقام إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك في الأعمدة المناسبة، ويبلغ طول أرقام الخدمة المتنقلة والثابتة والثابتة الخلوية والخدمة الهاتفية المجانية الثابتة والقائمة على برتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت 7 أرقام. |

**الرموز الدولية التي خصصها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لسيشيل**

| الرموز الدولية | **نوع** الخدمات | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 6-066 | منطقة التشوير الدولية - SANC | من أجل تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) |
| 6-067 |
| 6-155 |
| 633 | الرمز القُطري للبيانات - DCC | من أجل تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC) |
| 633 | الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - MCC | من أجل تخصيص هويات المحطات المتنقلة البرية مثل تعرف هوية المحطة المتنقلة الدولية (IMSI من أجل التجوال الدولي) |
| 664 | أرقام تعرف الهوية البحرية - MID | من أجل تخصيص هويات محطات السفن مثل تعرف هوية الخدمة المتنقلة إنمارسات (MMSI) |
| 965 | الرمز الدليلي لمقصد التلكس | لأغراض تسيير النداء في توفير خدمة التلكس الأوتوماتية الدولية |
| 248 | الرمز الدليلي للبلد | من أجل تسيير النداءات الدولية إلى سيشيل |
| 89248XX | رقم تعرف جهة الإصدار - IIN | من أجل تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار لجهات إصدار بطاقات تقاضي تكاليف الاتصالات الدولية |
| SC | الرمز الدليلي للبلد | من أجل خدمات مناولة الرسائل العامة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 00 | 2 | رمز النداءات الدولية الصادرة | ALL | 3 |
| 01 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | \*CWS | 2 |
| 010 | 3 | رمز النفاذ الدولي للشبكة ISDN | ALL | 3 |
| 02 | 2 | رمز النفاذ إلى البوابة الدولية | AIRTEL | 2 |
| 0(3-9) | 2 | محجوزة من أجل التوسع مستقبلاً | محجوزة | – |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

\* يرجى الرجوع إلى التذييل A1 للاطلاع على الاسم الكامل لجميع المشغلين

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 1**

| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 | مساعدة المشغل الوطني/استجابة صوتية تفاعلية مسبوقة الدفع (IVR)/قائمة إدارية لخدمات العملاء | جميعها | 3 |
| 101 | 3 | بريد صوتي | جميعها | 3 |
| 102 | 3 | بريد صوتي | CWS | 2 |
| 103 | 3 | بريد صوتي | جميعها | 3 |
| 104 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 105 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 106 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الخارجية) | جميعها | 3 |
| 107 | 3 | بطاقة نداء دولي مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 108 | 3 | بطاقة نداء مسبقة الدفع للشبكة PSTN (الجزر الداخلية) | جميعها | 3 |
| 109 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 110 | 3 | خدمات متنقلة مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 111 |  | خدمات الإطفاء والإنقاذ | جميعها | 1 |
| 112 | 3 | رمز الطوارئ لجميع الخدمات المتنقلة | جميعها | 1 |
| 113 | 3 | محجوزة | غير موزعة |  |
| 114 | 3 | الخط الساخن الخاص بالاتجار في الأشخاص | جميعها | 1 |
| 115 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 116 | 3 | خط مساعدة الأطفال | جميعها | 1 |
| 117 | 3 | خدمات الشبكة PSTN مسبقة الدفع | جميعها | 3 |
| 118 | 3 | خط مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة | جميعها | 1 |
| 119 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 120 | 3 | تقرير الخلل (عملاء المؤسسة) | CWS | 2 |
| 121 | 3 | تقرير الخلل | CWS | 2 |
| 122 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 123 | 3 | خط مساعدة العميل | CWS | 2 |
| 12(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 13(0-2) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 133 | 3 | الشرطة | جميعها | 1 |
| 13(4-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 140 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 141 | 3 | خدمات المعلومات الطبية | جميعها | 1 |
| 14(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 150 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 151 | 3 | خدمات الطوارئ الطبية | جميعها | 1 |
| 15(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 160 | 3 | دائرة إدارة المخاطر والكوارث | جميعها | 1 |
| 16(1-9) | 3 | اختبار | جميعها | 3 |
| 170 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 171 | 3 | مراقبة الصيانة | جميعها | 3 |
| 17(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 180 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 181 | 3 | استفسارات الدليل | CWS | 2 |
| 18(2-4) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 185 | 3 | استفسارات الدليل | AIRTEL | 2 |
| 18(6-7) |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 188 | 3 | استفسارات الدليل | INTELVISION | 2 |
| 189 |  | محجوزة | غير موزعة |  |
| 190 | 3 | دعم حكومي مؤقت لذوي الدخل المنخفض | جميعها | 1 |
| 19(1-9) |  | محجوزة | غير موزعة |  |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 2**

| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2(0) | 7 | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 21(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 22(0-9) | الخدمات المتنقلة | INTELVISION |
| 2(3-4) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |
| 25(0-4) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| \*255(0-5) | الخدمة الثابتة الخلوية | CWS |
| 255(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 25(6-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 26(0-9) | الخدمات المتنقلة | CWS |
| 27(0-7) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*278(0-1) | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 2782 | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| \*2783 | الخدمة الثابتة الخلوية | AIRTEL |
| 278(4-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 279(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 28(0-9) | الخدمات المتنقلة | AIRTEL |
| 29(0-9) | الخدمات المتنقلة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أنه تُفرض على الخدمات الثابتة الخلوية نفس التعريفات المفروضة على خدمات الخطوط الثابتة.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 3(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 4(0-1) | 7 | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| \*42(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 43(0-9) | الخدمات الثابتة | CWS |
| 44(0-9) | الخدمات الثابتة | INTELVISION |
| 45(0-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |
| 46(0-9) | الخدمات الثابتة | AIRTEL |
| 4(7-9) | الخدمات الثابتة | غير موزعة |

\* جدير بالملاحظة أن الأرقام التي تكون أرقامها الأولى هي **4229** تُستخدم للنفاذ إلى الجزر الخارجية وتختلف تعريفتها عن تعريفة خدمات الخطوط الثابتة المقدمة في الجزر الداخلية (المجموعة الرئيسية) في سيشيل.

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 5(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 6(0-3) | 7 | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |
| 64(0-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | KOKONET |
| 6(5-9) | خدمة ثابتة باستعمال بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 7(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **أنواع الخدمات** | **الوضع** |
| 800(0) | 7 | الخدمات الهاتفية المجانية | AIRTEL |
| 800(1-7) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(8) | الخدمات الهاتفية المجانية | CWS |
| 800(9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 800(1-9) | الخدمات الهاتفية المجانية | غير موزعة |
| 80(1-9) | محجوزة | غير موزعة |
| 8(1-9) | محجوزة | غير موزعة |

**تخصيص الأرقام للرقم الأول 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** |
| 9(0-4) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 95(0-9) | 7 | الخدمات النصية السمعية الدولية | CWS |
| 96(0-9) | 4 | الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة | **انظر 2.A** |
| 970 |  | محجوزة | غير موزعة |
| 971 | 7 | الخدمات النصية السمعية | CWS |
| 97(2-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 98(0-9) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 99(0-8) |  | محجوزة | غير موزعة |
| 999 | 3 | خدمات الطوارئ | ALL |

**تخصيصات رموز تعرف هوية شبكة البيانات (DNIC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رمز تعرف هوية شبكة البيانات** | **الخدمة** | **الوضع** |
| 6330 | – | غير موزعة |
| 6331 | شبكة بتبديل الرزم (INFOLINK) | CWS |
| 6332 | – | غير موزعة |
| 6333 | – | غير موزعة |
| 6334 | – | غير موزعة |
| 6335 | – | غير موزعة |
| 6336 | – | غير موزعة |
| 6337 | – | غير موزعة |
| 6338 | – | غير موزعة |
| 6339 | – | غير موزعة |

**تخصيصات رموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص رموز نقاط التشوير الدولية** | **العقدة/البدالة** | **الوضع** |
| 6-066-0 | E10S1 | CWS |
| 6-066-1 | Seychelles MSC | CWS |
| 6-066-2 | Media Gateway (MGW) | CWS |
| 6-066-3 |  | غير موزعة |
| 6-066-4 | INTV-MAHE-01 | INTELVISION |
| 6-066-5 | MEDIA GATEWAY-AIRTEL | AIRTEL |
| 6-066-6 | TLS | AIRTEL |
| 6-066-7 | MSC | AIRTEL |
| 6-067-0 | KOKONET-0 | KOKONET |
| 6-067-1 |  | غير موزعة |
| 6-067-2 | HSS Node | AIRTEL |
| 6-067-3 | MSC-SC 01 | AIRTEL |
| 6-067-4 | HLR1 | INTELVISION |
| 6-067-5 | HLR2 | INTELVISION |
| 6-067-6 | MSC1 | INTELVISION |
| 6-067-7 | MSC2 | INTELVISION |
| 6-155-0 |  | غير موزعة |
| 6-155-1 |  | غير موزعة |
| 6-155-2 |  | غير موزعة |
| 6-155-3 |  | غير موزعة |
| 6-155-4 |  | غير موزعة |
| 6-155-5 |  | غير موزعة |
| 6-155-6 |  | غير موزعة |
| 6-155-7 |  | غير موزعة |

**تخصيصات رقم تعرف جهة الإصدار (IIN)**

|  |  |
| --- | --- |
| **تخصيص رقم تعرف جهة الإصدار** | **اسم الشركة** |
| 89 248 01 | CWS |
| 89 248 10 | AIRTEL |
| 89 248 05 | INTELVISION |

**تخصيصات الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة (MCC) والرمز الدليلي للشبكة المتنقلة (MNC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **تخصيص الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة - الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة** | **شبكة متنقلة** | **مشغل الاتصالات المتنقلة** |
| 633-01 | 5G/4G/3G/2G | CWS |
| 633-05 | 5G/4G/2G | INTELVISION |
| 633-10 | 4G/3G/2G | AIRTEL |

**1.A - الاسم الكامل للمشغلين**

المشغلون:

CWS: Cable and Wireless (Seychelles)Ltd

AIRTEL: Airtel (Seychelles) Ltd

INTELVISION: Intelvision Ltd

KOKONET: Kokonet Ltd

**2.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط ذات القيمة المضافة**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الأرقام الأولى** | **طول الرقم** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 960 | 4 | خدمات عبور الشبكة (انظر القسم 3.A) | انظر القسم 3.A | 1 أو 2 |
| 96(1-2) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 963 | خدمات عبور الشبكة | محجوزة | لا توجد |
| 96(4-5) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |
| 966 | خدمات عبور الشبكة | محجوزة | لا توجد |
| 96(7-9) | خدمات محددة للشبكة | ALL | 3 |

الفئة 1 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة عالمياً لجميع المشغلين.

الفئة 2 رموز قابلة للنفاذ عالمياً وموزعة لمشغل واحد.

الفئة 3 رموز لن تُمرر عبر الشبكات عموماً وهي موزعة عالمياً لجميع المشغلين.

**3.A - الرموز القصيرة لخدمة الرسائل القصيرة/خدمة الرسائل متعددة الوسائط لعبور الشبكة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرمز** | **نوع الخدمات** | **الوضع** | **الفئة** |
| 9600 | خدمة معلومات تسجيل التصويت في مكتب المفوض الانتخابي (ECO) | جميعها | 1 |
| 9601 | خدمة معلومات الترخيص لهيئة الترخيص في سيشيل (SLA) | جميعها | 1 |
| 9602 | غير موزعة |  |  |
| 9603 | غير موزعة |  |  |
| 9604 | غير موزعة |  |  |
| 9605 | غير موزعة |  |  |
| 9606 | الخدمة الإلكترونية لصندوق معاشات سيشيل (SPF) | جميعها | 1 |
| 9607 | غير موزعة |  |  |
| 9608 | غير موزعة |  |  |
| 9609 | غير موزعة |  |  |

للاتصال:

Vice-President’s Office  
Department of Information Communications Technology  
Communications Division  
3rd Floor, Caravelle House, Manglier Street  
P.O. Box 737  
VICTORIA, Mahé  
Seychelles

الهاتف: +248 4 286 600  
الفاكس: +248 4 225 325  
البريد الإلكتروني: [communications@ict.gov.sc](mailto:communications@ict.gov.sc)  
الموقع الإلكتروني: www.ict.gov.sc

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T.SP.SR.1.2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (الصفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (الصفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (الصفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (الصفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيب‍ي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (الصفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (الصفحة 5)** |

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة  
(القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T.SP.PP.RES.21.2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية  
(وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05))  
(الوضع في 1 ديسمبر 2018)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1161 - 2018.XII.1)  
(التعديل رقم 74)

**بلجيكا ADD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *اسم/عنوان الشركة* | *رقم تعّرف جهة الإصدار* | *جهة الاتصال* | *التاريخ الفعلي للاستعمال* |
| بلجيكا | **Mobile Vikings NV**  Kempische Steenweg 309/1  3500 HASSELT | **89 32 30** | Mobile Vikings NV, Legal Kempische Steenweg 309/1 3500 HASSELT  الهاتف: +32 456 130 547  البريد الإلكتروني: legal@mobilevikings.be | 2022.II.22 |

قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164  
(تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11))  
(الوضع في 15 ديسمبر 2016)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1114 - 2016.XII.15)  
(التعديل رقم 32)

**ملاحظات مشتركة لقوائم بالترتيب العددي والهجائي للرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164**

عتمت حالات الحجز أو التخصيص التالية المتعلقة برمز تعرف الهوية المكون من ثلاثة أرقام والمرتبط بالرمز الدليلي القُطري المشترك 883 للشبكات الدولية:

***الملاحظة ع)* +883 280 \*SUP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *مقدم الطلب* | *الشبكة* | *الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية* | *الوضع* |
| Plintron Global Technology Solutions Private Limited | Plintron Global Technology Solutions Private Limited | +883 280 | **تم سحبه** |

\* 2022.XII.30

***الملاحظة ع)* +883 450 \*\*ADD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *مقدم الطلب* | *الشبكة* | *الرمز الدليلي للبلد ورمز تعرف الهوية* | *الوضع* |
| HMD Global Oy | HMD Global Oy | +883 450 | **تم تخصيصه** |

\*\* 2022.XI.21

\_\_\_\_\_\_\_

انظر الصفحة 5 من هذه النشرة التشغيلية رقم 1258 المؤرخة 2022.XII.15.

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية  
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات  
(وفقاً لتوصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T E.212 (2016/09))  
(الوضع في 15 ديسمبر 2018)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1162 - 2018.XII.15)  
(التعديل رقم 86)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **بنما   ADD** |  |  |
| 714 05 | Cable & Wireless Panamá, S.A. |
| **السويد   SUP** |  |  |
| 240 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (MNC assigned for test purpose. Temporary license until 2019-12-31) |
| 240 61 | MessageBird B.V. |
| **السويد   ADD** |  |  |
| 240 60 | Västra Götalandsregionen (temporary assigned until 2026-12-31) |
| **السويد   LIR** |  |  |
| 240 03 | Teracom AB |
| 240 13 | Bredband2 Företag AB |
| 240 20 | Sierra Wireless Messaging AB |
| 240 29 | MI Carrier Services AB |
| 240 37 | Sinch Sweden AB |
| 240 40 | Netmore Group AB |
| **خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك   \*SUP** |  |  |
| 901 65 | Plintron Global Technology Solutions Private Limited |
| 901 80 | Flo Live Limited |
| **خدمة متنقلة دولية، رمز مشترك   \*ADD** |  |  |
| 901 94 | Intelsat US LLC |
| 901 95 | HMD Global Oy |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

\* انظر الصفحة 5 من هذه النشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1258 المؤرخة 2022.XII.15.

قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC)  
(وفقاً للتوصية ITU.T Q.708 (1999/03))  
(الوضع في 1 يوليو 2020)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1199 - 2020.VII.1)  
(التعديل رقم 47)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | | *الاسم الوحيد لنقطة التشوير* | *اسم مشغل نقطة التشوير* |
| ISPC | DEC |
| **جزر فارو ADD** | | | |
| 3-179-3 | 7579 | KMSC01 | FT Samskifti P/F |
| **دولة فلسطين ADD** | | | |
| 4-175-0 | 9592 | MSC\_Rosh (MSC02) | Ooredoo Palestine MSC Rosh Hayen |
| 4-175-1 | 9593 | C7INT1 | Paltel |
| 4-175-2 | 9594 | INTNODE | Paltel |
| 4-175-5 | 9597 | MSC\_Med1 (MSC01) | Ooredoo Palestine MSC Petah Tiqva Med 1 |
| 4-175-6 | 9598 | MGW\_Rosh (MGW01) | Ooredoo Palestine MGW Rosh Hayen |
| 4-175-7 | 9599 | MRS\_Med1 (MRS02) | Ooredoo Palestine MRS Petah Tiqva Med1 |
| **السويد SUP** | | | |
| 2-080-6 | 4742 | NMT STHLM MSC1 (Stockholm) | Netett Sverige AB |
| 2-194-7 | 5655 | MGW 161 (Stockholm) | Netett Sverige AB |
| **السويد LIR** | | | |
| 2-080-1 | 4737 | VMS1 (Stockholm) | Bredband2 Företag AB |
| 2-080-4 | 4740 | GTS-STO-S1 (Stockholm) | Bredband2 Företag AB |
| 2-083-6 | 4766 | RSL-SWE 2 (Stockholm) | Bredband2 Företag AB |
| 2-192-7 | 5639 | VMS2 (Stockholm) | Bredband2 Företag AB |
| 2-193-3 | 5643 | RSL\_SWE (Stockholm) | Bredband2 Företag AB |
| 3-229-0 | 7976 | CLXSTH-1 (Stockholm) | Sinch Sweden AB |
| 3-229-1 | 7977 | CLXSTH-2 (Stockholm) | Sinch Sweden AB |
| 3-229-2 | 7978 | CLXSTH-3 (Stockholm) | Sinch Sweden AB |
| 3-229-3 | 7979 | CLXSTH-4 (Stockholm) | Sinch Sweden AB |
| 6-229-0 | 14120 | MISTH-3 (Stockholm) | MI Carrier Services AB |
| 6-229-1 | 14121 | MISTH-4 (Stockholm) | MI Carrier Services AB |
| 6-232-2 | 14146 | MISTH-1 (Stockholm) | MI Carrier Services AB |
| 6-232-3 | 14147 | MISTH-2 (Stockholm) | MI Carrier Services AB |
| **سويسرا SUP** | | | |
| 2-055-6 | 4542 | Zürich | Colt Technology Services AG |
| 2-056-4 | 4548 | Zürich | Colt Technology Services AG |
| 2-058-6 | 4566 | Zürich | Colt Technology Services AG |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ISPC: رموز نقاط التشوير الدولية.  
 International Signalling Point Codes  
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)

خطة الترقيم الوطنية  
(وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html](http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html)

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: [tsbtson@itu.int](file:///\\blue\dfs\pool\ARA\ITU-T\BUREAU\tsbtson@itu.int))، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2022.XI.15، قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| غينيا - بيساو | +254 |
| مدغشقر | +261 |