|  |
| --- |
| **النشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالاتwww.itu.int/itu-t/bulletin** |
| رقم **1279** | 2023.XI.1 | (المعلومات الواردة حتى 13 أكتوبر 2023) ISSN 2312-8240 (نسخة إلكترونية) |
| **Place des Nations CH-1211Genève 20 (Switzerland)الهاتف: +41 22 730 5111****البريد الإلكتروني:** **itumail@itu.int** | **مكتب تقييس الاتصالات (TSB)الهاتف: +41 22 730 5211الفاكس: +41 22 730 5853البريد الإلكتروني: tsbmail@itu.int /** **tsbtson@itu.int** | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)الهاتف: +41 22 730 5560الفاكس: +41 22 730 5785البريد الإلكتروني:** **brmail@itu.int** |

**جدول المحتويات**

*الصفحة*

**معلومات عامة**

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد: *ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات* 3

خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية (التوصية ITU-T E.164 (2010/11)):
*ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات*  4

الخدمة الهاتفية:

بوروندي (*وكالة تنظيم ومراقبة الاتصالات في بوروندي (ARCT)*، بوجمبورا) 5

جمهورية إيران الإسلامية (*هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران) 6

المغرب (*الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)،* الرباط) 10

السنغال (*هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)*، داكار) 11

تقييد الخدمة 12

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006) 12

**تعديلات على منشورات الخدمة**

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية (القائمة V) 13

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات 14

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد 14

خطة الترقيم الوطنية 15

| *مواعيد\** *نشرالنشرات التشغيلية المقبلة* | *بما في ذلكالمعلومات الواردة حتى:* |
| --- | --- |
| 1280 | 2023.XI.15 | 2023.XI.1 |
| 1281 | 2023.XII.1 | 2023.XI.15 |
| 1282 | 2023.XII.15 | 2023.XI.30 |
| 1283 | 2024.I.1 | 2023.XII.8 |

\* *هذه المواعيد تخص اللغة الإنكليزية فقط.*

معلومات عامة

القوائم الملحقة بالنشرة التشغيلية للاتحاد

**ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات**

ألف نشر مكتب تقييس الاتصالات أو مكتب الاتصالات الراديوية القوائم التالية كملحقات للنشرة التشغيلية للاتحاد (OB):

رقم النشرة التشغيلية

1251 وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو) وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية (الوضع في 1 سبتمبر 2022)

1199 قائمة برموز نقاط التشوير الدولية (ISPC) (وفقاً للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يوليو 2020)

1162 الرموز الدليلية للشبكات المتنقلة (MNC) من أجل الخطة الدولية لتعرف هوية الشبكات والاشتراكات العمومية (وفقاً للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 15 ديسمبر 2018)

1161 قائمة بأرقام تعرّف جهة الإصدار لبطاقة رسوم الاتصالات الدولية (وفقاً للتوصية ITU-T E.118 (2006/05)) (الوضع في 1 ديسمبر 2018)

1125 قائمة بالرموز الدليلية لمناطق/شبكات التشوير (SANC) (تكملة للتوصية (1999/03) ITU-T Q.708) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1125 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان للاتصالات الراديوية المتنقلة للأرض للاتصال البعيد (تكملة للتوصية ITU‑T E.218 (2004/05)) (الوضع في 1 يونيو 2017)

1117 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل الاتصالات المتنقلة (تكملة للتوصية ITU‑T E.212 (2016/09)) (الوضع في 1 فبراير 2017)

1114 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان المخصصة وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (تكملة للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2016)

1096 التوقيت القانوني 2016

1060 قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03)) (الوضع في 15 سبتمبر 2014)

1015 رموز/أرقام النفاذ للشبكات المتنقلة (وفقاً للتوصية ITU-T E.164 (2010/11)) (الوضع في 1 نوفمبر 2012)

1002 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل المرافق غير المعيارية في الخدمات التليماتية (تكملة للتوصية ITU‑T T.35 (2000/02)) (الوضع في 15 أبريل 2012)

1001 قائمة بالهيئات الوطنية المعينة لتخصيص رموز مزوّد المطراف وفقاً للتوصية ITU‑T T.35 (الوضع في 1 أبريل 2012)

1000 قيود الخدمة (قائمة تلخيصية لقيود الخدمة السارية فيما يتعلق بتشغيل الاتصالات) (الوضع في 15 مارس 2012)

994 إجراءات المراقمة (السابقة الدولية والسابقة الوطنية (للاتصال البعيد) والرقم (الدلالي) الوطني) (وفقاً للتوصية ITU‑T E.164 (2010/11)) (الوضع في 15 ديسمبر 2011)

991 إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة (القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

980 قائمة بمؤشرات مقصد البرقية (وفقاً للتوصية ITU-T F.32 (1995/10)) (الوضع في 15 مايو 2011)

978 قائمة بالرموز الدليلية لمقصد التلكس (TDC) ورموز تعرّف هوية شبكة التلكس (TNIC) (تكملة للتوصية ITU‑T F.69 (1994/06) والتوصية ITU-T F.68 (1988/11)) (الوضع في 15 أبريل 2011)

977 قائمة برموز تعرّف هوية شبكة البيانات (DNIC) (وفقاً للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 1 أبريل 2011)

976 قائمة بالرموز الدليلية للبلدان أو المناطق الجغرافية من أجل إرسال البيانات (تكملة للتوصية ITU‑T X.121 (2000/10)) (الوضع في 15 مارس 2011)

974 قائمة بأسماء ميادين التسيير الإداري للإدارة (ADMD) (وفقاً للتوصية ITU‑T F.400 وتوصيات السلسلة X.400) (الوضع في 15 فبراير 2011)

955 النغمات المختلفة المستعملة في الشبكات الوطنية (وفقاً للتوصية ITU-T E.180 (1998/03)) (الوضع في 1 مايو 2010)

669 مجموعات الرموز خماسية الأحرف المستعملة في خدمة البرق العمومية الدولية (وفقاً للتوصية ITU‑T F.1 (1998/03))

باء تتاح القوائم التالية في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات:

قائمة برموز المشغلين الصادرة عن الاتحاد (التوصية ITU-T M.1400) [www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html)

جدول بيروفكس (التوصية ITU-T F.170) [www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html)

قائمة بوكالات التشغيل المعترف بها (ROA) [www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html](http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html)

خطة ترقيم الاتصالات العمومية الدولية
(التوصية ITU-T E.164 (2010/11))

ملاحظة من مكتب تقييس الاتصالات

*الأرقام العالمية المستخدمة من أجل خدمة نداءات الطوارئ الأوروبية (eCall)*

عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع لجنة الدراسات 2 لقطاع تقييس الاتصالات، وهي لجنة الدراسات الرئيسية المعنية بالترقيم والتسمية والعنونة وتعرف الهوية والتسيير، لوحظ ما يلي:

"تُستخدم العديد من سلاسل الأرقام في إطار الرموز الدليلية القُطرية غير الجغرافية من أجل نداءات الطوارئ أي النظام الأوروبي لنداءات الطوارئ من المركبات. وقد خصص الاتحاد هذه الأرقام وأتيحت للاستعمال بالاقتران مع خدمة نداءات الطوارئ.

وتُستخدم هذه الأرقام كأرقام للطرف طالب النداء عندما يطلب الجهاز تلقائياً رقم الطوارئ في حالة وقوع حادث. وغالباً ما تستخدم نسقاً يتكون من 15 رقماً. واعتباراً من 31 مارس 2018، يجب أن تكون جميع أنواع السيارات الجديدة التي تباع في أوروبا مجهزة بمقدرة نداءات الطوارئ (eCall).

ولكي يعمل النظام eCall بشكلٍ سليم وتتمكن خدمات الطوارئ (مثل مراكز النداء وأفرقة التدخل) من إعادة الاتصال بالأرقام الهاتفية التي تستخدمها الأنظمة eCall، لا بد من فتح سلاسل نداءات الطوارئ في جميع الشبكات وأن يُمرر تعرّف هوية الخط الطالب (CLI) لهذه النداءات بين المشغلين بنسق صحيح وقابل للمراقمة وفقاً لتوصيات الاتحاد ذات الصلة.

ونظراً لأهمية هذه الخدمة، نود تنبيه أصحاب التخصيص وجميع أصحاب المصلحة إلى ضرورة فتح هذه الأرقام وتسييرها على الشبكات العامة، وخاصةً تلك الموجودة في أوروبا.

كما أن توصية لجنة الاتصالات الأوروبية (17)04 "ترقيم نداءات الطوارئ" (<https://www.ecodocdb.dk/document/1019>) تقدم المزيد من المعلومات بشأن خيارات الترقيم فيما يخص نداءات الطوارئ."

وقد تم إبلاغ الاتحاد بسلاسل الأرقام التالية بوصفها أرقاماً تُستعمل من أجل خدمة نداءات الطوارئ وهي: 883 130 و882 39 و882 37 و883 390. ويمكن للمشغلين الآخرين الذين يستعملون موارد عالمية لنداءات الطوارئ إبلاغ الاتحاد بذلك لطلب منشورات مماثلة.

جهات الاتصال:

الرقم 883 130 مخصص لشركة Orange: جهة الاتصال Philippe Fouquart، شركة Orange، Philippe.fouquart@orange.com.

الرقم 882 39 مخصص لمجموعة فودافون: جهة الاتصال MacDougall Robert، مجموعة فودافون، Robert.MacDougall@vodafone.com.

الرقم 882 37 مخصص لشركة AT&T: جهة الاتصال Mike Corkerry، شركة AT&T، Mike.Corkerry@intl.att.com.

الرقم 882 390 مخصص لشركة Airnity: جهة الاتصال Eduardo Mejia، شركة Airnity، eduardo.mejia@airnity.com.

الرقم 882 47 مخصص لشركة Transatel: جهة الاتصال Donald Connor، donald.connor@transatel.com؛ regulatory@transatel.com. .يُستخدم الرقم 882 47 لخدمات أخرى مماثلة للنظام ‎ecall ‏في جميع أنحاء العالم.

الخدمة الهاتفية
(التوصية ITU-T E.164)

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp

بوروندي (الرمز الدليلي للبلد +257)

تبليغ في 2023.X.9:

تعلن *وكالة تنظيم ومراقبة الاتصالات في بوروندي (ARCT)*، بوجمبورا، عن تحديث خطة الترقيم الوطنية لبوروندي.

• معلومات عامة:

الرمز الدليلي للبلد: +257
السابقة الدولية: 00
السابقة الوطنية: --

طول الرقم (الدلالي) الوطني (باستثناء السابقة الوطنية):

الحد الأدنى 8 أرقام

الحد الأقصى 8 أرقام

التوقيت العالمي المنسق/التوقيت الصيفي: 2 + بتوقيت غرينتش

• مجموعات الأرقام الجديدة المخصصة:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***مجموعات الأرقام******(وفقاً للتوصية*** *ITU****-****T E.164****)*** | ***الخدمة*** | ***المشغل*** |
| 66 0XXXXX66 1XXXXX66 2XXXXX66 3XXXXX66 4XXXXX66 5XXXXX66 6XXXXX | **متنقلة** | VIETTEL BURUNDI S.A. |
| 72 50XXXX | **متنقلة** | ECONET WIRELESS |

للاتصال:

Eng. Eliane IRIBUKA
Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT)
Avenue de France, 14
P.O. Box B.P. 6702
BUJUMBURA
Burundi

الهاتف: +257 79391097
الفاكس: +257 22242832
البريد الإلكتروني: eliane@arct.gov.bi؛ info@arct.gov.bi

جمهورية إيران الإسلامية (الرمز الدليلي للبلد +98)

تبليغ في 2023.X.9:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات (CRA)*، طهران، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية.

**عرض خطة الترقيم E.164 لإيران**

**1 معلومات عامة**

خطة الترقيم E.164 لإيران:

• الرمز الدليلي القُطري: +98

• السابقة الدولية: "00"

• السابقة الوطنية: "0"

 بالنسبة إلى النداءات الوطنية، يجب أن تُطلب قبل جميع الأرقام الهاتفية باستثناء الأرقام القصيرة.

 ويجب ألا تُطلب من الخارج.

• الرمز الدليلي الوطني للمقصد: رقمان.

**2 تفاصيل خطة الترقيم**

• NDC: الرمز الدليلي الوطني للمقصد

• NSN: الرقم الدلالي الوطني (NDC + SN)

الحد الأدنى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 5 أرقام

الحد الأقصى لطول الرقم (باستثناء الرمز الدليلي للبلد) هو: 10 أرقام

خطة الترقيم

| *الرمز الدليليالوطنيللمقصد(NDC)* | *طول الرقم الدلاليالوطني (NSN)* | استعمال الرقم E.164 | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- |
| الحد الأدنى لطول الرقم | الحد الأقصى لطول الرقم |
| 11 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - مازندران) |
| 13 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غيلان) |
| 17 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - غولستان) |
| 21 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - طهران) |
| 23 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - سمنان) |
| 24 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - زنجان) |
| 25 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قم) |
| 26 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - ألبرز) |
| 28 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - قزوين) |
| 31 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - أصفهان) |
| 34 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - كرمان) |
| 35 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة - يزد) |
| 38 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – تشهار محال وبختياري) |
| 41 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الشرقية) |
| 44 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أذربيجان الغربية) |
| 45 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – أردبيل) |
| 51 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان رضوي) |
| 54 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – سيستان وبلوتشستان) |
| 56 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الجنوبية) |
| 58 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خراسان الشمالية) |
| 61 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – خوزستان) |
| 66 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – لرستان) |
| 71 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – فارس) |
| 74 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كهكيلويه وبوير أحمد) |
| 76 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – هرمزغان) |
| 77 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – بوشهر) |
| 81 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – همدان) |
| 83 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كرمنشاهان) |
| 84 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – إيلام) |
| 86 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – مركزي) |
| 87 | 5 | 10 | الهاتف الثابت | رمز المنطقة (رقم جغرافي للأرقام الهاتفية الثابتة – كردستان) |
| 900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9044 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9045 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9046 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 905 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 91 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 920 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 922 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 923 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 93 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 942121 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94220 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 94260 | 6 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942800 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942801 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942802 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942900 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942901 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942902 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942903 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 942904 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 9430130 | 10 | 10 | الهاتف الثابت | غير جغرافي |
| 940000 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 940009 | 10 | 10 | الهاتف الثابت (ألياف) | غير جغرافي |
| 9412 | 10 | 10 | الهاتف الثابت(نفاذ ثابت لاسلكي) | غير جغرافي |
| 94440 | 10 | 10 | الهاتف الثابت(نفاذ ثابت لاسلكي) | صادر من إيران فقط |
| 96 | 4 | 10 | رموز الخدمات |  |
| 990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 992 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 993 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9940 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9941 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9942 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9944 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9945 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9950 | 5 | 10 | اتصال بعيد عمودي |  |
| 99510 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99550 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 996 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9981 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 9982 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99888 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99900 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99901 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99902 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99903 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99910 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99911 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99912 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99913 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99914 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99916 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99921 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99969 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99977 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99987 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99988 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99989 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99990 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99991 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99992 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99993 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99994 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99995 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99996 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99997 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99998 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |
| 99999 | 10 | 10 | الخدمات المتنقلة |  |

للاتصال:

Alireza Darvishi
Director General, International Organizations Bureau,
Communications Regulatory Authority (CRA)
Ministry of Information and Communication Technology
15598 TEHRAN
Iran (Islamic Republic of)

الهاتف: +98 21 89662201
الفاكس: +98 21 88468999
البريد الإلكتروني: darvishi@cra.ir
الموقع الإلكتروني: [www.cra.ir](http://www.cra.ir)

المغرب (الرمز الدليلي للبلد +212)

تبليغ في 2023.X.12:

*تعلن* *الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)،* الرباط، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الهاتفية الوطنية في المغرب.

*وصف لإدخال مورد جديد من أجل خطة الترقيم الوطنية E.164 للرمز الدليلي للبلد +212:*

• تم مؤخراً إدخال "الرقم الدليلي الوطني الجديد للمقصد" على النحو التالي:

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى للرقم N(S)N(الرقم (الدلالي) الوطني)* | *طول الرقم N(S)N* | *استعمال الرقم E.164* | *معلومات إضافية* |
| --- | --- | --- | --- |
| *الحدالأقصى* | *الحدالأدنى* |
| 769 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | Itissalat Al-Maghrib 1 |
| 750 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | Itissalat Al-Maghrib |
| 751 | 9 | 9 | الخدمات المتنقلة 4G/3G/2G | Itissalat Al-Maghrib |

1: MAROC TELECOM

للاتصال:

Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)
Centre d'affaires
Boulevard Ar-Riad, Hay Riad
B.P. 2939
RABAT 10100
Morocco

الهاتف: +212 5 37 71 85 64
الفاكس: +212 5 37 20 38 62
البريد الإلكتروني: numerotation@anrt.ma
الموقع الإلكتروني: www.anrt.ma

السنغال (الرمز الدليلي للبلد +221)

تبليغ في 2023.X.3:

تعلن *هيئة تنظيم الاتصالات والبريد (ARTP)*، داكار، عن التحديث التالي لخطة الترقيم الوطنية (NNP) من أجل الخدمة الهاتفية في السنغال.

*وصف لعملية إدخال مورد جديد في خطة الترقيم الوطنية للرمز الدليلي للبلد 221:*

| *الرمز الدليلي الوطني للمقصد (NDC) أو الأرقام الأولى في الرقم (الدلالي) الوطني (N(S)N)* | *طول الرقم الدلاليالوطني (N(S)N)* | *استعمال الرقم ITU-T E.164* | *تاريخ ووقت بدء العمل* |
| --- | --- | --- | --- |
| الحد الأقصى | الحد الأدنى |
| 7011 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة لمشغل الشبكة المتنقلة المرخص لهEXPRESSO SENEGAL ‎ | 23 ديسمبر 2022 |
| 7037 |
| 7042 |
| 7053 |
| 7066 |
| 7865 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة لمشغل الشبكة المتنقلة المرخص لهSONATEL SA | 16 يناير 2023 |
| 7866 |
| 7867 |
| 7868 |
| 7869 |
| 7870 |
| 7693 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي - خدمة هاتفية متنقلة لمشغل الشبكة المتنقلة المرخص لهSAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED | 16 أغسطس 2023 |
| 7695 |
| 7696 |
| 7697 |
| 7698 |
| 7699 |
| 7510 | 9 | 9 | رقم غير جغرافي - ‎‏خدمة هاتفية متنقلة لمشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة‎ (MVNO)SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 1 يوليو 2022 |
| 7565 | 1 يونيو 2023 |

للاتصال:

Mr Abdourahmane NIANG and Ms Mously Mbacké DIENE
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)
B.P. 14130
DAKAR - PEYTAVIN
Senegal

الهاتف: +221 33 869 03 69 / مباشر: +221 33 869 03 93
الفاكس: +221 33 869 0370
البريد الإلكتروني: abdourahmane.niang@artp.sn؛ mously.diene@artp.sn
الموقع الإلكتروني: www.artp.sn

تقييد الخدمة

انظر الموقع الإلكتروني: www.itu.int/pub/T.SP.SR.1.2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***النشرة التشغيلية*** |
| **سيشيل** | **1006 (الصفحة 13)** |
| **سلوفاكيا** | **1007 (الصفحة 12)** |
| **ماليزيا** | **1013 (الصفحة 5)** |
| **تايلاند** | **1034 (الصفحة 5)** |
| **سان تومي وبرينسيبي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **أوروغواي** | **1039 (الصفحة 14)** |
| **هونغ كونغ، الصين** | **1068 (الصفحة 4)** |
| **أوكرانيا** | **1148 (الصفحة 5)** |

إجراءات معاودة النداء وإجراءات النداء البديلة
(القرار 21 المراجَع في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006)

انظر الموقع الإلكتروني: [www.itu.int/pub/T.SP.PP.RES.21.2011/](http://www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/)

تعديلات على منشورات الخدمة

المختصرات المستخدمة

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADD** | إدراج |  | **PAR** | فقرة |
| **COL** | عمود |  | **REP** | استبدال |
| **LIR** | قراءة |  | **SUP** | إلغاء |
| **P** | صفحة (صفحات) |  |  |  |

قائمة محطات السفن وتخصيصات هويات الخدمة المتنقلة البحرية
(القائمة V)
طبعة 2022

القسم VI

**ADD**

 LE02 MARDAD Marine S.A.L., Mount Lebanon, Matn, Atchane, Main Road, Section 5, Plot No. 261/Atchane, Atchane, Lebanon

البريد الإلكتروني: info@mardadmarine.com، الهاتف: +961 3935088

الرموز الدليلية للشبكة المتنقلة (MNC) فيما يتعلق بالخطة الدولية
لتعرف هوية الشبكات العمومية والاشتراكات
(وفقاً لتوصية قطاع تقييس الاتصالات ITU-T E.212 (2016/09))
(الوضع في 15 ديسمبر 2018)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1162 - 2018.XII.15)
(التعديل رقم 105)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***البلد/المنطقة الجغرافية*** | ***\*MCC + MNC*** | ***المشغل/الشبكة*** |
| **أستراليا   ADD** |  |  |
| 505 57 | CiFi Pty Ltd |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 MCC: الرمز الدليلي القُطري للاتصالات المتنقلة / Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile

 MNC: الرمز الدليلي للشبكة المتنقلة / Mobile Network Code / Code de réseau mobile

قائمة برموز شركات التشغيل الصادرة عن الاتحاد
(وفقاً للتوصية ITU‑T M.1400 (2013/03))
(الوضع في 15 سبتمبر 2014)

(ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد رقم 1060 - 2014.IX.15)
(التعديل رقم 158)

| ***البلد أو المنطقة/رمز ISO*** | ***رمز الشركة*** | ***الاتصال*** |
| --- | --- | --- |
| ***اسم/عنوان الشركة*** | ***(رمز المشغل)*** |  |

***جمهورية ألمانيا الاتحادية /DEU* ADD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| M2 digital solution UG (haftungsbeschraenkt)Enderstr. 94D-01277 DRESDEN | **MEDL** | Mr Michael Kotteالهاتف: +49 351 321028 0الفاكس: +49 351 321028 99البريد الإلكتروني: info@m2-digitalsolution.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NetUSE AGDr.-Hell-Strasse 6D-24107 KIEL | **NETUSE** | Dr Roland Kaltefleiterالهاتف: +49 431 2390400الفاكس: +49 431 2390499البريد الإلكتروني: rk@netuse.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIFISAX GmbHBornaer Chaussee 35 aD-04416 MARKKLEEBERG | **WFSX** | Mr Andreas Woezelالهاتف: +49 3429 7918804الفاكس: +49 3429 7918472البريد الإلكتروني: andreas.woezel@wifisax.de |

خطة الترقيم الوطنية
(وفقاً للتوصية ITU-T E.129 (2013/01))

الموقع الإلكتروني: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html

يرجى من الإدارات أن تبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالتغييرات التي تطرأ على خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها أو أن تقدم تفسيراً في صفحتها الإلكترونية الخاصة بخطة الترقيم الوطنية فضلاً عن جهات الاتصال لديها بحيث يتسنى نشر المعلومات وإتاحتها مجاناً لجميع الإدارات/وكالات التشغيل المعترف بها ومقدمي الخدمات في الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد.

ويرجى من الإدارات أن تستعمل النسق المبين في التوصية ITU‑T E.129 بالنسبة إلى مواقعها الإلكترونية الخاصة بالترقيم أو عند إرسال معلوماتها إلى مكتب تقييس الاتصالات للاتحاد (البريد الإلكتروني: tsbtson@itu.int)، ونذكّرها بأنها مسؤولة عن تحديث هذه المعلومات تباعاً.

اعتباراً من 2023.X.1، قامت البلدان التالية بتحديث خطة الترقيم الوطنية الخاصة بها في موقعنا الإلكتروني:

|  |  |
| --- | --- |
| *البلد/المنطقة الجغرافية* | *الرمز الدليلي للبلد (CC)* |
| المغرب | +212 |