**Congo (indicativo de país+242)**

Comunicación del 15.VIII.2022:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, anuncia la supresión de las siguientes series de números del plan nacional de numeración de la República del Congo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operador | Serie de números (9 dígitos) | Cantidad | Tipo de serie | Fecha de introducción | Fecha de supresión |
| BES-SARL | +242 802 00 00 00 –   802 00 99 99 | 10 000 | Números largos – Servicio de valor añadido | 12.XI.2019 | 22.VI.2022 |

Contacto:

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel.: +242 05 510 7272  
E-mail: contact@arpce.cg  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 2.VII.2021:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville*,* anuncia la supresión de las siguientes series de números del plan nacional de numeración de la República del Congo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Operador* | *Serie de números (9 dígitos)* | *Cantidad* | *Tipo de serie* | *Fecha de introducción* | *Fecha de supresión* |
| **GLOBAL REACH TELECOM** | +242 **801 20 00 00 –   801 20 99 99** | 10 000 | Números largos –  Servicios de valor añadido | 23.III.2016 | 21.IV.2021 |
| +242 **801 10 00 00 –   801 11 99 99** | 20 000 | Números largos –  Servicios de valor añadido | 28.II.2017 | 21.IV.2021 |
| +242 **801 12 00 00 –   801 14 99 99** | 30 000 | Números largos –  Servicios de valor añadido | 02.X.2017 | 21.IV.2021 |

X= 0 a 9

Formato de marcación internacional: +242 XXX XX XX XX

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

Contacto:

Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel.: +242 05 510 7272  
E-mail: contact@arpce.cg  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 24.IX.2020:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville*,* anuncia la asignación de las siguientes nuevas series de números en el plan nacional de numeración del Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Operador* | *Serie de números (9 dígitos)* | *Tipos de tecnologías* | *Fecha de introducción* |
| **CONGO TELECOM** | +242 **02.400.00.00 – 02.409.99.99** | Telefonía móvil | 5.VIII.2020 |
| +242 **02.550.00.00 – 02.589.99.99** |
| +242 **02.666.00.00 – 02 699.99.99** |
| +242 **02.600.00.00 – 02.615.99.99** |

X= 0 a 9

Formato de marcación internacional: +242 XXX XX XX XX

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

Contacto:

Sr. Abel DOSSOU  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel.: +242 05 300 92 47  
E-mail: abel.dossou@arpce.cg  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 6.II.2018:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville*,* anuncia la asignación de las siguientes nuevas series de números en el plan nacional de numeración de la República del Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Operador* | *Series de números (9 dígitos)* | *Servicio* | *Fecha de introducción* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **801 12 00 00 -   801 14 99 99** | Servicio con valor añadido | 2.X.2017 |

X= 0 a 9

Formato de marcación internacional: +242 XXX XX XX XX

La longitud mínima del número (excluyendo el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

La longitud máxima del número (excluyendo el indicativo de país) es de: nueve (9) dígitos

Contacto:

Sr. Wilson Emery BOKATOLA  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel: +242 05 553 00 50  
E-mail: [wilson.bokatola@arpce.cg](mailto:wilson.bokatola@arpce.cg)  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 6.III.2017:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, anuncia la asignación de la siguiente serie de números en el Plan Nacional de Numeración de la República del Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Operador* | *Serie de números* (9 dígitos) | *Servicio* | *Fecha de introducción* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **801 10 00 00 -   801 11 99 99** | Servicio de valor añadido | 20.I.2017 |

X= 0 a 9

Formato de marcación internacional: +242 XXX XX XX XX

La longitud mínima del número (excluyendo el indicativo de país) es: Nueve (9) dígitos

La longitud máxima del número (excluyendo el indicativo de país) es: Nueve (9) dígitos

Contacto:

Sr. Wilson Emery BOKATOLA  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel.: +242 05 553 00 50  
E-mail: wilson.bokatola@arpce.cg  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 9.V.2016:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)*, Brazzaville, anuncia la asignación de las siguientes nuevas series de números en el plan nacional de numeración de la República del Congo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Operador* | *Serie de números* (9 dígitos) | *Servicio* | *Fecha de introducción* |
| **Global Reach Telecom** | +242 **80020 XX XX** | Servicio de valor añadido | 23.III.2016 |

X= 0 a 9

Formato de marcación internacional: +242 XXX XX XX XX

La longitud mínima del número (excluyendo el indicativo de país) es: Nueve (9) dígitos

La longitud máxima del número (excluyendo el indicativo de país) es: Nueve (9) dígitos

Contacto:

Sr. Wilson Emery BOKATOLA  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)   
Immeuble ARPCE  
91 bis, Avenue de l'Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE   
Congo (Rep. del)  
Tel: +242 05 553 00 50  
E-mail: [wilson.bokatola@arpce.cg](mailto:wilson.bokatola@arpce.cg)  
URL: www.arpce.cg

Comunicación del 10.II.2015:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville, anuncia la atribución de la gama de números 800100000 a 800199999 a HIGHTECH PRO para sus servicios de valor añadido (VAS).

Contacto:

M. Yves Castanou  
Directeur Général  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE)  
Immeuble ARPCE  
91 bis Avenue de l´Amitié  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rép. du)  
Tel: +242 281 1693   
Fax: +242 281 1695   
E-mail: [contacto@arpce.net](mailto:contacto@arpce.net)  
URL: [www.arpce.](http://www.arpce.)cg

Comunicación del 1.IX.2010:

La *Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE),* Brazzaville*,* anuncia que el nuevo plan nacional de numeración de la República del Congo se aplicará a partir del viernes 15 de octubre de 2010, a las 24.00 horas. La longitud del número nacional (significativo) se incrementará de siete (7) a nueve (9) cifras.

*Descripción del cambio del Plan Nacional de Numeración para el indicativo de país +242 Congo   
con arreglo a la Recomendación E.129 (11/2009)*

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* | | *(5)* | *(6)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Hora y fecha anunciadas del cambio* | *N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Funcionamiento paralelo* | | *Operador* | *Grabación propuesta para el anuncio* |
| *Número antiguo* | *Número nuevo* | *Inicio* | *Fin* |
| 15.X.2010 24.00 horas | XXX XXXX  donde X=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | AB XXX XXXX  donde A=0, y  B=1, 4, 5, 6 | Número no geográfico  Móvil digital (GSM, UMTS) |  |  | Celtel Congo;  MTN-Congo; Warid-Congo; Equateur Telecom Congo | El plan de numeración del Congo ha cambiado. Sírvase marcar el número siguiente sustituyendo +242 668 2091 por +242 06 668 2091 |
| 15.X.2010 24.00 horas | XXX XXXX donde X=2 | AB XXX XXXX donde AB=22 | El indicativo de área geográfica es el siguiente:  Ecuador 1 (basin-west basin): 22 21X XXXX  Ecuador 2 (Sangha-Likouala): 22 22X XXXX  Centro 1 (Brazzaville): 22 28X XXXX  Centro 2 (área Pool): 22 23X XXXX  Centro 3 (área Plateau): 22 24X XXXX  Atlántico 2 (Niairi, Lekoumou, Bouenza) 22 25X XXXX |  |  | Congo Telecom (operador histórico) | El plan de numeración del Congo ha cambiado. Sírvase marcar el número siguiente sustituyendo +242 281 4578 por +242 22 281 4578 |

• Servicios fijos y móviles

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))* | *Longitud del N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 01 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número no geográfico – (Find Me Anywhere (Ubícame en cualquier parte) | Servicios telefónicos móviles digitales (GSM); atribuidos a Equateur Telecom Congo |
| 04 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número no geográfico – (Find Me Anywhere (Ubícame en cualquier parte) | Servicios telefónicos móviles digitales (GSM); atribuidos a Warid Congo |
| 05 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número no geográfico – (Find Me Anywhere (Ubícame en cualquier parte) | Servicios telefónicos móviles digitales (GSM); atribuidos a Celtel-Congo |
| 06 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número no geográfico – (Find Me Anywhere (Ubícame en cualquier parte) | Servicios telefónicos móviles digitales (GSM); atribuidos a MTN-Congo |
| 22 21 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para Ecuador 1: (Cuenca, Cuenca Oeste) |
| 22 22 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para Ecuador 2 (Sangha, Likouala) |
| 22 23 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para centro 2 (Pool) |
| 22 24 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para centro 3 (Plateau) |
| 22 25 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para Atlántico 2 (Niara, Lekoumou, Bouenza) |
| 22 28 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para Center 1 (Brazzaville) |
| 22 29 | 9 dígitos | 9 dígitos | Número geográfico para el servicio de telefonía fija (Indicativo interurbano) | Indicativo interurbano para Atlántico 1 (Pointe-Noire) |

• Números de servicio

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))* | *Longitud del N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 112 (Policía local) | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil y fijo | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |
| 116 (Línea de ayuda a la infancia) | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil y fijo | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |
| 117 (Policía) | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil y fijo | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |
| 118 (Bomberos) | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil y fijo | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |
| 111 (asistencia al cliente) | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |
| 110, 113, 114, 115, 119 Reservado para uso futuro | 3 dígitos | 3 dígitos | Servicio móvil y fijo | Todos los operadores locales (fijo y móvil) |

• Códigos abreviados – Servicios de valor añadido

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC – Indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N Número nacional (significativo)* | *Longitud del N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 3 0XXX  3 1XXX  3 5XXX  3 9XXX | 5 dígitos | 5 dígitos | Servicio móvil | Sólo servicios telefónicos móviles digitales (GSM) |

• Longitud de códigos – Servicios de valor añadido

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC – Indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N  Número nacional (significativo)* | *Longitud del N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 8 00XX XXXX | 9 dígitos | 9 dígitos | Número verde y otros servicios | Servicios telefónicos móviles digitales  (GSM, UMTS) |
| 8 300 XXXXX | 9 dígitos | 9 dígitos | Acceso a Internet | Proveedor de Internet (ISP) |
| 8 900 XXXXX | 9 dígitos | 9 dígitos | Futuros servicios | Servicios NGN |

• Servicios nómadas

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC – Indicativo nacional de destino o cifras iniciales del N(S)N Número nacional (significativo)* | *Longitud del N(S)N* | | *Utilización del número E.164* | *Información adicional* |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| Servicios nómadas  9 00XX XXXX  9 99XX XXXX | 9 dígitos | 9 dígitos | Futuros servicios | Reservado para el futuro |

*Estructura del Plan Nacional de Numeración (NNP) del Congo en formato S ABPQ MCDU  
Plan Nacional de Numeración de nueve (9) dígitos cerrado en formato S ABPQ MCDU*

| *Prefijo (S)* | *NDC (código)* | *Nuevo Formato S AB PQ MCDU* | *Categoría* | *Utilización de la zona de numeración* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | A |  |  |  |
| 0 | 0 |  | n.d. | Acceso internacional |
|  | n.d. | No se utiliza |
| 1  Servicios especiales | 1 | 11X | Servicio de interés general | 112: Policía local; 117: Policía; 118: Bomberos; 116: Línea de ayuda a la infancia |
| del 110 al 119 | Reservado para uso futuro –  6 números cortos |
| 1XX | Números cortos | Reservado para la telefonía móvil (GSM/UMTS) |
| 2 | 2 | 2 2 2 1X XXXX | Números geográficos | Ecuador 1 : Cuenca, Cuenca Oeste |
| 2 2 2 4X XXXX | Números geográficos | Ecuador 2 : Sangha, Likouala |
| 2 2 2 8X XXXX | Números geográficos | Centro 1 : Brazzaville |
| (Nombre del operador) | 2 2 2 3X XXXX | Números geográficos | Centro 2 : Pool, Plateaux |
| 2 2 2 9X XXXX | Números geográficos | Atlántico 1 : Pointe-Noire, Kouilou |
| 2 2 2 5X XXXX | Números geográficos | Atlántico 2 : Niari, Lekoumou, Bouenza |
| 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 | Reservados para uso futuro | | |
| 3 SVA (N° corto) | 0 (SVA Voz) |  |  |  |
| 1XXX |  |  |  |
| 2XXX |  |  |  |
| 3 |  |  | El Formato S AB PX ha sido adoptado por la Comisión piloto |
| 4XXX (SVA SMS/MMS) |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6XXX (SVA SMS/MMS) |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8XXX (SVA SMS/MMS) |  |  |  |
| 9 | Reservado para uso futuro | | |
| 0 (móvil) | 1 | Reservado para la compañía Equateur Congo Telecom (+ 242 01 XXX XXXX) | | |
| 4 | Para abonados de WARID | Ejemplo : el 400 2200 pasa a ser el 04 400 2200 | |
| 5 | Para abonados de ZAIN | Ejemplo: el 530 9030 pasa a ser el 05 530 9030 | |
| 6 | Para abonados de MTN | Ejemplo: el 668 2091 pasa a ser el 06 668 2091 | |
| 2, 3, 7, 8 y 9 | Reservado para uso futuro | | |
| 8 SVA largos | 0 |  | | |
| 1 (coste compartido) |  | | |
| 2 |  | | |
| 3 (acceso a Internet) |  | | |
| 4, 5, 6 y 7 |  | | |
| 8 (ingreso compartido) |  | | |
| 9 |  | | |
| 9 servicios nómadas y convergentes | Reservado para uso futuro | | | |
| \* SVA – Servicios con Valor Añadido | | | | |

Contacto:

Monsieur Yves Castanou  
Directeur Général  
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques   
Avenue du 5 Juin, Immeuble Socofran  
B.P. 2490  
BRAZZAVILLE  
Congo (Rep. del)  
Tel: +242 281 1693 (A partir del 15.X.2010: +242 22 281 1693)  
Fax: +242 281 1695 (A partir del 15.X.2010: +242 22 281 1695 )  
E-mail: contact@arpce.net