**Mauritanie (indicatif de pays +222)**

Communication du 30.VI.2010:

L'*Autorité de Régulation de la République Islamique de Mauritanie (ARE)*, Nouakchott, annonce la mise en place d’un nouveau Plan National de Numérotation à huit (8) chiffres à partir du 1er janvier 2011 en Mauritanie (indicatif de pays +222).

Ce passage à huit (8) chiffres intervient afin de garantir, d’une part, aux opérateurs plus de souplesse dans la gestion de leurs ressources en numérotation et d’autre part, de faciliter la visibilité tarifaire et l'usage des réseaux téléphoniques par les utilisateurs.

Le nouveau Plan National de Numérotation est un plan fermé à huit (8) chiffres de la forme "AB PQ MC DU" où chaque lettre correspond à un chiffre.

Dans ce nouveau plan, les préfixes "A et B" sont affectés de telle sorte que chaque opérateur et chaque type de service dispose de blocs contigus.

1 Structure du Nouveau Plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | PQ MC DU | Type de service |  |
| 0 | 0 | – | Accès à l’international | Restent inchangés |
| 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 | – | Réservé |
| 1 | 5, 7 et 8 | – | Services d’intérêt général |
| 1 | X | Y | Services d’assistance aux usagers |
| 1 | X | YZ | Services à valeur ajoutée |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 | XX XX XX | Services téléphoniques mobiles | Opérateur: Chinguitel |
| 2 | 5 | XX XX XX | Services téléphoniques fixes |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 | XX XX XX | Services téléphoniques mobiles | Opérateur: Mattel |
| 3 | 5 | XX XX XX | Services téléphoniques fixes |
| 4 | 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 | XX XX XX | Services téléphoniques mobiles | Opérateur: Mauritel |
| 4 | 5 | XX XX XX | Services téléphoniques fixes |
| 5 | X | XX XX XX | Bloqué |  |
| 6 | X | XX XX XX | Bloqué |  |
| 7 | X | XX XX XX | Bloqué |  |
| 8 | X | XX XX XX | Services spéciaux |  |
| 9 | X | XX XX XX | Bloqué |  |

X, Y et Z = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

2 Affectation des préfixes

– (A = 4) L’opérateur Mauritel: Pour appeler les abonnés de l’opérateur Mauritel, il faut composer le chiffre "4" suivi des sept chiffres actuels comme suit:

• (B= 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le "4" suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

• (B=5) Les abonnés du service de téléphonie fixe: Pour appeler les usagers de la téléphonie fixe, il faut composer le "45" suivi des six derniers chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

| Opérateur | Service | Numéro actuel | Numéro à partir du 1er janvier 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mauritel | Service de téléphonie fixe | 5 1X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 2X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 3X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 4X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 5X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 6X XX XX | 45 XX XX XX |
| 5 7X XX XX | 45 XX XX XX |
| Service de téléphonie mobile | 4 XX XX XX | 44 XX XX XX |
| 6 0X XX XX | 46 0X XX XX |
| 6 4X XX XX | 46 4X XX XX |
| 6 5X XX XX | 46 5X XX XX |
| 6 7X XX XX | 46 7X XX XX |
| 6 8X XX XX | 46 8X XX XX |
| 6 9X XX XX | 46 9X XX XX |
| 7 4X XX XX | 47 4X XX XX |
| 7 5X XX XX | 47 5X XX XX |
| 7 6X XX XX | 47 6X XX XX |
| 7 7X XX XX | 47 7X XX XX |
| 7 8X XX XX | 47 8X XX XX |
| 7 9X XX XX | 47 9X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– (A=2) L’opérateur Chinguitel: Pour appeler les abonnés de l’opérateur Chinguitel, il faut composer le chiffre "2" suivi des sept chiffres actuels:

• (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de Téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le " 2 " suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

• (B=5) Les abonnés du service de Téléphonie fixe: Pour appeler les usagers de la téléphonie fixe, il faut composer le " 25 " suivi des six derniers chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

| Opérateur | Service | Numéro actuel | Numéro à partir du 1er janvier 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chinguitel | Service de téléphonie fixe | 5 0X XX XX | 25 0X XX XX |
| 5 8X XX XX | 25 8X XX XX |
| Service de téléphonie mobile | 7 0X XX XX | 27 0X XX XX |
| 2 XX XX XX | 22 XX XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– (A = 3) L’opérateur Mattel: Pour appeler les abonnés de l’opérateur Mattel, il faut composer le chiffre "3" suivi des sept chiffres actuels comme suit:

• (B=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) Les abonnés du service de téléphonie mobile: Pour appeler les usagers de la téléphonie mobile, il faut composer le " 3 " suivi des sept chiffres actuels (voir le tableau ci-dessous);

• (B=5) Les abonnés du service de téléphonie fixe: Le préfixe " 35 " suivi de six chiffres est réservé aux futurs abonnés du service fixe de Mattel.

| Opérateur | Service | Numéro actuel | Numéro à partir du 1er janvier 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mattel | Service de téléphonie fixe | – | 35 XX XX XX |
| Service de téléphonie mobile | 3 XX XX XX | 33 XX XX XX |
| 6 1X XX XX | 36 1X XX XX |
| 6 2X XX XX | 36 2X XX XX |
| 6 3X XX XX | 36 3X XX XX |
| 6 6X XX XX | 36 6X XX XX |
| 7 1X XX XX | 37 1X XX XX |
| 7 2X XX XX | 37 2X XX XX |
| 7 3X XX XX | 37 3X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

• (A=8) Services spéciaux de la série 800**:**

Pour appeler les numéros réservés aux services spéciaux de la série 800, il faut composer **"**800**"** suivi des cinq chiffres. Ces numéros ne sont pas appelés depuis l'international (voir le tableau ci-dessous).

| Services spéciaux | Numéro actuel | Numéro à partir du 1er janvier 2011 |
| --- | --- | --- |
| numéros de la série 800 | 800 XX XX | 800X XX XX |

X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 Restent inchangés

Notons que les changements préconisés ne concerneront pas les numéros de services spéciaux et d’intérêt général tels que:

• Le préfixe international à composer pour accéder au réseau automatique international reste le "00";

• Les numéros spéciaux à deux et trois chiffres affectés à des services d’intérêt général;

• Les numéros courts à trois chiffres de la forme 1XY déjà affectés à des services liés à l’exploitation interne des réseaux des opérateurs;

• Les numéros courts à quatre chiffres de la forme 1X YZ affectés aux services à valeur ajoutée.

Annexe 1  
  
Modifications apportées au plan de numérotage E.164 de la   
République Islamique de Mauritanie (indicatif de pays: +222)

| Date et heure communiquées du changement (UTC) | N(S)N | | Utilisation du numéro E.164 | Fonctionnement en parallèle | | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancien Numéro | Nouveau Numéro | Début | Fin |
| 1.I.2011 – 00:00 | 2X XXXXX | 22 XX XXXX | Numéros pour services mobiles | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 70 XXXXX | 27 0X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 50 XXXXX | 25 0X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 58 XXXXX | 25 8X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Chinguitel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 3X XXXXX | 33 XX XXXX | Numéros pour services mobiles | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 59 XXXXX | 35 XX XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 61 XXXXX | 36 1X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 62 XXXXX | 36 2X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 63 XXXXX | 36 3X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 66 XXXXX | 36 6X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 71 XXXXX | 37 1X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 72 XXXXX | 37 2X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 73 XXXXX | 37 3X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mattel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 4X XXXXX | 44 XX XXXX | Numéros pour services mobiles | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 60 XXXXX | 46 0X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 64 XXXXX | 46 4X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 65 XXXXX | 46 5X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 67 XXXXX | 46 7X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 68 XXXXX | 46 8X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 69 XXXXX | 46 9X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 74 XXXXX | 47 4X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 75 XXXXX | 47 5X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 76 XXXXX | 47 6X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 77 XXXXX | 47 7X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 78 XXXXX | 47 8X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 79 XXXXX | 47 9X XXXX | Numéros pour services mobiles GSM | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 51 XXXXX | 45 1X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 52 XXXXX | 45 2X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 53 XXXXX | 45 3X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 54 XXXXX | 45 4X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 55 XXXXX | 45 5X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 56 XXXXX | 45 6X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 57 XXXXX | 45 7X XXXX | Numéros pour services de fixes | N/A | N/A | Mauritel |
| 1.I.2011 – 00:00 | 80 0XXXX | 80 00 XXXX | Numéros pour services spéciaux | N/A | N/A | Mauritel |

Annexe 2  
  
Présentation du plan de numérotage E.164 pour la   
République Islamique de Mauritanie (indicatif de pays: +222)

– Généralités

La longueur minimale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de huit (8) chiffres

La longueur maximale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de huit (8) chiffres

– Détail du plan de numérotage

| Chiffres de poids fort du N(S)N Numéro national  significatif | Longueur des numéros N(S)N | | Utilisation du numéro | Information Additionnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur maximale | Longueur minimale |
| 22 XX XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Chinguitel |
| 27 0X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Chinguitel |
| 25 0X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Chinguitel |
| 25 8X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Chinguitel |
| 33 XX XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 35 XX XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mattel |
| 36 1X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 36 2X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 36 3X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 36 6X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 37 1X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 37 2X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 37 3X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mattel |
| 44 XX XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 0X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 4X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 5X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 7X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 8X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 46 9X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 4X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 5X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 6X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 7X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 8X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 47 9X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie mobile | Mauritel |
| 45 1X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 2X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 3X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 4X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 5X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 6X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 45 7X XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services de téléphonie fixe | Mauritel |
| 80 00 XXXX | 8 | 8 | Numéros pour services spéciaux |  |

Contact:

Autorité de Régulation (ARE)  
B.P. 4908   
NOUAKCHOTT   
Mauritanie  
Tél: +222 529 12 70 (A partir du 1.I.2011, Tél: +222 4529 1270)  
Fax: +222 529 1279 (A partir du 1.I.2011, Fax: +222 4529 1279)  
E-mail: [m.ahmed@are.mr](mailto:m.ahmed@are.mr)  
URL: [www.are.mr](http://www.are.mr)