**Sénégal (indicatif de pays +221)**

Communication du 3.X.2023:

L'*Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan de numérotage national (NNP) pour la téléphonie au Sénégal.

*Description de la mise en œuvre d'une nouvelle ressource dans
le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays 221:*

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT-T E.164* | *Date et heure de la mise en œuvre* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 7011 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau mobile titulaire d'une licence EXPRESSO SENEGAL | 23 décembre 2022 |
| 7037 |
| 7042 |
| 7053 |
| 7066 |
| 7865 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau mobile titulaire d'une licenceSONATEL SA | 16 juin 2023 |
| 7866 |
| 7867 |
| 7868 |
| 7869 |
| 7870 |
| 7693 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau mobile titulaire d'une licenceSAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED | 16 août 2023 |
| 7695 |
| 7696 |
| 7697 |
| 7698 |
| 7699 |
| 7510 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO)SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 1er juillet 2022 |
| 7565 | 1er juin 2023 |

Contact:

M. Abdourahmane NIANG et Mme Mously Mbacké DIENE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Sénégal

Tél.: +221 33 869 0369/direct: +221 33 869 03 93

Télécopie: +221 33 869 0370

E-mail: mously.diene@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn

URL: www.artp.sn

Communication du 6.IX.2022:

L'*Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan de numérotage national (NNP) pour la téléphonie au Sénégal.

*Description de la mise en œuvre d'une nouvelle ressource
dans le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays 221:*

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT-T E.164* | *Date et heure de la mise en œuvre* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 7510 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 1er juillet 2022 |

*Présentation du plan de numérotage national
pour l'indicatif de pays 221:*

a) Aperçu:

 Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): **9** chiffres.

 Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): **9** chiffres.

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT‑T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): sans objet

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): sans objet

d) Détails du plan de numérotage:

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT-T E.164* | *Informations complémentaires* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 30 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), région de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), autres régions |
| 36 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 39 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur Expresso Sénégal |
| 72 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 75 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Dédiés aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) |
| 76 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 79 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | ADIE |
| 93 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe voix sur IP (VoIP) | Dédiés aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) |

Contact:

Mme Mously Mbacké DIENE et M. Mamadou Ousmane FAYE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Sénégal

Tél.: +221 33 869 0369/direct: +221 33 869 03 93

Télécopie: +221 33 869 0370

E-mail: mously.diene@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn

URL: www.artp.sn

Communication du 30.VI.2021:

L'*Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan de numérotage national (NNP) pour la téléphonie au Sénégal.

*Description de la mise en œuvre d'une nouvelle ressource
dans le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays 221:*

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT-T E.164* | *Date et heure de la mise en œuvre* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 7501 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 janvier 2021 |
| 7533 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 janvier 2021 |
| 7574 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 6 janvier 2021 |
| 7583 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 janvier 2021 |
| 7563 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 janvier 2021 |
| 7563 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 7552 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 7544 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 7570 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) ORIGINES SA | 28 juin 2019 |
| 93310 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe VoIP pour le Fournisseur d’accès internet (FAI) ARC TELECOM SA | 12 juin 2020 |
| 93929 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe VoIP pour le Fournisseur d’accès internet (FAI) WAW SAS | 04 janvier 2021 |

*Présentation du plan de numérotage national
pour l'indicatif de pays 221:*

a) Généralités:

 La longueur minimale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de **9** chiffres.

 La longueur maximale des numéros (hors l'indicatif de pays) est de **9** chiffres.

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 attribués dans le plan de numérotage national (le cas échéant): sans objet

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): sans objet

d) Détails du plan de numérotage:

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT-T E.164* | *Informations complémentaires* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 30 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Numéro géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), région de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Numéro géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), autres régions |
| 36 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 39 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur Expresso Sénégal |
| 72 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 75 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Dédiés aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) |
| 76 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 79 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | ADIE |
| 93 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe voix sur IP (VoIP) | Dédiés aux Fournisseurs d’accès à internet (FAI) |

Contact:

Mme Mana AIDARA et M. Mamadou Ousmane FAYE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Sénégal

Tél: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93

Fax: +221 33 869 0370

E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn

URL: www.artp.sn

Communication du 1.X.2020:

*L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage pour la téléphonie au Sénégal:

*Description de la mise en service de nouvelles ressources
dans le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays 221:*

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT‑T E.164* | *Date et heure de mise en service* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 754 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 755 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 756 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 janvier 2019 |
| 757 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile pour l'opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) ORIGINES SA | 28 juin 2019 |

*Présentation du plan national de numérotage pour l'indicatif de pays 221:*

a) Aperçu:

 Longueur minimale du numéro (sans l'indicatif de pays): **9** chiffres.
 Longueur maximale du numéro (sans l'indicatif de pays): **9** chiffres.

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT-T E.164 attribués dans le plan national de numérotage (le cas échéant): sans objet

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 portés (le cas échéant):
 sans objet

d) Détails du plan de numérotage:

| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du N(S)N* | *Utilisation du numéro UIT‑T E.164* | *Informations complémentaires* |
| --- | --- | --- | --- |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 30 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Numéro géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), région de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Numéro géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur SONATEL (Orange), autres régions |
| 3611 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 390 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | ADIE |
| 391 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie fixe | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur Expresso Sénégal |
| 7211 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur CSU SA (HAYO) |
| 754 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | MVNO PROMOBILE  |
| 755 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | MVNO PROMOBILE  |
| 756 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | MVNO PROMOBILE  |
| 757 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | MVNO ORIGINES SA  |
| 76 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | Opérateur SONATEL (Orange) |
| 790 | 9 | 9 | Numéro non géographique – Service de téléphonie mobile | ADIE |

Contact:

 Mme Mana AIDARA et M. Mamadou Ousmane FAYE
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)
B.P. 14130
DAKAR PEYTAVIN
Sénégal
Tél.: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93
Fax: +221 33 869 0370
E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn
URL: www.artp.sn

Communication du 1.IV.2016:

L'*Autorité* *de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, annonce la mise à jour suivante du plan de numérotage national (NNP) pour la téléphonie au Sénégal. Le NNP est un plan fermé à 9 chiffres au format suivant:

 CC N(S)N

où:

 CC (Country Code – indicatif de pays) = +221

 N(S)N (National (Significant) Number – numéro national (significatif)) constitué de neuf chiffres: SABPQMCDU

**I) Appels entrants internationaux**

Format international de numérotage: CC (221) + N(S)N (neuf chiffres)

1. **Numéros de téléphonie mobile**

Les blocs de numéros pour lesquels "**S**" est égal à "**7**" sont réservés pour les services de téléphonie mobile.

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur de service universel CSU-SA pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP/BPQ** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 72 | 110 XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile | CSU |
| 72 | 111 XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 72 | 112 XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Expresso Sénégal pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 70 | 00X XXXX | 9 | 9 | Baneex/Prépayé | Expresso Sénégal |
| 70 | 10X XXXX | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 20X XXXX | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 30X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 32X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 33X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 34X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 35X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 36X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 40X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 45X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 46X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 47X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 48X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 49X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 50X XXXX | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 51X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 52X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 56X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 57X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 58X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 59X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 60X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 61X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 62X XXXX | 9 | 9  | GSM |
| 70 | 63X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 64X XXXX | 9 | 9 | GSM/Prépayé |
| 70 | 65X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 67X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 68X XXXX | 9 | 9 | GSM | Expresso Sénégal |
| 70 | 69X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 70X XXXX | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 71X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 72X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 73X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 74X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 75X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 76X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 77X XXXX | 9 | 9 | GSM/Prépayé |
| 70 | 78X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 79X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 80X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 81X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 82X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 83X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 84X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 87X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 88X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 89X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 90X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 91X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 92X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 93X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 94X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 95X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 96X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 97X XXXX | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 98X XXXX | 9 | 9 | GSM |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM "Tigo" pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 76 | 01X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM | Sentel GSM (Tigo) |
| 76 | 02X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 12X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 13X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 28X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 29X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 30X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 31X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 32X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 33X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 34X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 35X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 36X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 37X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 38X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 39X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 45X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 46X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 47X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 48X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 49X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 50X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 51X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 52X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 53X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 54X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 55X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 56X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 57X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 58X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 59X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |

| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 76 | 60X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM | Sentel GSM (Tigo) |
| 76 | 61X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 63X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 64X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 65X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 66X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 67X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 68X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 69X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 72X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 73X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 74X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 75X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 83X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 84X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 85X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 86X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 87X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 88X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 90X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 92X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 76 | 94X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour sa filiale mobile Sonatel Mobiles "Orange" est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
| 77 | 01X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 02X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 03X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 04X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 05X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 06X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 07X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 08X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 09X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 10X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 11X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 12X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 13X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 14X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 15X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 16X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 17X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 18X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 19X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 20X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 21X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 22X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 23X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 24X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 25X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 26X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 27X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 28X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 29X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 30X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 31X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 32X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 33X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 77 | 34X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 35X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 36X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 37X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 38X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 39X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 40X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 41X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 42X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 43X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 44X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 45X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 46X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 47X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 48X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 49X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 50X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 51X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 52X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 53X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 54X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 55X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 56X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 57X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 58X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 59X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 60X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 61X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 62X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM |
| 77 | 63X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 64X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 65X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 66X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 77 | 67X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 68X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 69X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 70X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 71X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 72X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 73X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 74X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 75X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 76X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 77X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 78X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 79X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 80X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 81X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 82X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 83X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 84X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 85X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 86X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 87X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 88X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 89X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 90X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 91X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 92X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 93X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 94X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 95X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 96X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 97X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 98X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 77 | 99X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 78 | 01X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 78 | 10X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 11X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 12X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 13X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 14X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 15X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 16X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 17X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 18X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 19X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 20X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 21X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 22X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 23X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 24X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 25X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 26X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 27X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 28X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 29X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 30X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 31X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 32X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 33X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 34X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 35X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 36X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 37X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 38X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 39X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 78 | 40X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 78 | 41X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 42X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 43X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 44X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 45X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 46X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 47X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 48X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 49X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |
| 78 | 63X XXXX | 9 | 9 | Mobile GSM  |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'État (ADIE) pour son réseau téléphonique mobile est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du** **numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
| 79 | 00X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile | ADIE |
| 79 | 01X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 02X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 03X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 04X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 05X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 06X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 07X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 08X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |
| 79 | 09X XXXX | 9 | 9 | CDMA Mobile |

1. **Numéros de téléphonie fixe**

Les blocs de numéros pour lesquels "**S**" est égal à "**3**" sont réservés pour les services de téléphonie fixe.

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Expresso Sénégal pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 30 | 10X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDMA | Expresso Sénégal |
| 30 | 11X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDMA |
| 30 | 12X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDMA |
| 30 | 80X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie fixe CDMA |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur de service universel CSU-SA pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP/BPQ** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 36 | 111 XXXX | 9 | 9 | CDMA fixe sans fil | CSU |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sentel GSM (Tigo) pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 32 | 824 XXXX | 9 | 9 | GSM service de téléphonie fixe | Sentel GSM (Tigo) |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'Etat (ADIE) pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 39 | 00X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX | ADIE |
| 39 | 01X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 02X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 03X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 04X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 05X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 06X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 07X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 08X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 09X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 10X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 11X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 12X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 13X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 14X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 15X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 16X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 17X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 18X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 19X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour son réseau téléphonique fixe est la suivante:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | **Longueur du N(S)N** | **Utilisation du numéro E.164** | **Informations complémentaires** |
| **Préfixe** | **BP** | **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
|
|
|
| 33 | 81X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe | Sonatel (Orange) |
| 33 | 82X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 83X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 84X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 85X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 86X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 87X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 88X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 89X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 92X XXXX | 9 | 9 | Téléphonie par satellite  |
| 33 | 93X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 94X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 95X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 96X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 97X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 98X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |
| 33 | 99X XXXX | 9 | 9 | Service de téléphonie fixe |

**II) Appels nationaux**

Pour appeler un abonné d'un réseau public national fixe ou mobile de télécommunications (appel local ou national), il faut composer un numéro de format SABPQMCDU.

**III) Appels vers les services d'urgence**

Les numéros utilisés pour obtenir un service d'urgence (deux ou trois chiffres) dans le pays ont le format suivant:

 1X - où: X = 8 pour les pompiers et X = 7 pour la police

Ces services ne peuvent pas être joints de l'étranger.

**IV) Appels sortants internationaux**

Pour effectuer un appel international depuis le Sénégal, composer le préfixe international "00" puis le numéro en respectant le format suivant:

 00 CC NDC SN, où:

| CC | = | Indicatif de pays  |
| --- | --- | --- |
| NDC | = | Indicatif national de destination |
| SN | = | Numéro d'abonné |

**V) Numéros non géographiques (services convergents: téléphonie IP, etc.)**

Ces numéros suivent le format SABPQMCDU, dans lequel S = 9

– La liste des numéros SABPQMCDU actuellement attribués à l'opérateur Sonatel pour son réseau de services convergents est la suivante: 93 330 XXXX.

Contact:

Mme Mana AIDARA et M. Mamadou Ousmane FAYE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Sénégal

Tél.: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93

Fax: +221 33 869 0370

E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn

URL: www.artp.sn