**Senegal (indicativo de país +221)**

Comunicación del 3.X.2023:

La *Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración (PNN) para la telefonía en Senegal.

*Descripción de la introducción de nuevos recursos  
en el plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

| *Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N)* | *Longitud del número N(S)N* | | *Utilización del número UIT-T E.164* | *Hora y fecha de introducción* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 7011 | 9 | 9 | Número no geográfico –  Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil con licencia EXPRESSO SENEGAL | 23 de diciembre de 2022 |
| 7037 |
| 7042 |
| 7053 |
| 7066 |
| 7865 | 9 | 9 | Número no geográfico –  Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil con licencia SONATEL SA | 16 de junio de 2023 |
| 7866 |
| 7867 |
| 7868 |
| 7869 |
| 7870 |
| 7693 | 9 | 9 | Número no geográfico –  Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil con licencia SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED | 16 de agosto de 2023 |
| 7695 |
| 7696 |
| 7697 |
| 7698 |
| 7699 |
| 7510 | 9 | 9 | Número no geográfico –  Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 1 de julio de 2022 |
| 7565 | 1 de junio de 2023 |

Contacto:

Sr. Abdourahmane NIANG y Sra. Mously Mbacké DIENE  
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)  
B.P. 14130  
DAKAR PEYTAVIN  
Senegal  
Tel.: +221 33 869 0369 / directo: +221 33 869 03 93  
Fax: +221 33 869 0370  
E-mail: abdourahmane.niang@artp.sn; mously.diene@artp.sn  
URL: www.artp.sn

Comunicación del 6.IX.2022:

La *Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración (PNN) para la telefonía en Senegal.

*Descripción de la introducción de nuevos recursos  
en el plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

| *Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N)* | *Longitud del número N(S)N* | | *Utilización del número UIT-T E.164* | *Hora y fecha de introducción* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud máxima | Longitud mínima |
| 7510 | 9 | 9 | Número no geográfico –  Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 1 de julio de 2022 |

*Presentación del plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

a) Descripción general:

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de **9** cifras.

La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de **9** cifras.

b) Enlace a la base de datos nacional (o a cualquier lista aplicable) con números UIT-T E.164 asignados dentro del plan nacional de numeración (en su caso): n/a

c) Enlace a la base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados (en su caso):n/a

d) Detalle del plan de numeración:

| *Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N)* | *Longitud del número N(S)N* | | *Utilización del número UIT-T E.164* | *Información adicional* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud máxima | Longitud mínima |
| 30 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Número geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador SONATEL (Orange), región de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Número geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador SONATEL (Orange), otras regiones |
| 36 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador CSU SA (HAYO) |
| 39 | 9 | 9 | Número geográfico – Servicio de telefonía fija | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador Expresso Sénégal |
| 72 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador CSU SA (HAYO) |
| 75 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Dedicado a los operadores de redes móviles virtuales (MVNO) |
| 76 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 79 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | ADIE |
| 93 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija basada en voz sobre el protocolo Internet (VoIP) | Dedicado a los operadores de servicios de Internet (*Fournisseurs d’accès à internet (FAI)*) |

Contacto:

Sra. Mously Mbacké DIENE y Sr. Mamadou Ousmane FAYE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Senegal

Tel.: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93

Fax: +221 33 869 0370

E-mail: mously.diene@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn

URL: www.artp.sn

Comunicación del 30.VI.2021:

La *Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración (PNN) para la telefonía en Senegal.

*Descripción de la introducción de nuevos recursos en el plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

| Indicativo nacional  de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N) | Longitud del número N(S)N | | Utilización del número UIT-T E.164 | Hora y fecha de introducción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud máxima | Longitud mínima |
| 7501 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 de enero de 2021 |
| 7533 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 de enero de 2021 |
| 7574 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 6 de enero de 2021 |
| 7583 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 de enero de 2021 |
| 7563 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 23 de enero de 2021 |
| 7563 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 7552 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 7544 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 7570 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) ORIGINES SA | 28 de junio de 2019 |
| 93310 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicios de telefonía fija VoIP para el proveedor de servicios de Internet ARC TELECOM SA | 12 de junio de 2020 |
| 93929 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicios de telefonía fija VoIP para el proveedor de servicios de Internet WAW SAS | 4 de enero de 2021 |

*Presentación del plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

a) Descripción general:

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de **9** cifras.  
 La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de **9** cifras.

b) Enlace con la base de datos nacional (o cualquier lista aplicable) con los números UIT-T E.164 dentro del plan nacional de numeración (de existir): n/a

c) Enlace a la base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados (de existir): n/a

d) Detalle del plan de numeración:

| Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N) | Longitud del número N(S)N | | Utilización del número UIT-T E.164 | Información adicional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud máxima | Longitud mínima |
| 30 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Número geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador SONATEL (Orange), región de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Número geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador SONATEL (Orange), otras regiones |
| 36 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | Operador CSU SA (HAYO) |
| 39 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador Expresso Sénégal |
| 72 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador CSU SA (HAYO) |
| 75 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Dedicado a los operadores de redes móviles virtuales (MVNO) |
| 76 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 79 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía móvil | ADIE |
| 93 | 9 | 9 | Número no geográfico – Servicio de telefonía fija basada en voz sobre el protocolo Internet (VoIP) | Dedicado a los operadores de servicios de Internet (*Fournisseurs d’accès à internet (FAI)*) |

Contacto:

Sra. Mana AIDARA y Sr. Mamadou Ousmane FAYE  
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)  
B.P. 14130  
DAKAR PEYTAVIN  
Senegal  
Tel.: +221 33 869 0369/directo: +221 33 869 03 93  
Fax: +221 33 869 0370  
E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn  
URL: [www.artp.sn](http://www.artp.sn)

Comunicación del 1.X.2020:

La *Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)*, Dakar, anuncia la siguiente actualización del plan nacional de numeración (PNN) para la telefonía en Senegal.

*Descripción de la introducción de nuevos recursos en el plan nacional de numeración   
para el indicativo de país 221:*

| *Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N)* | *Longitud del número N(S)N* | | *Utilización del número UIT-T E.164* | *Hora y fecha de introducción* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 754 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 755 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 756 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) SIRIUS TELECOMS AFRIQUE (PROMOBILE) | 9 de enero de 2019 |
| 757 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil para el operador de red móvil virtual (MVNO) ORIGINES SA | 28 de junio de 2019 |

*Presentación del plan nacional de numeración para el indicativo de país 221:*

a) Descripción general:

La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de **9**  dígitos.  
 La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de **9**  dígitos.

b) Enlace con la base de datos nacional (o cualquier lista aplicable) con los números UIT-T E.164 dentro del plan nacional de numeración (de existir): n/a

c) Enlace a la base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados (de existir): n/a

d) Detalle del plan de numeración:

| *Indicativo nacional de destino (NDC) o cifras iniciales del número nacional (significativo) (N(S)N)* | *Longitud del número N(S)N* | | *Utilización del número UIT-T E.164* | *Información adicional* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Longitud máxima* | *Longitud mínima* |
| 30 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico fijo | Operador Expresso Sénégal |
| 32 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico fijo | Operador FREE Sénégal |
| 338 | 9 | 9 | Número geográfico – servicio telefónico fijo | Operador SONATEL (Orange), Región de Dakar |
| 339 | 9 | 9 | Número geográfico – servicio telefónico fijo | Operador SONATEL (Orange), otras regiones |
| 3611 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico fijo | Operador CSU SA (HAYO) |
| 390 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico fijo | ADIE |
| 391 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico fijo | ADIE |
| 70 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | Operador Expresso Sénégal |
| 7211 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | Operador CSU SA (HAYO) |
| 754 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | MVNO PROMOBILE |
| 755 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | MVNO PROMOBILE |
| 756 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | MVNO PROMOBILE |
| 757 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | MVNO ORIGINES SA |
| 76 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | Operador FREE Sénégal |
| 77 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 78 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | Operador SONATEL (Orange) |
| 790 | 9 | 9 | Número no geográfico – servicio telefónico móvil | ADIE |

Contacto:

Sra. Mana AIDARA y Sr. Mamadou Ousmane FAYE   
Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)  
B.P. 14130  
DAKAR PEYTAVIN  
Senegal  
Tel.: +221 33 869 0369 / directo: +221 33 869 03 93  
Fax: +221 33 869 0370  
E-mail: mana.aidara@artp.sn; mamadou.faye@artp.sn  
URL: www.artp.sn

Comunicación del 1.IV.2016:

La *Autorité de Régulation des Télécommunications & des Postes (ARTP)*, Dakar, anuncia la actualización del Plan Nacional de Numeración (NNP) para la telefonía en Senegal. El NNP es un plan cerrado de nueve (9) cifras, con el formato siguiente:

CC + N(S)N

Donde:

CC (Country Code – indicativo de país) = +221

N(S)N (National (Significant) Number – número nacional (significativo)) está formado por nueve (9) cifras: SABPQMCDU

**I) Llamadas entrantes internacionales**

Formato internacional de marcación: CC (221) + N(S)N (nueve cifras)

**1. Números de telefonía móvil**

Los bloques de números para los que el valor del indicativo "**S**" es igual a "**7**" quedan reservados para las redes de telefonía móvil.

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador de servicio universal CSU-SA para su red telefónica móvil es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP/BPQ** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 72 | 110 XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC | CSU |
| 72 | 111 XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 72 | 112 XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Expresso Sénégal para su red telefónica móvil es la siguiente:

| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prefijo** | | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 70 | 00X XXXX | | 9 | 9 | Baneex/Prepago | Expresso Sénégal |
| 70 | 10X XXXX | | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 20X XXXX | | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 30X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 32X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 33X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 34X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 35X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 36X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 40X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 45X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 46X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 47X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 48X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 49X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 50X XXXX | | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 51X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 52X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 56X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 57X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 58X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 59X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 60X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 61X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 62X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 63X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 64X XXXX | | 9 | 9 | GSM/Prepago |
| 70 | 65X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 67X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 68X XXXX | | 9 | 9 | GSM | Expresso Sénégal |
| 70 | 69X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 70X XXXX | | 9 | 9 | Baneex |
| 70 | 71X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 72X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 73X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 74X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 75X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 76X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 77X XXXX | | 9 | 9 | GSM/Prepago |
| 70 | 78X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 79X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 80X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 81X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 82X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 83X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 84X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 87X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 88X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 89X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 90X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 91X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 92X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 93X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 94X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 95X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 96X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 97X XXXX | | 9 | 9 | GSM |
| 70 | 98X XXXX | | 9 | 9 | GSM |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Sentel GSM "Tigo" para su red telefónica móvil es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 76 | 01X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sentel GSM (Tigo) |
| 76 | 02X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 12X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 13X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 28X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 29X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 30X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 31X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 32X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 33X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 34X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 35X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 36X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 37X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 38X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 39X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 45X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 46X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 47X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 48X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 49X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 50X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 51X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 52X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 53X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 54X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 55X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 56X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 57X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 58X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 59X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 76 | 60X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sentel GSM (Tigo) |
| 76 | 61X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 63X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 64X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 65X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 66X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 67X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 68X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 69X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 72X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 73X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 74X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 75X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 83X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 84X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 85X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 86X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 87X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 88X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 90X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 92X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 76 | 94X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Sonatel en nombre de su filial móvil Sonatel Mobiles "Orange" es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 77 | 01X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 02X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 03X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 04X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 05X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 06X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 07X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 08X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 09X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 10X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 11X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 12X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 13X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 14X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 15X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 16X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 17X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 18X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 19X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 20X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 21X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 22X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 23X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 24X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 25X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 26X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 27X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 28X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 29X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 30X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 31X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 32X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 33X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 77 | 34X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 35X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 36X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 37X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 38X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 39X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 40X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 41X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 42X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 43X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 44X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 45X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 46X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 47X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 48X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 49X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 50X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 51X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 52X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 53X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 54X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 55X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 56X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 57X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 58X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 59X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 60X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 61X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 62X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 63X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 64X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 65X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 66X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 77 | 67X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 77 | 68X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 69X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 70X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 71X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 72X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 73X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 74X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 75X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 76X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 77X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 78X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 79X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 80X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 81X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 82X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 83X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 84X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 85X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 86X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 87X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 88X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 89X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 90X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 91X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 92X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 93X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 94X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 95X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 96X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 97X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 98X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 77 | 99X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 78 | 01X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 78 | 10X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 11X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 12X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 13X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 14X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 15X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 16X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 17X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 18X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 19X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 20X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 21X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 22X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 23X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 24X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 25X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 26X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 27X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 28X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 29X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 30X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 31X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 32X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 33X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 34X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 35X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 36X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 37X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 38X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 39X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 78 | 40X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM | Sonatel Mobiles (Orange) |
| 78 | 41X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 42X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 43X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 44X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 45X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 46X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 47X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 48X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 49X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |
| 78 | 63X XXXX | 9 | 9 | Móvil GSM |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al Estado (ADIE) para su red telefónica móvil es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 79 | 00X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC | ADIE |
| 79 | 01X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 02X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 03X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 04X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 05X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 06X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 07X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 08X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |
| 79 | 09X XXXX | 9 | 9 | Móvil AMDC |

**2 Números de telefonía fija**

Los bloques de números para los que el valor del indicativo "**S**" es igual a "**3**" quedan reservados para las redes de telefonía fija.

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Expresso Sénégal para su red de telefonía fija es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 30 | 10X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija AMDC | Expresso Sénégal |
| 30 | 11X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija AMDC |
| 30 | 12X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija AMDC |
| 30 | 80X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija AMDC |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador de servicio universal CSU-SA para su red de telefonía fija es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP/BPQ** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 36 | 111 XXXX | 9 | 9 | Fija inalámbrica AMDC | CSU |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Sentel GSM (Tigo) para su red de telefonía fija es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 32 | 824 XXXX | 9 | 9 | GSM Servicio de telefonía fija | Sentel GSM (Tigo) |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al Estado (ADIE) para su red de telefonía fija es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 39 | 00X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX | ADIE |
| 39 | 01X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 02X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 03X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 04X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 05X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 06X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 07X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 08X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 09X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 10X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 11X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 12X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 13X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 14X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 15X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 16X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 17X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 18X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |
| 39 | 19X XXXX | 9 | 9 | VoIP, PABX, IPBX |

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Sonatel para su red de telefonía fija es la siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N(S)N\* (NDC + SN)** | | **Longitud del N(S)N** | | **Uso del número E.164** | **Información adicional** |
| **Prefijo** | **BP** | **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 33 | 81X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija | Sonatel (Orange) |
| 33 | 82X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 83X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 84X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 85X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 86X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 87X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 88X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 89X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 92X XXXX | 9 | 9 | Telefonía por satélite |
| 33 | 93X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 94X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 95X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 96X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 97X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 98X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |
| 33 | 99X XXXX | 9 | 9 | Servicio de telefonía fija |

**II) Llamadas nacionales**

Para llamar a un abonado de la red pública nacional fija o móvil de telecomunicaciones (en local o nacional), se utiliza un número con el formato SABPQMCDU.

**III) Llamadas a los servicios de emergencias**

Los números utilizados para comunicarse con uno de los servicios de emergencia (dos o tres dígitos) dentro del país adoptan el siguiente formato:

1X - donde X = 8 bomberos y X = 7 policía

No es posible llamar a estos servicios desde fuera del país.

**IV) Llamadas salientes internacionales**

Para las llamadas internacionales desde el Senegal, marcar el prefijo internacional del Senegal "00", es decir el formato siguiente:

00 CC NDC SN, donde:

| CC | = | Indicativo de país (*Country Code*) |
| --- | --- | --- |
| NDC | = | Indicativo nacional de destino (*National Destination Code*) |
| SN | = | Número de abonado (*Subscriber Number*) |

**V) Números no geográficos (servicios convergentes: telefonía por IP, etc.)**

Estos números se presentan en el formato SABPQMCDU, con S = 9.

– La lista de los números SABPQMCDU actualmente atribuidos al operador Sonatel para su red de servicios convergentes es 93 330 XXXX.

Contacto:

Sra. Mana AIDARA y Sr. Mamadou Ousmane FAYE

Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)

B.P. 14130

DAKAR PEYTAVIN

Senegal

Tel.: +221 33 869 0369 / direct: +221 33 869 03 93

Fax: +221 33 869 0370

Email: mana.aidara@artp.sn; [mamadou.faye@artp.sn](mailto:mamadou.faye@artp.sn)

URL: [www.artp.sn](http://www.artp.sn)