**Sierra Leone (indicatif de pays +232)**

Communication du 16.III.2018:

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage de Sierra Leone:

***Présentation du plan national de numérotage UIT‑T E.164   
pour l'indicatif de pays +232***

a) Aperçu:  
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 8 chiffres  
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 8 chiffres

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT‑T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): non applicable

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non applicable

**Description de l'introduction d'une nouvelle ressource dans le plan national   
de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +232**

| **NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))** | **Longueur du numéro N(S)N** | | **Utilisation du numéro E.164** | **Date et heure d'introduction** | **Information additionnelle** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Longueur maximale** | **Longueur minimale** |
| 31(NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique pour QCELL Sierra Leone | 12 h 40,  16-03-2018 | Nouvelle société de téléphonie mobile qui sera bientôt opérationnelle en Sierra Leone  Format international de numérotation:  +232 31 XXX XXX |
| 34(NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique pour QCELL Sierra Leone | 12 h 40,  16-03-2018 | Nouvelle société de téléphonie mobile qui sera bientôt opérationnelle en Sierra Leone  Format international de numérotation:  +232 34 XXX XXX |

Contact:

M. Abdul Bah  
National Telecommunications Commission(NATCOM)  
3 Regent Road  
Hill Station, FREETOWN  
Sierra Leone  
Tél.: +232 88 600 003 ou +232 78 333 444  
E-mail: abah@natcom.gov.sl  
URL: www.natcom.gov.sl

Communication du 22.I.2018:

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, annonce la mise à jour suivante du plan national de numérotage de Sierra Leone:

***Présentation du plan national de numérotage UIT‑T E.164   
pour l'indicatif de pays +232***

a) Aperçu:  
Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): huit (8) chiffres  
Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): huit (8) chiffres

b) Lien vers la base de données nationale (ou toute liste applicable) des numéros UIT‑T E.164 assignés dans le plan national de numérotage (le cas échéant): non applicable

c) Lien vers la base de données en temps réel des numéros UIT-T E.164 ayant fait l'objet d'une portabilité (le cas échéant): non applicable

d) Description de la mise en oeuvre d'une nouvelle ressource dans le plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +232:

| NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif)) | Longueur du numéro N(S)N | | Utilisation du numéro of E.164 | Information additionnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur maximale | Longueur minimale |
| 75(NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique pour Orange SL | 10-11-2017-13:00 |

Format international de numérotation: +232 75X XXXXX

Contact:

M. Abdul Bah  
National Telecommunications Commission  
3 Regent Road  
Hill Station, FREETOWN  
Sierra Leone  
Tél.: +232 88 600 003 ou +232 78 333 444  
E-mail: abah@natcom.gov.sl  
URL: www.natcom.gov.sl

Communication du 28.IV.2015:

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, annonce la mise à jour suivante du Plan de numérotage pour Sierra Leone:

**Tableau − Description de la mise en œuvre d'une nouvelle ressource dans le plan de numérotage  
national E.164 pour l'indicatif de pays +232:**

| *(1)* | *(2)* | | *(3)* | *(4)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *NDC (indicatif national de destination) ou premiers chiffres du N(S)N (numéro national (significatif))* | *Longueur du numéro N(S)N* | | *Utilisation du numéro of E.164* | *Date et heure de la mise en oeuvre* |
| *Longueur maximale* | *Longueur minimale* |
| 55 (NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique utilisé par AFCOM (SL) | 15-04-2015-12h00 |
| 35 (NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique utilisé par IPTEL (SL) | 15-04-2015-12h00 |
| 66 (NDC) | 8 | 8 | Numéro non géographique utilisé par Onlime (SL) | 15-04-2015-12h00 |

Format international de numérotation: +232 55X XXXXX

+232 35X XXXXX

+232 66X XXXXX

Contact:

NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION  
M. Victor Findlay  
13 Regent Road  
Hill Station  
FREETOWN  
Sierra Leone  
Tél: +23278366386  
E-mail: [vfindlay@natcom.gov.sl](mailto:vfindlay@natcom.gov.sl)  
URL: www.natcom.gov.sl

Communication du 11.VI.2012 :

La *National Telecommunications Commission (NATCOM),* Freetown, annonce la mise à jour suivante du Plan de numérotage pour Sierra Leone:

|  |  |
| --- | --- |
| Indicatif de pays E.164 | 232 |
| Préfixe international | 00 |
| Préfixe national (longue distance) | 0 |
| Longueur de l'indicatif interurbain | Deux (2) chiffres |
| Longueur du numéro d'abonné | Six (6) chiffres:  • Fixe/géographique: indicatif de central à deux chiffres + numéro d'abonné à quatre chiffres, sous la forme NN XXXX  • Mobile/non géographique: six chiffres, sous la forme YXX XXX |
| Indicatifs courts | Trois (3) à quatre (4) chiffres |

Numéros géographiques (opérateur fixe)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Localité* | *Opérateur* | *Indicatif interurbain* | *Indicatif de central* | *Numéro d'abonné* |
| Freetown | Sierratel | 22 | 2N – 4N | XXX |
| Bo & Kenema | Sierratel | 32 | 2N – 4N | XXX |
| Makeni& Koidu | Sierratel | 52 | 2N – 4N | XXX |

Numéros mobiles et numéros non géographiques

| *Réseau* | *Indicatif interurbain (Indicatif national de destination (NDC))* | *Numéro d'abonné* |
| --- | --- | --- |
| Airtel (SL) Ltd | 76 | XXXXXX |
| Airtel (SL) Ltd | 78 | XXXXXX |
| Airtel (SL) Ltd | 79 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd | 30 | XXXXXX |
| Comium (SL) Ltd. | 33 | XXXXXX |
| Comium (SL) Ltd. | 34 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd. | 77 | XXXXXX |
| Africell (SL) Ltd | 88 | XXXXXX |
| Datatel/Cellcom (GSM) | 40 | XXXXXX |
| Datatel/Cellcom (CDMA) | 50 | XXXXXX |
| Ambitel | 55 | XXXXXX |
| Sierratel (CDMA) | 25 | XXXXXX |
| Sierratel | 21 | XXXXXX |
| Intergroup | 44 | XXXXXX |

X = 0 – 9 ; N= 2 – 9

Contact;

National Telecommunications Commission (NATCOM)  
13 Regent Road  
Hill Station  
FREETOWN   
Sierra Leone  
Tél: +232 22 235121   
Fax: +232 22 235179   
E-mail: [sensokay60@yahoo.com](mailto:sensokay60@yahoo.com)  
URL: www.natcomsl.com