**Swazilandia (indicativo de país +268)**

Comunicación del 8.II.2018:

La *Swaziland Communications Commission,* Mbabane, anuncia por la presente la puesta en servicio del Plan Nacional de Numeración de Swazilandia.

**1 CUADRO DEL PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO – ESTRUCTURA GENERAL**

La estructura del Plan de Numeración se muestra en el Cuadro 1. La estructura general muestra la atribución genérica de los distintos servicios en la gama de números de 0 a 9. En el Cuadro 2 se muestra la estructura detallada del Plan.

| **Cifra inicial** | **Finalidad principal (la finalidad de las partes no identificadas como protegidas en este Cuadro se detalla en el Plan que figura más abajo)** |
| --- | --- |
| **"+"** | Prefijo de acceso internacional |
| **0** | Números de acceso y códigos cortos de tipo B (y selección de operador de adoptarse) |
| **1** | Códigos cortos de tipo C (no geográficos) y servicios especiales |
| **2** | Números geográficos – (Fijo) |
| **3** | Números geográficos – (Fijo) |
| **4** | ***Protegida*** |
| **5** | ***Protegida*** |
| **6** | Futuros servicios |
| **7** | Números nacionales (no geográficos) – Móvil |
| **8** | Números de llamada gratuita (no geográfico) y de servicios especiales |
| **9** | Códigos breve de tipo A – Códigos cortos de emergencia y Códigos breves de tipo B – Servicios especiales |
| **\*** | Códigos de servicios suplementarios |
| **#** | Códigos de servicios suplementarios |

**2 PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO – ESTRUCTURA DETALLADA**

| **Agrupación de dígito** | **Aplicación/utilización** | **Operador/Usuario** | **Comentario** | **Min. dígitos** | **Max. dígitos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | Números de acceso | Todos los operadores | "00" o "+" para el acceso internacional y | 2 | 2 |
| Todos los operadores | "0X" para la selección de operador (X= 1 a 5) | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | Códigos de servicios especiales | Todos los operadores | Fuera de red tipo A 112 y 116 | 3 | 6 |
| Códigos de tipo C en red, 1XX a 8XX, X= 0 a 9 (excepto 112 y 116) | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | Operador de la red fija (códigos geográficos) | SPTC | 22XX XXXX – Shiselweni ***(X= 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 23XX XXXX – Lubombo ***(X= 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 24XX XXXX – Hhohho ***(X= 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 25XX XXXX – Manzini ***(X= 0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | Operador de la red fija (códigos geográficos) | Swazi Mobile Ltd | 32YX XXXX – Shiselweni ***(Y=0 a 4; X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 33YX XXXX – Lubombo ***(Y=0 a 4; X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 34YX XXXX – Hhohho ***(Y=0 a 4;  X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 35YX XXXX – Manzini ***(Y=0 a 4;  X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Operador de la red fija (códigos geográficos) | Swazi MTN Ltd | 32YX XXXX – Shiselweni ***(Y=5 a 9; X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 33YX XXXX – Lubombo ***(Y=5 a 9; X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 34YX XXXX – Hhohho ***(Y=5 a 9;  X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 35YX XXXX – Manzini ***(Y=5 a 9;  X=0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | Protegido/reservado | No se usa | Reservado |  |  |
| **5** | Protegido/reservado | No se usa | Reservado |  |  |
| **6** | Futuros Servicios | No se usa | Reservado |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | Servicios de voz por IP (VoIP) | Todos los operadores | 70XX XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Operador de la red móvil (no geográficos) | Swazi MTN Ltd | 76XX XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi MTN Ltd | 78XX XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| SPTC | 77XX XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
| Swazi Mobile Ltd | 79XX XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Teléfono gratuito/llamada gratuita** | Todos los operadores | 800 XXXX ***(X = 0 a 9)*** | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Acceso a Internet – Marcación ISP | Todos los operadores | 860 – A = XXXX , A=1,2,3 y X=0 a 9 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Centralita comercial | 861X XXXX | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Telebanco | 869 – A-9XXX, A=1,2,3. | 8 | 8 |
|  |  |  |  |
| Llamadas masivas | 87XX (donde XX = 00 a 99) | 4 | 6 |
|  |  |  |  |
| Futuros servicios especiales | 801 A XXXX a 899 A XXXX  (excepto 860 AXXX) | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | Servicios con recargo | Todos los operadores | 900 A B XXXX (A = Operador,  B = Código de tarifa del operador) | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
| Servicios de emergencia | Códigos tipo A – 99X, X = 0 a 9, | 3 | 6 |
|  |  |  |  |
| Servicios internos | Códigos tipo B – 9YX, Y= 0 a 8, X=0 a 9' y 9YXX, Y=0 a 8, X= 0 a 9 | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **\* y # PAR** | Códigos suplementario (USSD) | Todos los operadores | XXX (donde X = 0 a 9) | 3 | 6 |

La *Swaziland Communications Commission*, Mbabane, anuncia la actualización de los recursos de numeración para Swazilandia. La fecha efectiva de los nuevos recursos de numeración es 1-03-2018 a las 00.00 horas.

a) Visión general:

• Notificación de los nuevos recursos de numeración 32Y, 33Y, 34Y y 35Y (Y = 5 a 9) para el nuevo operador de lineas fijas en Swazilandia, Swazi MTN Limited;

b) Detalles de los nuevos recursos de numeración:

Descripción de la introducción de nuevos recursos en el plan de   
numeración nacional E. 164 para el indicativo de país +268:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))** | **Longitud del número N(S)N** | | **Utilización del número  UIT-T E.164** | **Fecha y hora de introducción** |
| **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 32Y (Y= 5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico fijo para la región de Shiselweni para el operador de red fija Swazi MTN | 29-01-2018 00.00 h |
| 33Y (Y= 5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico fijo para la región de Lubombo para el operador de red fija Swazi MTN | 29-01-2018 00.00 h |
| 34Y (Y= 5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico fijo para la región de Hhohho para el operador de red fija Swazi MTN | 29-01-2018 00.00 h |
| 35Y (Y= 5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico fijo para la región de Manzini para el operador de red fija Swazi MTN | 29-01-2018 00.00 h |

La *Swaziland Communications Commission*, Mbabane, anuncia la actualización de los recursos de numeración para Swazilandia. La fecha efectiva de los nuevos recursos de numeración es 2018-01-29 00:00.

c) Visión general:

• Notificación de cambios en las gamas de números fijos para el proveedor de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles de Swazilandia, Swazi Mobile Limited de 26, 27, 28 y 29 a 32Y, 33Y, 34Y y 35Y (Y = 0 a 4), respectivamente.

d) Detalles de los cambios en los recursos de numeración:

Cuadro – Descripción de la introducción de nuevos recursos del plan   
de numeración nacional E. 164 para el indicativo de país +268:

| **Fecha y hora de cambio comunicada** | **N(S)N** | | **Utilización del número  UIT-T E.164** | **Funcionamiento en paralelo** | | **Operador** | **Texto de anuncio propuesto** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Antiguo número de 8 dígitos** | **Nuevo número de 8 dígitos** | **Inicio** | **Final** |
| 29.I.2018 00.00 horas | 2 6XXXXXX | 3 4YXXXXX | Geográfico región de Hhohho | 29.II.2018-00.00 horas | 30.IV.2018-00.00 horas | Swazi Mobile – Línea fija | Los números de teléfono de línea fija de Swazilandia para Swazi Mobile han cambiado. Por favor, vuelva a marcar marcando el 3 antes de todos los números de línea fija para Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00.00 horas | 2 7XXXXXX | 3 5YXXXXX | Geográfico, Región de Manzini | 29.II.2018-00.00 horas | 30.IV.2018-00.00 horas | Swazi Mobile – Línea fija | Los números de teléfono de línea fija de Swazilandia para Swazi Mobile han cambiado. Por favor, vuelva a marcar marcando el 3 antes de todos los números de línea fija para Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00.00 horas | 2 8XXXXXX | 3 3YXXXXX | Geográfico, Región de Lubombo | 29.II.2018-00.00 horas | 30.IV.2018-00.00 horas | Swazi Mobile – Línea fija | Los números de teléfono de línea fija de Swazilandia para Swazi Mobile han cambiado. Por favor, vuelva a marcar marcando el 3 antes de todos los números de línea fija para Swazi Mobile. |
| 29.I.2018 00.00 horas | 2 9XXXXXX | 3 2YXXXXX | Geográfico, Región de Shiselweni | 29.II.2018-00.00 horas | 30.IV.2018-00.00 horas | Swazi Mobile – Línea fija | Los números de teléfono de línea fija de Swazilandia para Swazi Mobile han cambiado. Por favor, vuelva a marcar marcando el 3 antes de todos los números de línea fija para Swazi Mobile. |

La *Swaziland Communications Commission,* Mbabane, anuncia el plan nacional de numeración actualizado de Swazilandia.

Presentación del plan de numeración nacional E.164 para el indicativo de país +268:

| **NDC (indicativo nacional de destino) o cifras iniciales del N(S)N (número nacional (significativo))** | **Longitud del número N(S)N** | | **Utilización del número UIT-T E.164** | **Información adicional** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Longitud máxima** | **Longitud mínima** |
| 22 | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija SPTC en la región de Shiselweni | Efectivo 1.II.2011 |
| 23 | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija SPTC en la región de Lubombo | Efectivo 1.II.2011 |
| 24 | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija SPTC en la región de Hhohho | Efectivo 1.II.2011 |
| 25 | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija SPTC en la región de Manzini | Efectivo 1.II.2011 |
| 32Y (Y=0 a 4) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi Mobile en la región de Shiselweni | 1.III.2018 |
| 33Y (Y=0 a 4) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi Mobile en la región de Lubombo | 1.III.2018 |
| 34Y (Y=0 a 4) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi Mobile en la región de Hhohho | 1.III.2018 |
| 35Y (Y=0 a 4) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi Mobile en la región de Manzini | 1.III.2018 |
| 32Y (Y=5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi MTN en la región de Shiselweni | 1.III.2018 |
| 33Y (Y=5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi MTN en la región de Lubombo | 1.III.2018 |
| 34Y (Y=5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi MTN en la región de Hhohho | 1.III.2018 |
| 35Y (Y=5 a 9) | 8 | 8 | Número geográfico para el operador de línea fija Swazi MTN en la región de Manzini | 1.III.2018 |
| 76 | 8 | 8 | Número no geográfico para el operador GSM MTN Swaziland | Efectivo 1.IV.2010 |
| 77 | 8 | 8 | Número no geográfico para el operador CDMA SPTC | Efectivo 15.VIII.2009 |
| 78 | 8 | 8 | Número no geográfico – Servicio móvil GSM para MTN Swaziland | Efectivo 1.X.2010 |
| 79 | 8 | 8 | Número no geográfico – Servicio móvil GSM para Swazi Mobile | Efectivo 1.V.2017 |

Contacto:

Thulani Fakudze  
 General Manager Technical Services  
 Swaziland Communications Commission  
 P.O. Box 7811  
 MBABANE, H100  
 Swazilandia  
 Tel: +268 24067000  
 E-mail: [thulani.fakudze@sccom.org.sz](mailto:thulani.fakudze@sccom.org.sz)  
 URL: www.sccom.org.sz