|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEN - Senegal | | | |
| **Centralizing office** | **Postal address** | **Telephone, Telefax, Electronic-mail** | **Remarks** |
|  |  |  |  |
| Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes | B.P. 14130 Dakar Peytavin | TF : +221 33 8690369 FAX : +221 33 8690370 EMAIL : abdou.ndiaye@artp.sn EMAIL : contact@artp.sn |  |
|  |  |  |  |

Stations in the Terrestrial radiocommunication services

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name of the station** | **Postal address** | **Telephone, Telefax, Electronic-mail** | |
|  |  |  |  |
| **Khombole** | ARTP Centre de contrôle de Khombole Khombole Sénégal | TF : +221 33 8690369 FAX : +221 33 8690370 EMAIL : contact@artp.sn | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Geographical coordinates** | **Types of measurements** | **Ranges of frequencies for each measurement** | **Hours of service (UTC)** | **Remarks** |
| 14°45'20''N 016°42'11''W | Frequency measurements | 3 MHz - 30 MHz | H24 |  |
| 14°45'20''N 016°42'11''W | Field strength or power flux-density measurements | 3 MHz - 30 MHz | H24 |  |
| 14°45'20''N 016°42'11''W | Direction-finding measurements | 3 MHz - 30 MHz | H24 |  |
| 14°45'20''N 016°42'11''W | Bandwidth measurements | 3 MHz - 30 MHz | H24 |  |
| 14°45'20''N 016°42'11''W | Automatic spectrum occupancy surveys | 3 MHz - 30 MHz | H24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name of the station** | **Postal address** | **Telephone, Telefax, Electronic-mail** | |
|  |  |  |  |
| **Yeumbeul** | ARTP Centre de Contrôle de Yeumbeul Yeumbeul Sénégal | TF : +221 33 8690369 FAX : +221 33 8690370 EMAIL : contact@artp.sn | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Geographical coordinates** | **Types of measurements** | **Ranges of frequencies for each measurement** | **Hours of service (UTC)** | **Remarks** |
| 14°47'09''N 017°20'08''W | Frequency measurements | 30 MHz - 3 GHz | HX |  |
| 14°47'09''N 017°20'08''W | Field strength or power flux-density measurements | 30 MHz - 3 GHz | HX |  |
| 14°47'09''N 017°20'08''W | Direction-finding measurements | 30 MHz - 3 GHz | HX | Log-periodic antenna.  MF/HF: wire antenna.  Biconical (umbrella) antenna.  Parabolic antenna. |
| 14°47'09''N 017°20'08''W | Bandwidth measurements | 30 MHz - 3 GHz | HX |  |
| 14°47'09''N 017°20'08''W | Automatic spectrum occupancy surveys | 30 MHz - 3 GHz | HX |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_