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	مكتب الاتصالات الراديوية (BR)


	الرسالة الإدارية المعممة
CACE/1209
	15 أكتوبر 2026

	

	

	إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنتسبين إليه
والهيئات الأكاديمية المنضمة إلى الاتحاد المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية

	

	

	الموضوع:
	لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية (الخدمة الإذاعية)
-	اقتراح اعتماد مشاريع مراجعة 15 توصية لقطاع الاتصالات الراديوية والموافقة عليها في نفس الوقت بالمراسلة وفقاً للفقرة 4.2.6.A2 من القرار ITU-R 1-9 (إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت عن طريق المراسلة)


تحية طيبة وبعد،
قررت لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية في اجتماعها المنعقد في 2 أكتوبر 2026 أن تلتمس اعتماد مشاريع مراجعة 15 توصية لقطاع الاتصالات الراديوية عن طريق المراسلة (الفقرة 2.6.A2 من القرار ITU‑R 1‑9) وقررت كذلك تطبيق إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت عن طريق المراسلة (PSAA) (الفقرة 4.2.6.A2 من القرار ITU‑R 1-9). ويرد في الملحق بهذه الرسالة عناوين وملخصات مشاريع التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تبدي اعتراضاً على اعتماد مشروع توصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات بأسباب اعتراضها.
وتمتد فترة النظر لمدة شهرين تنتهي في 15 ديسمبر 2026. وإذا لم ترد أي اعتراضات من الدول الأعضاء خلال هذه الفترة فإن مشاريع التوصيات تعتبر قد اعتمدتها لجنة الدراسات 6. وعلاوةً على ذلك، ولما كان قد تم اتباع إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت عن طريق المراسلة، فإن مشاريع التوصيات ستعتبر أيضاً بحكم الموافَق عليها.
وبعد المهلة المحددة أعلاه، ستُعلن نتائج الإجراءات المذكورة أعلاه في رسالة إدارية معممة وستُنشر التوصيات الموافَق عليها في أقرب وقت ممكن (انظر http://www.itu.int/pub/R-REC).
ويرجى من أي منظمة عضو في الاتحاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غيرها تغطي كلياً أو جزئياً عناصر من مشاريع التوصيات المذكورة في هذه الرسالة أن تبلغ الأمانة بهذه المعلومات بأسرع ما يمكن. ويمكن الاطلاع على السياسة المشتركة للبراءات ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC في الموقع الإلكتروني: http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
ماريو مانيفيتش
المدير
الملحق:	عناوين وملخصات مشاريع التوصيات
الوثائق:	الوثائق 6/180 و6/181 و6/182 و6/183 و6/185 و6/186 و6/187 و6/188 و6/190 و6/191 و6/195 و6/199 و6/200 و6/201(Rev.1) و6/202
وتُتاح هذه الوثائق في نسق إلكتروني في: https://www.itu.int/md/R23-SG06-C/en


الملحـق

عناوين وملخصات مشاريع توصيات قطاع الاتصالات الراديوية
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BS.1196-8	الوثيقة 6/180
‏التشفير السمعي من أجل الإذاعة الرقمية‎
‒	نُقلت التوصيات المُشار إليها من القسم " وإذ تضع في اعتبارها" إلى قسم جديد بعنوان " إذ يدرك".
‒	أضيف ملف تعريف للمواصفة الأساسية (BL) السمعية ثلاثية الأبعاد MPEG-H إلى قسم " يوصي" والملحق 8.
‒	في الملحق 6، أصبحت المواصفة ISO/IEC23091-3 هي المرجع فيما يتعلق بنقطة الشفرة المستقلة عن التشفير، لتحل محل المواصفة ISO/IEC23001-8 المُشار إليها سابقاً، والتي أصبحت الآن متقادمة.
‒	حُذفت تواريخ المعايير الخارجية المُشار إليها من قسم " يوصي".
‒	أُضيف ملخص لمراجعات المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) إلى الملحقين 7 و9.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1203-3	الوثيقة 6/181
‏متطلبات المستعمل الخاصة بالتشفير الفيديوي التنوعي بتنقيص معدل البتات 
لإشارات التلفزيون الرقمي في نظام تلفزيون من طرف-إلى-طرف
تهدف هذه المراجعة إلى تبسيط المحتوى مع إدخال التعديلات التالية:
–	أُدخلت تعديلات طفيفة على مجال التطبيق والكلمات الرئيسية.
–	حُدّث قسم "إذ تضع في اعتبارها".
–	نُقحّ القسمان " توصي" و" توصي كذلك" مع حذف الإشارات المحددة إلى برامج الترميز.
–	في الملحق 1، حُذفت المعلومات المتعلقة بجانبيات ومستويات معايير تشفير محددة.
–	وفي الملحق 2، حذفت المتطلبات المتعلقة بعدد القنوات السمعية ومدى معدلات البتات وأساليب التنبؤ والتشفير التراتبي.
–	كما أدخلت تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1870-1	الوثيقة 6/182
‏تشفير الفيديو لبث الإذاعة التلفزيونية الرقمية‎
تهدف هذه المراجعة إلى إدراج التوصية ITU-T H.266 | ISO/IEC 23090-3 (التشفير الفيديوي متعدد الاستخدامات MPEG-I) مع التعديلات التالية:
‒	حُدّث قسم المعلومات الأساسية (أي القسم " وإذ تضع في اعتبارها").
‒	نٌقح القسم " توصي" لتشمل التشفير الفيديوي متعدد الاستخدامات (VVC) وللنص على أن اختيار معيار التشفير الفيديوي ينبغي أن يستند إلى مجموعة من الاعتبارات.
‒	أُدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.2073-2	الوثيقة 6/183
‏استعمال التشفير الفيديوي عالي الكفاءة من أجل تطبيقات بث التلفزيون فائق الوضوح 
وعالي الوضوح‎ وذا المدى الدينامي الواسع
تأخذ هذه المراجعة في الاعتبار وضع معيار جديد للتشفير الفيديوي، وهو التشفير الفيديوي متعدد الاستخدامات (VVC)، وتشمل التعديلات التالية:
–	أُضيف مصطلح "التلفزيون ذا المدى الدينامي الواسع" إلى العنوان.
–	حُدّث القسم " إذ تضع في اعتبارها" لحذف الإشارات إلى التوصيات المتعلقة بأنساق الصور التلفزيونية.
–	أضيف القسم الجديد " إذ تدرك" للإشارة إلى توصيات أخرى تتعلق بالتشفير الفيديوي.
–	نُقّح القسم " توصي" لتعكس توافر معيار التشفير الفيديوي الجديد.
–	أُدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1207-1	الوثيقة 6/185
‏طرائق النفاذ إلى البيانات استناداً إلى الأنظمة MPEG-2 في أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض‎
تهدف هذه المراجعة إلى دعم جميع أنظمة الإذاعة الرقمية للتلفزيون والصوت والبيانات، مع تعديل مجال التطبيق:
–	أُضيف مجال التطبيق والكلمات الرئيسية.
–	حُدّثت أوصاف المعلومات الأساسية (أي القسم " وإذ تضع في اعتبارها").
–	أُدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1209-1	الوثيقة 6/186
‏طرائق تعدد إرسال الخدمات استناداً إلى الأنظمة MPEG-2 
من أجل أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض ‎
تهدف هذه المراجعة إلى دعم جميع أنظمة الإذاعة الرقمية للتلفزيون والصوت والبيانات من خلال تعديل النطاق:
–	وقد أضيف مجال التطبيق والكلمات الرئيسية.
–	حُدّث قسم المعلومات الأساسية (أي الجزء " وإذ تضع في اعتبارها").
–	أُدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1300-3	الوثيقة 6/187
‏طرائق تعدد إرسال الخدمة ونقلها وتعرف هويتها‎ استناداً إلى الأنظمة MPEG-2 
في الجيل الأول من أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض
الغرض من هذه المراجعة تعديل مجال تطبيقها وتحديث الأوصاف ذات الصلة:
–	نُقّح مجال التطبيق والقسم " توصي" لوصف طرائق تعدد إرسال الخدمة ونقلها استناداً إلى أنظمة MPEG-2 في الجيل الأول من أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB).
–	أُضيفت كلمات رئيسية.
–	حُذف استعمال كلمة "يجب" (Shall).
–	أُدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1869-0	الوثيقة 6/188
‏مخطط تعدد الإرسال لرزم متغيرة الأطوال في أنظمة الإذاعية الرقمية متعددة الوسائط
تهدف هذه المراجعة إلى دعم جميع الأنظمة الإذاعية الرقمية للتلفزيون والصوت والبيانات:
‒	أضيفت كلمات رئيسية.
‒	وقد تم تغيير مصطلح الوسائط المتعددة إلى بيانات عند الاقتضاء.
‒	تحديث قسم المعلومات الأساسية (أي القسم " إذ تضع في اعتبارها").
‒	نُقّحت المراجع لحذف أرقام الإصدارات، وتواريخها، بما يضمن الإشارة إلى أحدث الإصدارات.
‒	أدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1887-0	الوثيقة 6/190
‏نقل رزم بروتوكول الإنترنت في قطارات النقل MPEG-2 في الأنظمة الإذاعية المتعددة الوسائط الرقمية
تهدف هذه المراجعة إلى دعم جميع الأنظمة الإذاعية الرقمية للتلفزيون والصوت والبيانات:
–	حدّث العنوان ليعكس نطاق التطبيق الجديد المقترح.
–	أضيفت كلمات رئيسية.
–	تحديث قسم المعلومات الأساسية (أي القسم " إذ تضع في اعتبارها").
–	نقّحت المراجع لحذف أرقام الإصدارات وتواريخها، بما يضمن الإشارة إلى أحدث الإصدارات.
–	أدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.2054-1	الوثيقة 6/191
‏مخططات تعدد الإرسال والنقل في الأنظمة الإذاعية الرقمية متعددة الوسائط للاستقبال المتنقل‎
تهدف هذه المراجعة إلى دعم جميع أنظمة الإذاعة الرقمية للتلفزيون والصوت والبيانات، مع تعديل مجال التطبيق:
–	حُدّث العنوان ليعكس النطاق الجديد المقترح.
‒	أضيفت كلمات رئيسية.
‒	أعيد تنظيم الأوصاف التقنية، بما في ذلك إضافة نقل وسائط MPEG (MMT)، والتسليم الآني للأجسام عبر النقل أحادي الاتجاه (ROUTE)، ومخطط تعدد الإرسال بالعرض نمط - طول - قيمة (TLV) وبروتوكول طبقة الوصلة في النظام ATSC.
‒	أدخلت أيضاً تعديلات صياغية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1306-8	الوثيقة 6/195
‏طرائق تصحيح الأخطاء وترتيل المعطيات والتشكيل والإرسال 
في الجيل الأول من الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض‎
يتضمن مشروع مراجعة التوصية ITU-R BT.1306 التغييرات التالية:
–	إضافة إشارة واضحة إلى أن الأنظمة قيد النظر هي أنظمة من الجيل الأول للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB).
–	إضافة كلمات رئيسية أخرى.
–	حذف فقرة من فقرات القسم " إذ تضع في اعتبارها" لأنها تعتبر غير ضرورية.
–	إضافة القسم الجديد "وإذ تدرك" للإشارة إلى التوصية ITU-R BT.1877 المتعلقة بأنظمة الجيل الثاني من الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB).
–	إضافة فقرة جديدة في القسم " توصي"، ينص على أنه ينبغي، عند إدخال أنظمة جديدة للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض، النظر في الأنظمة الواردة في التوصية ITU-R BT.1877،
–	وتعديل القسم " توصي" الحالية بحيث تنص على أنه في حالة استخدام أنظمة الجيل الأول، ينبغي للإدارات التي ترغب في الحفاظ على استعمالها أن تنظر في استخدام أحد الأنظمة المبيّنة في التوصية.
–	مراجعة الملاحظة (12) في الجدول 1ج) للإشارة صراحةً إلى مقطع واحد من ISDB-T.
–	مراجعة الملاحظة (13) في الجدول 1ج) للإشارة فقط إلى استعمال المقاطع من أجل الخدمات التلفزيونية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BS.1770-5	الوثيقة 6/199
‏خوارزميات قياس جهارة برنامج سمعي ومستوى الذروة السمعية الحقيقية‎
توضح هذه المراجعة خوارزمية قياس البرامج السمعية ذات معدل أخذ عينات تزيد عن kHz 48. ولا يطرأ أي تغيير على قياس البرامج السمعية ذات معدل أخذ عينات قدره kHz 48 أو أقل.
وتتمثل التعديلات فيما يلي:
–	إضافة نص في الملحق 1 لتوضيح تأييد معدلات أخذ العينات التي تزيد عن kHz 48.
–	إضافة المرفقين الجديدين 2 و3 بالملحق 1 لتوضيح خوارزمية معدلات أخذ العينات التي تزيد عن kHz 48.
–	إدخال تصويبات صياغية في المرفق 1 بالملحق 4.
–	حذف المسافة في العبارتين "dB FS" و"dB TP" في الملحقين 1 و2.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BS.1283-2	الوثيقة 6/200
‏توجيهات بشأن اختيار توصية (توصيات) قطاع الاتصالات الراديوية الأكثر ملاءمة
من أجل التقييم الشخصي لجودة الصوت‎
تضيف هذه المراجعة التوصية المراجَعة ITU-R BS.1679 إلى التوجيهات بشأن اختيار توصية (توصيات) قطاع الاتصالات الراديوية الأكثر ملاءمة من أجل التقييم الشخصي لجودة الصوت، كما تُدخل تعديلات صياغية.
وتتمثل التعديلات فيما يلي:
–	إضافة التوصية ITU-R BS.1679 إلى القسم " توصي" والملحق 1.
–	إدخال تصويبات صياغية لعنوان التوصية ITU-R BS.1116 في القسم " توصي" والملحق 1.
–	تحديث الشكل 1 والجدول 1، وإضافة الجدول 2 الجديد لتوضيح التوجيهات الخاصة باختيار توصية (توصيات) قطاع الاتصالات الراديوية الأكثر ملاءمة من أجل التقييم الشخصي لجودة الصوت.
–	إدخال تصويبات صياغية في المرفق 1.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BS.1679-1	الوثيقة 6/201(Rev.1)
‏طرائق التقييم الشخصي للجودة السمعية في تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبيرة المعدة للعرض في بيئة مسرحية لجودة الصوت في قاعة كبيرة
تُغيّر هذه المراجعة طرائق التقييم الشخصي من طرائق اختبار الصور الرقمية على شاشة كبيرة (LSDI) إلى طرائق الاختبار في قاعة كبيرة. وتبقى طرائق الاختبار عموماً دون تغيير، ولكن حُذفت جميع الإشارات إلى الصور الرقمية على شاشة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت "القاعة الكبيرة" تُعرّف بأنها أي مساحة تزيد عن m2 70 وفي المقابل، تحدد التوصية ITU-R BS.1116 الشروط الصوتية لقاعة استماع تقل مساحتها عن m2 70 وتستخدم لإجراء للتقييمات الشخصية.
مشروع مراجعة التوصية ITU-R BS.1284-2	الوثيقة 6/202
‏أساليب عامة للتقييم الشخصاني لجودة الصوت
تُدخل هذه المراجعة تصويبات تشمل عنوان التوصية ITU-R BS.1116، وتضيف ملاحظة لتوضيح الفرق بين مصطلحي "جودة الصوت" و"جودة الإشارة الصوتية":
−	إضافة عبارة "جودة الصوت" إلى الكلمات الرئيسية.
−	تصويب قائمة الأقسام في القسم 1.
−	تحديث عنوان التوصيتين ITU-R BS.1116 وITU-R BS.1283 في القسم 2.
−	إضافة شرح لمصطلحات "جودة الصوت" و"الجودة الصوتية" في القسم 6.
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