|  |  |
| --- | --- |
| Международный союз электросвязи | sigleITU |

|  |
| --- |
| Бюро радиосвязи  *(Факс: +41 22 730 57 85)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Циркулярное письмо **CCRR/44** | 2 июля 2012 года |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет**: | Проект Правил процедуры, отражающих решения ВКР-12, и существующие правила, которые могут потребовать обновления |

**Генеральному директору**

Уважаемая госпожа,  
уважаемый господин,

На своем 59-м собрании (14–18 мая 2012 года) Радиорегламентарный комитет рассмотрел влияние решений ВКР-12 на существующие Правила процедуры и согласовал график рассмотрения проектов новых и измененных существующих Правил процедуры на основе документа, представленного БР (см. Документ RRB12-1/4), и других вкладов членов Комитета. Комитет поручил Бюро действовать соответствующим образом, при условии что со временем в график могут вноситься поправки по результатам дополнительных исследований (см. Пересмотр 3 к Документу RRB12-1/4).

В связи с этим Бюро подготовило первый комплект проектов новых или измененных существующих Правил процедуры, вытекающих из решений ВКР-12 (Приложение 1), а также проект новых Правил процедуры, не связанных с решениями ВКР-12 (Приложение 2).

В соответствии с п. **13.17** Регламента радиосвязи, прежде чем эти предложения будут представлены РРК согласно п. **13.14**, они предоставляются администрациям для замечаний. Как указано вп. **13.12A** *d)* Регламента радиосвязи, любые замечания, которые вы, возможно, пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее **13 августа 2012 года**, для того чтобы их можно было рассмотреть на 60‑м собрании РРК, которое планируется провести с 10–14 сентября 2012 года. Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: [brmail@itu.int](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\levine\\Desktop\\brmail@itu.int).

С уважением,

Франсуа РАНСИ  
 Директор Бюро радиосвязи

**Приложение**: 2

Рассылка:

– Администрациям Государств – Членов МСЭ

– Членам Радиорегламентарного комитета

– Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи

Приложение 1

Правила, касающиеся

Статьи 5 РР

SUP

**5.316A**

**Основания**: Изменив текст п. 5.316A, ВКР-12 устранила все трудности, которые Бюро испытывало при применении данного положения.

Первый пункт этого Правила процедуры касался термина "неприемлемые помехи". ВКР-12 удалила из данного положения предложение, в котором упоминаются "неприемлемые помехи".

Во втором пункте этого Правила процедуры был указан предварительный критерий защиты воздушной подвижной службы, действующей в соответствии с п. 5.312, от подвижной службы. ВКР‑12 приняла Резолюцию 749 (Пересм. ВКР-12), в которой содержится окончательный критерий защиты воздушной радионавигационной службы.

Третий пункт этого Правила процедуры касался обязательства Литвы и Польши добиваться согласия Беларуси и Российской Федерации. ВКР-12 удалила эту фразу из п. 5.316A.

В связи с этим применение измененного текста п. 5.316A, в том виде как он утвержден ВКР-12, не представляет никакой трудности. Правило процедуры по п. 5.316A более не требуется и может быть исключено.

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2013 года.

MOD

**5.327A**

1 В Приложении **4** не содержатся элементы данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с системой, работающей в соответствии с признанными международными авиационными стандартами, или с системой, работающей в соответствии с другими стандартами. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной (R) службы (ВП(R)С) с точки зрения его соответствия данному положению.

2 Что касается требований, содержащихся в пунктах 2 и 3 раздела *решает* Резолюции **417 (Пересм. ВКР-12)**, Комитет принял решение, что Бюро не должно рассматривать заявленное частотное присвоение станции ВП(R)С с точки зрения его соответствия этим положениям, потому что в Приложении **4** не содержатся элементы данных, которые позволяли бы определить, относится ли данное заявление к системе приемопередатчика универсального доступа, или к другой системе ВП(R)С.

3 Что касается ограничений по мощности, указанных в пункте 6 раздела *решает* Резолюции **417 (Пересм. ВКР-12)**, Комитет принял решение, что Бюро должно проверять соблюдение ограничений по э.и.и.м. для наземных станций и станций, находящихся на воздушных судах, только в полосе 960–1164 МГц, поскольку частотные присвоения станциям ВП(R)С, заявленные в полосе 960−1164 МГц, не содержат никакой информации относительно внеполосных излучений в полосе частот 1164–1215 МГц.

**Основания**: ВКР-12 пересмотрела Резолюцию 417 (ВКР-07). Прежний пункт 2 раздела *решает*, в котором на все системы ВП(R)C налагалось требование о работе на основе непричинения помех, был заменен новым пунктом 2 раздела *решает*, в котором для всех систем ВП(R)С, за исключением приемопередатчиков универсального доступа, введено обязательство осуществлять координацию с воздушными радионавигационными системами некоторых стран. В связи с этим предлагается удалить последнее предложение существующего Правила процедуры по п. 5.327А. Предлагаемые добавления не требуют разъяснений.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

SUP

**5.397**

**Основания**: Логически вытекает из исключения п. 5.397 ВКР-12.

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: сразу после его утверждения.

MOD

**5.399**

Применяются замечания к Правилам процедуры, касающимся п. **5.164**.

**Основания**: ВКР-12 включила эту полосу частот в положение п. 5.399.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

SUP

**5.410**

**Основания**: Содержание этого Правила было перенесено в п. 5.410 Регламента радиосвязи. Соответственно, это Правило более не требуется.

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2013 года.

MOD

**5.444B**

1 Данным положением ограничивается использование полосы 5091–5150 МГц двумя различными применениями воздушной подвижной службы. Однако в Приложении **4** не содержится элементов данных, которые позволили бы проводить рассмотрение на предмет того, связано ли заявленное частотное присвоение с какими-либо из этих указанных применений или с другими применениями воздушной подвижной службы. Поскольку у Бюро нет никаких средств, чтобы осуществлять такое различие, Комитет решил, что Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия данному положению.

2 В отношении представлений воздушной подвижной (R) службы, включая представления, упоминаемые в первом абзаце данного положения, и с учетом указаний, содержащихся в пункте 1 раздела *решает* Резолюции **748 (Пересм. ВКР-12)**, регистрация любого такого присвоения в МСРЧ будет обозначаться символом "R" в графе 13B2 ("*замечания по заключению*") и символом "RS748" в графе 13B1 ("*ссылка на заключение*"). Комитет также посчитал, что указания, содержащиеся в пункте 3 раздела *решает* Резолюции **748 (Пересм. ВКР-12)**, включая ссылку на п. **4.10**, предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения частотных присвоений с точки зрения их соответствия условиям, установленным в пункте 3 раздела *решает* Резолюции **748 (Пересм. ВКР-12)**.

3 В отношении представлений, относящихся к передачам воздушной телеметрии, упомянутым во втором абзаце данного положения, а также в дополнение к соображениям, приведенным в пункте 1 данного Правила процедуры, которые также распространяются на применения воздушной телеметрии, Комитет посчитал, что указания, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела *решает* Резолюции **418 (Пересм. ВКР-12)**, предназначены для администраций, и Бюро не должно проводить никакого рассмотрения заявленного частотного присвоения станции воздушной подвижной службы с точки зрения его соответствия условиям, установленным в Дополнении 1 к Резолюции **418 (Пересм. ВКР-12)**.

**Основания**: Изменение пункта 1 и удаление пункта 4 логически вытекает из исключения последнего предложения п. 5.444B и аннулирования Резолюции 419 (ВКР-07) на ВКР-12. Предлагаемые изменения в пункты 2 и 3 являются редакционными уточнениями.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2013 года.

MOD

Правила, касающиеся приемлемости форм заявки, обычно используемых  
для всех заявляемых присвоений, представляемых в Бюро радиосвязи  
при применении процедур Регламента радиосвязи

# 1 Представление информации в электронном формате

## 1.1 Космические службы

Комитет отметил необходимость обязательного представления в электронном виде заявки, замечаний/возражений и запросов о включении или исключении, указанных в разделе *решает* Резолюции **55 (Пересм. ВКР-12)**. Он также отметил, что Бюро предоставило администрациям программное обеспечение по заполнению и проверке, в том числе программное обеспечение для представления информации, которая требуется в Дополнении 2 Резолюции **552 (ВКР-12)**. Таким образом, вся информация, указанная в разделе *решает* Резолюции **55 (Пересм. ВКР-12)** и в Дополнении 2 Резолюции **552 (ВКР-12)**, должна быть представлена в Бюро в электронном формате, совместимом с программным обеспечением БР для заполнения электронной формы заявки (SpaceCap).

**Основания**: ВКР-12 уточнила Резолюцию 55 (Пересм. ВКР-12) и включила в нее содержание указанного выше Правила. Кроме того, ВКР-12 приняла новую Резолюцию 552, вступившую в силу 18 февраля 2012 года, в которой требуется представлять информацию по процедуре надлежащего исполнения. Однако данное конкретное требование не было включено в Резолюцию 55 (Пересм. ВКР-12). В настоящее время администрациям предоставлено программное средство для заполнения и проверки, предназначенное для представления информации согласно Дополнению 2 Резолюции 552. В связи с этим предлагается с помощью указанного выше Правила процедуры сделать обязательным представление данной информации по процедуре надлежащего исполнения.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 октября 2012 года.

ADD

## 1.2 Наземные службы

Представление заявок на частотные присвоения/выделения наземным службам применительно к Статьям **9**, **11**, **12** и Приложению **25** Регламента радиосвязи и различным региональным соглашениям должно осуществляться исключительно через веб-интерфейс МСЭ *WISFAT* (Веб-интерфейс для представления частотных присвоений/выделений) по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/wisfat/en.

MOD

# 2 Получение заявок

Все администрации обязаны соблюдать предельные сроки, установленные Регламентом радиосвязи, и соответственно принимать во внимание возможные почтовые задержки, выходные или периоды, когда МСЭ может не работать[[1]](#footnote-4)2.

Принимая во внимание различные способы передачи и доставки заявок и иной сопутствующей корреспонденции, Комитет решил, что:

*a)* Заявка, полученная по почте[[2]](#footnote-5)3, регистрируется как полученная в первый рабочий день, когда она доставлена в офисы МСЭ/БР в Женеве. Если почта подчиняется регламентируемому времени работы, приходящемуся на дни, когда МСЭ не функционирует, то почтовая корреспонденция должна быть принята и зарегистрирована как полученная в первый рабочий день после нерабочего периода.

*b)* Документы, переданные электронной почтой и телефаксом, или представления WIFSAT, регистрируются как полученные непосредственно в день приема, независимо от того, является ли этот день рабочим для БР МСЭ в Женеве.

NOC

*c)*, *d)*, *e)*, *f)* и *g)*

**Основания**: ВКР-07 приняла Резолюцию 906 (ВКР-07), в которой установлено, что с 1 января 2009 года представление заявок на наземные службы должно осуществляться только в электронном формате. В соответствии с этим решением Бюро разработало веб-интерфейс WISFAT, предназначенный для представления заявок администрациями, и информировало Членов МСЭ о реализации данного программного средства в Циркулярном письме CR/297 от 22 января 2009 года. ВКР-12 уточнила Резолюцию 906 (Пересм. ВКР-12) и подтвердила, что все электронные представления на наземные службы должны осуществляться через защищенный веб-интерфейс МСЭ WISFAT.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

SUP

Правила, касающиеся

Приложения 18 к РР

**Основания**: Содержание этого Правила процедуры было перенесено в Приложение 18 Регламента радиосвязи. Соответственно, Правила, касающиеся Приложения 18, более не требуются и могут быть исключены.

Дата вступления в силу решения об исключении данного Правила: 1 января 2013 года.

Правила, касающиеся

Приложения 30B к РР

**Ст. 6**

Процедуры преобразования выделения в присвоения   
для введения дополнительной системы или   
для изменения присвоения в Списке

ADD

**6.16**

1 В случае если Бюро получает от администрации возражение против ее включения в зону обслуживания какого-либо присвоения в соответствии с § 6.16 Приложения **30B**, Бюро публикует измененную зону обслуживания для исключения территории этой администрации из зоны обслуживания, если это присвоение уже включено в Список. Если это присвоение находится на этапе координации и еще не включено в Список (т. е. опубликовано только в Специальной секции AP30B/A6A/--), Бюро учитывает данное возражение при рассмотрении согласно § 6.19 *a)*, в случае если это присвоение представлено заявляющей администрацией согласно § 6.17. Окончательные характеристики присвоения в Списке (т. е. характеристики, опубликованные в Специальной секции AP30B/A6B/--) не должны содержать в зоне обслуживания территорию и контрольные точки, которые находятся в пределах территории возражающей администрации.

2 В то же время администрация может возразить против включения ее территории в зону обслуживания какого-либо присвоения других администраций, которое еще не занесено в Список, и в явной форме попросить, чтобы это возражение было учтено при рассмотрении ее собственной сети, представленной согласно § 6.17 Приложения **30B**, с тем чтобы облегчить включение в Список присвоений ее собственной сети. В этом случае возражение следует считать окончательным. Далее Бюро должно в соответствии с § 6.16 Приложения **30B** исключить территорию и контрольные точки, которые находятся на территории данной возражающей администрации, из зоны обслуживания присвоения, в отношении которого было представлено возражение, и опубликовать измененную зону обслуживания в изменении к соответствующей Специальной секции AP30B/A6A/--. Изменение зоны обслуживания и удаление контрольных точек должно быть учтено при последующих рассмотрениях, в том числе рассмотрениях согласно §§ 6.21 и 6.22 Приложения **30B** сети, представленной возражающей администрацией согласно § 6.17 Приложения **30B**.

**Основания**: По аналогии с применением п. 23.13C в отношении присвоений согласно Статьям 9 и 11, а также Статье 4 Приложения 30, исключение территорий возражающих администраций из зон обслуживания в соответствии с § 6.16 Приложения 30B применяется к окончательным характеристикам сети, т. е. тем, которые включены в Список, после завершения процесса координации. Ввиду большого объема работы Бюро нецелесообразно публиковать изменения к соответствующей Специальной секции AP30B/A6A каждый раз, когда Бюро получает возражение согласно § 6.16. Кроме того, информация о сети, опубликованная в Специальной секции AP30B/A6A в соответствии с § 6.7 Приложения 30B, используется для координации между администрациями и может быть изменена, а возражение против включения в зону обслуживания может быть снято по итогам координации.

Прежде чем присвоение будет занесено в Список Приложения 30B, заявляющая администрации должна либо получить согласие от возражающих администраций, либо исключить территории этих администраций из зоны обслуживания, указанной в ее представлении согласно § 6.17 Приложения 30B. В ином случае Бюро вынесет неблагоприятное заключение в процессе своего рассмотрения согласно § 6.19 *a)* Статьи 6 Приложения 30B и возвратит это представление заявляющей администрации. В связи с этим очевидно, что территории возражающих администраций будут исключены из зоны обслуживания рассматриваемого присвоения при его включении в Список Приложения 30B.

В связи с тем что вклад помех от присвоений, опубликованных в Специальной секции AP30B/A6A, не учитывается при расчете эталонных ситуаций других присвоений до тех пор, пока они не будут занесены в Список, изменение зоны обслуживания присвоения, опубликованного в Специальной секции AP30B/A6A не оказывает воздействия на определение затронутых присвоений, за исключением измененных присвоений.

Однако администрация может пожелать занести присвоение в Список, несмотря на отсутствие требуемого согласия другой администрации, присвоение которой определено как затронутое первым присвоением. Если возражение администрации против включения своей территории в зону обслуживания определенного присвоения может отменить данное требование о согласии, то логично учитывать ее возражение при рассмотрении просьбы о включении присвоения в Список, потому что в данном случает возражение должно быть окончательным, чтобы обеспечивалась совместимость между присвоениями, подлежащими включению в Список, и присвоениями, определенными как затронутые. В связи с тем что возражение считается окончательным и учитывается при рассмотрении Бюро, целесообразно опубликовать изменение зоны обслуживания, а измененные характеристики следует также использовать при всех последующих рассмотрениях.

Этот вопрос обсуждался на ВКР-12 (см. Документ 450), и Конференция поручила Бюро представить Радиорегламентарному комитету подробное описание используемых Бюро методов работы и мер, особенно в отношении применения § 6.16 Статьи 6 Приложения 30B, а Радиорегламентарному комитету – разработать соответствующие Правила процедуры (см. пункты 1.1–1.7 Документа 555).

Проект этого Правила подготовлен в соответствии с поручением ВКР-12.

Дата вступления в силу нового Правила: сразу после его утверждения.

ADD

**Ст. 8**

Процедура заявления и регистрации в Справочном регистре присвоений в плановых полосах частот для фиксированной спутниковой службы

ADD

**8.17**

В соответствии с решением ВКР-12, зафиксированным в протоколе 12-го Пленарного заседания, с 1января 2013 года администрация может просить о приостановке использования частотного присвоения космической станции на период, не превышающий три года, а § 8.17 Приложения **30B** должен применяться следующим образом:

– Всякий раз, когда использование частотного присвоения космической станции, зарегистрированного в Справочном регистре, приостанавливается на период, превышающий шесть месяцев, заявляющая администрация должна как можно скорее, но не позднее шести месяцев с даты приостановки использования, сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда это зарегистрированное присвоение будет вновь введено в действие, заявляющая администрация должна сообщить Бюро как можно скорее. Дата повторного ввода в действие зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет с даты приостановки использования.

– Если зарегистрированное частотное присвоение не вводится в действие через три года после даты приостановки использования, Бюро должно аннулировать присвоение в Справочном регистре и применить положение § 6.33.

– Под датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции должна пониматься та же дата, которая описана в сноске *20bis* к § 5.2.10 Приложения **30** (Пересм. ВКР-12) и в сноске *24bis* к § 5.2.10 Приложения **30A** (Пересм. ВКР-12).

**Основания**: ВКР-12 включила в Приложения 30 и 30A новые положения относительно приостановки использования частотного присвоения космической станции на срок не более трех лет. Кроме того, ВКР-12 утвердила продление периода приостановки использования с двух до трех лет в отношении Приложения 30B, а также подход, предложенный Бюро для реализации этого продленного периода с помощью Правила процедуры (см. пункт 9 Документа 553). Ввиду изложенного выше и с учетом одинакового характера приостановки использования частотного присвоения космическим станциям в Приложении 30B и Приложениях 30/30A подготовлен проект Правила, с тем чтобы применение положения § 8.17 Приложения 30B привести в соответствие с применением положений §§ 5.2.10 и 5.2.11 Приложений 30 и 30A (Пересм. ВКР-12).

Дата вступления в силу нового Правила: 1 января 2013 года.

Правила, касающиеся

Приложения 30B к РР

**Ст. 6**

Процедуры преобразования выделения в присвоения   
для введения дополнительной системы или   
для изменения присвоения в Списке

MOD

**6.3 *a)***

NOC

1

NOC

2

NOC

2.1

NOC

2.2

MOD

2.3 соответствие пределам плотности потока мощности со стороны космических станций, создаваемой на поверхности Земли, указанным в Таблице **21-4** (положение п. **21.16**), учитывая, в соответствующих случаях, положения п. **21.17**; однако Правила процедуры, относящиеся к п. **21.16**, которые касаются применения пределов плотности потока мощности (п.п.м.) к управляемым лучам, не должны применяться.

NOC

2.4

NOC

2.5

Правила, касающиеся

Статьи 21 РР

MOD

**21.16**

Применение пределов плотности потока мощности (п.п.м.) к управляемым лучам

NOC

1

NOC

2

MOD

3 В случаях, когда для соответствующих частотных присвоений в управляемых лучах спутниковой сети, за исключением частотных присвоений согласно Приложению **30В**, превышаются применяемые жесткие пределы п.п.м., Бюро выносит благоприятное заключение, только если:

…

NOC

**Основания**: Бюро радиосвязи сообщило ВКР-12 о затруднениях при применении Правил процедуры, относящихся к п. 21.16, к представлениям согласно Приложению 30B и предложило, чтобы Правило процедуры, касающееся применения пределов п.п.м. к управляемым лучам, не применялось при рассмотрении согласно Приложению 30B (см. пункт 3.8.3 Пересмотра 1 Дополнительного документа 2 к Документу 4 ВКР-12). ВКР-12 согласилась с мнением Бюро относительно неприменения в дальнейшем Правила процедуры по управляемым лучам при рассмотрениях согласно Приложению 30B (см. Приложение к Документу 526 и пункты 3.38–3.40 Документа 554). Проект этого Правила подготовлен с целью учета решения ВКР-12 в существующих правилах.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

Приложение 2

Правила, касающиеся

Приложения 30 к РР

**Доп. 1**

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо  
администрации затронутой предлагаемыми изменениями Плана  
для Района 2 или предлагаемыми новыми или измененными  
присвоениями в Списке для Районов 1 и 3

MOD

**1**

NOC

*a)*

MOD

*b) Реализация положения об ограничении плотности потока мощности, указанном в первом параграфе раздела 1 Дополнения 1 к Приложению* ***30***

Ограничение по плотности потока мощности –103,6 дБ(Вт/(м2  27 МГц)), указанное в первом параграфе раздела 1 Дополнения 1 к Приложению **30**, былоустановлено для защиты присвоений РСС от помех, которые могут причиняться сетями РСС, расположенными вне   
дуги 9° вокруг полезной сети РСС, при наихудших условиях удержания станции на орбите. Поэтому данное ограничение по плотности потока мощности предназначено для рассмотрения в качестве жесткого предела, который не превышается.

NOC

*c)*

NOC

*d)*

**Основания**: Бюро разработало программное обеспечение, позволяющее точно определить случаи, когда превышено ограничение по плотности потока мощности, составляющее −103,6 дБ(Вт/(м2  ·  27 МГц)). Это программное обеспечение было предоставлено администрациям с 20 марта 2012 года (ИФИК БР 2715). В связи с тем что Бюро теперь в состоянии выполнить точный расчет вскоре после того, как оно получит представленные данные, указанная выше промежуточная мера более не требуется, и ее предлагается отменить.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

Правила, касающиеся

Приложения 30A к РР

**Доп. 1**

Пределы для определения, считается ли служба какой-либо   
администрации затронутой предлагаемыми изменениями Плана   
для Района 2 или предлагаемыми новыми или измененными   
присвоениями в Списках для фидерных линий Районов 1 и 3

NOC

**3**

MOD

**4**

NOC

*a)*

MOD

*b) Реализация положения об ограничении плотности потока мощности, указанном в первом параграфе раздела 4 Дополнения 1 к Приложению* ***30А***

Ограничение плотности потока мощности –76 дБ(Вт/(м2  27 МГц)), указанное в первом параграфе раздела 4 Дополнения 1 к Приложению **30А**, былоустановлено для защиты присвоений фидерных линий РСС от помех, которые могут причиняться сетями фидерных линий РСС, расположенными вне дуги 9° вокруг полезной сети фидерных линий РСС, при наихудших условиях удержания станции на орбите. Поэтому данное ограничение по плотности потока мощности предназначено для рассмотрения в качестве жесткого предела, который не превышается.

**NOC**

*c)*

NOC

*d)*

**Основания**: Бюро разработало программное обеспечение, позволяющее точно определить случаи, когда превышено ограничение по плотности потока мощности, составляющее −76 дБ(Вт/(м2  ·  27 МГц)). Это программное обеспечение было предоставлено администрациям с 20 марта 2012 года (ИФИК БР 2715). В связи с тем что Бюро теперь в состоянии выполнить точный расчет вскоре после того, как оно получит представленные данные, указанная выше промежуточная мера более не требуется, и ее предлагается отменить.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 2 Бюро радиосвязи информирует администрации посредством циркулярного письма в начале каждого года, а также по необходимости, о выходных днях или периодах, в течение которых МСЭ может не работать, для содействия им в выполнении своих обязательств. [↑](#footnote-ref-4)
2. 3 Включая доставку курьером, посыльным и иные формы. [↑](#footnote-ref-5)